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[bookmark: _Toc234831139]1. ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического Кодекса и настоящими Правилами разработки программы управления отходами, приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318.
Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.
Основными нормативными документами по разработке программы являются:
- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г.  № 400-VI ЗРК;
- Правила разработки программы управления отходами. Приказ и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.
При разработке Программы управления отходами были использованы данные Проект «Отчета о возможных воздействиях» к Плану горных работ на промышленную отработку каменного угля месторождения Сарыкум.
Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователей с целью согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мероприятий: 
- по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов; 
- по снижению их вредного воздействия на окружающую среду.
Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения (2026-2035 гг.).
Пересмотр программы управления отходами осуществляется до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса
Разработчиком ПУО является ТОО «Сарыарка экология», действующее на основании Государственной лицензии ГСЛ 01832Р №16008590 от 25.05.2016 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан, выданной Министерством охраны окружающей среды РК (приложение 1).
	Адрес исполнителя:
ТОО «Сарыарка экология»
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Алиханова, 14б 
БИН 150640024474
e-mail: tanya_ob80@mail.ru 
Тел. +7 776 526 31 31
	Адрес заказчика:
ТОО «Alfa Plast
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6
БИН 090840010071
Тел. – +7 701 718 3176
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[bookmark: _Hlk202285560]Оценку текущего состояния управления отходами с описанием (характеристика) всех видов отходов, образующихся на объекте и (или) получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению, с включением сведений об объеме и составе, средней скорости образования (т/год), классификации, способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов
Территория района находится на юго-востоке Казахского мелкосопочника, в зоне пустынь и полупустынь. По северной части района проходит основной водораздельный хребет Казахского мелкосопочника, представленный низкогорьями, среди которых возвышаются массивы Кызыла-рай (1565 м), Кызылтас (1238 м). Центральная часть – мелкосопочная, грядовая равнина, постепенно понижающаяся к озеру Балхаш. В недрах разведаны запасы медных, молибденовых, вольфрамовых, свинцовых, цинковых, железных руд, природных строительных материалов и других. Реки Токрауын, Кусак, Каратал, Каршыгалы и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него.
Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата имеют туристско-рекреационное значение. По территории района проходит автомобильная дорога Караганда — Актогай — Балхаш — Каркаралинск.
Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием территории относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым климатом вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой, арктического воздуха в холодное время года.
Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. Карагандинская область относится к подрайону IB по схематической карте районирования для строительства.
Температура воздуха. В летнее время в районе преобладает жаркая погода.
Абсолютный максимум достигает +40.2оС и зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0оС происходят весной - в конце марта и осенью – в конце октября. Средние температуры наиболее холодного месяца января – 13.6оС. Абсолютный минимум достигает – 42.9 оС. Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет 3.7оС. 
Для рассматриваемой территории характерны разнообразные условия почвообразования, пестрый почвенный покров, наличие солонцов и солонцеватых почв. Почвообразующими породами на территории мелкосопочника служат преимущественно четвертичные отложения.
Территория разреза расположена в сухостепной зоне в подзоне темно-каштановых почв. По характеру рельефа она представлена очень сглаженным мелкосопочником, где гряды невысоких сопок чередуются со слабо вогнутыми котловинами.
Почвообразующие породы на возвышенных частях рельефа представлены маломощными элювиально-делювиальными щебнистыми супесями и суглинками, подстилаемыми плотными коренными породами или щебнистым рухляком. В котловинах они представлены суглинистыми и глинистыми засоленными отложениями.
Почвенный покров территории представлен темно-каштановыми неполно- и малоразвитыми почвами, солонцами каштановыми мелкими, средними и глубокими. В межсопочных лощинах сформировались почвы поверхностного увлажнения - луговато каштановые. На склонах мелкосопочника темно-каштановые неполно- и малоразвитые почвы сформировались в комплексе с солонцами. Солонцы на этой территории получили значительное распространение и часто занимают доминирующее значение, являясь фоновыми почвами. Балл бонитета по усредненным данным обследования составляет 12 баллов.
Большую часть территории занимают тёмно-каштановые глубокосолончаковые засоленные почвы. Местами эти почвы встречаются в комплексе с солонцами и солончаками до 10%. Мощность гумусового горизонта колеблется от 20 до 40 см, содержание гумуса от 3 до 4%. Структура почвы комковатая. Карбонатный слой начинается на глубине 30-50 см. Механический состав тяжело-среднесуглинистый. Данные почвы находятся в зоне эрозионно-денудационной мелкосопочной равнины.
Широко распространение получили солонцы, солончаковые почвы. Их характерной особенностью является наличие выщелоченного, светло-серого горизонта – верхний слой, ниже – плотный переходный, карбонатный и солонцеватый слой. Эти почвы встречаются в комплексе с темно-каштановыми и луговыми почвами. Почвы относятся к зоне озерноаллювиальных равнин неогенового возраста. Солонцы на территории участка получили значительное распространение. Они залегают на всех элементах рельефа.
К солонцам относятся почвы, имеющие в иллювиальном горизонте такое количество обменного натрия, которое обуславливает развитие в почвах ряда специфических свойств: щелочную реакцию, большую растворимость органического вещества, высокую дисперсность почвенного минерального мелкозема, вязкость, липкость и набухание почв во влажном состоянии и сильное уплотнение и твердость при иссушении. Морфологический профиль солонцов четко дифференцирован на генетические горизонты, где различаются: надсолонцовый или элювиальный горизонт, обедненный органическими и минеральными коллоидами; иллювиальный или собственно солонцовый горизонт, обогащенный органическими и минеральными коллоидами и отличающийся интенсивной темно-бурой окраской, плотным сложением, трещиноватостью, столбчатой структурой и более тяжелым гранулометрическим составом. Мощность гумусового горизонта изменяется от 20 до 50 см. 
Каких-либо геологических, исторических, культурных, этнографических, других археологических памятников на площади не обнаружено.
В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:
· Твердые бытовые отходы.
· Промасленная ветошь.
· Огарки электродов
· Золошлак
· Отходы медпункта
· Вскрышная порода
Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности обслуживающего персонала, а также при уборке помещений. Предполагаемый состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы – 12. Код отхода: №200301.
По требованию подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности» настоящим проектом предусмотрено сортировка ТБО по морфологическому составу. 
Хранение в отдельном металлическом контейнере на расстоянии 25 м от бытового вагончика. По мере накопления (в срок не более 6 мес.) будут вывозиться с территории, согласно договору, со специализированной организацией.
Подъездные пути и пешеходные дорожки к площадке устраивают с твердым покрытием (бетонные плиты) и отводом атмосферных осадков к водостокам.
Промасленная ветошь – образуется путем процесса протирки деталей и механизмов. Хранение в отдельном металлическом контейнере на расстоянии 25 м. По мере накопления (в срок не более 6 мес.) будут вывозиться с территории, согласно договору, со специализированной организацией. Код отхода: №150202*.
Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет.
В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях".
В связи с этим, настоящим проектом рассматриваются перечень организации, с которым будет заключен договор по вывозу отходов с территории промышленных площадок перед началом работ: 
[image: ]
* перед началом работ будет заключен договор с одним из организаций, указанных и не указанных в вышеизложенной списке. 
Проектом также учитываются требования ст.331 Кодекса: Принцип ответственности образователя отходов: Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.
Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года - все отходы проходят инвентаризацию, по которой, ежегодно сдается отчет в уполномоченный орган.
В связи с тем, что разработка месторождения Планом горных работ предусматривается с 2026 года, данные о фактических объемах отходов, поступающих и образованных за 3 года не предоставляется возможным.
Динамика образования и передача отходов будут контролироваться оператором объекта. 

Анализ управления отходами в динамике за последние три года, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами – Система управления отходами на предприятии определяет процессы образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и маркировке при необходимости, транспортировке, складированию (упорядоченному размещению), хранению и удалению.
В рамках проведения организационно-административной работы, предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению образования отходов.
Основополагающими принципами политики в области управления отходами на предприятии будут являться:
- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и потребления;
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними;
- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов производства и потребления;
- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование отходов.
Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой предприятия. 
Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация, учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов отходов производства и потребления. Ежегодно сдается отчет об инвентаризации отходов в уполномоченный орган.
Перевозка отходов производиться под строгим контролем специализированных организации. Для этого движение всех отходов регистрируется в журнале.
Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в течение пяти лет.

Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления и осуществляется на основе анализа вида опасности и количества отходов, а также экономических аспектов и доступности специализированных мощностей по обращению с отходами.
В рамках намечаемой деятельности приоритетными видами отходов являются твердые бытовые отходы (ТБО) и промасленная ветошь, образующиеся в процессе эксплуатации техники и жизнедеятельности персонала. Основное внимание уделяется предотвращению смешивания отходов, организации их раздельного накопления и своевременной передаче специализированным организациям.
Для сокращения образования отходов предусматриваются следующие мероприятия:
· рациональное использование материалов и ГСМ;
· применение многоразовых обтирочных материалов при возможности;
· контроль технического состояния оборудования и техники для предотвращения утечек нефтепродуктов;
· организация мест временного накопления отходов в соответствии с экологическими и санитарными требованиями;
· раздельный сбор ТБО и промасленной ветоши в специализированные контейнеры.
Твердые бытовые отходы подлежат передаче специализированной организации на вывоз и размещение. Промасленная ветошь, как отход с опасными свойствами, накапливается в герметичной таре и передается специализированным предприятиям для дальнейшего обезвреживания или утилизации.
Реализация указанных мероприятий позволит минимизировать негативное воздействие отходов на окружающую среду, обеспечить экологически безопасное обращение с отходами и соблюдение требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Общее сведение об объекте
Месторождение каменного угля Сарыкум расположено в северо-западном Прибалхашье на территории Актогайского района Карагандинской области. г. Балхаш и ж.д. ст. Балхаш I, II, расположены в 56,5 км восточнее месторождения. Районный центр – п.Актогай расположен в 270 км севернее от месторождения. Областной центр г.Караганда расположен в 430 км севернее от месторождения.
Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.
Таблица 1
Географические координаты углов лицензионной площади
	№№ точки
	Координаты

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	46° 57' 30"
	74° 07' 40"

	2
	46° 57' 30"
	74° 18' 40"

	3
	46° 47' 36"
	74° 18' 40"

	4
	46°47' 36"
	74° 12' 50"

	5
	46° 48' 57"
	74° 12' 50"

	6
	46°49' 00"
	74° 07' 40"



Режим работы карьера, производительность и срок существования
В соответствии с Техническим заданием на проектирование проектная мощность разреза по добыче на месторождении Сарыкум принята от 10,0 тыс. т и до 1 000,0 тыс. т угля в год.
Подробный календарный план по годам приведен в Плане горных работ в разделе 5.4
«Календарный план отработки месторождения» в табл. 5.2.
Число рабочих дней в году при добыче 365 дней, 2 смены продолжительностью по 12 часов, каждая. На буровзрывных работах 300 дней, одна смена продолжительностью 12 часов. Режим работы разреза – вахтовый, продолжительность 15 суток.

Горно-капитальные работы
Добычные работы
Планом горных работ принята схема отработки угольных пластов горизонтальными слоями с развитием горных работ по направлению от почвы залежи к кровле.
Освоение проектной мощности разреза планируется в 2035 в количестве 1 000,0 тыс.тонн. Добычные работы выполняются экскаваторами типа «обратная лопата» SDLG E6300F -
E6500F (до 3.2 м3). Транспортировка угля осуществляется автосамосвалами типа LGMG MT86H (60 т).
Отработка угля предусматривается одним и двумя подуступами высотой по 5,0 м. Ширина заходки равна 25,0 м. Угол откоса уступа принят равным 60°; угол призмы обрушения -55°.
Вскрышные работы.
Отработка пород вскрыши предусматривается одноковшовыми гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата» с объемом ковша 6,0м и гидравлических экскаваторов типа «обратная лопата» SDLG E6300F - E6500F (до 3.2 м3), внешней вскрыши без буровзрывных работ, внутренней вскрыши с предварительным частичным рыхлением взрывным способом.
Вывоз пород вскрыши и некондиционных руд предусматривается автосамосвалами типа LGMG MT86H (60 т) на внешние отвалы. Параметры системы разработки приняты в соответствии с «Типовыми технологическими схемами ведения горных работ на угольных разрезах» (НИИОГР, 1991 г.) и используемым горнотранспортным оборудованием.
Высота породных уступов принята из условия рабочих параметров экскаваторов и составляет 10,0 – 12,0 м, на наносах - до 12,5 м.
Угол откоса рабочего уступа, исходя из физико-механических свойств пород, в рыхлых отложениях принят – 40-50°; в коренных породах – 60-75°; угол призмы обрушения по коренным породам - 45°; по наносам - 50°.
Порода транспортируется на внешний породный отвал, расположенный на западном борту угольного разреза.
Буровзрывные работы.
Выполнение буровзрывных работ предусматривается силами подрядной организации. Для бурения скважин проектными решениями предусмотрено применение бурового станка Kaishan kg 520 (КНР).
Как на вскрышных, так и на добычных работах принят короткозамедленный способ и диагональная схема взрывания. Конструкция заряда - сосредоточенная с воздушными промежутками. В качестве взрывчатого вещества рекомендуются «Фортис-экстра-70», и «Анфо». Заряжание производится механизированным способом машинами типа МЗ-3Б, забойка скважин производится вручную.
Отвальное хозяйство.
Весь объём вскрышных пород Планом горных работ предусматривается размещать в один внешний отвал без разделения, за исключением ПСП.
Внешний породный отвал организуется на площади прибортового пространства в западной части.
Проектом предусматривается отсыпка внешнего породного отвала который сложен песчаными, глиняными, скальными отложениями в четыре яруса высотой до 30,0 м.
Породы вскрыши из разреза вывозятся автомобильным транспортом на отвал автомобильным транспортом по системе стационарных и полустационарных автосъездов с уклоном до 800/00 автосамосвалами типа LGMG MT86 грузоподъемностью 60 т. Формирование отвальных ярусов ведется бульдозерами типа Zoomlion ZD320.
Непосредственно вблизи разреза размещается также склад ПСП, снимаемого с площади разреза, отвала, складов и площадки под пруд-испаритель и промплощадки.
Режим работы по снятию и складированию плодородного слоя почвы (ПСП) - 180 дней в 1 смену по 8 часов. Формирование складов ПСП ведется послойно, мощность слоя - 2,5 м, при общей высоте склада ПСП - до 20,0 м. Каждый слой склада ПСП отсыпается конусами с дальнейшим их формированием бульдозером.
Технологический комплекс разреза
Технологический комплекс разреза включает в себя открытый угольный склад штабельного типа на погрузочном пункте с автомобильными весами и модульной сортировочной установкой.
Открытый угольный склад штабельного типа служит для временного хранения добытого энергетического угля, переработанного энергетического угля, усреднения его качественных показателей, формирования штабелей готовой угольной продукции и отгрузки угля потребителям автотранспортом.
Поступающий из разреза рядовой уголь, складируется в отдельные штабели в зависимости от его качественных характеристик отрабатываемых пластов. Параметры сформированных угольных штабелей позволяют вести безопасную работу технологического оборудования, отдельно по штабелям по их формированию при доставке угля автосамосвалами, отгрузке со склада.
Режим работы мобильной сортировочной установки (МСУ) типа Warrior-1200 технологического комплекса принят: 2 смены, 8 часов в смену, 300 дней в году. Установка способна перерабатывать рядовой уголь производительностью до 250 т/ч, 2000 т/см.; 4000 т/сут.
Переработке подлежит только рядовой энергетический уголь. Сортировочная установка оснащена грохотом и предназначена для сортировки рядового угля на три класса фракции: +0÷50; +50÷100 и +100 мм. Из конусов рассортированного угля фронтальным погрузчиком формируются штабели по фракциям.
Проектные параметры угольного штабеля: высота – не более 5,0 м; ширина по основанию 15,0 - 20,0 м; длина 40,0 м - 70,0 м. Расстояние между штабелями по основанию не менее 10,0 м. Отметки дневной поверхности угольного склада +484,0÷+484,5 м.
На угольном складе формируется семь угольных штабелей, в т. ч. четыре штабеля размерами 70,0 х 20,0 м, высотой до 5,0 м; в т. ч. два штабеля рядового энергетического угля класса +0÷300 мм (№№ 1, 2); два штабеля сортового угля классов: +50÷100 мм и +0÷50 мм (штабели №№ 6, 7).
Два штабеля №№ 3, 5 размером 60,0 х 20,0 м высотой до 5,0 м (штабель № 3; штабель № 5 - сортовой уголь класса +100÷300 мм); штабель № 4 – склад рядового угля размерами 40,0 м х 15,0 м высотой до 3,5 м.
Загрузка угля со склада предусмотрена фронтальным погрузчиком типа Volvo-L180H с часовой производительностью 447 м3/час (615 т/час).
Со склада энергетический уголь отгружается погрузчиком в автотранспорт потребителям. Настоящим проектом принято опробование и дозирование всего объема отгружаемого товарного угля.
Режим работы объектов технологического комплекса принят в соответствии с режимом работы разреза по добыче угля: 365 дней, 2 смены, 12 часов, каждая. Формирование штабелей угля и их отгрузка предусматриваются в две смены.
Объемы отгрузки угля по периоду эксплуатации разреза равны объему годовой добычи, однако в осенне-зимний период объем может увеличен до 90÷120 тыс. т., в весенне-летний период наоборот, может снизиться до 30÷40 тыс. т.
Промплощадка разреза.
Организация вахтового поселка не требуется. Трудящиеся, занятые на работах в разрезе, проживают в ближайших населенных пунктах и доставляются к месту работы в специальных арендованных автобусах.
Вспомогательные объекты – нарядная, участок ОТК, комната отдыха и приема пищи, туалет будут располагаться в блок-контейнерах.
Проектом принято выполнение всех видов ремонта и технического обслуживания подрядными организациями г. Балхаш.
Для заправки спецтехники будут использоваться 2 автотопливозаправщика. Для хранения ГСМ приспособлены 3 емкости по 75 м3.
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Цель Программы, которая заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов и рекультивации полигонов
Целью Программы управления отходами является достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов образуемых отходов, снижение уровня их негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами, а также предотвращение накопления отходов на территории объекта.
Программа предусматривает организацию системы раздельного сбора, временного накопления и передачи отходов специализированным организациям для дальнейшего восстановления, утилизации либо удаления в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
В связи с отсутствием на объекте собственных полигонов размещения отходов, объектов обезвреживания и переработки отходов, а также отсутствием накопленных исторических отходов, мероприятия по рекультивации полигонов и снижению объемов накопленных отходов настоящей Программой не предусматриваются.

задачи Программы, которые определяют пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами
Задачами Программы управления отходами являются определение и реализация наиболее эффективных и экономически обоснованных методов обращения с отходами, образующимися в процессе осуществления деятельности по добыче техногенных минеральных образований (ТМО), направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
· организация экологически безопасной системы обращения с отходами на территории объекта;
· минимизация объемов образования отходов производства и потребления;
· обеспечение раздельного сбора отходов с учетом их видов и степени опасности;
· предотвращение смешивания опасных и неопасных отходов;
· обеспечение временного накопления отходов в специально отведенных и оборудованных местах;
· своевременная передача отходов специализированным организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы;
· предотвращение загрязнения почв, поверхностных и подземных вод отходами;
· соблюдение установленных сроков временного накопления отходов;
· обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан в области обращения с отходами;
· осуществление производственного контроля за обращением с отходами на всех этапах производственной деятельности.
Программой управления отходами предусматриваются мероприятия, направленные на постепенное снижение объемов образуемых отходов и снижения негативного воздействия их на окружающую среду.
При обращении с отходами намерен по мере выявления технической и экономической целесообразности использовать технологии, предусмотренные в «Перечне наилучших доступных технологий», внедрение которых позволят практически исключить или существенно сократить негативное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Согласно Экологическому Кодексу РК, нормативным правовым актам, принятым в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захорониться с учетом их воздействия на окружающую среду.
В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов производится в соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами, при соблюдении которых должны обеспечиваться условия, когда образующиеся отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала предприятия.
Управление отходами на месторождении каменного угля осуществляется в рамках действующего природоохранного законодательства РК в части обращения с отходами производства и потребления.
Исходя из этого, при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности принята следующая иерархия работы с отходами:
- снижение объемов образования отходов;
- повторное использование (регенерация, восстановление);
- утилизация;
- обезвреживание;
- безопасное размещение.
Система управления отходами также включает:
- инвентаризацию отходов;
- идентификацию образующихся отходов и их учет;
- раздельный сбор отходов (сегрегация) в местах их образования с учётом целесообразного объединения видов по уровню их опасности с целью оптимизации дальнейших способов удаления, а также вторичного использования определённых видов отходов;
- накопление и временное хранение отходов до целесообразного вывоза;
- транспортировку отходов для последующего обращения с ними;
- обезвреживание отходов.
Инвентаризация отходов ежегодно на предприятие должно проводится инвентаризация отходов и представляется перечень всех отходов, которые образуются.
Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.
Учет отходов 
Согласно существующей системе управления отходами производства и потребления каждая промышленная площадка на основании инвентаризации отходов ведет ежемесячный учет объемов образования, сдачи по мере образования их на регенерацию, утилизацию, реализацию, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигоне отходов промышленных площадок, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности предприятия.
Эколог предприятия готовит сводный отчет и представляет в уполномоченный орган охраны окружающей среды отчет по опасным отходам. Сбор, сортировка, временное хранение и транспортировка отходов Сбор отходов производят раздельно, в соответствии с видом отходов, методами их утилизации, реализацией, хранением и размещением отходов.
Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.
Контейнеры маркированы и окрашены в определенные цвета:
- контейнеры с пожароопасными отходами (промасленная ветошь, фильтры, тряпье и т.д.) – желтый цвет;
- контейнеры металла – черный цвет;
- контейнеры с бытовыми отходами – синий цвет;
- контейнеры с пищевыми отходами – серый цвет.
Хранение отходов в контейнерах позволяет предотвратить утечки, уменьшить уровень их воздействия на окружающую среду, а также воздействие погодных условий на состояние отходов. По мере наполнения тары отходы подразделений вручную доставляются в соответствующие места временного хранения предприятия.
Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровням опасности.
Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении. 
Транспортировка всех видов отходов производится автотранспортом специализированной организации, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды. Передвижение грузов производится под строгим контролем сторонней организацией. 
Вывозу на специализированные предприятия подлежат: ТБО, вышедшая из употребления спецодежда, огарки электродов, отходы медпункта, золошлак.

Целевые показатели Программы, которые представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.)
Целевые показатели Программы управления отходами определены с учетом проектных объемов образования отходов, характера производственной деятельности, региональных особенностей района расположения объекта, требований экологического законодательства Республики Казахстан, а также технической и экономической целесообразности применяемых мероприятий.
Поскольку объект является проектируемым, базовые показатели приняты согласно проектной документации.
Целевые показатели Программы предусматривают:
· обеспечение 100 % сбора и организованного временного накопления образующихся отходов;
· обеспечение 100 % передачи твердых бытовых отходов специализированной организации;
· обеспечение 100 % передачи промасленной ветоши специализированной организации, имеющей соответствующую лицензию на обращение с опасными отходами;
· соблюдение требований раздельного сбора отходов в соответствии с приказом МЭГПР РК № 482;
· недопущение размещения отходов на рельеф местности;
· недопущение сжигания отходов на территории объекта;
· соблюдение установленных сроков временного накопления отходов (не более 6 месяцев);
· предотвращение загрязнения почв, поверхностных и подземных вод отходами производства и потребления;
· отсутствие накопления исторических отходов на территории объекта;
· обеспечение экологически безопасного обращения с отходами на всех этапах производственной деятельности.
В связи с отсутствием на объекте установок по переработке, обезвреживанию и удалению отходов изменение агрегатного состояния, физико-химических и опасных свойств отходов в рамках производственной деятельности не предусматривается.
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Показатели программы по достижению поставленных задач
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 
При определении целей Программы управления отходами был проведен анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были определены доступные в данном регионе методы повторного использования отходов. 
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные по утилизации и хранению приняты согласно паспортам опасного отхода. 
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к общему объему образования отхода). Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его использования/переработки/утилизации будут достигнуты. 
Показатели программы по достижению поставленных задач приведены в таблице 4.
Таблица 4
Показатели программы управления отходами на 2026-2035 гг.

	№
	Задачи
	Показатели

	1
	Ежегодное проведение обучения специалистов предприятия в области охраны окружающей среды на всех уровнях, с целью повышения уровня знаний по обращению с отходами на предприятии.
	100%

	2
	Организация мест хранения отходов, согласно установленным требованиям.
	100%

	3
	Ежеквартальное отслеживание состояния мест временного хранения отходов и своевременное предотвращение смешивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды
	100%

	4
	Постоянное ведение системы раздельного сбора отходов позволит предотвратить химические реакции компонентов отходов и образование более опасных соединений. Кроме того, это позволит лучше оценить потенциал образующихся отходов как вторичного сырья для различных производств, или позволит выявить новые, более оптимальные способы утилизации
	100%

	5
	Передача специализированным сторонним организациям максимального количества отходов на повторное использование (отработанные автошины, металлолом, отработанные аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере образования и накопления позволят сократить объемы временного накопления.
	100%



После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по утилизации отходов на сторонних предприятиях. 
Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной сторонней организацией на договорной основе.

Обоснование и расчет образования объемов отходов
Расчет нормативов образования отходов в процессе производственной деятельности предприятия определился:
- для вскрышных пород – на основании проектных решений, разработанных в составе технологической части проекта;
- для всех остальных 5 видов отходов – в соответствии с «Методикой разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п).
Ниже приводятся расчеты объемов образования всех 6-ти видов отходов, сопутствующих производственной деятельности объектов промплощадки месторождения.

Твердые бытовые отходы (ТБО)
Для определения объема образования твердых бытовых отходов (ТБО) был применен метод оценки по удельным показателям образования отхода.
Расчет норматива образования твердых бытовых отходов (ТБО) произведён по
«Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.
Норма образования твердых бытовых отходов (ТБО) рассчитывается по формуле:
M обр = p * m * q, т / год
где: p – норма накопления отходов – 0,3 м3/год
m – количество работников на предприятии, 57 чел. в 2026-2035 гг.
q – плотность ТБО – 0,25 т/м3
Объемы образования ТБО на промплощадке в период с 2026 по 2035 гг. приведены в табл. 5.1.

Объемы образования твердых бытовых отходов на промплощадке разреза в период с 2026 по 2035 гг.
Таблица 5.1
	Годы
	Списочная численность работающих, чел.
	Удельная санитарная норма образования ТБО, р1, м3/год
	Средняя плотность ТБО, т/м3
	Норма образования твердых бытовых отходов m1, т/год

	2026-2035
	57
	0,3
	0,25
	4,275


В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 отходу присваивается код: ТБО 20 03 01 (неопасные отходы).
Вскрышная порода
В соответствии со статьей 357 Экологического Кодекса РК, под отходами горнодобывающей промышленности в настоящем Кодексе понимаются отходы, образуемые в процессе разведки, добычи, обработки и хранения твердых полезных ископаемых, в том числе вскрышная, вмещающая порода, пыль, бедная (некондиционная) руда, осадок механической очистки карьерных и шахтных вод, хвосты и шламы обогащения. К таким техногенным минеральным образованиям может быть отнесена и отрабатываемая на месторождении вскрышная порода.
В связи с этим, в составе настоящей работы приводится обоснование объемов образования отрабатываемой вскрышной породы, как одного из видов отходов.
Расчет нормативов образования вскрышных породы определился на основании проектных решений, разработанных в составе технологической части к Плану горных работ.
Объемы образования вскрышных пород в оцениваемый период с 2026 по 2035 гг. приведены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
	Годы эксплуатации
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Проектная производительность по вскрыше, тыс. тонн
	3 456,44
	8 807,76
	13 333,32
	14 479,14
	14 479,14
	22 360,0
	14 479,14
	19 663,02
	21 133,84
	23 951,46



Золошлаковые отходы
Образуются в результате сжигания угля в автономных отопительных системах промплощадки. В качестве топлива на разрезе используется собственный бурый уголь месторождения. Характеристики топлива на рабочую массу приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3. 
Средневзвешенные характеристики топлива на рабочую массу
	Наименование показателя
	Показатели

	Зольность, А, %
	30,0

	Влажность, W, %
	5,2

	Низшая теплота сгорания, Qir, МДж/кг
	23,27


Суммарный годовой расход угля составляет: 310 т/год.
Расчет образования золошлака выполнен по приложению №10 Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ө «Методика расчета нормативов размещения золошлаковых отходов для котельных различной мощности, работающих на твердом топливе».
Норма образования золошлака определяется по формуле:
Мзл.обр.= Мшл + Мзл, т/год, где: Мзл.обр. – годовой объем образования золошлака, т; Мшл – годовой выход шлаков, т;
Мзл – годовой улов золы в золоулавливающих установках, т.
Мшл = 0,01 * B * АY - Nзл, т/год, где: В – годовой расход угля, т/год; АY – зольность топлива на рабочую массу, %;
Nзл – количество золочастиц, выбрасываемых в атмосферу, т.
Мзл = Nзл * η, т/год,
где: η – доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, 0,8.
Nзл = 0,01 * В * (α * АY + q4 * QY / 232701), т, где: α – доля уноса золы из
топки;
q4 – потери тепла вследствие механической неполноты сгорания угля, %; QY теплотаQсгорания топлива, кДж/кг;1

23270 – теплота сгорания условного топлива, кДж/кг.
Расчет нормы образования золошлака на промплощадке приведен в табл. 5.4.
Таблица 5.4.
Расчет нормы образования золошлака в 2026-2035 гг.
	


Втл, т
	Арn,
	Гшл,
	ашл,
	

Х - Аун (100-
Гун)
	Доля твердых частиц, улавли-ваемых в золо уловите- лях, η ,
%
	

Выход шлаков, Мшл, т/год
	


Мзл
общ
	Годовой улов золы в золо- шла-коулавли-вающих установ- ках
Мзл, т/год
	Норма образова- ния зо- лошла-ковых отходов, Мобр, т/год

	
	

%
	

%
	

%
	
	
	
	
	
	

	Котельная

	310
	30
	2
	98
	0,0023
	0
	93,0
	0
	0
	93,0


Согласно табл. 9.4, годовой объем золошлака составит 93,0 т/год.
В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 отходу присваивается код: золошлак 19 01 12 (неопасные отходы).

Огарки сварочных электродов
Образуются при сварочных работах на предприятии. Расчет производится на основании «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100- п).
Норма образования отхода составляет: N = Mост · α, т/год
где:
Мост - фактический расход электродов, т/год;
α - остаток электрода, α = 0.015 от массы электрода.
Расчет количества образования огарков сварочных электродов приведен в табл. 5.5.

Таблица 5.5.
Расчет нормы образования огарков сварочных электродов
	Марка электрода
	Фактический расход электродов, Мост , т/год
	Остаток электрода, α
	Норма образования огарков сварочных электродов, N, т/год

	МР-3
	12,0
	0,015
	0,18


В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года
№314 отходу присваивается код: огарки электродов 12 01 13 (неопасные отходы).

Промасленная ветошь
Промасленная ветошь образуется в процессе обслуживания горнотранспортного и технологического оборудования предприятия.
Расчет количества промасленной ветоши выполнен в соответствии с п. 2.32
«Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п).
Норма образования промасленной ветоши определяется по формуле:
N = Мо+М+W, т/год,
где: Мо – поступающее количества ветоши, т/год;
М – норматив содержания в ветоши масел, т/год; W – норматив содержания в ветоши влаги, т/год.
М = 0,12 * Мо;   W = 0,15 * Мо
Расчет нормы образования промасленной ветоши на промплощадке в период с 2026 по 2035 гг. приведен в табл. 5.6.

Таблица 5.6.
Расчет нормы образования промасленной ветоши в период с 2026 по 2035 гг.
	Количество поступающей ветоши, Мо, т/год
	Коэффициент
	Норматив содержания ветоши масел, М, т/год
	Коэффициент
	Норматив содержания в ветоши влаги, W, т/год
	Норма образования промасленной ветоши, N, т/год

	0,5
	0,12
	0,06
	0,15
	0,075
	0,635


В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 отходу присваивается код: промасленная ветошь 15 02 02* (опасные отходы).
Отходы медпункта
Отходы медпункта образуются в результате оказания медицинской помощи рабочему персоналу в медпункте разреза.
Расчёт образования отходов медпункта выполнен в соответствии с п. 2.51 «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министерства охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п).
Норма образования отходов определяется из расчета 0,001 т на человека.
Расчет нормы образования отходов медпункта на предприятии в период с 2026 по 2035 гг. приведен в табл. 5.7.
Таблица 5.7
	Годы эксплуатации
	Количество человек
	Коэффициент
	Норма образования отходов медпункта, N, т/год

	2026-2035
	57
	0,001
	0,057


В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 отходу присваивается код: отходы медпункта 18 01 04 (неопасные отходы).

В соответствии с Экологическим кодексом РК на предприятии разрабатывается Программа управления отходами.
Согласно расчетам, проведенным в Программе управления отходами, количество образуемых отходов при горных работах на предприятии в период с 2026 по 2035 гг. будет равно:
Таблица 5.8
	
п/п
	Наименование отходов
	Нормативный объем образования, т/год Период эксплуатации

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	Вскрышная порода
	3 456 440
	8 807 760
	13 333 320
	14 479 140
	14 479 140

	2
	ТБО
	4,275
	4,275
	4,275
	4,275
	4,275

	3
	Промасленная
ветошь
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	4
	Огарки электродов
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	5
	Золошлак
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0

	6
	Отходы медпункта
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Всего отходов
	3 456 538,147
	8 807 858,147
	13 333 418,147
	14 479 238,147
	14 479 238,147



Продолжение таблицы 5.8
	п/п
	Наименование отходов
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.
	2034 г.
	2035 г.

	1
	Вскрышная порода
	22 360 000
	14 479 140
	19 663 020
	21 133 840
	23 951 460

	2
	ТБО
	4,275
	4,275
	4,275
	4,275
	4,275

	3
	Промасленная
ветошь
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635
	0,635

	4
	Огарки электродов
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	5
	Золошлак
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0
	93,0

	6
	Отходы медпункта
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	Всего отходов
	22 360 098,147
	14 479 238,147
	19 663 118,147
	21 133 938,147
	23 951 558,147



Таблица 5.9
Показатели Программы управления отходами в 2035 г.
	№
	Наименование отходов
	Объем образовани
я, т
	Код отхода
	Физические характерис
тики отхода
	Опасные свойства
	Периодич-ность вывоза
	Куда вывозится отход по договору
	Кем вывозится отход

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Вскрышная порода
	23 951 460
	01 01 02
	твердые
	неопасные
	-
	-
	Захоронение на
отвалах, рекультивация

	2.
	ТБО
	4,275
	20 03 01
	твердые
	неопасные
	По мере накопления 1 раз в сутки
	Организация определяется по тендеру
	Автотранспорт спецпредприятия

	3.
	Ветошь промасленная
	0,635
	15 02 02*
	твердые
	опасные
	1 раз в полугодие
	Организация определяется по тендеру
	Собственный автотранспорт

	4.
	Огарки электродов
	0,02055
	12 01 13
	твердые
	неопасные
	1 раз в полугодие
	Организация определяется по тендеру
	Собственный автотранспорт

	5.
	Золошлак
	234,057
	19 01 12
	твердые
	неопасные
	1 раз в полугодие
	Организация определяется по тендеру
	Собственный автотранспорт

	6.
	Отходы медпункта
	0,0216
	18 01 04
	твердые
	неопасные
	1 раз в полугодие
	Организация определяется по тендеру
	Собственный автотранспорт



Лимиты накопления отходов и захоронения отходов 
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются: 
1) лимиты накопления отходов; 
2) лимиты захоронения отходов. 
Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года № 206. 

Лимиты накопления отходов. 
Объем лимитов накопления отходов приняты согласно максимальных расчетных данных. Данные о лимитах накопления отходов представлены в таблице 5.10
Таблица 5.10
Лимиты накопления отходов
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение,
тонн/год
	Лимит накопления, т/год

	1
	2
	3

	2026-2035 года

	Всего:
	
	98,147

	в том числе:
	
	

	отходов производства
	
	93,815

	отходов потребления
	
	4,332

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	0
	0,635

	Неопасные отходы

	ТБО
	0
	4,275

	Огарки электродов
	0
	0,18

	Золошлак
	0
	93,0

	Отходы медпункта
	0
	0,057

	Зеркальные отходы

	-
	0
	0


Таблица 5.11 
Лимиты захоронения отходов на 2035 год
	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	
	
	2035 г.
	
	
	

	Всего
	0
	23 951 460
	23 951 460
	-
	0

	в том числе отходов производства
	0
	23 951 460
	23 951 460
	-
	0

	отходов потребления
	0
	0
	0
	0
	0

	Опасные отходы

	
	0
	0
	0
	0
	0

	Неопасные отходы

	Вскрышная порода
	0
	23 951 460
	23 951 460
	-
	0


Согласно п.3 статьи 343 Кодекса форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 настоящего Кодекса, в течение трех месяцев с момента образования отходов.
Согласно ст. 347 Кодекса, при осуществлении деятельности, ТОО «Alfa Plast» будет осуществлять учет опасных отходов. 
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Источниками финансирования (финансово-экономические, материально-технические, трудовые) Программы управления отходами для объекта ТОО «Alfa Plast» являются собственные средства и ресурсы предприятия. 
Расчеты необходимых ресурсов по реализации Программы и источники их финансирования приведены в табл. 6.1 главы 6.
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Повторное использование отходов 
Предприятие осуществляет передачу части отходов на переработку специализированным организациям в качестве вторичного сырья. 
Отработанная спецодежда частично повторно используется в качестве ветоши. Частично передается работникам предприятий в личное пользование. 

Мероприятия по снижению объемов отходов, размещаемых на объекте 
Для снижения объемов отходов, ТБО самим рабочими самостоятельно сортируют по морфологическому составу (органические материалы, стеклобой, пластмасса и т.п.). После разделения, оставшиеся не опасные отходы, передаются сторонней организацией, тем самым снижается объем захоронения отходов в контейнерах.
Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов, на состояние окружающей среды 
На предприятии в целом по ТОО «Alfa Plast» предусмотрено внедрение ряда мероприятий, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду: 
 Сортировка и раздельное хранение разных видов отходов; 
 Маркировка контейнеров для сбора отходов; 
 Еженедельная (теплый период) обработка хлорной известью контейнеров из-под ТБО; 
 Ремонт и замена вышедших из строя контейнеров. 

План мероприятий по реализации программы 
План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения. 
При составлении Плана мероприятий использованы следующие основные понятия: 
обезвреживание отходов – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки; 
утилизация отходов – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов; 
захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока. Захоронения отходов осуществляется в полигонах ТБО; 
размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления; 
переработка отходов – физические, химические или биологические процессы, включая сортировку, направленные на извлечение из отходов сырья и (или) иных материалов, используемых в дальнейшем в производстве (изготовлении) товаров или иной продукции, а также на изменение свойств отходов в целях облегчения обращения с ними, уменьшения их объема или опасных свойств; 
хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления. 
План мероприятий по реализации программы управления отходами производства и потребления на 2026-2030 гг. приведен в Таблице 6. 
В соответствии со Справочником по наилучшим доступным техникам «Добыча и обогащение руд цветных металлов (включая драгоценные)» (далее Справочник), утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2023 года № 1101, рассмотрены общие наилучшие доступные техники, а также соответствие и применимость их на объекте ТОО «Alfa Plast».
С учетом анализа объектов ниже в таблице 7 представлена оценка соответствия общим НДТ
21

Таблица 6 
План мероприятий по реализации Программы управления отходами ТОО «Alfa Plast» на 2026-2035 гг.

	№
	Мероприятия
	Объем
	Форма завершения
	Ответственный за исполнение
	Срок исполнения
	Источник финансирования

	1
	Сбор и передача твердо-бытовых отходов
	Расчетный объем: 3,75 т
	Утилизация отходов сторонними специализированными предприятиями. 
	Эколог предприятия
	2026-2035 гг.
	Собственные средства

	2
	Сортировка образующегося ТБО по морфологическому составу – бумага и древесина, пищевые отходы, стекло, пластмассы, металлы. 
Передача по договору на переработку как вторсырье
	Состав ТБО: 
Бумага и древесина - 60%;
Тряпье – 7%;
Пищевые отходы – 10%;
Стекло – 6%;
Металлы – 5%;
Пластмасса – 12%;
	Сортировка образующегося ТБО по контейнерам
	Эколог предприятия
	2026-2035 гг.
	Собственные средства

	3
	Промасленная ветошь
	0,25
	Утилизация отходов сторонними специализированными предприятиями. 
	Эколог предприятия
	2026-2035 гг.
	Собственные средства



* Фактические расходы на мероприятия по реализации программы по управлению отходами будут определены в зависимости от объемов образования отходов.


Таблица 7
Оценка соответствия общим наилучшим доступным техникам

	6.4. Управление отходами

	НДТ 22. Составление и выполнение программы управления отходами
	Система экологического менеджмента
	Планируется получение сертификации по системе экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO14001
	Соответствует

	НДТ 23. Организация операций на объекте, для облегчения процесса повторного использования технологических полупродуктов или их переработку
	Повторное использование пыли из системы пылегазоочистки
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Использование пресс-фильтров для обезвоживания отходов обогащения
	Не применяется
	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

	
	Использование керамических вакуум-фильтров для обезвоживания отходов обогащения
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов добычи и обогащения в качестве сырья или добавки к продукции во вторичном производстве и строительных материалов, доизвлечение из промышленных отходов
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов при заполнении выработанного пространства
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Использование отходов при ликвидации горных выработок
	Не применяется
	Не соответствует

	
	Переработка отходов добычи и обогащения (вторичные минеральные ресурсы, техногенные месторождения) с целью извлечения основных и попутных ценных компонентов
	Осуществляется добыча ТМО с целью извлечения основных и попутных ценных компонентов
	Соответствует
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