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В соответствие со статьей 182 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан», операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. 
Целями производственного экологического контроля являются: 
1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 
2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; 
3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей; 
4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; 
5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 
6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта; 
7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия; 
8) повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
Программа производственного экологического контроля, разработан в соответствия п. 8 главы 2. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» (далее - Правила). 


[bookmark: _Toc234845120]1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Месторождение каменного угля Сарыкум расположено в северо-западном Прибалхашье на территории Актогайского района Карагандинской области. г. Балхаш и ж.д. ст. Балхаш I, II, расположены в 56,5 км восточнее месторождения. Районный центр – п.Актогай расположен в 270 км севернее от месторождения. Областной центр г.Караганда расположен в 430 км севернее от месторождения.
Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.
В северной части месторождения проходит железная дорога Актогай-Моинты. В районе ж.д. станции находится два карьера флюсовых известняков и две перерабатывающие дробильно-сортировочные станции.
Электроэнергией промышленные предприятия обеспечиваются от республиканской системы КЕГОК. В центральной части месторождения проходят две ЛЭП-110 кВ и 35 кВ, а вдоль железной дороги ЛЭП-35 кВ.
В пределах площади месторождения рельеф представляет слабо волнистую равнину с наклоном на юг. Абсолютные отметки колеблются от 413,0 м на севере до 387,0 м на юге. Относительные превышения колеблются, в основном, от 2,0 до 5,0 м, реже до 10,0 м.
Территория месторождения относится к весьма неразвитым промышленным районам. Плотность населения чрезвычайно низкая. На площади месторождения расположены пахотные и пастбищные земли.
Учитывая высокое качество ископаемых углей (марка антрацит), основным потенциальным потребителем будет являться черная и цветная металлургия, а также для производства абсорбентов, электродов, электрокорунда, микрофонного порошка. Объёмы угля с низкими показателями несоответствующим марке антрацит, будут использованы для обогрева домов г. Балхаш и прилегающих селений Актогайского района.
Ближайший населенный пункт расположен в северо-западном направлении на расстоянии 8,5 км. – это ж/д станция Сарыкум и 24 км юго-восточнее месторождения располагается г. Гульшад.
Санаториев и зон отдыха близ месторождения Сарыкум нет. Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается.
Описание текущего состояния компонентов окружающей среды в сравнении с экологическими нормативами, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами
Территория района находится на юго-востоке Казахского мелкосопочника, в зоне пустынь и полупустынь. По северной части района проходит основной водораздельный хребет Казахского мелкосопочника, представленный низкогорьями, среди которых возвышаются массивы Кызыларай (1565 м), Кызылтас (1238 м). Центральная часть — мелкосопочная, грядовая равнина, постепенно понижающаяся к озеру Балхаш. В недрах разведаны запасы медных, молибденовых, вольфрамовых, свинцовых, цинковых, железных руд, природных строительных материалов и других. Реки Токрауын, Кусак, Каратал, Каршыгалы и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него.
Население занято в основном сельским хозяйством. Низкогорья Кызыларай и Бектауата имеют туристско-рекреационное значение. По территории района проходит автомобильная дорога Караганда — Актогай — Балхаш — Каркаралинск.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что на границе СЗЗ предприятия (1000 м) нет превышений концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием. Следовательно, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду за пределами СЗЗ нет.
Карагандинская область в соответствии с климатическим районированием территории относится к III зоне и характеризуется резко континентальным и засушливым климатом вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного, бедного влагой, арктического воздуха в холодное время года.
Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. Карагандинская область относится к подрайону IB по схематической карте районирования для строительства.
Температура воздуха. В летнее время в районе преобладает жаркая погода. Абсолютный максимум достигает +40.2оС и зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0оС происходят весной - в конце марта и осенью - в конце октября. Средние температуры наиболее холодного месяца января – 13.6оС. Абсолютный минимум достигает – 42.9оС. Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет 3.7оС. 
Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В центральной и южной частях растут боялыч, кокиек, полынь, сарсазан, солянка, биюргун и другие; в горных районах – сосна, берёза, тополь, осина. Водятся архар, лань, сайгак, кабан, волк, лисица, заяц, корсак, барсук, хорёк, сурок, ондатра, из птиц – куропатка, гусь, утка и другие.


Обзорная границ горного отвода месторождения Сарыкум

Рисунок 1.
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Ситуационная схема расположения месторождения
















Рисунок 2


Каких-либо геологических, исторических, культурных, этнографических, других археологических памятников на площади не обнаружено.
Согласно письму № 120/1-24 от 18.12.2025 г. КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области, на территории участка работ (месторождения Сарыкум Актогайского района Карагандинской области) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.
В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия, в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного наследия» обязаны поставить в известность КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» в месячный срок.
Согласно приложению 2 к Экологическому кодексу республики Казахстан от 02.01.2021 г., к видам намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории относится добыча и обогащение твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, для источников промплощадки месторождения СЗЗ устанавливается в размере 1000 м.
Согласно полученным результатам расчетов, на границе санитарно-защитной зоны, установленной действующими санитарными правилами и нормами, на освоение проектной мощности разреза не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга:
В процессе производственного экологического мониторинга предусматривается контроль количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ, а также параметров обращения с отходами производства и потребления, образующихся при осуществлении намечаемой деятельности.
Обязательному контролю подлежат следующие показатели:
· объем образования твердых бытовых отходов (ТБО), 4,275 т/год;
· объем образования промасленной ветоши, 0,635 т/год;
· объем образования огарков электродов, 0,18 т/год;
· объем образования золошлака, 93,0 т/год;
· объем образования отходов медпункта, 0,057 т/год;
· сроки временного накопления отходов – не более 6 месяцев;
· наличие специализированных контейнеров и герметичной тары для накопления отходов;
· соблюдение условий раздельного сбора отходов;
· периодичность вывоза и передачи отходов специализированным организациям – раз в месяц;
· наличие договоров со специализированными организациями на вывоз, утилизацию или обезвреживание отходов;
· учет движения отходов производства и потребления (образование, накопление, передача);
· соблюдение требований экологической и санитарной безопасности при обращении с отходами.
В рамках мониторинга эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух контролируются:
	№ п/п
	Наименование исследуемой среды
	Анализируемые компоненты
	Периодичность отбора проб
	Кем проводится

	

1
	
Атмосферный воздух
(граница СЗЗ)
	Оксид азота
	

2 и 3 квартал
	
Аккредитованная лаборатория

	
	
	Диоксид азота
	
	

	
	
	Диоксид серы
	
	

	
	
	Окись углерода
	
	

	
	
	Пыль неорганическая
	
	

	2
	Почва (граница СЗЗ)
	Химические элементы 32 вещества
	3 квартал
	Аккредитованная лаборатория

	3
	Подземные воды
	Нитраты, нитриты, аммоний солевой,
сульфаты, хлориды, нефтепродукты, БПКп, взвешенные вещества, медь, цинк
	2 и 3 квартал
	Аккредитованная лаборатория


Производственный мониторинг осуществляется на регулярной основе в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и внутренней программой производственного экологического контроля предприятия.

Периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений: 
Производственный экологический мониторинг осуществляется на протяжении всего периода проведения работ по добыче каменного угля месторождения Сарыкум
На источниках выбросов ЗВ, в том числе и на неорганизованных, контроль будет осуществляться расчетным методом один раз в квартал, с предоставлением результатов в производственном мониторинге.
Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами должны проводиться аккредитованной лабораторией, согласно план-графику, определенного данным проектом.
Анализ атмосферного воздуха в районе предприятия целесообразно проводить в теплый период года, период наибольшего пыления, во 2 и 3 квартале.
Мониторинг подземных вод по локальной сети наблюдательных скважин проводится специализированной организацией по договору.
Мониторинг в части обращения с отходами производства и потребления осуществляется на постоянной основе и включает:
· ежедневный визуальный контроль состояния мест временного накопления отходов;
· ежемесячный учет объемов образования, накопления и передачи отходов специализированным организациям;
· ежеквартальную проверку соблюдения условий временного хранения отходов и наличия специализированной тары;
· ежегодное обобщение результатов производственного экологического контроля с отражением данных в экологической отчетности предприятия.
Контроль эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется:
· инструментальными и расчетными методами по мере необходимости;
· при изменении технологического процесса, увеличении объемов работ либо изменении количества задействованной техники;
· в рамках производственного экологического контроля согласно утвержденной программе мониторинга.
Продолжительность производственного мониторинга соответствует сроку реализации намечаемой деятельности и осуществляется до полного завершения работ на объекте.

Сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга
В рамках производственного экологического мониторинга предусматривается применение инструментальных и расчетных методов контроля состояния окружающей среды, объемов образования отходов и эмиссий загрязняющих веществ.
Расчетные методы применяются для:
· определения объемов образования твердых бытовых отходов (ТБО), промасленной ветоши, золошлака, огарков электродов и отходом медпункта на основании утвержденных нормативов образования отходов;
· расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы автотранспорта, спецтехники и проведения погрузочно-разгрузочных работ;
· определения количества выбросов пыли при перемещении горной массы и эксплуатации техники;
· ведения учета образования, накопления и передачи отходов специализированным организациям.
Инструментальные методы мониторинга включают:
· визуальный контроль состояния мест временного накопления отходов;
· контроль герметичности тары для хранения промасленной ветоши;
· контроль технического состояния автотранспорта и спецтехники с целью предотвращения утечек ГСМ и сверхнормативных выбросов;
· при необходимости проведение инструментальных замеров концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с привлечением аккредитованных лабораторий.
Производственный мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, действующими нормативными документами и утвержденной программой производственного экологического контроля предприятия.

Необходимое количество точек отбора проб и места проведения измерений
В рамках производственного экологического мониторинга предусматривается проведение контроля в следующих точках:
· площадка временного накопления твердых бытовых отходов (ТБО);
· место временного хранения промасленной ветоши;
· место временного хранения золошлака;
· место временного хранения огарков электродов;
· место временного хранения отходов медпункта;
· территория проведения погрузочно-разгрузочных работ;
· участки движения автотранспорта и спецтехники.
Количество точек контроля определяется с учетом особенностей объекта и характера воздействия на окружающую среду. Для контроля состояния мест накопления отходов предусматривается не менее 2 контрольных точек. Контроль атмосферного воздуха осуществляется на границе рабочей зоны и вблизи источников пылеобразования.

Методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных
Учет образования, накопления и передачи отходов осуществляется путем ведения журналов учета отходов производства и потребления. Анализ данных проводится ежемесячно ответственными лицами предприятия.
Сведения производственного экологического контроля обобщаются:
· ежемесячно – по объемам образования и передачи отходов;
· ежеквартально – по результатам внутреннего контроля;
· ежегодно – при подготовке экологической отчетности.
Передача отчетных данных осуществляется в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

План-график внутренних проверок и процедура устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан
Внутренние проверки соблюдения экологических требований проводятся не реже одного раза в квартал. В ходе проверок осуществляется:
· контроль состояния мест временного накопления отходов;
· проверка соблюдения условий хранения отходов;
· контроль наличия договоров со специализированными организациями;
· проверка ведения экологической документации.
При выявлении нарушений принимаются меры по их устранению, устанавливаются сроки исполнения и назначаются ответственные лица. При необходимости проводится дополнительный инструктаж работников.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений
Для обеспечения достоверности результатов мониторинга предусматривается:
· применение утвержденных методик измерений;
· использование исправного и поверенного оборудования;
· привлечение аккредитованных лабораторий при проведении инструментальных замеров;
· соблюдение требований нормативно-технической документации при проведении измерений и обработке результатов.

Протокол действий в нештатных ситуациях
При возникновении нештатных ситуаций (разлив ГСМ, возгорание отходов, повреждение тары для хранения отходов и др.) предусматриваются следующие мероприятия:
· оперативное ограничение зоны воздействия;
· устранение источника загрязнения;
· сбор и передача загрязненных материалов специализированной организации;
· уведомление ответственных лиц предприятия;
· проведение мероприятий по предотвращению повторного возникновения аварийной ситуации.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля
Ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля возлагается на руководство предприятия и назначенных ответственных лиц.
Функциональные обязанности включают:
· ведение учета отходов;
· контроль соблюдения экологических требований;
· организацию своевременного вывоза отходов;
· подготовку экологической отчетности;
· проведение внутренних проверок и инструктажей работников.

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается реализация природоохранных мероприятий, направленных на:
· сокращение образования отходов;
· предотвращение загрязнения почв и атмосферного воздуха;
· соблюдение требований экологической безопасности при эксплуатации техники;
· своевременный вывоз отходов специализированными организациями;
· повышение экологической дисциплины работников предприятия.
При изменении технологических процессов либо увеличении объемов работ программа производственного экологического контроля подлежит актуализации.




Приложение 1 
к Правилам разработки 
программы производственного 
экологического контроля 
объектов I и II категорий, 
ведения внутреннего учета, 
формирования и представления 
периодических отчетов 
по результатам производственного 
экологического контроля 
Форма
Программа производственного экологического контроля для объектов I категории

Таблица 1
Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Месторождение Сарыкум
	353600000
	Карагандинская область, Актогайский район
1) 46° 57' 30" С.Ш. 74° 07' 40" В.Д.
2) 46° 57' 30" С.Ш. 74° 18' 40" В.Д.
3) 46° 47' 36" С.Ш. 74° 18' 40" В.Д.
4) 46°47' 36" С.Ш. 74° 12' 50" В.Д.
5) 46° 48' 57" С.Ш. 74° 12' 50" В.Д.
6) 46°49' 00" С.Ш. 74° 07' 40" В.Д.
	090840010071
	Основной вид деятельности на момент проектирование 05101 - Добыча каменного угля открытым способом
	Краткая характеристика производственного процесса
Производственный процесс включает открытую добычу угля, вскрышные и буровзрывные работы, транспортировку горной массы, формирование внешнего отвала, временное складирование и сортировку угля, его погрузку и отгрузку потребителям. Добыча и вскрышные работы выполняются гидравлическими экскаваторами с транспортировкой автосамосвалами, буровзрывные работы осуществляются подрядной организацией. Вспомогательная инфраструктура включает склад ГСМ, административно-бытовые помещения, ремонт и техническое обслуживание техники подрядными организациями.
	ТОО «Alfa Plast
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, пр. Бухар Жырау, ст-е 49/6
БИН 090840010071
Тел. – +7 701 718 3176
	Категория объекта – І;
В соответствии с Техническим заданием на проектирование проектная мощность разреза по добыче на месторождении Сарыкум принята от 10,0 тыс. т и до 1 000,0 тыс. т угля в год.
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[bookmark: _Toc234845121]2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Питание обслуживающего персонала на участке осуществляется в передвижном вагончике, располагаемом на территории промплощадки.
Питьевая вода на рабочие места должна доставляться в специальных емкостях. Емкости для воды (30 л) в летний (теплый) период должны через 48 часов промываться, с применением моющих средств в горячей воде, дезинфицироваться, и промываются водой гарантированного качества.
Медицинские отходы на территории промышленной площадки не образуются, так как освидетельствования и др. прочие процедуры производятся в вахтовом поселке. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» (утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72) на объектах со списочным составом от 50 до 300 человек предусматривается медицинский пункт, свыше 300 человек фельдшерские или врачебные здравпункты. 
На территории промплощадки производственного объекта не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет.
В результате производственной деятельности на территории предприятия образуются следующие виды отходов:
· Твердые бытовые отходы.
· Промасленная ветошь.
Хранение в отдельном металлическом контейнере на расстоянии 25 м от бытового вагончика. По мере накопления (в срок не более 6 мес.) будут вывозиться с территории, согласно договору, со специализированной организацией.
Таблица 2
Информация по отходам производства и потребления

	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3
	4

	ТБО
	№20 03 01
	4,275
	ТБО на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

	Промасленная ветошь
	№15 02 02*
	0,635
	на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

	Золошлак
	19 01 12
	93,0
	на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

	Огарки электродов
	12 01 13
	0,18
	на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

	Отходы медпункта
	18 01 04
	0,057
	на территории промплощадки хранится не более 6 месяцев и передаваться сторонним организациям, на основании договора или по факту вывоза отходов, для дальнейшей переработке или утилизации.

	Вскрышная порода
	01 01 02
	23 951 460
	Захоронение на отвале
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Объект представлен 10 неорганизованными источниками выбросов в атмосферу, из них 3 организованных.
Таблица 3.
Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	13

	2
	Организованных, из них:
	3

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	0

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга (при наличии)
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	3

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	10



[bookmark: _Toc234845123]4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ
Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизованных источников – расчетный метод.
Таблица 4

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


На проектируемом участке, мониторинг выбросов загрязняющих веществ осуществляется на границе СЗЗ, по договору аккредитованной лабораторией установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия – 2 и 3 квартал. 


[bookmark: _Toc234845124]5 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
На участке работ производственный экологический контроль будет осуществляться расчетным методом, т.е. будет проводиться операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса). Операционный мониторинг представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на наблюдение за физическими и химическими параметрами технологического процесса, за состоянием работы оборудования и техники, а также за расходом строительных материалов и сырья для подтверждения того, что показатели производственной деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для надлежащей проектной эксплуатации. Кроме того, мониторинг важен для гарантии предотвращения и минимизации перебоев в производственном процессе и их воздействии на окружающую среду в любой ситуации.
Таблица 5

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

	1
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Добыча каменного угля месторождения Сарыкум
	Снятие, погрузка и транспортировка ПСП, буровые работы, взрывные работы, вскрышные, добычные работы
	ист. 6001
	Карагандинская область, Актогайский район
1)	46° 57' 30" С.Ш. 74° 07' 40" В.Д.
2)	46° 57' 30" С.Ш. 74° 18' 40" В.Д.
3)	46° 47' 36" С.Ш. 74° 18' 40" В.Д.
4)	46°47' 36" С.Ш. 74° 12' 50" В.Д.
5)	46° 48' 57" С.Ш. 74° 12' 50" В.Д.
46°49' 00" С.Ш. 74° 07' 40" В.Д.
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Внешний отвал вскрыши
	ист. 6002
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Склад ПСП
	ист. 6003
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Склад угля
	ист. 6004
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Технологический комплекс разреза ДСУ
	ист. 6005
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Склад угля котельной
	ист. 6006
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Уголь

	
	Склад ГСМ
	ист. 6007
	
	Сероводород, Углеводороды предельные С12-19
	Д/Т

	
	Топливозаправщик
	ист. 6008
	
	Сероводород, Углеводороды предельные С12-19
	Д/Т

	
	РСХ
	ист. 6009
	
	Железо (II, III) оксиды
Марганец и его соединения
Фтористые газообразные соединения
	Д/Т

	
	Погрузка угля
	ист. 6010
	
	Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Д/Т

	
	Котельная
	ист. 0001
	
	Азота диоксид
Азот (II) оксид
Сера диоксид
Углерод оксид
Пыль неорганическая двуокиси кремния 70-20%
	Уголь

	
	Компрессор для сварочного станка
	ист. 0002
	
	Формальдегид
Бенз/а/пирен
Углерод оксид
Сера диоксид
Углерод
Азот (II) оксид
Азота диоксид
	Электрод

	
	Компрессор для сварочного станка
	ист. 0003
	
	Формальдегид
Бенз/а/пирен
Углерод оксид
Сера диоксид
Углерод
Азот (II) оксид
Азота диоксид
	Электрод



[bookmark: _Toc234845125]6 ПРИ НАЛИЧИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СОБСТВЕННОСТИ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ПРОВОДИТСЯ ГАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ ДЛЯ КАЖДОЙ СЕКЦИИ ПОЛИГОНА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ С УСТАНОВЛЕННОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ ГАЗОВЫХ ЭМИССИЙ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕМ НА ПОЛИГОНЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
ТОО «Alfa Plast» настоящим сообщает, что на предприятии в собственности или иной законной собственности отсутствует полигон твердых бытовых отходов на котором согласно требованиям экологического законодательства РК необходимо проводить газовый мониторинг для каждой секции полигона с целью получения объективных данных с установленной периодичностью за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением.
Таблица 6
Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-


* Примечание: ТОО «Alfa Plast» не имеет в частной собственности или ином законном пользовании полигонов ТБО.

[bookmark: _Toc234845126]7 СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД
Для отвода и утилизации карьерных вод, образующихся при осушении горных выработок в процессе отработки месторождения, проектом предусмотрено устройство герметичного пруда-испарителя карьерных вод.
Пруд-испаритель предназначен для накопления и полного испарения карьерных вод, откачиваемых водоотливными установками карьера, без инфильтрации в грунт и без сброса в окружающую среду.
Сооружение размещается за пределами горных работ, в естественной пониженности рельефа, что обеспечивает устойчивость дамб и минимизацию земляных работ
Таблица 7 
Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Подземные воды
	Пруд-испаритель
	Нитраты, нитриты, аммоний солевой,
сульфаты, хлориды, нефтепродукты, БПКп, взвешенные вещества, медь, цинк
	2 и 3 квартал ежегодно
	Аккредитованная лаборатория



[bookmark: _Toc234845127]8 МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Производственный контроль должен осуществляться на источниках выбросов, которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы. Для таких организованных источников контроль рекомендуется проводить инструментальным или инструментально-лабораторным методом, с проведением прямых инструментальных замеров выбросов. Для неорганизованных источников – расчетный метод.
Таблица 8
План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	№1 (Север)
	Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Окись углерода
Пыль неорганическая
	2 и 3 квартал 
	-
	Аккредитованная лаборатория
	Методика Выполнения Измерений массовых концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-002-56591409-2009
(МВИ KZ 07.00.01912/1-2013)

	№2 (Восток)
	Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Окись углерода
Пыль неорганическая
	2 и 3 квартал 
	-
	Аккредитованная лаборатория
	Методика Выполнения Измерений массовых концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-002-56591409-2009
(МВИ KZ 07.00.01912/1-2013)

	№3 (Юг)
	Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Окись углерода
Пыль неорганическая
	2 и 3 квартал 
	-
	Аккредитованная лаборатория
	Методика Выполнения Измерений массовых концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-002-56591409-2009
(МВИ KZ 07.00.01912/1-2013)

	№4 (Запад)
	Оксид азота
Диоксид азота
Диоксид серы
Окись углерода
Пыль неорганическая
	2 и 3 квартал 
	-
	Аккредитованная лаборатория
	Методика Выполнения Измерений массовых концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 МВИ-4215-002-56591409-2009
(МВИ KZ 07.00.01912/1-2013)
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Мониторинг поверхностных вод 
В процессе деятельности на участке сточные воды не сбрасываются на рельеф местности. 
Воздействие на водный объект деятельностью предприятия исключено. 
Таблица 9
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Ед. изм
	Факт концентрация
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Мониторинг подземных вод 
Проведение мониторинга воздействия на подземные воды не требуется, в связи с тем, что разработка месторождения осуществляются первично, подземные воды не вскрыты. 
Таблица 9.1 
График мониторинга воздействия на водном объекте в случае вскрытие подземных горизонтов
	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на литр (мг/л)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc234845129]10 МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Основным видом негативного техногенного воздействия являются механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова. При невыполнении экологических требований, нарушении регламента движения автотранспорта возможно развитие дорожной дигрессии. Потенциальным источником загрязнения почв являются газопылевые эмиссии от автотранспорта, утечки и разливы ГСМ. 
Ведение натурных наблюдений осуществляется контроль с целью выявления участков, подверженных механическим нагрузкам и/или загрязненных утечками ГСМ, возможного возникновения очагов эрозии и других нарушений почвенно-растительного покрова, рациональным использованием земель. Для отслеживания этих процессов в районе размещения предусматривается контроль за: 
• осуществлением работ в границах отвода земельных участков; 
• выполнением запрета проезда по нерегламентированным дорогам и бездорожью; 
• осуществлением заправки и обслуживания техники на специально отведенных площадках; 
• соблюдением проектных решений при подготовке земельных участков под строительство; 
• выполнением технологии ведения строительных работ. 
Сведения об используемых инструментальных методах проведения производственного мониторинга 
Мониторинг почв осуществляются путем отбора проб на пробных площадках. Пробная площадка представляет собой условно выбранную площадку (ключевой участок) прямоугольной или квадратной формы, расположенную в типичном месте характеризуемого участка территории. Наблюдательная площадка привязывается в системе координат по центру. 
Процедура отбора проб почв на пробной площадке регламентируется целевым назначением и видом химического анализа. 
С целью получения репрезентативной пробы по углам и диагонали (методом конверта), площадки осуществляется отбор точечных проб почв с необходимой глубины. Путем объединения и тщательного смешивания точечных проб одного горизонта (слоя) составляется средняя объединенная проба массой около 1 кг. Минимальное количество точечных проб для составления объединенной пробы - пять. Объем точечных проб должен быть одинаковым. 
Отбор проб для определения поверхностного загрязнения нефтепродуктами, тяжелыми металлами и для бактериологического анализа производится с глубин 0-10 и 10-20 см.
При скрытом внутрипочвенном загрязнении отбор проб осуществляется из почвенного разреза по горизонтам на всю глубину загрязнения. Пробы отбираются с зачищенной лицевой стенки разреза, начиная с нижних горизонтов. 
Важным условием получения достоверного аналитического материала о степени загрязненности почв является строгое соблюдение условий, исключающих возможность загрязнения почвенных проб в процессе их отбора и транспортировки. 
Анализы проб почв проводят в лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК, по утвержденным методикам. 
Территория ТОО «Alfa Plast» относится к зоне с низкой восстановительной способностью природной среды. 
Критерием загрязненности почв в настоящее время являются предельно-допустимые концентрации вредных элементов, установленные нормативными республиканскими документами. 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, на территории ТОО «Alfa Plast» планируется проводить производственный мониторинг за состоянием почв. Порядок ведения экологического мониторинга определяется настоящей «Программой производственного экологического контроля», в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, нормативно-методических документов и т.д. 
Система наблюдений заключается в контроле показателей состояния почв на предмет определения их загрязнения нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 
Периодичность наблюдений за показателями загрязнения почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами – 1 раз в квартал. 
Перечень методик выполнения измерений представлена в таблице 10. 
Необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и места проведения измерений. 
Отбор проб на точках проводился с поверхности (глубина отбора 0-10 см), методом конверта, по методикам, описанным в Научно-методических указаниях по мониторингу земель Республики Казахстан. Алматы, 1993 и в соответствии с республиканским законодательством. 
Интерпретация полученных аналитических данных проводится путем сравнения с гигиеническими нормативами к безопасности окружающей среды (почве), утвержденные Приказом министра национальной экономики РК от 25 июня 2015 года № 452.
Таблица 10
Мониторинг уровня загрязнения почвы

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Граница СЗЗ отвалов (1000 м) 8 точек
	Кадмий, кобальт, никель, марганец, свинец, селен, сера сульфидная, цинк
	-
	1 раз в год август-сентябрь
	Аккредитованная лаборатория по Договору
Инструментальный. 
ГОСТ 17.4.4.02-2017

	Граница СЗЗ отвалов (1000 м) 8 точек
	Кадмий, кобальт, никель, марганец, свинец, селен, сера сульфидная, цинк
	- 
	1 раз в год август-сентябрь
	Аккредитованная лаборатория по Договору
Инструментальный. 
ГОСТ 17.4.4.02-2017

	Граница СЗЗ отвалов (1000 м) 8 точек
	Кадмий, кобальт, никель, марганец, свинец, селен, сера сульфидная, цинк
	-
	1 раз в год август-сентябрь
	Аккредитованная лаборатория по Договору
Инструментальный. 
ГОСТ 17.4.4.02-2017



Сведения по радиационному мониторингу
Все виды работ, связанные с радиационным мониторингом, выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. При осуществлении радиационного мониторинга сторонними организациями, необходимо наличие у сторонней организации соответствующей лицензии в области использования атомной энергии.
Удельная активность радионуклидов, Аэфф изменяется от 54 до 131 Бк/кг по вскрышным породам. Вскрышные породы относятся к материалам I класса радиационной опасности (Аэфф до 370 Бк/кг), которые могут складироваться без ограничений.
Радиологические исследования, проведенные в 2021 г. по углю, почвенно-растительному слою, вмещающим породам показали, что удельная активность радионуклидов, Аэфф соответственно равна 41,1 Бк/кг, 85-126 Бк/кг и 77-107 Бк/кг.
Удельная активность радионуклидов не превышает 370 Бк/кг. На основании «Временных критериев для принятия решений по ограничению облучения населения от природных источников ионизирующих излучений (КПР-93)» уголь участка относится к энергетическому сырью, используемому без ограничений (1 класс).
Исходя из вышеприведенных данных было установлено, что радиационный фон соответствует нормам, аномалии на участке работ отсутствуют.
В соответствии с гигиеническими нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 27 02.2015 года №155 [35]. эффективная доза облучения для работающего персонала проектируемого карьера будет значительно ниже допустимой величины, что исключает проведение каких-либо дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий.
Таблица 10.1
	[bookmark: z1009][bookmark: z1008][bookmark: z1007][bookmark: z1006][bookmark: z1005]Наименование источников воздействия
	Установленный норматив микрозиверт в час (мкЗв/час)
	Фактический результат мониторинга (мкЗв/час)
	Превышение нормативов “Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности”, кратность
	Мероприятия по устранению нарушения (с указанием сроков)

	[bookmark: z1015][bookmark: z1014][bookmark: z1013][bookmark: z1012][bookmark: z1011]1
	2
	3
	4
	5

	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc234845130]11 ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРУ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В целях соблюдения соответствия деятельности ТОО «Alfa Plast» природоохранному законодательству Республики Казахстан, а также соблюдения условий экологического разрешения на воздействие в компании назначен ответственный специалист по вопросам охраны окружающей среды. 
В целях осуществления производственного контроля в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды проводятся внутренние проверки в соответствии с приказом №315 от 24.06.2021г. «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте» и приказом №250 от 14.07.2021г. «Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля на опасном производственном объекте», в котором определены ответственные лица, осуществляющие внутренние проверки. 
Ответственный специалист по вопросам охраны окружающей среды (эколог) при выявлении нарушений технологии и нарушении требований природоохранного законодательства делает записи в журналы трехступенчатого контроля предписания по устранению нарушений в письменном виде. После устранения нарушений руководитель объекта в этом журнале делает запись об устранении нарушений. 
В ходе внутренних проверок контролируются: 
· выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля; 
· следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды; 
· выполнение условий экологического и иных разрешений;
· правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля; 
· иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля. Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
· рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
· обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
· составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.

Таблица 11 
План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Месторождение Сарыкум
	Ежеквартально



Ответственный специалист, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды ежеквартально осуществляет внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. Данные мероприятия утверждаются приказом директора компании. Ответственные лица представляют письменный отчет после устранения нарушений в сроки, указанные в приказе.
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