НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздела «Охрана окружающей среды» к «Групповому техническому проекту  на строительство эксплуатационных скважин №№210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 с проектной глубиной 1650(±250)м на месторождении Кенлык»

Недропользователем месторождения Кенлык является ТОО «Саутс-Ойл», имеющее Контракт № 3460 на добычу углеводородного сырья на месторождении Кенлык в Кызылординской области Республики Казахстан, заключенный на основании протокола прямых переговоров от 14.08.2009 г. между Министерством Энергетики и Минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО «Саутс-Ойл». Акт государственной регистрации 
Контракта на проведение операций по недропользованию от 08.12.2009 г. 
Срок действия Контракта истекает 08.12.2033 г. Площадь горного отвода составляет 105,896 км2.
Проектом предусматривает строительство эксплуатационных скважин №№210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 с проектной глубиной 1650(±250)м на месторождении Кенлык.
Координаты проектируемых скважин
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п/п
	№
скв
	Географические координаты

	
	
	северная широта 
	восточная долгота

	1
	2
	3
	4

	Жалагашский район

	1
	210
	46°29'52.00"
	64°49'28.00"

	2
	211
	46°29'49.3399"
	64°50'3.7277"

	3
	212
	46°27'26.5964"
	64°50'44.4997"

	4
	213
	46°24'52.9413"
	64°52'35.9553"

	5
	214
	46°28'34.8967"
	64°51'01.3945"

	6
	217
	46°27'52.8000"
	64°51'44.7000"

	Сырдаринский район

	7
	215
	46°25'34.9038"
	64°54'25.3019"

	8
	216
	46°25'22.6595"
	64°54'17.2859"



Месторождение Кенлык административно расположено в северной части Жала-гашского и Сырдарьинского районов Кызылординской области Республики Казахстан в 180 км к северу от областного центра г. Кызылорда.
Ближайшими к месторождению Кенлык населенными пунктами являются станция Жусалы в 100 км к юго-западу, областной центр г.Кызылорда в 180 км к югу. В орогра-фическом отношении месторождение приурочено к южной части Тургайской низменно-сти. Рельеф местности расчленен и представляет собой низменную равнину, осложненную приподнятым плато в южной части. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 60 до 120 м над уровнем моря. Первооткрывателем Южно-Тургайской нефтегазоносной обла-сти является газонефтяное месторождение Кумколь (1984г.), относимое к категории крупных. В последующие годы были открыты и разведаны месторождения: нефтегазоко-нденсатное Арыскум (1985г.), газонефтяные: Кызылкия (1986 г.), Акшабулак и Нуралы (1987г.), Аксай (1988г.), Коныс (1990г.), нефтяные: Дощан (1987 г.), Караванши (1987г.), Майбулак (1988г.), Бектас (1988г.), Кенлык (1989г.) и газоконденсатнонефтяное Арысское (1993г.).
Ближайшими месторождениями к месторождению Кенлык являются крупные ме-сторождения Кызылординской области Арыскум и Кызылкия, которые по сложности геологического строения относятся к месторождениям сложного строения и находятся в промышленной разработке: месторождение Арыскум – с марта 2002г., месторождение Кызылкия – c 2003г. В 40 км к востоку расположено крупное разрабатываемое газонефтяное месторождение Кумколь. Геологическое строение, стратиграфический диапазон продуктивных комплексов, свойства пластов-коллекторов, месторождений Арыскум, Кызылкия хорошо изучены и имеют значительную сходимость с месторождением Кенлык.
Недалеко от месторождения Кенлык проходит ЛЭП «Карсакпай-Жусалы- Байконур». Местные источники электроснабжения отсутствуют.
Дорожная сеть включает в себя только грунтовые дороги, которые могут становиться труднопроходимыми в период весенней распутицы. Дорожное сообщение на промысле представлено дорогами с гравийно-песчанистым покрытием.
В рассматриваемом районе гидросеть и поверхностные источники водоснабжения отсутствуют. Артезианские воды верхнего мела – основной источник водоснабжения.
Животный и растительный мир типичный для полупустынь.
Климат района резко континентальный с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха и малым количеством осадков. Максимальная температура воздуха в летний период достигает +45 °С, а зимой снижается до -40 °С. Толщина снежного покрова незначительна, основное количество осадков выпадает в зимне-весенний период. Характерны постоянные ветры юго-западного направления, зимой – метели и бураны.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
	Инициатор намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью "САУТС-ОЙЛ", 160713, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОТРАРСКИЙ РАЙОН, ШИЛИКСКИЙ С.О., С.ЖАНА ШИЛИК, улица Кажымукан Мунайтпасов, дом № 21, 060440001855, СЕЙТЖАНОВ СЕРИКЖАН , +7 7252 98-21-15, PRESIDENT@SOUTH-OIL.COM
Краткое описание намечаемой деятельности
Проектом предусматривает строительство эксплуатационных скважин №№210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 с проектной глубиной 1650(±250)м на месторождении Кенлык.
Строительство эксплуатационных скважин планируется осуществлять с использованием буровых установок типа ZJ-40, МБУ-125, АРБ-100 или аналогичных по грузоподъёмности.
Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.   
Для испытания (освоение) скважин будет применена УПА-60 или аналогичные установки по грузоподъемности.
Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1650 м/ст. месяц.
Общая продолжительность бурение одной скважины – 44 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и эксплуатационной колонне. 
Проектная глубина по вертикали/по стволу – 1650 (±250м) м.
Способ строительства скважины – безамбарный.
Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.
	Бурение скважины планируется провести в течение – 2026-2027гг.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Строительство скважин относится к многоэтапным технологическим процессам, сопровождающимся образованием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от работы технологического оборудования, автотранспортной и специальной техники.
При строительстве скважин, основное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате: 
•	продуктов сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания агрегатов и спецтехники, применяемых при выполнении основных работ; 
•	газообразных, аэрозольных веществ при работе основного технологического оборудования; 
•	испарений из емкостей для хранения ГСМ и жидких отходов бурения.
Площадь, отводимая под бурение одной скважины с размещением технологического оборудования, составляет 2,5 га.
Основными источниками загрязнения на площади работ при бурении являются буровые установки и цементировочные агрегаты.
Загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух при работе дизельных генераторов, являются оксиды азота, серы и углерода, альдегиды, сажа, бенз(а)пирен.
Из ёмкостей хранения дизельного топлива в атмосферу выделяются углеводороды С12–С19 и сероводород.
При разгрузке цемента и других материалов в атмосферу выделяется неорганическая пыль и цементная пыль.
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в целом в период строительства эксплуатационных скважин, составит:
с использованием буровой установки ZJ-40: от 1 скважины — 30,7991166 г/с и 42,985772 т/период; от 8-ми скважин — 246,392933 г/с и 343,88617 т/период;
с использованием буровой установки МБУ-125: от 1 скважины — 15,157274 г/с и 20,333673 т/период; от 8-ми скважин — 121,25819 г/с и 162,66938 т/период;
с использованием буровой установки АРБ-100: от 1 скважины — 16,579715 г/с и 27,320905 т/период; от 8-ми скважин — 132,63772 г/с и 218,56724 т/период.
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности.
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов.
Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
Отходы бурения, образующиеся в период строительства скважин, передаются на участок временного хранения и переработки отходов нефтедобычи (УВХ и ПО), расположенный на месторождении Кенлык и эксплуатируемый ТОО «Саутс Ойл», для их дальнейшей переработки и утилизации.
Все остальные отходы производства и потребления, образующиеся в период строительства скважин (за исключением отходов бурения), по мере накопления будут передаваться специализированной организации для переработки, утилизации или удаления в соответствии с заключенным договором. Организация, осуществляющая обращение с отходами, должна иметь все необходимые разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.
Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве от 8 скв. гл. 1650(±250)м составляет – 4326,762 т/период; в том числе опасные отходы: - буровой шлам (01 05 05*) – 2280т; отработанный буровой раствор (01 05 06*) – 198,8т; отработанные масла (13 02 08*) – 23,808 т, промасленная ветошь (15 02 02*) – 1,016т, использованная тара (15 01 10*) – 13,4 т, неопасные отходы: металлолом (17 04 07) – 16,16т, огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0,018т, коммунальные отходы (ТБО) (20 03 01) – 3,56т.
Водопотребление и водоотведение
В период строительства скважин вода будет использоваться для хозяйственно-бытовых, питьевых и производственно-технологических нужд.
Источником хозяйственно-бытового водоснабжения вахтового поселка месторождения Кенлык является артезианская скважина № 0638.
Для технического водоснабжения нефтепромысла Кенлык в октябре 2007 года была пробурена разведочно-эксплуатационная скважина № 1198 глубиной 200 м. В 2012 году для обеспечения потребности в технической воде была введена в эксплуатацию вторая скважина № 1199 глубиной 200 м.
Питьевое водоснабжение осуществляется специализированной организацией на договорной основе. В период мобилизации, строительства и демобилизации буровой установки хозяйственно-питьевые нужды персонала будут обеспечиваться привозной бутилированной и привозной водой, доставляемой в специальных автоцистернах. Цистерны для перевозки питьевой воды подлежат санитарной обработке и обеззараживанию не реже одного раза в 10 дней. Для хранения питьевой и хозяйственно-бытовой воды на буровой площадке предусматриваются емкости общим объемом 20 м³.
Максимальная численность персонала, задействованного при бурении, выполнении строительно-монтажных и геофизических работ, составит 39 человек. Проживание работников предусматривается непосредственно на участке проведения работ в передвижных жилых вагончиках, оборудованных санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, умывальниками и санитарными узлами).
Хозяйственно-бытовые сточные воды от объектов вахтового поселка месторождения Кенлык по внутриплощадочной самотечной канализационной сети поступают в приемный резервуар. В этот же резервуар ассенизационным транспортом доставляются хозяйственно-бытовые стоки с других месторождений ТОО «САУТС-ОЙЛ» (Юго-Западный Кенлык и Восточный Акшабулак). Далее сточные воды самотеком направляются в септик, где происходит механическая очистка от взвешенных веществ и частичное удаление органических загрязнений.
После септика сточные воды по самотечной канализационной сети поступают последовательно в пруд аэробной очистки и затем в пруд анаэробной очистки, где осуществляется их биологическая очистка.
Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в пруд-накопитель либо, при необходимости, вывозятся специализированной организацией на основании заключенного договора.
Качество поставляемой воды должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2015 г. №209.
Баланс водоотведения и водопотребления в период строительства скважин №215 составляет: При строительстве скважин гл.1650 (±250) метров. 
Водопотребление от 1 скв. – 784,2597 м3/цикл, от 8 скв. – 6274,0776 м3/цикл; 
Водоотведение от 1 скв. – 709,773 м3/цикл, от 8 скв. – 5678,18 м3/цикл.
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения.
Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль, а также:
· строгое выполнение проектных решений при проведении строительных работ;
· обязательное соблюдение всех правил эксплуатации технологического
· оборудования при строительстве и эксплуатации объектов;
· периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;
· регулярное проведение учений по тревоге;
· контроль за наличием спасательного и защитного оборудования и умением персонала им пользоваться;
· своевременное устранение утечки во время работы механизмов;
· использование контейнеров для сбора отходов производства и потребления.
В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах областной Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую природную среду.
После устранения аварийной ситуации на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций. 
План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования и будет согласовываться в оперативном порядке координатором работ по ликвидации аварийной ситуации. 
После ликвидации аварийной ситуации вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории, в том числе в течение двух лет после её завершения.
Разработка плана действий в чрезвычайных ситуациях по индивидуальному предупреждению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнения земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).
Согласно ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При обнаружении аварийных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, т.е при угрозе возникновения чрезвычайной экологической ситуации техногенного характера диспетчер объекта обязан немедленно об этом информировать соответствующие технические службы, а также руководство службы ОТ, ТБ и ООС для приятия мер по нормализации обстановки, а оно, в свою очередь, должно информировать государственные органы охраны окружающей среды и другие ведомства в установленном законодательством порядке.










