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Раздел «Охрана окружающей среды» к РП «Обустройство скважин DGA-68V, DGA-63V, DGA-57V» 
Описание предполагаемого места деятельности, план с изображением его границ
Территориально месторождение Дунга относится к Тупкараганскому и частично Мунайлинскому районам Мангистауской области Республики Казахстан. Участки скважин DGA-68V и DGA-63V, а также выкидные от них относятся к Тупкараганскому району, участок скважины DGA-57V и выкидная линия от нее до выкидной линии скважины DGA-126V относятся к Мунайлинскому району. Областной центр г. Актау находится на расстоянии 50 км от месторождения Дунга.
Ближайшими населенными пунктами являются поселки Сайын и Акшукур, которые находятся на расстоянии 25 км и 32 км от месторождения соответственно. По контрактной территории месторождения проходят автомобильные дороги Актау – Каламкас и Актау-Форт Шевченко с асфальтовым покрытием. Ближайший нефтепровод Каламкас - Актау находится на расстоянии 18 км от восточного контура месторождения. Ближайшие действующие нефтяные месторождения расположены на расстоянии 120 км. В пределах горного отвода месторождения и его окрестностях отсутствуют сельскохозяйственные и лесные угодья.
Государственная лицензия МГ №966-нефть от 29 ноября 1996 года на право пользования недрами, добычу углеводородного сырья на месторождении Дунга от 29 ноября 1996 года.
Акты на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) для строительства и эксплуатации м/р Дунга Мунайлинского и Тупкараганского районов (№199 от 02.04.2012, №200 от 02.04.2012, №398 от 02.04.2012 года).
Постановления №26 и №27 от 24.02.12 года Мангистауского областного акимата о предоставлении компании «Dunga Operating GmbH» права временного возмездного землепользования (аренды) для добычи углеводородного сырья на м/р Дунга Мунайлинского и Тупкараганского районов.
Площадь горного отвода составляет 28125,9 га, площадь земельного отвода месторождения Дунга составляет 8488,2733 га.
Географические координаты Горного отвода: 1.44°06'00" СШ, 50°52'00"ВД; 2. 44°08'00" СШ, 50°52'00"ВД; 3. 44°08'00" СШ, 51°10'00"ВД; 4. 44°00'00" СШ, 51°10'00"ВД; 5. 44°00'00" СШ, 51°02'00"ВД.
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Обзорная карта района работ
Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов
Участки скважин DGA-68V и DGA-63V, а также выкидные от них относятся к Тупкараганскому району, участок скважины DGA-57V и выкидная линия от нее до выкидной линии скважины DGA-126V относятся к Мунайлинскому району. 
Климат района отличается резкой континентальностью, аридностью, проявляющейся в больших годовых и суточных амплитудах воздуха и в неустойчивости климатических показателей.
Формирование климата происходит под влиянием воздушных масс, поступающих зимой из западной части Европейского континента, а летом – из пустынь Средней Азии и Ирана. Теплые атлантические воздушные массы почти не оказывают влияние на увлажнение территории, так как воздух поступает уже сухим. 
Влияние Каспийского моря на климат прилегающих к нему территорий весьма ограничено и заметно лишь в узкой полосе побережья. Влияние выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры его в зимние месяцы и в понижении ее в летние месяцы, в уменьшении как годовых, так и суточных амплитуд температуры, то есть, в меньших колебаниях температуры между зимой и летом, днем и ночью. 
Исходная сейсмичность района проектирования составляет 6 баллов по шкале МSK-64 (К) для периодов повторяемости 475 и 2475 лет (Актау). Установленные геолого-литологическое строение, геотехнические свойства грунтов и гидрогеологические особенности территории позволяют отнести грунты, слагающие геологический разрез на изученную глубину до 3,0 м ИГЭ- 1, 2, 3, 4, 5, 6 ко II категории, грунты ИГЭ-2а к III категории по сейсмическим свойствам. 
Грунты ИГЭ-1,2,3,4,5,6, которые относятся к II-му типу грунтовых условий по сейсмическим свойствам, имеют значение расчетного ускорения ag равное 0,045, грунты ИГЭ-2а имеют значение расчетного ускорения ag равное 0,066.
На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Временные водотоки возникают только во время ливневых дождей.
В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.
Грунтовые воды залегают на глубинах 30 и более метров от поверхности земли. Выделяются современные элювиально-делювиальные, неоген-четвертичные отложения и отложения мэотического яруса неогеновой системы. 
Сведения об инициаторе намечаемой деятельности, его контактные данные
Инициатор намечаемой деятельности: компания «Dunga Operating GmbH», месторождение Дунга. 
Краткое описание намечаемой деятельности
Целью проекта являются модернизация системы нефтесбора месторождения Дунга путем обустройства добывающих скважин DGA-68V, DGA-63V, DGA-57V системы нефтесбора месторождения Дунга с целью последующего увеличения объема добываемой нефти.
1. Общее количество обустраиваемых добывающих скважин – 3 скважины.
2. Основные показатели по увеличению добычи нефти ~ до 238 м³ /сут. (1500 stb/d);
3. Основные показатели скважин по увеличению добычи попутного нефтяного газа ~ до 20340 ст.м3/сут. (0.72 MMscfd);
4. Общая протяженность выкидной линии Ду 100 мм от скважины DGA-68V ~ 2020 метров. 
Общая протяженность выкидных линий Ду 80 мм ~ 2690 метров (от скважины DGA-63V ~ 1650 метров, от скв.. DGA-63V ~ 1040 метров).
Проектом предусматривается 3 отдельных пусковых комплекса:
Объем работ 1 пускового комплекса: 
· Обустройство добывающей скважины DGA-68V.
· Подключение выкидной линии Ду 100мм от добывающей скважины DGA-68V до нового колодца подключения скважины, расположенного на нефтесборном коллекторе линии D (DGA68-PIT-11).
· Строительство нового колодца DGA68-PIT-11 на существующем нефтесборном коллекторе линии D во время локального производственного останова.
Объем работ 2 пускового комплекса: 
· Обустройство добывающей скважины DGA-63V.
· Подключение выкидной линии Ду 80мм от добывающей скважины DGA-63V к выкидной линии  существующей скважины DGA-218V. Точкой подключения принять стальной участок трубы  существующей выкидной линии на площадке скважины после устьевого скида блочного исполнения.
Объем работ 3 пускового комплекса: 
· Обустройство добывающей скважины DGA-57V.
· Подключение выкидной линии Ду 80мм от добывающей скважины DGA-57V до нового колодца подключения скважины, расположенного на существующей выкидной линии добывающей скважины DGA-126V.
· Строительство нового колодца M16-PIT-21 на существующей выкидной линии добывающей скважины DGA-126V во время локального производственного останова.
Сроки строительства:
1 пусковой комплекс – 4 месяца (сентябрь – декабрь 2026 г.). 
2 пусковой комплекс – 4 месяца (сентябрь – декабрь 2026 г.).
3 пусковой комплекс – 3 месяца (сентябрь – ноябрь 2026 г.). 
Начало эксплуатации – 2027 г. Срок эксплуатации проектируемых объектов – 20 лет.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия природные компоненты и иные объекты
Учитывая прогнозные концентрации химического загрязнения атмосферы, результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, существенных воздействий на жизнь и здоровье людей, условия их проживания и деятельности при осуществлении проектируемых работ оказывать не будет. Изъятие земель не предусматривается. Сброса сточных вод не предусмотрено.
Воздействия на атмосферный воздух будет оказываться в пределах области воздействия источниками выбросов предприятия, а также в меньшей степени источниками звукового давления. Организация на предприятии мониторинга предельных выбросов и мониторинга воздействия на атмосферный воздух позволит предупредить риски нарушения экологических нормативов его качества, целевых показателей качества, а при их отсутствии – ориентировочно безопасных уровней воздействия на него.
Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в районе намечаемых работ отсутствуют.
Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды при реализации проектных решений по строительству и эксплуатации проектируемых объектов.
	Компонент окружающей среды
	Показатели воздействия
	Категория значимости

	
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	

	Строительно-монтажные работы

	Атмосферный воздух
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Подземные воды 
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Недра
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Почвенные ресурсы
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Растительность
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Животный мир
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Отходы
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Физические факторы
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Итого:
	
	
	
	Низкая (2,0)

	Эксплуатация 

	Атмосферный воздух
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Умеренная (3)
	Средняя (24)

	Подземные воды 
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Умеренная (3)
	Средняя (24)

	Недра
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Умеренная (3)
	Средняя (24)

	Физические факторы
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Слабая (2)
	Средняя (16)

	Отходы
	Локальный (1)
	Кратковременный (1)
	Слабая (2)
	Низкая (2)

	Почвенные ресурсы
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Слабая (2)
	Средняя (16)

	Растительность
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Слабая (2)
	Средняя (16)

	Животный мир
	Ограниченный (2)
	Многолетний (4)
	Слабая (2)
	Средняя (16)

	Итого:
	
	
	
	Средняя (17,25)


Для определения комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды находим среднее значение от покомпонентного балла категории значимости. 
Интегральная оценка воздействия при реализации проектных решений по строительству и эксплуатации проектируемых объектов составляет:
· при строительно-монтажных работах – 2,0 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность).
· при эксплуатации объекта – 17,25 балла: Воздействие средней значимости (может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел).
Реализация проектных решений по строительству и эксплуатации проектируемых объектов при соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды и незначительно повлияет на абиотические и биотические связи территории месторождения Дунга, с учетом того, что данная территория уже подвержена антропогенному вмешательству.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительно-монтажных работах будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении строительных работ. Выбросы от автотранспорта при строительно-монтажных работах несут кратковременный характер.
Общие нормативные объемы выбросов при строительстве составят: 1 пусковой комплекс – 11,450903 т/год, из них: железо оксиды (3 кл.оп) – 0,051603 т/год, марганец и его соединения (2 кл.оп) – 0,000153 т/год, хром оксид (1 кл.оп) - 0,001148 т/год, азота диоксид (2 кл.оп) - 0,097769 т/год, азот оксид (3 кл.оп) - 0,014172 т/год, углерод (сажа) (3 кл.оп) - 0,007605 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0,011436 т/год, углерод оксид (4 кл.оп) – 0,091458 т/год, фтористые соединения (2 кл.оп) - 0,000125 т/год, фториды неорганические (2 кл.оп) - 0,000549 т/год, диметилбензол (3 кл.оп) - 0,0345 т/год, метилбензол (3 кл.оп) – 1,056127 т/год, бензапирен (1 кл.оп) - 0,0000001393 т/год, бутилацетат (4 кл.оп) - 0,204412 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0,001521 т/год, ацетон (4 кл.оп) - 0,442892 т/год, уайт-спирит - 0,07 т/год, алканы С12-С19 (4 кл.оп) - 0,040066 т/год, пыль неорганическая (3 кл.оп) – 9,325367 т/год. 2 пусковой комплекс – 10,322524 т/год, из них: железо оксиды (3 кл.оп) – 0,040816 т/год, марганец и его соединения (2 кл.оп) – 0,000121 т/год, хром оксид (1 кл.оп) - 0,000908 т/год, азота диоксид (2 кл.оп) - 0,072242 т/год, азот оксид (3 кл.оп) - 0,010382 т/год, углерод (сажа) (3 кл.оп) - 0,005571 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0,008385 т/год, углерод оксид (4 кл.оп) – 0,067915 т/год, фтористые соединения (2 кл.оп) - 0,000099 т/год, фториды неорганические (2 кл.оп) - 0,000435 т/год, диметилбензол (3 кл.оп) - 0,03 т/год, метилбензол (3 кл.оп) – 1,000215 т/год, бензапирен (1 кл.оп) - 0,0000001023 т/год, бутилацетат (4 кл.оп) - 0,19359 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0,001114 т/год, ацетон (4 кл.оп) - 0,419445 т/год, уайт-спирит - 0,07 т/год, алканы С12-С19 (4 кл.оп) - 0,029078 т/год, пыль неорганическая (3 кл.оп) – 8,372208 т/год. 3 пусковой комплекс – 10,539155 т/год, из них: железо оксиды (3 кл.оп) – 0,051422 т/год, марганец и его соединения (2 кл.оп) – 0,000137 т/год, хром оксид (1 кл.оп) - 0,001148 т/год, азота диоксид (2 кл.оп) - 0,051887 т/год, азот оксид (3 кл.оп) - 0,00672 т/год, углерод (сажа) (3 кл.оп) - 0,003606 т/год, сера диоксид (3 кл.оп) - 0,005437 т/год, углерод оксид (4 кл.оп) – 0,051241 т/год, фтористые соединения (2 кл.оп) - 0,000112 т/год, фториды неорганические (2 кл.оп) - 0,000493 т/год, диметилбензол (3 кл.оп) - 0,03 т/год, метилбензол (3 кл.оп) – 1,060981 т/год, бензапирен (1 кл.оп) - 0,0000000663 т/год, бутилацетат (4 кл.оп) - 0,205351 т/год, формальдегид (2 кл.оп) - 0,000721 т/год, ацетон (4 кл.оп) - 0,444928 т/год, уайт-спирит - 0,07 т/год, алканы С12-С19 (4 кл.оп) - 0,019808 т/год, пыль неорганическая (3 кл.оп) – 8,535163 т/год.
Общие нормативные объемы выбросов при эксплуатации составят: 2,648822 т/год, из них: смесь углеводородов предельных С1-С5 – 1,071305 т/год, смесь углеводородов предельных С6-С10 – 0,710296 т/год, алканы С12-С19 (4 кл.оп) – 0,867221 т/год.

Количество отходов за период строительных работ составит: 1 пусковой комплекс всего 48,82225 тонн, из них: опасные отходы – 3,73475 т, неопасные отходы – 45,0875 т; 2 пусковой комплекс всего 29,98945 т, из них: опасные отходы – 3,53445 т, неопасные отходы – 26,455 т; 3 пусковой комплекс всего 11,3304 т, из них: опасные отходы – 3,6694 т, неопасные отходы – 7,661 т.
При строительных работах возможно образование следующих видов отходов:
Черные металлы (металлолом) код отхода 16 01 17 – отходы при монтаже оборудования. Металлолом временно хранится на строительной площадке и вывозится подрядной организацией на переработку (переплавку) на договорной основе. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 0,684 т, 2 пусковой комплекс – 0,477 т, 3 пусковой комплекс – 0,5998 т. Смешанные отходы строительства и сноса (строительные отходы) код отхода 17 09 04 - отходы, образующиеся при строительных работах. Строительные отходы по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе для последующего захоронения. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 43,901 т, 2 пусковой комплекс – 25,476 т, 3 пусковой комплекс – 6,684 т. Отходы сварки (огарки сварочных электродов) код отхода 12 01 13 – образуются при сварочных работах, временно хранятся на строительной площадке и вывозятся подрядной организацией на переплавку на договорной основе. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 0,0025 т, 2 пусковой комплекс – 0,002 т, 3 пусковой комплекс – 0,0022 т. Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (отработанные масла) код отхода 13 02 06* образуются при эксплуатации строительной техники. Отработанные масла собираются в специальные герметичные емкости и вывозятся подрядной организацией на переработку. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 0,301 т, 2 пусковой комплекс – 0,27 т, 3 пусковой комплекс – 0,232 т. Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь) код отхода 15 02 02* - образуются при эксплуатации строительной техники. Собираются в контейнеры и по мере накопления вывозятся подрядной организацией для утилизации на договорной основе. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 0,03175 т, 2 пусковой комплекс – 0,04445 т, 3 пусковой комплекс – 0,0254 т. Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (жестяная тара лакокрасочных материалов) код отхода 15 01 10* образуется при лакокрасочных работах. Временное хранение с последующим вывозом на переплавку, согласно договору. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 3,402 т, 2 пусковой комплекс – 3,22 т, 3 пусковой комплекс – 3,412 т. Смешанные коммунальные отходы (ТБО) код отхода 20 03 01 по мере накопления вывозятся по договору на захоронение на полигонах ТБО региона. Объем образования – 1 пусковой комплекс – 0,5 т, 2 пусковой комплекс – 0,5 т, 3 пусковой комплекс – 0,375 т. В виду специфики проектируемых работ при эксплуатации образование отходов производства и потребления не предполагается.
Информации о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
При эксплуатации проектируемых сооружений возможно возникновение аварийных ситуаций при загрузочно-разгрузочных операциях, ремонтах и движении (столкновение транспорта), приводящие к разливу топлива и опасных веществ; при разгерметизации сосудов и трубопроводов под давлением, газопроводов; при выбросах вредных и горючих веществ, вследствие нарушения технологического процесса.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
· Разгерметизация технологического оборудования или трубопроводов; 
· Нарушение технологического режима; 
· Повреждение, опрокидывание грузоподъемных средств; 
· Низкая видимость при туманах и работе с пылящими материалами; 
· Техническое состояние элементов конструкций сооружения и грунтов, что влечет за собой изменение режима эксплуатации;
· Несоответствие оборудования требованиям технологического процесса: неудовлетворительное техническое состояние оборудования, физический износ, усталость металла, коррозия, брак сварки, механическое повреждение оборудования в результате нарушения регламента работ; неисправность электросиловых сетей; неисправность газовых трубопроводов; неудовлетворительное состояние молниезащиты; прекращение подачи электроэнергии.
· Аварии на автомобильном транспорте, приводящие к разливу топлива и опасных, вредных веществ и др.
Принятые в данном проекте решения обеспечивают оптимальное решение стоящих задач, безопасность производства и персонала, выполнение требований норм по промышленной безопасности и охране окружающей среды.
Незапланированные выбросы возможны только в случае возникновения внештатной ситуации, при которой возникает необходимость останова или ремонта оборудования и трубопроводов.
Вероятность возникновения крупномасштабной аварии исключается мероприятиями по локализации (ликвидации) аварий, проводимыми эксплуатационным персоналом, а так же техническими решениями, способствующими реализации мероприятий повышения безопасных условий труда и предотвращению аварийных ситуаций.
Во всех случаях, где это возможно, меры уменьшения вероятности аварий должны иметь приоритет над мерами уменьшения последствий аварий. Это означает, что выбор технических и организационных мер для уменьшения опасности имеет следующие приоритеты: меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: меры уменьшения вероятности возникновения неполадки (отказа); меры уменьшения вероятности перерастания неполадки в аварийную ситуацию; меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые в свою очередь имеют следующие приоритеты: меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций); меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля; меры, касающиеся организации, оснащенности и боеготовности противоаварийных служб.
Иными словами, в общем случае первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. Основными мерами предупреждения аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, оперативный контроль.
Компания в полной мере осознает свою ответственность, связанную с экологической безопасностью всех производственных работ и взаимодействует с органами надзора и инспекциями, отвечающими за инженерно-экологическую безопасность, охрану здоровья, на каждом этапе работ анализируют фактические и потенциальные факторы экологической безопасности производственного процесса на месторождении.
Мероприятия по охране и защите окружающей среды, предусмотренные Проектом, полностью соответствует экологической политике, проводимой в Республике Казахстан. Основные принципы этой политики сводятся к следующему: минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы; использование новейших природосберегающих экологичных технологий; сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ; полное восстановление нарушенных элементов природной среды после завершения работ.
Конструктивные решения и меры безопасности, осуществляемые недропользователем, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения в период эксплуатации месторождения.
Основными мероприятиями при реализации проекта являются:
Атмосферный воздух: своевременное обслуживание техники; заправка техники топливом и маслами на заправочных пунктах в отведенных местах; использование качественного дизельного топлива; организация движения транспорта; сокращение работы двигателей на холостом ходу; пылеподавление, антикоррозионная защита оборудования и трубопроводов, безопасная эксплуатация оборудования и трубопроводов за счет автоматизации и непрерывного контроля технологических процессов.
Водные ресурсы: производственные процессы исключают в рабочем режиме какие-либо стоки на рельеф с технологической площадки с твердым покрытием, которые могут быть загрязнены нефтепродуктами и другими веществами; система автоматики позволяет надёжно контролировать герметичность технологического процесса и исключить бесконтрольные утечки и переливы; надежный контроль качества сварных стыков физическими и радиографическими методами, обеспечивающий надежность герметизации технологических систем; контроль за качеством и составом питьевой и технической воды; защита коммуникаций от коррозии.
Почвенный и растительный покров: на каждом объекте работы спецтехники должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты запрещается; организация движения техники (движение к местам проведения работ должно осуществляться по существующим дорогам), сбор и утилизация образующихся при строительстве производственных отходов, строгое регламентирование проведения работ, связанных с загрязнением почвенного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ; восстановление земель, нарушенных при строительстве и эксплуатации объектов; инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах. 
Животный мир: ограничение подачи звуковых сигналов, снижение шумового фактора, создание ограждений для предотвращения попадания животных на объекты.
Список источников информации, полученной в ходе выполнения РООС:
· Экологический Кодекс Республики Казахстан №400 - VI от 02.01.2021 года.
· Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314,
· Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63,
· Инструкция по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280
· Действующие законодательные и нормативные документы Республики Казахстан в сфере охраны недр и окружающей среды.
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