НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Проект нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период промышленной разработки месторождения Каратайкыз на 2027-2036гг. разрабатывается в связи с истечением сроков действующего проекта, а также в необходимости получения экологического разрешения на воздействие для объектов I категории, согласно пункту 3 ст. 139 Кодекса РК от 27.12.2017 г. № 125-VI «О недрах и недропользовании»
Основными источниками загрязнения атмосферы на месторождении Каратайкыз являются резервуары с нефтью и топливом, скважины, ДЭС, сварочный пост, окрасочные работы, утечки от ЗРА, ФС и насосов, станки КРС, парогенераторная установка, мотопомпа для пожаротушения.
ТОО «АЕКК Munai» предусматривает на период 2027-2036гг. задействование одной промплощадки:
Промплощадка 1. – регламентная работа нефтегазового оборудования.
На месторождении Каратайкыз оператора ТОО «АЕКК Munai» на 2027-2036гг. в ходе инвентаризации выявлено следующие количество источников загрязнения атмосферы:
Промплощадка 1: выявлено 44 источника, из них 18 организованных и 26 неорганизованных.
В географическом отношении месторождение Каратайкыз расположено в юго-восточной части Прикаспийской низменности, в административном отношении входит в состав Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан.
Районный центр г. Кульсары находится в 60 км к юго-востоку, областной центр г.Атырау расположен в 106 км к западу от месторождения. Ближайшим населенным пунктом, расположенным севернее, является с.Шокпартогай в 40 км. 
В 15 км к северо-западу от месторождения Каратайкыз расположен нефтепромысл Тентексор. В 50 км к северо-западу от месторождения проходят автомобильная и железная дороги сообщением Атырау-Актюбинск.
В орографическом отношении местность района месторождения представляет собой всхолмленную равнину со скудной растительностью, с отметками 23-26 м ниже уровня моря. Значительная часть структуры покрыта сорами, вытянутыми в широтном направлении и соединяющимися между собой. Внутри соров размещаются островки суши, также вытянутые в широтном направлении, находящиеся друг от друга на расстоянии более 1 км. Островки, в виде гривок, возвышаются над поверхностью соров на 6-7 м. Весной соры заполняются паводковыми водами, пересыхающими летом.
Технологическая схема месторождения Каратайкыз включает в себя:
· стадию добычи нефти в нефтегазовых скважинах (НГС);
· стадию транспортировки нефти по выкидным линиям Ду-80;
· прием нефти в резервуары терминала;
· отделение нефти от пластовой воды путем отстаивания в резервуарах;
· закачивание пластовой воды в нагнетательные скважины;
· отгрузка нефти автомобильным транспортом на УПСВ м/р «Бесболек».
Добыча нефти из нефтегазовых скважин (НГС) производится насосами канадского производства марки «KUDU» из скважин Г-1, Г-4, Г-6, Г-9, Кз-1, Кз-15, Кз-16, №201, №202,
№203, №206, №207. Терминал состоит из следующих резервуаров: 7шт. - №№1,2,3,4,5,6,9 по 60м3 и 2шт. -№7,8 по 100м3., для приема нефти из нефтегазовых скважин. Также на территории терминала установлен манифольд, котельная подогрева нефти, насосная станция для закачки пластовой воды в нагнетательную скважину.
Нефть со скважин поступает по выкидным линиям в замерной манифольд, где можно замерить дебит отдельно взятой скважины, затем нефть поступает в резервуары терминала по нефтепромысловому коллектору Ду-159мм с переход на Ду-100мм. В процессе подготовки нефти попутно подается химических реагент деэмульгатор «ТНД-А». Подачи деэмульгатора осуществляется с помощью дозировочного насоса НДр-2,5/400 расход составляет 2 л/сут. После заполнения резервуаров нефтью из скважин, производится отстаивание в течении 24 часов, затем отстоявшаяся пластовая вода по общему дренажному коллектору Ду-89мм сбрасывается в дренажную емкость V-60 m3, которая предназначена для сбора пластовой воды. С дренажной емкости пластовая вода направляется в отстойник воды №9 объемом 60м3. Попутно в трубопровод насосом НД-2/5-400 вводится ингибитор коррозии «НАПОР-1010Б». С отстойника воды пластовая вода с помощью насоса НБ-125 закачивается в нагнетательную скважину № Кз-3.
По мере наполнения резервуаров №1,2,3,4,7,8 и 9 обезвоженная нефть с помощью насосами К45/30 направляется к двум резервуарам №5,6 вместимостью V-60 m3 каждый, откуда с помощью насосов К45/30 через нефтеналивную эстакаду производится отгрузка нефти в автоцистерны для отправки в месторождения Бесболек.
Весь процесс перекачивание обезвоженной нефти в резервуары производится одним насосом К 45/30 при помощи манипуляции задвижками.
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