Нетехническое резюме

            1. Проект нормативов допустимых выбросов
[bookmark: _Hlk181879600][bookmark: _Hlk187291315]Месторождение «Тасболат» находится в Абайском районе области Абай, в 120 км к западу от районного центра. 
Ближайшим населенным пунктом является село Карауыл, находящееся в 7 км восточнее от участка.
Подсчет запасов на месторождении «Тасболат» выполнен в контурах естественных границ залежи строительного камня, по линиям, проходящим через разведочные выработки, по которым получены физико-механические показатели для оценки запасов. Степень разведанности месторождения позволила произвести подсчет балансовых запасов до глубины 20 м от дневной поверхности по категории С1 в объеме 672,0 тыс. м3.
[bookmark: _Hlk234505412]В соответствии со ст.204 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» ТОО «Дерикар» намерена подать заявку для получения Лицензию на добычу строительного камня на 10 лет (2026-2035 г.г.).
 Основанием разработки проекта НДВ послужило «положительное заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду». 
[bookmark: _Hlk234505427]Согласно Приложению 2 к ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК разделу 2, п. 7 п.п. 7.11 добыча строительного камня – как вид намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду отнесена к объектам II категории. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.
[bookmark: _Hlk191054721][bookmark: _Hlk192763223][bookmark: _Hlk200463890]При проведении добычи на месторождение основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча строительного камня, отвал вскрышных пород, заправка карьерной техники, передвижение карьерной техники, автотранспорт.
По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Без учета передвижных источников 4 неорганизованных источника выбросов.
В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ с автотранспортом при проведении добычи всего по предприятию составляют – 5.343298 т/год. Из них: твердые – 2.583155 т/год, газообразные и жидкие – 2.760143 т/год. 
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составят – 0.005897 т/год, из них твердые – 0.000193 т/год, жидкие и газообразные – 0.005704 т/год.
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63).
Подлежащие нормированию выбросы составили 5.337401 т/год. т/год. Из них: твердые 2.582962 т/год, газообразные и жидкие – 2.754439 т/год. 
       По рассматриваемому объекту СЗЗ составляет 500 м, II класс опасности.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются сроком на 10 лет (2026-2035 гг.).
Краткая характеристика технологии производства и оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
Календарный график горных работ                                                                                                    

	Год
	Добыча, (в среднем) тыс. м3
	Вскрыша, тыс. м3

	2026
	5-50 
	1,1

	2027
	5-50 
	1,1

	2028
	5-50 
	1,1

	2029
	5-50 
	1,1

	2030
	5-50 
	1,1

	2031
	5-50 
	1,1

	2032
	5-50 
	1,1

	2033
	5-50 
	1,1

	2034
	5-50 
	1,1

	2035
	5-50 
	1,1


[bookmark: _Hlk234505460]Месторождение будет разрабатываться открытым способом - карьером, с рыхлением пород буровзрывным способом и с применением экскаваторно-автотранспортной системы. Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка - самосвалами. 
Буровзрывные работы будут вести специализированными организациями, согласно договору. Договор на буровзрывные работы будет заключен после получения лицензии на добычу строительного камня на месторождении «Тасболат», до начало добычных работ, так как специализированные организации заключают договор только после получения лицензии, прилагается гарантийное письмо.
[bookmark: _Hlk234483569][bookmark: _Hlk234505472]Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться оборудование: 
- бульдозер типа SHANTUI SD-16 – 1 ед;
-для добычи и загрузки экскаватор типа Doosan DH 420 – основной 1 ед; 
[bookmark: _Hlk234483650]-транспортировка осуществляется автосамосвалами типа HOWO ZZ3327 – 4 ед. Ширина въездной траншеи принята из расчета двухполосного движения автотранспорта, для дорог Ш категории – 8,0 м, ширина обочин принята 1,5 м. Также предусмотрено устройство выравнивающего слоя проезжей части траншеи щебнем толщиной 0,2 м.Исходя из принятой системы разработки и имеющегося горнотранспортного оборудования, принимается траншейный способ вскрытия месторождения. Месторождение отрабатывается последовательно тремя уступами, за выемочную единицу принимается уступ. Вскрытие верхних горизонтов полутраншейное. Возможна, отработка двух и более подуступов параллельно. В целом разработка месторождения включает следующие основные этапы:
1. Подготовительные работы: -строительство подъездных дорог;
-обустройства карьера. 
2. Горно-капитальные работы: проходка траншей, вскрышные работы;
3. Буровзрывные работы;
4. Экскавация и погрузка в автосамосвалы, перевозка;
5. Ликвидация и рекультивация нарушенных земель.
[bookmark: _Hlk187292336]Срок проведения добычи 
Общий срок проведения добычи составит– 10 лет (2026-2035 гг.).
Режим работы
Количество рабочих дней в году –301 дней/год.  
Режим работы – односменный по 8 ч/сут. 
Количество рабочего персонала 10 человек.
Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождении «Тасболат»
[bookmark: _Hlk187292382]При проведении добычи строительного камня на месторождении «Тасболат» основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча строительного камня, отвал вскрышных пород, передвижение карьерной техники, автотранспорт.
По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 5 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 5,343298 т/год. Из них: твердые – 2,583155 т/год, газообразные и жидкие – 2.760143 т/год. 
Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). 
Подлежащие нормированию выбросы составили 5.337401 т/год. т/год. Из них: твердые 2.582962 т/год, газообразные и жидкие – 2.754439 т/год. 
Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.
[bookmark: _Hlk234483854]Добычные работы
Месторождение будет разрабатываться открытым способом, с рыхлением пород буровзрывным способом и с применением экскаватора (1 ед.). Объем добычи составит от 5 000 до 50 000 м3/год (14 600-146 000 т/год). 
Время проведения работ экскаватора составит – 1072 ч/год.
Буровые работы – 501 ч/год. Буровые работы производятся самоходными буровыми установками типа Атлас-Копко ROK-L8 получением сжатого воздуха от передвижных компрессоров типа ПР-10. 
Взрывные работы- 1 раз в месяц. В качестве взрывчатого вещества при разработке строительного камня применяется ВВ аммонит 6ЖВ:
-	на 2026-2035 год – при взрывах горной породы – 25.2 т/год. Взрывные работы в карьере предусмотрены методом скважинных зарядов.
При проведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния азот диоксид, азот оксид, углерод оксид, сера диоксид сажа, формальдегид, бензапирен, углеводороды предельные С12-19.  Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001).
Отвал вскрышных пород 
Проектом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Время проведения работ бульдозера составит – 128 ч/год. Отвал внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный. Объём вскрыши составляет 1100 м3/ год (3212 т/год). Отвалы будут временные. По мере передвижения фронта работ, вскрышные породы будут использоваться для обваловки карьера. После окончания работ вскрышные породы будут использоваться для рекультивации нарушенных земель. При формировании отвала в атмосферу происходит выброс пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6002).
Транспортировка 
Транспортировка добытой горной массы производится автосамосвалом (4 ед.). Время работы при транспортировке строительного камня составит – 1440 ч/год. Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение вредных веществ: пыль 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6003).
Заправка карьерной техники
Строительство склада ГСМ на участке работ не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться на временной базе предприятия на АЗС.  Бульдозер и экскаватор заправляются в карьере с помощью с топливозаправщика. Расход дизельного топлива для карьерной техники составит – 10 т/год. 
При проведении заправки техники в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6004).
Автотранспорт
Для проведения работ на карьере будет использоваться следующий автотранспорт: экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), самосвал (2 ед.), поливомоечная машина (1 ед.). 
Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, керосин, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005).
По рассматриваемому объекту СЗЗ составляет 500 м, II класс опасности.
Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что в зоне влияния рассматриваемого месторождения превышений ПДКм.р. на границе СЗЗ и в жилой зоне по всем рассматриваемым ингредиентам не имеется.
Мероприятия по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных воздействий намечаемой деятельности
Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий:
- строгое соблюдение технологического плана работ; 
- заправка карьерного транспорта на специально отведенных местах с поддонами, топливозаправщиком снабженным заправочным пистолетом;
- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов; 
- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией; 
- проведение работ в границах выделенных земельных отводов; 
- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением; 
- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники; 
- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории; 
- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы;
- посадка древесно-кустарниковой растительности на бортах карьера, для предотвращения разрушения бортов карьера;
- озеленение санитарно-защитной зоны и периметра территории месторождения древесно-кустарниковой растительностью в объеме 0,1 га, количество насаждений 50 шт/год;
-	снятие и сохранение плодородного слоя почвы в целях дальнейшего использования при рекультивации;
-	проведение противопожарных мероприятий;
-	охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;
-	наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.), а также использование под объекты инфраструктуры значительно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;
-	строгое соблюдение разработанных и согласованных с местными органами транспортных схем и маршрутов движения транспорта;
-	максимальное сохранение имеющихся зеленых насаждений;
-	рекультивацию нарушенных земель.

2. Программа управления отходами
Программа управления отходами разрабатывается для физических и юридических лиц, имеющими объекты I и II категории, а также для лиц, осуществляющих утилизацию и переработку отходов или иные способы уменьшения их объемов и опасных свойств, а также осуществляющих деятельность, связанную с размещением отходов производства и потребления.
[bookmark: _Hlk181879902]Отходами производства и потребления, на месторождении «Тасболат» считается твердо-бытовые отходы (ТБО), вскрышные породы. Расчет объема образования отходов, произведен в соответствии с действующими нормативными документами РК.
На территории проведения добычи обслуживание и ремонт техники не предусмотрен. В связи с этим обстоятельством, расчеты норм образования отходов от техники не выполнялись.
Твердо-бытовые отходы – образуются в результате хозяйственной деятельности месторождения. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории месторождении не более 6 месяцев. По мере накопления отходы будут вывозиться на основание договора. 
Договор с специализированной организации по вывозу твердо-бытовых отходов будет заключен после получения лицензии на добычу строительного камня на месторождении «Тасболат», прилагается гарантийное письмо, договор будет заключен с полигоном ТБО и прочих отходов ГУ "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района.
[bookmark: _Hlk187281977]Годовой объем образования ТБО на предприятии – 0,75 т/год. 
Вскрышная порода – образуется при проведении добычи строительного камня. Годовой объем вскрыши на месторождение «Тасболат»: - 1100 м3/год (3212 т/год). Хранение вскрышной породы предусматривается во внешнем отвале площадью – 2500 м2. Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.
В процессе производственной деятельности ТОО «Дерикар», месторождении «Тасболат» образуются твердо-бытовые отходы, не являющиеся целью производства и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Вскрышные породы будут использоваться при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.
Исходя из вышеизложенного, для достижения поставленных задач при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности на предприятии, в работе с отходами, которые образовались в результате этой деятельности, принята следующая последовательность:
-снижение объемов образования отходов;
-утилизация;
-обезвреживание;
-безопасное размещение.
Основой реализации такого подхода является:
-инвентаризация;
-учет;
-сбор,
-сортировка и транспортирование отходов;

3. Программа производственного экологического контроля
Программа разработана на срок с 2026 по 2035 годы при условии сохранения основных параметров производства.
[bookmark: _Hlk200632088]Мониторингом эмиссий в окружающую среду является наблюдение за количеством, качеством эмиссий и их изменением. С учётом специфики хозяйственной деятельности ТОО «Дерикар» в Плане добыче предусматривается проведение мониторинга эмиссий в атмосферный воздух и мониторинг отходов. Для осуществления мониторинга эмиссий в атмосферный воздух используется расчётный метод. Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух осуществляется по данным операционного мониторинга. Периодичность мониторинга– 1 раз в квартал. Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ включает определение массы выбросов загрязняющих веществ в единицу времени (г/с, т/год) и сравнение этих показателей с установленными нормативными показателями НДВ. На предприятии планируется постоянный учёт образования и обращения с отходами производства и потребления. Предусматривается контроль образования отходов производства 
и потребления, количественный учёт, фиксирование параметров обращения – постоянно (подведение итогов контроля – 1 раз в квартал, и 1 раз в год при проведении инвентаризации отходов).
Мониторинг воздействия
Атмосферный воздух
Мониторинг воздействия на атмосферный воздух проводится в 4-ти точках на границе СЗЗ предприятия – 1 раза в год. Контролируемое вещество - пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния.
Водные ресурсы
[bookmark: _Hlk234489485]Так как полезное ископаемое лежит выше подземных вод, на месторождении подземные воды не вскрыты. Поверхностных вод на участке работ также нет, ближайшим водотоком является река Карауылозек, протекающая в 8,4 км западнее от месторождения. Однако, для обеспечения экологической безопасности на участке работ будет производиться 1 раза в год визуальный мониторинг за состоянием вод. 
Мониторинг почвенного покрова.
        Мониторинг уровня загрязнения почвы не предусмотрено.
Мониторинг растительного и животного мира
В районе расположения месторождения отсутствуют заповедники, заказники и другие, особо охраняемые территории, в связи с этим организация мониторинга биологических ресурсов не предусматривается. 

4. План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026-2035 гг.
- Орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ, а также технологических дорог, пылеподавление при буровзрывных работах – финансирование 10 000 тенге/год;
- Озеленение санитарно-защитной зоны и периметра территории месторождения древесно-кустарниковой растительностью – финансирование 10 000 тенге/год;
- Сбор и передача отходов специализированной организации – финансирование 10 000 тенге/год.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом воздействие участка на атмосферный воздух оценивается как допустимое.
Экологическое состояние окружающей среды территории предприятия и санитарно-защитной зоны на этапе эксплуатации месторождения по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.
Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности по добыче без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.
