КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
[bookmark: _GoBack]Разделы «Охрана окружающей среды» (далее – ООС) 24 индивидуальных и 1 групповых технических проектов разработаны в соответствии с Техническим заданием на проектирование, требованиями «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр», Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК, «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. № 280) и других законодательных и нормативных документов Республики Казахстан.
Проектируемые скважины расположены на территории действующего месторождения Северные Бузачи, в границах которого особо охраняемые природные территории и памятники историко-культурного наследия отсутствуют.
Участок проектируемых работ находится за пределами водоохраной зоны поверхностных водоемов.
Строительство скважин запланировано на 2027 год.
Бурение скважин производится с помощью буровых установок “MR5000», «ZJ30C», «ZJ30/1700C», «ZJ-30/1700CZ», «ZJ-30/1800CZ», «ZJ20», «ZJ40», «ZJ30», «TD-100», «TD-125» или аналог, испытание - станками XJ-90. XJ-250. XJ-75, УПА-50 или аналог.
Раздел ООС включает в себя следующую информацию:
- характеристику природно-климатических условий территории;
- основные технические решения;
- расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу;
- оценку воздействия на социально-экономическую среду;
- оценку воздействия на атмосферный воздух;
- оценку воздействия на поверхностные и подземные воды;
- оценку воздействия на недра, почвенно-растительный покров и животный мир;
- оценку физического, радиационного воздействия;
- комплексную оценку воздействия;
- оценку экологического риска;
- обоснование программы экологического контроля;
- комплекс мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую природную среду.
Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с нормативными документами:
- Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК;
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
- Классификатор отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).
Комплекс работ, связанных со строительством скважины на месторождении Северные Бузачи, несомненно, окажет низкое воздействие при кратковременной работе бурении скважины на окружающую природную среду. Цель настоящего раздела – определить степень воздействия на окружающую природную среду намечаемой деятельности, предусмотреть мероприятия по снижению вредного воздействия.
На скважину отводится 2,1 га территории.
Технологией проведения буровых работ предусмотрено применение:
 шламовых емкостей для сбора бурового шлама, буровых отходов и рапы;
 экологически безопасных компонентов бурового раствора;
 закрытой системы циркуляции бурового раствора;
 трехступенчатой системы очистки бурового раствора;
 использование сертифицированного оборудования.
Источниками энергоснабжения буровых станков в процессе строительства скважины являются двигатели внутреннего сгорания, работающие на дизельном топливе и ЛЭП.
Краткое описание намечаемой деятельности.
Основными критериями выбора буровой установки являются: глубина скважин, вес колонны бурильных труб и спускаемых обсадных колонн, грузоподъемность буровой установки, мобильность, экологичность, экономичность эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.
Буровое оборудование монтируется крупными блоками и перевозится со скважины на скважину автотранспортом.
Перевозка буровой установки и оборудования, производится на зараннее подготовленную буровую площадку. Буровая площадка полностью спланирована, укатана и готова к монтажу буровой вышки и привышечных сооружений.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
На территории месторождения Северные Бузачи постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Гидрографическая сеть развита очень слабо и представлена, в основном, бессточными впадинами. В период снеготаяния и интенсивных дождей могут формироваться временные водотоки по сухим руслам и ложбинам. Затем эти водотоки достигают наиболее пониженных участков, где формируются соленые грязевые озёра-хаки.
Глубина залегания грунтовых вод по месторождению колеблется от 0,27 до 2,3 м.
Собственно говоря, само урочище Большой сор, на котором расположено месторождение Северные Бузачи, является одной большой бессточной впадиной, на которой можно выделить несколько локальных понижений. Более мозаична картина формирования поверхностного стока в периферийных частях сора, где рельеф осложнен грядами и буграми.
Центральная часть Большого Сора выположена в процессе сорообразования. В районе месторождения, вода может застаиваться в бессточных впадинах. Из-за повышенной минерализации подстилающих пород, воды горько-соленые.
Участок проектируемых работ находится за пределами водоохраной зоны поверхностных водоемов.
Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние подземных вод:
 бурение скважины, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;
 испытание скважины, когда в случаях аварийных ситуаций может произойти загрязнение водоносных горизонтов;
 утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;
 смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.
Для защиты подземных вод предусмотрена реализация следующих мероприятий по предупреждению миграции загрязняющих веществ в водоносные горизонты через почву:
 все колонны скважины цементируются до устья для изоляции подземных вод и предотвращения их загрязнения сточными водами или промывочной жидкостью;
 скважины оборудуются специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устьях и их, излив на дневную поверхность;
 устройство бетонированных стоков в шахту с последующей откачкой жидкости в металлические емкости;
 гидроизоляция синтетической пленкой и укладка железобетонных плит под вышечным блоком, блоком приготовления раствора, буровыми насосами;
 реализация безамбарного бурения (твердые и жидкие отходы бурения будут собираться в металлические емкости с последующим вывозом в места временного размещения);
 для значительного сокращения воды, попадающий в сток, и разливов бурового раствора, производителю работ необходимо тщательно следить за герметичностью всех желобных трубных соединений;
 пластовый флюид, полученный при освоении скважины, будет направлен в нефтесборный трубопровод;
Таким образом, при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения поверхностных и подземных вод.
Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
Строительно-монтажные работы. Перед началом ведения строительства скважины проектом предусматриваются работы по обустройству площадки. На участке, отводимом под бурение, необходимо провести:  обваловку производственной площадки;  гидроизоляцию мест размещения бурового оборудования, циркуляционной системы, емкостей для хранения химических реагентов, ГСМ, буровых стоков и шлама;  установить лотки для сбора и аккумуляции и транспортировки жидких отходов к местам временного хранения;  спланировать внутриплощадочные и подъездные дороги.
Подготовительные работы к бурению состоят из следующих видов работ:  стыковка технологических линий;  проверка работоспособности оборудования.
Бурение и крепление скважин. Бурение скважин производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на земную поверхность химически обработанным буровым раствором. Тип бурового раствора и его рецептура подобраны, исходя из горно-геологических условий ствола скважин, а также их наименьшего, отрицательного воздействия на атмосферу, почвы и подземные воды.
Приготовление бурового раствора производится в глиномешалке, путем периодического поступления и перемешивания глины и воды, и обрабатывается химическими реагентами, водой и утяжелителями. Используемые в процессе приготовления бурового раствора реагенты 3 и 4 класса токсичности.
Схема оборотного использования бурового раствора такова: скважина - вибросито - дегазатор - пескоотделитель - илоотделитель - центрифуга - буровые насосы - скважина. Водоснабжение скважин для технологических нужд осуществляется автоцистернами.
Буровой раствор, выходящий из скважины, попадает на вибросито, где подвергается очистке механическим способом от выбуренной породы (бурового шлама). Сбор отходов бурения предусматривается в передвижные тележки – самосвалы с боковым опрокидыванием. Шлам вывозится на специально отведенные для этой цели площадки. Вибросито способно пропустить до 10 л/с бурового раствора. После вибросита частично очищенный раствор попадает в дегазатор для удаления из него газа. Затем посредством насоса раствор попадает в батарею пескоотделителя, удаляющего частицы песка из очищаемой смеси. Далее насосом раствор подается для окончательной очистки в илоотделитель. После отделения частиц очищенный буровой раствор направляется в приемную емкость.
В процессе проведения буровых работ предусмотрена безамбарная технология бурения скважины.
Крепление скважины
Исходя из горно-геологических условий, при достижение определенной глубины – после вскрытия нефтяного пласта - предусматривается крепление скважины эксплуатационной колонной. Крепление скважин обсадными колоннами производится в соответствии с «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» и «Инструкцией по испытанию скважин на герметичность», с учетом рекомендаций фирм поставщиков.
На этапе крепления выполняются работы по укреплению стенок скважины обсадными трубами для разобщения нефтеносных и водоносных пластов и заполнение затрубного пространства цементным раствором цементируют до устья, посредством специального оборудования.
Цементировочные смесительные машины служат для приготовления цементного раствора на буровой.
В процессе цементирования осуществляется контроль и регистрация следующих параметров: плотность цементного раствора, производительность цементировочного агрегата, давление на устье скважины, время проведения каждой технологической операций. Допускается применение цементировочных агрегатов других производителей, обеспечивающие требуемые режимы цементирования.
Испытание скважины. После окончания процесса бурения и крепления скважины буровой станок демонтируется, и на устье скважины монтируется станок для испытания скважин. Затем монтируется стандартный набор оборудования, к которому подключают шлейф нефтепровода до емкости для сбора нефти (с последующим вывозом на УПН).
В зацементированной колонне вскрытие продуктивного пласта осуществляют методом прострела стенок колонны и затрубного цементного камня кумулятивными зарядами (перфорацией). С помощью понижения уровня раствора в скважине вызывают приток нефти, определяют дебит скважины на различных (по диаметру) штуцерах, проводят ряд необходимых исследований.
