НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к проекту нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферный воздух для месторождения Бестобе АО «Кристалл Менеджмент» на период с 31 октября 2026 года по 28 февраля 2027 года
Общая информация
Настоящее нетехническое резюме подготовлено с целью ознакомления заинтересованных лиц с основными положениями проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферный воздух для месторождения Бестобе АО «Кристалл Менеджмент».
Документ изложен в доступной форме и содержит сведения о намечаемой деятельности, ее возможном воздействии на окружающую среду, характеристике источников выбросов загрязняющих веществ, а также мероприятиях по предотвращению и минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух.
Разработка проекта НДВ выполнена в связи с переходом месторождения Бестобе от этапа пробной эксплуатации к промышленной разработке и необходимостью получения экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.
Сведения об операторе объекта
Оператором объекта является АО «Кристалл Менеджмент».
Основной вид деятельности предприятия — добыча нефти и попутного нефтяного газа.
Месторождение Бестобе расположено в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Контрактная территория также охватывает отдельные участки Кармакшинского, Сырдарьинского районов Кызылординской области, части Улытауской области и Иргизского района Актюбинской области.
Ближайшие крупные транспортные объекты находятся на значительном удалении от производственной площадки. Ближайшими железнодорожными станциями являются Торетам и Жосалы, расположенные соответственно примерно в 75 и 90 км. До города Кызылорда расстояние составляет около 180 км.
Цель разработки проекта
Проект разработан для:
установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ;
оценки воздействия предприятия на атмосферный воздух;
подтверждения соблюдения экологических нормативов качества воздуха;
получения экологического разрешения на эмиссии;
обеспечения экологически безопасной эксплуатации месторождения.
Проект разработан в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду и санитарными требованиями Республики Казахстан.
Характеристика района расположения
Территория месторождения расположена в зоне пустынных и полупустынных ландшафтов.
Климат района характеризуется как резко континентальный:
жаркое и сухое лето;
холодная малоснежная зима;
малое количество атмосферных осадков (120–150 мм в год);
частые сильные ветры.
Поверхностные водотоки непосредственно на территории отсутствуют.
Растительность представлена саксаулом, полынью, чием, ковылем и другими типичными пустынными видами.
Животный мир характерен для степных и пустынных районов Центральной Азии. Особо охраняемые природные территории, памятники природы и объекты историко-культурного наследия в районе размещения объекта отсутствуют.
Краткое описание деятельности
Проектом предусматривается промышленная эксплуатация месторождения Бестобе.
На рассматриваемый период предусматривается добыча:
нефти — 15,36 тыс. тонн;
попутного газа — 1,243545 млн м³.
В настоящее время фонд месторождения включает семь скважин, из которых четыре находятся в наблюдательном фонде, а три находятся в консервации.
Попутный нефтяной газ используется преимущественно в качестве топлива для работы технологического оборудования.
Нефть после подготовки транспортируется автомобильными цистернами на дальнейшую переработку.
Основные производственные процессы
Производственный процесс включает:
добычу пластовой продукции;
сепарацию нефти, газа и пластовой воды;
подогрев продукции;
хранение нефти;
налив нефти в автоцистерны;
транспортировку продукции;
использование попутного газа для собственных технологических нужд;
технологически неизбежное сжигание части газа на факельной установке.
Система сбора продукции выполнена герметичной, что позволяет существенно снизить потери углеводородов и уменьшить воздействие на окружающую среду.
Источники выбросов загрязняющих веществ
На предприятии предусмотрено 30 источников выбросов, включая:
22 организованных;
8 неорганизованных источников.
К основным источникам относятся:
факельная установка;
дежурная горелка;
печи подогрева нефти;
дизельные электростанции;
резервуары хранения нефти;
нефтеналивная эстакада;
дренажные емкости.
Выбросы через неплотности запорно-регулирующей арматуры и фланцевых соединений не нормируются, поскольку оборудование эксплуатируется в герметичном состоянии и регулярно проходит контроль технического состояния.
Основные загрязняющие вещества
В атмосферный воздух поступают:
диоксид азота;
оксид азота;
оксид углерода;
диоксид серы;
сероводород;
сажа;
метан;
углеводороды С1–С5;
углеводороды С6–С10;

бензол;
толуол;
ксилолы;
формальдегид;
бенз(а)пирен;
алканы С12–С19.
Общий нормативный объем выбросов загрязняющих веществ составляет 42,41 т/год.
Использование попутного нефтяного газа
Попутный нефтяной газ максимально используется в технологическом процессе.
На собственные производственные нужды направляется около 1,0426 млн м³ газа, что составляет около 84 % общего объема добычи газа за рассматриваемый период.
Технологически неизбежное сжигание предусмотрено только для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и составляет 0,200954 млн м³ газа.
Воздействие на атмосферный воздух
Для оценки воздействия выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ с использованием программного комплекса «ЭРА» версии 3.0.
Расчеты проводились при наиболее неблагоприятных метеорологических условиях и при максимальной загрузке оборудования.
Результаты моделирования показали, что концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышают установленные гигиенические нормативы.
Таким образом, эксплуатация объекта не приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха за пределами промышленной площадки.
Санитарно-защитная зона
В соответствии с санитарными требованиями Республики Казахстан объекты добычи нефти и газа относятся ко II классу опасности.
Для данного вида деятельности установлена санитарно-защитная зона размером 500 метров.
Жилая застройка в пределах санитарно-защитной зоны отсутствует.
Газоочистное оборудование
На объекте отсутствуют установки очистки отходящих газов.
Используемые технологии предусматривают предотвращение образования выбросов за счет:
герметизации оборудования;
применения современного технологического оборудования;
использования попутного газа в качестве топлива;
постоянного контроля технического состояния оборудования.
Расчеты показали, что применение дополнительных установок очистки газов не требуется, поскольку нормативы качества атмосферного воздуха соблюдаются.
Производственный экологический контроль
Предприятие осуществляет производственный экологический контроль, включающий:
контроль объемов выбросов;
контроль технического состояния оборудования;
контроль герметичности трубопроводов и арматуры;
ведение экологической отчетности;
выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций.
При возникновении неблагоприятных метеорологических условий предприятие обязано выполнять мероприятия по снижению выбросов в соответствии с утвержденным планом.
Экологическая оценка
Проведенная оценка показала, что:
деятельность соответствует требованиям природоохранного законодательства Республики Казахстан;
нормативы качества атмосферного воздуха соблюдаются;
превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ отсутствуют;
дополнительное сокращение выбросов не требуется;
[bookmark: _GoBack]воздействие предприятия носит локальный характер и ограничивается территорией промышленной площадки.
Использование герметизированной системы добычи и подготовки нефти, рациональное использование попутного газа, контроль технического состояния оборудования и соблюдение нормативов экологической безопасности позволяют минимизировать воздействие объекта на окружающую среду.
Заключение
Проект нормативов допустимых выбросов для месторождения Бестобе разработан в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан и направлен на обеспечение безопасной эксплуатации объекта.
Результаты расчетов подтверждают, что при соблюдении проектных решений и установленного режима эксплуатации выбросы загрязняющих веществ не приводят к превышению экологических нормативов качества атмосферного воздуха.
Реализация проекта не окажет значительного отрицательного воздействия на окружающую среду, здоровье населения и природные экосистемы. Проект соответствует принципам рационального природопользования и экологической безопасности и может быть реализован при соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий.

