Краткое нетехническое резюме 
 
участок Джаманты общая №7 по лицензии 3990-EL

1 Краткое описание

Оценка о возможных воздействиях на окружающую среду к Плану разведки твердых полезных ископаемых на участке Джаманты общая №7 по лицензии 3990-EL разработана для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния планируемой хозяйственной деятельности по изучению геологического строения участка, выяснению основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения запасов руды россыпного золота по всем перспективным участкам площади на период 2026-2027 гг., на состояние окружающей среды и здоровье населения.

В проекте определены возможные отрицательные последствия от осуществления намечаемой деятельности предприятия, а именно при проведении геологоразведочных работ в Алакольском районе области Жетiсу, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья населения, проживающего в районе расположения намечаемой деятельности.
ТОО «SilkWay Gold Company» является предприятием, осуществляющим деятельность в области геологоразведки и добыче полезных ископаемых.

Намечаемая деятельность подлежит отнесению к подпункту 2.3 пункта 2 раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.
Площадь работ отнесена ко II категории согласно п.п. 7.12 Раздела 2 Приложение 2 Экологического Кодекса - «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых».
В административном плане месторождение находится в Алакольском районе области Жетiсу.  Общая площадь – 12,96 км².
Участок работ «Джаманты Общая №7» расположен в 7 км западнее от озера Алаколь. Ближайший населенный пункт с. Коктума (Ыргайтинский сельский округ, Алакольский район, область Жетису) в 5 км юго-восточнее от района работ. Областной и промышленный центр г.  находится в 90 км севернее месторождения.
Транспортная доступность участка обеспечивается: автомобильными дорогами местного значения, железнодорожной инфраструктурой (железнодорожный мост в пределах участка).
Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные поисковые параметры: «Проведение поисково-оценочных и геологоразведочных работ на участке Джаманты общая №7 в области Жетiсу».

Геологические задачи, последовательность и основные методы их решения. Выполнить обобщение материалов, провести анализ и интерпретацию данных, полученных в результате проведенных ранее геолого-съемочных, поисковых, геофизических и тематических исследований.

Для решения поставленных задач предусматривается:
-проектирование;
-подготовительные и предполевые работы;
-полевые работы (проходка шурфов, механическое ударно-канатное бурение, опробование, документация);
-лабораторные исследования (химико-аналитические);
-камеральные работы, в т.ч. создание баз первичных геологических данных и цифровых моделей геологических карт.

Сроки выполнения работ: 2 года
Начало – 2026г.
Окончание – 2027г.
Площадь приурочена к долине реки Жаманты на участке, где она прорезает передовые тектонические уступы блока Колпаковской впадины и входит на Алакульскую равнину. Занимает площадь 708 м². В геологическом строении района участвуют осадочные и вулканогенно-осадочные породы живетского яруса, тастауской свиты и нижнего-среднего карбона, слагающие ядерную часть и северное крыло Северо-Джунгарского синклинория. Из интрузивных пород в районе известны тела ультрабазальтов, пространственно приуроченные к зоне глубинного Джунгаро-Алакульского разлома, и многочисленные дайки кислого, среднего, реже основного состава. 
Широко распространены гидротермальные проявления преимущественно в виде маломощных кварцевых жил, реже мелких прожилков, зон окварцевания и пиритизации вдоль разломов. С этими проявлениями связана слабая золото-сульфидная минерализация.

Атмосфера (проект нормативов выбросов)
[bookmark: _Toc89177055][bookmark: _Toc89177263][bookmark: _Toc94191112][bookmark: _Toc94191195]Нормативы допустимых выбросов (НДВ) для источников, в составе проекта нормативов эмиссий, разработаны на основании статей 39 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года
№ 400-VI ЗРК, в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. При разработке нормативов ПДВ использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха, указанные в списке используемой литературы.

Если в проекте будут учтены новые источники загрязнения атмосферного воздуха с учетом корректировок в намечаемой деятельности, нумерация источников продолжается в установленном порядке.
По результатам проведенной инвентаризации на предприятии установлено:
участок поисковых работ
- ист. 6001 – земляные работы. Общий объем проходки шурфов составит 765 м³. Проходка канав будет осуществляться механическим способом с применением экскаватора HORN-388H. 
- ист. 6002 – буровые работы будут производиться буровой установкой УГБ-50. Общий объем ударно-катанного бурения составит 1300 пог м.;

полевой лагерь
- ист. 6003 – дизельный генератор (мощность 30кВт). Время работы в сутки 15 часов. Расход топлива 395 г/квт ч.
- ист. 6004 - работа автотранспорта. От установленных источников в атмосферу будут выбрасываться следующие вещества: 0304 - Азот (II) оксид (6), 0328 - Углерод (593), 2732 - Керосин (660*), 0301 - Азота (IV) диоксид (4), 0330 - Сера диоксид (526), 0337 - Углерод оксид (594),  Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60).
Валовый выброс загрязняющих веществ при проведении работ составляет:
20.563893502 т/год.

В целях снижения выбросов при проведении операций ТОО «SilkWay Gold Company» обязуется соблюдать следующие мероприятия:
– исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении буровых работ; 
– организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей; 
– при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020;
- внедрение оборудования, установок и устройств очистки, по утилизации попутных газов, нейтрализации отработанных газов, подавлению и обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ и их соединений в атмосферу от стационарных и передвижных источников загрязнения;
-  внедрение и совершенствование технических и технологических решений (включая переход на другие (альтернативные) виды топлива, сырья, материалов), позволяющих снижение негативного воздействия на окружающую среду;
-  кроме того будут предусмотрены мероприятия по пылеподавлению при выполнении буровых, земляных работ.

Программа управления отходами

В процессе производственной и жизнедеятельности человека образуются различные виды
отходов производства и потребления, которые могут стать потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду. Собственный полигон захоронения отходов отсутствует. Образующиеся отходы передаются сторонним организациям.
В производственной деятельности по объекту образуются 5 видов отходов производства и потребления, из них: 3 опасных и 2 неопасных видов отходов.
Текущий ремонт специального оборудования, строительной техники, автотранспорта будет выполняться на производственных базах предприятий, которые предоставляют технику по арендному договору. 
На территории производственной площадки будут образовываться нижеприведенные отходы: 
- Грунт и камни загрязненные опасными веществами;
- Промаслянная ветошь;
- Отработанные масла;
-  Смешанные коммунальные отходы (в тч ТБО);
- Буровой шлам.
Всего образуется отходов - 96 тонн в год.

Характеристика отходов при проведении работ

	

  №
	
Наименование отхода
	
Код отхода
	
Образование отходов
	Перечень и наименование исходных материалов
	
Перечень опасных свойств
	Наименование способа утилизации (вторичное использование) или обезвреживания отхода
	
Место накопления и хранения отхода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Опасные отходы

	

1
	
[bookmark: _Hlk235081454]Грунт и камни загрязненные опасными веществами
	

17 05 03*
	Отход образуется в процессе технической очистки траншей, приямков, ливневых линий, площадок, участков и пр.
	Почва, грунт, песок, щебень и др. материалы. Нефть, нефтепродукты и
др. углеводороды, химикаты
	
НР14
экотоксичность
	
Передача сторонним организациям
	На производственной площадке участков (бетонированные площадки)

	


2
	

Промасленные отходы (в т.ч. фильтры от автотранспорта, ветошь)
	


15 02 02*
	Масляные и топливные фильтры, обтирочная ветошь и текстиль, адсорбент разливов нефтепродуктов, нефтепродукты, ГСМ, шпалы деревянные, СИЗ. Образуются в результате эксплуатации технологических
установок и транспорта
	


ткань 73%, масло
12%, вода 15%
	


НР14 эко токсичность
	


Передача сторонним организациям
	
На производственной площадке (контейнеры, ёмкости,)

	


3
	


[bookmark: _Hlk235081576]Отработанные масла
	


13 02 08*
	Синтетические и минеральные масла, турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, горючесмазочные материалы.
Образуются в результате
	
масло базовое 97%
вода 2% механическая примесь 1%
	


НР13
огнеопасность
	


Передача сторонним организациям
	

На производственной площадке (контейнеры, ёмкости)




	
	
	
	эксплуатации технологических установок и транспорта
	
	
	
	

	неопасные отходы

	



4
	
  Смешанные коммунальные отходы (в тч ТБО)
	20 03 01
	Смешанные коммунальные отходы, в том числе бытовой мусор - смет с территорий
	Углеводороды предельные (по целлюлозе), углеводороды (по бензолу), S, SiO2. бумага, картон 20-
30%, пищевые
отходы 28-45%,
дерево 1,5-4%
	не обладает опасными свойствами
	Передача сторонним организациям
	На производственной площадке (контейнеры, ёмкости, бетонированные площадки)

	[bookmark: _Hlk223272624]5
	Буровой шлам
	06 05 03
	Выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием
	Горные породы, вода, бентонит, полимерные и химические реагенты бурового раствора.
	не обладает опасными свойствами
	Передача сторонним
организациям
	На производственной площадке (контейнеры, ёмкости)




[bookmark: _Hlk217296991]Производственный экологический контроль (программа ПЭК)

Операторы объектов 1 и 2 категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль. 
Целями производственного экологического контроля являются: 
- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду; 
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан; 
- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей; 
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов; 
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации; 
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта; 
- информирование общественности об экологической деятельности предприятия; 
- повышение эффективности системы экологического менеджмента. 
Производственный мониторинг окружающей среды является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.
В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный- мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Программа производственного экологического контроля разработана на 2026 – 2028 годы, включает:
1. Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) - наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства.
2. Мониторинг эмиссий:
- выбросы промышленные: расчетный метод контроля.
Инструментальный метод контроля осуществляется производственной и/или независимыми 
Отчет о выполнении программы производственного экологического контроля предоставляются ежеквартально до первого числа второго месяца за отчётным кварталом в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

План природоохранных мероприятий
План мероприятий по охране окружающей среды разработан на период 2026-2027гг.
В целях снижения эмиссий в окружающую среду предусмотрены мероприятия: Ввод в эксплуатацию, ремонт и реконструкция пылегазоочистных установок, предназначенных для улавливания, обезвреживания (утилизации) вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от технологического оборудования и аспирационных систем; Пылеподавление на территории месторождения путем орошения дорог. 
Также продуманы мероприятия: Озеленение территорий вокруг месторождения, увеличение площадей зеленых насаждений на землях, подверженных опустыниванию и другим неблагоприятным экологическим факторам. 
Учет образования отходов, в том числе ТБО и промасленных отходов,  их своевременный вывоз для передачи владельцам полигонов ТБО, специализированным предприятиям.
Устройство щебеночного покрытия для хранения техники и оборудования, для временного хранения отходов.
Рекультивация мест буровых скважин путем засыпки грунтом после проведения разведочных работ.
Проведение лекций для специалистов предприятия в области охраны окружающей среды в целях повышения экологической грамотности.
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