
КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
к материалам получения экологического разрешения на воздействие
АО «Каустик» на 2026–2030 гг.
	Оператор объекта
	Акционерное общество «Каустик», БИН 020840001585.

	Фактический адрес
	Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Северная, строение 28/1.

	Период разработки
	2026–2030 гг.

	Категория объекта
	I категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

	Вид деятельности
	Производство каустической соды и хлорсодержащей продукции мембранным методом, производство гипохлорита натрия, синтетической и ингибированной соляной кислоты.

	Состав материалов
	Проект нормативов допустимых выбросов, проект нормативов допустимых сбросов, программа управления отходами, программа производственного экологического контроля и план природоохранных мероприятий.


1. Что рассматривается на общественных слушаниях
На общественные слушания выносятся материалы для действующего предприятия АО «Каустик» на период 2026–2030 гг. Цель материалов — установить допустимые уровни воздействия на окружающую среду, порядок обращения с отходами, программу наблюдений и перечень мероприятий по снижению экологических рисков.
Проектные материалы не описывают строительство нового предприятия. Речь идет об эксплуатации действующего производства с учетом нормативов, контроля и природоохранных мероприятий, необходимых для получения экологического разрешения на воздействие.
2. Краткая информация о предприятии и площадках
АО «Каустик» расположено в Северной промышленной зоне г. Павлодара, на территории специальной экономической зоны «Павлодар». Основная промышленная площадка занимает 31,5449 га. Деятельность предприятия ведется на двух площадках: основная производственная площадка и полигон твердых промышленных отходов.
Основной вид деятельности связан с производством каустической соды и хлорсодержащей продукции мембранным методом. На предприятии также функционируют вспомогательные цеха и участки, необходимые для работы производства, энергоснабжения, ремонта, транспорта, контроля качества, очистки сточных вод и обращения с отходами.
Для основной площадки санитарно-защитная зона установлена 1000 м, для полигона твердых промышленных отходов — 500 м. Ближайшие жилые и садово-огородные территории расположены за пределами производственных площадок и санитарно-защитных зон.
3. Основные виды воздействия и установленные показатели
	Направление
	Что контролируется
	Ключевая информация

	Атмосферный воздух
	Выбросы от стационарных источников и передвижной техники.
	Учтено 138 источников выбросов: 104 организованных и 34 неорганизованных. Перечень включает 48 загрязняющих веществ. 

	Водные ресурсы
	Сточные воды после очистки, отводимые по выпуску №1.
	Сброс осуществляется в водоем-накопитель Былкылдак. Планируемый объем водоотведения — 311,954 тыс. м³/год. Контроль установлен по основным показателям качества сточных вод, включая соли, нефтепродукты, БПК, ХПК, pH и остаточный хлор.

	Отходы
	Образование, временное накопление, передача специализированным организациям и захоронение разрешенных видов отходов.
	Образуется 34 вида отходов. Общий объем образования — 1539,623 т/год, временное накопление — 916,682 т/год, захоронение — 620,941 т/год. Опасные отходы предусматривается передавать специализированным организациям.

	Производственный контроль
	Воздух, воды, почвы, отходы, внутренние проверки.
	Предусмотрены инструментальные измерения, учет, отчетность, внутренние проверки и действия персонала при нештатных ситуациях.


4. Воздействие на атмосферный воздух 
Основное воздействие на воздух связано с технологическими источниками производства, вспомогательными участками, котельным и ремонтным оборудованием, погрузочно-разгрузочными операциями, а также работой автотранспорта и спецтехники. Для каждого нормируемого источника и загрязняющего вещества определены допустимые значения выбросов, которые не должны превышаться при эксплуатации предприятия.
Для уменьшения влияния на атмосферный воздух предусматриваются профилактические ремонты аспирационных установок, оптимизация режима работы мазутной горелки, технический осмотр спецтехники, контроль отработавших газов, пылеподавление при операциях на полигоне и регулярный производственный мониторинг воздуха.
5. Воздействие на водные ресурсы 
Сточные воды предприятия после очистки и нейтрализации отводятся по выпуску №1 в водоем-накопитель Былкылдак. В материалах рассчитаны допустимые показатели качества и количества сточных вод, а также меры контроля за соблюдением нормативов.
Для снижения нагрузки на водные ресурсы предусмотрены частичная замена компрессоров с водяным охлаждением на более эффективные решения, замена ионообменной смолы на фильтрах, корректировка режимов регенерации, регулярная чистка элементов локальных очистных сооружений, профилактика наблюдательных скважин и мониторинг сточных, поверхностных и подземных вод.
6. Обращение с отходами 
Отходы образуются в результате технологических процессов, ремонтов оборудования, эксплуатации транспорта, работы очистных сооружений, обслуживания помещений и жизнедеятельности персонала. Для каждого вида отходов предусмотрены места временного накопления, маркированная тара, учет, передача на переработку, утилизацию или размещение только в установленном порядке.
Ключевой подход программы — сокращение объема отходов, направляемых на полигон, исключение захоронения опасных отходов на собственном полигоне, передача отходов специализированным предприятиям, проведение лабораторных испытаний опасных отходов и контроль состояния полигона твердых промышленных отходов.
7. Основные природоохранные мероприятия на 2026–2030 гг.
· ремонт и обслуживание аспирационных и очистных установок, контроль работы источников выбросов;
· оптимизация работы оборудования, влияющего на выбросы в атмосферу;
· сокращение объема водоотведения и улучшение качества сточных вод за счет технических и эксплуатационных мероприятий;
· производственный экологический контроль атмосферного воздуха, сточных и подземных вод, почв;
· регулярная проверка полигона ТПО, наблюдательных скважин и мест накопления отходов;
· передача опасных и части неопасных отходов специализированным организациям;
· озеленение свободных территорий производственной площадки, санитарно-защитной зоны и территории полигона ТПО;
· обследование предприятия на соответствие принципам наилучших доступных техник.
8. Производственный экологический контроль и информирование
Программа производственного экологического контроля предусматривает регулярные измерения, учет результатов, внутреннюю отчетность, анализ отклонений и корректирующие действия. Контроль выполняется по установленному графику и с применением инструментальных и расчетных методов. Результаты ПЭК используются для подтверждения соблюдения экологических требований и для своевременного реагирования на возможные отклонения.
В случае нештатных ситуаций предусматривается порядок оперативных действий: выявление причины, локализация воздействия, информирование ответственных лиц, проведение необходимых измерений и принятие мер по устранению последствий.
9. Итоговое нетехническое заключение
Представленные материалы направлены на регулирование воздействия действующего предприятия АО «Каустик» на окружающую среду в 2026–2030 гг. Основные воздействия связаны с выбросами в атмосферу, сбросом очищенных сточных вод, образованием отходов и эксплуатацией полигона ТПО. Для этих направлений установлены нормативы, лимиты, графики контроля и природоохранные мероприятия.
При соблюдении утверждаемых нормативов, выполнении плана природоохранных мероприятий и регулярном производственном экологическом контроле деятельность предприятия должна осуществляться в контролируемых пределах, с мерами по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и по безопасному обращению с отходами.


