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1. Назначение документа
Настоящее краткое нетехническое резюме подготовлено для общественных слушаний и простым языком описывает деятельность ТОО «Казахойл Актобе», основные виды воздействия на окружающую среду, предлагаемые экологические нормативы на 2026-2035 годы, природоохранные мероприятия и систему производственного экологического контроля.
	Главная цель проектов - установить контролируемые и экологически обоснованные условия работы действующих объектов при получении комплексного экологического разрешения на 2026-2035 годы.


2. Общая информация об операторе и объектах
	Оператор
	ТОО «Казахойл Актобе»

	БИН
	990940002914

	Юридический адрес
	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, д. 46

	Категория объекта
	I категория по уровню воздействия на окружающую среду

	Основная деятельность
	Добыча и сбор углеводородного сырья, подготовка нефти, подготовка и переработка газа, транспортировка и реализация продукции

	Производственные площадки
	Месторождения Алибекмола и Кожасай

	Срок нормирования
	2026-2035 годы


3. Местоположение
Месторождения Алибекмола и Кожасай расположены в Мугалжарском районе Актюбинской области. Расстояние между месторождениями составляет около 50 км. До города Актобе - примерно 250 км.
· Для месторождения Алибекмола ближайшими населенными пунктами являются села Жаркемер (около 9 км) и Жагабулак (около 11 км).
· Для месторождения Кожасай ближайшим населенным пунктом является поселок Кожасай, расположенный примерно в 11 км к северу.
· Установленная санитарно-защитная зона составляет 1050 м для месторождения Алибекмола и 1000 м для месторождения Кожасай.
Район характеризуется резко континентальным климатом с жарким сухим летом, холодной зимой, сильными ветрами, суховеями и возможными пыльными бурями. Гидрографическая сеть представлена рекой Эмба.
4. Краткое описание производственной деятельности
Объекты являются действующими нефтегазовыми производственными площадками. Основные технологические процессы включают:
· добычу нефти и попутного газа из эксплуатационных скважин;
· промысловый сбор и транспортировку продукции по трубопроводам;
· подготовку нефти на объектах Алибекмола и Кожасай;
· подготовку и переработку попутного газа, извлечение серы, осушку и компримирование газа;
· эксплуатацию котлов, печей, факельных установок, резервуаров, насосного и компрессорного оборудования;
· работу вахтовых поселков, очистных сооружений, лабораторий и вспомогательной инфраструктуры.
5. Воздействие на атмосферный воздух
На 2026 год учтено 258 стационарных источников выбросов: 211 организованных и 47 неорганизованных. Основными источниками являются технологические печи и котлы, факельные установки, резервуары, компрессорное и насосное оборудование, дыхательные клапаны и вспомогательные установки.
Основные загрязняющие вещества: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, метан и другие углеводороды, сажа, меркаптаны и продукты сгорания топлива.
	Год
	Алибекмола, т/год
	Кожасай, т/год
	Всего, т/год

	2026
	6 571.91
	2 211.47
	8 783.38

	2027
	6 448.05
	2 796.29
	9 244.35

	2028
	6 394.66
	2 655.92
	9 050.58

	2029
	6 247.61
	2 867.88
	9 115.48

	2030
	6 283.387
	2 843.66
	9 127.05

	2031
	6 279.655
	1 711.35
	7 991.01

	2032
	4 114.918
	1 527.31
	5 642.23

	2033
	4 192.66
	1 324.42
	5 517.08

	2034
	4 211.357
	1 146.90
	5 358.26

	2035
	4 237.034
	1 030.12
	5 267.15
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Рисунок 1. Планируемая динамика нормативов выбросов
Расчеты рассеивания показали, что на границе санитарно-защитных зон, в расчетных точках и ближайших жилых зонах превышения предельно допустимых концентраций ни по одному веществу и группе суммации не ожидается. К 2035 году общий норматив выбросов снижается примерно на 40 % по сравнению с 2026 годом.
6. Наилучшие доступные техники и повышение экологической эффективности
Для ключевого топливосжигающего оборудования и установки регенерации серы установлены технологические нормативы по маркерным веществам: оксиду углерода (CO), оксидам азота (NOx) и диоксиду серы (SO2). Для печи дожига источника №0106 действует автоматизированная система мониторинга с непрерывным измерением NO, NO2, SO2 и CO.
	Срок
	Основное мероприятие

	2028
	Замена котла, источник №0053, месторождение Алибекмола

	2028
	Замена котла, источник №0139, месторождение Алибекмола

	2029
	Замена и модернизация горелок печи ПТБ-10Э/А, источник №0047

	2029
	Замена и модернизация горелок печи ПТБ-10Э/Б, источник №0312

	2030
	Регулирование процесса горения и модернизация ребойлера гликоля, источник №0090, Кожасай

	2032
	Модернизация очистки отходящих газов установки регенерации серы, источник №0106, Алибекмола


7. Водопользование и сточные воды
Вода используется для хозяйственно-питьевых нужд, подготовки нефти и поддержания пластового давления. Попутно добываемая пластовая вода возвращается в нефтяные пласты для поддержания пластового давления. Это уменьшает потребность в размещении пластовой воды на поверхности.
Хозяйственно-бытовые сточные воды проходят полную биологическую очистку на двух комплексах очистных сооружений производительностью по 100 м³/сут каждый и затем направляются в пруды-накопители: вахтового поселка Мунайшы на месторождении Алибекмола и полевого лагеря Кожасай.
	Водовыпуск
	Расход, тыс. м³/год
	Норматив сброса, т/год

	Выпуск №1 - пруд-накопитель в/п Мунайшы (Алибекмола)
	18,922
	2,973565

	Выпуск №2 - пруд-накопитель полевого лагеря Кожасай
	12,965
	2,626009

	Итого
	31,887
	5,599574


Нормативы установлены по 11 показателям: взвешенные вещества, БПК5, азот аммонийный, анионные поверхностно-активные вещества, нефтепродукты, ХПК, нитраты, нитриты, сульфаты, фосфаты и хлориды. Предусмотрен регулярный лабораторный контроль качества сточных вод до и после очистки, а также контроль работы очистных сооружений и предупреждение аварийных сбросов.
8. Отходы производства и потребления
В программе производственного экологического контроля учтено 30 видов отходов: 14 опасных и 16 неопасных. К наиболее значимым относятся буровой шлам и отработанный буровой раствор, жидкие отходы от капитального ремонта скважин, нефтешлам, загрязненный нефтепродуктами грунт, отработанные масла, производственные стоки установки демеркаптанизации, строительные и коммунальные отходы.
· [bookmark: _GoBack]Отходы накапливаются только на специально оборудованных площадках и в подходящей таре с учетом их свойств и класса опасности.
· По мере накопления отходы передаются специализированным организациям по договорам для утилизации, переработки или удаления.
· Собственных объектов захоронения отходов у ТОО «Казахойл Актобе» нет; мониторинг объектов захоронения не требуется.
· Ведется учет образования, движения и передачи отходов, а также контроль соблюдения установленных лимитов накопления.
9. Физические факторы
К физическим факторам относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и ионизирующее излучение. Проектом рассмотрено 300 источников физических воздействий: 179 на площадке Алибекмола и 121 на площадке Кожасай.
Расчетные и инструментальные измерения показали, что на границе санитарно-защитных зон уровни шума, вибрации и электромагнитных полей не превышают нормативы для жилой территории. Естественный уровень гамма-излучения соответствует допустимому уровню. На отдельных рабочих местах с повышенным шумом применяются средства индивидуальной защиты органов слуха.
10. Почвы, растительность и животный мир
Основные потенциальные риски для почв связаны с механическим нарушением покрова, утечками и разливами нефти и горюче-смазочных материалов. Для предотвращения воздействия работы выполняются в пределах земельного отвода, запрещается движение по бездорожью, заправка и обслуживание техники проводятся на специально отведенных площадках, а обнаруженные загрязнения подлежат оперативной локализации и очистке.
Предусмотрен мониторинг почв на границах санитарно-защитных зон по нефтепродуктам, углеводородам, солевому составу и другим показателям. Состояние растительности и животного мира оценивается маршрутными обследованиями. Особое внимание уделяется предотвращению гибели птиц на линиях электропередачи и применению птицезащитных устройств.


11. Производственный экологический контроль
	Компонент
	Основной вид контроля

	Атмосферный воздух
	Круглосуточные автоматические наблюдения в поселках Жаркемер и Кожасай; инструментальные замеры на источниках и ежеквартальный контроль на границе СЗЗ

	Сточные воды
	Лабораторный контроль качества стоков до и после очистки; контроль выпусков в пруды-накопители по установленному графику

	Почвы
	Отбор проб на границе СЗЗ, контроль нефтепродуктов, углеводородов, солевого состава и других показателей

	Растительность и животный мир
	Ежегодные маршрутные обследования и контроль растительности в точках наблюдений

	Радиационная обстановка
	Измерение мощности дозы гамма-излучения на технологических объектах один раз в квартал

	Внутренние проверки
	Ежеквартальные проверки соблюдения экологических требований и выполнения корректирующих мероприятий


12. Предупреждение аварийных ситуаций
Технологические процессы контролируются автоматическими датчиками, сигнализацией и блокировками. При отклонении параметров оборудование переводится в безопасное состояние или отключается. На объектах должны поддерживаться планы реагирования на разливы, утечки, пожары, аварийные выбросы и нарушения работы очистных сооружений.
немедленное прекращение или ограничение источника воздействия;
локализация разлива или выброса и предотвращение распространения загрязнения;
сбор загрязненных материалов и передача образовавшихся отходов специализированной организации;
уведомление ответственных служб и государственных органов в установленных случаях;
анализ причин происшествия и выполнение мер по недопущению повторения.
13. Основной вывод
	При соблюдении установленных нормативов, выполнении программы повышения экологической эффективности и производственного экологического контроля деятельность ТОО «Казахойл Актобе» на месторождениях Алибекмола и Кожасай в 2026-2035 годах может осуществляться без превышения нормативов качества атмосферного воздуха и допустимых физических воздействий на границе санитарно-защитных зон и ближайших жилых территорий. Сточные воды подлежат биологической очистке и контролируемому отводу в пруды-накопители, отходы - учету и передаче специализированным организациям. Экологические показатели будут регулярно контролироваться, а результаты - отражаться в отчетности производственного экологического контроля.
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