НДВ загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов 
ПСП «Карсак» на 2027-2036 гг.
Приложение 1









Приложение 1
«Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу»


Расчеты на 2027 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	105050
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	287,49316
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,9466113
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	105050

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	3,5843146
	1,3256919
	0,0173131
	0,0108826
	0,0054412
	0,0029680
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	4,019407

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,523729

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,018788

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,014168

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,007654

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,006320



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	105050
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	57,49863
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	    , т/г
	(5.2.2)
	6,8872572
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	105050

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,9905066
	1,8457849
	0,0241054
	0,0151520
	0,0075759
	0,0041324

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	5,316826

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,994313

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,025212

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,017616

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,009235

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,006646



	Источник № 0011. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0013. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2028 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	97944
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	268,04598
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,6120029
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	97944

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	3,3418573
	1,2360168
	0,0161420
	0,0101464
	0,0050732
	0,0027672
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,776950

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,434054

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,017617

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,013431

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,007286

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,006119



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	97944
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	53,60920
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	    , т/г
	(5.2.2)
	6,4213757
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	97944

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,6529289
	1,7209287
	0,0224748
	0,0141270
	0,0070635
	0,0038528

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,979248

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,869457

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,023581

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,016591

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,008723

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,006367



	Источник № 0010. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2029 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	94468
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	258,53312
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,4483244
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	94468

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	3,2232559
	1,1921510
	0,0155691
	0,0097863
	0,0048931
	0,0026690
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,658349

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,390189

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,017044

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,013071

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,007105

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,006021



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	94468
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	51,70662
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	6,1934832
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	94468

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,4877980
	1,6598535
	0,0216772
	0,0136257
	0,0068128
	0,0037161

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,814118

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,808382

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,022783

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,016089

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,008472

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,006230



	Источник № 0010. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2030 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	91278
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	249,80296
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,2981132
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	91278

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	3,1144129
	1,1518944
	0,0150433
	0,0094559
	0,0047279
	0,0025789
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,549506

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,349932

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,016518

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,012741

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006940

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005931



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	91278
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	49,96059
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,9843414
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	91278

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,3362538
	1,6038035
	0,0209452
	0,0131656
	0,0065827
	0,0035906

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,662573

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,752332

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,022051

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,015629

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,008242

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,006105



	Источник № 0010. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
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	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2031 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	88572
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	242,39738
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,1706926
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	88572

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	3,0220839
	1,1177456
	0,0145974
	0,0091755
	0,0045877
	0,0025024
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,457177

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,315783

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,016072

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,012461

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006800

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005854



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	88572
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	48,47948
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,8069314
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	88572

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,2077025
	1,5562576
	0,0203243
	0,0127753
	0,0063876
	0,0034842

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,534022

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,704786

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,021430

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,015239

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,008047

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005998



	Источник № 0010. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2032 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	85910
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	235,11221
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	4,0453439
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	85910

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	2,9312563
	1,0841522
	0,0141587
	0,0088998
	0,0044498
	0,0024272
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,366349

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,282190

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,015634

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,012185

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006662

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005779



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	85910
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	47,02244
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,6324062
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	85910

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	4,0812415
	1,5094848
	0,0197134
	0,0123913
	0,0061956
	0,0033795

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,407561

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,658013

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,020820

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,014855

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,007855

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005893



	Источник № 0011. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0013. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2033 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	83413
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	228,27860
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	3,9277648
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	83413

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	2,8460584
	1,0526410
	0,0137471
	0,0086411
	0,0043205
	0,0023567
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,281151

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,250679

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,015222

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,011926

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006533

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005709



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	83413
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	45,65572
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,4686986
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	83413

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	3,9626190
	1,4656112
	0,0191405
	0,0120311
	0,0060155
	0,0032812

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,288939

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,614139

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,020247

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,014495

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,007675

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005795



	Источник № 0011. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2034 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	81202
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	222,22770
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	3,8236529
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	81202

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	2,7706189
	1,0247390
	0,0133827
	0,0084121
	0,0042060
	0,0022942
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,205712

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,222777

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,014858

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,011697

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006418

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005646



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	81202
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	44,44554
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,3237417
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	81202

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	3,8575832
	1,4267627
	0,0186331
	0,0117122
	0,0058561
	0,0031943

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,183903

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,575291

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,019739

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,014176

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,007515

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005708



	Источник № 0011. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.





Расчеты на 2035 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	78628
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	215,18336
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	3,7024479
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	78628

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	2,6827938
	0,9922561
	0,0129585
	0,0081454
	0,0040727
	0,0022215
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,117887

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,190294

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,014433

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,011430

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006285

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005573



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	78628
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	43,03667
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,1549858
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	78628

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	3,7353027
	1,3815362
	0,0180425
	0,0113410
	0,0056704
	0,0030930

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	4,061622

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,530064

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,019149

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,013805

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,007330

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005607



	Источник № 0011. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0012. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0013. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	
	·         годовые выбросы:



	
	[image: ]
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:
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	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:
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	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:
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	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.




Расчеты на 2036 год

	Источник № 0001-0004. Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8)
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	420
	м3;
	

	Количество РГС
	
	
	
	n
	4
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	1
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	76340
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - заглубленный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	208,92173
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
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	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8185743
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	3,5947102
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,54
	        Крmaх =
	0,77

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,35

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	76340

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды
	
	

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород
	
	

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06
	
	

	Mi, г/с
	0,5931389
	0,2193779
	0,0028650
	0,0018009
	0,0009004
	0,0004911
	
	

	Gi, т/г
	2,6047271
	0,9633824
	0,0125814
	0,0079084
	0,0039541
	0,0021568
	
	

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	32
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	16
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	13,7967016
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	6,27973136
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,04676848
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,10416616
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,07015272
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,10629200
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,013796702
	г/с
	0,43509278
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,006279731
	г/с
	0,19803761
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000046768
	г/с
	0,00147489
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000104166
	г/с
	0,00328498
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000070153
	г/с
	0,00221234
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000106292
	г/с
	0,00335202
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	



	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,606936
	3,039820

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,225658
	1,161420

	0602
	Бензол (64)
	0,002912
	0,014056

	0621
	Метилбензол (349)
	0,001905
	0,011193

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000971
	0,006166

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000597
	0,005509



	Источник № 0005-0006. Печи подогрева нефти

	Установлена печи ПП-0,63АЖ. Топливом служит нефть.

	Общий расход 
	350
	тн;
	
	
	
	

	
	n
	
	2
	шт;
	
	
	
	

	
	h
	
	7,21
	м;
	
	
	
	

	
	d
	
	0,52
	м;
	
	
	
	

	Общее время работы
	8760
	ч/г;
	
	
	
	

	Годовой расход дизтоплива: В
	350000,0
	кг/г
	
	
	350,0
	т/г

	Секундный расход топлива:
	39,954
	кг/ч
	
	
	11,0984
	г/с

	Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	Псажа = В * Аr * Х *  (1 - h),  где,
	
	0,01110
	г/с
	0,35000
	т/год

	В-расход натурального топлива (т/г, г/с);
	

	Аr - зольность топлива 
	
	0,1
	%

	Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут
	
	0,010
	;

	h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений 
	

	не свыше годичной давности);
	
	0
	;

	Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:
	

	ПSO2 = 0,02 * В * Sr * (1-h1so2) * (1-h2so2)
	
	0,12211
	г/с
	3,85072
	т/год

	Sr - содержание серы в топливе, S =
	0,567
	%

	h1so2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива. Для мазута - h1so2
	0,02
	;

	h2so2 - доля оксидов серы, улавливаемвх в золоуловителе. Для мокрых - h2so2
	0,01
	;

	Расчет выбросов оксида углерода (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПСО = 0,001* ССО * В 
	
	
	0,14392
	г/с
	4,53863
	т/год

	ССО - выход оксида углерода при сжигании топлива (кг/т топлива) расчитывается по формуле:
	

	ССО = q3 * R * Qri,  где,
	
	
	
	
	12,968
	кг/т

	Qri - теплота сгорания натурального топлива
	
	
	39,9
	МДж/м3

	q3 - потери теплота вследствие хим-ой неполноты сгор-я топлива 
	
	0,5
	%

	R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследстие химической неполноты сгорания топлива, 

	обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода. Для нефти
	0,65
	;

	Расчет выбросов оксидов азота (т/г, г/с) производится по формуле:
	

	ПNOx = 0,001 * В * Qri * КNO
	
	0,039854452
	г/с
	1,2568500
	т/г

	КNO - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 
	
	

	по графику (рис.2.1) принимается равным:
	0,09
	;

	В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 
	

	оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 
	

	(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):
	

	МNO2 = 0,8 * МNOx ,
	
	МNO2 * ПNOx = 
	0,03188
	г/с
	1,00548
	т/год

	
	NO
	
	
	
	
	
	

	МNO=(1-0,8)МNOx ------- = 0,13МNOx,
	
	МNO * ПNOx = 
	0,00518
	г/с
	0,16339
	т/год

	
	NO2
	
	
	
	
	
	

	где  NO и NO2 молекулярный вес NО и NO2, равный 30 и 46 соответственно;
	

	0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.
	

	Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:
	

	Vг = V1 + (a - 1) * V, где
	
	
	
	
	14,67
	м3/кг

	V1 - кол-во продуктов сгорания при а=1, для мазута;
	
	11,48
	м3/кг

	α - коэффициент избытка воздуха в уходящих газах;
	
	1,3
	;

	V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для мазута.
	
	10,62
	м3/кг

	Объем газов на выходе из дымовой трубы:
	
	
	

	V = B * V * (273 + t),
	
	
	
	
	0,282
	м3/с

	          273 * 3600 
	
	
	
	
	
	
	

	где В - расход топлива;
	
	
	
	
	
	

	t - температура уходящих газов;
	
	
	
	
	200
	

	Скорость газов на выходе из дымовых труб:
	
	
	
	

	W = V / F, где F = (n * d2) / 4 - сечение дымовой трубы
	
	1,33
	м/с

	Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.
	



	Источник № 0007. Емкость для топлива печи подогрева
	
	
	
	

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов.
	
	

	Объем емкости
	
	
	
	
	Vp
	8
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	
	n
	1
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	3
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,8
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	350
	т/г;
	

	Плотность нефти равна
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - подземный горизонтальный.
	

	Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре

	закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	
	50,29
	
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.1)
	
	0,319
	г/с
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(5.2.2)
	
	0,03
	т/г
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56
	

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,7
	        Крmaх =
	1,0
	

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21
	

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	111
	

	Vчmaх - макси/ый объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/ч;
	15
	

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	1
	

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	2,0
	

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	0,87
	

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и сероводорода
	

	были взяты с компонентного состава нефти (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	(5.2.4)
	
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	(5.2.5)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	предельные
	ароматические
	серо-

	 
	Угл.С1-С5
	Угл.С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	водород

	Ci мас %
	72,46
	26,8 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Сырая нефть
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mi, г/сек
	0,231264
	0,085535 
	0,001117
	0,000702
	0,000351
	0,000191

	Gi, т/год
	0,02293
	0,00848 
	0,00011
	0,00007
	0,00003
	0,00002

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 0008-0010. Резервуары (РВС) нефти
	 
	 
	 
	 
	 

	Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

	
	
	
	
	
	
	

	Общий объем резервуара
	
	
	Vp
	2100
	м3;
	

	Количество РВС
	
	
	
	n
	3
	шт.;
	

	Высота
	
	
	
	
	h
	12
	м;
	

	Диаметр
	
	
	
	
	d
	0,15
	м;
	

	Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года
	В
	76340
	т/г;
	

	Плотность
	
	
	
	
	ж
	0,87
	т/м3;
	

	Температура начала кипения смеси
	
	
	
	120
	С0;
	

	Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара – подземный-горизонтальный;
	
	

	Категория вещества - А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

	Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)
	(5.1.8)
	41,78435
	

	Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:
	
	

	максимальные выбросы
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	           , г/с
	
	(5.2.1)
	0,8823593
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	годовые выбросы
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	    , т/г
	(5.2.2)
	5,0049806
	т/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кtmin, Кtmaх - опытные коэффициенты (приложение 7);
	         Кtmin =
	0,26
	        Кtmaх =
	0,56

	Крср, Крmaх - опытные коэффициенты (приложение 8);
	         Крср =
	0,58
	        Крmaх =
	0,83

	Р38 - давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38оС; 
	
	21

	m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);
	
	
	
	111

	Vчmaх - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м3/час
	50

	Кв - опытный коэффициент (приложение 9); 
	
	
	
	
	1,0

	КОБ - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 
	
	
	
	1,75

	rж - плотность жидкости, т/м3; 
	
	
	
	
	
	0,87

	В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 
	
	76340

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Значения концентраций паров бензинов (предельных), бензола, толуола, ксилола1 и т.д.
	
	

	были взяты с компонентного состава бензина (Сi мас %).
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = Ci * М / 100, г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = Ci * G / 100, т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	

	Определяемый 
	Углеводороды 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	бензол
	толуол
	ксилол
	сероводород

	Ci мас %
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,6393576
	0,2364723
	0,0030883
	0,0019412
	0,0009706
	0,0005294

	Gi, т/г
	3,6266090
	1,3413348
	0,0175175
	0,0110110
	0,0055054
	0,0030030

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 
	

	Количество
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	шт
	

	Время работы
	 
	 
	8760
	 
	 
	ч/г
	

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,0317098
	 
	 
	 
	

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.
	

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.
	

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.
	

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.
	

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.
	

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.
	

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	24
	 
	 
	шт.
	

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	12
	
	 
	шт.
	

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 
	

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 
	

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 
	

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 
	

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 
	

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 
	

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 
	

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);
	

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-
	

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 
	

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 
	

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 
	

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 
	

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 
	

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 
	

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 
	

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с
	

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с
	

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 
	

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 
	

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	10,3475262
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	4,70979852
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,03507636
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,07812462
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,05261454
	 
	 
	мг/с
	

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,07971900
	 
	 
	мг/с
	

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,010347526
	г/с
	0,32631959
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,004709799
	г/с
	0,14852821
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000035076
	г/с
	0,00110617
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000078125
	г/с
	0,00246374
	т/г
	

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000052615
	г/с
	0,00165925
	т/г
	

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000079719
	г/с
	0,00251402
	т/г
	

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Суммарные выбросы от источников резервуаров:
	
	
	
	

	Код з/в
	Наименование загрязняющего вещества
	г/сек
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,649705
	3,952929

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,241182
	1,489863

	0602
	Бензол (64)
	0,003123
	0,018624

	0621
	Метилбензол (349)
	0,002019
	0,013475

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,001023
	0,007165

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000609
	0,005517



	Источник № 0010. Лаборатория
	
	
	
	
	
	

	При проведении анализов используются реагенты: серная кислота, соляная кислота, натрия гидрооксид.

	Поверхность испарения - лабораторная посуда. Площадь испарения максимальная - 0,5 м2.
	

	Продолжительность нахождения лабораторной посуды в открытом состоянии - до 30 % рабочего времени.

	Vвозд.= 0,444 м3/сек.
	
	
	
	
	
	
	

	2754 Углеводород С12-С19
	
	
	
	
	
	

	Концентрация по аналогу - 10,82 мг/м3 (0,0048 г/сек).
	
	
	
	

	Мсек = 0,0048 г/сек (по аналогу).
	
	
	
	
	
	

	П год= 0,0048 * 2,7 * 360 * 3600 * 10-6= 0,017 т/год
	
	
	
	
	

	0322 Серная кислота
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 25,2 г/(час * м2)
	
	
	
	
	
	

	М сек = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 = 0,0035 г/сек
	
	
	
	

	П год = 25,2 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,004 т/год
	
	
	

	0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для гальванических производств [3] применительно.

	Норма выброса - 20,0 г/(час х м )
	
	
	
	
	
	

	М сек= 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 : 3600 * 10-6 = 0,007 г/сек
	
	
	
	

	П год = 20,0 г/(час * м2) * 0,5 м2 * 2,7 час * 360 * 0,3 * 10-6 = 0,003 т/год
	
	
	

	0150 Натрия гидрооксид
	
	
	
	
	
	
	

	Расчет выполнен на основании МУ расчета выбросов для участка мойки узлов и
	
	

	агрегатов автотранспортных производств применительно. Норма выброса - 0,055 г/(с х м )
	

	М сек = 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 - 0,0275 г/сек
	
	
	
	
	

	П год - 0,055 г/(с х м2) х 0,5 м2 х 2,7 час х 360 х 3600 х 0,3 х 10-6 = 0,0289 т/год
	
	
	



	Источник № 0011. Резервная дизельная электростанция (ДЭС)
	 
	 

	Марка, мощность, Ve
	Volvo GV 450
	360
	кВт;
	 
	
	

	
	n
	1
	шт.;
	 
	
	

	
	h
	4
	м;
	 
	
	

	
	d
	0,15
	м;
	 
	
	

	Номинальный расход топлива
	 
	16,00
	кг/ч;
	 
	
	

	Расход дизельного топлива
	 
	4,8
	т/г;
	 
	
	

	Время работы
	
	300
	ч/г;
	
	
	

	Расчета расхода отработавших газов (кг/с) от стационарной дизельной установки определяется:

	GОГ  » 8.72´10-6´bэ´Рэ,
	
	
	
	0,1395
	
	

	bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, г/кВт*ч;

	
	
	
	44,444
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.
	
	

	Объемный расход отработавших газов (м3/с) определяется по формуле:
	
	

	QОГ  = GОГ/goг,
	
	
	
	0,3886
	
	

	где: gor - удельный вес отработавших газов (кг/м3) рассчитываемый по формуле:
	
	

	gor  = g0or/(1+Toг/273),
	
	
	
	0,35907
	
	

	где: g0oг - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0°С, значение которого согласно [1], 

	[6] можно принимать, кг/м3;
	
	
	1,31
	
	

	Tor - температура отработавших газов, К.
	
	723
	
	

	Максимальный выброс i -ного вещества стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	еi * Рэ
	
	
	
	
	
	

	Мсек  = ------------------- , г/с
	
	
	
	
	

	3600
	
	
	
	
	
	

	где: еi – выброс i-ного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме 

	номинальной мощности, г/кВт*ч, определяемый по табл. 1 или 2;
	
	
	

	Рэ – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической 

	документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается 

	значение номинальной мощности стационарной дизельной установки (Nе);
	
	

	1/3600 – коэффициент пересчета «час» в «сек».
	
	
	
	

	Валовый выброс i-ного вещества за год от стационарной дизельной установки определяется по формуле:

	                qi * Вгод
	
	
	
	
	

	Мгод = ---------------, т/год
	
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	
	

	где: qi – выброс вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе 

	стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,  составляющих эксплуатационный 

	цикл, определяемый по табл. 3 или 4;
	
	
	
	
	

	Вгод – расход топлива стационарной дизельной установки за год, т;
	
	

	1/1000 – коэффициент пересчета «кг» в «т».
	
	
	
	

	Результаты расчета выбросов ВВ от дизельной установки

	Наименование вредных
	Значения выбросов для различ-
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	ных групп дизельных установок
	 
	 
	
	

	 
	еi
	qi 
	г/с
	т/г
	
	

	Оксида углерода
	6,2
	26
	0,62000
	0,12480
	
	

	Диоксид азота
	9,6
	40
	0,96000
	0,19200
	
	

	Углеводороды С12-С19
	2,9
	12
	0,29000
	0,05760
	
	

	Сажа
	0,5
	2,0
	0,05000
	0,00960
	
	

	Сернистый ангидрид
	1,2
	5,0
	0,12000
	0,02400
	
	

	Формальдегид
	0,12
	0,5
	0,01200
	0,00240
	
	

	Бенз/а/пирен
	1,2*10-5
	5,5*10-5
	0,0000013
	0,00000026
	
	

	Коэффициенты трансформации следует принимать на уровне максимально установленных значений, 
	
	

	т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO.
	
	
	 
	
	

	Наименование вредных
	Коэффициент трансформации
	Выбросы вещества
	
	

	веществ
	 
	г/с
	т/г
	
	

	Диоксид азота
	0,80
	0,76800
	0,15360
	
	

	Оксид азота
	0,13
	0,12480
	0,02496
	
	

	РНД 211.2.02.04-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" Астана, 2005г.
	
	



	Источник № 0012. Емкость для дизтоплива
	
	
	
	
	

	Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС в количестве 1 ед, объемом 0,6 м3
	

	Расход дизельного топлива:
	4,8
	т/г
	
	
	
	

	
	n
	
	1,0
	шт.
	
	
	
	

	
	h
	
	2
	м
	
	
	
	

	
	d
	
	0,1
	м
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:
	
	
	

	
	[image: ]·         максимальные выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,000020258
	г/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	
	
	
	1

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	0,018605

	[image: ]
	·         годовые выбросы:



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                   , т/год
	(6.2.2)
	0,0007968
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	2,36
	Увл - 
	3,15

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 
	

	период, тонн;  
	
	
	
	Воз -
	2,5
	Ввл - 
	2,5

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	3,92

	Gхр- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

	принимаются по Приложению 13;
	
	
	
	
	
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12;
	
	
	
	0,0029

	Nр - количество резервуаров, шт. 
	
	
	
	
	
	1

	Значения концентраций алканы С12-С19 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

	приведены в Приложении 14 (Сi мас %).
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	
	(5.2.5)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Идентификация состава выбросов
	
	
	

	Определяемый
	Углеводороды

	параметр
	предельные С12-С19
	непредельные
	ароматические
	сероводород

	Ci мас %
	99,57
	-
	0,15
	0,28

	Mi, г/с
	0,000020
	-
	-*)
	0,00000006

	Gi, т/г
	0,000795
	-
	-*)
	0,0000022

	*) Условно отнесены к С12-С19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6001. Дренажная емкость
	 
	 
	 
	 

	Дренажная емкость № Е-3 объемом 63 м3
	
	
	
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	750
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,3703704
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	6
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	3
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	2,58688155
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	1,17744963
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00876909
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,01953116
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,01315364
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,01992975
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,002587
	г/с
	0,006985
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,001177
	г/с
	0,003179
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000009
	г/с
	0,000024
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000020
	г/с
	0,000053
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000013
	г/с
	0,000036
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000020
	г/с
	0,000054
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6002. Наливная эстакада

	Объем наливаемого топлива:
	
	600
	т/г
	
	
	
	

	Количество
	n
	
	1
	шт.
	
	
	
	

	Высота
	h
	
	0,5
	м
	
	
	
	

	Диаметр
	d
	
	0,8
	м
	
	
	
	

	Плотность нефти равна
	Рж
	
	0,87
	т/м3
	
	
	
	

	Время работы
	Т
	
	200
	ч/год
	
	
	
	

	Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

	компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

	
	максимальные выбросы:




	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	      , г/с
	
	
	
	(6.2.1)
	0,012708
	г/сек

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12; 
	12,2

	Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;
	1,0

	Vчmaх - макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	3,75

	годовые выбросы:

	[image: ]
	



	
	
	
	, т/год
	
	(7.1)
	0,004944
	т/год

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уоз, Увл - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

	периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            
	Уоз - 
	5,95
	Увл - 
	10,53

	Воз, В вл - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

	период, м3;  
	Воз -
	300,0
	Ввл - 
	300

	Значение (Сi мас %) приведены в Приложении 14.

	Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с
	(5.2.4)
	
	

	Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г
	(5.2.5)
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый 
	Углеводороды

	параметр
	Предельные
	Ароматические

	 
	С1-С5
	С6-С10
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	сероводород

	Ci мас % Сырая нефть
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	Mi, г/с
	0,009208
	0,003406
	0,000044
	0,000028
	0,000014
	0,000008

	Gi, т/г
	0,003582
	0,001325 
	0,000017
	0,000011
	0,000005
	0,000003

	РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6003-6004. Насосы магистральные
	
	
	
	
	

	Насосы марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	Т - время работы, ч/год
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	ЦНСнт А60/330С
	0,02
	 
	 
	 
	1557,6
	0,005556
	0,031152

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,022573

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,008349

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000109

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000068

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000034

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000019

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6005-6006. Насосы внутрибазовые
	
	
	
	
	

	Насосы марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 единиц.
	

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	2
	К-80-50-20
	0,02
	 
	 
	 
	400
	0,005556
	0,008

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,005797

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,002144

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000028

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000018

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000009

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000005

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6007. Система узла коммерческого учета нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	1557,6
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1783370
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,004835
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,002201
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000016
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000025
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000037
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6008. Дренажная емкость для учтенной нефти
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2190
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1268392
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	2
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,86229385
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39248321
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00292303
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00651039
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,00438455
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000862
	г/с
	0,006798
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000392
	г/с
	0,003094
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000023
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000007
	г/с
	0,000051
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000035
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000052
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6009-6012. Насосы перекачивающие с приемных емкостей в РВС

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 единиц.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	4
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	1869
	0,005556
	0,03738

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,027085

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,01002

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000131

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000082

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000041

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000022

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6013. Насос для откачки нефти с дренажа при ремонте КУУН
	
	
	

	Насосы марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
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	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Коли-чество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	50
	0,0055556
	0,00100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов
	
	
	
	
	
	

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,00072

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00027

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000004

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000002

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000001

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,0000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.



	Источник № 6014. Узел регулирования давления
	
	
	
	

	Вредные вещества выбрасывается через неплотности фланцевых соединении и запорно-регулирующего арматуры.

	Исходные данные:
	 
	 
	 

	Количество
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт

	Время работы
	 
	 
	2000
	 
	 
	ч/г

	Коэффициент использование оборуд.
	 
	0,1388889
	 
	 
	 

	углеводород С1-С5, cji
	 
	 
	0,6490
	 
	 
	доли/ед.

	углеводород С6-С10, cji
	 
	 
	0,2954
	 
	 
	доли/ед.

	бензол, cji
	 
	 
	 
	0,0022
	 
	 
	доли/ед.

	толуол, cji
	
	
	
	0,0049
	 
	 
	доли/ед.

	ксилол, cji
	 
	 
	 
	0,0033
	 
	 
	доли/ед.

	сероводород, cji
	 
	 
	0,0050
	 
	 
	доли/ед.

	Фланцы, шт; nj 
	 
	 
	1
	 
	 
	шт.

	ЗРА, шт; nj 
	
	
	
	1
	
	 
	шт.

	 Расчеты:                                   1                             1      m
	 
	 
	 
	 
	 

	       Yну =  Yнуj =   gнуj* nj * xнуj* cji 
	
	
	 

	                                                            J=1                         J=1 J=1
	 
	 
	 
	 
	 

	Yну j – суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 
	 

	              в целом по установке (предприятию), мг/с;
	 
	 
	 

	I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

	              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 

	m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

	              установке (предприятию), шт.;
	 
	 
	 
	 
	 

	gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. при-ие 1);

	nj    –     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

	              регулирующей арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);
	 
	 

	xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 
	 

	             единицы (см. приложение 1);
	 
	 
	 
	 
	 

	cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях
	 

	             единицы (согласно компонентного состава нефти).
	 
	 
	 

	Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-
	 

	регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)
	 

	утечки от ФС, gнуj
	 
	 
	0,11
	 
	 
	мг/с

	утечки от ЗРА, gнуj
	
	
	3,61
	 
	 
	мг/с

	доля утечки ФС, xнуj 
	 
	 
	0,05
	 
	 
	 

	доля утечки ЗРА, xнуj 
	
	
	0,365
	 
	 
	 

	выбросы вредного вещества, YнуС1-С5 
	0,85872435
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6-С10 
	0,39085851
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС6Н6 
	0,00291093
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС7Н8 
	0,00648344
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, YнуС8Н10 
	0,0043664
	 
	 
	мг/с

	выбросы вредного вещества, Yну сероводород
	0,00664325
	 
	 
	мг/с

	валовые выбросы, YнуС1-С5 
	 
	0,000859
	г/с
	0,006183
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6-С10 
	
	0,000391
	г/с
	0,002814
	т/г

	валовые выбросы, YнуС6Н6 
	 
	0,000003
	г/с
	0,000021
	т/г

	валовые выбросы, YнуС7Н8 
	
	0,000006
	г/с
	0,000047
	т/г

	валовые выбросы, YнуС8Н10 
	 
	0,000004
	г/с
	0,000031
	т/г

	валовые выбросы, Yнусероводород
	 
	0,000007
	г/с
	0,000048
	т/г

	РД 39-142-00 "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования" Краснодар, 2000г.



	Источник № 6015. Сварочный пост
	
	
	

	Марка электрода;
	
	
	
	МР-3 (ОК 53.70, ОК ESAB ф-2,5., ВД-401)

	Время работы, ч/год;
	
	
	30

	Расход электрода, кг/год;
	
	
	50

	Максимальный расход, кг/ч;
	
	
	1,67

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	

	
	                     ,  т/год
	
	
	(5.1)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	

	Кхm - удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агр/в; 
	
	
	0

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	                     ,  г/с
	
	
	(5.2)

	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	Используемый
	Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	Фтористый

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	водород

	МР-3, г/кг
	
	9,77
	1,73
	0,4

	Мсек,   г/сек
	0,00532
	0,00452
	0,0008
	0,00019

	Мгод,   т/год
	0,00058
	0,00049
	0,00009
	0,00002

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.
	 
	 



	Марка электрода;
	УОНИ 13/55
	
	
	

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	20
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	0,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/55, г/кг
	16,99
	13,9
	1,09
	1
	1
	0,93
	2,7
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00315
	0,00257
	0,00020
	0,00019
	0,00019
	0,00017
	0,00050
	0,00246

	Мгод,   т/год
	0,00034
	0,00028
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00002
	0,00005
	0,00027

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марка электрода;
	УОНИ 13/45 (LB52 д 2.6, 
LB52 д 3.0, LB52 д 4.0)

	Время работы, ч/пер;
	30
	
	
	

	Расход электрода, кг/пер;
	50
	
	
	

	Максимальный расход, кг/ч;
	1,67
	
	
	

	Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 
	
	
	

	наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	,  т/год
	
	
	
	(5.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bгод - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;
	
	
	

	[image: ]
	         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 



	
	
	

	(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);
	
	
	

	h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 
	
	
	

	технологических агр/в; 
	0
	
	
	

	Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 
	
	
	

	сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:
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	,  г/с
	
	
	
	(5.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bчас - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 
	
	
	

	работы оборудования, кг/час;
	
	
	

	 
	
	

	Используемый
	     Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

	материал и
	сварочный
	в том числе
	фтористые газообр.
	азот диоксид
	углерод оксид

	его марка
	аэрозоль
	железо оксид
	оксид марганца
	пыль неорг.
	фториды
	соединения
	
	

	УОНИ-13/45, г/кг
	16,31
	10,69
	0,92
	1,4
	3,3
	0,75
	1,5
	13,3

	Мсек,   г/сек
	0,00755
	0,00495
	0,00043
	0,00065
	0,00153
	0,00035
	0,00069
	0,00616

	Мгод,   т/год
	0,00082
	0,00053
	0,00005
	0,00007
	0,00017
	0,00004
	0,00008
	0,00067

	РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

	(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.



Итого от источника:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
	0,01168
	0,0013

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
	0,00143
	0,00016

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00119
	0,00013

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00862
	0,00094

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00071
	0,00008

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,00172
	0,00019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00084
	0,00009



	Источник № 6016. Пост газорезки

	Гасосварочные работы для резки металла
	
	
	

	Исходные данные:
	
	
	
	
	

	Количество, шт.;
	
	
	
	
	1

	Время работы, ч/год;
	
	
	
	
	15

	Расход пропана, кг/год;
	
	
	
	20

	Максимальный расход, кг/ч.
	
	
	
	1,33

	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздушный бассейн при резке метал-

	лов, определяют на единицу времени работы оборудования (г/ч).
	

	6.1 На единицу времени работы оборудования
	
	
	

	а) валовый:
	
	
	
	
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	

	
	      ,  т/год
	
	
	
	(6.1)

	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	

	Кх - удельный показатель выброса вещества «х», на единицу времени работы оборудования, 

	при толщине разрезаемого металла s, г/час  (табл. 4);
	
	

	Т - время работы одной единицы оборудования, час/год;
	
	

	 - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

	технологических агрегатов, 0.
	
	
	
	

	б) максимальный разовый:
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	  ,  г/сек
	
	
	
	(6.2)

	
	
	
	
	
	

	Расчеты:
	
	
	
	
	

	Толщина разре-
	Наименование и удельные количества загрязняющих в-тв, г/час

	заемых листов*)
	в том числе
	азот 
	углерод

	мм
	железо оксид
	оксид марганца
	диоксид
	оксид

	5,0 мм
	72,9
	1,10
	39,0
	49,5

	Мгод,   т/г
	0,001094
	0,000017
	0,000585
	0,000743

	Мсек,   г/с
	0,020250
	0,000306
	0,010833
	0,013750

	РНД 211.2.02.03-2004 "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

	при сварочных работах" (по величинам удельных выбросов) Астана, 2004г.
	 



	Источник № 6017. Склад щебня

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,007
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,009339
	г/сек

	 
	0,00000000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,02
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	1,0
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,5
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	                0,07363 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6018. Склад цемента

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	6
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00273972603
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,000240
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,04
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	0,01
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,9
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	1,0
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,003
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,5
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 20-70%, шамот, цемент)
	0,00189
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.



	Источник № 6019. Склад ПГС

	№
	Наименование
	Количество
	Ед.изм.

	1.
	Исходные данные:
	 
	 

	1.1.
	Gгод - Количество поступающего материала за год
	15
	т/год

	1.2.
	G - Количество перерабатываемого материала
	0,00685
	т/час

	1.3.
	F - Поверхность пыления в плане
	5
	м2

	1.4.
	Т - Время работы
	2190
	ч/год

	2.
	Расчет:
	 
	 

	2.1.
	Q - Объем пылевыделения, где
	 
	 

	 
	          К1*К2*К3*К4*К5*К7*G *106*В
	 
	 

	 
	Q  = ----------------------------------------------- + К3 *К4 *К5 *К6 *К7 *q *F
	0,012670
	г/сек

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 

	 
	K1 - доля пылевой фракции в материале
	0,05
	(таблица 1)

	 
	K2 - доля пыли переходящая в аэрозоль
	0,03
	(таблица 1)

	 
	K3 - коэффициент, учитывающий метеоусловий
	1,2
	(таблица 2)

	 
	K4 - коэффициент, учитывающий местных условий
	1,0
	(таблица 3)

	 
	K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала 
	0,8
	(таблица 4)

	 
	K6 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла
	1,45
	(таблица 5)

	 
	K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала
	0,8
	(таблица 5)

	 
	q - объем пылевыделения, где
	0,002
	(таблица 6)

	 
	B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 
	0,7
	(таблица 7)

	2.2.
	M - Общее пылевыделения*
	 
	 

	 
	М = Q * T * 3600 / 106,  (Выбросы пыли - SiO2 70%, динас и др.)
	               0,09989 
	т/год

	Согласно методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности  

	строительных материалов, НОВОРОССИЙСК - 1989 г.
	 
	 



	Источник № 6020. Пост покраски
	
	
	
	
	
	

	1) Пост покраски предназначен для окраски труб, поверхностей. При работе используется эмаль.
	

	Расход краски, кг/пер
	30
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	а - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	 - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0030556

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	28

	х - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	уайт-спирит -
	50
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,00189

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	72

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,00486

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,035000
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	уайт-спирит -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,090000

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	Уайт-спирит -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Праймер битумный предназначен для гидроизоляций. При работе используется грунтовка.
	

	Расход грунтовки, кг/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Время работы, час/пер
	15
	;
	
	
	
	
	

	Валовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующегося при нанесении ЛКМ на поверхность

	изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	т/год
	0,0025

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mф - фактический годовой расход ЛКМ (т);

	dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (% мас.), табл. 3;
	30

	fр - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;
	45

	h - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единицы).
	

	Максимальный разовый выброс нелетучей (сухой) части аэрозоля краски, образующийся при нанесении ЛКМ 

	на поверхность изделия (детали), определяется по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	г/сек
	0,0458333

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	mм - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования (кг/час). 

	При отсутствии этих данных допускается использовать максимальную паспортную производительность.

	Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	25

	dх - содержание компонента «х» в летучей части ЛКМ, (%, мас.), табл. 2;

	ксилол -
	100
	%
	
	
	
	
	т/г
	0,0016875
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d¢¢р - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.), табл. 3;
	75

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	т/г
	0,0050625

	Максимальный разовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по формулам:
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	при окраске:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,031250
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	при сушке:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ксилол -
	
	
	
	
	
	
	г/с
	0,093750

	Общий валовый и максимально-разовый выброс по каждому компоненту летучей части ЛКМ рассчитывается 

	по формуле:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ксилол -
	
	
	
	г/сек
	0,1250
	
	т/год
	0,0068

	РНД 211.2.02.05-2004 "Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов" Астана 2004г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы от источников выбросов:
	
	
	
	
	

	Наименование ЗВ
	Выброс ЗВ, г/сек
	Выброс ЗВ, т/год

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,250000
	0,01350

	Уайт-спирит (1294*)
	0,125000
	0,00675

	Взвешенные вещества  (116) (Аэрозоли краски)
	0,048889
	0,00264



	Источник № 6021. Мотопомпа для пожаротушения, работающей на бензине
	 

	№
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:

	1.1.
	Диаметр трубы
	d
	м
	0,05

	1.2.
	Уд. расход топлива
	G
	кг/час
	5

	1.3.
	Время работы
	t
	ч/год
	20

	1.4.
	Уд. вес бензина
	q
	кг/м3
	0,76

	2
	Формула:

	 
	Qв = В * g,  т/год
	  Vr = (7,84 * α * Э * (G / q)) / 3600, м3/с

	 
	Qм = Qв / t / 3600 * 106,  г/сек
	 

	2.1.
	g- cогласно справочным 
	gCO
	т/т
	0,6

	 
	данным, количество 
	gNOх
	т/т
	0,04

	 
	токсичных веществ при 
	gCH
	т/т
	0,1

	 
	сгорании 1 кг топлива 
	gсажа
	т/т
	0,00058

	 
	в ДВС составляет:
	gбенз/а/пирен
	т/т
	0,00000023

	 
	
	gSO2
	т/т
	0,002

	 
	
	gсвинец
	т/т
	0,0003

	2.2.
	Коэффициент избытка воздуха 
	α
	Таблица 5.1. (2)
	1,4

	2.3.
	Энергетический эквивалент топлива
	Э
	Таблица 5.1. (2)
	1,37

	2.4.
	Количество сжигаемого топлива
	В
	т/год
	0,10

	3
	Результаты:

	3.1.
	Количество выбросов
	QCO
	т/год
	0,06000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,833333

	 
	 
	QNO2
	т/год
	0,00400

	 
	 
	 
	г/сек
	0,055556

	 
	 
	QCH С12-С19
	т/год
	0,01000

	 
	 
	 
	г/сек
	0,138889

	 
	 
	Qсажа
	т/год
	0,00006

	 
	 
	 
	г/сек
	0,000806

	 
	 
	Qбенз/а/пирен
	т/год
	2E-08

	 
	 
	 
	г/сек
	3E-07

	 
	 
	QSO2
	т/год
	2,0E-04

	 
	 
	 
	г/сек
	0,002778

	 
	 
	Qсвинец
	т/год
	3E-05

	 
	 
	 
	г/сек
	4,2E-04

	3.2.
	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/с
	0,03

	1) Методика расчета  нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13к,

	Приказ МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
	
	
	 

	2) Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.



	Источник № 6022. Насос перекачивающий с приемных емкостей в РВС
	
	
	

	Насос марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 единицы.

	Количество выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу из теплообменных аппаратов и средств перекачки

	определяется в зависимости от типа оборудования, вида продукта, количества оборудования и времени его работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                         , г/с
	
	
	
	(8.1)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:
	

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	                             , т/год
	
	
	
	(8.2)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q - удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл. 8.1);
	
	
	

	Т - общее время работы, час/год.
	
	
	
	
	
	

	Расчеты
	
	
	
	
	
	
	

	Количество, шт.
	Марка
	Q - удельное выделение ЗВ, кг/час
	Т - время работы, ч/год
	Результаты

	
	
	Насосы центробежные с одним уплотнением вала:
	Насосы центробежные с двумя уплотнением вала:
	
	

	
	
	торцевым
	сальниковым
	торцевым
	сальниковым
	
	M, г/сек
	G, т/год

	1
	НВЕ 50/50
	0,02
	 
	 
	 
	500
	0,0055556
	0,010

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Максимально-разовый выброс:      М = CI * Мсек / 100, г/с,             (5.2.4)
	
	
	

	Среднегодовые выбросы:                 G = CI * Gгод / 100, т/г,               (5.2.5)
	
	
	

	(Сi мас %) - согласно состава нефти.
	
	
	
	
	
	

	Идентификация состава выбросов

	Определяемый параметр
	CI мас %
	M, г/сек
	G, т/год

	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	72,46
	0,004026
	0,007246

	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	26,8
	0,001489
	0,00268

	Бензол (64)
	0,35
	0,000019
	0,000035

	Метилбензол (349)
	0,22
	0,000012
	0,000022

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,11
	0,000006
	0,000011

	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,06
	0,000003
	0,000006

	РНД 211.2.02.09-2004 "Метод/е указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.
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