КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.
1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) к Рабочему проекту «Строительство водохранилища "Жамбыл" на реке Орь в Хромтауского района Актюбинской области »
Место положения: Рабочий проект «Строительство водохранилища "Жамбыл" на реке Орь в Хромтауского района Актюбинской области» на реке Орь на границе Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области. Территория проектируемого водохранилища «Жамбыл» на реке Орь расположена на границе Мугалжарского и Хромтауского районов Актюбинской области Республики Казахстан, южнее аула Енбекши на 17 км и   восточнее от местораждение Лиманное на 6,21 км, северо-западнее от областного центра – г. Актобе  на 111 км.
Выбор другого места проведения работ не целесообразен, так как осуществление намечаемой деятельности обусловлен расположением границ месторождения.
Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*: 
Рабочим проектом строительства водохранилища на реке Орь к строительству предусматриваются следующие сооружения:
• каменно- набросная плотина из местного крупнообмолочного грунта  длиной 761,0 м;
• эксплуатационный шахтный водовыпуск, на расход Q= 22,4 м3/с;
•  аварийный водосброс на расход Q= 300 м3/с;
•  здание для службы эксплуатации с постом охраны - КПП;
•  ЛЭП 6,0 кВ и КТП 80Ква -6/04;
• гребень плотины с шириной проезжей части 8 метров;
Заложение верхового откоса плотины – 1:2,5.
Заложение низового откоса – 1:2.
Здание службы эксплуатации располагается на правом берегу реки, перед въездом на плотину. Территория, прилегающая к зданию, огораживается и благоустраивается. На ней располагаются комплектная трансформаторная подстанция, автомобильная стоянка, малые архитектурные формы, контейнеры для ТБО, территория озеленяется.
Для контрольно-пропускного пункта на гребне плотины отсыпается площадка размерами 25х25 метров с той же высотной отметкой (299,5м), что и на гребне. КПП предназначен для охраны въездов на плотину и к зданию службы эксплуатации. Въезд на плотину оборудуется противотаранным устройством, въезд к площадке здания службы эксплуатации – шлагбаумом.
• Полезная ёмкость водохранилища  равна 52,94 млн.м³, соответствующая общему объёму воды, обеспечивающая орошение сельхоз культур на регулярном стоке площадью 7000,0 га нетто, при обеспеченностях Р=75% и Р=85%;
[bookmark: _Hlk191943804]Период землепользование – временное и долгосрочное (постоянное) землепользование. Отвод земельных участков во временное землепользование на период строительства, предоставляется согласно продолжительности строительства на 2026-2027 г.  Планируемый срок строительства 9 мес.  –с 3  кв. 2026  г. По 2 кв 2027 г.  Географические координаты: 
№	х	                у
[bookmark: _Hlk232590054]49°48'19.00"С	      58°37'40.23"В
49°48'14.63"С  	      58°38'28.85"В
49°47'27.28"С	     58°37'36.92"В
49°45'37.36"С	     58°37'29.23"В
49°45'8.44"С	     58°38'28.88"В
49°41'27.69"С	      58°34'54.37"В
49°43'26.11"С	     58°29'56.57"В
49°44'49.36"С	     58°34'32.10"В
49°46'34.21"С  	     58°36'17.28"В
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Место положения: Рабочий проект «Строительство водохранилища "Жамбыл" на реке Орь в Хромтауского района Актюбинской области» на реке Орь на границе Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области. Территория проектируемого водохранилища «Жамбыл» на реке Орь расположена на границе Мугалжарского и Хромтауского районов Актюбинской области Республики Казахстан, южнее аула Енбекши на 17 км и   восточнее от местораждение Лиманное на 6,21 км, северо-западнее от областного центра – г. Актобе  на 111 км.
Целью разработки Рабочего проекта строительства водохранилища является покрытие дефицита воды в вегетационный период реки Орь, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение комфортности жизнедеятельности и благосостояния семей аграриев-водопользователей и достижение стабильного и прочного развития сельскохозяйственных формирований.  
· С вводом в строй водохранилища «Жамбыл» станет возможным введение в сельскохозяйственный оборот дополнительных посевных площадей в размере 7000 га.
Полезная ёмкость водохранилища  равна 52,94 млн.м³, соответствующая общему объёму воды, обеспечивающая орошение сельхоз культур на регулярном стоке площадью 7000,0 га нетто, при обеспеченностях Р=75% и Р=85%;
Период землепользование – временное и долгосрочное (постоянное) землепользование. Отвод земельных участков во временное землепользование на период строительства, предоставляется согласно продолжительности строительства на 2026-2027 г.  Планируемый срок строительства 9 мес.  –с 3  кв. 2026  г. По 2 кв 2027 г.  Географические координаты: 
№	х	                у
49°48'19.00"С	      58°37'40.23"В
49°48'14.63"С  	      58°38'28.85"В
49°47'27.28"С	     58°37'36.92"В
49°45'37.36"С	     58°37'29.23"В
49°45'8.44"С	     58°38'28.88"В
49°41'27.69"С	      58°34'54.37"В
49°43'26.11"С	     58°29'56.57"В
49°44'49.36"С	     58°34'32.10"В
49°46'34.21"С  	     58°36'17.28"В

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
[bookmark: _Hlk225779665]ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, г. Актобе, пр. Абулкаиыр хана, 40, индекс 030000, БИН 030640002191, Тел/фак: 8(7132) 55-09-30, aktobe.uprrp@yandex.kz
С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте https://ndbecology.gov.kz/ ., на сайте местного исполнительного органа https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru 
[bookmark: _Hlk232598075][bookmark: _Hlk232595566][bookmark: _Hlk225780058]Реквизиты разработчика проектных документаций ТОО «Ақтөбе Жоба», БИН 070940021919, г. Актобе, ул. Братьев Жубановых, 278 а, каб. 12, тел.: 8 705 5374242, е-mail: aktobe_zhoba@mail.ru.
С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте https://ndbecology.gov.kz/ ., на сайте местного исполнительного органа https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru 
Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел: 8 705 5374242,  е-mail: aktobe_zhoba@mail.ru.
Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, aktobe.uprrp@yandex.kz, по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абулкаиыр хана, 40, индекс 030000. 
4) краткое описание намечаемой деятельности:
Целью разработки Рабочего проекта строительства водохранилища является покрытие дефицита воды в вегетационный период реки Орь, повышение урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение комфортности жизнедеятельности и благосостояния семей аграриев-водопользователей и достижение стабильного и прочного развития сельскохозяйственных формирований.  
· С вводом в строй водохранилища «Жамбыл» станет возможным введение в сельскохозяйственный оборот дополнительных посевных площадей в размере 7000 га.
Полезная ёмкость водохранилища  равна 52,94 млн.м³, соответствующая общему объёму воды, обеспечивающая орошение сельхоз культур на регулярном стоке площадью 7000,0 га нетто, при обеспеченностях Р=75% и Р=85%;

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Ранее на воздействие не осуществлялось.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
При строительстве объекта источниками выбросов являются:
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются:
Земляные работы – ист. 6001-001
Пересыпка пылящих материалов – ист. 6002-001
Машины шлифовальные - ист. 6003 – 001
Фреза столярная  - ист. 6004 – 001
Сварочные работы - ист. 6005 – 001
Лакокрасочные работы   - ист. 6006– 001
Нанесение битума - ист. 6007 – 001
Нанесение мастики - ист. 6008 – 001
Работа спецтехники - ист. 6009– 001
Компрессора передвижные  - ист. 0001 - 001
Электростанции передвижные дизельные  - ист. 0002 – 002
Битумные котлы – ист. 0003-003

[bookmark: _Hlk205335912]На период строительства выявлено 12 источников выбросов  загрязняющих веществ, из них  8 – неорганизованными, 3 - организованных, 1- неорганизованный передвижной источник. 
В атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 22 наименований: 
1.	Железо (II, III) оксиды 
2.	Марганец и его соединения 
3.	Азот (IV) диоксид
4.	Азот (II) оксид
5.	Углерод
6.	Сера диоксид
7.	Углерод оксид
8.	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)  
9.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид)
10.	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
11.	Метилбензол (349)    
12.	Бенз/а/пирен 
13.	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)           
14.	Этанол (Этиловый спирт) (667)
15.	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)       
16.	Формальдегид (Метаналь)
17.	Пропан-2-он (Ацетон) (470)          
18.	Уайт-спирит
19.	Углеводороды предельные С12-19
20.	Взвешенные частицы (116)
21.	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
22.	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)   
         Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит кратковременный характер. 
[bookmark: _Hlk156543653]Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства от стационарных источников загрязнения составит - 4.37593936 т/год, в том числе: твердых – 4.30876469 т/год, газообразных – 0.06717467 т/год.

При строительстве образуется 4 видов отходов (смешанные коммунальные отходы, промасленная ветошь, огарки электродов, тара из-под ЛКМ.) общим объемом 5,9567 т/п, относящихся к «опасным» и «неопасным». Отходы будут вывозиться раздельно специализированными организациями по договору. 
Воздействие на окружающую среду процесса строительства будет незначительным, в связи с локальностью и кратковременностью работ.
Водоснабжение объекта при строительстве – привозное. Канализация – в биотуалеты, с последующим вывозом содержимого в городской коллектор.

При строительстве объекта выбросы загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферного воздуха носит временный характер. Интенсивность выбросов загрязняющих веществ при строительстве предприятия - умеренный.
При	проведении	строительных	работ	будет	задействована спецтехника и автотранспорт, включающий в себя Автокран гидравлический, автогрейдер, экскаватор одноковшовый, автомобиль самосвал, автомобиль бортовой, автокран, погрузчик, каток, вахтовый автобус, автоцистерна. На строительной площадке рабочим проектом предполагается осуществление:
· дизельный генератор. В процессе работы данного оборудования в атмосферу выделяются: оксид азота, диоксид азота, углерод, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-С19.
· земляные работы, в процессе которых атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;
· пыление при передвижении автотранспорта, в процессе которого атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической;
· планировка территории, в процессе которой атмосферный воздух загрязняется пылью неорганической.
	 К передвижным источникам можно отнести все транспортные средства, которыми работают на территории строительных работ. При работе в атмосферный воздух выделяются оксиды азота, серы, углерода, сажа, керосин.
Выбросы от передвижного автотранспорта составляют 0.0183365 т/год. Согласно ст. 202 Экологического кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. В связи с этим выбросы от передвижных источников в нормативы эмиссии не включены. 

7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий:
Вероятность масштабных (крупных) аварий при работах очень низка. Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств.
8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду; мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям; возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;  способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деяельностия:
Необратимых воздействий на окружающую среду при соблюдении проектных решений не будет.
Мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, разработанные согласно Приложению 4 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
Мероприятия по снижению вредного воздействия:
· в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины;
· укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке;
· использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах;
· использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;
· обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта;
· запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке;
· организовать наблюдения за качеством воды в период производства земляных работ не менее одного раза в месяц;
· исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников;
· исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов;
· исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод.
· использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ;
· в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами;
· вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления;
· запретить ломку кустарников для хозяйственных нужд;
· исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.
· учитывать наличие на территории работ самих животных, их нор, гнезд и по возможности избегать их уничтожения или разрушения;
· избегать внедорожных и ночных передвижений автотранспорта с целью предотвращения гибели на дорогах животных с ночной активностью;
· обеспечить все меры, направленные на предотвращение нелегальной охоты представителей местной фауны;
· после завершения работ для ликвидации их негативных последствий необходимо проведение мероприятий по восстановлению первичного рельефа на нарушенных участках местности и устранению загрязнений, включая отходы со всей территории, затронутой хозяйственной деятельностью.
9)	список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
При выполнении отчета о возможных воздействиях использовались предпроектные, проектные материалы и прочая информация.
Выводы:
Учитывая результаты оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, анализируя масштабы загрязнения, природопользования (объем выбросов, сбросов, размещения отходов) и предусмотренные природоохранные мероприятия, заложенные в проекте, сделаны следующие выводы:
Характер негативного воздействия планируемых объектов на все основные виды природной среды является незначительным, допустимым, соответствующий установленным нормам. Негативное воздействие является предсказуемым и не повлияет на состояние параметров окружающей природной среды, не приведёт к необратимым экологическим последствиям на рассматриваемой территории. Масштаб воздействия ограничен территорией объектов, часть воздействия по завершению строительства прекратится.
Под влиянием намечаемой деятельности состояние компонентов окружающей среды не претерпит необратимых изменений. В результате воздействия антропогенного фактора ландшафт местности не изменится, незначительно нарушится структура почвенного покрова и растительность. Воздействие на техногенный ландшафт оценивается как умеренно отрицательное, с учетом, того, что растительность восстановится через 2-3 года. С точки зрения химического загрязнения, влияние объекта незначительно, в основном во время строительства.
Зона активного загрязнения (ЗАЗ) в радиусе 200 м вокруг строительства. Здесь имеет место преимущественное влияние на атмосферный воздух – выбросы от автотранспорта и строй механизмов.
Таким образом, проведённая оценка воздействия планируемых работ по устройству плотины на окружающую среду позволяет сделать вывод, о том, что при правильной организации строительных работ и при условии выполнения всего комплекса природоохранных мероприятий, заложенных в проекте и в данном Отчете, его воздействие будет минимальным и не распространиться за пределы отведенной территории объектов. Безопасность проектируемого объекта обеспечивается техническими решениями и природоохранными мероприятиями.
Проект предлагается на реализацию.

