НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Карсак» административно относится к Жылыойскому району Атырауской области. Расположено в 60 километрах от с.Шокпартогай. В 1,8 км к северо-востоку находятся производственные объекты, принадлежащие НГДУ «Доссормунайгаз».
Приемо-сдаточный пункт «Карсак» предназначен для приема, хранения товарной нефти в резервуарах и магистральный транспорт с врезкой в трубопровод АО «КазТрансОйл».
На территории приемо-сдаточного пункта «Карсак» по результатам проведенной инвентаризации источниками выбросов на существующее положение являются: резервуары для приема и хранения нефти, печь подогрева нефти, емкости с топливом для печи, резервная дизельная электростанция, насосные установки, дренажные емкости, пункты налива нефти, системы узла учета нефти, лаборатория, мотопомпа для пожаротушения, сварочные посты, покрасочный пост, а также открытые склады инертных материалов. Автотранспорт арендованный.
Нефть поступает с месторождения «Бесболек», а также возможна поставка нефти с других компании по договору. Нефть с месторождения «Каратайкыз» и «Алимбай» поступает на месторождение «Бесболек» на подготовку, затем на ПСП «Карсак». Нефть, поступающая на ПСП «Карсак», проходит на месторождении «Бесболек» и «Алимбай» дегазацию и предварительный сброс пластовой воды.
Нефть с месторождений транспортируется автоцистернами на ПСП «Карсак». Рядом с ПСП (300-500 метров) находится вахтовый поселок (столовая, жилые помещения, баня, склад). На площадке ПСП также находиться операторная, наблюдательные скважины (для контроля уровня загрязнения подземных вод), туалет, склад хим. реагентов и т.д.  

Количество источников выбросов вредных веществ по предприятию в общем составляет:
- на 2027-2036г.г. 34 стационарных источника, из них 12 организованных и 22 неорганизованных. 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории промплощадки ПСП «Карсак» являются:
- Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е-1, Е-2, Е-7, Е-8) – в количестве 4 ед. предназначенные для хранения нефти. Загрязнение воздушного бассейна от дыхательных клапанов, источники организованные. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Печи подогрева нефти ПП-0,63 – в количестве 2 ед. предназначенные для подогрева нефти, топливом служит нефть. Загрязнение воздушного бассейна от дымовой трубы, источники организованные. В процессе работы оборудования происходит выделение: азота (IV) диоксид (4), азот (II) оксид (6), углерод (сажа, углерод черный) (583), сера диоксид (сернистый ангидрид) (516),  углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584);
- Емкость для топлива печи подогрева – в количестве 1 ед. предназначен для хранения топлива для печи подогрева Загрязнение воздушного бассейна от дыхательных клапанов, источники организованные. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Резервуары хранения нефти – в количестве 3 ед. предназначены для хранения нефти. Загрязнение воздушного бассейна от дыхательных клапанов, источники организованные. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Лаборатория нефти - источник организованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: натрия гидрооксид, гидрохлорид (соляная кислота, водород хлорид), серная кислота (517), алканы С12-19/в пересчете на С/ (углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); растворитель РПК-265П) (10);
- Резервная дизельная электростанция – в количестве 1 ед. марки Volvo GV, предназначен для электроснабжения промплощадки. Загрязнение воздушного бассейна от выхлопной трубы,  источник организованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: азота (IV) диоксид (4), азот (II) оксид (6), углерод (сажа, углерод черный) (583), сера диоксид (сернистый ангидрид) (516),  углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54), формальдегид (метаналь) (609), алканы С12-19/в пересчете на С/ (углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); растворитель РПК-265П) (10);
- Емкость для хранения дизельного топлива для ДЭС – предназначен для хранения дизтоплива. Загрязнение воздушного бассейна от дыхательных клапанов, источник организованный.. В процессе работы оборудования происходит выделение: сероводород (Дигидросульфид) (518), алканы С12-19/в пересчете на С/ (углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); растворитель РПК-265П) (10);
- Дренажная емкость № Е-3 – в количестве 1 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Пункт налива нефти (Наливная эстакада) – предназначен для налива нефти. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Насосы магистральные – марки "ЦНСнт А60/330С" мощностью 132, производительностью 60 м3/час в количестве 2 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Насосы внутрибазовые - марки "К-80-50-20" мощностью 15, производительностью 50 м3/час в количестве 2 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Система узла коммерческого учета нефти - Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Дренажная емкость для учтенной нефти - Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Насосы, перекачивающие с приемных емкостей в РВС - марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 4 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Насос для откачки с дренажа при ремонте КУУН - марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Узел регулирования давления - Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
- Сварочный пост - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), азота (IV) диоксид (4), азот (II) оксид (6), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617),  фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (фториды неорганические плохо растворимые/в пересчете на фтор/) (615), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494;
- Пост газорезки - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), азота (IV) диоксид (4), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584);
- Склад щебня - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе хранения происходит выделение: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493); 
- Склад цемента - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе хранения происходит выделение: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494);
- Склад ПГС - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе хранения происходит выделение: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493);
- Пост покраски - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), уайт-спирит (1294*), взвешенные вещества (116);
- Мотопомпа для пожаротушения - Загрязнение воздушного бассейна площадной, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: азота (IV) диоксид (4), сера диоксид (сернистый ангидрид) (516), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), алканы С12-19/в пересчете на С/ (углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); растворитель РПК-265П) (10), бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54), свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/;
- Насос, перекачивающие с приемных емкостей в РВС - марки "НВЕ 50/50" мощностью 18,5, производительностью 50 м3/час в количестве 1 ед. Загрязнение воздушного бассейна от неплотности фланцевых соединений, источник неорганизованный. В процессе работы оборудования происходит выделение: смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), бензол (64), метилбензол (349), диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), сероводород (Дигидросульфид) (518);
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одогрева


 


–


 


в количестве 1 ед. 


предназначен для хранения 


топлива для печи подогрева 


Загрязнение воздушного бассейна от


 


дыхательных клапанов,


 


источники организованные.


 


В процессе работы 


оборудования 


происходит выделение: 


с


месь 


углеводородов предельных С1


-


С5 (1502*), 


с


месь углеводородов предельных С6


-


С10 


(1503*), 


б


ензол (64), 


м


етилбензол (349), 


д


иметилбензол (смесь о


-


, м


-


, п


-


 


изомеров) (203), 


с


ероводород (Дигидросульфид) (518)


;


 


-


 


Резервуары хранения нефти


 


–


 


в количестве 3 ед


. предназначены для хранения нефти


.


 


Загрязнение воздушного бассейна от


 


дыхательных клапанов,


 


источники организованные.


 


В 


процессе работы 


оборудования 


происходит выделение: 


с


месь углеводородов предельных 


С1


-


С5 (1502*), 


с


месь углеводородов предельных С6


-


С10 


(1503*), 


б


ензол (64), 


м


етилбензол 




НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ   Приемо - сдаточный пункт (ПСП) «Карсак» административно относится к  Жылыойскому району Атырауской области. Расположено в 60 километрах от  с.Шокпартогай. В 1,8 км к северо - востоку находятся производственные объекты,  принадле жащие НГДУ «Доссормунайгаз».   Приемо - сдаточный пункт «Карсак» предназначен для приема, хранения товарной  нефти в резервуарах и магистральный транспорт с врезкой в трубопровод АО  «КазТрансОйл».   На территории приемо - сдаточного пункта «Карсак» по результатам проведенной  инвентаризации ист очниками выбросов на существующее положение являются:  резервуары для приема и хранения нефти, печь подогрева нефти, емкости с топливом для  печи, резервная дизельная электростанция, насосные установки, дренажные емкости,  пункты налива нефти, системы узла уч ета нефти, лаборатория, мотопомпа для  пожаротушения, сварочные посты, покрасочный пост, а также открытые склады инертных  материалов. Автотранспорт арендованный.   Нефть поступает с месторождения «Бесболек», а также возможна поставка нефти с  других компании п о договору. Нефть с месторождения «Каратайкыз» и «Алимбай»  поступает на месторождение «Бесболек» на подготовку, затем на ПСП «Карсак». Нефть,  поступающая на ПСП «Карсак», проходит на месторождении «Бесболек» и «Алимбай»  дегазацию и предварительный сброс пл астовой воды.   Нефть с месторождений транспортируется автоцистернами на ПСП «Карсак». Рядом  с ПСП (300 - 500 метров) находится вахтовый поселок (столовая, жилые помещения, баня,  склад). На площадке ПСП также находиться операторная, наблюдательные скважины (дл я  контроля уровня загрязнения подземных вод), туалет, склад хим. реагентов и т.д.        Количество источников выбросов вредных веществ по  предприятию   в общем  составляет:   -   на 2027 - 2036г.г.   34   стационарных источника, из них  12   организованных и  22   неорганизованных.     Источниками загрязнения атмосферного воздуха на  территории промплощад ки   ПСП   « Карсак »   являются:   -   Резервуар для приема нефти (приемная емкость Е - 1, Е - 2, Е - 7, Е - 8)  –   в количес тве 4 ед.   предназначенные  для хранения нефти.   Загрязнение воздушного  бассейна от   дыхательных  клапанов,   источники организованные. В процессе работы  оборудования  происходит  выделение:  с месь углеводородов предельных С1 - С5 (1502*),  с месь углеводородов  предельных С6 - С10 (1503*),  б ензол (64),  м етилбензол (349),  д иметилбензол (сме сь о - , м - ,  п -   изомеров) (203),  с ероводород (Дигидросульфид) (518) ;   -   Печи подогрева  нефти  ПП - 0,63   –   в количестве 2 ед. предназначенные для подогрева  нефти, топливом служит нефть .   Загрязнение воздушного бассейна от дымовой трубы ,   источники организованные. В   процессе работы  оборудования  происходит выделение:  азота  (IV) диоксид (4), азот (II) оксид (6), углерод (сажа, углерод черный) (583), сера диоксид  (сернистый ангидрид) (516),  углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584) ;   -   Емкость для топлива печи п одогрева   –   в количестве 1 ед.  предназначен для хранения  топлива для печи подогрева  Загрязнение воздушного бассейна от   дыхательных клапанов,   источники организованные.   В процессе работы  оборудования  происходит выделение:  с месь  углеводородов предельных С1 - С5 (1502*),  с месь углеводородов предельных С6 - С10  (1503*),  б ензол (64),  м етилбензол (349),  д иметилбензол (смесь о - , м - , п -   изомеров) (203),  с ероводород (Дигидросульфид) (518) ;   -   Резервуары хранения нефти   –   в количестве 3 ед . предназначены для хранения нефти .   Загрязнение воздушного бассейна от   дыхательных клапанов,   источники организованные.   В  процессе работы  оборудования  происходит выделение:  с месь углеводородов предельных  С1 - С5 (1502*),  с месь углеводородов предельных С6 - С10  (1503*),  б ензол (64),  м етилбензол 

