[bookmark: _Hlk151391612][bookmark: _GoBack]Проект разрабатывается в связи с отсутствием ранее утвержденных нормативов эмиссий.
Полигон ТБО расположен в 007 квартале с/о Жуантобе, Созакском районе Туркестанской области в западном направлении 0,96 км село Жуантобе. Ближайшие жилые постройки село Жуантобе расположены в северо-восточном направлении на расстоянии более 0,96 километров от территории полигона. Общая площадь участка - 4 га (акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером №19-297-007-160). 
Географические координаты: 
Северо-западная точка: Широта   44°45'33.79"С, долгота   68°48'31.14"В
Северо-восточная точка: Широта   44°45'36.95"С, долгота   68°48'41.44"В
Юго-восточная точка: Широта   44°45'28.55"С, долгота   68°48'44.52"В
Юго-западная точка: Широта   44°45'25.21"С, долгота   68°48'34.00"В
5 Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. 
Полигон ТБО с/о Жуантобе был сдан в эксплуатацию в 2026 году. Срок эксплуатации полигона составляет 30 лет, до 2056 года. После окончания эксплуатации полигона, будет проведена рекультивация полигона.
Рассматриваемый объект расположен за границами водоохранных полос и зон поверхностных водоемов. В радиусе 500 м поверхностные источники отсутствуют.
30 летняя вместимость полигона составляет – 34092,6  м3 уплотненных отходов (10350 тонн).
Вместимость одного карта составляет – 3788,067 м3 уплотненных отходов (1150 тонн).
Высота складирования в уплотненном состоянии – 10 м.
Объем размещения отходов за нормируемый период 2026-2035 года не превышает емкости полигона ТБО.
Расчетный срок эксплуатации: 10 лет (2026-2035 года).
Область воздействия (санитарно-защитная зона) относится к объектам III категории с
размером ОВ 1000 м. Режим работы предприятия – 8-ми часовой рабочий день.
Полигон ТБО эксплуатируется с 2026 года. 
Режим работы – круглогодичный. 
Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людей.
Режим работы – круглогодичный. 
Твердо-бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности людейПроект выполнен в полном соответствии с действующими в Республике
Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране
окружающей среды.
Категория объекта:
Полигон ТБО предназначен для захоронения твердо - бытовых и приравненных к ним отходов, образующихся в жилых и общественных зданиях с/о Кажымукан.
Классификация намечаемой деятельности относительно перечней видов деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду или проведение скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным определена следующим образом: в соответствии с разделом 2 приложения 1 к Экологическому кодексу от 2 января 2021 намечаемая деятельность соответствует пп. 6.3. «Полигоны, на которые поступает более 10 тонн неопасных отходов в сутки, или с общей емкостью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов». 
В соответствии с пп. 6.5 п. 6 раздела 1 к приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов, объект относиться ко I категории. 
На полигон ТБО для захоронения принимаются следующие виды отходов:
· твердо-бытовые отходы.
На полигон не принимаются промышленные отходы. Также на полигон не принимаются отходы, запрещенные п. 1 ст. 351 Экологического Кодекса РК.
[bookmark: _Hlk151392022]Согласно разработанного проекта НДВ для полигона ТБО составляет:
	Нормативы выбросов ЗВ

	2026 год
	5.07942633333
	72.54500051

	2027 год
	5.51688833333
	78.79522018

	2028 год
	5.93651333333
	84.78040555

	2029 год
	6.43343933333
	91.90300556

	2030 год
	6.89723433333
	98.52867889

	2031 год
	7.37207433333
	105.30897415

	2032 год
	7.86899933333
	112.3873616

	2033 год
	8.35488333333
	119.34432406

	2034 год
	8.86285137333
	126.63256362

	2035 год
	9.35977718133
	133.69998444



Норматив допустимых выбросов достигается в 2035 году. 
Ежегодно с 2026 года по 2035 год происходит увеличение норматива допустимых выбросов, это обусловлено со спецификой деятельности предприятия – работа полигона ТБО по захоронению отходов, анаэробное разложение ТБО, выход биогаза. А также идет увеличение выбросов на каждый последующий год, это связано с методикой расчета составляющих биогаза, где учитываются размещенные отходы за все предыдущие года с момента начала эксплуатации полигона.
[bookmark: _Hlk151391893]Основной вид деятельности объекта является планово-регулярная очистка территории, сбор коммунальных отходов, их транспортировка и захоронение на полигоне ТБО.
Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ
Технологический процесс обезвреживания твердых отходов характеризуется следующими основными операциями: 
• доставка ТБО на полигон мусоровозами; 
• прием и регистрация отходов с проведением выборочного контроля состава ТБО; 
• направление мусоровозов на разгрузку; 
• разгрузка мусоровозов у суточной карты складирования; 
• укладка ТБО на карту, разравнивание отходов; 
• послойное уплотнение ТБО до требуемого объемного веса и создание рабочего слоя уплотненных ТБО высотой 2 м; 
• промежуточная изоляция суточной рабочей карты с уложенными и уплотненными отходами местным грунтом слоем; 
• окончатльная изоляция внешних откосов полигона местным грунтом слоем 0,6 м, в т.ч. 0,1 м растительного грунта; 
• укрепление внешних откосов полигона озеленением. 
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[bookmark: _Hlk151419719]Полигон ТБО начал функционировать с 2012 года. Площадь полигона ТБО – 11 га. На полигоне предусмотрена система ливневой и дренажной канализации, включающей в себя канавы для сбора ливневых сточных вод и организация системы сбора дренажных вод со всего полигона и хоз зоны. 
Территории полигона делится на 2 зоны: зона складирования отходов и хозяйственно- бытовая зона. Зона складирования условно делится на отдельные участки (карты), которые поочередно заполняются отходами. В хозяйственно-бытовой зоне имеется вагончик для рабочих полигона. Имеется пожарный щит, со всем необходимым оборудованием, а также емкость с водой. 
Территории полигона по периметру огорожена и обвалована. При въезде имеется шлагбаум и бетонированная яма с дезинфицирующим раствором для обеззараживания колес при въезде и выезде спецтехники на полигон. При разгрузке спецтехники с подветренной стороны выставляются сетчатые ограждения. Подъездные дороги полигонов грунтовые. Полигоны принимает отходы, не обладающие токсичными и радиоактивными свойствами. 
Территория ограждается сетчатым ограждением длиной примерно 1757 м. Длина сетчатый ограждение северной части полигона – 441 м, восточной части – 601 м, южной части – 424 м, западной части – 291 м. Высота сеточного забора -1,2 метр. 
Очистка поселков является планово-регулярной, проводится по договорам и графикам, под контролем сельского акимата и органа санэпиднадзора. Организация работ на полигонах определяется технологической схемой эксплуатации, определяющей последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО. Организация работ обеспечивает охрану окружающей среды, максимальную производительность средств механизации. 
Сбор ТБО осуществляется в специальные контейнеры (многоэтажная застройка и организации) и в разовые емкости, принадлежащие индивидуальным домовладельцам (мешки, коробки и т. д.). 
Погрузка отходов в транспорт осуществляется механически или вручную. Мусор собирается с периодичностью не реже одного раза в три дня. Транспортирование от мест накопления ТБО до полигона ведется специализированным транспортом. Элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, административно - хозяйственная зона. 
Участок складирования - основное сооружение полигона. Он занимает около 85-95% площади полигона ТБО. Участок складирования разбит на очереди эксплуатации с учетом обеспечения производства работ по приему ТБО в течение 3-5 лет на каждой очереди. Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия, обеспечивающие снижение негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду. Отходы складируют на полигоне послойно с высотой рабочего слоя 2 м. 
Заполнение полигона отходами ведется картовым методом. Прибывающая на полигон специализированная техника разгружается возле рабочих карт. Выгруженные отходы накапливают на площадке и затем бульдозерами перемещают в рабочие карты. Заполнение рабочих карт ведут по методу «надвиг». Отходы перемещают с площадок разгрузки бульдозерами в пределы рабочей карты, расположенной в основании формируемого яруса, создавая на ней вал с пологим откосом и толщиной укладываемого слоя отходов до 0,5 м.  
Захоронение отходов ведется методом надвига, с последующим уплотнением и изоляцией инертным материалом (строительными отходами, грунтом, золошлаковыми отходами) в соответствии с Правилами эксплуатации полигонов ТБО. Уплотнение, уложение на рабочей карте ТБО слоями до 0,5 м, производится тяжелым бульдозером. Уплотнение осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Промежуточное уплотнение слоя ТБО толщиной 2м, производится грунтом и другим инертным материалом. Слой промежуточной изоляции, после уплотнения, составляет 0,25 м, в качестве изолирующего материала используются также строительные отходы (известь, мел, соду, гипс, графит, асбоцемент, шифер).


На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых: климатические условия; рабочая (активная) площадь полигона; сроки эксплуатации полигона; количество захороненных отходов; мощность слоя складированных отходов; соотношение количеств завезенных бытовых и промышленных отходов; морфологический состав завезенных отходов; влажность отходов; содержание органической составляющей в отходах; содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике отходов; технология захоронения отходов. 
В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. 
Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием. 
Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, от климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и химического состава завозимых отходов, условий складирования (площадь, объем, глубина захоронения), влажности отходов, их плотности и т.д., и подлежит уточнению в каждом конкретном случае, но не ранее двух лет с начала эксплуатации полигона. 
Плотность (насыпная масса) отходов составляет 0,2-0,3 т/м3, влажность колеблется от 40% до 55%, содержание органического вещества (в процентах на сухую массу) может достигать 70%. 
В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в атмосферу, загрязняя ее. Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности морфологического состава отходов). 
Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твердых отходов на полигонах: 
· Первая фаза аэробное разложение; 
· Вторая фаза анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 
· Третья фаза анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное брожение); 
· Четвертая фаза анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 
· Пятая фаза затухание анаэробных процессов. 
Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвертой фазы – определяется местными климатическими условиями, и для различных регионов РК колеблется в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются. 
За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80% от общего количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на полигоне отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики).
Количественный и качественный состав выбросов, приходящихся на эти фазы, зависит от состава отходов, определяемого при обследовании того или иного конкретного полигона. 
Поэтому расчет выбросов биогаза целесообразно проводить для условий стабилизированного процесса разложения отходов при максимальном выходе биогаза (четвертая фаза) с учетом того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится 80% выделяемого биогаза. А остальные 20% выбросов учитываются концентрациями компонентов биогаза, определяемыми анализами (при анализах отобранных проб биогаза не представляется возможным дифференцировать, какая часть из общей определяемой концентрации того или иного компонента создается при смешанном брожении, а какая – при анаэробном разложении с постоянным выделением метана). 
Процесс минерализации отходов происходит в течение первого года – на 12 см, второго года – на 21 см, третьего года – на 27 см и т.д. 
Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идет равномерно, без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик. 
Согласно ст. 28 п.6. Экологического Кодекса РК - нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются. Предельные концентрации основных загрязняющих веществ в выхлопных газах определяются законодательством РК о техническом регулировании. 
Согласно Методики по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов (Приложение №11 к Приказу Министра ООСиВР РК от 12.06.2014 г. №221- ө) морфологический состав ТБО: 
· пищевые отходы (40%); 
· бумага, картон (32%); 
· дерево (2%); 
· металлолом (5%); 
· текстиль (3%); 
· кости (2%); 
· стекло (2%); 
· кожа, резина (0,5%); 
· камни, штукатурка (0,5%); 
· пластмасса (4%); 
· прочее (2%); 
· отсев (7%). 
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации является: 
[bookmark: _Hlk180013099][bookmark: _Hlk180009273][bookmark: _Hlk151323287][bookmark: _Hlk145829149]   - 6001 – Изоляция грунта;
   - 6002 – Карта полигона ТБО.
   - 6003 - Движение автотранспорта
   - 6004 – Дезинфекция колес автотранспорта    
   - 6005 – Пыление автотранспорта
   - 6006 – Резервуар для хранение дизельного топлива.
Источник №6001 – Послойное засыпка грунтом твердо-бытовых отходов для последующей изоляции последующего слоя твердо-бытовых отходов. Засыпка грунтом твердо-бытовых отходов. От работы источника в атмосферу выделяются такие загрязняющие вещества как: пыль неорганическая 20-70% диоксида кремния.
Источник №6002 – Карта полигона ТБО. В толще твердых бытовых отходов, складированных на полигоне, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными компонентами, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.
Расчет выхода биогаза производится для условий анаэробного разложения с постоянным выделением метана (эта фаза распада наступает приблизительно через два года после утилизации отходов).
Время работы по 24 часов в день, 365 дней, 8760 часов в год. Источник выделения является: Азота (IV) диоксид (4), Азот (II) оксид (6), Аммиак (32), Сера диоксид (516) Сероводород (518), Углерод оксид (584),Метан (727*),Диметилбензол (смесь о-, м-, п-),Метилбензол (349),Этилбензол (675) и Формальдегид (609).
Источник №6003 - При движении автотранспорта по территории полигона выбросы загрязняющих веществ от двигателей: оксиды азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин). Ненормируемый передвижной источник. Время работы – 6120 час/год. 
Источник №6004 – Дезинфекция колес автотранспорта, предназначенная для обработки колес автомобиля. В атмосферу выбрасывается натрий гидрохлорид, хлор. Время работы – 4320 час/год.
Источник №6005 - Пыление от колес автотранспорта, движущегося по территории полигона. В атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%. Время работы – 6120 час/год.
Режим работы участка
· непрерывная рабочая неделя;
· количество рабочих дней в году – 365;
· рабочее время работы основной сортировки – 7 часа в сутки.
Морфологический состав: 2026-20345гг.: 
- для сортировки: ТБО – 70 % (дерево (30 %); текстиль (9 %); кости (6 %); кожа, резина (3 %); прочее  (15 %); отсев (7%)); 
- для захоронения: ТБО – 30 % (пищевые отходы (10 %); бумага, картон (5,5%); металлолом (4%); стекло (4%); пластмасса (5 %; камни, штукатурка (1,5%)); строительные отходы. 
Сортировочный аппарат на полигоне в настоящее время отсутствует. Тем не менее, учитывая, что наша страна находится на пути развития в будущем, если сортировочные аппараты станут доступны по приемлемой цене, их приобретение будет рассматриваться. В настоящее время финансирование сельского округа не позволяет приобрести такое оборудование.
Отходы, указанные в ст. 301 ЭК РК отсортировываются и передаются сторонним организациям.
На полигоне предусмотрено учет принимаемых отходов. Отметка о принятом количестве отходов делается в «Журнале приема отходов».
Полигон расположен в сухой климатической зоне, поэтому образование фильтрата маловероятно. 
На полигоне ТБО источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие процессы:
- разгрузка и формирование поступающих на полигон золошлаковых отходов и грунта;
- анаэробное разложение ТБО, выход биогаза.
Полигон ТБО рассматривается как источник выделения свалочного газа при разложении органической части складируемых отходов.
Согласно «Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых отходов» Приложение №11 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-ө в начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет доступа кислорода воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры.
Различают пять фаз процесса распада органической части составляющей твердых отходов на полигонах:
1-я фаза – аэробное разложение;
2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана
(смешанное брожение);
4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
5-я фаза – затухание анаэробных процессов.
Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов, продолжительность третьей фазы – в среднем 700 дней.
Таким образом, количественное определение выхода биогаза с полигона ТБО определяем для четвертой фазы анаэробного разложения, т.е. для объема отходов, накопленных в период с 2026 по 2035 год (для расчета выбросов на 2026 год).
       Для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях используются емкости произвольной конструкции. 
Вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток. 
В районах многоэтажной жилой застройки проводят плановорегулярную очистку прилегающей территории к контейнерной площадке в радиусе 1,5 м от края площадки ТБО по мере необходимости. 
На полигоне ТБО принимаются отходы жилых и общественных зданий, учреждений. 
Элементами полигона являются: подъездная дорога, участок складирования ТБО, административно-хозяйственная зона.  
Участок складирования - основное сооружение полигона. Он занимает около 85-95% площади полигона ТБО. Участок складирования разбит на очереди эксплуатации с учетом обеспечения производства работ по приему ТБО в течение 3-5 лет на каждой очереди.  
Заполнение полигона отходами ведется картовым методом. Прибывающий на полигон трактор разгружается возле рабочих карт. Выгруженные из тележки отходы накапливают на площадке и затем бульдозерами перемещают в рабочие карты. Заполнение рабочих карт ведут по методу «надвиг». Отходы перемещают с площадок разгрузки бульдозерами в пределы рабочей карты, расположенной в основании формируемого яруса, создавая на ней вал с пологим откосом и толщиной укладываемого слоя отходов до 0,5 м.  
Складирование отходов на полигоне планируется вести послойно, уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта, на толщину 0,25 м.  
Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осуществляется грунтом. На территории полигона категорически запрещается сжигать ТБО и сбор утиля.  
Полигон расположен в сухой климатической зоне, поэтому образование фильтрата маловероятно. 
На полигоны ТБО не допускается прием химических отходов и отходов, представляющих эпидемическую опасность, без обезвреживания на специальных сооружениях. Захоронение и обезвреживание твердых, жидких и пастообразных отходов, обладающих радиоактивностью, осуществляется на специальных полигонах. Прием трупов павших животных, конфискатов, боен мясокомбинатов, обезвреживание которых производится на скотомогильниках, утилизационных заводах, на полигон ТБО не допускается. 
        На территории участка отсутствует застройки и зеленые насаждения. Водные объекты в районе предприятия отсутствуют. 
[bookmark: z1395][bookmark: z1396]В соответствии c статьей 351 Экологического кодекса РК отходы не приемлемые для полигонов запрещается принимать для захоронения. На полигонах запрещается принимать следующие отходы:
[bookmark: z3721]      1. Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:
[bookmark: z3722]      1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
[bookmark: z3723]      2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
[bookmark: z3724]      3) отходы, вступающие в реакцию с водой;
[bookmark: z3725]       4) медицинские отходы; 
[bookmark: z3726]      5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
[bookmark: z3727]      6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;
[bookmark: z3728]      7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
[bookmark: z3729]      8) пестициды;
[bookmark: z3730]      9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
[bookmark: z3731]      10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку;
[bookmark: z3732]      11) макулатуру, картон и отходы бумаги;
[bookmark: z3733]      12) ртутьсодержащие лампы и приборы;
[bookmark: z3734]      13) стеклянную тару;
[bookmark: z3735]      14) стеклобой;
[bookmark: z3736]      15) лом цветных и черных металлов;
[bookmark: z3737]      16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
[bookmark: z3738]      17) электронное и электрическое оборудование;
[bookmark: z3739]      18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
[bookmark: z3740]      19) строительные отходы;
[bookmark: z3741]      20) пищевые отходы.
[bookmark: z3742]      2. Запрещается смешивание отходов в целях выполнения критериев приема.
[bookmark: z3743]      3. На полигонах твердых бытовых отходов должна быть предусмотрена обязательная сортировка отходов по видам, указанным в подпунктах 6), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) и 17) пункта 1 настоящей статьи. Сортировка твердых бытовых отходов осуществляется с соблюдением национальных стандартов, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
[bookmark: z3744]      Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов, на котором не обеспечивается выполнение требования, предусмотренного частью первой настоящего пункта, запрещается.

image1.png
flocmabka mBepdiix
BumoBuix_omxodod
(T50)

)

Paduauuoknsil
Boaumempuseckul
Koumpons

HanpaB newue
—1 ycopoBoaod Ha
Copmupoky

)

HanpaB newue
MUCOpOBO20B Ha
paazpyky

1

Pa3zpyzKa
mycopoBozod
y kapmu

Yonakobia
fat—1  neperociuix
ozpuxderul

1

Paapasonka ko
wecme apykna 9ns
uzonAuL

Ykmadka TBO
oMU Ha Kapme

)

1

TpascnopmupoBka
« kapme
cknadupoBanus O

Mocnoikoe
ynromienue T50

f————

tat—] UBnaxeerue T50
& noxapoonackue

!

)

nepuodii

flocmatka
wamepuana s
usonsuw T60

Yk nadka
NPOMEXUMOUHOZ0
U oKoHHaMeNLHOZ0
uzonupywezo
cnos.

Konmponesie
fe—  ounnuam
2pysmoBlix Bod

'

3acunka
pacmumensHim
2pyHmom, o3eneHekue





