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[bookmark: _Toc460933277][bookmark: _Toc399234050][bookmark: _Toc96630608][bookmark: _Toc96630616][bookmark: _Toc96630640][bookmark: _Toc183996008]НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Нетехническое резюме к проектной документации включает обобщенную информацию в целях информирования заинтересованной общественности. 
[bookmark: _Hlk199150107]Фактический адрес: РК, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Подстепновский сельский округ, с.Подстепное г.Атырау, ул.Астана,  строение 1А, БИН 020140002290
Сроки проведения работ технического этапа рекультивации май-июнь 2026г., биологический этап рекультивации – июнь-август 2026г., мелиоративный период - 2027-2029г.
Рекультивацию земель выполняют в два этапа: технический и биологический. Технический этап предусматривает снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому назначению и проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап предусматривает выполнение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение (восстановление) агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвенного покрова. 
Выполнение комплекса технических и биологических мероприятий, предусмотренных данным проектом, позволит восстановить хозяйственную первоначальную ценность нарушенных земель. 
Проект разработан на основании технической спецификации на проектирование, выданного ТОО «Uniserv»
Категория объекта:
По степени воздействия на окружающую среду, согласно Экологическому кодексу Республики Казахстан предприятие относится к II категории.

Общие сведения об операторе:
Наименование объекта: ТОО «Uniserv»
Юридический адрес: РК, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, Подстепновский сельский округ, с.Подстепное г.Атырау, ул.Астана, строение 1А,
[bookmark: _Hlk199155074]Фактический адрес: РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральс ул.Аманжолова 99/1
БИН 020140002290
Месторасположение объекта, координаты: Западно-Казахстанская область, Сырымский район, Аралтобинский с.о., с.Аралтобе   50° 05'12.0"с. ш. 52° 36' 07.6".в.д.
[bookmark: _GoBack]Рассматриваемая деятельность: Площадь земельного участка подлежащего рекультивации составляет 8369 м2. Рекультивация нарушенных земель на территории Аралтобинского сельского округа Сырымского района Западно-Казахстанской области не относится к основному виду деятельности ТОО «Uniserv» а является неотъемлемой частью работ, по восстановлению зе-мельного участка.
Нарушение земляного покрова произошло в результате складирования сыпучих материалов (щебня, ПГС) что неизбежно привело к нарушению растительного и почвенного покрова в границах земельного отвода. Снимаемый плодородный слой подлежит временному краткосрочному (до 1 года) хранению в отвалах, формируемых в границах участка. По окончании работ по снятию ПСП (рекультивируемая площадь подвергается планировке и зачистки в местах непредвиденного загрязнения, после чего весь ранее снятый плодородный слой поэтапно перемещается из отвалов и равномерно укладывается на культивируемую поверхность, площадью 8369 м2, объем нанесения 1700 м3. В ходе выполнения работ по рекультивации земель необходимо достичь восстановления плодородного слоя, с последующим использо-ванием данного участка в сельском хозяйстве.
Рекультивацию нарушенных земель планируется выполнить в два этапа: технический этап предусматривает проведение работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования земель по целевому назначению; биологический этап предусматривает вы-полнение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение (восстановление) агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвенного покрова.
Технический этап рекультивации проводят в теплый период времени в следующей по-следовательности: отведённую под рекультивацию площадь разбивают на рабочие участки и обозначают их границы вешками, выделяют полосу для укладки плодородного слоя, далее плодородный слой поэтапно снимается с рабочих участков и перемещается в отвалы для временного хранения. Срезку и перемещение плодородного слоя в отвалы производят буль-дозером, который срезает и перемещает слой почвы на расстояние от 10м.
Проходы бульдозера выполняются с перекрытием хода на 0,3 м; укладка плодородного слоя в отвалы осуществляется бульдозером поперечным способом на расчётную высоту; воз-врат плодородного слоя почвы осуществляется бульдозером путём забора ПСП из отвалов и равномерного нанесения на рекультивируемую поверхность слоями заданной мощности; грубую и чистовую планировку нанесённого ПС производят бульдозером, при этом первые проходы машины осуществляют последовательно, а последующие – со смещением на 3\4 ширины отвала, для исключения образование валиков.
Чистовую планировку производят при наполнении отвала плодородным слоем на 1\2 – 2\3 его высоты, что позволит легко срезать выступы и заполнить грунтом понижения. Окон-чательную отделку поверхности плодородного слоя целесообразно вести при заднем ходе бульдозера и «плавающем» положении отвала, при взаимно-перпендикулярном движении бульдозера. После завершения технического этапа рекультивации земли передаются земле-пользователю в установленном порядке. Завершающим этапом восстановления хозяйствен-ной ценности нарушаемых сельскохозяйственных угодий является биологическая рекульти-вация – комплекс мероприятий, направленных на восстановление естественного плодоро-дия наносимого плодородного слоя почвы, что достигается путём выращивания на рекуль-тивируемых землях в течение ряда лет почвоулучшающих культур и проведении комплекса соответствующих агротехнических мероприятий.
Площадь биологической рекультивации складывается из площади снятия (нанесения) плодородного слоя. Участки рекультивируемых земель предусматривается засеять много-летними травами (залужить). Для залужения проектом предусмотрен посев житняка - наибо-лее распространенной кормовой культуры, приспособленной к местным климатическим условиям.
	ТОО «Uniserv»




Проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для ЛДПС «Большой Чаган» 	9
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[bookmark: _Toc183996016]Всего в атмосферу поступает 2 ингредиентов загрязняющих веществ, подлежащих нормированию. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0.3
	0.1
	 
	3
	0.9601
	7.5
	80.207

	2937
	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)
	 
	0.5
	0.15
	 
	3
	0.00049
	0.0000423
	0.000126

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0.965135
	7.5000423
	80.207126



[bookmark: _Toc183996020]Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
В проекте выполнено моделирование суммарного уровня загрязнения атмосферы с учетом регламента и штатного режима работы от постоянных источников выбросов, расположенных на территории объекта. 
Расчет концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнен для основных неорганизованных источников. Максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ в г/сек рассчитаны для значений массовой концентрации этих веществ при максимальной нагрузке на оборудования.
Установлено, что от основного вида деятельности на границе СЗЗ, в пределах СЗЗ и за её пределами максимальная концентрация ниже ПДК. 

Обоснование объемов образования и накопления отходов производства и потребления
В процессе рекультивационных работ образуются: 
Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала.
Расчетный объем образования твердых бытовых отходов определен согласно "Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления", Приложение №16 к Приказу МООС РК от 18.04.2008г. №100-п
Мотх = P×M
где: 
Р - норма накопления отходов на одного человека в год – 0,075 т/год на 1 чел. 
М - общая численность персонала 
Расчетное годовое количество образующихся твердых бытовых отходов составит:
	Срок работ, месяцев
	М, человек
	Р, тонн/год
	М, тонн

	3
	20
	0.075
	0.375



Тара из-под минеральных удобрений (15 01 06) образуются после расхода семян трав и минеральных удобрений из тары в количестве – 0,003 т/период.
Пластиковая тара из-под воды (07 02 13) образуется в результате удовлетворения питьевых нужд персонала 0,23 т/период.

Объемы накопления отходов на период рекультивационных работ приведены в табл. 4.1.1.
Таблица 4.1.1.
Лимиты накопления отходов производства и потребления
	[bookmark: _Hlk170778469]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	2026 г.

	Всего
	-
	0.608

	в том числе отходов производства
	-
	0.233

	отходов потребления
	-
	0.375

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)
	-
	0.375

	Тара из-под минеральных удобрений (15 01 06)
	-
	0.003

	Пластиковая тара из-под воды (07 02 13)
	-
	0.23

	Зеркальные

	-
	-
	-



Учет и контроль за образованием отходов, образующихся при проведении работ, производится ответственным персоналом подрядной организации, выполняющей данную работу для ТОО «Uniserv» по договору.
План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 г. 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект / источника загрязнения
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года (2026 год)
	
	
	

	1
	Сбор и передача отходов на утилизацию 
	места временного хранения отходов
	-
	ПУО
	-
	0.608 т/год
	07.2026-12.2026 гг.
	150
	0.608 т/год

	2
	Озеленение 
	Посев житняка
	-
	ЭК РК
	
	8369 м2
	07.2026-12.2026 гг.
	968,0
	


Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 
[image: ]

Сведения об используемых расчетных методах проведения производственного мониторинга
Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений.
Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.
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image1.emf
Наименование  площадки  Источник  выброса  Местоположение  (географические  координаты)  Наимено вание  з а грязняющих в е ществ  Норматив допустимых вы бросов  

г/с  мг/м3  

ТОО  «Uniserv»  6001  49°35′26″ с. ш.  48°21′27″ в. д.  Пыль неорганическая,  сод ержащая двуокись  кремния в %: 70 - 20   0. 388     

6002   Пыль неорганическая,  содержащая двуоки сь  кремния в %: 70 - 20   0. 1835     

6003   Пыль нео рганическая,  содержащая двуокись  кремния в %: 70 - 20   0. 1943     

600 4   Пыль нео рганическая,  содержащая двуокись  кремни я в %: 70 - 20  0,1943   

600 5   Пыль зерновая /по  грибам хранения/ (487)  0.000 49     

 


