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КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
по экологическим проектам ТОО «Brass of Qazaqstan PVL»
на 2026–2035 годы
Проект нормативов допустимых выбросов
Программа управления отходами
Программа производственного экологического контроля
План мероприятий по охране окружающей среды
1. Назначение резюме
Настоящее резюме подготовлено для ознакомления населения с основными сведениями об эксплуатации производственной площадки ТОО «Brass of Qazaqstan PVL», ожидаемом воздействии на окружающую среду и мерах по его предупреждению. Информация изложена простым языком на основании проектов нормативов допустимых выбросов, программы управления отходами, программы производственного экологического контроля и плана природоохранных мероприятий на 2026–2035 годы.
2. Общая информация о предприятии
	Показатель
	Основные сведения

	Наименование
	ТОО «Brass of Qazaqstan PVL»

	Местонахождение
	г. Павлодар, промышленная зона Северная, строение 167, производственный корпус № 119 на арендуемой территории АО «Каустик»

	Площадь участка
	0,284 га (2840 м²)

	Категория объекта
	II категория; максимальная плавильная мощность — не более 19,9 т/сутки

	Основная деятельность
	Производство латунных прутков, медных слитков и латунных сплавов из лома и отходов цветных металлов

	Планируемый выпуск
	Латунные прутки — 2500 т/год; медные слитки — 3500 т/год; латунные сплавы — 1000 т/год; всего — 7000 т/год

	Режим работы и персонал
	Две смены по 12 часов; численность работников — 58 человек

	Ближайшая жилая зона
	Более 6 км в западном направлении

	Ближайший водный объект
	Река Иртыш — около 6 км; площадка не входит в водоохранную зону и полосу


Производство размещено в существующей промышленной зоне и не связано технологически с производственными процессами АО «Каустик». Дополнительное изъятие земель, размещение объекта на территории жилой застройки или в границах особо охраняемых природных территорий не предусматривается.
3. Краткое описание технологии
Основным сырьем являются лом и отходы цветных металлов и сплавов на основе меди и цинка, поступающие от сторонних организаций. Перед приемкой сырье осматривается, сортируется и проверяется на отсутствие влаги, мусора, закрытых емкостей, пожаро- и взрывоопасных предметов. Несоответствующее сырье в производство не принимается.
Подготовленная шихта загружается в канальную индукционную плавильную печь. После плавления и доведения химического состава расплав поступает на разливку. Латунные прутки формируются методом непрерывного литья, охлаждаются в оборотной системе, вытягиваются и разрезаются на требуемую длину. Медные и латунные слитки получают путем разливки расплава в чугунные изложницы с последующим охлаждением и контролем качества.
4. Воздействие на окружающую среду
4.1. Атмосферный воздух
На предприятии учтено 4 источника выбросов: 3 организованных и 1 неорганизованный. Источниками являются плавильная и литейная печи, система волочения и резки, а также пересыпка и подготовка шихты. В проекте нормируются 8 загрязняющих веществ. Общий расчетный выброс на период 2026–2035 годов составляет 13,079 т/год. По сравнению с действующим разрешением предусмотрено снижение выбросов примерно на 8,716 т/год, или на 40 %.
	Загрязняющее вещество
	Класс опасности
	Выброс, т/год

	Оксиды железа
	3
	0,168

	Оксид меди
	2
	0,052

	Диоксид азота
	2
	1,452

	Аммиак
	4
	2,246

	Оксид азота
	3
	0,236

	Диоксид серы
	3
	1,642

	Оксид углерода
	4
	3,802

	Взвешенные частицы
	3
	3,482

	Итого по проектным расчетам
	—
	13,079


Для очистки газов от плавильной печи предусмотрена аспирационная система, включающая циклон, рукавный фильтр MF–25/1 производительностью не менее 25 000 м³/ч, дымосос и дымовую трубу. Проектная эффективность очистки рукавного фильтра составляет 99,9 %, фактическая эффективность подлежит регулярной проверке.
Расчеты рассеивания выполнены с учетом метеорологических условий и фонового загрязнения воздуха. По результатам расчетов максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны не превышают установленных критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК).
4.2. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение осуществляется от существующих сетей на территории арендодателя. Расчетное водопотребление составляет 33,04 м³/сутки, водоотведение — 3,76 м³/сутки. Для охлаждения продукции применяется оборотная техническая вода объемом 262,8 тыс. м³/год (30 м³/ч). Прямой забор воды из реки Иртыш не предусматривается. Сброс сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, на рельеф местности или в недра отсутствует.
4.3. Отходы производства и потребления
Основными отходами с установленными количественными показателями являются металлургический шлак и смешанные коммунальные отходы. Общий ежегодный объем таких отходов составляет 404,35 т/год.
	Отход
	Код
	Объем, т/год
	Временное накопление
	Дальнейшее обращение

	Металлургический шлак
	10 06 01
	400
	После охлаждения — в биг-бэгах на бетонном покрытии
	Передача сторонним организациям для восстановления и использования как вторичного ресурса

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	4,35
	Закрытый маркированный контейнер на твердом покрытии
	Передача специализированной организации по договору


Металлическая обрезь, стружка, пресс-остатки, окалина и металлическая пыль собираются раздельно и по возможности возвращаются в производство либо передаются на восстановление. Использованные фильтрующие материалы, загрязненная ветошь и сорбенты, отработанные масла, упаковка, а также отходы, возникающие при аварийных проливах, учитываются по факту образования, хранятся в предназначенной маркированной таре и передаются специализированным организациям.
Собственного полигона или объекта захоронения предприятие не имеет. Временное накопление допускается только в специально оборудованных местах с последующей передачей отходов; срок накопления на месте образования не должен превышать установленный законодательством период.
4.4. Земельные ресурсы, растительность и животный мир
Работы выполняются в пределах существующей промышленной площадки с твердым покрытием. Леса, сельскохозяйственные угодья, дачные участки и особо охраняемые природные территории в радиусе 1000 м отсутствуют. Для снижения запыленности и улучшения состояния санитарно-защитной зоны предусмотрена посадка зеленых насаждений со стороны жилой зоны.



5. Природоохранные мероприятия
	Мероприятие
	Период
	Финансирование, тыс. тенге
	Ожидаемый результат

	Профилактическое обслуживание пылегазоочистного оборудования
	2026–2035
	300
	Стабильная работа системы очистки и предупреждение сверхнормативных выбросов

	Инструментальные замеры в рамках производственного экологического контроля
	2026–2035
	150
	Контроль соблюдения нормативов и своевременное выявление отклонений

	Посадка зеленых насаждений в санитарно-защитной зоне (планом предусмотрено 50 саженцев)
	2026–2035
	200
	Снижение запыленности и дополнительное озеленение территории

	Раздельный сбор, учет и передача отходов; содержание мест временного накопления
	2026–2035
	100 ежегодно; 1000 за период
	Исключение несанкционированного размещения и максимальное направление отходов на восстановление/переработку


Финансирование мероприятий осуществляется за счет собственных средств предприятия. Конкретные расходы могут уточняться при формировании ежегодного бюджета.
6. Производственный экологический контроль
В период эксплуатации предприятие будет осуществлять внутренний учет и экологический мониторинг. Основные виды контроля:
ежеквартальный расчетный контроль выбросов по действующим источникам;
инструментальные измерения на источнике № 0001 один раз в полугодие аккредитованной лабораторией;
проверка эффективности пылегазоочистного оборудования не реже одного раза в год и постоянный контроль его исправности;
контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны один раз в год;
учет количества и движения отходов, контроль мест их временного накопления и наличия договоров на передачу;
контроль герметичности оборотной системы водоснабжения и недопущение попадания масел, металлической стружки и шлама в систему водоотведения;
проведение внутренних проверок соблюдения условий экологического разрешения и подготовка обязательной экологической отчетности.
7. Предупреждение аварийных ситуаций
Экологические риски снижаются за счет входного контроля сырья, запрета загрузки влажного и загрязненного лома, постоянного контроля печей и газоочистки, наличия твердого покрытия и специальной тары для отходов. При неисправности печи или системы очистки работа оборудования должна быть остановлена до устранения неисправности. Возможные проливы технических жидкостей локализуются сорбентами, а загрязненные материалы и грунт собираются отдельно и передаются специализированной организации.
8. Итоговая оценка
Эксплуатация ТОО «Brass of Qazaqstan PVL» планируется на существующей промышленной площадке при сниженной производственной мощности, соответствующей объекту II категории. Основное воздействие связано с выбросами в атмосферный воздух и образованием металлургического шлака. Предусмотренные системы газоочистки, оборотного водоснабжения, раздельного сбора отходов и производственного экологического контроля позволяют удерживать воздействие в пределах установленных экологических требований.
По результатам расчетов рассеивания нормативы качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны соблюдаются. Сброс загрязненных сточных вод в природные объекты и захоронение отходов на территории предприятия не предусматриваются. Металлургический шлак планируется направлять на дальнейшее использование, а остальные отходы — передавать специализированным организациям.
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