Краткое нетехническое резюме
РООС на «Расширение обустройства месторождения Северо- Западный Коныс 2026 года» (Кызылординская область, Сырдарьинский район)»
1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:
Месторождение Северо-Западный Коныс расположено в 225км к северо-западу от областного центра г.Кызылорда.
В административном отношении месторождение Северо-Западный Коныс расположено в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Недропользователем месторождения Северо-Западный Коныс является ТОО «Галаз и Компания», действующего на основании контракта №4877-УВС от 03.12.2020 г. на добычу углеводородов..
Месторождение Северо-Западный Коныс находится в 25 км северозападнее месторождения Коныс, в административном отношении относится к Сырдарьинскому району Кызылординской области Республики Казахстан. Географически месторождение расположено в юго-западной части Тургайской низменности и ограничено координатами: 45°55' - 46°09' с.ш. и 65°00' - 65°09' в.д. 
Ближайшими населенными пунктами являются железнодорожная станция Жосалы (95 км) и областной центр Кызылорда (130 км). На расстоянии около 250 км к востоку от района работ проходит нефтепровод Омск – Павлодар - Шымкент. Приблизительно в 65 км северо-восточнее площади находится крупное разрабатываемое месторождение Кумколь, с вахтовым поселком нефтяников, от которого до г. Кызылорда проложена асфальтированная дорога. На восток от участка находится разрабатываемое месторождение Акшабулак, от которого до г. Кызылорда имеется частично бетонированная автомобильная дорога.
Генпроектировщиком является ТОО «KJS Project & Consulting».
Вид строительства – модернизация существующих объектов.
Сроки строительства: начало строительства запланировано на июль 2026 г., срок строительства – 6 месяцев. Срок начала строительства будет уточняться контрактными условиями с подрядной организацией.
Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК.
Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к ЭК РК или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.
Работы по модернизации объектов на месторождении Северо-Западный Коныс, относятся к объектам  для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным. (Раздел 2. п.2 Недропользование пп 2.1. разведка и добыча углеводородов), изложенные в Приложении 2 ЭК РК №400-VI ЗРК от 2 января 2021 г., таким образом, категория намечаемой деятельности определяется в соответствии «Инструкцией по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов №246 от 13.07.2021г.
Данным рабочим проектом предусмотрены следующие сооружения обустройства месторождения Северо-Западный Коныс:
1) 	инженерная подготовка (отсыпка) площадки размером 100х100м и подъездные дороги к ним для добывающих скважин № НК-90, НК-91, НК-92, НК-93, НК-94, НК-95 (подробно см. марку ГП);
2) обустройство устьев нефтедобывающих скважин — скважина № НК-90, НК-91, НК-92, НК-93, НК-94, НК-95;
3) строительство автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ) на площадке замерной установки ЗУ-1;
4) строительство выкидных линий от проектируемых скважин № НК-93, НК-94, НК-95 до проектируемой АГЗУ на площадке ЗУ-1;
5) строительство выкидных линий от проектируемых скважин № НК-90, НК-91, НК-92 до существующей АГЗУ на площадке ЗУ-2;
6) строительство ВЛ линии для электроснабжения 6 добывающих скважин (подробно см. марку ЭС, ЭМ).
В рабочем проекте предусматривается обустройство 6-ти добывающих скважин: НК-90, НК-91, НК-92, НК-93, НК-94, НК-95 месторождения Северо-Западный Коныс на проектируемых площадках размером 100х100м.
Способ добычи нефти – фонтанный с последующим переходом на механизированный с применением ЭЦН и ШГН.
Расчетный дебит скважин по нефти - 25 т/сут.
Давление среды выкидных линий – 4,0 МПа.
Температура среды на устье скважины – 10- 50 0С. 
Продукция проектируемых скважин по выкидным трубопроводам поступает на автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ), где обеспечивается индивидуальный поскважинный учет дебита добываемой нефтегазовой смеси.
Состав проектируемых сооружений и оборудование обустройства скважин НК-90, НК-91, НК-92, НК-93, НК-94, НК-95 (приведено для каждой скважины):
· устье скважины;
· приустьевой приямок;
· приустьевая рабочая площадка;
· площадка под ремонтный агрегат;
· приустьевая площадка;
· якоря крепления для оттяжек ремонтного агрегата скважин;
· приемные мостки;
· отключающие задвижки, обратные клапаны, электроконтактный манометр (ЭКМ), обвязочные трубопроводы;
· сетчатое ограждение высотой 1,6м;
· электрический устьевой нагреватель – 1шт;
· пожарный щит;
· прожекторная мачта с двумя прожекторами и молниеотводом;
· площадка станции управления ЭЦН;
· площадка КТПН.

2) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;
Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:
· Организованных  источников - 4 ед;
· Неорганизованных источников - 13 ед.
В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 1, 2, 3 и 4 классов опасности:
· высокоопасные - диоксид азота, формальдегид, сероводород;
· опасные - оксид азота, диоксид серы; 
малоопасные - углеводороды, оксид углерода
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 5,81525 г/сек или 0,85662 т/период.
Выброс от автотранспорта составляет 0,98776 г/сек или 0,91251 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.
В атмосферу будут выбрасываться вещества 18-и наименований.
Этап эксплуатации объекта.
Всего на период эксплуатации проектируемых объектов ориентировочно выявлено 6 неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при эксплуатаци проектируемого объекта, составит 0,010632 г/сек или 0,3352 т/год.

3) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. 
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. 
Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР. 
Испол.тара из под битумной мастики (Код отхода 08 01 11*)0,9 т,  Промасленная ветошь – 0,381т (Код отхода 15 02 02*), Тара из-под ЛКМ – 0,0506т (Код отхода 08 01 11*), Металлолом –1,5т (Код отхода 16 01 17),Огарки электродов – 0,0268 т (Код отхода 12 01 13), Строительные отходы – 1,5 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 0,975 т (Код отхода 20 03 01). Всего 3,86015 т. 
Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации. 
Промасленная ветошь – 0,0127т (Код отхода 15 02 02*), Коммунальные отходы – 0,375 т (Код отхода 20 03 01). Всего 0,3877 т. 
 Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.
4) [bookmark: В_процессе_работ_по_данному_объекту_могу]способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;
Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.
· упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.
· применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
· техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;
· соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании;
· Своевременная ликвидация капель и проливов (аварийная ситуация).
· Своевременная ассенизация септика.
· применение современных технологий ведения работ;
· использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;
· проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);
· своевременное проведение работ по рекультивации земель;
· сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана
· установка контейнеров для мусора
· установка портативных туалетов и утилизация отходов

Вывод:
В рамках данной оценки воздействия намечаемой деятельности на основании анализа хозяйственной деятельности и расчета объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении хозяйственной деятельности выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты.
Как показывает покомпонентная оценка воздействия последствия данной хозяйственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий.



