Нетехническое резюме

1. ТОО «НҰРА» сообщает о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проектам для месторождения Жанаорпа-7 на 2027-2035 гг.:
2. Проект нормативов допустимых выбросов (ПНДВ), 
3. Программы управления отходами (ПУО), 
4. Программы производственного экологического контроля (ПЭК), 
5. План природоохранных мероприятий (ППМ).

Месторождение строительного камня Жанаорпа-7 в административном отношении расположено на землях Мангистауского района (районный центр пос. Шетпе с одноименной ж/д станцией) Мангистауской области и удален от пос. Шетпе на юго-восток на расстояние 5,5 км.
Площадь Горного отвода, выданная ТОО «НҰРА» для разработки строительного камня, расположена на земельных угодьях Мангистауского района Мангистауской области РК. Площадь карьера составляет 15,0 га.
Участок отработки строительного камня полностью повторяет контур Горного отвода и совпадает с контуром балансовых запасов (Акт за № ЗК/802 от 11.10.2012 г, приложение 3). Координаты его угловых точек приведены ниже в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 
Географические координаты угловых точек Горного отвода
	Номера угловых точек
	Координаты

	
	северная широта
	восточная долгота

	1
	44° 07' 40,26"
	52° 13' 07,51"

	2
	44° 07' 40,45"
	52° 13' 24,54"

	3
	44° 07' 27,50"
	52° 13' 24,20"

	4
	44° 07' 27,29"
	52° 13' 07,40"

	Нижняя граница горного отвода
	на глубину подсчета запасов

	Площадь проекции горного отвода на горизонтальную плоскость, км²
	 0,15 (15,0 га)



По поверхности Горный отвод ограничен абсолютными отметками от +273,5 м   на севере до 334,6 м – в юго-восточном углу, превышение составляет 61,1 м с понижением на север.
Карьерное поле представляет собой прямоугольник размерами 370х400 м.
Дневная поверхность не нарушена.
Площадь карьерного поля составляет:
- по верху 150000 м2;
- по низу 86030 м2.
Площадь карьера по низу определяется разносом бортов на глубину (вскрышной и добычные уступы и предохранительные бермы).
Из других месторождений следует отметить разведанные и разрабатываемые месторождения строительного камня: Жанорпинское I, II, и Косбулакское-I, расположенные в 7-7,5 км северо-западнее и западнее контрактного объекта, а также Косбулакское–II, Шетпинское-I и II, Кызылсайское, находящиеся в радиусе 5-8 км от рп. Шетпе.
В 2,0 км на юг от проектируемого карьера проходит ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией водозаборные станции, а в 1,5-2,0 км на северо-запад проходит ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией пос. Шетпе. 
Районный центр пос.Шетпе является железнодорожной станцией. Кроме того, через пос. Шетпе проходят автомагистрали Шетпе-Жетыбай-Актау, Шетпе-Таучик-Актау, Шетпе-Таучик-нефтепромыслы Каражанбас, Каламкас.
Постоянные водотоки вблизи объекта разведки отсутствуют, поэтому удовлетворение нужд карьера в хозпитьевой и технической воде возможно только путем завоза из рц. Шетпе.
Из других месторождений следует отметить разведанные и разрабатываемые месторождения строительного камня: Жанорпинское I, II, и Косбулакское-I, расположенные в 2-2,5 км северо-западнее и западнее контракного объекта, а также Косбулакское–II, Шетпинское-I, Кызылсайское, Шетпинское-II, находящиеся в радиусе 5-8 км от рп. Шетпе.

Проект выполнен в связи с истечением срока действия экологического разрешения на воздействие на окружающую среду на 2017–2026 гг. (KZ14VCZ00141953 от 02.06.2017 г. в приложении 3) Изменений в технологии производства, составе оборудования, количестве и характеристиках источников выбросов, влияющих на объемы и состав выбросов загрязняющих веществ, не произошло. Проект разработан в целях получения экологического разрешения на воздействие на период 2027–2035 гг.
В соответствии с Приложением 2, разделом 2, пунктом 7, подпунктом 7.11 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI деятельность по промышленной разработке месторождения строительного камня (скальной породы, производительностью 602,67 тыс. м³/год с площадью карьера 15,0 га) относится к объектам II категории, оказывающим умеренное негативное воздействие на окружающую среду, поскольку предусматривает добычу общераспространенных полезных ископаемых в объеме, превышающем 10 тыс. тонн в год.
Проектом предусматривается промышленная разработка месторождения строительного камня (скальная порода) валовым способом с применением буровзрывных работ. В соответствии с Приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, объект относится к I классу опасности с нормативным размером санитарно-защитной зоны 1000 м.
Согласно инвентаризации, проведенной на карьере, а также с учетом проектируемых работ на 2027-2035 года, было выявлено всего 12 источников ЗВ, из них 1 организованный и 11 неорганизованных источников выбросов ЗВ в атмосферу.
Источниками выбросов загрязняющих веществ на месторождении строительного камня Жанаорпа-7 на 2027-2035 года являются: 
Организованный источник: 
· Источник №0001 – ДЭС;
Неорганизованные (11 ед.): 
· Источник №6001 – Бульдозер на вскрыше
· Источник №6002 – Погрузчик на вскрыше
· Источник №6003 – Автосамосвал на вскрыше
· Источник №6004 – Отвалы
· Источник №6005 – Буровые работы
· Источник №6006 – Взрывные работы
· Источник №6007 – Экскаватор (погрузка)
· Источник №6008 – Экскаватор-гидромолот
· Источник №6009 – Автосамосвал транспортировка горной массы на ДСУ
· Источник №6010 – Вспомогательные механизмы (спецтехника и транспорт)
· Источник №6011 – Заправка ГСМ.
От источников загрязнения атмосферы выделяются на перспективу загрязняющие вещества 10 наименования, не обладающего эффектом суммации вредного действия. 
Определены количество и параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также качественный и количественный составы выбросов загрязняющих веществ, образующихся в ходе эксплуатации объекта. 
Качество атмосферного воздуха, определенное по результатам совместного моделирования рассеивания загрязняющих веществ в районе размещения предприятия, не оказывает значительного негативного воздействия и в целом соответствует нормативным требованиям РК. 
Валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источника №6010 «Вспомогательные механизмы (спецтехника и транспорт)» (ДВС автотранспорта) не нормируются.
Выбросы ЗВ в 2027-2035 годы составит: 1,946 г/с или 11,386983 т/год. 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опас-ности
	Выброс
вещества, г/с
	Выброс
вещества, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,055
	1,1731

	0304
	Азот (II) оксид 
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0089
	0,5211

	0328
	Углерод 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0047
	0,102

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0073
	0,1529

	0333
	Сероводород
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,000001
	0,000032

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,048
	2,8764

	0703
	Бенз/а/пирен 
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,0000001
	0,0000019

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,001
	0,0204

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,024434
	0,521139

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,79673
	6,01991

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,9460651
	11,386983



В рамках данного проекта внесены предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на 2027-2035 годы. Нормативы выбросов по каждому источнику загрязнения атмосферы установлены с учетом результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, которые проведены по всем загрязняющим веществам и группам суммации по программному комплексу «ЭРА», версии 3.0. 

В результате производственной деятельности образуются 5 наименований отходов, в том числе, согласно Классификатору (таблица 2.2.1.): 
- 3 опасных отходов, 
[bookmark: _GoBack]- 2 неопасных отходов, 

Качественные и количественные показатели при реализации программы управления отходами 
	№ п/п
	Наименование отхода
	Код отхода
	Классификация
	Объем, тонн/год
	Объемы отходов на перспективу 2027-2035 гг., тонн/год

	Отходы, образующиеся на собственном предприятии

	1
	Промасленная ветошь 
	15 02 02*
	опасные
	3,5
	3,5

	2
	Отработанные масла
	13 02 08*
	опасные
	6,03
	6,03

	3
	Замазученный грунт
	17 05 03*
	опасные
	0,21
	0,21

	4
	Металлолом 
	17 04 07
	неопасные
	1,5
	1,5

	5
	ТБО  
	20 03 01
	неопасные
	6,25
	6,25

	Всего отходов, образующиеся на предприятии
	17,49
	17,49



