




Краткое нетехническое резюме 
с обобщением информации, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду











1) [bookmark: _GoBack]описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:
Проектом предусматривается полигон для размещения, хранений и удаления ТБО г. Лисаковск ТОО «Samal group 2014», расположенного в Костанайской области, г. Лисаковск, промышленная зона 8. 
Земельный участок 12-194-005-391 общей площадью 13 га, вид права временное возмездное долгосрочное землепользование (на основании договора аренды земельного участка №16 от 06.02.2024 г). Целевое назначение земельного участка для обслуживания и эксплуатации полигона твердых бытовых отходов. Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).
Площадь земельного участка – 13 га. Мощность полигона – 404083, 3 тонны. Предполагаемый срок эксплуатации – 2062 год. 
Намечаемая деятельность в соответствии с приложением №2 р.1 п.6 пп.6,5 Экологического кодекса РК полигоны, на которые поступает более 10 тонн отходов в сутки, или с общей мощностью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов относятся к I категории.
В соответствии п.11.45.10 Приказа и.о. МЗ РК от 11.01. 2022 года № ҚР ДСМ-2. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», размер нормативной санитарно-защитной зоны составляет: полигоны по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 1 и 2 классов опасности и полигоны твердых коммунальных отходов – не менее 1000 м.
Ближайший населенный пункт г. Лисаковск расположен в 5 км к западу от площадки полигона.
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:
Ближайший населенный пункт г. Лисаковск расположен в 5 км к западу от площадки полигона. 
Река Тобол, имеющая рыбохозяйственное значение, протекает на расстоянии 5,36 км в северо-западном направлении. 
Разрыв с сельскохозяйственными угодьями более 200 м. Основным путем сообщения в районе полигона ТБО является шоссейная дорога Житикара-Костанай, проходящая в 7 км северо-западнее. 
С г. Лисаковском полигон связан асфальтовой дорогой и грейдером, проходящими по территории ЛФ ТОО «Оркен». 
Расстояние от границы проектируемого объекта до ближайших объектов и сооружений составляет: 
с юга и востока находится свободная территория, железная дорога на Куржункульский рудник ОАО «ССГПО» проходит в 150-180 м южнее площадки полигона. Далее на юг в 2 км расположен карьер бурожелезняковых руд. 
c запада и юго-запада на расстоянии 50 м находится существующая свалка нетоксичных промышленных и бытовых отходов ТОО «ИЛИН», западнее в 1,2 км от полигона расположена промышленная площадка фабрики обогащения (ГМО) ЛФ ТОО «Оркен». 
cевернее полигона в 0,8 км располагаются сооружения хвостового хозяйства фабрики ГМО. 
В районе расположения участка полигона ТБО редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность, подлежащая вырубке, на участке отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют.
Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную отдаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом.
В административном отношении на территории проектируемого участка строительства отсутствуют поверхностные водные объекты и их водоохранные зоны и полосы.
3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные: 
ТОО «Samal group 2014», РК, Костанайская область, г. Лисаковск, ул. Пионерская, 55, тел. +7(775)-155-03-01, samalgroup2014@mail.ru.
4) краткое описание намечаемой деятельности:
Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам проводится планово-регулярная очистка городских территорий. Планово-регулярная система очистки предусматривает регулярный вывоз отходов без заявок с установленной периодичностью, использование для удаления отходов специального мусоровозного транспорта, вывоз отходов по четкому маршрутному графику (2 раза в день) с закреплением мусоровозов за определенной группой зданий, охват всех домовладений независимо от их ведомственной принадлежности. 
Транспортировка ТБО на полигон будет осуществляться на специально оборудованном для этого автотранспорте. 
Подъездные пути к полигону рассчитаны на 2-х стороннее движение. При въезде на полигон установлен КПП, автовесы, шлагбаум, проводится дозиметрический контроль поступающих отходов. Учетчик ведет учет мусора, как частным, так и государственным организациям. Для работающих по договору заведен журнал учета ввозимого мусора с проведением отметки в путевых листах и заполнением ведомости учета. Для уменьшения образования метана на полигоне предусматривается сортировка и недопущение захоронения биоразлагаемых отходов. Для недопущения захоронения на полигоне запрещенных отходов будет производиться сортировка отходов, в целях их последующей утилизации, восстановления или переработки. 
Сортировка твердых бытовых отходов будет производиться на самом полигоне и состоять из следующих этапов: 
Спецавтотранспорт производит разгрузку на бетонной площадке, возле сортировочной линии (МСК ВторТех-15, производительность 15000 тонн/год). Погрузчик (фронтальный погрузчик LW 300FN) подаёт отходы на приямок сортировочной линии, конвейер, затем перемещает в барабанный сепаратор для отделения органики, затем не утилизируемые отходы, подлежащие захоронению, попадают в конечный приямок откуда погрузчиком вывозятся на траншею. 
Сортировочная линия установлена в специальном помещении, где установлен гидравлическое прессовое оборудование и проходит конвейерная лента через тёплое помещение для комфортной работы сортировщиков. Тип конвейера – цепной, L-образный, угол наклона конвейера –300, рабочая ширина ленты – 900 мм, длина горизонтальной (приемной) части – 5500 мм, то есть 4-6 рабочих мест на линии. Лента – толщина 8 мм, резино-тканевая с металлическими лопатками. Скорость движения ленты – регулируемая от 0,1 до 0,6 м/с, доя защиты цепи от попадания мусора имеется защита из металла, закрывающая край конвейерной ленты. 
В дальнейшем отходы передвигаются по конвейеру сортировки с разделением фракций (стекло, пластик, металл и т.д.). Отобранные фракции сбрасываются в накопительные емкости и подаются на прессование по видам отходов с последующей передачей сторонней организации. 
Неутилизируемые отходы перемещаются за пределы ангара с помощью погрузчика, к траншее для дальнейшего размещения на полигоне.
Захоронение отходов производится траншейно-картовым методом, позволяющим значительно экономить земельные ресурсы. Для этого на первой карте экскаватором готовится траншея глубиной 6 м в и шириной 11 м. Траншея располагается перпендикулярно направлению господствующих ветров. Длина траншей колеблется от 70 до 100 м с заполнением отходов 7500-11000 м3, в среднем 180 м вместимостью 9000 м3 отходов. 
Предусматривается 2-х ярусная укладка ТБО. Загрузка ТБО в траншею осуществляется с предварительным измельчением бульдозером. Разгрузка неутилизируемых отходов, после прохождения стадии сортировки (сортировочная линия) организуется у рабочей траншеи. Бульдозер сдвигает ТБО в траншею с последующим уплотнением. Уплотненный слой с превышением высоты до 2м (1/3 глубины траншеи) изолируют слоем грунта. Такая высота слоя дает более равномерное уплотнение всей массы отходов и создает возможность для хода биотермического процесса. Изоляция проводится 1 раз в 5 суток. В качестве изолирующего материала при загрузке полигона предусмотрено использовать грунт, изъятый из рабочей траншеи. 
Изолирующий слой предназначен для защиты соседних территорий от разноса ветром фракций мусора, предотвращения выхода на поверхность выплодившихся в отходах мух, а также повторного заражения яйцами мух. Отметка траншеи 2 яруса выполняется на 0,5-1,0 метра выше 1 яруса. 
Участок складирования заполняется с превышением над отметкой участка 1 яруса на 1/3 глубины траншеи из-за последующего уплотнения отходов. Время заполнения одной траншеи в зависимости от длины 0,98-1,45 лет, в среднем 1,2 года. Для задержания легких фракций отходов, образующихся при разгрузке ТБО из мусоровозов, устанавливаются сетчатые переносные ограждения (щиты). Высота ограждений 4 м, ширина 1,5 м. Размеры ограждаемого участка должны обеспечивать работу без перестановки не менее недели. Щиты устанавливаются как можно ближе к площадке складирования, перпендикулярно господствующим ветрам. Каждую смену проводится очистка щитов. 
Для погашения очагов самовозгорания ТБО предусмотрены огнетушители ОПВ-25 из расчета 2 единицы на 500 м2. Наружное пожаротушение здания предусмотрено от 2-х проектируемых пожарных резервуаров емкостью по 100 м3 каждый.
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду для действующего предприятия проводилась в 2024 году (заключение ГЭЭ № KZ47VVX00337112 от 19.11.2024 г).
На сегодняшний день предприятие предусматривает внесения изменений, в связи с увеличением поступления коммунальных отходов.
Планируемый объем отходов для приема на полигон, по фактической максимальной нагрузки предприятия (2026 г.) с учетом увеличения количества заключаемых договоров, ростом населения и развитием предприятий, предусматривается увеличение объема поступления ТБО на полигон на 20%.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
В результате проведенной инвентаризации на период эксплуатации определены следующие источники, имеющие выбросы ЗВ в атмосферный воздух:
Полигон ТБО (6001). В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах, вод воздействием микрофлоры происходите биотермический анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз. 
Площадь земельного участка – 13 га. В связи с прохождением через участок 2 ВЛ эксплуатируемая площадь составит 12,4 га, в т.ч. площадь захоронения – 11,5 га, хозяйственно-бытовая зона – 0,9 га. Мощность полигона – 404083,3 т.
	Объем отходов для приема на полигон:

	Годы 
	Всего, в т.ч. 
	Смешанные коммунальные отходы
	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль 
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений

	2027
	28013
	27007
	906
	100

	2028
	30714
	29708
	906
	100

	2029
	33685
	32679
	906
	100

	2030
	36953
	35947
	906
	100

	2031
	40548
	39542
	906
	100

	2032
	44502
	43496
	906
	100

	2033
	48852
	47846
	906
	100

	2034
	53637
	52631
	906
	100

	2035
	58900
	57894
	906
	100

	2036
	64689
	63683
	906
	100

	Объем отходов для захоронения:

	Годы 
	Всего, в т.ч. 
	Смешанные коммунальные отходы
	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль 
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений

	2027
	5462
	4456
	906
	100

	2028
	5908
	4902
	906
	100

	2029
	6398
	5392
	906
	100

	2030
	6937
	5931
	906
	100

	2031
	7530
	6524
	906
	100

	2032
	8183
	7177
	906
	100

	2033
	8901
	7895
	906
	100

	2034
	9690
	8684
	906
	100

	2035
	10559
	9553
	906
	100

	2036
	11514
	10508
	906
	100

	Объем отходов для последующей передачи спецорганизациям

	Годы 
	Всего, в т.ч. 
	Смешанные коммунальные отходы
	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль 
	Иловый осадок от канализационных очистных сооружений

	2027
	22551
	22551
	0
	0

	2028
	24806
	24806
	0
	0

	2029
	27287
	27287
	0
	0

	2030
	30016
	30016
	0
	0

	2031
	33018
	33018
	0
	0

	2032
	36319
	36319
	0
	0

	2033
	39951
	39951
	0
	0

	2034
	43947
	43947
	0
	0

	2035
	48341
	48341
	0
	0

	2036
	53175
	53175
	0
	0


Отвал ПСП (6002). При хранении ПСП с дефлирующей поверхности отвала происходит сдув пыли. ПСП снятый при строительстве полигона в объеме 46023 м3 (82841,4 тонн) хранится для рекультивации полигона при его закрытии. Высота отвала 7,5 м, площадь в плане 10115 м2.
Формирование траншей, хранение грунта (6003). Для изоляции ТБО используется грунт в объеме 9000 м3, вынутый экскаватором из рабочей траншеи и складируемый в виде вала. При переработке и хранении грунта происходит выброс пыли. Высота вала 3 м, длина 200 м, ширина 15 м, площадь в плане 3000 м2. Хранение грунта 8760 час/год.
Итого предприятие насчитывает 3 стационарных источника эмиссий в окружающую среду (отражено на Схеме размещения источников выбросов и загрязнения атмосферного воздуха (существующее положение и прогноз)), которые выбрасывают 11 наименований загрязняющих веществ. 
7) информация: 
о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления;
о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;
о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений, и ликвидации их последствий:
Вероятность масштабных (крупных) аварий при работах очень низка.
8) краткое описание:
мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;
возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;
способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности
Необратимых воздействий на окружающую среду при соблюдении проектных решений не будет. Для достижения целей по восстановлению ОС предприятием разработан план ликвидации на основании, которого будет разработан проект ликвидации. Планом ликвидации принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации, целью которого является предотвращение отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки
воздействия на окружающую среду.
Экологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI и иных нормативных правовых актов. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласно ЭК РК – обязательная процедура для намечаемой деятельности, в рамках которой оцениваются возможные последствия хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий с учетом требований экологического законодательства.
Законодательство РК в области технического регулирования основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Закона РК «О техническом регулировании» от 30.12.2020 года № 396-VI ЗРК и иных нормативных правовых актов. Техническое регулирование основывается на принципах равенства требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия требованиям, установленным в технических регламентах и стандартах.
Технические удельные нормативы эмиссий устанавливаются на основе внедрения наилучших доступных технологий.
Земельное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Земельного кодекса РК» №442-II от 20 июня 2003 и иных нормативных правовых актов. Задачами земельного законодательства РК является регулирование земельных отношений в целях обеспечения рационального использования и охраны земель.
Водное законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из «Водного кодекса РК» №481-II ЗРК от 9 июля 2003 года и иных нормативных правовых актов. Целями водного законодательства РК являются достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для улучшения жизни населения и окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологическое законодательство РК основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса РК от 7.07.2020 года №360- VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иных нормативных правовых актов. Кодекс регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях реализации конституционного права на охрану здоровья
Общие положения проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о ведении намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности на всех стадиях ее организации в соответствии со стадией разработки предпроектной или проектной документации определяет «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280. Методической основой проведения ОВОС являются:
- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.21 г. «Об утверждении инструкции по организации и проведению экологической оценки»;
− «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов ОС» (Методические рекомендации) утверждены Минздравом РК от 19.03.04 г.
Выбросы загрязняющих веществ, определяемые расчетным путем, приведены в соответствии с принятыми методическими подходами, рекомендованными МООС РК. Необходимые расчеты максимально разового и валового выбросов загрязняющих веществ на основании исходных данных выполнены с учетом требований и положений.
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