Наименование и местоположение объекта: Рудник «Шатыркуль» расположен в Жамбылской области на территории Шуского района, Актюбинского сельского округа.
Наименование и адрес юридического лица: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» Shatyrkol-Jaysan tau-ken ondirisi в городе Шу. Жамбылская область, Шуский район, Шуская г.а., город Шу, улица К. Сатпаев, дом 42. 
Реквизиты предприятия:
БИН 241 041 017 576
Вид основной деятельности по ОКЭД: Добыча медной руды
Количество промплощадок и их адреса: 
Территория существующего рудника «Шатыркуль» условно разделена на три зоны: основная (карьер и шахта), вспомогательная и административно-бытовая (служебный городок).
В состав основной зоны входят:
– электрическая подстанция «Шатыркуль» ПС 35/6 кВ;
– карьер;
– шахта;
– отвалы;
– склад временного хранения руды.
В состав вспомогательной зоны входят:
– склад горюче-смазочных материалов (ГСМ);
– ремпункт и гаражи для горношахтного оборудования и других автомобилей на 14 единиц;
– пожарная часть;
– здание ЗРГШО;
– базисный расходный склад взрывчатых материалов (ВМ).
В состав административно-бытовой зоны входят:
– здание здравпункта и прачечной;
– административный корпус;
– два жилых дома (общежития);
– баня;
– столовая;
– резервуары холодной воды;
– септики;
– жилой корпус.
Близлежащими населенными пунктами к руднику Шатыркуль являются: с. Шокпар (25 км к северо-востоку), ж.д станция Эспе (31 км к северу), с. Бирликустем (32 км к западу), Берлик (37 км к западу), Шу (40 км к западу). В непосредственной близости от месторождения, в радиусе 25-30 км крупные населенные пункты отсутствуют, они тяготеют к долине р. Шу и линии железной дороги. К руднику проложена автомобильная дорога с асфальтовым и частично щебенистым покрытием.

НДВ
Настоящий проект содержит предложения по нормативам допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу рудника «Шатыркуль» ТОО «Корпорация Казахмыс» Shatyrkol-Jaysan tau-ken ondirisi на 2026-2031 годы. 
Основанием для разработки проекта нормативов допустимых выбросов является получение Экологического разрешения на воздействие для объектов I категории.
РУДНИК «ШАТЫРКУЛЬ»:
Вся основная производственная деятельность по добыче руды в настоящее время осуществляется шахтным способом. На поверхности имеются только площадки перегрузки руды. Вмещающие породы вывозятся на отвалы.
Существующий рудник Шатыркуль имеет 4 производственные площадки:
Площадка №1 - рудник – Шатыркуль. На данной площадке осуществляет деятельность только вспомогательное производство (склад ГСМ, металлообработка, сварочные работы, покрасочные работы, и др. сервисные работы);
Площадка №2 - ст. Бирлик, находится на расстоянии 37 км к западу в п. Бирлик, на которую с обогатительной фабрики осуществляется перевозка получаемого медного концентрата в мешках «биг-бегах». Транспортировка концентрата в «биг-бегах» предотвращает образование пылевыделений при погрузочно-разгрузочных работах. 
Площадка №3 – Западное ответвление рудника Шатыркуль. Минимальная производительность Западного ответвления составляет 100000 т/год в 2026 г. с постепенным наращиванием добычи до 400000 т/год к 2030 году. К Западному ответвлению относятся следующие объекты: вентиляционный восстающий 2 Западного ответвления, портал №5, портал №7, вентиляционный восстающий портала №7, перегрузочные площадки руды, породные отвалы №8, №10, отвалы ПРС №1, №2, №5. Также предусмотрены горно-капитальные работы. 
Площадка №4 – Основная зона рудника Шатыркуль, производительность которой составляет 520200 т/год в 2026 г. и постепенное снижение добычи до 100000 т/год к 2035 году. К площадке Основной зоны относятся: вентиляционные восстающие 1, 3, 4, 7 Основной зоны, стволы Вентиляционный 1, 2, 3, порталы №2, №3, №4, №6, перегрузочные площадки руды, отвалы ПРС №3, №4 и отработанные карьеры 1 и 2. Также учитываются горно-капитальные работы.
В настоящем проекте рассмотрена схема вскрытия запасов Основной зоны с учетом фактически пройденных вскрывающих выработок, охватывающая фланги рудной зоны и нижние горизонты залегания, а также представлены схемы вскрытия запасов Западного ответвления.
Западное ответвление рудника «Шатыркуль» – производительность по руде на 2026 год составляет 100 тыс.т, на 2027г. – 150 тыс.т, на 2028-2029гг. – 300 тыс.т, на 2030-2035гг. – 400 тыс.т. Плотность вмещающих пород – 2,71 т/м3, плотность руды – 2,96 т/м3, влажность горной массы – 0,5%.
Основная зона рудника Шатыркуль – производительность по руде на 2026 год составляет 520,2 тыс.т, на 2027г. – 470,2 тыс.т, на 2028-2029гг. – 320,2 тыс.т, на 2030-2034гг. – 220,2 тыс.т. Плотность вмещающих пород – 2,71 т/м3, плотность руды – 3,14 т/м3, влажность горной массы – 1,4%.
Вскрытие запасов Основной зоны
Запасы Основной зоны по простиранию рудных тел разбиты на участки, при этом шахтное поле разбито на горизонты через каждые 60 метров. Вскрытие и отработка запасов по участкам предусматривается по следующим схемам: 
- запасы между геологическими профилями 01 и 32 вскрываются с существующих горно-капитальных выработок транспортными съездами до гор.320м, штреками рудных горизонтов, вентиляционными восстающими, лифтовым восстающим, стволами «Вентиляционный-1», «Вентиляционный-1 слепой» и «Вентиляционный-3 всп.», проходимым буровой установкой «Rhino-2007DC» каскадами;
- доработка запасов между геологическими профилями 32 и 40 ниже гор.500м осуществляется с использованием существующих горно-капитальных выработок.
Основные проектные решения по технологическим процессам при отработке запасов Основной зоны
- спуск и подъем людей – по транспортным съездам;
- доставка руды из забоев погрузочно-доставочной машиной до перегрузочной камеры;
- транспортировка руды по транспортным съездам на поверхностную перегрузочную площадку;
- способ проветривания при ведении горных работ на участке между геологическими профилями 01 и 32 – нагнетательный, при ведении горных работ на участке между геологическими профилями 32 и 40 – всасывающий.
- откачка шахтной воды на поверхность осуществляется главными и участковыми насосными станциями;
- стволы «Вентиляционный-1», «Вентиляционный-1 слепой» и лифтовые восстающие являются запасными выходами и оборудуются аварийным подъемом. 
Вскрытие запасов Западного ответвления
Запасы Западного ответвления, аналогично запасам Основной зоны, разграничены по простиранию рудных тел и горизонтам через каждые 60 метров:
- запасы между геологическими профилями 40 и 43 вскрываются транспортными съездами с существующих горно-капитальных выработок (гор.680м) до гор.440м штреками рудных горизонтов, вентиляционными и лифтовыми восстающими;
- запасы между геологическими профилями 11 и 40 вскрываются транспортными съездами до гор.320м с выездной траншеи, располагаемыми в центре шахтного поля, штреками рудных горизонтов, вентиляционным и лифтовым восстающими, стволами «Вентиляционный-2», «Вентиляционный-3», «Вентиляционный-2 слепой» и «Вентиляционный-3 слепой», проходимым буровой установкой «Rhino-2007DC» каскадами.
Основные проектные решения по технологическим процессам при отработке запасов Западного ответвления:
- спуск и подъем людей – по транспортным съездам;
- доставка руды из забоев погрузочно-доставочной машиной до перегрузочной камеры;
- транспортировка руды по транспортным съездам на поверхностную перегрузочную площадку;
- способ проветривания при ведении горных работ на участке между геологическими профилями 40 и 43 – всасывающий, при ведении горных работ на участке между геологическими профилями 11 и 40 – нагнетательный;
- откачка шахтной воды на поверхность осуществляется главными и участковыми насосными станциями;
- стволы «Вентиляционный-2», «Вентиляционный-3», «Вентиляционный-2 слепой» «Вентиляционный-3 слепой» и лифтовые восстающие являются запасными выходами и оборудуются аварийным подъемом.
Выполнение горнопроходческих работ осуществляется шестью специализированными проходческими бригадами, из них три бригады - для проходки горизонтальных горных горно-капитальных выработок, две бригады- для проходки горизонтальных горно-подготовительных выработок, одна бригада - для проходки стволов буровой установкой «Rhino-2007DC» и одна бригада - для проходки вертикальных восстающих выработок.
Проходческие работы по штрекам, уклонам и выработкам, а также добычные (очистные) работы, осуществляются буровзрывным способом, используется комплекс самоходного оборудования на дизельном ходу: для бурения шпуров – буровые установки Rocket Boomer S1D и Sandvik серии DD, для бурения скважин используются бурильные машины Sandvik серии DL, для погрузки отбитой горной массы – ковшевые погрузочно-доставочные машины Sandvik LH514, Scooptram ST7 (или их аналоги), для транспортировки горной массы – автосамосвал CAT AD-45 и Epiroc MT2010. Возможно использование иных видов оборудования, отвечающих заявленными характеристикам принятых к проектированию. 
Проходка вентиляционных восстающих (вертикальные выработки) осуществляется проходческим комплексом КПВ-4А, мелкошпуровым способом с применением ручных автоматических перфораторов.
Взрывные работы применяются для раздробления рудного тела при помощи взрывчатых веществ (ВВ). В качестве взрывчатого вещества используется гранулит АС-8 и его аналоги, отвечающие заявленными характеристикам. Заряд взрывчатых веществ закладывается в пробуренные шпуры и скважины, проводится монтаж взрывной сети и инициирование зарядов. Удельный расход взрывчатых материалов в соотвествии с параметрами ведения буровзрывных работ (БВР), составляет: по руде - 0,544 кг/т, по породе - 2,05 кг/м3. Разовый объем отбиваемой горной массы за один массовый взрыв составляет 443,7 м3, расход взрывчатых веществ на объем одного массового взрыва составляет 0,673 тонн.
Отбитая горная масса при ведении горно-капитальных, проходческих и добычных (очистных) работ, посредством шахтных погрузочно-доставочных машин (ПДМ) вывозятся из забоя до пунктов перегрузок с погрузкой в шахтные автосамосвалы, для последующей транспортировки по транспортным съездам через порталы выездных траншей на поверхностные перегрузочные прощадки. Пустая (вмещающая) порода Основной зоны размещается в отработанном карьерном пространстве карьеров №1 и №2. Породу Западного ответвления предусматривается размещать во внешних существующих и расширяемых породных отвалах №8 и №10.
В соответствии с проведенной инвентаризацией на 2026 год по руднику Шатыркуль установлено 53 источника загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 13 организованных источников, и 40 неорганизованных источников. В соответствии с календарным планом ведения горных работ на 2027 год установлено 54 источника загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 14 организованных источников и 40 неорганизованных источников; на 2028-2029 годы установлено 55 источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 15 организованных источников и 40 неорганизованных источников; на 2030-2031 годы установлено 56 источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе 16 организованных источников и 40 неорганизованных источников.
Нумерация источников загрязнения принята по разработанному Проекту нормативов эмиссий для рудника Шатыркуль и обогатительной фабрики ТОО «Корпорация Казахмыс» Shatyrkol-Jaysan tau-ken ondirisi на 2026 год (Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории № KZ46VCZ14621052 от 25.09.2025г.).
От установленных источников загрязнения на 2026-2031 гг. в атмосферный воздух по руднику Шатыркуль выбрасываются загрязняющие вещества 31 наименования. Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, образуют 7 групп суммаций.
Загрязняющие вещества выбрасываемые в атмосферу представлены: железа (II, III) оксиды, марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его неорганические соединения, хрома оксид, азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, диметилбензол, метилбензол, бутан-1-ол (бутиловый спирт), этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, проп-2-ен-1-аль (акролеин), формальдегид, пропан-2-он (ацетон), бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, уайт-спирит, алканы С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая 70-20% двуокись кремния, пыль абразивная, пыль тонко измельченного резинового вулканизата. 
На период установления НДВ на 2026-2031 годы, общий суммарный объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит:
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Максимальный  разовый, г/с
	56.1206329556
	51.9815753556
	53.4192901556
	55.6217009556
	55.5663101556

	Валовый  выброс, т/год
	167.262780416
	166.883551491
	172.078344824
	174.827220192
	183.603422598



Согласно действующему проекту нормативов эмиссий для рудника Шатыркуль и обогатительной фабрики ТОО «Корпорация Казахмыс» Shatyrkol-Jaysan tau-ken ondirisi на 2026 год (Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории № KZ46VCZ14621052 от 25.09.2025г.) по руднику Шатыркуль нормативный выброс составляет: 
· валовый выброс – 189.93360947 т/год.
· максимальный разовый – 84.18911957 г/сек.
Таким образом, нормируемые выбросы разработанного проекта на 2026-2031 гг. не превышают ранее установленные лимиты выбросов. 
Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного РГУ «Департамент экологии по Жамбылской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года, по объекту – «Рудник Шатыркуль ПО «Балхашцветмет» категория определена I.

ПУО
Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятия. Количество образующихся отходов зависит от продолжительности проведения работ, объемов исходного сырья и материалов, задействованных в работах. 

Перечень отходов, образующихся на руднике «Шатыркуль» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» на период эксплуатации (2026-2031 годы).
1. Аккумуляторы отработанные автомобильные;
2. Отработанное моторное масло; 
3. Отработанное трансмиссионное масло;
4. Отработанное гидравлическое масло;
5. Отработанное индустриальное масло;
6. Отработанное трансмиссионное масло;
7. Отработанные теплоносители (антифризы и др.);
8. Ветошь промасленная;
9. Фильтры промасленные отработанные;
10. Фильтры топливные отработанные;
11. Тара из-под лакокрасочных материалов;
12. Светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором;
13. Мешкотара полипропиленовая;
14. Отработанные шахтные самоспасатели;
15. Тара металлическая из-под ГСМ;
16. Нефтешлам при зачистке резервуаров;
17. Отходы офисной техники и другого электронного оборудования;
18. Отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники;
19. Пыль абразивно-металлическая;
20. Медицинские отходы;
21. Шины автомобильные отработанные;
22. Фильтры воздушные отработанные;
23. Огарки сварочных электродов;
24. Лом черных металлов;
25. Лом цветных металлов;
26. Лом абразивных изделий;
27. Отработанные тормозные колодки;
28. Отходы труб ПВХ;
29. [bookmark: _GoBack]Отработанные лампы, не содержащие ртуть;
30. Строительные отходы;
31. Смет с территории;
32. Твердые бытовые отходы; 
33. Вмещающая порода.

В период эксплуатации (2026-2031 гг.) прогнозируется образование 33-х видов отходов: аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, медицинские отходы, шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, отходы труб поливинилхлоридных, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода.
- опасные отходы –  20 видов (аккумуляторы отработанные автомобильные, отработанное моторное масло, отработанное трансмиссионное масло, отработанное гидравлическое масло, отработанное индустриальное масло, отработанное трансформаторное масло, отработанные теплоносители (антифриз и др.), ветошь промасленная, фильтры промасленные отработанные, фильтры топливные отработанные, тара из-под лакокрасочных материалов, светильники шахтные головные отработанные с аккумулятором, мешкотара полипропиленовая, отработанные шахтные самоспасатели, тара металлическая из-под ГСМ, нефтешлам при зачистке резервуаров, отходы офисной техники и другого электронного оборудования, отработанные картриджи печатающих устройств и копировальной техники, пыль абразивно-металлическая, медицинские отходы);
- неопасные отходы – 13 видов (шины автомобильные отработанные, фильтры воздушные отработанные, огарки сварочных электродов, лом черных металлов, лом цветных металлов, лом абразивных изделий, отработанные тормозные колодки, отходы труб поливинилхлоридных, отработанные лампы, не содержащие ртуть, строительные отходы, смет с территории, твердые бытовые отходы, вмещающая порода). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.
В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 
В соответствии с Правилами разработки программы управления отходами, утвержденными Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318, «приоритетные виды отходов – это виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду». Плановый период Программы – 2026-2031 годы. 
Приоритетными видами отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов на руднике «Шатыркуль» филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» являются:
- Мешкотара полипропиленовая (опасные);
- Тара металлическая из-под ГСМ (опасные);
- Нефтешлам при зачистке резервуаров (опасные);
- Твердо-бытовые отходы (неопасные);
- Вмещающие породы (неопасные).

Мешкотара полипропиленовая.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования мешкотары полипропиленовой подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление мешкотары полипропиленовой осуществляется в металлическом контейнере объемом 1,2 м3, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.
Тара металлическая из-под ГСМ.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 10% от ежегодного объема образования тары металлической из-под ГСМ подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление тары металлической из-под ГСМ осуществляется на специально отведенной площадке на открытой бетонированной площадке, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи в «Региональное единое складское хозяйство» (РЕСХ) ПО «БЦМ» с последующей передачей специализированной сторонней организации по договору.
Нефтешлам при зачистке резервуаров.
Применяются следующие мероприятия по обращению: 5% от ежегодного объема образования нефтешлама при зачистке резервуаров подлежат повторному использованию на собственные нужды предприятия, в соответствии с п.2 ст.329 ЭК РК.
Накопление нефтешлама при зачистке резервуаров осуществляется в металлической емкости (бочке), вместимостью 200 л на территории склада ГСМ, сроком накопления не более 6-ти месяцев до даты их передачи специализированной сторонней организации по договору.
Вмещающие породы.
Учитывая требование «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» раздела 7 «Обращение с отходами» п. 1 «Переработка хвостов обогащения, вскрышных и вмещающих пород, использование их в целях проведения технического этапа рекультивации отработанных нарушенных и загрязненных земель, закладки во внутренние отвалы карьеров и отработанные пустоты шахт, для отсыпки карьерных дорог, защитных дамб и сооружений» Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК, часть вмещающих пород от общего ежегодного объема образования подлежит для засыпки (рекультивации) карьеров и дорог. Захоронение осуществляется на отвалах №8 и №10.
Твердые-бытовые отходы.
Применяются следующие мероприятия по обращению с твердо-бытовыми отходами (ТБО): накопление ТБО и раздельная сортировка. Накопление твердых бытовых отходов на месте их образования осуществляется сортированием по фракциям в пластиковых или металлических контейнерах, оснащенных крышками на специально отведенной площадке с твердым покрытием, оборудованной ограждением с 3-х сторон, высотой 1,5 м на территории предприятия. После накопления мокрой фракции твердых бытовых отходов в контейнере при температуре 0⁰С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток, передается сторонней специализированной организации по договору. Сухая фракция твердых бытовых отходов после накопления, но не более 6 месяцев, передается сторонней специализированной организации по договору.
На территории предприятия осуществляется раздельный сбор следующих компонентов ТБО: отходы бумаги, картона; отходы пластмассы; пластика; пищевые отходы; отходы стекла; металлы; древесина; резина (каучук). В соответствии с п.2 ст.333 ЭК РК, ТБО являются отходами, которые могут утратить статус отходов и перейти в категорию вторичных ресурсов. Заказчиком будут заключены договора на передачу вторичного сырья специализированным организациям для дальнейшей переработки.

Объемы образования, использования и захоронения вмещающих пород (2026-2031 гг.) составляет:
	Показатели
	Ед. изм.
	Годы

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.

	Образование вмещающих пород
	м3
	86987,47
	153437
	145968,2
	165973,1
	183965,7
	183612

	
	тонн
	235736,05
	415814,27
	395573,822
	449787,101
	498547,047
	497588,52

	Использование вмещающих пород (для засыпки (рекультивации) карьеров)
	м3
	32064,49
	99280
	73473
	64049,12
	62101,3
	59594

	
	тонн
	86894,77
	269048,8
	199111,83
	173573,12
	168294,52
	161499,74

	Использование вмещающих пород (для засыпки дорог)
	м3
	16525,3
	16525,3
	16525,3
	16525,3
	16525,3
	16525,3

	
	тонн
	44783,48
	44783,48
	44783,48
	44783,48
	44783,48
	44783,48

	Объем породы для захоронения на отвалах №8 и №10
	м3
	38397,71
	37631,7
	55969,9
	85398,68
	105339,1
	107492,7

	
	тонн
	104057,8
	101981,99
	151678,512
	231430,501
	285469,047
	291305,3



Общее количество отходов, образующихся на период эксплуатации (2026-2031 гг.), составляет:
- на 2026 г. - 236160,22096 т
- на 2027 г. - 416238,04914т
-на 2028 г. - 395997,55780т
-на 2029 г. - 450210,94922т
-на 2030 г. - 498970,99587т
-на 2031 г. - 498012,46887т


Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.
