
Наименование и местоположение объекта: Жезказганское месторождение расположено в Улытауском районе, области Ұлытау.
Наименование и адрес юридического лица: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi». Казахстан, Ұлытау область, г. Жезказган, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание 1, почтовый индекс 100600.
Реквизиты предприятия:
БИН 060 641 009 902
Вид основной деятельности: Отработка запасов окисленных руд Жезказганского месторождения открытым способом.
Основные производственные показатели отработки запасов окисленных руд Жезказганского месторождения на период 2027-2028 гг. 
Производственные показатели
	Показатели
	Ед.изм.
	2027 г

	
	
	Карьер 
ПетроХолм
	Карьер Мариинский.
	Карьер 
Район ствола 47

	Горная масса, из них:
	тыс.м3
	186,6
	950,0
	1800

	- Товарная руда
	тыс.т
	161,7
	242,0
	420

	- Вскрышная порода
	тыс.м3
	121,3
	856,5
	1636,2



	Показатели
	Ед.изм.
	2028 г.

	
	
	Карьер 
Район ствола 47
	Карьер Покро-Север

	Горная масса, из них:
	тыс.м3
	1446,6
	1192,3

	- Товарная руда
	тыс.т
	421,7
	883,9

	- Вскрышная порода
	тыс.м3
	1280,3
	834,4



ПРС.
	Карьер
	Количество ПРС м3/час
	Количество ПРС м3/год
	Время работы час/год

	N 6932. Карьер Петро-Холм
	83,333
	5500
	66

	N 6934. Карьер Мариинский
	227,273
	15000
	66

	N 6946. Карьер Район ствола 47
	328,17
	43319
	132

	N 6910. Карьер Покро-Север
	420,833
	27775
	66



Буровые работы. 
	Показатели
	Ед.изм.
	2027 г.

	
	
	Карьер 
ПетроХолм
	Карьер Мариинский.
	Карьер 
Район ствола 47

	Номер источника
	
	6932
	6934
	6946

	- Товарная руда
	ч/год
	211,392
	316,296
	549,12

	- Вскрышная порода
	ч/год
	396,576
	2881,854
	5454,96



	Показатели
	Ед.изм.
	2028 г

	
	
	Карьер 
Район ствола 47
	Карьер Покро-Север

	Номер источника
	
	6946
	6910

	- Товарная руда
	ч/год
	551,308
	1155,222

	- Вскрышная порода
	ч/год
	4384,69
	2762,42



Взрывные работы. 
	Показатели
	Ед.изм.
	2027 г

	
	
	Карьер 
ПетроХолм
	Карьер Мариинский.
	Карьер 
Район ствола 47

	Номер источника
	
	6932
	6934
	6946

	- Расход взрывчатых веществ
	кг
	59572,4
	307565,8
	577855,6



	Показатели
	Ед.изм.
	2028 г.

	
	
	Карьер 
Район ствола 47
	Карьер 
Покро-Север

	Номер источника
	
	6946
	6910

	- Расход взрывчатых веществ
	кг
	475855,3
	383067,4


Форма собственности: (частная), Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» – «Q.I.Satbaev atyndagy Jezqazgan Tau-ken ondirisi».
Размер площади землепользования:
Землепользование Жезказганского месторождения осуществляется на основании Актов на право временного возмездного землепользования:
- Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок. № 0619572 от 01.04.2019 года до 11.03.2031 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания производственных объектов на землях, отведенных в 1948-1951 годах. Кадастровый номер земельного участка: 09-112-012-1319. Площадь земельного участка: 2982,0729 га;
Акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок № 0619585 от 01.04.2019 года, до 11.03.2031 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания производственных объектов на землях, отведенных в 1948-1951 годах. Кадастровый номер земельного участка: 09-112-012-1318. Площадь земельного участка: 1112,2019 га
Согласно «Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», выданного 
Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан РГУ «Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 23 августа 2021 года, по объекту – «Жезказганское месторождение» определена категория I.
Жезказганское месторождения меди, на котором предусматривается отработка запасов окисленных руд открытым способом расположено в области Ұлытау, в Республике Казахстан. Рядом с месторождением расположены города Сатпаев и Жезказган. 
Ближайший населённый пункт – г. Сатпаев, расположен северо-восточнее Жезказганского месторождения, с расстоянием от границ месторождения до жилой застройки около 1,8 км, а до границы территории промышленных предприятий города ‒ около 0,7 км. Областной центр – г. Жезказган расположен в юго-восточном направлении от месторождения, на расстоянии около 14 км.
НДВ
Основанием для разработки проекта нормативов допустимых выбросов послужило окончание срока действия экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду для объектов 1 категории -  Жезказганскогго месторождения (разрешение №KZ72VCZ00723491 от 11.11.2020 г.).

Общая характеристика мест размещения карьеров и отвалов
Карьеры окисленных руд «Северный Раймунд» и южный Раймунд» расположены рядом с восточным бортом карьера «Златоуст-Беловский».
Карьер окисленных руд «Лермонтово» расположен с северо-западной стороны промплощадки шахты № 57. 
Карьер окисленных руд «Кресто 7-II» расположен с южной стороны промплощадки шахты 57, рядом с железнодорожным тупиком. 
Карьеры окисленных руд «Район ствола 41-2 бис» и «Клубный» расположены с западной стороны промплощадки шахты № 57, рядом с железнодорожным тупиком.
Карьер окисленных руд «Больничный» и «Кольцевая» расположен с юго-западной стороны от промплощадки шахты №57. 
Карьер окисленных руд «Район Южного ствола» расположен с северо-восточной стороны вентиляционного ствола «Южный».
Карьер окисленных руд «Кресто-Центр» расположен с северо-восточной стороны вентиляционного ствола «Южный», восточнее карьера «Район Южного ствола».
Карьер окисленных «Кресто 8-10» расположен с юго-западной стороны существующего, ранее отработанного карьера «Анненский-Запад».
Карьер окисленных руд «Весовая» расположен с восточной стороны вентиляционного ствола «Южный», восточнее карьера «Район Южного ствола».
Карьер окисленной руды «Кресто-5» расположен с северо-восточной стороны вентиляционного ствола «Южный», северо-восточнее карьера «Район Южного ствола».
Карьер окисленных руд «Кресто-12» расположен с северо-западной стороны существующего, ранее отработанного карьера «Анненский-Запад».
Карьер окисленных руд «Район ствола 58» расположен с западной стороны южной части существующего, ранее отработанного карьера «Анненский-Запад».
Карьер окисленных руд «Анненский-Запад» расположен на западном борту существующего, ранее отработанного карьера «Анненский-Запад».
Карьер окисленных руд «Анненский 9-III» расположен на северном борту существующего, ранее отработанного карьера «Анненский-Запад».
Данным проектом предусматривается отработка запасов окисленных руд Жезказганского месторождения открытым способом на период 2027-2028 гг. Согласно календарному плану ведения горных работ на 2027-2028 гг. предусматривается отработка запасов окисленных руд по 4 карьерам: карьер Петро-Холм, карьер Мариинский, карьер район ствола 47 и карьер Покро-Север.
Карьеры окисленных руд «Мариинский» и «Петро-Холм» расположены с южной стороны промплощадки шахты № 57.
Породный отвал от карьеров предусматривается расположить с западной стороны от карьеров. Породный отвал прямоугольной формы в плане, одноярусный, высота яруса составляет 20,0 м. Объём отвала составляет 1,24 млн. м³, занимаемая площадь 62,2 тыс. м². 
С южной стороны от карьера предусматривается перегрузочная площадка, расположенная около карьера. Медная руда в дальнейшем перевозится автотранспортом до перегрузочной площадки с погрузкой руды в железнодорожный транспорт, которая расположена на расстоянии около 1,7 км по автодороге, в северо-восточном направлении от карьера, на железнодорожном тупике шахты № 57. 
Карьер окисленных руд «Покро-Север» расположен с юго-восточной стороны от промплощадки шахты № 55.
Породный отвал от карьера предусматривается расположить с западной стороны от карьера. Породный отвал прямоугольной формы в плане, одноярусный, высота яруса составляет 20,0 м. Объём отвала составляет    1,05 млн. м³, занимаемая площадь 52,43 тыс. м². 
С западной стороны от карьера предусматривается перегрузочная площадка, расположенная около карьера. Медная руда в дальнейшем перевозится автотранспортом до перегрузочной площадки с погрузкой руды в железнодорожный транспорт, которая расположена на расстоянии около 1,4 км по автодороге, в северо-западном направлении от карьера, западнее шахты № 55.
Карьер окисленных руд «Район ствола 47» расположен с северо-восточной стороны вентиляционного ствола «Южный», восточнее карьера «Кресто Центр».
Породный отвал от карьера предусматривается расположить с юго-западной стороны от карьера, в который помимо вскрыши от карьера «Район ствола 47», предусматривается вскрыша из других карьеров, таких как «Район Южного ствола», «Кресто-Центр». Общий породный отвал от этих карьеров предусматривается прямоугольной формы в плане, одноярусный, высота яруса составляет 20,0 м. Объём отвала составляет 2,36 млн. м³, занимаемая площадь 118,9 тыс. м². 
С юго-западной стороны от карьера предусматривается перегрузочная площадка, расположенная около карьера. Медная руда в дальнейшем перевозится автотранспортом до перегрузочной площадки с погрузкой руды в железнодорожный транспорт, которая расположена на расстоянии около 2,9 км по автодороге, в юго-восточном направлении от карьера, на железнодорожном тупике ст. Весовая. 
Породный отвал карьера Кресто-5. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 25,343 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 5900 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6845. 
Породный отвал карьера Кресто 8,10,12. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 2741,222 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 211000 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6735. 
Породный отвал карьера Северный и Южный Раймунд. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 24,400 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 890 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6849. 
Породный отвал карьера Ствола Южный. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет отвала №1 - 136,045 тыс.м3 и отвала №2 - 226,681 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала №1 составляет 24000 м2, площадь отвала №2 составляет 8895 м2. Отвал принят одним неорганизованным источником №6843, ввиду их близкого расположения относительно друг друга (фактически объеденены в один отвал). 
Породный отвал карьера Кресто-Центр. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 166,673 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 20000 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6703. 
Породный отвал карьера Петро-Холм. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 634,176 тыс.м3 . В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 27300 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6852. 
Породный отвал карьера Мариинский. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 451,726 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 34700 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6842. 
Породный отвал карьера Анненский Запад. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 315,008 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 31500 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6850. 
Породный отвал карьера Кресто 7-II. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработке карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 283,979 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 33000 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6914. 
Породный отвал карьера карьера Больничный и Кольцевая. Предназначен для хранения вскрышных пород, образованных от открытой разработки карьера. Объем накопленных вскрышных пород составляет 57,984 тыс.м3. В настоящее время вскрышные породы на отвалах не размещаются. Воздействие на атмосферный воздух осуществляется только от статического хранения ранее накопленных вскрышных пород. Площадь отвала составляет 12000 м2. Отвал принят неорганизованным источником №6740. 
Породный отвал карьера Анненский 9-3, Породный отвал карьера Весовая, Породный отвал карьера Клубный, Породный отвал карьера Покро-Север, Породный отвал карьера Лермонтово, Породный отвал карьера Ствол 58 - данные отвалы не сформированы в связи с фактическим отсутствием вскрышной породы (проектные данные о наличии вскрышной породы фактически не подтвердились) при выполнении добычных работ. 
В соответствии с принятыми проектными решениями по отработке Жезказганского месторождения окисленных руд, на период 2027 г. установлены 23 источника загрязнения атмосферного воздуха из которых 23 неорганизованных источников, на период 2028 г. установлены 19 источников загрязнения атмосферного воздуха из которых 19 неорганизованных источников.
От установленных источников загрязнения на период 2027-2028 гг. в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 12-ти наименований, в т.ч. обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, и образующие 2 группы суммаций.
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: железо (II, III) оксиды, марганец и его соединения, азота (IV) диоксид, азот (II) оксид, углерод (Сажа), сера диоксид, углерод оксид, керосин, уайт-спирит, алканы С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния.
На период установления НДВ на 2027-2028 гг., объем выбрасываемых загрязняющих веществ, составит: 
· с учетом выбросов от передвижных источников:
- на период 2027 г. - 347.11826789 т/год;
- на период 2028 г. - 272.15502334 т/год.
· без учета выбросов от передвижных источников:
· - на период 2027 г. - 343.2483394 т/год;
· - на период 2028 г. - 267.9811127 т/год.

Намечаемая деятельность по отработке запасов окисленных руд Жезказганского месторождения открытым способом предусматривается на период 2027-2028 гг.
Производственная деятельность по отработке окисленных руд в настоящем проекте от 352,2 тыс. тонн до 1112,8 тыс. тонн в год, т.е. меньше чем в действующем разрешении №KZ72VCZ00723491 от 11.11.2020 г. (от 1400 тыс. тонн до 2000 тыс. тонн).
Пояснение к изменениям источников: 
По действующему ЭРВ на 2026 г. выбросы ЗВ по месторождению составляют – 386,82541т, согласно данного проекта выбросы ЗВ сост-т на 2027 год - 343,2483394 т/год, что на 43,5770706 т меньше в сравнении с предыдущим проектом, а в 2028 г- 267,9811127 т, что на 118,8442973 т меньше. 
Также уменьшилось количество источников выбросов ЗВ на 3 ист.: было 26 источников, стало- 23. 
Согласно ЭВР на 2026 год рассматривалось 4 карьера, данным проектом рассматривается на 2027 год – 3 карьера, на 2028 год -2 карьера.
Превыш.выбросов ЗВ не наблюдается.

ПУО
На период проведения работ прогнозируется образование 6-ми видов отходов: вскрышные породы, тара из-под лакокрасочных материалов, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов, стружка черных металлов, твердые бытовые отходы.
- опасные отходы – 2 вида (тара из-под лакокрасочных материалов, промасленная ветошь);
- неопасные отходы – 4 видов (вскрышные породы, огарки сварочных электродов, стружка черных металлов, твердые бытовые отходы). 
- зеркальные отходы – отсутствуют.
Отходы от обслуживания и эксплуатации автотранспорта на карьерах не предусматриваются, так как техническое обслуживание транспорта проводится на базе предприятия «Транко-Экспресс» по договору. Дополнительный персонал на период эксплуатации проектом не предусматривается.
Вскрышные породы образуются в результате отработки карьеров.
Ежегодный объем образования вскрышных пород составит: 
2027 г. – 2550181 м3 (6681474,22 т), 
2028 г. – 2086925 м3 (5467743,5 т).
При эксплуатации карьеров часть вскрышных пород будет использоваться для подсыпки автодорог. Годовой объем вскрышных пород для подсыпки автодорог составляет 20000 м3 (52400 т). Таким образом, ежегодный объем вскрышных пород составит:
2027 г. – 2530181 м3 (6629074,22 т), 
2028 г. – 2066925 м3 (5415343,5 т).
В период подготовительных работ отработки месторождения прогнозируется образование 5 видов отходов: ТБО, тара из-под ЛКМ, огарки сварочных электродов, стружка черных металлов, промышленная ветошь.
Неопасные отходы:
- твердые бытовые отходы (образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады) (отходы бумаги и картона, отходы пластмассы, пластика и т.п., отходы древесины, отходы стекла, металлы, резина, прочие):
2027 – 2028 гг. – 0,75 т/год.
- огарки сварочных электродов (образуются в результате технологического процесса сварки металлов при выполнении работ):
2027 г – 0,000006 т/год,
2028 г – 0,000011 т/год.
- стружка черных металлов (образуется при инструментальной обработке металлов):
2027 – 2028 гг. – 0,00928 т/год.
Опасные отходы:
- тара из-под ЛКМ (образуется при использовании лакокрасочных материалов в процессе покрасочных работ):
2027 г – 0,000288 т/год,
2028 г – 0,000431 т/год.
- промасленная ветошь (образуется в процессе использования обтирочной ветоши при обслуживании автотранспорта):
2027 – 2028 гг. – 0,254 т/год.
Количество образующихся отходов в период подготовительных работ:
2028 г – 1,013574 т/год,
2029 г – 1,013722 т/год.
В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, удалению и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона РК «О разрешениях и уведомлениях». 
Исходя из соблюдения природоохранных мероприятий при обращении с отходами, должной системы управления отходами, передачей на восстановление и (или) удаление, определено, что уровень воздействия отходов производства и потребления на компоненты окружающей среды можно охарактеризовать как воздействие допустимое.
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Вода, используемая на полив отвалов, автодорог и бурения массива, в объеме 13916 м3/год используется безвозвратно. 
На рассматриваемых участках месторождения Жезказган постоянные водотоки отсутствуют, водоприток подземных вод в карьерах в период всей отработки месторождения не наблюдается, соответственно объемы водоотведения отсутствуют.
Таким образом, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут.

