Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция УПН Ю.Каратобе Актюбинская область Байганинский район»
Данная работа выполнено в соответствие договору на оказание услуг. Разработчик проекта Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02354Р от 15 декабря 2021г).
Участок работ расположен на месторождении «Ю.Каратобе». Месторождение «Ю.Каратобе» в административном отношении входит в состав Байганинского района Актюбинской области, которая расположена в северо-западной части Республики Казахстан.
Районный центр, аул Карауылкельды, являющийся одновременно железнодорожной станцией, расположен на расстоянии 105км; от месторождения
«Ю.Каратобе». Сообщение с ним по профилированной грунтовой дороге (грейдере) и по проселочным дорогам. Крупным ближайшим населенным пунктом является поселок Жаркамыс, расположенный на правом берегу реки Эмба, на расстоянии 5 км. В 85 км к северо-востоку от района работ находится разрабатываемое месторождение Жанажол с действующим нефтепроводом. Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. 
Целью настоящего раздела является обеспечение требования техники безопасности и улучшение обслуживания техническим персоналом площадок повышенной опасности, а также для улучшения технологии подготовки нефти на УПН Ю.Каратобе. В целях улучшения технологического процесса подготовки нефти, а также виду изменения технологического режима нефти на УПН Ю.Каратобе, по  инициативе Заказчика было принято решение о разработке рабочего проекта «Реконструкция УПН Ю.Каратобе». Мощность предприятия до реконструкции УПН Ю.Каратобе составляла 117,5 тыс.тонн нефти в год (по данным заключениям от 2017 года). Мощность предприятия после реконструкции УПН Ю.Каратобе составляет 282,8 тыс.тонн нефти в год.
Описание технологической схемы.  На УПН Ю.Каратобе предусмотрена 4-х ступенчатая подготовка нефти. 
1-ая ступень. Нефтегазовая смесь от добывающих скважин поступает по существующему трубопроводу через АГЗУ на нефтегазовый сепаратор НГС-1 (НГС II-1,6-2000-1), где происходит 1-ая ступень отделения газа от нефти. Газ, отсепарированный в нефтегазосепараторе поступает в сетчатые вертикальные газосепараторы ГС-1, ГС-2 для дополнительной очистки от капельной жидкости – газоконденсата и механических примесей. После вторичной очистки в газосепараторе ГС-3 газ используется на собственные нужды: в котельной, печах нагрева нефти, на запальные устройства дежурных горелок Фвд и Фнд. Также газ используется для выработки электроэнергии в газопоршневой электростанции ГПЭС. На данном этапе отделяется 80-90% газа от нефти.
 2-ая ступень. Нефть с остаточным газом поступает по трубопроводу в нефтегазовый сепаратор НГС-2 (НГС II-1,6-2000-1), где происходит 2-ая ступень отделения газа от нефти. Газ отсепарированный в нефтегазосепараторе направляется и сжигается на факеле низкого давления Фнд. На данном этапе отделяется 20-25% газа от нефти. 
3-я ступень. Нефть после 2-ой ступени отделения газа от нефти с НГС-2 поступает по трубопроводу в концевую сепарационную установку КСУ (НГС II-1.6-2000-2) где происходит 3-яя окончательная ступень отделения газа от нефти.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем;
Источник 0002 - Компрессор передвижной с ДВС
Источник 0003 – Битумный котел;
Источник 0004 – Электростанция передвижная с бензиновым двигателем;
Неорганизованные источники:
Неорганизованные источники:
Источник 6001 –Планировка грунта;
Источник 6002 – Выемочно-погрузочные работы;
Источник 6003 – Пост покраски;
Источник 6004 – При уплотнение грунта катками;
Источник 6005 – Сварочный пост;
Источник 6006 – Разгрузка пылящих материалов;
Источник 6007 – Транспортировка пылящих материалов;
Источник 6008 – Гудронатор ручной;
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 4 ед.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ на 2026г составляет: 4,850264 г/сек; 0,6702947 т/г.
При реализации проекта количество отходов при строительстве производства на 2026г составляет – 119,718, из них: Опасные отходы: Тара из-под лакокрасочных материалов – 0,21959 т/год, не опасные отходы: Коммунальные (твердо-бытовые) отходы – 1,57808 т/год, Огарки сварочных электродов – 0,0291т/год. На период работы вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 4.0, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Новосибирск и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны полигона.
