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Основанием проведения «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) и подготовки отчета о воздействии послужило расширение территории хвостохранилища ТОО «Nova Цинк» и получение заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности KZ08RYS01761553 от 04.06.2026, выданное РГУ «Департамент экологии Карагандинской области КЭРК МЭ и ПР РК» выводом которого является необходимость проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду (копия прилагается).
Для проектируемой деятельности был разработан рабочий проект «Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики, расположенной в Карагандинской области, Шетском районе, п. Акжал».
Настоящий проект разработан в соответствии с Экологическим Кодексом РК (ст.65), согласно которому «Оценка воздействия на окружающую среду» является обязательной для намечаемых деятельностей, относящихся к приложению 1, раздел 1 Экологического кодекса Республики Казахстан. Приложение 1, раздел 2, пункт 6.6 Экологического Кодекса Республики Казахстан - «хвостохранилища». В связи с этим в настоящем проекте представлены все участки и виды работы, которые предусмотрены рабочим проектом. 
На этапе оценки состояния компонентов окружающей среды приведена обобщенная характеристика природной среды в районе производственной деятельности, рассмотрены основные направления хозяйственного использования территории и определены принципиальные позиции по оценке воздействия на окружающую среду, включающие в себя:
-	характеристику планируемой производственной деятельности;
-	анализ производственной деятельности для установления видов и интенсивности воздействия на природные среды, территориального распределения источников воздействия;
-	охрану атмосферного воздуха от загрязнения;
-	охрану водных ресурсов от загрязнения и истощения;
-	характеристику образования и размещения объемов отходов производства и потребления в процессе планируемой деятельности;
-	прогноз аварийных ситуаций и их предупреждение;
-	природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Максимальный валовый объем загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу на рассматриваемый период 2026–2033 гг., согласно данного проекта составит 21,4898295 тонны, на период 2026–2033 г. - 21,4898295 тонны, эксплуатация с 2029 г. - 0,1378346 тонны. Валовый выброс загрязняющих веществ составит - 21,6276641 тонны.
Всего на предприятии предусмотрено образование 14 видов отходов на этап строительства и 1 вид отхода на этап эксплуатации, из них:
- Опасного класса – 2 наименования.
- Неопасного класса – 12 наименований.
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ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду
РД – руководящий документ
РСВ – разрешение на специальное водопользование
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ПСП – плодородный слой почвы
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В настоящем проекте отражена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектируемых работ в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
Целью проведения данной работы (ОВОС) является изучение современного состояния окружающей среды, определение основных направлений изменений в компонентах природной среды и вызываемых ими последствий, выработки рекомендации по составу мероприятий, которые должны быть включены в проект и направлены на охрану окружающей среды.
В методическом плане работы проводились в соответствии с действующими Республиканскими нормативными документами Министерства охраны окружающей среды. Основной методической базой при написании проекта являлась «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.
В разделах дается оценка степени информативности вопроса о состоянии компонентов окружающей среды:
- анализ приоритетных по степени воздействия факторов воздействия и характеристика основных загрязнителей окружающей среды;
- прогноз и комплексная оценка ожидаемых изменений в окружающей среде и социальной сфере при проведении намечаемых работ;
- оценка риска аварийных ситуаций;
- перечень природоохранных мероприятий, позволяющих минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды.
ОВОС составлена на основании следующих материалов:
- Рабочий проект «Реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики, расположенной в Карагандинской области, Шетском районе, п.Акжал»;
- Техническое задание на проектирование.
Заказчик и инициатор проектируемой деятельности – ТОО «Nova Цинк».
Генеральная проектная организация – ТОО "SMARTSERVICE XXI".
Настоящий проект разработан ТОО "SMARTSERVICE XXI". Лицензия на природоохранное проектирование и нормирование № 02278P от 18.05.2021 г.
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1.1. [bookmark: _Toc173742322][bookmark: _Toc173743997][bookmark: _Toc233025226]ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОО «Nova Цинк» образовано на базе Акжальского рудника, расположенного в Шетском районе Карагандинской области.
Территория площадки под расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики находится на территории месторождения Акжал.
Административно полиметаллическое месторождение Акжал и одноименный рудничный поселок расположены в Шетском районе Карагандинской области Республики Казахстан, в 252 км к северо-западу от областного центра г. Караганды и в 138,6 км к юго-востоку от г. Балкаш. 
Координаты угловых точек строительства:
1. 47°46´28.03” СШ, 73°56´49.19” ВД
2. 47°46´27.20” СШ, 73°57´46.89” ВД
3. 47°45´44.16” СШ, 73°57´50.52” ВД
4. 47°45´51.64” СШ, 73°56´34.19” ВД
Ближайшей жилой застройкой к объекту намечаемой деятельности является поселок Акжал, расположенный в юго-восточном направлении на расстоянии 4,6 км от территории проектируемого хвостохранилища, и на расстоянии 300 м от территории границ предприятия. Объекты жилой застройки поселка Акжал не входят в границы санитарно-защитной зоны промплощадки предприятия.
Обзорная карта-схема участка работ представлена на рисунке 1.1
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта района намечаемой деятельности
1.2. [bookmark: _Toc173742323][bookmark: _Toc173743998][bookmark: _Toc233025227][bookmark: _Toc132739118][bookmark: _Toc132739335][bookmark: _Toc132863486][bookmark: _Toc133578773][bookmark: _Toc133578999][bookmark: _Toc133579383]ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА (БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ).
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Участок строительства расположен в Карагандинской области, Шетском районе, п. Акжал на земельных участках с кадастровыми номерами: №09-107-061-130, № 09-107-061-132, №09-107-061-132, №09-107-086-012, №09-107-061-142, №09-107-067-191, №09-107-041-135 (географические координаты площадки изысканий: Северная широта - 47°46'С, Восточная долгота - 73°57'В)
Территория района находится на юго-востоке Казахского мелкосопочника, в зоне пустынь и полупустынь. По северной части района проходит основной водораздельный хребет Казахского мелкосопочника, представленный низкогорьями, среди которых возвышаются массивы Кызыларай (1565м), Кызылтас (1238м). Центральная часть – мелкосопочная, грядовая равнина, постепенно понижающаяся к озеру Балхаш. Реки Токрауын, Кусак, Каратал и другие начинаются на севере, текут с гор к озеру Балхаш, но часто не доходят до него. Почвы каштановые, бурые, солончаковые. В орографическом отношении месторождение расположено в пределах невысокой, но резко выраженной в рельефе Аксоран-Акжальской гряды, расчленённой на ряд небольших сопок. Возвышенные участки отделены друг от друга неглубокими, в основном, корытообразными логами. Отдельные сопки имеют, как правило, сложное очертание и крутые склоны порядка 30-40°. Относительные превышения изменяются от 30 до 60 м. На севере гряда постепенно переходит в долину суходола Косдангол, относящегося к водосбору реки Жамши. Усреднённые абсолютные отметки поверхности по участкам месторождения составляют: для Восточного – 615 м, для Центрального – 635 м. В настоящее время поверхность нарушена в результате хозяйственной деятельности горнодобывающего предприятия (карьеры, породные отвалы, дороги, промплощадки и инженерные сооружения).
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В структурно-тектоническом отношении площадь участка работ (месторождения) находится на восточном фланге Акжал-Аксоранской зоны смятия в пределах Акжальской синклинали, которая осложнена целой серией складок более высоких порядков, среди которых выделяются: Акжальская и Восточная антиклинали, Северная, Центральная, Северо- Восточная синклинали и южная группа веерообразных складок.
[bookmark: _Hlk173251608]Жильные породы широко развиты и представлены аплитами, диабазовыми и диоритовыми порфиритами, фельзитовыми и сферолитовыми порфирами. Многочисленные разрывные нарушения северо-восточного и субмеридионального направления разбивают участок на ряд блоков. Трещины залечены дайками, кварцевыми жилами и рудными телами. Вдоль некоторых из них образовались довольно мощные зоны окварцевания пород. Участками гранитоиды серицитизированы, карбонатизированы и пиритизированы. Почти на всей площади массива породы калишпатизированы.
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По результатам выполненных инженерно-геологических исследований в геолого-литологическом строении площадки изысканий до глубины проведенных изысканий (Н=8,0м) выделено 3 основных инженерно- геологических элемента (ИГЭ), обладающих различными строительными характеристиками.
Повсеместно на строительной площадке до глубины 0,20-0,40м развит маломощный почвенно-растительный слой, представленный тяжелым и комковатым суглинком темно-коричневого до темно-серого цвета, с корнями растений. Ввиду маломощности не рассматривается как отдельный инженерно- геологический элемент (ИГЭ).
Подробная характеристика инженерно-геологических элементов (ИГЭ), приведена ниже.
ИГЭ-1. Суглинки – (dpQ11-111), залегают под почвенно-растительным слоем и непосредственно с поверхности. Мощность слоя нерасчлененных составляет 1,5-2,5м.
По визуальному описанию грунты светло-коричневые, слюдистые, слабо известковистые, с корнями растений, с червеходами (до 5-6шт. на 1,0дм2), заполненными суглинком гумусированным и полыми, с гнездами и прослоями песка.
Повсеместно на строительной площадке в кровле суглинков до глубины 0,20-0,40м повсеместно развит маломощный почвенно- растительный слой, представленный тяжелым и комковатым суглинком темно-коричневого до темно-серого цвета, с корнями растений. Содержание гумуса в верхней мелкоземлистой части плодородного слоя оценивается 2,5- 3,5%.
Коэффициент фильтрации грунтов равняется 0,3 м/сут, коэффициент Пуассона v равняется 0,35. За расчетные значения характеристик (модуля деформации, угла внутреннего трения, удельного сцепления и плотности) по деформациям рекомендуется принять их нормативные значения при коэффициенте надежности по грунту, равном 1.
За расчетные значения характеристик по несущей способности рекомендуется принять нормативные значения при коэффициенте надежности по грунту, равном для удельного сцепления 1,5, для угла внутреннего трения 1,15.
Модуль деформации в естественном состоянии по результатам штампопытов изменяется от 20,99 МПа до 27,32 МПа.  Среднее (нормативное) значение составляет 24,16МПа, которое рекомендуется принять за расчетное.
ИГЭ–2. Песок глинистый разнозернистый (аpQ11-111), серые пылеватые, легкие с линзами суглинков.
Гранулометрический состав грунтов ИГЭ-3 следующий:
галька мелкие >10мм – 9,6;
гравий крупные 10-5мм – 18,2;
гравий мелкие 5-2мм – 16,0;
песок крупный 0,5-2,0мм – 34,2;
песок средней крупности 0,25-0,50мм – 14,8;
песок мелкий 0,1-0,25мм – 7,0;
песок пылеватый 0,1-0,05мм – 0,1;
- пыль 0,05-0,01мм – 0,1;
Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик для песков рекомендуется принять по материалам лабораторных	испытаний,	с учѐтом требований нормативных документов:
Удельное сцепление – 1 кПа;
Угол внутреннего трения – 36 градусов; Модуль деформации – 18 МПа; Плотность грунта – 1,98 г/см3;
Коэффициент фильтрации грунтов – 1,9 м/сут; Коэффициент Пуассона v равняется 0,30.
За расчетные значения характеристик по деформациям рекомендуется принять их нормативные значения с коэффициентом надежности по грунту равном 1:
Удельное сцепление – 1 кПа;
Угол внутреннего трения – 36 градусов; Плотность грунта – 1,98 г/см3;
Модуль деформации – 18 МПа.
Коэффициент фильтрации грунтов – 1,9 м/сут; Коэффициент Пуассона v равняется 0,30.
За расчетные значения характеристик по несущей способности рекомендуется принять их нормативные значения с коэффициентом надежности по грунту, равном 1,5 для удельного сцепления и 1,1 для угла внутреннего трения:
Удельное сцепление – 0,67 кПа;
Угол внутреннего трения – 33 градусов; Плотность грунта – 1,98 г/см3;
Коэффициент фильтрации грунтов – 1,9 м/сут; Коэффициент Пуассона v равняется 0,30.
ИГЭ-3.  Песок глинистый разнозернистый (аpQ11-111) с включением дресвы и щебня. Гранулометрический состав грунтов следующий:
-щебень, галька мелкие >10мм - 25.5;
-дресва, гравий крупные 10-5мм - 10.5;
-дресва, гравий мелкие 5-2мм - 22.5;
-песок крупный 0,5-2,0мм - 24.5;
песок средней крупности 0,25-0,50мм - 9.5;
-песок мелкий 0,1-0,25мм - 3.5;
песок пылеватый 0,1-0,05мм - 2.5;
- пыль 0,05-0,01мм - 1.5;
По гранулометрическому составу грунты классифицируется как песок дресвянно-щебенистый.
Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик для грунтов рекомендуется принять по материалам лабораторных испытаний, с учетом требований нормативных документов:
Расчетное сопротивление грунта с суглинистым заполнителем – R0 = 350 кПа;
Плотность грунта – 2,10 г/см3;
Модуль деформации по результатам штамп-опытов изменяется от 24,67 до 32,12 МПа, со средним значение равным – 28,4 Мпа;
Коэффициент фильтрации грунтов – 1,9 м/сут; Коэффициент Пуассона v равняется 0,30.
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Климат на территории участка изысканий резко континентальный. Территория расположена на условной границе пустынной и полупустынной климатических зон и подвержена воздействию пыльных бурь и суховеев. Зимние периоды достаточно морозные и протекают с уверенным, хотя и маломощным снежным покровом. Лето на всем своем протяжении жаркое и засушливое. Осень продолжительный период, в большей части теплая и сухая
Согласно СП РК 2.04.01-2017 годовой ход температур характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.

Таблица 1.1 - Средняя за месяц и годовая температуры воздуха, ºС
	Область, пункт
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	Акадыр
	-14.8
	-14.2
	-7.1
	6.1
	13.5
	19.2
	21.1
	18.7
	12.5
	4.0
	-4.9
	-11.9
	3.5



Средняя месячная температура самого холодного месяца года – января, составляет минус 14,8 градусов, а самого теплого июля, плюс 21,1 градусов. В отдельные, очень суровые, зимы температура может понижаться до минус 45,8 градусов мороза (абсолютный минимум).
В жаркие дни температура может повышаться до плюс 42,5 градусов (абсолютная максимальная температура), средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца плюс 28 градусов.
Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки – минус 35,4 градусов с обеспеченностью 0,98 и температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – минус 30,6 градусов, температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 - минус 30,6 градусов и обеспеченностью 0,98 - минус 37,7 градусов, средняя продолжительность отопительного периода – 194-208 суток (таблица 3.3 СН РК 2.04- 21-2004).

[bookmark: _Toc172023540]Таблица 1.2 – Данные о климатических характеристиках района
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град. С
	33.8

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-11.1

	Среднегодовая роза ветров, %

	С
	7

	СВ
	10

	В
	15

	ЮВ
	17

	Ю
	13

	ЮЗ
	14

	З
	13

	СЗ
	11

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3,3

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	7





Рисунок 1.2 – Среднегодовая роза ветров, %

Согласно СП РК 2.04.01-2017 среднегодовая Средняя относительная влажность воздуха – 62%, норма осадков составляет 315 мм. Среднее количество атмосферных осадков, выпадающих за год по Карагандинской области (п. Акжал), равно 315 мм. По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее количество их выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) – 150 мм, за холодный (ноябрь-март) – 92 мм.

[image: ]
Рисунок 1.3 – Максимальная скорость ветра на высоте 80 м
Среднегодовая скорость ветра равна 3.3 м/с. Скорость ветра, повторяемость которой за год составляет 5% 7м/с. В таблице показана повторяемость направлений ветра и штилей:
В холодное время года режим ветра скадывается в основном под влиянием западного отрога сибирского антициклона, ось которого проходит по линии оз. Зайсан-Актюбинск. Эта сплошная полоса высокого давления является ветроразделительной линией. В связи с этим в рассматриваемом районе в холодное время, начиная с октября, преобладают юго-западные ветры. В январе довольно часто наблюдаются также южные и юго-восточные ветра.
В теплое время года, когда сибирский антициклон ослабевает, режим ветра изменяется. В середине лета преобладают северные и северо-восточные ветра.
Максимальная скорость ветра по румбам за январь равна 5,3 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,8 м/с. Количество дней с ветром в году составляет 280-300.
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Согласно принятому гидрогеологическому районированию, полиметаллическое месторождение Акжал находится на площади Прибалхашского бассейна I порядка.  По условиям залегания, циркуляции, водообмена, питания, химического состава под-земных вод,  по  стратиграфическому принципу в  районе  распространены в  основном,  следующие водоносные горизонты и комплексы Водоносный комплекс аллювиальных и аллювиально-пролювиальных четвертичных отложений (аQIV; аQIII-IV; аQIII; арQII-III, арQI-III) объединяет отложения, слагающие русла, высокую и низкую поймы рек Жамши, Косдонгал, Шумек, первую надпойменную террасу р. Жамши, включая покровные аллювиально-пролювиальные отложения I надпойменной террасы, а также фрагменты третьей. Мощность водоносного комплекса в долине реки Жамши изменяется от 3-5 м в краевых частях до 25-29 м в центральной части долины. Водовмещающие породы представлены песчано-гравийными, реже гравийно-галечными отложениями и песками, обладающими высокой водообильностью.
Локально водоносный среднечетвертичный современный делювиально-пролювиальный горизонт (dpQIII-IV, dpQII-III) долин мелких рек, временных водотоков, логов и ложбин стока, делювиально- пролювиальных шлейфов приурочен к прослоям и линзам супесей, песков, гравия и галечников среди глинистых пород, суглинков со щебнем.
Обводненность пород неравномерная. Мощность водосодержащих линз и прослоев не превышает 1,5-2 м. Большинство колодцев и шурфов безводные или пересыхающие; расходы колодцев и шурфов, вскрывших делювиально-пролювиальные воды, изменяются в широких пределах от 0,001 до 0,24 л/с при полном осушении водосодержащего слоя.
Водоносная зона трещиноватости эффузивных пермских пород (Р1-2) имеет огра- ниченное распространение к северу от Акжальского рудного поля и объединяет подземные воды, содержащихся в игнимбритах, песчаниках, туфах, андезитах и андезибазальтах.
Трещиноватость пород рассматриваемого комплекса развита в верхней, наиболее выветрелой, части разреза до глубины 30-40 м. Исключение составляют тектонические зоны с водами более глубокой циркуляции (до 100-150 м)
Водоносный комплекс карбонатных фаменских и турнейских отложений (D3fm-C1t) распространен в центральной части рассматриваемой территории и непосредственно на месторождении Акжал. Комплекс связан с массивными, реже скарнированными и ороговикованными, известняками, известковистыми песчаниками и алевролитами, развитыми по Акжал-Аксоранской зоне. Комплекс состоит из двух гидравлически вза- имосвязанных обводненных толщ: рыхлой коры выветривания и собственно карбонатной формации. Различные слои водоносного комплекса имеют единый уровень или очень близкие уровни, общие условия питания, гидравлически взаимосвязаны, отличаются только по литологическим особенностям и фильтрационным параметрам.
Основными элементами, определяющими условия водоносности фаментурнейских отложений, являются трещины тектонических нарушений и различные формы подземного карста. Региональный тип трещиноватости в породах развит почти повсеместно и представлен межпластовыми трещинами, разбивающими пласты пород по направлениям, близким к простиранию пород и поперечными трещинами, разбивающими пласты пород по направлениям, близким к падению пластов. Трещины локального типа приурочены к тектоническим нарушениям разрывного характера и системой сопряженных трещин, которые вдоль плоскостей нарушений нередко образуют целую зону повышенной трещиноватости. Карстовые проявления в известняках, как правило, залечены глинистым материалом. Скважинами, пробуренными на месторождении Акжал, встречены карстовые проявления в известняках на глубине до 50 м.
Карстовые пустоты размерами до 1 м обнаружены так же в карьере рудника Акжал на глубине 4-5 м от поверхности земли.
Трещиноватость описываемого комплекса в целом развита неравномерно и зависит от литологического состава и степени их затронутости тектоническими явлениями. В известняках она наблюдается до глубины 80-100 м, а в других литологических разностях затухает на глубине 40-60 м.
Подземные воды, содержащиеся в породах фамена-турне, на обнаженных участках безнапорные, а в местах, где водоносные породы погружаются под толщу водонепроницаемых глин, возникают местные напоры порядка 5-35 м.
Водоносная зона трещиноватости осадочно-вулканогенных средне-верхнедевонских пород (D2-D3f) незначительно развита к югу и юго-востоку от Акжальского рудного поля и приурочена к песчаникам, алевролитам, конгломератам, кварцевым породам, порфиритам и их туфам, базальтам, дацитам, игнимбритам. Трещиноватость пород развита в приповерхностной, наиболее выветрелой, зоне до глубины 40-50 м. Исключение составляют тектонические зоны с водами глубокой циркуляции. Уровни подземных вод устанавливаются на глубине 1-8 м.
В процессе бурения и проведения полевых работ на участке работ подземные воды были вскрыты в скважинах. Наблюдение за появившимся уровнем воды велось в процессе бурения скважин. Для замера статического уровня грунтовых вод был проведен единовременный замер уровня воды в скважинах по оканчанию буровых работ.
В скважинах вскрыт пластичный грунт, что говорит о наличии воды в порах грунта.
Грунты при вступлении во взаимодействие с водой изменяют свою консистенцию, при этом изменяются их физико-механические свойства. Такие грунты подвержены пластическим деформациям. Посезонные режимные колебания для данного участка по материалам изученности составляют 1.5-2.0м.
По химическому составу грунтовые воды характеризуются как сульфатно-натрий- калий-кальциевые, соленые, очень жесткие, слабощелочные. К бетонам марок W4, W6, W8 неагрессивные.

[bookmark: _Toc173742329][bookmark: _Toc173744004][bookmark: _Toc233025233]1.2.6. Фильтрация

Водопроницаемость – способность фильтровать воду. Скорость напорного движения грунтовых вод зависит от размеров пор грунта, сопротивлений по пути фильтрации и величины действующих напоров.
Характеристикой степени водопроницаемости грунта является коэффициент фильтрации, представляющий собой скорость фильтрации при градиенте напора, равном единице, и линейном законе фильтрации; выражает количество воды, проходящее в единицу времени через единицу сечения грунта.
По степени водопроницаемости согласно результатам проведенных исследований:
ИГЭ 1 Супесь - меняется от слабоводопроницаемого до водопроницаемого, коэффициент фильтрации изменяется от 0.19 до 0.32 м/сутки
ИГЭ 2 Суглинок - по результатам лабораторных испытаний меняется от слабоводопроницаемого до водопроницаемого, коэффициент фильтрации изменяется от
0.028 до 0.24 м/сутки и по результатам полевых исследований изменяется от 0.311 до 0.357.
ИГЭ 2 Суглинок принять водопроницаемым.
ИГЭ 2а Суглинок текучий – водопроницаемый, коэффициент фильтрации изменяется от 0.32 до 0.34 м/сутки
ИГЭ 3 Дресвяно-щебенистый грунт по результатам лабораторных испытаний меняется от слабоводопроницаемого до водопроницаемого, коэффициент фильтрации изменяется от 0.11 до 0.41 м/сутки и по результатам полевых исследований изменяется от 0.689 до 0.713. ИГЭ 3 Дресвяно-щебенистый грунт принять водопроницаемым.
ИГЭ 4 Глина - меняется от слабоводопроницаемого (за счет прослоек песка и суглинка) до водонепроницаемого, коэффициент фильтрации изменяется от 0.066 ×10-6 до 0.26 м/сутки
ИГЭ 5 Дресвяно-щебенистая кора выветривания – водопроницаемый, коэффициент фильтрации изменяется от 0.55 до 0.61 м/сутки

По степени водопроницаемости грунты подразделяются согласно ГОСТ 25100-2020: 
1.Очень сильноводопроницаемый - коэффициент фильтрации >30 м/сутки.
2. Cильноводопроницаемый - коэффициент фильтрации 3-30 м/сутки. 
3.Водопроницаемые - коэффициент фильтрации более 0.3-3 м/сутки. 
4.Слабоводопроницаемые - коэффициент фильтрации – 0.005-0.30 м/сутки. 
5.Непроницаемые - коэффициент фильтрации менее <0.005 м/сутки.
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Вид водопользования – общее.
Качество воды:
-для питьевых нужд – питьевая;
- для хозяйственно-бытовых и производственных нужд – непитьевая.
Обеспечение строительной площадки водой осуществляется от существующих сетей по согласованию с эксплуатирующей организацией и заказчиком. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует требованиям государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
На Акжальском рудном поле имеется два искусственных водоема: пруд-накопитель карьерных вод и пруд-испаритель хвостохранилища. 
В хвостохранилище осуществляется сброс промстоков обогатительной фабрики, карьерных вод и хозфекальных стоков, поступающих из поселка Акжал.
Откачиваемая карьерная вода подается в пруд-накопитель. После отстаивания и очистки вода перекачивается для оборотного использования на обогатительную фабрику, а излишки сбрасываются в хвостохранилище.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от промышленной площадки №1 ТОО «Nova-Цинк» отводятся сетью бытовой канализации на существующие очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 1400,0 м3/сутки. Очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по напорным трубопроводам отводятся в хвостохранилище, для последующего использования осветленной воды на нужды обогатительной фабрики в системе оборотного водоснабжения
Общая потребность в воде на период строительства предположительно составит:
- 2376,55  м3/год, для хозяйственно-питьевых.
- 8148,4378  м3/год, на производственные нужды (полив уплотняемого грунта, дорог).
На период эксплуатации предусмотрено поступление:
Поступление сточной воды с очистных сооружений в хвостохранилище по годам эксплуатации (тыс. м3/год): 2029 - 600,0; 2030 - 600,0; 2031 - 600,0; 2032 -600,0; 2033 - 600,0; 2034 - 600,0; 2035 - 600,0; 2036 - 600,0.
Поступление шахтной воды (тыс. м3/год): 2029 - 913,3; 2030 - 913,3; 2031 - 913,3; 2031 - 913,3; 2032 - 913,3; 2033 - 913,3; 2034 - 913,3; 2035 - 913,3; 2036 - 913,3; 
Забор воды для целей оборотного водоснабжения (тыс. м3/год): 2029 - 2295,120; 2030 - 2295,120; 2031 - 2295,120; 2032 - 2295,120; 2033 - 2295,120; 2034 - 2295,120; 2035 - 2295,120; 2036 - 2295,120;.
Общий объем водоотведения на период эксплуатации – 10 963,94 тыс. тыс. м3/год в том числе:
Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод (на очистные сооружения пос. Акжал) – 285,34 тыс. м3/год;
Водоотведение шахтных и карьерных вод Центрального участка в пруд-накопитель, Восточного участка в хвостохранилище – 8237,03 тыс. м3/год:
из них:
- водоотведение в оборотную систему слива от обогатительной фабрики в хвостохранилище – 2920,02 тыс. м3/год;
- водоотведение в локальную оборотную систему слива сгустителя цеха тяжелых суспензий – 5021,95 тыс. м3/год;
- водоотведение в локальную оборотную систему слива сгустителя цинкового концентрата – 81,19 тыс. м3/год.
На период строительства:
-на хозяйственно-питьевые нужды задействованного в строительстве персонала;
-на производственные нужды (полив уплотняемого грунта, дорог)
На период эксплуатации:
-на хозяйственно-питьевые нужды работников хвостового хозяйства
Гидрографическая сеть на территории строительства отсутствует. Следовательно, воздействия на поверхностные водные источники не ожидается. Ближайший водный объект (озеро Коктинколи) расположено в более 60 км от территории проведения работ. Таким образом участок работ не попадает в водоохранные зоны и полосы каких-либо водных источниках. При проведении работ по строительству хвостохранилища не будут производиться действия, которые могут повлечь за собой нарушение естественного режима грунтовых вод. При проведении работ сброс сточных вод отсутствует. Обеспечение рабочего персонала питьевой водой будет осуществляться за счет приводной воды. Водоснабжение на период строительства будет осуществляться привозной бутилированной водой в объеме – 2376,55  м3/период. Также при проведении строительства будет использована техническая вода в объеме – 8148,4378 м3/период. Техническая вода будет использована из оборотной воды предприятия
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Хвостохранилище предусматривается расположить с западной части ограждающей дамбы существующего хвостохранилища.
Площадь занимаемая новым хвостохранилищем составит 918 336 м2.
Класс капитальности – III, , согласно СН РК 3.04.01-2018.
По способу складирования пульпы хвостохранилище относится к наливному типу, в зависимости от рельефа района расположения – к равнинным, так как устраивается на ровной местности с обвалованием по всему периметру.
Исходя из того, что ограждающее устройство хвостохранилища возводится сразу на всю высоту, оно отнесено к плотинному (наливному) типу.
Работа проектируемого хвостохранилища планируется осуществлять в замкнутом цикле. 
Пульпа от обогатительной фабрики напорно-самотечным способом направляется по пульпопроводу в хвостохранилище, в котором происходит складирование твердой составляющей пульпы и осветление воды.
Водный баланс для хвостохранилища составлен по данным для среднего по водности года.
Исходные данные для расчета:
- плотность пульпы— 1,21 т/м3;
- плотность частиц хвостов — 2,7 т/м3;
- насыпная плотность хвостов — 1,6 т/м3;
- консистенция пульпы Т: Ж — 1:2,7;
- плотность воды - 1 т/м3;
- слой атмосферных осадков — 159,8 мм;
-испарение с водной поверхности — 5,6 мм;
В водном балансе хвостохранилища учтены:
1. Приход (поступление в хвостохранилище):
- хвостовой пульпы;
- сточная вода с очистных сооружений;
- шахтная вода;
- атмосферных осадков;
- поверхностный сток с площади локального водосбора;
2. Расход воды:
- испарение с водной поверхности (прудок);
-оборотное водоснабжение.
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Для создания хвостохранилища проектом предусматривается устройство ограждающих дамб.
С северной, западной и южной стороны дамба отсыпается из насыпных скальных грунтов, а также породами представленными супесями, суглинками, глинами с включениями дресвы и щебня. С восточной стороны используется дамба существующего хвостохранилища.
В сечении дамбы представляют собой грунтовую насыпь трапециедального сечения.
Максимальная высота дамбы для со стороны низового откоса принята равной 11,5 м. Конструкция дамб принята следующей: ширина дамб по гребню – 7,0 м, с учетом возможности проезда по ним автотранспорта и строительных механизмов, и их работы в период строительства и эксплуатации.
Заложение откосов ограждающих дамб следующее:
 - верховой (мокрый) откос – 1: 3;
 - низовой (сухой) откос – 1: 2.
Максимальная отметка верха гребня ограждающей дамбы составляет 656,5 м. Превышение отметки дамбы от максимального уровня воды в прудке составляет 3,5 м.
Возведение ограждающей дамбы выполнено на естественном основании:
 - суглинки твердые до тугопластичных с включением щебня и дресвы до 5-10%;
 - коренной элювий песчаников: кора выветривания;
 - песчаники сильно выветрелые и трещиноваты
По верховому откосу дамбы проектом предусматривается устройство противофильтрационного экрана.
Конструкция противофильтрационного экрана состоит из выравнивающего слоя и противофильтрационного элемента.
Выравнивающий слой предусматривается выполнять из местного материала (суглинок, глина).
В качестве противофильтрационного элемента предусматривается применение геомембраны из односторонней гладкой плёнки KGS толщиной 2,0 мм. По деформативным характеристикам экран из плёнки относится к гибким. По противофильтрационным свойствам экран из плёнки относится к экранам, практически полностью исключающим фильтрационные утечки. Однослойный экран представляет собой непрерывный слой полиэтиленовой плёнки.
Устройство противофильтрационного экрана по верховому откосу дамбы следующей конструкции: - выравнивающий слой - глина, м………0,2; - геомембрана KGS толщина, мм…….....2,0.
Пленка укладывается на утрамбованную поверхность выравненного глиной и суглинком слоя.
В качестве защитного слоя на плёнке используется непосредственно пульпа, по мере заполнения хвостохранилища.
Для предотвращения выхода фильтрационного потока на низовой откос и организованного отвода фильтрующейся воды в нижнем бьефе дамбы предусматривается устройство дренажной канавы. Дренажная канава устраивается за низовым откосом ограждающей дамбы для приема и отвода фильтрационной воды, выполнена с уклоном к выводной дренажной траншее.
Фильтрационная вода поступает в дренажные зумпфы, откуда дренажными насосами перекачивается обратно в хвостохранилище.
Ширина по дну дренажной канавы - 2.0 м, заложение откосов 1:3. Дренажная канава заполняется промытой фракционированной каменной
Дренажная канава заполняется промытой фракционированной каменной наброской.
 Дно и откосы дренажной канавы покрываются геотекстилем плотностью 350 г/м2 для защиты от размывания. Дренажные зумпфы представляют собой приямок для сбора фильтрационной воды с устройством площадки под установку дизельного дренажного насоса. Размеры по дну 2.5 х 2.5 м, заложение откосов 1:3.
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Для создания хвостохранилища проектом предусматривается устройство ограждающих дамб. Они представляют собой грунтовую насыпь трапециедального сечения. Работы по строительству хвостохранилища производятся в два этапа. На первом этапе отсыпается дамба карты №1 высотой 11,5 м. В период с 2030 по 2031 годы (этап «Наращивание») предусматриваются работы по повышению отметки гребня Северной, Западной и Южной дамб карты №1 с 656,5 м до 663,0 м. На втором этапе осуществляется строительство карты №2 хвостохранилища с максимальной глубиной 8,0 м и высотой дамб 11,5 м. Конструкция дамб принята следующей: 1. Ширина дамб по гребню – 7,0 м, с учетом возможности проезда по ним автотранспорта и строительных механизмов, и их работы в период строительства, эксплуатации, и обслуживания, а также с учетом обеспечения безопасности ведения работ. 2. Заложение откосов ограждающих дамб следующее: - верховой (мокрый) откос – 1:3,0; - низовой (сухой) откос – 1:2,0. 3. Максимальная глубина воды в картах хвостохранилища: - карта №1 и №2 (I и II этапы строитльства) – 8,0 м; - карта №1 (этап наращивание высоты дамбы) – 13,6 м. 
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Перед началом строительства дамб необходимо произвести производится рыхление грунта на глубину 0,20м для разрушения ходов норных животных и трещин раскрытия. Рыхление производится бульдозерами-рыхлителями или плугами. После рыхления производится прикатка грунта кулачковыми катками с поливом грунта до оптимальной влажности.
Укладка грунтов в дамбу состоит из следующих технологических операций:
 - подготовка основания;
 - отсыпка грунта на технологические карты;
 - Доп.инв. № Подпись и дата Инв. № подл. разравнивание, планировка и в ряде случаев дополнительное кондиционирование отсыпанного слоя грунта;
 - уплотнение грунта до проектной плотности;
 - контроль за работой уплотняющих машин и качеством укладки грунта;
 - подготовка поверхности уложенного слоя к последующей укладке грунта.
Возведение дамбы нужно начинать с более низких мест. Рабочая площадь дамбы должна быть разделена на равновеликие по площади карты, на каждой из которых последовательно производятся операции: выгрузка, разравнивание, и уплотнение грунта. Запрещается отсыпка дамбы отдельными участками.
Укладка грунта в ограждающие дамбы производится равномерными, без волнистости, слоями по всей длине отсыпаемого участка. Толщина отсыпаемых слоев не должна превышать 0,30 м с тщательным уплотнением кулачковыми катками. Для обеспечения отвода атмосферных осадков слои укладываются с 0,5% уклонам в обе стороны от оси. После укатки каждого слоя проводится его лабораторное освидетельствование.
Ширина полосы принимается кратной ширине захвата машин, используемых для укладки грунта в тело дамбы. Число проходов уплотняющих машин по одному следу составит 6-8.
Уплотнение можно производить сначала легкими катками (подкатка), а затем тяжелыми (укатка).
При уплотнении катками одной массы первый проход делают на первой скорости, последующие - на больших скоростях, а два последних прохода также на первой скорости.
Работу по уплотнению грунтов выполняют, применяя две основные схемы - круговую и челночную.
Уплотнение грунта в насыпи тела ограждающих дамб осуществляется при оптимальной влажности, при которой достигается наибольшая степень уплотнения. При меньшей влажности грунта следует производить доувлажнение. Коэффициент уплотнения принят равным 0,92.
По окончании устройства тела ограждающих дамб следует выполнить планировку откосов и уплотнение грунта, на откосах плотины. Далее производится отсыпка горной массы. Толщина отсыпки принята 0,75 м. Для крепления принимают камень рваный плитчатый или колотый изверженных метаморфических пород, не имеющий признаков выветривания и размокания. Отсыпка укрепления производится экскаватором снизу вверх.
Общий объем горно-капитальных работ по строительству ограждающих дамб карты № 1 (северная, западная и южная) хвостохранилища составит 723,8 тыс. м3, объем работ по реконструкции восточной дамбы составит 96,1 тыс м3.
Общий объем горно-капитальных работ по строительству ограждающих дамб карты № 2 (северная, западная и южная) хвостохранилища составит 285,3 тыс. м3.
Для уплотнения грунтов при строительстве применяют вальцовые и кулачковые катки, катки на пневмошинах, механические трамбовки, трамбующие виброплиты и механизмы ударного действия.
Вальцовые гладкие катки просты в эксплуатации, но недостаточно производительны, глубина уплотнения этими катками не превышает 0,25 м. Для уплотнения связных грунтов требуется не менее шести-восьми проходов по одному следу.
Вальцовые гладкие катки применяют преимущественно на отделке, когда требуется получить гладкую и ровную поверхность.
Часто эти катки применяют в сочетании с кулачковыми.
Кулачковые катки обладают значительным удельным давлением на грунт, вследствие чего эти катки эффективны для уплотнения связных грунтов, особенно комковатых и смерзшихся. Глубина уплотнения кулачковыми катками в два-три раза больше в сравнении с уплотнением вальцовыми гладкими катками.
Кулачковые катки обладают значительным удельным давлением на грунт, вследствие чего эти катки эффективны для уплотнения связных грунтов, особенно комковатых и смерзшихся. Глубина уплотнения кулачковыми катками в два-три раза больше в сравнении с уплотнением вальцовыми гладкими катками.
Катки на пневматических шинах эффективны для уплотнения как несвязных, так и связных грунтов. Эти катки имеют преимущества перед катками с жестким ободом. При передаче давления на грунт у катков с жестким ободом длина хорды (контакта), по которой каток опирается на уплотняемый грунт, по мере его уплотнения уменьшается. Это обстоятельство вызывает уменьшение глубины уплотнения и повышение удельного давления, вследствие чего повторные проходы увеличивают плотность грунта только в верхней его части.
При работе катков на пневматических шинах грунт находится в напряженном состоянии более длительное время, чем при работе катков с жесткими вальцами. В свою очередь, ввиду эластичности пневматических шин площадь их контакта с поверхностью грунта больше и грунт нагружен более длительное время.
У катков на пневматических шинах в начале укатки рыхлого грунта удельное давление относительно небольшое, но по мере уплотнения это давление увеличивается и достигает постоянной величины, равной 6 - 8 кг/см2.
Гладкими вальцовыми катками отсыпаемый слой уплотняется неравномерно. Кулачковые катки дают более равномерное и эффективное уплотнение по всей толщине отсыпаемого слоя.
При уплотнении вальцовыми катками в верхней части слоя образуется корка, воспринимающая вес катка и резко ослабляющая его действие на нижнюю часть слоя.
При уплотнении кулачковыми катками кулачки разрывают корку, перемещают грунт и уплотняют нижние слои.
При движении гладкого катка впереди него образуется бугор (волна), так как нагрузка от веса катка и тяговое усилие отклоняются от вертикали в сторону движения, в результате чего частицы сдвигаются по ходу катка. Это явление происходит тем интенсивнее, чем больше мелких фракций в грунте и меньше их сцепление. При уплотнении кулачковыми катками этого почти не наблюдается, так как они создают неровную поверхность, способствующую хорошему сцеплению одного слоя с другим. Обычно рекомендуется уплотнять грунт вначале кулачковыми катками, а затем гладкими вальцовыми.
Учитывая выше сказанное, настоящим проектом для уплотнения грунта в теле дамбы предусматривается применение кулачкового катка одновальцового с кулачками «padfoot». Данный тип катков наиболее эффективен на глинистых грунтах.
Высокая прочность при сжатии глинистых грунтов требует большого уплотняющего воздействия. Вибрационные кулачковые катки "padfoot" (с кулачками в виде усеченной призмы) постепенно заменяют модели типа "sheepfoot" (с кулачками в виде усеченного конуса). Одной из причин этого является то, что они уплотняют поверхностный слой до более высокой и однородной плотности, чем катки типа "sheepfoot". Самоходные вибрационные катки типа "padfoot" являются наиболее экономичными в большинстве случаев. Их высокая маневренность является большим преимуществом при уплотнении в стесненных условиях.
На планировочных работах при формировании ограждающей дамбы предусматривается применение бульдозера мощность двигателя 250 кВт/340 л.с. Необходимое количество бульдозеров определилось исходя из годовой производительности бульдозера при планировочных работах и годового объема работ, и составляет 1 шт. Расчет производительности бульдозера при планировочных работах приведен ниже.
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Ложе (чаша) хвостохранилища является искусственной емкостью овражного типа.
Сооружение по условиям складирования хвостов относится к наливным. Емкость хвостохранилища создается путем выемки грунта ниже естественной поверхности земли с южной стороны хвостохранилища. С восточной, западной и северной сторон хвостохранилища предусматривается формирование ограждающей дамбы из грунтовых материалов выемки.
Расчетное заполнение карты №1 хвостохранилища в период эксплуатации с 2029 по 2031 годы предусматривается до отметки 653,5м. Площадь зеркала воды хвостохранилища при расчетном уровне заполнения составит 349 633м2.
Расчетное заполнение карты №1 хвостохранилища в период с 2032 по 2033 годы предусматривается до отметки 659,0м. Площадь зеркала воды хвостохранилища при расчетном уровне заполнения составит 401 841м2.
Расчетное заполнение карты №2 хвостохранилища в период эксплуатации с 2034 по 2036 годы предусматривается до отметки 653,5м. Площадь зеркала воды хвостохранилища при расчетном уровне заполнения составит 365 010м2.
Учитывая класс опасности по хвостам - IV и в целях охраны земель и подземных вод Доп.инв. № Подпись и дата от загрязнения предусматривается устройство противофильтрационного экрана по всей площади чаши хвостохранилища.
В качестве противофильтрационного элемента предусматривается применение геомембраны из односторонней гладкой плёнки KGS толщиной 2,0мм.
По деформативным характеристикам экран из плёнки относится к гибким. По противофильтрационным свойствам экран из плёнки относится к экранам, практически полностью исключающим фильтрационные утечки. Однослойный экран представляет собой непрерывный слой полиэтиленовой плёнки.
Устройство противофильтрационного экрана в ложе хвостохранилища принято следующей конструкции:
 - выравнивающий слой - глина, м………0,2;
 - геомембрана KGS толщина, мм………2,0.
Пленка укладывается на утрамбованную поверхность выравнивающего слоя выполненного глиной, суглинком.
Специальный грунтовый защитный слой не предусматривается. В качестве защитного слоя на плёнке используется непосредственно пульпа, по мере заполнения хвостохранилища.
Расход геомембраны определен с учетом площади дна и откосов ложе хвостохранилища, а также компенсирующих складок составит:
 - для карты №1 - 405,4 тыс.м2;
 - для карты №2 - 420,0 тыс.м2.
Создание компенсирующей складки предусматривается для компенсации усилий, возникающих в пленке в период эксплуатации (растягивающих в летний период и сужающих в зимний период):
 - на гребне шириной 0,7 м по всему периметру хвостохранилища;
 - складки на откосе шириной 0,7 м по ширине пленки на каждом полотне;
 - складка 1,0 м у подножья внутреннего откоса для компенсации возможной остаточной осадки дна ложа.
Сварочные работы следует проводить при температуре воздуха от минус 5 до плюс 40°С. Для проверки работы сварочного оборудования и выбора оптимального технологического режима сварки с учетом реальных погодных условий проводятся опытная сварка образцов материала.
Образцы должны быть не менее 1,0 м в длину, и 0,5 м в ширину. Из опытных образцов вырезаются три испытательные полосы шириной 25 мм.
Шов считается прочным, если вытягивание одного из свариваемых материалов происходит не по шву, и шов не расслаивается. Данные об испытании швов заносятся в журнал производства сварочных работ. Сварные швы должны быть ориентированы вдоль склона. Горизонтальные швы на днище секции должны располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от подошвы склона. Информация о швах заносится в журнал производства сварочных работ. Данная информация включает в себя:
- способ сварки;
 - режим сварки;
 - результаты испытания швов.
Соединение рулонов геомембраны в полотнища следует производить контактной или экструзионной сваркой с образованием нахлесточного или Т образного шва. Сварка листов в стык не допускается. При контактной сварке рабочий процесс осуществляется нагретым клином, установленным на самоходном узле. Клин нагревает полотнища в месте их контакта выше точки плавления полимера. Прижимные ролики создают требуемое сварочное давление. В результате происходит процесс диффузии молекул полимера в зоне контакта и формируется сварной шов. Температура сварки поддерживается автоматически.
Процесс контактной сварки геомембраны состоит из следующих операций:
 - полотнища геомембраны укладывают внахлест с перекрытием краев кромок на 10-15 см, без морщин и складок;
- очищают область шва от влаги, пыли, грязи, любого род мусора; - сварочный аппарат с заданными режимами сварки устанавливают в начало шва и включают. Перемещаясь вдоль кромок уложенных полотнищ, выполняется сварка.
При экструзионной сварке происходит подача (под давлением) расплавленного полимера в зону сварки. Свариваемые поверхности переходят в вязкотекучее состояние, и за счет давления расплава происходит сварка. В качестве присадочного материала используется полимерный пруток. Для улучшения гомогенизации расплава производит предварительный образец свариваемых поверхностей. При выполнении экструзионной сварки необходимо соблюдать следующую последовательность операций:
 - полотнища геомембраны укладывают внахлест с перекрытием краев кромок на 10-15 см, без морщин и складок;
 - перед началом сварки сварочный аппарат должен быть освобожден от расплава;
 - очищают область шва от влаги, пыли, грязи и мусора;
 - осуществляют временную прихватку полотнищ аппаратом горячего воздуха;
 -поверхность листа должна быть обработана абразивным инструментом минимум на 10 мм от края шва не ранее чем за 0,5 часа до начала сварки.
Концы всех соединений, выполненных не более 5 мин назад, перед началом новых сварочных работ должны быть отшлифованы. Глубина шлифовки не должна превышать 10% от толщины листа.
Сварка перекрещивающихся швов выполняется в самое холодное время суток, чтобы минимизировать термическое расширение полимерных материалов. Перед началом сварки обеспечивают перекрытие полотнищ 10-25 см, выполняют механическую зачистку существующих швов.
Контроль качества швов Структура шва включает в себя следующие характеристики:
 - ровность шва;
- сварные наплывы должны быть минимальны и не превышать толщину материала;
 - царапины и надрезы не должны превышать 10% толщины материала.
Прочность шва:
 - для испытания шва на прочность используются образцы шва шириной 20-50 мм. Длина образца должна быть достаточной для проведения испытаний.
 - шов считается прочным, если вытягивание одного из соединенных материалов идет не по шву, и соединенные материалы не расходятся.
Проверка герметичности шва производится путем подачи избыточного давления воздуха в проверочный канал (не ранее, чем через 1 час после сварки) в следующей последовательности:
- к одному из концов шва подсоединяется штуцер с манометром для подачи воздуха; - подается воздух и проверяется «проходимость» воздуха по всей длине шва;
 - противоположный конец шва зажимается, подается сжатый воздух под требуемым давлением в течение одной минуты;
 - прекращается подача воздуха, и шов выдерживается под этим давлением 10 минут.
Шов считается герметичным, если через 10 минут давление в шве упадет не более, чем на 20%. При открытии противоположного конца шва воздух должен выйти из шва с хлопком.
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Нагорная канава предназначена для перехвата поверхностного стока, образующегося при таянии снега и выпадении дождей и организованного отведения воды в ложе хвостохранилища.
Перехватывающая траншея имеет трапециевидный профиль с шириной по дну 2 м. и полезной глубиной не менее 1 м, с боковыми откосами 1:1,5, длина составляет 2 364 м, с переменным уклоном в зависимости от рельефа.
Объем вынимаемого грунта составит 8,274 тыс.м3. Данный объем планируется использовать при формировании защитного вала.
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В целях обеспечения безопасности сооружений и конструкций за пределами хвостохранилища предусматривается отсыпка защитного грунтового вала из местных связных грунтов с послойным уплотнением и креплением откосов крупнообломочным (скальным) грунтом. 
Объем необходимый для формирования защитного вала составит 8,274 тыс.м3.
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Строительство объекта предусматривается осуществлять в три этапа.
На I этапе предусматриваются реконструкция восточной ограждающей дамбы существующего хвостохранилища, строительство карты №1 нового хвостохранилища, устройство системы оборотного водоснабжения, строительство фундаментов под мобильное здание обходчиков и водосборные колодцы, устройство ограждающей дамбы, водоотводной канавы, ограждения территории, а также сетей электроснабжения и электроосвещения.
На II этапе предусматривается поэтапное наращивание северной, западной и южной дамб карты №1, демонтаж электроосвещения I этапа и монтаж электроосвещения II этапа.
На III этапе предусматривается строительство карты №2, предназначенной для дальнейшего расширения проектируемого хвостохранилища, а также монтаж электроосвещения III этапа.
Предполагаемый срок постутилизации объекта – 2036 г.
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Работу хвостохранилища обогатительной Акжальской обогатительной фабрики ТОО «Nova Цинк» предусматривается осуществлять в замкнутом цикле, сброса воды и отходов не предусматривается. Пульпа от обогатительной фабрики напорно-самотечным способом по пульпопроводу направляется в хвостохранилище, где происходит осаждение твердой составляющей пульпы и осветление воды.
Далее осветленная вода через водосбросные колодцы по трубопроводу поступает в водосборный колодец и подается в приемную камеру существующей насосной станции оборотной воды, откуда по существующему водоводу перекачивается на обогатительную фабрику.
Система оборотного водоснабжения запускается с первого года эксплуатации хвостохранилища.
Схема оборотного водоснабжения включает:
 - предварительное осаждение (отстаивание) хвостов;
 - подача осветленной оборотной воды через водосбросные колодцы. Система оборотного водоснабжения включает следующие сооружения:
 - водовод осветленной воды; - водосбросные колодцы на хвостохранилище;
 - существующая перекачивающая насосная станция
Настоящим проектом предусматривается применение двух водосбросных колодцев соединенных по два между собой и расположенных в центре каждой карты хвостохранилища.
Водосбросной колодец состоит из фундаментной и водосливной частей. Фундаментная часть - монолитный железобетонный стакан, в стенку которого при бетонировании закладывается патрубок для соединения с коллектором.
Обслуживание колодцев предусматривается с помощью плавсредств.
Трасса трубопровода осветленной воды для карты №1 хвостохранилища разделена на два участка:
 - 1-ый участок – состоит из двух участковых трубопровода (коллектор №1 и №2) от водосбросных колодцев №1 и №2. Длина коллектора №1 составляет 270,0 м, коллектора №2 – 372,0 м. - Доп.инв. № Подпись и дата Инв. № подл.
 2-ой участок представлен магистральным трубопроводом, который прокладывается от конца участкового трубопровода №2 первого участка и до насосной станции. Длина магистрального трубопровода составит 1709,0м.
 Магистральный коллектор планируется выполнить из металлических труб диаметром 377 мм с уклоном в сторону существующей перекачной насосной станции.
Для определения уклона, при котором осветленная вода самотеком будет поступать в водосборный колодец, был выполнен расчет .
 Трасса трубопровода осветленной воды для карты №2 хвостохранилища состоит из двух участковых трубопровода (коллектор №3 и №4) от водосбросных колодцев №3 и №4. Длина коллектора №3 составляет 270,0 м, коллектора №2 – 372,0 м. От коллектор №4 для соединения с магистральным водоотводным коллектором прокладывается коллектор №5.
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В настоящем проекте, объектом рекультивации являются земли, которые нарушаются в результате производственной деятельности хвостохранилища обогатительной Акжальской обогатительной фабрики ТОО «Nova Цинк».
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В соответствие с ГОСТ 17.5.1.01.83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель» возможны следующие направления рекультивации:
– сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях сельскохозяйственных угодий;
– лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа;
– рыбохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа рыбоводческих водоемов;
– водохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов различного назначения;
– рекреационное - с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха;
– санитарно-гигиеническое – с целью биологической или технической консервации нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна;
– строительное – с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для промышленного и гражданского строительства.
Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих факторов:
– природных условий района (климат, почвы, геологические и гидрогеологические условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные комплексы);
– агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей;
– хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в районе размещения нарушенных земель;
– срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных нарушений;
– технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ;
– требований по охране окружающей среды;
– планов перспективного развития территории района размещения рекультивируемых земель.
Физико-географическими особенностями региона расположения предприятия является, прежде всего, полупустынная зона, что делает нецелесообразным выбор лесохозяйственного направления рекультивации, поскольку в районе расположения предприятия отсутствует древесная растительность, нет необходимости для создания лесонасаждений, и восстановление нарушенных земель в данном направлении будет очень затратным.
Засушливый климат значительно сужает выбор растительности пригодной для осуществления биологического этапа рекультивации, так как характеризуется недостаточным количеством атмосферных осадков, очень низкой относительной влажностью воздуха, поздними весенними и ранними осенними заморозками, низкими температурами воздуха зимой при сильных ветрах и маломощном снежном покрове. В результате действия таких климатических факторов в районе расположения предприятия наблюдаются засушливые явления, вымерзания, выдувания и т. д., которые значительно отражаются на состоянии и видовом разнообразии растительного покрова. В условиях скудного увлажнения вместе с почвенным раствором минеральные соединения подтягиваются к поверхности и при испарении влаги выпадают в осадок. Чем суше климат, тем интенсивнее протекает этот процесс. Рассматриваемый район расположения месторождения характеризуется разреженным растительным покровом. В условиях засушливого полупустынного климата солонцеватость особенно неблагоприятно отражается на условиях произрастания сельскохозяйственных культур. Освоение таких почв для земледелия без орошения невозможно, также при освоении требуется предварительное улучшение почв.
Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации», согласно которых, к землям санитарно-гигиенического направления рекультивации относятся: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими свойствами, участки самозарастания – специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях.
Учитывая описанное, исходя из существующего состояния земельного участка, хвостохранилища, природных, хозяйственно-социальных и экономических условий, а также заданию на проектирование, с учетом места расположения объекта рекультивации, а также учитывая, что рекультивируемые земли малопригодны для дальнейшего использования в народном хозяйстве, для данного проекта выбрано санитарно-гигиеническое направление рекультивации.
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Согласно требованиям СТРК 17.0.0.05–2002 «Охрана природы. Открытые горные работы. Земли. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования» и ГОСТ 17.5.1.01-83 «Общие требования к рекультивации земель» на техническом этапе запланированы следующие мероприятия:
− очистка территории от мусора, уборка крупнообломочного материала;
− ограждение хвостохранилища для предотвращения попадания животных и людей, установка предупреждающих знаков;
− планировка, разравнивание участков нарушенных земель.
Проведение технического этапа на хвостохранилище будет проводиться в 2038 году.
Работы по выполнению технического этапа рекультивации необходимо производить, только в теплый период года. Выполнение работ вовремя и сразу после дождя запрещается. Работы после дождя, можно производить только после полного высыхания земной поверхности. Все вышеописанные работы должны производиться только при непосредственном контроле надзора.
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Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель, является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращению развития ветровой и водной эрозии.
Рекомендуемые виды некормовых трав для природоохранного направления рекультивации
Учитывая природно-климатические условия района и природоохранное направление рекультивации рекомендуются:
Полынь (лат. Artemisia) - род растений семейства сложноцветных (лат. Comrositae), многолетние, изредка однолетние, травы и полукустарники высотой от 3 до 150 см. Стебли обычно многочисленные, двух типов: многолетние — укороченные, бесплодные; однолетние — прямостоячие, плодущие, заканчивающиеся метельчатым соцветием. Цветоложе коническое Семянки мелкие, без хохолка. Известно около 250 видов.
[image: ]
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Полынь обыкновенная (лат. Artemisiavulgaris) - многолетнее травянистое растение до 2 метров высоты, с цилиндрическим многоглавым корневищем и несколькими прямостоячими стеблями, образующими куст. Надземная часть растения имеет характерный полынный запах. Листья крупные, очередные, сверху темно-зеленые, голые, снизу серовато-войлочные. Нижние листья на черешках, остальные сидячие, прицветные листья цельные. Цветки трубчатые, очень мелкие, многочисленные, красноватые или желтоватые, собраны по 20–40 штук в корзинки, образующие густое длинное метельчатое соцветие. Наружные цветки женские, внутренние - обоеполые. Плоды – сплюснутые тонкоребристые семянки, оливково-бурого цвета. Цветет в июле — августе, плоды созревают в августе — сентябре. Размножается семенами и вегетативно. Распространена в европейской части России, Западной и Восточной Сибири, Средней Азии и Казахстане. Растет на пустырях, в садах, огородах и посевах как сорняк, по лесным опушкам, вдоль дорог, по сырым кустарниковым местам, берегам рек.
Норма высева семян принята 6 кг/га по некормовым видам трав. Проектом предусматривается проведения основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом.
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Всего на период строительных работ имеется 14 источников выбросов загрязняющих веществ, из которых 1 организованный источник и 13 неорганизованных источников.
Источники выбросов загрязняющих веществ по площадкам показаны в таблице 2.1
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	Источники выбросов загрязняющих веществ
	Номер источника выброса

	
	

	Наименование
	

	1
	2

	Трамбовка
	0002

	Сварочный пост
	6001

	Покрасочные работы
	6002

	Механическая обработка металла
	6003

	Снятие ПРС
	6004

	Отвал ПРС
	6005

	Выемка грунта
	6006

	Погрузка грунта
	6007

	Транспортировка грунта
	6008

	Разгрузка грунта
	6009

	Планировка бульдозером
	6010

	Уплотнение катками
	6011

	ДВС
	6012

	Пыление дамб
	6013
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Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
При этом требуется выполнение соотношения:
С/ЭНК≤ 1, (3)
где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;
ЭНК – экологический норматив качества.
До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
В качестве гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных мест в целях нормирования выбросов в атмосферу принимаются значения предельно допустимых максимально-разовых концентраций потенциально-опасных химических веществ (ПДКм.р.), в случае отсутствия ПДКм.р. принимаются значения ориентировочно безопасных уровней воздействия потенциально-опасных химических веществ (ОБУВ).
Если для вещества имеется только предельно допустимая среднесуточная концентрация (ПДКс.с.), то для него требуется выполнение соотношения:
0,1 С ≤ ПДКс.с, (4)
При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) вредных веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не превышает единицы при расчете по формуле:
С1/ЭНК1 +С2/ЭНК2+…Сп/ЭНКп ≤ 1 , (5)
где: С1, С2, ...... Сп – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;
ЭНК1, ЭНК2, ...... ЭНКn – концентрации экологических нормативов качества тех же веществ.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблицах 4.1–4.2.

[bookmark: _Toc132739376][bookmark: _Toc133578829][bookmark: _Toc133579055][bookmark: _Toc173742349]Таблица 4.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на этап строительства, с учетом мероприятий по снижению выбросов
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,003202
	0,004397
	0,109925

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000567
	0,000779
	0,779

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,00362
	0,1142536
	2,85634

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,00471
	0,1485296
	2,47549333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0006
	0,0190423
	0,380846

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,00121
	0,0380845
	0,76169

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,00302
	0,0952113
	0,0317371

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000131
	0,000004
	0,0008

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,43856
	0,098676
	0,49338

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,00014
	0,0045701
	0,45701

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00014
	0,0045701
	0,45701

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,32289
	0,1180254
	0,1180254

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,012096
	0,0056
	0,03733333

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,6346495
	20,9719212
	209,719212

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,00864
	0,004
	0,1

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4341755
	21,6276641
	218,7778022

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




[bookmark: _Toc132739377][bookmark: _Toc133578830][bookmark: _Toc133579056]

[bookmark: _Toc173742350]Таблица 4.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на этап эксплуатации, с учетом мероприятий по снижению выбросов
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0073517
	0,1378346
	1,378346

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0073517
	0,1378346
	1,378346

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





[bookmark: _Toc132739165][bookmark: _Toc132739382][bookmark: _Toc132863533][bookmark: _Toc133578835][bookmark: _Toc133579061][bookmark: _Toc133579424][bookmark: _Toc173742351][bookmark: _Toc173744024][bookmark: _Toc233025240]5 СВЕДЕНИЯ О ЗАЛПОВЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХЧ

На этапе проведения строительных работ и на этапе эксплуатации хвостохранилища залповые и аварийные выбросы отсутствуют. 

[bookmark: _Toc132739166][bookmark: _Toc132739383][bookmark: _Toc132863534][bookmark: _Toc133578836][bookmark: _Toc133579062][bookmark: _Toc133579425][bookmark: _Toc173742352][bookmark: _Toc173744025][bookmark: _Toc233025241]6 ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчёта нормативов эмиссий за весь период работ представлены в таблицах 4.3, 4.4. Таблицы 4.3, 4.4 составлены в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года №63. «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».
[bookmark: _Toc132739384][bookmark: _Toc133578837][bookmark: _Toc133579063][bookmark: _Toc173742353]Таблица 4.3 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на этап строительства
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	01
	Трамбовка
	1
	 
	Трамбовка
	0002
	2
	0,1
	12,73
	0,1
	 
	2248
	2820
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00362
	36,2
	0,1142536
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00471
	47,1
	0,1485296
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0006
	6
	0,0190423
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00121
	12,1
	0,0380845
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00302
	30,2
	0,0952113
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,00014
	1,4
	0,0045701
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00014
	1,4
	0,0045701
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00145
	14,5
	0,0457014
	2027

	001
	01
	Сварочный пост
	1
	 
	Сварочный пост
	6001
	2
	 
	 
	 
	 
	2717
	3155
	14
	24
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,003202
	 
	0,004397
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000567
	 
	0,000779
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000131
	 
	0,000004
	2027

	001
	01
	Покрасочные работы
	1
	 
	Покрасочные работы
	6002
	2
	 
	 
	 
	 
	2718
	3173
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,43856
	 
	0,098676
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,32144
	 
	0,072324
	2027

	001
	01
	Механическая обработка металла
	1
	
	Механическая обработка металла
	6003
	2
	 
	 
	 
	 
	2731
	3171
	6
	7
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,012096
	 
	0,0056
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,00864
	 
	0,004
	2027

	001
	01
	Снятие ПРС
	1
	 
	Снятие ПРС
	6004
	2
	 
	 
	 
	 
	2181
	4086
	19
	1301
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0267787
	 
	0,2485458
	2027

	001
	01
	Отвал ПРС
	1
	 
	Отвал ПРС
	6005
	2
	 
	 
	 
	 
	2696
	4151
	99
	110
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0780586
	 
	1,4635043
	2027

	001
	01
	Выемка грунта
	1
	 
	Выемка грунта
	6006
	2
	 
	 
	 
	 
	2555
	3386
	1095
	176
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1249672
	 
	5,1110476
	2027

	001
	01
	Погрузка грунта
	1
	 
	Погрузка грунта
	6007
	2
	 
	 
	 
	 
	2855
	3889
	19
	48
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,1249672
	 
	5,1110476
	2027

	001
	01
	Транспортировка грунта
	1
	
	Транспортировка грунта
	6008
	2
	 
	 
	 
	 
	2791
	4015
	33
	248
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,027273
	 
	0,8600805
	2027

	001
	01
	Разгрузка грунта
	1
	 
	Разгрузка грунта
	6009
	2
	 
	 
	 
	 
	2767
	4136
	43
	29
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,22554
	 
	5,1110476
	2027

	001
	01
	Планировка бульдозером
	1
	
	Планировка бульдозером
	6010
	2
	 
	 
	 
	 
	1392
	3649
	1074
	163
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0135324
	 
	1,5333239
	2027

	001
	01
	Уплотнение катками
	1
	 
	Уплотнение катками
	6011
	2
	 
	 
	 
	 
	1674
	3033
	106
	722
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0135324
	 
	1,5333239
	2027









[bookmark: _Toc132739385][bookmark: _Toc133578838][bookmark: _Toc133579064]

[bookmark: _Toc173742354]Таблица 4.3 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на этап эксплуатации
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м.
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точечного источника /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	01
	Пыление дамб
	1
	 
	Пыление дамб
	6013
	2
	 
	 
	 
	 
	2762
	3381
	987
	127
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0073517
	 
	0,1378346
	2028





[bookmark: _Toc132739173][bookmark: _Toc132739390][bookmark: _Toc132863541][bookmark: _Toc133578843][bookmark: _Toc133579069][bookmark: _Toc133579426][bookmark: _Toc173742355][bookmark: _Toc173744026][bookmark: _Toc233025242]7 ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ НОРМАТИВОВ ЭМИССИЙ (ПДВ).

Исходные данные, принятые для расчета нормативов эмиссий, получены расчетными методами, выполненными исходя из паспортных данных и технических характеристик применяемого оборудования, протокола инвентаризации источников выбросов, а также данных, представленных заказчиком.
Максимально-разовые выбросы вредных веществ от проектируемого производства приняты с учетом коэффициентов одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений.
Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствии с методическими указаниями, утвержденными к применению на территории Республики Казахстан.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов представлены в приложении 2 настоящего проекта.
Расчеты выбросов проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.
Расчеты валовых (т/г) и максимально-разовых (г/с) значений выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены по следующим методикам:
· «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Алматы, 1996;
· [bookmark: _Hlk132734490]Приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №100–п, «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Астана, 2008;

[bookmark: _Toc132739174][bookmark: _Toc132739391][bookmark: _Toc132863542][bookmark: _Toc133578844][bookmark: _Toc133579070][bookmark: _Toc133579427][bookmark: _Toc173742356][bookmark: _Toc173744027][bookmark: _Toc233025243]8 РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРЕЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, произведен на УПРЗА «ЭРА» версия 3.0 фирмы НПП «Логос- Плюс», Новосибирск. Разрешение на применение в Республике Казахстан: письмо МПРООС РК №09–335 от 04.02.2002г.
Расчет рассеивания проводился на год с самыми наименее благоприятными показателями выбросов в атмосферу.
Так как на расстоянии равном 80 высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 80 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона. Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 1.2.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился согласно последовательной работе источников загрязнения по следующим веществам: 2908 пыль неорганическая 70–20%, 2909 пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20. Необходимость проведения расчета рассеивания представлена в таблице 7.1. Карты рассеивания загрязняющих веществ представлены на рисунке 7.1.-7.3. Табличные результаты расчета рассеивания представлены в Приложении 4.
Расчет рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе проведен с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов, при максимальной производительности предприятия. При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов и выбором из них наибольших концентраций.
Анализ результатов расчета рассеивания позволяет сделать выводы, что как на границе жилой застройки, максимальные приземные концентрации при эксплуатации источников проектируемой деятельности не превышают ПДК, и что санитарные нормы качества приземного слоя атмосферного воздуха в селитебной зоне под влиянием деятельности источников загрязнения планируемой деятельности не нарушаются.
[bookmark: _Toc132739392][bookmark: _Toc133578845][bookmark: _Toc133579071][bookmark: _Toc173742357]Таблица 8.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,003202
	2
	0,008
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,000567
	2
	0,0567
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,00471
	2
	0,0118
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0006
	2
	0,004
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,00302
	2
	0,0006
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,43856
	2
	2,1928
	Да

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	0,00014
	2
	0,0047
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,00014
	2
	0,0028
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,32289
	2
	0,3229
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,012096
	2
	0,0242
	Нет

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,6346495
	2
	2,1155
	Да

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	0,00864
	2
	0,216
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,00362
	2
	0,0181
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,00121
	2
	0,0024
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,000131
	2
	0,0066
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.





[image: ]
[bookmark: _Toc132739176][bookmark: _Toc132863544][bookmark: _Toc133578846][bookmark: _Toc133579072]Рисунок 8.1 – Карта рассеивания: пыль неорганическая 70–20% (2908)

[bookmark: _Toc132739177][image: ]
[bookmark: _Toc132863546][bookmark: _Toc133578848][bookmark: _Toc133579074]Рисунок 8.2 – Карта рассеивания: Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (2930)
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[bookmark: _Toc132739178][bookmark: _Toc132863547][bookmark: _Toc133578849][bookmark: _Toc133579075]Рисунок 8.3 – Карта рассеивания: Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (2754)
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Рисунок 8.4 – Карта рассеивания: Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (0616
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Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» различают два вида контроля: государственный и производственный.
Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.
Контроль выбросов осуществляется главным специалистом или ответственным за охрану окружающей среды. При необходимости, дополнительные контрольные исследования, осуществляются контрольными службами: областным управлением охраны окружающей среды, областной СЭС.
Для повышения достоверности контроля за нормативами ПДВ используются балансовые методы: по расходу сжигаемого топлива, используемого сырья и количеству выпускаемой продукции, при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух.
В основу системы контроля положено определение величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными величинами. Максимальные выбросы не должны превышать установленных для каждого источника нормативных значений ПДВ (г/с).
Инструментально-лабораторному контролю подлежат те из организованных источников выбросов, для которых соблюдается неравенство:


где:	М – максимальный разовый выброс загрязняющего вещества из источника, г/с;
ПДКм.р. – максимально-разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;
Н – высота источника выбросов (при Н <10 м для расчета принимается Н=10 м), м.
План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на период 2026–2033 года представлены в таблице 11.1.

[bookmark: _Toc133578856][bookmark: _Toc133579082][bookmark: _Toc173742365]Таблица 9.1 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
	N источника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0002
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,00362
	36,2
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00471
	47,1
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,0006
	6
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,00121
	12,1
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,00302
	30,2
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	1 раз/ кварт
	0,00014
	1,4
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,00014
	1,4
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,00145
	14,5
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6001
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	1 раз/ кварт
	0,003202
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	1 раз/ кварт
	0,000567
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	1 раз/ кварт
	0,000131
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6002
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,43856
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,32144
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6003
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0,012096
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	1 раз/ кварт
	0,00864
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6004
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0267787
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6005
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,1557985
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6006
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,1249672
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6007
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,1249672
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6008
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,027273
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6009
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,22554
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6010
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0135324
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6011
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0135324
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6012
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	1,3889
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	2,1528
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	2,7778
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,0000139
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,000044
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	
	
	Керосин (654*)
	1 раз/ кварт
	4,1667
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод

	6013
	Основное, Цех 01, Участок 01
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,0073517
	 
	Силами предприятия
	Балансовый (расчетный) метод
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К природоохранным мероприятиям отнесено следующее:
- при строительных работах используется гидроорошение; 
- использование в работе технически исправного автотранспорта и высококачественных горюче-смазочных материалов с низким содержанием токсичных компонентов;
- все действующие сооружения должны быть свободными от посторонних предметов и регулярно очищаться от пыли в соответствии с установленным графиком;
- для эффективного пылеподавления при строительных работах должен быть обеспечен оптимальный режим промывки и в зависимости от типа машины;
Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.
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Санитарно-защитная зона – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов. Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации (1 ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест.
Санитарно-защитная зона устанавливается от территории предприятия согласно п.39 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утверждёнными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022г. №ҚР ДСМ-2.
От хвостохранилища ближайшая жилая зона находится в юго-западном направлении на расстоянии около 4,6 километров, поселок Акжал.
Основной производственной деятельностью является добыча и переработка полиметаллических руд, что соответствует I классу опасности согласно ч. 5) Раздела 3 приложения 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека": производства по добыче полиметаллических (свинцовых, ртутных, мышьяковых, бериллиевых, марганцевых) руд.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) хвостохранилища принята в размере 1000 м в соответствии как для объекта I класса опасности по результатам расчета рассеивания и в соответствии с требованиями приложения 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", в том числе по 8-ми румбам: север – 1000 м, северо-восток – 1000 м, восток – 1000 м, юго-восток – 1000 м, юг - 1000 м, юго-запад - 1000 м, запад - 1000 м, северо-запад - 1000 м.
Граница СЗЗ хвостохранилища по румбам от территории предприятия представлена в таблице 13.1.
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	Румбы
	Расстояние от крайних источников загрязнения

	
	метры

	Север
	1000

	Северо-восток
	1000

	Восток
	1000

	Юго-восток
	1000

	Юг
	1000

	Юго-запад
	1000

	Запад
	1000

	Северо-запад
	1000



Нормативное расстояние от источников выброса до границ санитарно-защитных зон производственных площадок соответствует СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г.
Хвостохранилище согласно Приложению 1, раздел 1, пункт 6.6 Экологического Кодекса Республики Казахстан - «хвостохранилища». Целью является реконструкция и расширение хвостового хозяйства Акжальской обогатительной фабрики ТОО «Nova Цинк». Намечаемая деятельность подлежит обязательному проведению процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности. Объект намечаемой деятельности располагается на территории объекта I категории – ТОО «Nova Цинк».
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Климат на территории участка изысканий резко континентальный. Территория расположена на условной границе пустынной и полупустынной климатических зон и подвержена воздействию пыльных бурь и суховеев. Зимние периоды достаточно морозные и протекают с уверенным, хотя и маломощным снежным покровом. Лето на всем своем протяжении жаркое и засушливое. Осень продолжительный период, в большей части теплая и сухая
Согласно СП РК 2.04.01-2017 годовой ход температур характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течение короткого лета.
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Территория Акжальского рудника находится в полупустынной зоне.
Почвы в районе месторождения пустынно-степные с низким содержанием органических веществ и высоким уровнем детритов вследствие сильных ветров. Почвы в пределах соленого подпочвенного слоя суглинистые с содержанием большого количества природных солей.
Район представляет собой безводную полупустыню со скудной, барханной и солончаковой растительностью.
Почва территории строительства хвостохранилища в основном является не пригодной для ведения сельского хозяйства и животноводства.
На территории проектируемой площадки выявлены следующие разновидности почв: суглинки и пески глинистые.
Таким образом, почвенный покров района проектируемого хвостохранилища весьма беден. Земли в основном трудно осваиваемые и непахотнопригодные.
Специфика намечаемой деятельности предусматривает такие виды воздействия на почвы, как механические нарушения и изменение форм рельефа вследствие перепланировки поверхности.  Интенсивность физического воздействия на почвы для намечаемой деятельности характеризуется следующими показателями: механическими воздействиями на почвенный профиль, включая почвообразующую породу; эрозионные процессы распространяются на сопредельные ненарушенные территории, самовосстановление почв невозможно; для восстановления требуется полный комплекс рекультивационных работ. Физическое воздействие на почвы оценивается как сильное, требующее по окончанию промышленной разработки месторождения проведения последующей рекультивации, включающей технический и биологический этапы.
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Растительные ресурсы, расположенные в зоне влияния рассматриваемого объекта, для хозяйственных и бытовых целей не используются.
Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ, пораженность вредителями в районе рассматриваемого объекта не отмечаются.
Участок работ находится за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
Основными видами антропогенного воздействия на растительность являются:
физическое уничтожение растительного покрова в результате проведения земляных работ при строительных работах;
воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;
воздействие загрязняющих веществ через почву.
Воздействие на растительность будет выражаться посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ и в жилой зоне согласно расчету рассеивания отсутствует.
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Путей миграции, а также наличия редких и исчезающих видов животных занесенных в Красную книгу РК на территории участка работ нет.
Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания.
Вытеснению животных будет способствовать непосредственно изъятие земель под участок проведения работ, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, пострадают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Птицы будут вытеснены вследствие фактора беспокойства.
Эти факторы окажут незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные могут легко адаптироваться к новым условиям.
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного района.
Другим существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна выбросами вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир, так как они не постоянны по времени, месту (рассредоточены на площади участка работ).
В целом животный мир района проведения работ долгое время находится под воздействием антропогенных факторов в результате наличия населенных пунктов, сети автодорог, линий электропередач, хозяйственных и иных объектов. В результате объекты фауны на данной территории приспособлены к существованию в условиях антропогенного воздействия малой и средней степени интенсивности.
Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.
Основной задачей данного раздела проекта является разработка рекомендаций по поддержанию максимально возможного ценотического разнообразия экосистем, что является предпосылкой их устойчивого развития и сохранности существующего генофонда.
 
[bookmark: _Toc132739191][bookmark: _Toc132739408][bookmark: _Toc132863563][bookmark: _Toc133578865][bookmark: _Toc133579091][bookmark: _Toc133579439][bookmark: _Toc173742374][bookmark: _Toc173744039]12.1.5. Особо охраняемые объекты 

Площадки проектируемого хвостохранилища не располагаются на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в ведении Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на территории Карагандинской области. 
На основании изучения результатов предшествующих археологических изысканий, в районе размещения производства по добыче золота не отмечаются памятники археологического и этнографического характера.
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Планируемое производство по строительству хвостохранилища включает в себя в основном земляные работы, рыхление, уплотнение и разравнивание, транспортировку грунта. Основными источниками воздействия на окружающую среду в структуре будущего предприятия будут: пыление дамб хвостохранилища.
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При проведении строительных работ выбросы в атмосферный воздух будут краткосрочными. Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться вследствие проведения земляных работ, сварочных работ, покрасочных работ, работы ручного инструмента, работы передвижной компрессорной станции, передвижной дизельной электростанции и автотранспорта. Количество загрязняющих веществ будет зависеть от количества и времени работы техники, что будет определяться подрядчиком.
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Согласно принятому гидрогеологическому районированию, полиметаллическое месторождение Акжал находится на площади Прибалхашского бассейна I порядка. Гидрографическая сеть на территории строительства отсутствует. Следовательно, воздействия на поверхностные водные источники не ожидается. Ближайший водный объект (озеро Коктинколи) расположено в более 60 км от территории проведения работ. Таким образом участок работ не попадает в водоохранные зоны и полосы каких-либо водных источниках. При проведении работ по строительству хвостохранилища не будут производиться действия, которые могут повлечь за собой нарушение естественного режима грунтовых вод. При проведении работ сброс сточных вод не предусмотрен.
Вид водопользования – общее.
Качество воды:
-для питьевых нужд – питьевая;
- для хозяйственно-бытовых и производственных нужд – непитьевая.
Обеспечение строительной площадки водой осуществляется от существующих сетей по согласованию с эксплуатирующей организацией и заказчиком. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует требованиям государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
На Акжальском рудном поле имеется два искусственных водоема: пруд-накопитель карьерных вод и пруд-испаритель хвостохранилища. 
В хвостохранилище осуществляется сброс промстоков обогатительной фабрики, карьерных вод и хозфекальных стоков, поступающих из поселка Акжал.
Откачиваемая карьерная вода подается в пруд-накопитель. После отстаивания и очистки вода перекачивается для оборотного использования на обогатительную фабрику, а излишки сбрасываются в хвостохранилище.
Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды от промышленной площадки №1 ТОО «Nova-Цинк» отводятся сетью бытовой канализации на существующие очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 1400,0 м3/сутки. Очищенные хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по напорным трубопроводам отводятся в хвостохранилище, для последующего использования осветленной воды на нужды обогатительной фабрики в системе оборотного водоснабжения.
Общая потребность в воде на период строительства предположительно составит:
- 2376 м3/год, для хозяйственно-питьевых.
- 8148,4378  м3/год, на производственные нужды (полив уплотняемого грунта, дорог).
На период эксплуатации предусмотрено поступление:
Поступление сточной воды с очистных сооружений в хвостохранилище по годам эксплуатации (тыс. м3/год): 2026–600,0; 2027–600,0; 2028–600,0; 2029 -600,0; 2030 - 600,0; 2031–600,0; 2032 - 600,0; 2033 - 600,0; 
Поступление шахтной воды (тыс. м3/год): 2029–913,3; 2030–913,3; 2031–913,3; 2031–913,3; 2032 - 913,3; 2033 - 913,3; 
Забор воды для целей оборотного водоснабжения (тыс.м3/год): 2029–2295,120; 2030–2295,120; 2031–2295,120; 2032 - 2295,120; 2033 - 2295,120;
Общий объем водоотведения на период эксплуатации – 10 963,94 тыс. тыс. м3/год в том числе:
Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод (на очистные сооружения пос. Акжал) – 285,34 тыс. м3/год;
Водоотведение шахтных и карьерных вод Центрального участка в пруд-накопитель, Восточного участка в хвостохранилище – 8237,03 тыс. м3/год:
из них:
- водоотведение в оборотную систему слива от обогатительной фабрики в хвостохранилище – 2920,02 тыс. м3/год;
- водоотведение в локальную оборотную систему слива сгустителя цеха тяжелых суспензий – 5021,95 тыс. м3/год;
- водоотведение в локальную оборотную систему слива сгустителя цинкового концентрата – 81,19 тыс. м3/год.
На период строительства:
-на хозяйственно-питьевые нужды задействованного в строительстве персонала;
-на производственные нужды (полив уплотняемого грунта, дорог)
На период эксплуатации:
-на хозяйственно-питьевые нужды работников хвостового хозяйства
Гидрографическая сеть на территории строительства отсутствует. Следовательно, воздействия на поверхностные водные источники не ожидается. Ближайший водный объект (озеро Коктинколи) расположено в более 60 км от территории проведения работ. Таким образом участок работ не попадает в водоохранные зоны и полосы каких-либо водных источниках. При проведении работ по строительству хвостохранилища не будут производиться действия, которые могут повлечь за собой нарушение естественного режима грунтовых вод. При проведении работ сброс сточных вод отсутствует. Обеспечение рабочего персонала питьевой водой будет осуществляться за счет приводной воды. Водоснабжение на период строительства будет осуществляться привозной бутилированной водой в объеме – 2376 м3/период. Также при проведении строительства будет использована техническая вода в объеме – 8148,4378 м3/период. Техническая вода будет использована из оборотной воды предприятия.
Расчет водного баланса представлен в таблице 13.1.


Таблица 13.1 – Расчет водного баланса на этап эксплуатации хвостохранилища
	№ п/п
	Наименование величины баланса
	Ед. изм.
	Показатели по годам эксплуатации

	
	
	
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1
	Поступление в хвостохранилище
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Поступление пульпы в хвостохранилище, W
	тыс.м3/год
	1103,140
	1105,902
	1123,388
	1124,711
	1111,322
	1118,264
	1128,678
	1127,851

	
	Поступление пульпы в хвостохранилище, m
	тыс.т/год
	1334,800
	1338,142
	1359,3
	1360,9
	1344,7
	1353,1
	1365,7
	1364,7

	
	Хвосты Т:Ж (1:2,7) 
	тыс.м3/год
	974,073
	921,216
	935,782
	936,884
	925,731
	931,514
	940,189
	939,500

	
	
	тыс.т/год
	360,396
	361,298
	367,011
	367,443
	363,069
	365,337
	368,739
	368,469

	1.2
	в том числе: жидкая фаза (вода)
	тыс.т/год
	974,404 
	976,844
	992,289
	993,457
	981,631
	987,763
	996,961
	996,231

	1.3
	                     твердая часть хвостов (Т)
	тыс.т/год
	3,002 
	3,010
	3,057
	3,061
	3,024
	3,043
	3,072
	3,069

	1.4
	Сточная вода с очистных сооружений
	тыс.м3/год
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	1.5
	Шахтная вода
	тыс.м3/год
	913,3
	913,3
	913,3
	913,3
	913,3
	913,3
	913,3
	913,3

	1.6
	Объем хвостов без пор при (Т/2,7т/м3)
	тыс.м3/год
	1,112 
	1,115
	1,132
	1,134
	1,12
	1,127
	1,138
	1,137

	1.7
	Объем уложенных хвостов (Т/1,6 т/м3)
	тыс.м3/год
	225,248 
	225,811
	229,382
	229,652
	226,918
	228,336
	230,462
	230,293

	1.8
	Объем осадков в чашу хвостохранилища (F= 909,5 тыс. м2), V=F*h1
	тыс.м3/год
	145,52
	265,936
	265,936
	265,936
	265,936
	265,936
	265,936
	265,936

	1.9
	высота осадков, h1
	м
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	А
	Поступление воды в хвостохранилище 1.2+1.4+1.5+1,9
	тыс.м3/год
	2633,2 
	2756,1
	2771,5
	2772,7
	2760,9
	2767,0
	2776,2
	2775,5

	2
	Потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Объем испарения с прудка (F= 855,1 тыс. м2,), V=Пр.*h1
	тыс.м3/год
	47,886 
	89,572
	89,572
	89,572
	89,572
	89,572
	89,572
	89,572

	2.2
	высота испарения, h2
	м
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056
	0,056

	2.3
	Потери воды в порах хвостов Wпор=(Т/γск.)*(1-γск /γг);                γск =1,6т/м3; γг=2,7т/м3;
	тыс.м3/год
	91,768 
	91,997
	93,452
	93,562
	92,448
	93,026
	93,892
	93,823

	Б
	2.1+2.3
	тыс.м3/год
	139,654 
	181,569
	183,024
	183,134
	182,020
	182,598
	183,464
	183,395

	В
	Итого А-Б
	тыс.м3/год
	2493,573 
	2574,514
	2588,504
	2589,562
	2578,850
	2584,404
	2592,736
	2592,075

	Г
	Объем заполнения хвостохранилища на начало периода
	тыс.м3/год
	1920,878 
	2201,728
	2440,624
	2670,995
	2890,629
	1985,731
	2221,858
	2451,702

	 
	- из них воды
	тыс.м3/год
	1695,63 
	1750,669
	1760,183
	1760,902
	1753,618
	1757,395
	1763,06
	1762,611

	 
	- из них хвосты с накоплением
	тыс.м3/год
	225,248
	451,059
	680,441
	910,093
	1137,011
	228,336
	458,798
	689,091

	Е
	Объем хвостов, поступающий в хвостохранилище
	тыс.м3/год
	225,248 
	225,811
	229,382
	229,652
	226,918
	228,336
	230,462
	230,293

	Ж
	Объем воды, поступающий в прудок (=В)
	тыс.м3/год
	2493,573 
	2574,514
	2588,504
	2589,562
	2578,850
	2584,404
	2592,736
	2592,075

	З
	Объем воды с хвостами на конец периода (Г+Ж+Е)
	тыс.м3/год
	4639,699 
	5002,053
	5258,510
	5490,209
	5696,397
	4798,471
	5045,056
	5274,070

	И
	Забор воды из хвостохранилища
	тыс.м3/год
	2295,120 
	2295,120
	2295,120
	2295,120
	2295,120
	2295,120
	2295,120
	2295,120

	К
	Объем хвостов с водой на конец периода после забора воды (З-И)
	тыс.м3/год
	2344,579 
	2706,933
	2963,390
	3195,089
	3401,277
	2503,351
	2749,936
	2978,950

	 
	- из них воды
	тыс.м3/год
	2119,331 
	2255,874
	2282,949
	2284,996
	2264,266
	2275,015
	2291,138
	2289,859

	 
	- из них хвосты с накоплением
	тыс.м3/год
	225,248 
	451,059
	680,441
	910,093
	1137,011
	228,336
	458,798
	689,091


Таблица 5.1 Расчет водного баланса на этап строительства.
	Строительные работы
	Хозяйственно-питьевые нужды
	Производственные нужды

	Водопотребление 
	2376,55 м³
	8148,4378 м³

	Водоотведение м³/год
	2376,55 м³
	-








[bookmark: _Toc132739195][bookmark: _Toc132739412][bookmark: _Toc132863567][bookmark: _Toc133578869][bookmark: _Toc133579095][bookmark: _Toc133579443][bookmark: _Toc173742378][bookmark: _Toc173744043]12.2.3. Воздействие на почвы и земельные ресурсы

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.
Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:
· осуществление работ в границах отвода земельного участка;
· до начала работ осуществить снятие плодородного грунта с территории строительства;
· строгое соблюдение технологического плана работ;
· обеспечение герметизации емкостей и трубопроводов для предотвращения утечек углеводородного сырья;
· выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;
· сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;
· проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;
· заправка строительной техники в специально организованных местах;
· своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники.
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Растительные ресурсы, расположенные в зоне влияния рассматриваемого объекта, для хозяйственных и бытовых целей не используются.
Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ, пораженность вредителями в районе рассматриваемого объекта не отмечаются.
Участок работ находится за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.
Основными видами антропогенного воздействия на растительность являются:
· физическое уничтожение растительного покрова в результате проведения земляных работ при строительных работах;
· воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;
· воздействие загрязняющих веществ через почву.
Воздействие на растительность будет выражаться посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ и в жилой зоне согласно расчету рассеивания отсутствует.

[bookmark: _Toc173742380][bookmark: _Toc173744045]12.2.5. Воздействие на животный мир

Путей миграции, а также наличия редких и исчезающих видов животных занесенных в Красную книгу РК на территории участка работ нет.
Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания.
Вытеснению животных будет способствовать непосредственно изъятие земель под участок проведения работ, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, пострадают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). Птицы будут вытеснены вследствие фактора беспокойства.
Эти факторы окажут незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные могут легко адаптироваться к новым условиям.
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного района.
Другим существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна выбросами вредных веществ в атмосферу. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир, так как они не постоянны по времени, месту (рассредоточены на площади участка работ).
В целом животный мир района проведения работ долгое время находится под воздействием антропогенных факторов в результате наличия населенных пунктов, сети автодорог, линий электропередач, хозяйственных и иных объектов. В результате объекты фауны на данной территории приспособлены к существованию в условиях антропогенного воздействия малой и средней степени интенсивности.
Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.
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Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и интенсивности воздействия.
На основании определения степени воздействия, пространственного и временного масштаба воздействия можно судить и совокупном воздействии намечаемой хозяйственной деятельности на природную среду.
Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.
Воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости.
Воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы или, когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных чувствительных ресурсов.
Рациональным будет являться подход, при котором оценка воздействия производится на весь период работы предприятия по каждому из видов производственных операций вне рамок отдельно взятого периода работ. Таким образом, обеспечивается комплексная оценка работы всего предприятия с учетом наибольшего совокупного воздействия каждого производственного процесса.
Характеристика возможных существенных воздействий на окружающую среду от намечаемой деятельности определяется согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280.
Характеристика возможных воздействий представлена в таблицах 14.3.

Таблица 12.3 – Характеристика возможных воздействий
	№
	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности

	1
	Осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия
	Воздействие невозможно
Согласно	данных	РГУ
«Карагандинская	областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», участок работ расположен за границами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области.

	2
	Оказывает косвенное воздействие на состояние земель, ареалов, объектов, указанных в подпункте 1) настоящего пункта
	Воздействие низкой значимости

	3
	Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов
	При проведении реконструкции хвостового хозяйства, указанные в пункте виды воздействия признаются возможными.
При проведении работ неизбежно будет изменен рельеф местности для формирования	ложа хвостохранилища.

	4
	Включает лесопользование, использование нелесной растительности, специальное водопользование, пользование животным миром, использование невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов, в том числе дефицитных для рассматриваемой территории
	Воздействие отсутствует

	5
	Связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека
	Воздействие отсутствует

	6
	Приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;
	В ходе эксплуатации хвостохранилища предусматривается размещение до 10 821,342 тыс. тонн хвостов обогащения (код отхода 01 03 07*) – образуются в результате основной производственной деятельности, в том числе по годам:
2029 г. – 360,396 тыс. т; 2030 г. – 361,298 тыс. т; 2031 г. – 367,011 тыс. т; 2032 г. – 367,443 тыс. т; 2033 г. – 363,069 тыс. т; 2034 г. – 365,337 тыс. т; 2035 г. – 368,739 тыс. т; 2036 г. – 368,469 тыс. т.
	

	7
	Осуществляет выбросы загрязняющих (в том числе токсичных, ядовитых или иных опасных) веществ в атмосферу, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, а до их утверждения – гигиенических нормативов
	Данный вид воздействия признается невозможным. При проведении строительных работ и эксплуатации хвостохранилища будут соблюдаться целевые показатели качества атмосферного воздуха (гигиенические нормативы), а также приземные концентрации вредных веществ не превысят допустимых уровней ПДК.

	8
	Является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды
	Воздействие низкой значимости

	9
	Создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ
	Воздействие отсутствует
При строительстве хвостохранилища будет использован противофильтрационный экран для предотвращения проникновения вредных веществ в подземные воды и почву.

	10
	Приводит к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека;
	Воздействие низкой значимости

	11
	Приводит к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания
населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы
	Воздействие низкой значимости

	12
	Повлечет строительство или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду
	Воздействие возможно
При строительстве хвостохранилища предусматривается также устройство магистрального пульпопровода

	13
	Оказывает потенциальные кумулятивные воздействия на окружающую среду вместе с иной деятельностью, осуществляемой или планируемой на данной территории
	Воздействие низкой значимости

	14
	Оказывает воздействие на объекты, имеющие особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне особо охраняемых природных территорий, земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения и не отнесенные к экологической сети, связанной с особо охраняемыми природными территориями, и объектам историко-культурного наследия;
	Воздействие невозможно

	15
	Оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно- болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)
	Воздействие отсутствует

	16
	Оказывает воздействие на места, используемые (занятые) охраняемыми, ценными или чувствительными к воздействиям видами растений или животных (а именно, места произрастания, размножения, обитания, гнездования, добычи корма, отдыха, зимовки, концентрации, миграции)
	Воздействие отсутствует

	17
	Оказывает воздействие на маршруты или объекты, используемые людьми для посещения мест отдыха или иных мест
	Воздействие отсутствует

	18
	Оказывает воздействие на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы
	Воздействие отсутствует

	19
	Оказывает воздействие на территории или объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия)
	Воздействие отсутствует

	20
	Осуществляется на неосвоенной территории и повлечет за собой застройку (использование) незастроенных (неиспользуемых) земель
	Воздействие отсутствует

	21
	Оказывает воздействие на земельные участки или недвижимое имущество других лиц
	Воздействие отсутствует

	22
	Оказывает воздействие на населенные или застроенные территории
	Воздействие невозможно.
Участок работ свободен от застройки, ближайший населенный пункт расположен в 4,6 км.

	23
	Оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения)
	Воздействие отсутствует

	24
	Оказывает воздействие на территории с ценными, высококачественными или ограниченными природными ресурсами, (например, с подземными водами, поверхностными водными объектами, лесами, участками, сельскохозяйственными угодьями, рыбохозяйственными водоемами, местами, пригодными для туризма, полезными ископаемыми)
	Воздействие отсутствует. 
Согласно ответу с НацГеолслужба подземные воды питьевого качества отсутствуют.

	25
	Оказывает воздействие на участки, пострадавшие от экологического ущерба, подвергшиеся сверхнормативному загрязнению или иным негативным воздействиям, повлекшим нарушение экологических нормативов качества окружающей среды
	Воздействие отсутствует

	26
	Создает или усиливает экологические проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстремальных или неблагоприятных климатических условий (например, температурных инверсий, туманов, сильных ветров)
	Воздействие отсутствует

	27
	Факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения
	Воздействие низкой значимости





Таблица 12.4 – Оценка существенности ожидаемого воздействия от намечаемой деятельности на окружающую среду
	№
	Возможные существенные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
	Возможность или невозможность воздействия намечаемой деятельности
	Оценка существенности ожидаемого воздействия на окружающую среду

	
	
	
	Деградация экологических систем, истощение природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы
	
Нарушение экологических нормативов качества окружающей среды
	
Ухудшение условий проживания людей и их деятельности
	
Ухудшение состояния территории и объектов
	
Негативные трансграничные воздействия на окружающую среду
	

Потеря биоразнообразия

	1
	Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов
	При проведении реконструкции хвостового хозяйства, указанные в пункте виды воздействия признаются возможными.
При проведении работ неизбежно будет изменен рельеф местности для формирования ложа хвостохранилища. В целях минимизации воздействия будет применяться следующие мероприятия:
· проведение работ в строго отведенных границах участка;
· до начала работ необходимо снятие плодородного слоя почвы и сохранение его до рекультивации объекта;
· для предотвращения ветровой эрозии в ходе проведения работ предусматривается орошение водой
	







Не приведет
	







Не приведет
	







Не приведет
	







Не приведет
	







Не приведет
	







Не приведет
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Отходы производства и потребления образуются в ходе осуществления следующих видов деятельности:
- строительные работы;
- эксплуатация и обслуживание технологического оборудования, транспорта и спецтехники, задействованного при эксплуатации месторождения
- жизнедеятельность персонала, задействованного в производстве.
Количество образуемых отходов в основном зависит от количества персонала, автотранспорта, спецтехники и будет зависеть от объема выполняемых работ.
Основные виды отходов, образующихся в процессе эксплуатации месторождения, будут представлены промышленными отходами, а также отходами потребления.
Промышленные отходы будут образовываться в процессе проведения строительных работ, эксплуатации различной спецтехники и автотранспорта; при строительстве хвостохранилища.
В ходе проведения строительных работ прогнозируется образование следующих видов отходов:
Промасленная ветошь (код 15 02 02*) - 0,5080 т/год, Тара из-под ЛКМ (код 15 01 10*) - 0,0025 т/год, Отходы бумаги, картона (код 20 01 01) - 1,05525 т/год, Отходы пластмассы, пластика (код 20 01 39) - 0,37800, Пищевые отходы (код 20 01 08) - 0,31500 т/год, Отходы стеклобоя (стеклотары) (код 20 01 02) - 0,18900 т/год, Отходы металлов (код 20 01 40) - 0,15750 т/год, Отходы древесины (код 20 01 38) - 0,04725 т/год, Отходы резины (каучука) (код 20 01 99) - 0,02363 т/год, Прочие отходы в составе ТБО (код 20 01 11) - 0,98438 т/год, Огарки сварочных электродов (код 12 01 13) - 0,00675, Лом абразивных изделий (код 12 01 99) - 0,02970 т/год, Пыль абразивно-металлическая (код 12 01 15) - 0,00007 т/год, Лом черных металлов (код 16 01 17) - 0,1800 т/год.
В ходе эксплуатации хвостохранилища предусматривается размещение до 10 821,342 тыс.т хвостов обогащения (код отхода 01 03 07*) – образуются в результате основной производственной деятельности, в том числе по годам:
[bookmark: _Toc132739204][bookmark: _Toc132739421][bookmark: _Toc132863577][bookmark: _Toc133578879][bookmark: _Toc133579105][bookmark: _Toc133579453]2029 г. – 360,396 тыс. т; 2030 г. – 361,298 тыс. т; 2031 г. – 367,011 тыс. т; 2032 г. – 367,443 тыс. т; 2033 г. – 363,069 тыс. т; 2034 г. – 365,337 тыс. т; 2035 г. – 368,739 тыс. т; 2036 г. – 368,469 тыс. т.

[bookmark: _Toc173742383][bookmark: _Toc173744048][bookmark: _Toc233025253]13.1 Классификация отходов 
В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 для отходов производства и потребления установлено три класса:
· Опасные;
· Неопасные;
· Зеркальные.
Всего на предприятии предусмотрено образование 14 видов отходов на этап строительства и 1 вид отхода на этап эксплуатации, из них:
- Опасного класса – 2 наименования.
[bookmark: _Toc482962203][bookmark: _Toc10797622]- Неопасного класса –12 наименований.

[bookmark: _Toc132739422][bookmark: _Toc133578880][bookmark: _Toc133579106][bookmark: _Toc173742384]Таблица 13.1 – Лимиты накопления отходов на этап строительства
	Наименование отходов
	лимит накопления

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	
	т/год

	Всего
	3,87702
	3,87702
	3,87702
	3,87702
	3,87702
	3,87702

	в том числе отходов производства
	0,72702
	0,72702
	0,72702
	0,72702
	0,72702
	0,72702

	отходов потребления
	3,15000
	3,15000
	3,15000
	3,15000
	3,15000
	3,15000

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь (код 15 02 02*)
	0,5080
	0,5080
	0,5080
	0,5080
	0,5080
	0,5080

	Тара из-под ЛКМ (код 15 01 10*)
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025
	0,0025

	Не опасные отходы

	Отходы бумаги, картона (код 20 01 01)
	1,05525
	1,05525
	1,05525
	1,05525
	1,05525
	1,05525

	Отходы пластмассы, пластика (код 20 01 39)
	0,37800
	0,37800
	0,37800
	0,37800
	0,37800
	0,37800

	Пищевые отходы (код 20 01 08)
	0,31500
	0,31500
	0,31500
	0,31500
	0,31500
	0,31500

	Отходы стеклобоя (стеклотары) (код 20 01 02)
	0,18900
	0,18900
	0,18900
	0,18900
	0,18900
	0,18900

	Отходы металлов (код 20 01 40)
	0,15750
	0,15750
	0,15750
	0,15750
	0,15750
	0,15750

	Отходы древесины (код 20 01 38)
	0,04725
	0,04725
	0,04725
	0,04725
	0,04725
	0,04725

	Отходы резины (каучука) (код 20 01 99)
	0,02363
	0,02363
	0,02363
	0,02363
	0,02363
	0,02363

	Прочие отходы в составе ТБО (код 20 01 11)
	0,98438
	0,98438
	0,98438
	0,98438
	0,98438
	0,98438

	Огарки сварочных электродов (код 12 01 13)
	0,00675
	0,00675
	0,00675
	0,00675
	0,00675
	0,00675

	Лом абразивных изделий (код 12 01 99)
	0,02970
	0,02970
	0,02970
	0,02970
	0,02970
	0,02970

	Пыль абразивно-металлическая (код 12 01 15)
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007
	0,00007

	Лом черных металлов (код 16 01 17)
	0,18000
	0,18000
	0,18000
	0,18000
	0,18000
	0,18000



[bookmark: _Toc173742385]Таблица 13.2 – Лимиты накопления отходов на этап эксплуатации
	Хвосты обогащения 
(код
отхода 01 03 07*)
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	
	360,396
	361,298
	367,011
	367,443
	363,069
	365,337
	368,739
	368,469

	
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
	тыс.т/год
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Управление отходами будут производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, с международной признанной практикой.
При осуществлении работ рекомендуется, такие виды отходов, как: смешанные бытовые отходы могут передаваться на договорной основе для размещения на полигоны населённых пунктов. 
Перевозка всех отходов должна производиться под строгим контролем. Для этого движение всех отходов должно регистрироваться в журнале и составляться сопроводительный талон, с указанием: типа, количества характеристики отправляемых отходов. А также уточняется маршрут, номер маркировки, категория, отправная точка, место назначения, номер декларации, проставляется дата и подпись.
Описание системы управления отходами на промышленной площадке предприятия представлено в таблице 13.3.
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Расчет объемов образования отходов производства и потребления представлен в Приложении 3.
Согласно ст. 334 п. 1 Экологического кодекса РК «Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.»
Согласно ст. 335 п.1 Экологического кодекса РК «Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»

	Описание системы управления отходами

	I
	Твердые бытовые отходы, в том числе по морфологическому составу:

	Отходы бумаги, картона

	20 01 01

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Отходы пластмассы, пластика

	20 01 39

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Пищевые отходы

	20 01 08

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Отходы стеклобоя (стеклотары)

	20 01 02

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Отходы металлов

	20 01 40

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Отходы древесины

	20 01 38

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Отходы резины (каучука)

	20 01 99

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собираются и накапливаются в маркированных контейнерах.

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Передается специализированным предприятиям по договору

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Производятся специальными службами предприятия. Собственными силами.

	Прочие отходы в составе ТБО

	20 01 11

	1
	Накопление отхода в месте образования
	Образуется при сортировке ТБО в местах образования и сбора. В месте образования накапливается в специальных маркированных контейнерах.

	2
	Сбор
	Собирается и накапливается в контейнер объемом 0,75 м3

	3
	Транспортировка
	Транспортировка автотранспортом

	4
	Восстановление
	Не производиться

	5
	Удаление
	Вывоз на полигон ТБО для последующег захоронения

	6
	Вспомогательные операции
	Не производится

	7
	Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и/или удалению отходов
	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся на полигон ТБО

	II
	Огарки сварочных электродов

	
	12 01 13

	1
	Образование:
	Посты электродуговой сварки.

	
	
	В результате проведения сварочных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается в

	
	
	контейнер объемом 0,5 м3

	3
	Идентификация:
	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы.

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Паспортизация не требуется, согласно классификатору отходов, отход классифицируется как неопасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома

	9
	Хранение:
	Временное в контейнере на площадке хранения металлолома (не более 6 месяцев)

	10
	Удаление:
	Вывозится в пункты приема металлолома

	III
	Промасленная ветошь

	
	15 02 02*

	1
	Образование:
	Территория промышленной площадки предприятия

	
	
	В результате проведения строительно-монтажных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается в

	
	
	контейнер объемом 0,5 м3

	3
	Идентификация:
	Твердые, неоднородные, нетоксичные, не пожароопасные отходы

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы.

	
	
	Согласно классификатору отходов, отход классифицируется как опасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	9
	Хранение:
	Временное в контейнере (не более 6 месяцев)

	10
	Удаление:
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	IV
	Тара из-под ЛКМ

	
	15 01 10*

	1
	Образование:
	Территория предприятия

	
	
	В результате проведения малярно-покрасочных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается в

	
	
	контейнер объемом 0,5 м3

	3
	Идентификация:
	Твердые, нетоксичные, не пожароопасные отходы.

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Разработан паспорт на основании состава первичного сырья, из которого образовались отходы.

	
	
	Согласно классификатору отходов, отход классифицируется как опасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Вручную транспортируются в контейнер, по мере накопления передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	9
	Хранение:
	Временное в контейнере (не более 6 месяцев)

	10
	Удаление:
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	V
	Лом черных металлов

	
	16 01 17

	1
	Образование:
	При проведении строительно-монтажных работ. Посты электродуговой сварки.
В результате проведения строительно-монтажных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается на открытой специализированной площадке

	3
	Идентификация:
	Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Паспортизация не требуется, согласно классификатору отходов, отход классифицируется как неопасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Автотранспортом или вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома

	9
	Хранение:
	Временное, не более 6 месяцев, на площадке хранения металлолома

	10
	Удаление:
	Вывозится в пункты приема металлолома

	VI
	Пыль абразивно-металлическая

	
	12 01 15

	1
	Образование:
	В результате проведения строительных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается на открытой специализированной площадке

	3
	Идентификация:
	Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Паспортизация не требуется, согласно классификатору отходов, отход классифицируется как неопасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Автотранспортом или вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома

	9
	Хранение:
	Временное, не более 6 месяцев, на площадке хранения металлолома

	10
	Удаление:
	Вывозится в пункты приема металлолома

	VII
	Лом абразивных изделий

	
	12 01 99

	1
	Образование:
	В результате проведения строительных работ

	2
	Сбор и накопление:
	Собирается и накапливается на открытой специализированной площадке

	3
	Идентификация:
	Твердые. Неоднородные. Нетоксичные. Не пожароопасные отходы

	4
	Сортировка (с обезвреживанием):
	Не сортируется

	5
	Паспортизация:
	Паспортизация не требуется, согласно классификатору отходов, отход классифицируется как неопасный.

	6
	Упаковка и маркировка:
	Не упаковывается

	7
	Транспортирование:
	Автотранспортом или вручную транспортируются на площадку хранения металлолома, по мере накопления вывозятся в пункты приема металлолома

	8
	Складирование (упорядоченное размещение):
	Складирование не производится, вывозится в пункты приема металлолома

	9
	Хранение:
	Временное, не более 6 месяцев, на площадке хранения металлолома

	10
	Удаление:
	Вывозится в пункты приема металлолома
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Строительство и эксплуатация хвостохранилища. Выемка и погрузка почвы, грунта будет производиться после ее предварительного увлажнения. Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха будет проводиться поливка дорог водой с применением при необходимости связующих добавок. Для этого предусматривается поливомоечная машина. При работах на хвостохранилище для предупреждения пылевыделения будет производиться рекультивация поверхностей хвостохранилища и озеленение (после их отсыпки). 
Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы. Подготовка забоя перед погрузкой горной массы предусматривает проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки на протяжении 10–15 м от места погрузки. 
Специальными мероприятиями, направленными на снижение приземных концентраций и уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, являются: 
- исключение производства взрывов в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). 
Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн. 
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В гидрогеологическом отношении район месторождения представляет собой полупустынную территорию. Постоянно действующие поверхностные водотоки отсутствуют. 
Анализ проектируемой деятельности показал, что значимого воздействия на поверхностные воды не ожидается. 
Согласно данным проекта фильтрационная способность грунтов на участке хвостохранилища не значительная. С другой стороны, отсутствие подземных водных месторождений и водных систем в районе строительства рудника не окажет существенного воздействия на водную экосистему. 
Хозбытовые сточные воды будут отводиться в специальный септик и вывозиться. 
В качестве мер по охране подземных вод предусматривается: 
- сооружение отводных водосборных канав для отвода дождевых и подземных вод на уклонах; 
- при устройстве автодорог - выполнение комплекса мероприятий по подготовке основания, организации дренажа дорожного покрытия и по беспрепятственному отводу грунтовых вод от полотна. 
Учитывая тот факт, что хвостохранилище имеет полную гидроизоляцию стенок и дна, и вероятность попадания сбрасываемых вод в подземные горизонты исключена.
В целом, для хвостохранилища необходимо предусмотреть выполнение следующих мероприятий: 
- не допускать превышения пропускной способности; 
- соблюдать технологический контроль работы; 
- при изменении условий, влияющих на объемы и качество, следует заранее отрегулировать работу и график аналитического контроля. 
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В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации должно быть строгое соблюдение границ отводимых земельных участков при проведении работ подготовительного и основного периода работы предприятия во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков. 
Воздействие на почвенный покров в районе хвостохранилища обусловлен снятием поверхностного слоя почвы. 
Поверхность района представлена глинисто-щебнистой массой, реже суглинками со щебнем. В связи с этим по окончании работ будет проведена только техническая рекультивация нарушенных земель, заключающаяся в придании рельефу местности первоначального вида. 
Организация экологического мониторинга почв будет осуществлена по линии контроля за состоянием почвы в части недопущения загрязнения ее нефтепродуктами, отходами ТБО и производственными отходами. 
Территория хвостохранилища и прилегающая к ней местность относится к малопригодному выгону и не используется в сельскохозяйственном производстве. Следовательно, потери сельскохозяйственного производства и убытков землепользователей (собственников), подлежащих компенсации при создании и эксплуатации объекта нет.
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Снижение воздействия на животный мир, а также планирование природоохранных мероприятий во многом связаны с выполнением природоохранных мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, в основном, почвенно-растительного покрова. 
Пожары имеют сезонную периодичность и опасны как для людей, так и для представителей флоры и фауны. Должна быть разработана система противопожарных мер и требований, снижающих вероятность возгораний сухой растительности на участках, примыкающих к чаше рудника. 
Движение транспорта предусматривается только по дорогам, запрещено ездить по нерегламентированным дорогам и бездорожью. 
Недопустимо преследование на автомашинах животных, перемещающихся по дороге или автоколее, исключено корчевание и ломка кустарников для хозяйственных целей. Недопустим залповый сброс сточных вод на рельеф местности. 
Для защиты крупных степных птиц от поражения электрическим током на промежуточных опорах ЛЭП предусматривается установить устройства для защиты птиц в виде штыревых изолированных насестов на верхушках столбов. 
Будут предприниматься административные меры, позволяющие пресекать браконьерский отстрел и отлов объектов фауны. 
Животный и растительный мир на территории предприятия скуден. Растений и представителей фауны, занесенных в «Красную книгу» нет. В целом район месторождения представляет типичный пустынный мелкосопочник. Территория месторождения не является постоянным местом обитания и не лежит в зоне сезонных миграций различных представителей фауны. Следовательно, нагрузки на среду обитания флоры и фауны минимальны. 
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В планируемой деятельности особое внимание будет уделено мероприятиям по обеспечению безопасного ведения работ и технической надежности всех операций производственного цикла. 
При выполнении работ будут выполняться требования законодательства Республики Казахстан и международные правила в области промышленной безопасности по предотвращению аварий и ликвидации их последствий. 
Для этого будут выполнены следующие превентивные меры: 
- проведена оценка риска аварий на объектах предприятия, определены степени риска для персонала, населения и природной среды; 
- разработаны и внедрены необходимые инструкции и планы действий персонала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В том числе план работы с опасными материалами (дизельное топливо, ГСМ, ВВ, и т. п.); 
- разработаны планы эвакуации персонала и населения в случае аварии. 
Готовность строительной техники и оборудования будет проанализирована специалистами и экспертами, а также контролирующими органами Казахстана. 
Кроме вышеприведенных мер, элементами минимизации возникновения аварийной ситуации будут являться также следующие меры, связанные с человеческим фактором: 
- регулярные инструктажи по технике безопасности; 
- обучение и инструктаж по обращению с опасными для человека и окружающей среды веществами (топливом, ГСМ, ВВ, СИ); 
- готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования. 
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На предприятии будет разработан План реагирования на аварийные ситуации, оперативная часть которого будет включать порядок действий персонала в период возникновения аварийных ситуаций, схему оповещения персонала, руководства компании и подрядных организаций, порядок обращения в местные органы власти. 
В целом мероприятия по ликвидации аварии должны сводиться к следующему: 
- Остановка работ; 
- Оповещение руководства участка работ; 
- Ликвидация аварийной ситуации в соответствии с Планом реагирования; 
- Ликвидация причин аварии; 
- Восстановление участка работ до рабочих условий, сбор и утилизация образовавшихся отходов. 
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Основополагающими принципами политики в области управления отходами производства и потребления будут являться: 
- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и потребления; 
- максимально возможное сокращение образования отходов производства и потребления и экологически безопасное обращение с ними; 
- организация работ, исходя из возможности повторного использования, утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению отходов производства и потребления; 
- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование отходов. 
Целью политики обращения с отходами является: 
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы управления обращением с отходами; 
- соблюдения в процессе производственной и иной деятельности технологических нормативов образования отходов и их размещения; 
- развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами. 
Для обеспечения основополагающих принципов необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники; 
- сбор отходов только организованными бригадами с соблюдением всех необходимых мер предосторожности; 
- разделение отходов по классам опасности и временное хранение в специальных, сборниках и других емкостях, оснащенных плотно закрывающимися крышками и с соответствующим обозначением класса опасности отхода (огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и. п.) согласно требованиям, установленным в спецификации материалов по классификации; 
- размещение сборников на специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, бетон), с целью исключения попадания загрязняющих веществ в почво-грунты и затем в подземные воды; 
- транспортировка опасных отходов в соответствии со статьей 345 Экологического кодекса Республики Казахстан (№400-VI от 1 июля 2021 г.) при следующих условиях: 
- порядок транспортировки опасных видов отходов на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке опасных отходов и требования обеспечению экологической и пожарной безопасности должны определяться государственными стандартами, правилами и нормативами, действующими в РК. 
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Мерами по усилению положительных и смягчению отрицательных воздействий на социально-экономическую среду будут являться: 
1. В части трудовой занятости: 
- организация специальных обучающих курсов по подготовке кадров; 
- использование местной сферы вспомогательных и сопутствующих услуг. 
2. В части отношения населения к намечаемой деятельности: 
- совместное участие заказчика проекта, местных органов исполнительной власти и их санитарных служб в выполнении работ по реконструкции и расширению объектов и услуг водоснабжения, канализации и переработки отходов. 
3. В части воздействия на отрасль сельского хозяйства: 
- возмещение потерь отрасли сельского хозяйства в соответствии с требованиями и порядком, изложенным в Земельном кодексе Республики Казахстан. 
4. В части обеспечения безопасности транспортных перевозок и сохранения дорожной сети: 
- осуществление постоянного контроля за соблюдение границ отвода земельных участков; 
- для обеспечения безопасности дорожного движения: установка технических средств организации дорожного движения; 
- организация специальных инспекционных поездок. 
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В процессе работы персонал будет подвергаться воздействию климатических условий, факторов условий труда и пр. Для смягчения воздействий рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 
- необходимо обеспечение персонала доброкачественной водой и пищевыми продуктами. 
- проведение медицинских мероприятий: профилактических медицинских осмотров, профилактических прививок и пр. 

14.10 Мероприятия по озеленению территории

В целях снижения воздействия объекта на окружающую среду, улучшения санитарно-гигиенических условий территории и восстановления нарушенного ландшафта проектом предусматривается проведение мероприятий по озеленению.
После завершения строительно-монтажных работ на свободных от производственной деятельности участках предусматривается посадка зеленых насаждений, адаптированных к природно-климатическим условиям района размещения объекта. При выборе ассортимента растений предпочтение отдается местным видам древесно-кустарниковой растительности, устойчивым к климатическим условиям региона, пылевой нагрузке и антропогенному воздействию.
Посадка зеленых насаждений осуществляется после завершения основных строительно-монтажных работ в период, благоприятный для приживаемости растений. При необходимости предусматривается уход за высаженными насаждениями, включающий полив и замену не прижившихся растений.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую устойчивость территории и минимизировать воздействие объекта на окружающую среду в период его дальнейшей эксплуатации.
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     Расчет выполнен ТОО "EcoProf KZ"
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Акжал
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр = 12.0 м/с (для лета 7.0, для зимы 12.0)
     Средняя скорость ветра = 3.3 м/с
     Температура летняя = 21.1 град.C
     Температура зимняя =  -14.8 град.C
     Коэффициент рельефа =  1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0    2717.11    3155.47      13.74      23.77 73.30 3.0 1.00 0  0.0032020


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.003202| П1 |   0.857732 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003202 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.857732 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=308)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.006: 0.008: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.003: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0080815 доли ПДКмр|
                                     |       0.0032326 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   308 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0080815 | 100.00 |100.00 |   2.5238991  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .     .     .    0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .     .     .    0.001 0.003 0.003 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .     .     .    0.001 0.006 0.008 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0080815 долей ПДКмр
                                         =  0.0032326 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     308 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000444 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000177 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   292 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0000444 | 100.00 |100.00 | 0.013856909  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006162 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002465 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   284 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0006162 | 100.00 |100.00 | 0.192437008  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0123 - Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
                ПДКмр для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКсс)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004160 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001664 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0004160 | 100.00 |100.00 | 0.129923031  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003355 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001342 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0003355 | 100.00 |100.00 | 0.104786061  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002050 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000820 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   171 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0002050 | 100.00 |100.00 | 0.064022221  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001274 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000509 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0001274 | 100.00 |100.00 | 0.039772201  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002607 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001043 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    48 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0002607 | 100.00 |100.00 | 0.081416562  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004159 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001664 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.003202|   0.0004159 | 100.00 |100.00 | 0.129890308  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0    2717.11    3155.47      13.74      23.77 73.30 3.0 1.00 0  0.0005670


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.000567| П1 |   6.075380 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000567 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     6.075380 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.023 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.019: 0.023: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=308)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.005: 0.043: 0.057: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   86 :   84 :   82 :   77 :   58 :  308 :  283 :  278 :  276 :  274 :  274 :  273 :      :      :      :      :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.006: 0.007: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0572420 доли ПДКмр|
                                     |       0.0005724 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   308 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0572420 | 100.00 |100.00 | 100.9559555  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.005 0.019 0.023 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.001 0.001 0.002 0.005 0.043 0.057 0.006 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .    C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.006 0.007 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0572420 долей ПДКмр
                                         =  0.0005724 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     308 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003143 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000031 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   292 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0003143 | 100.00 |100.00 | 0.554276407  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0043645 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000436 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   284 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0043645 | 100.00 |100.00 |   7.6974797  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0143 - Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)                   
                ПДКмр для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0029467 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000295 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0029467 | 100.00 |100.00 |   5.1969204  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0023765 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000238 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0023765 | 100.00 |100.00 |   4.1914420  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0014520 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000145 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   171 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0014520 | 100.00 |100.00 |   2.5608888  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009020 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000090 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0009020 | 100.00 |100.00 |   1.5908881  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0018465 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000185 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    48 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0018465 | 100.00 |100.00 |   3.2566624  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0029459 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000295 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00056700|   0.0029459 | 100.00 |100.00 |   5.1956120  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0036200


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.003620| Т  |   0.310949 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003620 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.310949 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.010: 0.032: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.006: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.009: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2388.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0316198 доли ПДКмр|
                                     |       0.0063240 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра  3.69 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0316198 | 100.00 |100.00 |   8.7347555  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .    0.000 0.000 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.001 0.001 0.002 0.010 0.032 0.005 0.002 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^                                                                      |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.006 0.009 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0316198 долей ПДКмр
                                         =  0.0063240 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2388.5 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002408 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000482 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  5.22 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0002408 | 100.00 |100.00 | 0.066514812  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1860.4 м,  Y=  1841.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0023997 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004799 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0023997 | 100.00 |100.00 | 0.662906706  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013653 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002731 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0013653 | 100.00 |100.00 | 0.377148002  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009070 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001814 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.18 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0009070 | 100.00 |100.00 | 0.250563771  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007947 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001589 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.44 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0007947 | 100.00 |100.00 | 0.219536126  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008242 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001648 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра  1.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0008242 | 100.00 |100.00 | 0.227679804  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0019196 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003839 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    44 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0019196 | 100.00 |100.00 | 0.530287981  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0013650 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002730 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.003620|   0.0013650 | 100.00 |100.00 | 0.377069980  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0047100


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.004710| Т  |   0.202288 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.004710 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.202288 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.021 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.006: 0.021: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.008: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.004: 0.006: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2388.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0205704 доли ПДКмр|
                                     |       0.0082281 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра  3.69 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0205704 | 100.00 |100.00 |   4.3673787  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.001 0.001 0.002 0.006 0.021 0.003 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^                                                                      |
 7-| 0.001 0.001 0.001 0.004 0.006 0.002 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0205704 долей ПДКмр
                                         =  0.0082281 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2388.5 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001566 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000627 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  5.22 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0001566 | 100.00 |100.00 | 0.033257406  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1860.4 м,  Y=  1841.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015611 доли ПДКмр|
                                     |       0.0006245 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0015611 | 100.00 |100.00 | 0.331453413  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008882 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003553 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0008882 | 100.00 |100.00 | 0.188574031  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005901 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002360 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.18 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0005901 | 100.00 |100.00 | 0.125281900  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005170 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002068 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.44 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0005170 | 100.00 |100.00 | 0.109768070  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005362 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002145 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра  1.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0005362 | 100.00 |100.00 | 0.113839909  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012488 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004995 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    44 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0012488 | 100.00 |100.00 | 0.265143991  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0008880 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003552 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |   0.004710|   0.0008880 | 100.00 |100.00 | 0.188534990  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             3.0 1.00 0  0.0006000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.000600| Т  |   0.206154 |   0.83  |     9.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000600 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.206154 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.002: 0.009: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2388.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086395 доли ПДКмр|
                                     |       0.0012959 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0086395 | 100.00 |100.00 |  14.3992119  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .     .     .     .    0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .     .     .    0.002 0.009 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^                                                                      |
 7-|  .     .     .    0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0086395 долей ПДКмр
                                         =  0.0012959 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2388.5 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000173 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000026 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0000173 | 100.00 |100.00 | 0.028759547  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1860.4 м,  Y=  1841.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002812 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000422 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0002812 | 100.00 |100.00 | 0.468679488  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001587 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000238 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0001587 | 100.00 |100.00 | 0.264465868  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000846 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000127 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0000846 | 100.00 |100.00 | 0.141015545  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000703 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000105 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0000703 | 100.00 |100.00 | 0.117138341  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000736 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000110 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0000736 | 100.00 |100.00 | 0.122689642  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002278 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000342 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    44 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0002278 | 100.00 |100.00 | 0.379634082  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001586 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000238 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00060000|   0.0001586 | 100.00 |100.00 | 0.264374107  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0012100


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.001210| Т  |   0.041574 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001210 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.041574 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0030200


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.003020| Т  |   0.010376 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.003020 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.010376 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6001  П1    2.0                       0.0    2717.11    3155.47      13.74      23.77 73.30 1.0 1.00 0  0.0001310


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6001 |    0.000131| П1 |   0.233943 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000131 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.233943 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=308)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.005: 0.006: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0063164 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001263 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   308 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0063164 | 100.00 |100.00 |  48.2169189  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .    0.000 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .     .    0.001 0.001 0.004 0.004 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .     .    0.001 0.001 0.005 0.006 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0063164 долей ПДКмр
                                         =  0.0001263 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     308 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001027 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000021 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   292 град.
                       и скорости ветра  5.47 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0001027 | 100.00 |100.00 | 0.783711314  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:25
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009436 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000189 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   284 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0009436 | 100.00 |100.00 |   7.2031679  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006365 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000127 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0006365 | 100.00 |100.00 |   4.8589053  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005334 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000107 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.02 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0005334 | 100.00 |100.00 |   4.0714245  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003385 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000068 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   171 град.
                       и скорости ветра  1.70 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0003385 | 100.00 |100.00 |   2.5836272  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002237 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000045 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра  2.58 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0002237 | 100.00 |100.00 |   1.7079700  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004220 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000084 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    48 град.
                       и скорости ветра  1.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0004220 | 100.00 |100.00 |   3.2216556  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006364 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000127 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.79 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1| 0.00013100|   0.0006364 | 100.00 |100.00 |   4.8581753  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6002  П1    2.0                       0.0    2718.15    3173.44       6.68       6.68 71.60 1.0 1.00 0  0.4385600


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6002 |    0.438560| П1 |  78.319191 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.438560 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    78.319191 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.070 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.051: 0.059: 0.065: 0.070: 0.070: 0.066: 0.059: 0.052: 0.045: 0.039: 0.035: 0.031: 0.027: 0.025: 0.022:
Cc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп:  135 :  142 :  151 :  161 :  173 :  186 :  197 :  208 :  217 :  224 :  230 :  234 :  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 4.30 : 3.74 : 3.26 : 2.96 : 2.76 : 2.74 : 2.91 : 3.24 : 3.67 : 4.19 : 4.85 : 5.43 : 6.15 : 6.87 : 7.54 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.100 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.062: 0.075: 0.089: 0.100: 0.100: 0.091: 0.077: 0.063: 0.053: 0.044: 0.038: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:
Cc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.020: 0.018: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:  129 :  136 :  145 :  157 :  171 :  187 :  202 :  214 :  224 :  231 :  236 :  241 :  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 3.70 : 3.11 : 2.56 : 2.17 : 1.93 : 1.94 : 2.13 : 2.53 : 3.05 : 3.64 : 4.30 : 5.00 : 5.73 : 6.47 : 7.26 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.166 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.075: 0.100: 0.134: 0.165: 0.166: 0.137: 0.103: 0.078: 0.060: 0.049: 0.041: 0.035: 0.030: 0.027: 0.024:
Cc : 0.012: 0.015: 0.020: 0.027: 0.033: 0.033: 0.027: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:  120 :  126 :  136 :  149 :  168 :  190 :  209 :  223 :  233 :  239 :  244 :  248 :  251 :  253 :  254 :  256 :
Uоп: 3.25 : 2.55 : 1.94 : 1.43 : 1.13 : 1.12 : 1.39 : 1.87 : 2.49 : 3.18 : 3.91 : 4.65 : 5.40 : 6.25 : 6.98 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.357 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.090: 0.135: 0.214: 0.346: 0.357: 0.223: 0.142: 0.094: 0.068: 0.053: 0.043: 0.036: 0.031: 0.028: 0.024:
Cc : 0.013: 0.018: 0.027: 0.043: 0.069: 0.071: 0.045: 0.028: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:  110 :  115 :  122 :  136 :  161 :  195 :  222 :  236 :  245 :  250 :  253 :  256 :  258 :  259 :  260 :  261 :
Uоп: 2.89 : 2.14 : 1.41 : 0.78 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.34 : 2.05 : 2.82 : 3.62 : 4.39 : 5.22 : 5.99 : 6.80 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  1.408 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=216)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.071: 0.102: 0.170: 0.363: 1.241: 1.408: 0.405: 0.180: 0.107: 0.074: 0.056: 0.045: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
Cc : 0.014: 0.020: 0.034: 0.073: 0.248: 0.282: 0.081: 0.036: 0.021: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:   98 :  100 :  104 :  112 :  138 :  216 :  247 :  256 :  260 :  262 :  263 :  264 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп: 2.71 : 1.88 : 1.09 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.01 : 1.80 : 2.62 : 3.45 : 4.23 : 5.06 : 5.89 : 6.69 : 7.54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  2.047 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=310)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.104: 0.175: 0.395: 1.713: 2.047: 0.446: 0.186: 0.109: 0.074: 0.056: 0.045: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
Cc : 0.014: 0.021: 0.035: 0.079: 0.343: 0.409: 0.089: 0.037: 0.022: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:   85 :   84 :   82 :   76 :   56 :  310 :  285 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :  273 :  272 :  272 :
Uоп: 2.68 : 1.86 : 1.05 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 : 1.78 : 2.59 : 3.40 : 4.23 : 5.06 : 5.89 : 6.69 : 7.54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.475 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.094: 0.145: 0.242: 0.454: 0.475: 0.259: 0.152: 0.098: 0.070: 0.054: 0.044: 0.037: 0.032: 0.028: 0.025:
Cc : 0.014: 0.019: 0.029: 0.048: 0.091: 0.095: 0.052: 0.030: 0.020: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:   73 :   69 :   62 :   48 :   22 :  342 :  314 :  299 :  292 :  287 :  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  278 :
Uоп: 2.82 : 2.05 : 1.31 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.98 : 2.76 : 3.56 : 4.35 : 5.16 : 5.99 : 6.80 : 7.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.079: 0.108: 0.150: 0.190: 0.193: 0.155: 0.112: 0.082: 0.063: 0.050: 0.041: 0.035: 0.031: 0.027: 0.024:
Cc : 0.012: 0.016: 0.022: 0.030: 0.038: 0.039: 0.031: 0.022: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:   62 :   56 :   47 :   33 :   13 :  349 :  329 :  314 :  305 :  298 :  294 :  290 :  288 :  286 :  284 :  283 :
Uоп: 3.15 : 2.44 : 1.79 : 1.26 : 0.94 : 0.92 : 1.22 : 1.73 : 2.37 : 3.08 : 3.82 : 4.59 : 5.37 : 6.15 : 7.01 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.112 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.053: 0.065: 0.080: 0.098: 0.111: 0.112: 0.099: 0.082: 0.066: 0.054: 0.045: 0.039: 0.033: 0.029: 0.026: 0.023:
Cc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.020: 0.022: 0.022: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:   53 :   46 :   37 :   25 :    9 :  352 :  337 :  324 :  314 :  307 :  302 :  298 :  294 :  292 :  290 :  288 :
Uоп: 3.63 : 2.96 : 2.41 : 1.98 : 1.74 : 1.72 : 1.95 : 2.35 : 2.89 : 3.52 : 4.19 : 4.90 : 5.67 : 6.41 : 7.16 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.054: 0.062: 0.070: 0.076: 0.076: 0.071: 0.063: 0.055: 0.047: 0.041: 0.035: 0.031: 0.028: 0.025: 0.023:
Cc : 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:   46 :   39 :   30 :   20 :    7 :  354 :  342 :  331 :  322 :  315 :  309 :  304 :  300 :  297 :  295 :  293 :
Uоп: 4.13 : 3.56 : 3.08 : 2.74 : 2.55 : 2.55 : 2.72 : 3.06 : 3.52 : 4.04 : 4.65 : 5.32 : 6.09 : 6.80 : 7.54 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.045: 0.050: 0.054: 0.057: 0.057: 0.055: 0.050: 0.046: 0.041: 0.036: 0.032: 0.029: 0.026: 0.024: 0.022:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп:   40 :   33 :   25 :   16 :    6 :  355 :  345 :  336 :  327 :  320 :  315 :  310 :  306 :  302 :  300 :  297 :
Uоп: 4.72 : 4.23 : 3.86 : 3.52 : 3.37 : 3.39 : 3.52 : 3.77 : 4.19 : 4.65 : 5.22 : 5.83 : 6.47 : 7.16 :12.00 : 8.64 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   2.0473351 доли ПДКмр|
                                     |       0.4094670 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   310 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   2.0473351 | 100.00 |100.00 |   4.6683125  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.045 0.051 0.059 0.065 0.070 0.070 0.066 0.059 0.052 0.045 0.039 0.035 0.031 0.027 0.025 0.022 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.051 0.062 0.075 0.089 0.100 0.100 0.091 0.077 0.063 0.053 0.044 0.038 0.033 0.029 0.026 0.023 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.059 0.075 0.100 0.134 0.165 0.166 0.137 0.103 0.078 0.060 0.049 0.041 0.035 0.030 0.027 0.024 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.066 0.090 0.135 0.214 0.346 0.357 0.223 0.142 0.094 0.068 0.053 0.043 0.036 0.031 0.028 0.024 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.071 0.102 0.170 0.363 1.241 1.408 0.405 0.180 0.107 0.074 0.056 0.045 0.037 0.032 0.028 0.025 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.072 0.104 0.175 0.395 1.713 2.047 0.446 0.186 0.109 0.074 0.056 0.045 0.037 0.032 0.028 0.025 C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-| 0.068 0.094 0.145 0.242 0.454 0.475 0.259 0.152 0.098 0.070 0.054 0.044 0.037 0.032 0.028 0.025 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.061 0.079 0.108 0.150 0.190 0.193 0.155 0.112 0.082 0.063 0.050 0.041 0.035 0.031 0.027 0.024 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.053 0.065 0.080 0.098 0.111 0.112 0.099 0.082 0.066 0.054 0.045 0.039 0.033 0.029 0.026 0.023 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.046 0.054 0.062 0.070 0.076 0.076 0.071 0.063 0.055 0.047 0.041 0.035 0.031 0.028 0.025 0.023 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.040 0.045 0.050 0.054 0.057 0.057 0.055 0.050 0.046 0.041 0.036 0.032 0.029 0.026 0.024 0.022 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  2.0473351 долей ПДКмр
                                         =  0.4094670 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     310 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.033: 0.033: 0.031: 0.033: 0.033: 0.029: 0.029: 0.030: 0.029: 0.026: 0.028: 0.028: 0.026: 0.026:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.025: 0.025: 0.023:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0342335 доли ПДКмр|
                                     |       0.0068467 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра  5.47 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.0342335 | 100.00 |100.00 | 0.078058973  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.178: 0.177: 0.177: 0.178: 0.167: 0.131: 0.098: 0.098: 0.098: 0.092: 0.087: 0.084: 0.081: 0.078: 0.076:
Cc : 0.036: 0.035: 0.035: 0.036: 0.033: 0.026: 0.020: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015:
Фоп:  357 :    2 :    7 :   11 :   33 :   50 :   63 :   63 :   63 :   65 :   67 :   70 :   72 :   75 :   77 :
Uоп: 1.03 : 1.03 : 1.03 : 1.02 : 1.11 : 1.46 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.10 : 2.21 : 2.31 : 2.40 : 2.47 : 2.53 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.074: 0.075: 0.078: 0.077: 0.074: 0.074: 0.074: 0.073: 0.072: 0.072:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Фоп:   80 :   83 :   85 :   88 :   91 :   93 :   96 :  105 :  115 :  124 :  124 :  126 :  129 :  131 :  134 :
Uоп: 2.58 : 2.61 : 2.64 : 2.64 : 2.64 : 2.61 : 2.58 : 2.49 : 2.49 : 2.59 : 2.59 : 2.62 : 2.65 : 2.66 : 2.66 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.073: 0.075: 0.076: 0.078: 0.081: 0.084: 0.088: 0.107: 0.125: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.132:
Cc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018: 0.021: 0.025: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:
Фоп:  137 :  139 :  142 :  144 :  147 :  149 :  152 :  154 :  165 :  179 :  195 :  195 :  196 :  200 :  204 :
Uоп: 2.65 : 2.63 : 2.58 : 2.53 : 2.47 : 2.39 : 2.30 : 2.19 : 1.81 : 1.54 : 1.46 : 1.46 : 1.46 : 1.46 : 1.45 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.134: 0.137: 0.141: 0.146: 0.152: 0.160: 0.169: 0.180: 0.194: 0.209: 0.281: 0.314: 0.258: 0.259: 0.257:
Cc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.029: 0.030: 0.032: 0.034: 0.036: 0.039: 0.042: 0.056: 0.063: 0.052: 0.052: 0.051:
Фоп:  207 :  211 :  215 :  219 :  223 :  227 :  231 :  235 :  239 :  243 :  262 :  285 :  307 :  307 :  308 :
Uоп: 1.43 : 1.39 : 1.35 : 1.30 : 1.24 : 1.17 : 1.09 : 1.01 : 0.91 : 0.81 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.237: 0.221: 0.212: 0.204: 0.197: 0.191: 0.186: 0.182: 0.179: 0.178:
Cc : 0.047: 0.044: 0.042: 0.041: 0.039: 0.038: 0.037: 0.036: 0.036: 0.036:
Фоп:  313 :  318 :  324 :  329 :  333 :  338 :  343 :  348 :  353 :  357 :
Uоп:12.00 : 0.73 : 0.79 : 0.84 : 0.89 : 0.93 : 0.97 : 1.00 : 1.01 : 1.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3139967 доли ПДКмр|
                                     |       0.0627993 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   285 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.3139967 | 100.00 |100.00 | 0.715972126  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)                                        
                ПДКмр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2103504 доли ПДКмр|
                                     |       0.0420701 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.80 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.2103504 | 100.00 |100.00 | 0.479638726  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1797996 доли ПДКмр|
                                     |       0.0359599 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   237 град.
                       и скорости ветра  1.01 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.1797996 | 100.00 |100.00 | 0.409977257  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1148714 доли ПДКмр|
                                     |       0.0229743 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   170 град.
                       и скорости ветра  1.68 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.1148714 | 100.00 |100.00 | 0.261928529  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0749294 доли ПДКмр|
                                     |       0.0149859 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра  2.58 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.0749294 | 100.00 |100.00 | 0.170853227  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1397129 доли ПДКмр|
                                     |       0.0279426 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    47 град.
                       и скорости ветра  1.36 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.1397129 | 100.00 |100.00 | 0.318572015  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2103233 доли ПДКмр|
                                     |       0.0420647 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.80 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.4386|   0.2103233 | 100.00 |100.00 | 0.479576916  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0001400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.000140| Т  |   0.080171 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000140 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.080171 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.002: 0.008: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2388.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0081524 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002446 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра  3.69 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0081524 | 100.00 |100.00 |  58.2317123  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .     .    0.001 0.002 0.008 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^                                                                      |
 7-|  .     .    0.001 0.001 0.002 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .     .    0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0081524 долей ПДКмр
                                         =  0.0002446 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2388.5 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000621 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000019 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  5.22 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0000621 | 100.00 |100.00 | 0.443432093  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1860.4 м,  Y=  1841.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006187 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000186 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0006187 | 100.00 |100.00 |   4.4193788  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1301 - Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)                                        
                ПДКмр для примеси 1301 = 0.03 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003520 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000106 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0003520 | 100.00 |100.00 |   2.5143201  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002339 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000070 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.18 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0002339 | 100.00 |100.00 |   1.6704253  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002049 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000061 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.44 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0002049 | 100.00 |100.00 |   1.4635743  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002125 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000064 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра  1.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0002125 | 100.00 |100.00 |   1.5178654  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004949 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000148 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    44 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0004949 | 100.00 |100.00 |   3.5352535  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003519 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000106 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т | 0.00014000|   0.0003519 | 100.00 |100.00 |   2.5138001  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0001400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.000140| Т  |   0.048103 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000140 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.048103 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)                                                          
                ПДКмр для примеси 1325 = 0.05 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0014500
 6002  П1    2.0                       0.0    2718.15    3173.44       6.68       6.68 71.60 1.0 1.00 0  0.3214400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.001450| Т  |   0.024910 |   0.83  |    18.9  |
|   2 | 6002 |    0.321440| П1 |  11.480720 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.322890 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    11.505630 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=190)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.024: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.009: 0.011: 0.015: 0.020: 0.024: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.031: 0.051: 0.052: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.010: 0.013: 0.020: 0.031: 0.051: 0.052: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:  110 :  115 :  122 :  136 :  161 :  195 :  222 :  236 :  245 :  250 :  253 :  256 :  258 :  259 :  260 :  261 :
Uоп: 2.89 : 2.13 : 1.41 : 0.78 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.34 : 2.05 : 2.82 : 3.62 : 4.39 : 5.22 : 5.99 : 6.80 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.013: 0.020: 0.031: 0.051: 0.052: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.206 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=216)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.015: 0.025: 0.053: 0.182: 0.206: 0.059: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.010: 0.015: 0.025: 0.053: 0.182: 0.206: 0.059: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:   98 :  100 :  104 :  112 :  138 :  216 :  247 :  256 :  260 :  262 :  263 :  264 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп: 2.70 : 1.88 : 1.09 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.01 : 1.80 : 2.62 : 3.45 : 4.23 : 5.06 : 5.89 : 6.69 : 7.54 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.015: 0.025: 0.053: 0.182: 0.206: 0.059: 0.026: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.300 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=310)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.015: 0.026: 0.058: 0.251: 0.300: 0.065: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.011: 0.015: 0.026: 0.058: 0.251: 0.300: 0.065: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:   85 :   84 :   82 :   76 :   56 :  310 :  285 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :  273 :  272 :  272 :
Uоп: 2.68 : 1.86 : 1.05 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 0.97 : 1.78 : 2.59 : 3.40 : 4.23 : 5.06 : 5.89 : 6.69 : 7.54 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.015: 0.026: 0.058: 0.251: 0.300: 0.065: 0.027: 0.016: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.070 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.014: 0.021: 0.036: 0.067: 0.070: 0.038: 0.022: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.010: 0.014: 0.021: 0.036: 0.067: 0.070: 0.038: 0.022: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:   73 :   69 :   62 :   48 :   22 :  342 :  314 :  299 :  292 :  287 :  284 :  282 :  280 :  279 :  278 :  278 :
Uоп: 2.82 : 2.05 : 1.31 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 : 1.24 : 1.98 : 2.75 : 3.56 : 4.35 : 5.16 : 5.99 : 6.80 : 7.62 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.014: 0.021: 0.035: 0.067: 0.070: 0.038: 0.022: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 : 6002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.028 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.022: 0.028: 0.028: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.022: 0.028: 0.028: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.016: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3001165 доли ПДКмр|
                                     |       0.3001165 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   310 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.3001165 | 100.00 |100.00 | 0.933662474  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.010 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.008 0.009 0.011 0.013 0.015 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.009 0.011 0.015 0.020 0.024 0.024 0.020 0.015 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.010 0.013 0.020 0.031 0.051 0.052 0.033 0.021 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.010 0.015 0.025 0.053 0.182 0.206 0.059 0.027 0.016 0.011 0.008 0.007 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.011 0.015 0.026 0.058 0.251 0.300 0.065 0.027 0.016 0.011 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 C- 6
   |                          ^     ^                                                                |
 7-| 0.010 0.014 0.021 0.036 0.067 0.070 0.038 0.022 0.014 0.010 0.008 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.009 0.012 0.016 0.022 0.028 0.028 0.023 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.016 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.3001165 долей ПДКмр
                                         =  0.3001165 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     310 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Cc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0050290 доли ПДКмр|
                                     |       0.0050290 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра  5.47 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0050183 |  99.79 | 99.79 | 0.015611796  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0050183    99.79                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000107     0.21 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.019: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
Cc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.025: 0.019: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Cc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.041: 0.046: 0.038: 0.038: 0.038:
Cc : 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.025: 0.027: 0.028: 0.031: 0.041: 0.046: 0.038: 0.038: 0.038:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:
Cc : 0.035: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0460291 доли ПДКмр|
                                     |       0.0460291 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   285 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0460284 | 100.00 |100.00 | 0.143194437  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0460284   100.00                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000007     0.00 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0308602 доли ПДКмр|
                                     |       0.0308602 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.80 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0308350 |  99.92 | 99.92 | 0.095927745  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0308350    99.92                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000252     0.08 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0264246 доли ПДКмр|
                                     |       0.0264246 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   237 град.
                       и скорости ветра  1.01 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0263566 |  99.74 | 99.74 | 0.081995450  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0263566    99.74                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000680     0.26 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0168635 доли ПДКмр|
                                     |       0.0168635 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   170 град.
                       и скорости ветра  1.68 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0168389 |  99.85 | 99.85 | 0.052385706  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0168389    99.85                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000246     0.15 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0110087 доли ПДКмр|
                                     |       0.0110087 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра  2.58 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0109838 |  99.77 | 99.77 | 0.034170650  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0109838    99.77                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000249     0.23 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0206152 доли ПДКмр|
                                     |       0.0206152 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    47 град.
                       и скорости ветра  1.36 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0204804 |  99.35 | 99.35 | 0.063714407  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0204804    99.35                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001348     0.65 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0308563 доли ПДКмр|
                                     |       0.0308563 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   325 град.
                       и скорости ветра  0.80 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6002 | П1|     0.3214|   0.0308310 |  99.92 | 99.92 | 0.095915385  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0308310    99.92                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000252     0.08 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    2.0                       0.0    2731.06    3171.18       6.16       6.70 59.00 3.0 1.00 0  0.0120960


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.012096| П1 |   2.592162 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.012096 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     2.592162 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=189)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=214)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.008: 0.011: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.004: 0.006: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.002: 0.015: 0.025: 0.003: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.008: 0.012: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=350)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0246453 доли ПДКмр|
                                     |       0.0123226 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0246453 | 100.00 |100.00 |   2.0374751  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0246453   100.00                        |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .    0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .    0.001 0.001 0.002 0.008 0.011 0.002 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .    0.001 0.001 0.002 0.015 0.025 0.003 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-|  .    0.000 0.001 0.001 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0246453 долей ПДКмр
                                         =  0.0123226 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001343 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000672 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0001343 | 100.00 |100.00 | 0.011106871  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0001343   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0018916 доли ПДКмр|
                                     |       0.0009458 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   285 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0018916 | 100.00 |100.00 | 0.156385109  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0018916   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2902 - Взвешенные частицы (116)                                                               
                ПДКмр для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012490 доли ПДКмр|
                                     |       0.0006245 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   326 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0012490 | 100.00 |100.00 | 0.103255264  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0012490   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0010366 доли ПДКмр|
                                     |       0.0005183 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0010366 | 100.00 |100.00 | 0.085698277  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0010366   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006286 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003143 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   170 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0006286 | 100.00 |100.00 | 0.051967937  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0006286   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003817 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001909 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0003817 | 100.00 |100.00 | 0.031558312  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0003817   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0007711 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003856 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    48 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0007711 | 100.00 |100.00 | 0.063752316  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0007711   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0012486 доли ПДКмр|
                                     |       0.0006243 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   326 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|     0.0121|   0.0012486 | 100.00 |100.00 | 0.103226140  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0012486   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6004  П1    2.0                       0.0    2181.29    4085.67      18.65    1301.02 77.00 3.0 1.00 0  0.0267787
 6005  П1    2.0                       0.0    2696.15    4150.76      98.63     110.23 76.00 3.0 1.00 0  0.1557985
 6006  П1    2.0                       0.0    2555.03    3385.68    1094.97     176.44 77.50 3.0 1.00 0  0.1249672
 6007  П1    2.0                       0.0    2854.66    3889.36      18.56      48.09 84.30 3.0 1.00 0  0.1249672
 6008  П1    2.0                       0.0    2791.44    4014.67      32.91     247.54 41.10 3.0 1.00 0  0.0272730
 6009  П1    2.0                       0.0    2767.16    4136.21      43.32      29.06 83.70 3.0 1.00 0  0.2255400
 6010  П1    2.0                       0.0    1392.19    3649.19    1074.31     163.47 70.80 3.0 1.00 0  0.0135324
 6011  П1    2.0                       0.0    1674.09    3033.34     105.90     721.67 71.60 3.0 1.00 0  0.0135324


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |    0.026779| П1 |   9.564420 |   0.50  |     5.7  |
|   2 | 6005 |    0.155798| П1 |  55.645802 |   0.50  |     5.7  |
|   3 | 6006 |    0.124967| П1 |  44.633938 |   0.50  |     5.7  |
|   4 | 6007 |    0.124967| П1 |  44.633938 |   0.50  |     5.7  |
|   5 | 6008 |    0.027273| П1 |   9.740967 |   0.50  |     5.7  |
|   6 | 6009 |    0.225540| П1 |  80.555038 |   0.50  |     5.7  |
|   7 | 6010 |    0.013532| П1 |   4.833302 |   0.50  |     5.7  |
|   8 | 6011 |    0.013532| П1 |   4.833302 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.712389 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =   254.440704 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.056 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.020: 0.026: 0.035: 0.045: 0.054: 0.056: 0.048: 0.037: 0.028: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  124 :  131 :  140 :  153 :  169 :  187 :  204 :  217 :  227 :  234 :  240 :  244 :  247 :  249 :  251 :  253 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.022: 0.023: 0.020: 0.015: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.032: 0.046: 0.070: 0.097: 0.101: 0.072: 0.048: 0.034: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008: 0.006:
Cc : 0.007: 0.010: 0.014: 0.021: 0.029: 0.030: 0.021: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  115 :  120 :  129 :  142 :  164 :  191 :  214 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 :  253 :  255 :  257 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.013: 0.019: 0.030: 0.042: 0.046: 0.034: 0.022: 0.015: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.007: 0.010: 0.014: 0.022: 0.030: 0.028: 0.020: 0.014: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.017: 0.011: 0.007: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.249 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.038: 0.058: 0.107: 0.249: 0.249: 0.110: 0.060: 0.039: 0.028: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:
Cc : 0.008: 0.011: 0.017: 0.032: 0.075: 0.075: 0.033: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  104 :  107 :  113 :  123 :  150 :  201 :  234 :  246 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :  262 :  263 :  263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.015: 0.025: 0.050: 0.115: 0.150: 0.064: 0.031: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.007: 0.011: 0.019: 0.039: 0.084: 0.066: 0.036: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.010: 0.013: 0.037: 0.018: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6006 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  1.802 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=269)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.041: 0.071: 0.165: 1.029: 1.802: 0.156: 0.068: 0.043: 0.029: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:
Cc : 0.008: 0.012: 0.021: 0.050: 0.309: 0.541: 0.047: 0.021: 0.013: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   90 :  269 :  270 :  269 :  268 :  268 :  268 :  268 :  269 :  269 :  269 :  269 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.017: 0.029: 0.068: 0.585: 1.343: 0.094: 0.035: 0.018: 0.012: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.008: 0.012: 0.021: 0.051: 0.437: 0.447: 0.054: 0.022: 0.012: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.039: 0.007: 0.007: 0.004: 0.005: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6004 : 6004 : 6008 : 6008 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.605 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=339)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.027: 0.038: 0.061: 0.095: 0.219: 0.605: 0.127: 0.066: 0.041: 0.028: 0.021: 0.016: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006:
Cc : 0.008: 0.011: 0.018: 0.029: 0.066: 0.181: 0.038: 0.020: 0.012: 0.009: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   79 :   76 :   70 :   58 :   32 :  339 :  303 :  290 :  284 :  281 :  279 :  277 :  276 :  275 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.016: 0.026: 0.051: 0.126: 0.347: 0.057: 0.028: 0.017: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6007 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.007: 0.011: 0.018: 0.036: 0.062: 0.156: 0.038: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6009 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.004: 0.006: 0.006: 0.004: 0.020: 0.069: 0.022: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6010 : 6008 : 6006 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.207 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра= 19)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.033: 0.052: 0.070: 0.207: 0.119: 0.088: 0.054: 0.036: 0.026: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006:
Cc : 0.007: 0.010: 0.016: 0.021: 0.062: 0.036: 0.026: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   68 :   63 :   54 :   40 :   19 :  349 :  324 :  308 :  299 :  293 :  289 :  286 :  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.013: 0.020: 0.031: 0.121: 0.047: 0.033: 0.021: 0.014: 0.010: 0.007: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6006 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.006: 0.009: 0.013: 0.019: 0.043: 0.034: 0.026: 0.014: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6009 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.022: 0.028: 0.022: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6011 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.085 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.022: 0.028: 0.038: 0.051: 0.085: 0.061: 0.052: 0.040: 0.030: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006:
Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.015: 0.025: 0.018: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   59 :   52 :   43 :   31 :   11 :  353 :  334 :  320 :  310 :  303 :  298 :  294 :  291 :  288 :  286 :  285 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.010: 0.014: 0.018: 0.034: 0.024: 0.020: 0.015: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6006 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.023: 0.016: 0.014: 0.010: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6009 : 6007 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.015: 0.015: 0.013: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.024: 0.030: 0.041: 0.047: 0.039: 0.035: 0.029: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005:
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.012: 0.014: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.031 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.020: 0.024: 0.029: 0.031: 0.028: 0.025: 0.022: 0.019: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.022 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.022: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.005:
Cc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.017 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  4142.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.8019565 доли ПДКмр|
                                     |       0.5405870 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   1.3431047 |  74.54 | 74.54 |   5.9550624  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.4468589 |  24.80 | 99.33 |   2.8681936  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.7899636    99.33                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0119929     0.67 (6 источников)         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.020 0.026 0.035 0.045 0.054 0.056 0.048 0.037 0.028 0.022 0.017 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.024 0.032 0.046 0.070 0.097 0.101 0.072 0.048 0.034 0.025 0.019 0.015 0.012 0.009 0.008 0.006 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.027 0.038 0.058 0.107 0.249 0.249 0.110 0.060 0.039 0.028 0.021 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.028 0.041 0.071 0.165 1.029 1.802 0.156 0.068 0.043 0.029 0.021 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 4
   |              ^     ^     ^     ^                                                                |
 5-| 0.027 0.038 0.061 0.095 0.219 0.605 0.127 0.066 0.041 0.028 0.021 0.016 0.013 0.010 0.008 0.006 |- 5
   |              ^     ^     ^     ^                                                                |
 6-C 0.025 0.033 0.052 0.070 0.207 0.119 0.088 0.054 0.036 0.026 0.019 0.015 0.012 0.010 0.008 0.006 C- 6
   |              ^     ^     ^                                                                      |
 7-| 0.022 0.028 0.038 0.051 0.085 0.061 0.052 0.040 0.030 0.022 0.017 0.014 0.011 0.009 0.007 0.006 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.019 0.024 0.030 0.041 0.047 0.039 0.035 0.029 0.023 0.019 0.015 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.016 0.020 0.024 0.029 0.031 0.028 0.025 0.022 0.019 0.016 0.013 0.011 0.009 0.007 0.006 0.005 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.014 0.016 0.019 0.022 0.022 0.021 0.019 0.017 0.015 0.013 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 0.005 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.012 0.014 0.015 0.016 0.017 0.016 0.015 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  1.8019565 долей ПДКмр
                                         =  0.5405870 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 4)       Yм =  4142.0 м
 При опасном направлении ветра  :     269 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0094692 доли ПДКмр|
                                     |       0.0028408 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   301 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0033058 |  34.91 | 34.91 | 0.014657223  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0022417 |  23.67 | 58.58 | 0.014388795  |
|  3 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0020944 |  22.12 | 80.70 | 0.016759960  |
|  4 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0010254 |  10.83 | 91.53 | 0.008205740  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0004301 |   4.54 | 96.07 | 0.015770672  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0090975    96.07                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0003717     3.93 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.040: 0.042: 0.044: 0.044: 0.035: 0.029: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.025: 0.025: 0.025:
Cc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.025: 0.025: 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.032: 0.035: 0.036: 0.036: 0.036: 0.037: 0.037: 0.038:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.042: 0.044: 0.047: 0.050: 0.054: 0.060: 0.066: 0.105: 0.149: 0.139: 0.139: 0.136: 0.125: 0.116:
Cc : 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.018: 0.020: 0.031: 0.045: 0.042: 0.042: 0.041: 0.037: 0.035:
Фоп:  119 :  122 :  125 :  128 :  131 :  134 :  136 :  139 :  153 :  176 :  208 :  208 :  209 :  217 :  224 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.017: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.023: 0.026: 0.028: 0.045: 0.073: 0.075: 0.076: 0.075: 0.070: 0.067:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.033: 0.042: 0.040: 0.040: 0.037: 0.038: 0.036:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.019: 0.021: 0.010: 0.010: 0.010: 0.006: 0.004:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.109: 0.104: 0.099: 0.095: 0.092: 0.090: 0.088: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.073: 0.055: 0.055: 0.054:
Cc : 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.022: 0.016: 0.016: 0.016:
Фоп:  231 :  238 :  244 :  250 :  257 :  263 :  268 :  274 :  280 :  285 :  304 :  320 :  331 :  331 :  331 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.063: 0.060: 0.057: 0.055: 0.052: 0.051: 0.048: 0.047: 0.046: 0.044: 0.036: 0.028: 0.021: 0.021: 0.021:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.036: 0.035: 0.033: 0.031: 0.032: 0.031: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027: 0.024: 0.020: 0.015: 0.015: 0.015:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.008: 0.020: 0.019: 0.014: 0.014: 0.014:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.047: 0.044: 0.042: 0.040: 0.039: 0.038: 0.038: 0.038: 0.039:
Cc : 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2690.2 м,  Y=  5073.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1494967 доли ПДКмр|
                                     |       0.0448490 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   176 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0726507 |  48.60 | 48.60 | 0.322118908  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0417061 |  27.90 | 76.49 | 0.267693311  |
|  3 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0210477 |  14.08 | 90.57 | 0.168426260  |
|  4 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0066243 |   4.43 | 95.00 | 0.053008229  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1420288    95.00                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0074679     5.00 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0435517 доли ПДКмр|
                                     |       0.0130655 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   340 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0163720 |  37.59 | 37.59 | 0.072590396  |
|  2 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0112806 |  25.90 | 63.49 | 0.090268373  |
|  3 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0109459 |  25.13 | 88.63 | 0.070256799  |
|  4 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0021954 |   5.04 | 93.67 | 0.017567514  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0021948 |   5.04 | 98.71 | 0.080475695  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0429886    98.71                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0005631     1.29 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0855606 доли ПДКмр|
                                     |       0.0256682 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   275 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0468260 |  54.73 | 54.73 | 0.207617268  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0285333 |  33.35 | 88.08 | 0.183142945  |
|  3 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0037292 |   4.36 | 92.44 | 0.136735171  |
|  4 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0036639 |   4.28 | 96.72 | 0.029318867  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0827524    96.72                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0028083     3.28 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1241719 доли ПДКмр|
                                     |       0.0372516 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   161 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0548466 |  44.17 | 44.17 | 0.243178874  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0392298 |  31.59 | 75.76 | 0.251799226  |
|  3 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0209712 |  16.89 | 92.65 | 0.167813778  |
|  4 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0056257 |   4.53 | 97.18 | 0.206273049  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1206733    97.18                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0034986     2.82 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0280473 доли ПДКмр|
                                     |       0.0084142 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    78 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0111785 |  39.86 | 39.86 | 0.049563300  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0078652 |  28.04 | 67.90 | 0.050483555  |
|  3 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0044148 |  15.74 | 83.64 | 0.035327505  |
|  4 | 6004 | П1|     0.0268|   0.0013114 |   4.68 | 88.31 | 0.048970953  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0012711 |   4.53 | 92.85 | 0.046605427  |
|  6 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0011912 |   4.25 | 97.09 | 0.009531721  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0272321    97.09                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0008151     2.91 (2 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0360799 доли ПДКмр|
                                     |       0.0108240 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    34 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0119790 |  33.20 | 33.20 | 0.053112429  |
|  2 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0073406 |  20.35 | 53.55 | 0.047116298  |
|  3 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0071583 |  19.84 | 73.39 | 0.057281289  |
|  4 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0070390 |  19.51 | 92.90 | 0.056326933  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0015859 |   4.40 | 97.29 | 0.058150366  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0351028    97.29                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0009771     2.71 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0435474 доли ПДКмр|
                                     |       0.0130642 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   340 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 8. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.2255|   0.0163732 |  37.60 | 37.60 | 0.072595567  |
|  2 | 6007 | П1|     0.1250|   0.0112816 |  25.91 | 63.51 | 0.090276800  |
|  3 | 6005 | П1|     0.1558|   0.0109434 |  25.13 | 88.63 | 0.070240669  |
|  4 | 6008 | П1|     0.0273|   0.0021948 |   5.04 | 93.67 | 0.080475450  |
|  5 | 6006 | П1|     0.1250|   0.0021919 |   5.03 | 98.71 | 0.017539470  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0429848    98.71                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0005626     1.29 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    2.0                       0.0    2731.06    3171.18       6.16       6.70 59.00 3.0 1.00 0  0.0086400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.008640| П1 |  23.144306 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.008640 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =    23.144306 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=189)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.008: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.011: 0.018: 0.019: 0.012: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=214)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.008: 0.018: 0.074: 0.101: 0.022: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.004: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   98 :  100 :  104 :  112 :  137 :  214 :  246 :  256 :  260 :  262 :  263 :  264 :  265 :  266 :  266 :  267 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.220 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=311)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.005: 0.009: 0.020: 0.137: 0.220: 0.024: 0.010: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.005: 0.009: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   85 :   84 :   82 :   77 :   57 :  311 :  285 :  279 :  276 :  275 :  274 :  273 :  273 :  273 :  272 :  272 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.025 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.023: 0.025: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=350)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.010: 0.010: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2200473 доли ПДКмр|
                                     |       0.0088019 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   311 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.2200473 | 100.00 |100.00 |  25.4684391  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.2200473   100.00                        |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.003 0.003 0.005 0.007 0.008 0.008 0.007 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.003 0.004 0.007 0.011 0.018 0.019 0.012 0.007 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.003 0.005 0.008 0.018 0.074 0.101 0.022 0.009 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.003 0.005 0.009 0.020 0.137 0.220 0.024 0.010 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 C- 6
   |                                ^                                                                |
 7-| 0.003 0.004 0.007 0.013 0.023 0.025 0.014 0.008 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.003 0.004 0.005 0.007 0.010 0.010 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.2200473 долей ПДКмр
                                         =  0.0088019 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     311 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0011995 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000480 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   293 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0011995 | 100.00 |100.00 | 0.138835892  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0011995   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.015: 0.017: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0168896 доли ПДКмр|
                                     |       0.0006756 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   285 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0168896 | 100.00 |100.00 |   1.9548138  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0168896   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                                     
                ПДКмр для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0111516 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004461 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   326 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0111516 | 100.00 |100.00 |   1.2906909  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0111516   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0092554 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003702 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   236 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0092554 | 100.00 |100.00 |   1.0712286  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0092554   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0056125 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002245 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   170 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0056125 | 100.00 |100.00 | 0.649599254  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0056125   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0034083 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001363 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    98 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0034083 | 100.00 |100.00 | 0.394478917  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0034083   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0068853 доли ПДКмр|
                                     |       0.0002754 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    48 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0068853 | 100.00 |100.00 | 0.796904027  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0068853   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0111484 доли ПДКмр|
                                     |       0.0004459 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   326 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1|   0.008640|   0.0111484 | 100.00 |100.00 |   1.2903268  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0111484   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0301--------
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0036200
          --------- Примесь 0330--------
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0012100


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.020520| Т  |   0.352523 |   0.83  |    18.9  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.020520  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.352523 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.83 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.83 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=183)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=186)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.004: 0.005: 0.003: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.036 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.003: 0.011: 0.036: 0.005: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.010 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=343)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.007: 0.010: 0.004: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=352)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=355)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=357)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2388.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0358474 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   228 град.
                       и скорости ветра  3.69 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0358474 | 100.00 |100.00 |   1.7469513  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0358474   100.00                        |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.004 0.005 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.001 0.001 0.003 0.011 0.036 0.005 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^                                                                      |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.007 0.010 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0358474
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2388.5 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     228 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  3.69 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002730 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   287 град.
                       и скорости ветра  5.22 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0002730 | 100.00 |100.00 | 0.013302962  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0002730   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  1860.4 м,  Y=  1841.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0027206 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    22 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0027206 | 100.00 |100.00 | 0.132581353  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0027206   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015478 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0015478 | 100.00 |100.00 | 0.075429603  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0015478   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0010283 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.18 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0010283 | 100.00 |100.00 | 0.050112758  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0010283   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009010 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   183 град.
                       и скорости ветра  1.44 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0009010 | 100.00 |100.00 | 0.043907229  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0009010   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009344 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра  1.35 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0009344 | 100.00 |100.00 | 0.045535963  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0009344   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0021763 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    44 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0021763 | 100.00 |100.00 | 0.106057592  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0021763   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015475 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   302 град.
                       и скорости ветра  1.21 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0002 | Т |     0.0205|   0.0015475 | 100.00 |100.00 | 0.075414002  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0015475   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0002  Т     2.0  0.10 12.73  0.1000   0.0    2247.97    2819.72                             1.0 1.00 0  0.0012100
          --------- Примесь 0342--------
 6001  П1    2.0                       0.0    2717.11    3155.47      13.74      23.77 73.30 1.0 1.00 0  0.0001310


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0002 |    0.002420| Т  |   0.041574 |   0.83  |    18.9  |
|   2 | 6001 |    0.006550| П1 |   0.233943 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.008970  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.275518 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.55 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.55 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=189)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=195)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=215)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.004: 0.004: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=308)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.005: 0.006: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  9)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  6)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  2948.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0063164 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   308 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0063164 | 100.00 |100.00 | 0.964338362  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (1 источников)       |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
   |                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 2
   |                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.000  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 3
   |                                                                                                 |
 4-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 4
   |                                                                                                 |
 5-|  .     .    0.001 0.001 0.004 0.004 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C  .     .    0.001 0.001 0.005 0.006 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    C- 6
   |                          ^     ^                                                                |
 7-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .    |- 7
   |                                                                                                 |
 8-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 8
   |                                                                                                 |
 9-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 9
   |                                                                                                 |
10-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-10
   |                                                                                                 |
11-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.0063164
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 6)       Yм =  2948.0 м
 При опасном направлении ветра  :     308 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001245 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   291 град.
                       и скорости ветра  5.46 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0001000 |  80.26 | 80.26 | 0.015260737  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0000246 |  19.74 |100.00 | 0.010159085  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0001245   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  3758.5 м,  Y=  2892.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0009456 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   284 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0009436 |  99.79 | 99.79 | 0.144063354  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0009436    99.79                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000020     0.21 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006867 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   323 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0006310 |  91.90 | 91.90 | 0.096341178  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0000557 |   8.10 |100.00 | 0.022996878  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0006867   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006487 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  1.02 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0005334 |  82.22 | 82.22 | 0.081428491  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0001153 |  17.78 |100.00 | 0.047658749  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0006487   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0003881 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   172 град.
                       и скорости ветра  1.70 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0003353 |  86.39 | 86.39 | 0.051193625  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0000528 |  13.61 |100.00 | 0.021830741  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0003881   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0002739 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   100 град.
                       и скорости ветра  2.56 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0002178 |  79.51 | 79.51 | 0.033247653  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0000561 |  20.49 |100.00 | 0.023195131  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0002739   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006473 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    46 град.
                       и скорости ветра  1.34 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0004181 |  64.58 | 64.58 | 0.063825302  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0002293 |  35.42 |100.00 | 0.094740376  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0006473   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0006866 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   322 град.
                       и скорости ветра  0.78 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6001 | П1|   0.006550|   0.0006244 |  90.94 | 90.94 | 0.095327288  |
|  2 | 0002 | Т |   0.002420|   0.0000622 |   9.06 |100.00 | 0.025692230  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0006866   100.00                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
        Признак источников "для зимы" - отрицательное значение высоты
__________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alfa | F | КР |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~гр.~|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 2902--------
 6003  П1    2.0                       0.0    2731.06    3171.18       6.16       6.70 59.00 3.0 1.00 0  0.0120960
          --------- Примесь 2908--------
 6004  П1    2.0                       0.0    2181.29    4085.67      18.65    1301.02 77.00 3.0 1.00 0  0.0267787
 6005  П1    2.0                       0.0    2696.15    4150.76      98.63     110.23 76.00 3.0 1.00 0  0.1557985
 6006  П1    2.0                       0.0    2555.03    3385.68    1094.97     176.44 77.50 3.0 1.00 0  0.1249672
 6007  П1    2.0                       0.0    2854.66    3889.36      18.56      48.09 84.30 3.0 1.00 0  0.1249672
 6008  П1    2.0                       0.0    2791.44    4014.67      32.91     247.54 41.10 3.0 1.00 0  0.0272730
 6009  П1    2.0                       0.0    2767.16    4136.21      43.32      29.06 83.70 3.0 1.00 0  0.2255400
 6010  П1    2.0                       0.0    1392.19    3649.19    1074.31     163.47 70.80 3.0 1.00 0  0.0135324
 6011  П1    2.0                       0.0    1674.09    3033.34     105.90     721.67 71.60 3.0 1.00 0  0.0135324
          --------- Примесь 2930--------
 6003  П1    2.0                       0.0    2731.06    3171.18       6.16       6.70 59.00 3.0 1.00 0  0.0086400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.041472| П1 |   4.443707 |   0.50  |     5.7  |
|   2 | 6004 |    0.053557| П1 |   5.738652 |   0.50  |     5.7  |
|   3 | 6005 |    0.311597| П1 |  33.387482 |   0.50  |     5.7  |
|   4 | 6006 |    0.249934| П1 |  26.780363 |   0.50  |     5.7  |
|   5 | 6007 |    0.249934| П1 |  26.780363 |   0.50  |     5.7  |
|   6 | 6008 |    0.054546| П1 |   5.844580 |   0.50  |     5.7  |
|   7 | 6009 |    0.451080| П1 |  48.333027 |   0.50  |     5.7  |
|   8 | 6010 |    0.027065| П1 |   2.899981 |   0.50  |     5.7  |
|   9 | 6011 |    0.027065| П1 |   2.899981 |   0.50  |     5.7  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    1.466251  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =   157.108139 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Сезон     :ЗИМА для энергетики и ЛЕТО для остальных
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 8955x5970 с шагом 597
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 4478, Y= 2948
                    размеры: длина(по Х)= 8955, ширина(по Y)= 5970, шаг сетки= 597
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5933 : Y-строка  1  Cmax=  0.034 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.016: 0.021: 0.027: 0.033: 0.034: 0.029: 0.022: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  5336 : Y-строка  2  Cmax=  0.061 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=191)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.019: 0.028: 0.042: 0.059: 0.061: 0.043: 0.029: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  115 :  120 :  129 :  142 :  164 :  191 :  213 :  229 :  238 :  244 :  248 :  251 :  253 :  255 :  257 :  258 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.008: 0.011: 0.018: 0.025: 0.028: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.017: 0.011: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4739 : Y-строка  3  Cmax=  0.150 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=201)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.023: 0.035: 0.064: 0.149: 0.150: 0.066: 0.036: 0.024: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:  104 :  107 :  113 :  123 :  150 :  201 :  234 :  246 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :  262 :  262 :  263 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.009: 0.015: 0.030: 0.069: 0.090: 0.038: 0.018: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.004: 0.007: 0.011: 0.023: 0.050: 0.040: 0.022: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.022: 0.011: 0.002: 0.003: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6006 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  4142 : Y-строка  4  Cmax=  1.081 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=269)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.017: 0.025: 0.042: 0.099: 0.617: 1.081: 0.093: 0.041: 0.026: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   91 :   91 :   91 :   91 :   90 :  269 :  270 :  269 :  268 :  268 :  268 :  268 :  268 :  268 :  269 :  269 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.007: 0.010: 0.018: 0.041: 0.351: 0.806: 0.057: 0.021: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.005: 0.007: 0.013: 0.030: 0.262: 0.268: 0.032: 0.013: 0.007: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.005: 0.023: 0.004: 0.004: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6004 : 6004 : 6008 : 6008 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  3545 : Y-строка  5  Cmax=  0.363 долей ПДК (x=  2985.5; напр.ветра=339)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.016: 0.023: 0.037: 0.057: 0.132: 0.363: 0.076: 0.040: 0.025: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   79 :   76 :   70 :   58 :   32 :  339 :  303 :  290 :  284 :  281 :  279 :  277 :  276 :  275 :  275 :  274 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.009: 0.016: 0.031: 0.076: 0.208: 0.034: 0.017: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6007 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.004: 0.006: 0.011: 0.022: 0.037: 0.094: 0.023: 0.011: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6009 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.002: 0.012: 0.041: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6010 : 6008 : 6006 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2948 : Y-строка  6  Cmax=  0.124 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра= 19)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.020: 0.031: 0.042: 0.124: 0.071: 0.053: 0.033: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Фоп:   68 :   63 :   54 :   40 :   19 :  349 :  324 :  308 :  299 :  293 :  289 :  286 :  284 :  282 :  281 :  279 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.072: 0.028: 0.020: 0.013: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6006 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.004: 0.005: 0.008: 0.011: 0.026: 0.021: 0.015: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6009 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.013: 0.017: 0.013: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6011 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  2351 : Y-строка  7  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра= 11)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.017: 0.023: 0.031: 0.052: 0.038: 0.031: 0.024: 0.018: 0.013: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Фоп:   59 :   52 :   43 :   31 :   11 :  352 :  334 :  320 :  310 :  303 :  298 :  294 :  291 :  288 :  286 :  285 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.020: 0.014: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6006 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.014: 0.009: 0.009: 0.006: 0.005: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6006 : 6009 : 6005 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6007 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1754 : Y-строка  8  Cmax=  0.029 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  8)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.014: 0.018: 0.025: 0.029: 0.025: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  1157 : Y-строка  9  Cmax=  0.020 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.020: 0.018: 0.016: 0.013: 0.011: 0.010: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   560 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -37 : Y-строка 11  Cmax=  0.011 долей ПДК (x=  2388.5; напр.ветра=  5)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=     1 :   598:  1195:  1792:  2389:  2986:  3583:  4180:  4777:  5374:  5971:  6568:  7165:  7762:  8359:  8956:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2985.5 м,  Y=  4142.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.0811743 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   269 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.8058629 |  74.54 | 74.54 |   1.7865188  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.2681153 |  24.80 | 99.33 | 0.860455513  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   1.0739782    99.33                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0071961     0.67 (7 источников)         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=     4478 м;  Y=     2948 |
      |  Длина и ширина     : L=   8955 м;  B=   5970 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    597 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.012 0.016 0.021 0.027 0.033 0.034 0.029 0.022 0.017 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.014 0.019 0.028 0.042 0.059 0.061 0.043 0.029 0.020 0.015 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.016 0.023 0.035 0.064 0.149 0.150 0.066 0.036 0.024 0.017 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.017 0.025 0.042 0.099 0.617 1.081 0.093 0.041 0.026 0.017 0.013 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 4
   |              ^     ^     ^     ^                                                                |
 5-| 0.016 0.023 0.037 0.057 0.132 0.363 0.076 0.040 0.025 0.017 0.012 0.010 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 5
   |              ^     ^     ^     ^                                                                |
 6-C 0.015 0.020 0.031 0.042 0.124 0.071 0.053 0.033 0.022 0.016 0.012 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 C- 6
   |              ^     ^     ^     ^                                                                |
 7-| 0.013 0.017 0.023 0.031 0.052 0.038 0.031 0.024 0.018 0.013 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.012 0.014 0.018 0.025 0.029 0.025 0.021 0.018 0.014 0.011 0.009 0.008 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.010 0.012 0.015 0.018 0.020 0.018 0.016 0.013 0.011 0.010 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.003 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.009 0.010 0.012 0.013 0.014 0.013 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.003 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.0811743
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  2985.5 м
     ( X-столбец 6, Y-строка 4)       Yм =  4142.0 м
 При опасном направлении ветра  :     269 град.
  и "опасной" скорости ветра    : 12.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 19
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1344:   967:   956:   591:  1553:  1576:   624:   956:  1587:  1553:   658:  1598:  1553:   956:  1211:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   7125:  7153:  7153:  7180:  7324:  7346:  7634:  7750:  7756:  7921:  8088:  8165:  8188:  8347:  8364:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________
 y=    359:   956:   824:   436:
----------:------:------:------:
 x=   8397:  8495:  8563:  8762:
----------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  7125.0 м,  Y=  1343.6 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0057603 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   301 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0019835 |  34.43 | 34.43 | 0.004397167  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0013450 |  23.35 | 57.78 | 0.004316625  |
|  3 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0012567 |  21.82 | 79.60 | 0.005027988  |
|  4 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0006153 |  10.68 | 90.28 | 0.002461721  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0002581 |   4.48 | 94.76 | 0.004731201  |
|  6 | 6004 | П1|     0.0536|   0.0001907 |   3.31 | 98.07 | 0.003561079  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0056492    98.07                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0001111     1.93 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек: 70
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   1651:  1647:  1657:  1684:  1841:  1998:  2155:  2156:  2157:  2199:  2256:  2326:  2409:  2503:  2606:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   2790:  2664:  2539:  2416:  1860:  1305:   749:   749:   744:   626:   514:   410:   316:   232:   161:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.026: 0.027: 0.028: 0.027: 0.021: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   2718:  2836:  2959:  3084:  3209:  3333:  3454:  3861:  4269:  4676:  4676:  4750:  4861:  4964:  5057:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    104:    61:    34:    21:    25:    44:    79:   225:   370:   516:   517:   545:   604:   676:   760:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   5139:  5208:  5263:  5304:  5330:  5340:  5334:  5313:  5193:  5074:  4955:  4953:  4948:  4907:  4853:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    856:   960:  1073:  1192:  1315:  1440:  1565:  1689:  2190:  2690:  3191:  3190:  3219:  3338:  3451:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.024: 0.025: 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.036: 0.040: 0.063: 0.091: 0.083: 0.083: 0.081: 0.075: 0.070:
Фоп:  119 :  122 :  125 :  128 :  131 :  134 :  136 :  139 :  153 :  176 :  208 :  208 :  209 :  217 :  224 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.017: 0.027: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.042: 0.040:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.020: 0.025: 0.024: 0.024: 0.022: 0.023: 0.022:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.011: 0.013: 0.006: 0.006: 0.006: 0.004: 0.003:
Ки : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6006 : 6006 : 6006 : 6006 : 6008 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   4784:  4703:  4610:  4508:  4397:  4280:  4158:  4033:  3908:  3783:  3338:  2893:  2448:  2448:  2435:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3556:  3652:  3737:  3809:  3869:  3913:  3943:  3958:  3956:  3939:  3849:  3759:  3668:  3668:  3666:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.062: 0.059: 0.057: 0.055: 0.054: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.044: 0.033: 0.033: 0.032:
Фоп:  231 :  238 :  244 :  250 :  257 :  263 :  268 :  274 :  280 :  285 :  304 :  320 :  331 :  331 :  331 :
Uоп:12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.038: 0.036: 0.034: 0.033: 0.031: 0.030: 0.029: 0.028: 0.028: 0.026: 0.021: 0.017: 0.013: 0.013: 0.012:
Ки : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 : 6009 :
Ви : 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017: 0.016: 0.014: 0.012: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.011: 0.008: 0.008: 0.008:
Ки : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6008 : 6007 : 6007 : 6007 : 6007 : 6005 : 6005 : 6005 : 6005 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=   2314:  2199:  2090:  1990:  1901:  1823:  1759:  1708:  1672:  1651:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   3632:  3583:  3519:  3443:  3355:  3256:  3149:  3034:  2913:  2790:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.028: 0.027: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  2690.2 м,  Y=  5073.9 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0907479 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   176 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0435904 |  48.03 | 48.03 | 0.096635692  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0250237 |  27.57 | 75.61 | 0.080307744  |
|  3 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0126286 |  13.92 | 89.53 | 0.050527878  |
|  4 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0039746 |   4.38 | 93.91 | 0.015902461  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0039200 |   4.32 | 98.23 | 0.071865976  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0891373    98.23                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0016106     1.77 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель:  МРК-2014
        Группа точек 001
     Город     :007 Акжал.
     Объект    :0001  Хвостохранилище ТОО "Nova Цинк" Строительство без ДВС.
     Вар.расч. :5    Расч.год: 2024 (СП)      Расчет проводился 16.06.2026 11:26
     Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)                                                      
                           2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,   
                                пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, 
                                клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)       
                           2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)                            

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.0 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0262235 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   340 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0098232 |  37.46 | 37.46 | 0.021777121  |
|  2 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0067683 |  25.81 | 63.27 | 0.027080510  |
|  3 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0065675 |  25.04 | 88.31 | 0.021076972  |
|  4 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0013172 |   5.02 | 93.34 | 0.005270254  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0013169 |   5.02 | 98.36 | 0.024142710  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0257932    98.36                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004303     1.64 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3966.8 м,  Y=  4019.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0513364 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   275 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0280956 |  54.73 | 54.73 | 0.062285189  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0171200 |  33.35 | 88.08 | 0.054942712  |
|  3 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0022375 |   4.36 | 92.44 | 0.041020565  |
|  4 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0021983 |   4.28 | 96.72 | 0.008795661  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0496514    96.72                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0016850     3.28 (5 источников)         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  3. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  2385.6 м,  Y=  5144.3 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0748110 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   161 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0329079 |  43.99 | 43.99 | 0.072953671  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0235379 |  31.46 | 75.45 | 0.075539529  |
|  3 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0125827 |  16.82 | 92.27 | 0.050344139  |
|  4 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0033754 |   4.51 | 96.78 | 0.061881918  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0724040    96.78                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0024071     3.22 (5 источников)         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  4. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    93.2 м,  Y=  3531.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0168283 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    78 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0067071 |  39.86 | 39.86 | 0.014868991  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0047191 |  28.04 | 67.90 | 0.015145021  |
|  3 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0026489 |  15.74 | 83.64 | 0.010598252  |
|  4 | 6004 | П1|     0.0536|   0.0007868 |   4.68 | 88.31 | 0.014691286  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0007626 |   4.53 | 92.85 | 0.013981627  |
|  6 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0007147 |   4.25 | 97.09 | 0.002859516  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0163393    97.09                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004891     2.91 (3 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  5. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  1419.8 м,  Y=  1971.1 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0217249 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    34 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0071874 |  33.08 | 33.08 | 0.015933730  |
|  2 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0044044 |  20.27 | 53.36 | 0.014134844  |
|  3 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0042950 |  19.77 | 73.13 | 0.017184386  |
|  4 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0042234 |  19.44 | 92.57 | 0.016898079  |
|  5 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0009516 |   4.38 | 96.95 | 0.017445114  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0210617    96.95                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0006632     3.05 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  6. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=  3489.3 м,  Y=  2056.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0262205 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   340 град.
                       и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6009 | П1|     0.4511|   0.0098239 |  37.47 | 37.47 | 0.021778671  |
|  2 | 6007 | П1|     0.2499|   0.0067690 |  25.82 | 63.28 | 0.027083037  |
|  3 | 6005 | П1|     0.3116|   0.0065660 |  25.04 | 88.32 | 0.021072134  |
|  4 | 6008 | П1|     0.0545|   0.0013169 |   5.02 | 93.35 | 0.024142636  |
|  5 | 6006 | П1|     0.2499|   0.0013151 |   5.02 | 98.36 | 0.005261841  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.0257909    98.36                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0004296     1.64 (4 источника)          |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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KA3AKCTAH MHHUCTEPCTBO
PECIVBIIUKACH! 9KOJIOTHH 1

DKOJIOT s, TIPMPOIHBIX
KOHE TABUFH PECYPCOB

PECYPCTAP PECIVBJIMKA
MHHUCTPIIIT KA3AXCTAH

16.07.2024

1. Topon -

2. Anpec - Kaparanuuckas o61acts, HleTckuil paifon, Iocé10k AKxan

4. Opranusauus, sanpammsaomas ox - TOO «Smart Service XXI»

5, OBLexT, 171 KoTOpOro yeTaasnuaeTcs Gok - Xsoctoxpamwnme TOO \"Nova

" L\

6. Paspabarsisaensiii npoext - OBOC
Tlepeuens BPEIHLX BEIIECTB, 110 KOTOPLIM yCTaHaB/MBaeTCs hou: Basemanmbie

7. wacrunsi PM2.5, B3semanusie yactuus: PM10, A3ota quokcus, Basen.
Tluoxcus cepst, Vriepona okcun, A3oTa oKcHI,

B CBI3M ¢ OTCYTCTRMeM HAGTOeHHH 32 COCTOSHMEM ATMOCEPHOTO BOIAYXa B
Kaparasusckas o6nacts, LleTciuii paiios, IOCENOK AKX BAJa%a CIPABKH 0 GOHOBHX

~KOHIICHTPALHSEX 3ar PA3HSIOLIX BELICCTS B ATMOCHEPHOM BO3AYXE He IPEACTABIAeTCS
Prm—
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Tewgaxc:s (712) 67551 Teugasc:s (1) 567551
tarcematstra larmalitrn
27-03-10477

01.042024

TeHepaTsHOMY ZHpEKTOPY
TOO «Novallmmi» PK
Tanreasammosy A .

Crpasxa
© HoroTHIX yeroBmX

‘Ha sam 3anpoc Ne 15-25/94 o1 20.03.2024r.c00GIAM, 910 B ILAKKAT IEKTA
HAGMOZCHMH HeT, NPENOCTABIAEM HHQOPMAINIO MO JAHHBIM HAGTIOXeHM
T3 TeKAIIIE MeTeOpOTOTHeCKOH CTARIIH ATaTHIpS.

Tlproesme 1 (1)

3aMecTHTe s IMpeKTOPA Ecenamies 5.A.

Hen AH. Cyprosa
Tan. 87212563326

https:/iseddoc kazhydromet kz/HRn80I

[O0f5:.240)]

Vanarens 3L - ¥TTbIK KYSNAHIBIPYLL| OPTATIbIK (GOST), ECEHATIMEB BEPEKE,
@unwan PecnyBRMKaHCKOTO FOCYADCTEEHHORO MPEANPHATR Ha NIDaBe XOAACTBEHHOTO
senetn "KasruapomeT” MAHMCTEpCTEa SKONOTWH W NDUPOLHLIX Pecypeos PecnyGrukn
Kasaxcras no Kaparawauwcko u ¥neiray onactaw, BIN120841015670
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"Kaparanfs! OBnLICHHBIH FocynapcTaentoe yupenaenme

BeTepuHapns Gackapmach” £ ynpaanere beTepHHapHA
MeMTeKeTTik Mekemec KaparaHauHckoM obnacTu”

Kasacran PocnyGrmace 010000, KaauiGex PocnyGnnra Kasaxcran 010000, aics .
G arsatayaaie,NoGons touweci 20 prbpierghin el

16.01.2024 Na3T-2024-02864447

Tosapnuwectso ¢ orpanweNHO
oTBeTCTBeHHOCTLO "Nova Liukk"

Ha Ne3T-2024-02864447 ot 15 sieaps 2024 rona

Vnpasnenvie seTepAHapHH PACCMOTDE Balie OGpaIeHHe COOBILBET, HTO CHOTOMOMTSHAKA
(BUOTEpMMECKAB M) 10 NIDEFIOCTABIIEHHHIMIN KOOPLUHATAMM Ha TEPPATOPUI HCCTBAYEMO
RNOLBKW, PACTIONOXEHHOT Ha TepPHTOpHK LLIETCKOTO Paiiona, KaparaHaMHCKOH o6nacTH
oTCyTCTRYIOT. KacarensHo CAGHpes3BeHHbX 3aXOPOHeHI, Bam HeoBXORHMO 0BpaTWTLCA B PTY
([IenapTAMEHT CAHNTADHO-3WEMHOTOTHHECKOTO KOHTPOMS KaparaaWHCKOf o6nacT KomveTa
CaHHTAPHO-OMMAEMHOTIOTHHECKOT KOHTPON MYHUCTEPCTSa 3ApasooXpanens PK» Tak kak
cooreercreww ¢ nn. 1) u . 2), n. 5, mask: 2 Mpukasa MAKHCTP 33paBoOXpaHeHHA PecnyBamiu
Kasaxcras or 12 osbpr 2021 rona Ne KP [ICM-114 «OG yraepxaeH CaHTapHLIX npasun
<CaHiTapHO-aNMASMHOOTHHECKie TPEBOBEHUS! K ODIEHW3AUMH M NPOBELIEHINO CaHWTApHO-
POTHBOSMWAEMIMECKIX, CaHWTEPHO-TPOGANEKTHIGKAX MEPOPUFTi 10 NPEAYTPEXAGHHIO 00060
ONACHAX WHEKLIOHHbIX 3a60TEBaHNA» BLIRBTISHHE, PETVCTPALINA 1 YHET STUAEMMMECK/X 04aron
‘euBpCoih s38bi, CHIT ¢ perucTpaLyed cryuaes 3aG0nesaHus CHOAPCKO A380ft Yenosexa, ux
KapTOrpachHpOBaHWe G OBOIHAEHUEM reOTPaDHMECKAX KOOPAUHAT 1 KOHTPOM 10 HEAOMYLLIEHHIO
UCONS308aH/5 B AGRTNILHOCTH YEI0BEKA SEMEHbIX YACTOS, PACTIONONGHHLIX B GaHMTAPHO-
33UTHOR 30HE BORPYT OYETOR GWEWDCKOM 3385, EXODWT B KOMNETEHLYIO TEPPHTOPHATHbIX
"NOZpasAeneHyA Y OpraHA3ALY BEFOMCTEA FOCYRAPCTBHHOT Opraia B Chepe CaHHTapHO-
anAREMMONOTIHECKOTo Grarononyws HaceNEHws. B Gyae HECorNacks G OTBSTOM 5a Baw oCTaeTc
"PaBo NoRaNM XanoBsi B NOPAAKE CTaTeli 9, 22, 91 ARMUHACTPATHEHOTO MIPOLeAYPHO-
npoueccyanoro Konekca Pecnybuku Kasaxcran.

KaGhinganron weuivies Kerionero XarsaA3a, i oran Kasancran PocrySraca Sxluri pochs POUSCTIK KoBecTN 91
L ———————

B cyiGe HecOrmECHR ¢ IDAEST S poLIGHAGH, B Bpase OGaNOSaTS 810 8 COuTBEICTBAN GO CTaTuei 1 ATVHICTPaTIBHGr0
POLIRAYPHO-TPOUSOTYRNLHGRD kaecs PecryGns Kasmicran.
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"KasaKcTaH PecnyGnuKackiHbin
[leHcaynbIK cakTay MUHUCTPRri
CaHUTapHANLIK-SNWEMUONOTUANLIK
GaKsinay KoMHTeTI KaparaHsl
OBMLICHIHBIH CaHUTApHANEIK-
anWaeMMonOTMANIK GaKLinay
AenapTamenTi" pecnyGnuKankix
"MeMTEXeTTIK Mexemeci

Kasacran Pecnybriacace: 010000, Kassibex.
O BT Y3k, OTWXaHOB KaLLeci 2

PecnyGnukaHKoe rocyaapcTBeHHoe
Yyupexgienve "Jlenaprament
CaHATApHO-AUAEMMONOTHYECKOrO
KOHTPONA KaparanawHcKoit obnacTv
KowwTeTa caHuTapHo-
SMUIEMHONOTUHECKOTO KOHTPONS!
MUHWCTEpCTBa 3paBooXpaHeHMA
PecnyGnuu Kasaxctan"

Pecnytnia Kasaxcras 010000, paiioH W,
KasuiOex O, yriia Anxarosa 2

17.01.2024 Ne3T-2024-02863978

‘Tosapuuecso ¢ orpasimieHo
oTseTcTaerHoCTE0 "Nova Linki"

'Ha Ne3T-2024-02863978 or 15 raapn 2024 rona

Tenepanshomy auperropy TOO «Nova Lk A [bxasrensansosy o CHEMPERISEHHLIM 3XOPOHEHHAM
IIeNapTaMeHT CaHWTapHO-SWIEMHOOTUMECKOrO KOHTDONA KaparaHauHCKoii obnac, ka Batwe
obpauserme ot 10.012023r. Ne15-25/10 (per Ne 3T-2024-02863978 ot 15.01.2024r ) kacarenso
peoCTaBeHUR WHABOPMALIAM O OTCY TCTEMMHATMMII CHOMPERIEEHHSX 3aXOPOHEHH Ha YuacTke.
CTPOUTENLCTBa 0BLeKTa «PEKOHCTPYKLAA H PACLLMPEHUE XBOCTOBOTO XO3AICTES ARKANLCKOM
oBoraTuTensoii dsaGpuior, pacnonoxeroro no agpecy: Kapararauickan obnacs, LeTcioni paiios,
. Awokan, TOO «Nova Likiks, Mpomsunesan 3042, 8 Npe/ienax KOMNETeHLM COBUAET crieayiouiee.
‘Cornacto KanacTpy CTaumosapHo-+eGRarononyuHLix o CHOMPCKO# aee MywKTos PecnyGnuin
Kasaxcras 3a 1935-2013 roe va Tepputopus LLleTcoro paiiosa, Kaparanawckoit o6nactu ka
YKa3aHHLIX EOTPAGHMECKUX KOOIMHATAX CeBepHaR wMpoTa - 47°46'16.14; BocTounan gonrora - 73°
5716.22" w & payyce 1000 M O yKa3aHHLIX KOODIHAT YCTaHOBMEHHLIE CHOWDEFIBEHHEE
3aX0pOHeHWA OTCyTCTEYHOT. [IONIONHHTENHO COOGUIGEM, 4TO B CTYUae HECOMACH ¢ OTBETOM 3a Bami
0CTa€TCA NPaso nonawM XanoBil & NopAIKe Crareit 91, B9 YacTi 2 ATMMHICTPATHEHOTO MPOLAYPHO-
npoueccyanstoro Koneca PK. 3amecrirens pyosomuten I Baiiryasosa Vicn. ASunaaesa b.0.
(87212) 411415 b.abildaeva@dsm gov.kz.

Kt weusuen Kerionere wasga#a, Ci oras Kasancran PecnySrucace: i ooz npouSCTi Kageern 81
o ———

B cipiae Hecornacn  npawTaM petuesnew, Bl STP2Se OENARRATS 610 8 COOTSETETRMN 00 CTaTwei 81 AMTPSTHEHOTD
npouaypeo-npoeoCyanuHorD ronerea PecnySiwen Kasaxcras
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"Kaparanas! O6nbICuIHBIK TocyAapCTBeHHOR YupeXAeHHe
BeTepuHapuA Gackapmacs!” "YnpaBsrexne BeTepUHapHi
MeMnexeTTik Mekemeci Kaparaanheroit oGnacru"

Kasacran Pecnybnnxacei 010000, KassGek Pecny6rika Kasaxcraw 010000, paiion .
61 amui ayRass, NoBogs Koweci 20 KaswGox 6w, yruia 060 20

17.01.2024 Ne3T-2024-02863978/1

ToBaPHECTBO C OrpaHMNeHHOT
oTBOTCTBEHHOCTLIO "Nova LiukK"

Ha Ne3T-2024-02863978/1 o 16 aHeapr 2024 rona

YnpasneHve BeTepuHapuu paccuorpes Batue 0GPAUIEHHE COOBLLEET, HTO COTOMOTMIBHAKN
(61OTepMInIBCKHS AMS) 10 IPEAOCTAENIEHHSIMA KOODAMHATaMM Ha TEPPUTOPHY HCCNIEAYEMOR
NNOWBAKH, PACTIONOKEHHOTO Ha TepPUTOpMY LUETCKOrO paiiona, KaparakauHckoi oBnactn
oTCyTCTaYlOT. B Cryvae HECOMACHS C OTBSTOM 3a Bal OCTASTCH NPABO N10AGNM XEN0Gk! B NOpAAKe.
CraTen 9, 22, 91 ATMAHICTPETHBHOTO NPOLEAYPHO-NPOLiECCYaNsHOT Kofekca PecnyGnii Kasaxcran.

Pykosopurens Ynpasnenis TYPCHIHBEKOB KAVIPBEK CEPYKOBUY

s

Vcnonwmrens:
‘3EKEH BIA KAVLIPKEHKBI3b!
Ten.: 7761396657

(0w KOXaT CONOTPCHIK AT XOHe EKTPOES LADPH KOTaHEA TYpaNn KESasCran PecnySrmacsio 2003 winr 7
aNTapABSI N 3701 e 7 GGk 1 TAPMBIMA CHHDR 132 TECHFoLTERS SORETI o

vt osyMeHT COrnacHO Ty T a7 3PK o 7 48908 2003 1058 NSTO-I <08 aNOKTDOHHOM AOHYIANTE N SNSXTPOHHOH
LIKEDGBOR NOBICHS PaBHORHGEH AOYHONTY Ha BYNGKHOM HGEHTENE.

KaGsinsansan weuwven kenicherow XarsaRsa, Ci oran KASaICTaN PecnyGracs Sxiirix pOchpouSCT ropercTi 1=
LN a——————y

B GyAGR HGCOrTCH C IR poLLGHGN, Bs| BTpES OGEN0RATS 010 8 COOTBETCTRAN GO CTaThe 1 ATVHCTPRTHEHO0
MPOUAYPHO-NPOLECEYANHORD KOAEKE PECTYBMUKN Ka3aXCTaH.
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"KasakcTan PecnyGnacsi Cy PecnyGnikackoe rocyaapcTaeHHoe

PecypCTapL Xete uppHaLun ‘yupexgeHe "KouyTeT Boporo
MAHUCTPNIiHiK Cy WiZpyaWIBINGFs! XO3micTEa MUHMCTEPCTSa BOHLIX
KOMATETT" pecnyracanbik Pecypcos u uppura PecnyGnan
"MeMneKeTTiK Mexewec Kasaxcran'
Kasarcran PecnyScacet 010000, Ecin oyt Kasascran 10000, pasion
‘ayaa, Mowioix En Faspotnus 8 Ecune, Mposneer Mawunur En 8

02.03.2026 Ne3T-2024-03144520

Tosapiutectao ¢ orparumeriol
ommercTRessocT0 "Nova L

Ha Ne3T-2024-03144520 o7 13 chespans 2024 ropa

~KowTeT 8071010 XGSiicTBa aCCMOTpER BbicyXaSansbii Sampo, KaCaTEIIeH MPSAOCTaBeH
VEKDODMALIM © PACTONGHEHM B0ACHOSHETREHHX COOPYXEHUE! Ha TEpPITOP, TAE FTGHUDYETES
CTpOMTENSCTE0 XBOCTOHpaFHTMALE 473 PACUMDSHAE CYLLECTIOUETD XEOCTOPaHATALA
‘CCoraTHTENHO a0pHY, NEPEpaDITHIBIOLIEE CEHIOBO-HIOSIE DY MEETOPONIEHHS ARKan &
Kaparasuncroih 05nacTH, COOBUET CreAyiuiee. COMMCHO SIHOTMPOBIH «TepasTBnal Kaprs:
HePonOnE082:HR PecryGr KaSaicTae (v RERFETER OdDALIANSHBIM AOMERTOM, HOHT
VEKDODMALHOi XBPAKTEP) 10 TPEACTaBNEr M KOOPEHETaM OSAENeNo, STo Grokaiuml
ecTECTBerl B0 OGBSAT «B5e3 HaSEaHR» MPOTEKAT Ha PACCTORMM OKORD 15-20 04 o7
TeppUTOpYM NposeeS paBoT. B CooTBeTCTaM MyeTa 6 CTareu 158 SewensHor Koaerca P
~CBEEHI SEMENSHOTD KATACTPS, He COREPNALLINE FOCyAPCTBEHLX CEXPETOR U s TPaHIrEHIt,
FETAOTCR OGLIEAOCTYHMY W ADSADETaBMAOTE SaMTEPROBaHHoIM OUSHEEIIN 1 ODAICERI
AL 13 AT OcHoBS. B STOM CBRSH, B TaRKE MOXETE OGpATUTLEA 8 HAO el yAapeTeHHas
opropaLyn «TTpasTensETED A1 paXRar OGRATOBHS AEUVRICTRATYEHOTO 2T
CYUECTENRETEA B COOTBETCTBMM co CTaTselt 91 ARMUFMCTSTHEHOTD MPOLEAYPHO — MPOLSECYaTBHorD
Konerca PecrySram Kasaxcrar.

a2 e 5303, 1 O T3 Py WS S PSCHEN TSR RS-
il pr————

5 cryiae Hecormac kT eensew, S 31258 OBKBRSSETS 108 COTEETTEM G AT 51 ABMMACTPAHBID
PpoLeaypR OSSR Py KRRTE
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"KaparaHbl OGNLICHIHLI TabUy TV ~Yrpacnetme npUpOEX

0B M perynuposaniie.
e oatemiosiid pectpiosu pecyruposan
Gackapuach” MM "
KaparannHeoii obnacTu®
KasawcTan PecryGnmKacs) 010000, PecnyGnma Kasaxcrak 010000,
aparase o0, 0603k 20 Kapara ek 06acTs, 10603k 20

07.02.2024 Ne3T-2024-02929421

‘Tosapuuecso ¢ orpasimenHo
oTseTcTReHHOCTE0 "Nova Linei"

Ha Ne3T-2024-02929421 o7 22 Aneapn 2024 rona

TY «Ynpasnetiue MPUPOZHLIX PECYPCOS 1 PETYMPOSaHAR PHPOLIONs308aHMA KaparaHauHcKoit
06macT» paccMoTpes Batue OBPALLEHWE KACATENLHO OTCYTCTBMA NGO HaNUR BOI0OXPAHHLIX S0H

0TI Ha NINaFHMpyeMOR TepPHTOpHH CoobuaeT crienyiousee. Ha TeppHTOp ¢ yKasaHHeIMM
KOOPIMHATANY OTCYTCTBYIOT BOROOXPEHHHIE 30Hbi M NONOCH! BOZHEX OBLEKTOR

Pyrosomuren, 1Y "Ynpasneue npuponHsx
PECYPCOB  peryMpOBaKHE MPUPOLIONON308aHIA

Ten. 7783085348

(Ot Rp¥aT 3T ROHAT X SPeKTPONAH LAKBPK KOTTHG3 TYpan KasaroTa Pecrynuwacesist 2003 e 7
anrapaant N 3701 32147 G2uaio 1 TapMaRIHA COMEG 13523 TACULALTaRS RORATOH GPASH

st Roryuest commacko mpwcy 1 craren 7 3PK o7 7 mieaps 2003 aga NTI <O anexTporeiou BORMHTE 4 aneTporsoi
Lpebposof naas pas-oaauen RORSHTY Ha Syuaow HooTene.

Kt weusuen Kerionere wasga#a, Ci oras Kasancran PecnySrucace: i ooz npouSCTi Kageern 81
o ———

B cipiae Hecornacn  npawTaM petuesnew, Bl STP2Se OENARRATS 610 8 COOTSETETRMN 00 CTaTwei 81 AMTPSTHEHOTD
npouaypeo-npoeoCyanuHorD ronerea PecnySiwen Kasaxcras
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TocyaapcTeenHoe yupexzetine

KaparaHibl OOMICHIHLIN MOEHUET, "YnpaBneHwe kynsType, apXBoB M

‘apXViBTep XoHe KykaTTama

/MeHTaL N KaparaHauHcKod
Gackapmacs!” MemnekeTTiK Mexemecl Ao wmf:.. e
KasawcTan Pecryonmkacs: 010000, Kassioex Pecrynia Kasaxcras 010000, paiok i
O aTb ayAa, By¥aD Keipay flasfuintl 32 Kazeiex on, Mpocnet Byxap eipay 32

29.03.2024 Ne3T-2024-03535443

‘Tosapuuecso ¢ orpasimenHo
oTseTcTReHHOCTE0 "Nova Linei"

'Ha Ne3T-2024-03635443 o7 28 mapra 2024 roga

TesepansHomy aupextopy TOO eNova Liukks AB. [Ixakrensauoay Ha sanpoc Ne15-25/99 or 27
wapra 2024 roga Paccworpes Balue ofpauiexwe, nocTymupiuee Ka uh TY «Ynpaeneswe kynsTypei,
‘apxHeos W fokymerTaL KaparasnucKoi o6nacTuy, coobusaem creayiousee. Ha yrasassion Ban
TepPUTOpHTE (3717 PEKOHCTPYKLIH W PaCLIADEHAR XBOCTOROMD 303AHCTEa ARKANCKOM OBOrATTELHO
pabpin, & LLleTckom paiioe KaparaHauHCKO 06MACTH) 33PETHCTPHPOBIHHLIX MaMATHHKOR WETOPHKO-
FYTITYpHOTO 3HaMeHIR He WMeHOTCA. B CoOTRETCTBMM C TpeGoaarumA ¢7.30 3akowa PK OB oxpare u
UCTIOTL3083HA HCTOPHKD-HYETYPHOTO HaCneua» (26 Aekabpa 2019 roa Ne 288-V1) o oreoga
3eMENEHLIX YUGCTHOB HEOGXORMMO NPOUIBECTH HCCMEAOBTENLCHHE PAGOTI N0 BLIFANEHAO OBLEKTOR
MCTOPHKO-KYTIETYPHORD HACNIEANA (MCTOPHKO-KyNETypHan 3xcnepTusa). Cornacko c1.36-2
BILIEYKa3AHHOTD JIHOHA HCTOPHKD-KYTITYPHYIO HCMIEPTHSY MPOBOAAT (HIMECKHE A KOpUIIECKHE
W3, OCYILIECTENAIOUME ASFTENSHOCTS B CEPepe OXPaksl 1 HCTONL30B3HMR OLEKTOR UCTOpHKO-
HYTISTYDHOTO HACTEUR, HMEIOLAE TALHI0 Ha ASATENHOCTS 10 OCYILECTENEHHI KayuHO-
[PeCTaBPAHORHAIX PaBOT Ha TAMATHAKAX UCTOPHA M KYTITYPLI U (W) apXeomoTeckiX pabor, a
TaloKe BKKPEUTALI CYBLEXTa HaYUHOM H (WTWH) HaYUHO-TEXHUIECKOR AERTENLHOCTH B COOTBETCTBIN C
3aKOHORATENLCTEOM Pecrny B KasaxcTas 0 HayKe. AXT 1 33THONEHU O HaTAMA NaMATHAKOR
UETOPH  KYLTYPbI BLIIGIOTEA NOCIe MPOBEEHIR UCTOPUKO-KYMTYPHOT SKCTepTissL. PykosopuTents
E. Xymaxenos Vicr: A EcwaranGerosa 87212255030

Kt weusuen Kerionere wasga#a, Ci oras Kasancran PecnySrucace: i ooz npouSCTi Kageern 81
o ———
B cipiae Hecornacn  npawTaM petuesnew, Bl STP2Se OENARRATS 610 8 COOTSETETRMN 00 CTaTwei 81 AMTPSTHEHOTD
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PecnyGnikarckoe rocyaapcTaeHHoe
yipexaenue "Kaparananckan
o6racTHan TeppuTOpHaBHas
MHCNEKUWA NIEcHOrD Xo3mHcTa M
YUBOTHOTO MHPa” KowwTera nechoro
X03iCTEa W XHBOTHOTO MHDA
MuHucTepCTBa 3KOROTWA

KP 3TPM Opman wapyawsinus
X@He waHyapnap AyHvec
KOMMTETIHiK "Kaparanasi 0BMCTHIK
‘OPMaH WapyakNbiFL XaHe
XaHyapnap AVHHeci ayMaKTK

MHCneKLMACPMM.
npec "DUPOZHBIX Pecypcos PecnyGnuK
Kasaxcran
Kasancran PecnyGnusace: 010000, Becrynaea Kassxeran 010000,
Kaparana oot Kpeinos 203 Kaparasamscran osnacrs, Kpwnosa 205

11.04.2024 NeST-2026.03522190

Tosapiutectao ¢ orparumeriol
ommercTRessocT0 "Nova L

Ha Ne3T-2024-03522180 o7 27 wapra 2024 roga

Ha oo Ne15.25/98 ot 27 mapra 2024 1o Kaparanauecran oBnacTHas TeppuTopRansHan
VHGTEALJ17 NSCHOMD XCOTVICTBA W AUBOTHOTD MDA (RaTee - VHETexLyt) aCcOTPe MpescTaBer e
roopaaTs TOO «Nova Lo, cooGuiacT creayotuee. COmacHo wbOpMaL, NpEAOCTaaneHHoH
PTIT <KasaxCkOE NECOyCTPOMTETEHOS pSTASTIHES YXaaHHL Y4aCTOK 10 G020 —
FGPTOpaChINSE M MATEpUANaM NeCOyCTPOACTES, PACTIONOKEN 8 KAparaHIWHCHOR 0BTZCTH,
XS 33 TpSfenay SeMe FOcy3PCTBSHHOTD MECHOTD (BOAA H 0C000 OXPaHAENSIX

PP TEpPITOpYS. TP NOCTPOEHU TPar YCTIA KOOPAUHATEI YTIOBSIX TOUEK TP Goir
MepeCAITaFE: S CHCTeMS! KDOPIMPAT FPAACS! MUK TH! Xy 8 CHCTEMY Koo WGS 84
RECATINHIe PaAYEs. HeOGK0MMO COMBEosaT PACTONONSHAS YNETRR ¢ AXTOTCKM
OMMYHaHIM FoCyAPCTHEHH5IM ECHSM YNPEXISHISM Ha TSIET SMEHEHIA! aHL
TPOUSOLLEFLLN ¢ WOWEHTS NOETIEHErD NecOyETPORCTSa. McbopuaLe o Kaneit a
SanpaULMEaeMOi TEPDITOPHN SIS PaCTEH W XHEGTHY, SaHecers: 8 [1Epesens pean i
"EXGRAUMIXER NOR YTPOSG WENE-HOBEHUR BWI08 PACTEHIE! U XUEOTHSI, YTOERRAEHHBIL
RocTaHoRnerew MpasieneTaa Pecnybmnn Kasaxcrar or 31.10.06 £ Ne 1034 Vicnery ve
PacnonaraeT. [#1as TEpPHTOPHS OTHOCHTCS K MECTaM OCWTaHA KasaUCTaHCKOTD FOPHO0 Gpara.
(apxap). Cornacko nywry 15 craTon 1 3ax0ra Pecnynst KasaxcTar «O6 05050 CHPaHAENSI
PP TEppHTOpHRXs, (RanSe — 3aKCH 06 OOTTT) PEyHe 1 HaXRUMECS MR YTDOSOH
VEHSSHOBE 15 1 XUBOTHS0X  DACTeri! SETIAOTCH OGbSKTaN TOEYAGPCTBEHHOND TPUPOZHO-
SanosegHoro bosga. Comaco Ty 2 CraTe 78 3aK0a 05 OOITT HSECKHE M ODWHHECKE
A3 DRSS IPHHIMATE MEpS 10 CHPaHE PSR 1 HBXCASULWACA NOA YPOSOl HEHESHOSEHUS BITOS
PacTeraah u ¥UBOTHBOX B COOTBSTE oMM nyiTow 1 CraToi 12 3aK0a PecryCaon KasabeTar «06
Oxparie, BOCTPOMIBCAETEE  HETONE3032HIM KUBCTHOTO MDA (AANEE — J4KOH), ASATETLHOET:,
~KOTOPaR BNVFST WIW MOKET NOBTMATS Ha COETORIAG XHBOTHORD WWD3, SPEGY OGHTAHU, YEPORM
PaSMHOKEHUR YT DALY MUBOTHIX, AOTIRHA OEYLLEETRNATLCH ¢ COBTIOASHHEM TPEBORaHIAT, 8
TOM W SHOTOTVNECIOX, OGECICIMBOLLY COXPIHHOCT i BGLTPOUSSQAETEO UBOTHOTO WIpS,

a2 e 5303, 1 O T3 Py WS S PSCHEN TSR RS-
il pr————

5 cryiae Hecormac kT eensew, S 31258 OBKBRSSETS 108 COTEETTEM G AT 51 ABMMACTPAHBID
PpoLeaypR OSSR Py KRRTE




image22.png
e €10 OGHTaHIES M KOMTEH: L0 HGHOCHMOTD W HGHSSEHHOTD SPERS, B TOW SHCTE W HENSSEHOTD.
Taroe, comaco craToe 17 3aK0na, NP PaSHELeH, TPOSKTHPOBHN i CTPOATENLCTBE HacEneHHik
yecTOB, NpEATASTIA, COOPyei YT OGLEKTOR, O YUECTETSHHM TPOKSBOACTESHHs0X
POLISECOB W SKCITaTaLIMATPHENOPTHEX CPEAETE, COBEPUCHCTBOBIHIM CYLIECTYOUINX
EHEAPEHUV HOBBIX TEXHONOTYNECAVX POLECCOE, BBCSH B XOSiCTAEHHLS! 0G0poT
FeUETOSyeMBI, MHSPERH-I, 3a60RCHEHH, SaHATSLX Y TaPHIKaMI TEpPITOPW, METMOPELIM
SSMers, NOMs3083HH 1eCHM PeCyPEaNHA H BOIINY OGLSKTaMH, TPOSEREHH TE0NDTD-
~PassenOK paCOT, AODbE MONESHLX HEHONGENSLX, PEASTSHIMA MECT S5IIaCa | NPOroHa
CeLCKOHOSICToeHHBLX HUABOTHSI, PaSpACOTHE TYPUCTCING MAPULDYTOS H OPTaFHISaLYM MECT
MBCCOBO0 OTAL0 HaCeTeHA AOTTS TPEAYCHATPHBITLCS 1 O YLECTBIATLCS MEPONPHSTIS 10
~CONpaHErNO Cpe OOWTaHI 1 YEIOSH PaSMIHOK S OGLSKTOS YUSOTHOTO AP, Ny TeH MDA 1
MEET KOHLSHTPALYM XHBOTHX, @ TR OBSEEMBATCA HOMPHKGEHOSEHHOE T YNACTIOR,
"DRATaBNAOUK OCOTYI0 LEHHOET: B KAEXTEE CpeRsl OGHTAHVE AHIGE KIBOTHRX. T
‘SKCTIAYaTALUM, PaSMELISHIM, POSKTHPOB3HHA M CTDOHTENICTEE XENSSHOROPONHBD, WIOSCEHLX,
TPYBOMPOBOZASIX U APYTIX TPEHCTOPTHBIX NaIVE TPaes, S} SEKTPONEPEAZIM 8RS, KaHANoS,
TN x BOROXOSCTBEHH COOPyNEHMR AN PaSpACITHIATSCS H OEYLSCTENATECS
MEpONPUSTS, OGECTIE B0 CCXPaHEHHE CPEls| OONTaHR, YCIOSW PaSUHOXEHIR, TyTeh
MDY ¥ MECT KOALEHTP ALY XUBOTHbX. HESaKOHHOE AODB3HME, TPHOGPETEHE, XPaHEHHE, COBIT,
15503, 551803, IEPECLITKa, NepeBCSKa MW HINTOKEHHE DEIN U HEXORRLVUC TR YTPOSOH
VEHSSHOBHI BII08 PACTrA W XBOTHSX, X HaCTEH WA ASPHBATOR, @ A PaCTEHIA M
HHBOTHEX, 43 KOTOpSIX SBfeH SAMpeT Ha NONSS0Ba/Me, ¥ 43CTEM W ASPABATOS, 3 PasHD
JHUANTOXEHHE MECT X OGUTGHIS - BNENET OTRETCTBRHHOCTs, TPEAYEMOTPESHYID CTaTeB 339
YronosHoro Kogerta PecnyGuut KaSaxcTas. B CoOTBETCTRIN co CTaTscsi 11 3acra Pecnynot
KasaxcTan «O A3k o PecnyGruce KasaxCTans, OTaeT MPeAOETaBNEH Ha ASKE OBpALLEH.
‘OfoBpeMEHHO pasLACHRCM, UTO 8 COOTETETEM CO CTATLEH 31 AJUIHETPATIEHOTD FPOLEAYPHO-
~pousEeyanHoro Kogexa PecySnon Ka3axcTar, Bet WNGET aso OGRAToRarA AGHHOT OTBeTa 8
stueCToRU TocyRRpETBEH Oprat WM B CYA.
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T FEOROTHARIN K MET RN AR FEOmOrRMECKAR

‘mcmonEPnIX Kor CPKBAS AKUMONEPHOE OBLLECTR
e e s i R
e ntsene ! oo

N

TOO «Nova sk
Haucx. sanpoc Nel5-27/782 om 08.04.2024 2

AO «Hammomammax reonormecka¥ cryxGay (daree — OCujecmeo).
paccyoTpes Bamme o6pAICHHE KACATETHRO NPEAOCTARICHR HAGOPMAIHH 0 HATHTHE,
THGo OTCYTCTBHN MeCTOPOAZeHHH HOIEMHSIX BO, COOBIIaCT CIeAyIomee.

B npetenax yKazaEs BaH Ko0pIHAT TePHTOPHE, KOTOPa ACTOTOKEHA
B rpamEnax KaparamTNECKOR OGIACTH - MeCTODOAZCHES HONIEMHMX Bol,
‘MpeTRasHavenHble 415 X03AHCTERHRO-THTERBOTO BOAOCHAGKERNS I COCTONMIE
Ha roCyAaPCTBERHOM yieTe 10 cocTosmmIo Ha 01012023 r. oTCyTCTBYWT.

Buecre ¢ Tes. coofmaey, 710 OGHECTEO OKAJHIBAET YCIyTH 1O
NPEIOCTABICHHIO  TCOTOFHWCCKOH  HHQOPMAUMH, (OPMHDOBAHEI MAKeToR
reononeckof HEGOPMANHH, PEIOCTARTEH0 HEGOPMAIHH 0 JANICAX NOTETHEX
HCKOMAEMEIX, CHDABOK ©0 EATHSHE/OTCICTBHE [OMIMESX BOT, KPATKOR
"HHOPMATHE 10 H3YIeRHOCTH TEPPHTOPHI, ONPEIETCHHIO CBOBOTHOCTH TePPHTOPHE,
CONOBORIEHHIO MPOTAMMEI YPARTCHES TOCYAAPCTBEHHEM QOHAOM HEXD H
ZpyTHE, a TAKKe BHIIYCKAET CHDABOYHEIE W KADTOTAQHSeCKHe MaTeHATHI
(CIpaBOTHHKH 10 MECTOPOKERRAM, KaPTOrPadETECKHe MATEpHATS!, JEATHTHIECKE
0630pH, ATTACH, MEPHOTHYECKHE HYIAHEA, HHGOPMAUHORESIE H TCOTOTHIECKHE
KapTHl & Apyroe). Takke HEOPMEPYeM Bac, T10 HA OHUHATEHOM caiite AO
«HamuomaTHA TeoTOTIYecKax CTyXGa B payiere HHOpMAIHOHEHE pecypest
gysxmommpyior - HHTEPAKTHBHAR  KapTa  AcHCTEYIUEX ~OGSCKTOB

Tipeaceaatens lpasrenns Tannes E®.
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