Проектируемый объект предназначена для строительства скотомогильника (биотермическая яма) в селе Аксуат, район Аксуат, области Абай. Территория свободна от застройки. Площадь, отведенная под строительство скотомогильника 2500 м2. Проектом на площадке предусматривается; Биотермическая яма представляет из себя вертикальную шахту с размерами в осях 4.5 х 5.95 м, глубиной 5.0м.
Рядом расположено одноэтажное здание подсобного помещения с размерами в осях 6.060 х 2.4 м, высотой 2.5 м. Территория ограждается глухим железобетонными панелями.

Ближайшие водные объекты р.Каргыба в 5,3 км в юго-восточном направлении от территории скотомогильника. Территория не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов.
Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии более 1400 м от скотомогильника (в южном- юго-западном направлении).
Географические координаты лицензионной территории: 1. 47°44'18.26"С,  82°44'49.46"В; 2. 47°44'19.41"С,  82°44'47.73"В; 3. 47°44'20.52"С,  82°44'49.49"В; 4. 47°44'19.26"С,  82°44'51.18"В.
Биотермическая   яма   исполнена   в   монолитном   железобетонном   варианте   c внутренними размерами 4,5 х 5,65 х 5(h)м. Стены ямы из водонепроницаемого материала, выше уровня земли на 45 сантиметров. Перекрытие ямы двухслойное.  Между слоями утеплитель.  В центре перекрытия отверстие размером 1500х2100, плотно закрываемое крышкой с замком.  Из ямы выводится вытяжная труба диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. Для защиты от осадков над ямой на высоте 2,5 метра предусмотрен навес габаритами 6,6 х 6,2 метра. Рядом пристроено вспомогательное здание. Днище и стены ямы - монолитные железобетонные из бетона кл. C20/25. XF3. XA1. с применением гидроизоляционной добавки ПЕНЕТРОН-АДМИКС, под днищем предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса С8/10 по подушке ПГС толщиной 1000мм. Покрытие ямы монолитное железобетонное из бетона кл. C20/25. XF3. XA1, По верху плит уложен утеплитель Пеноплекс толщиной 50мм с защитным бетонным слоем толщиной 100мм. По периметру ямы предусмотрена отмостка шириной 1,5м из бетона кл. C20/25. XF3. XA1 толщиной 100мм.
Здание вскрывочной. Помещение для хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, специальной одежды и инструментов. Сооружение одноэтажное, простой прямоугольной формы в плане, с размерами по крайним осям - 6,06х2,44 м. Наружные ограждающие конструкции представляют собой профиль из 20 футовых сухих морских контейнеров. Характеристики контейнера: - внешние размеры: длина – 6,060 метров, ширина – 2,440 метров, высота 2,451 метров;
Для электроснабжения объекта используется дизельгенератор, мощностью 6кВ - 1 шт.; для теплоснабжения -тепловая пушка, мощностью 3 кВ - 1 шт.
Биотермическая яма предназначена для биотермического обезвреживания биологических отходов от села Аксуат, а также от близлежащих сел, входящих в данный сельский округ.
Биологическими отходами являются:
·трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;
· абортированные и мертворожденные плоды;
· ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные	после	ветеринарно-санитарной	экспертизы	на	убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;
· другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
	Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, обнаружения абортированного	или	мертворожденного	плода, обязаны известить об	этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.
Доставка биологических отходов (владельцем) для захоронения осуществляется в присутствии ветеринарного специалиста. Разгрузка и перемещение биологических отходов на вскрывочный стол и далее захоронение в биотермической яме осуществляется только ветеринарным специалистом и помощником (нахождение владельца биологических отходов в момент проведения вскрытия не допускается).
После доставки биологических отходов на территорию скотомогильника их сгружают с кузова автомашины на вскрывочный стол и ручной лебедкой транспортируют в здание вскрывочной.
	Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают	ветеринарному   осмотру.	При	этом	сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов
Вскрытие трупов производит ветеринарный сотрудник, совместно с подсобным рабочим. После проведения необходимых работ вскрывочный стол с биологическими отходами транспортируют к яме, наклоняют платформу стола и сбрасывают отходы в яму.
После окончания работ производят обеззараживание дезраствором из гидропульта площадки и помещения вскрывочной. Спецодежду складывают в бак и заливают раствором формалина.
Отработанные инструменты и другие предметы, соприкасающиеся с инфицированным материалом, собирают в биксы и увозят на стерилизацию.
После проведения работ по вскрытию и захоронению биологических отходов сотрудники покидают территорию скотомогильника. Нахождение работников ветеринарной службы на территории скотомогильника предусматривается только при проведении работ по вскрытию и захоронению биологических отходов.
Для приготовления растворов предусматривается привозная вода, которую доставляют в 10-20 литровых емкостях (в зимний период предусматривается подогрев воды).
Применяемые дезрастворы: для дезинфекции рук - йодированный 70% спирт 1:1000; для дезинфекции места вскрытия - хлорная известь; для дезинфекции спецодежды - 10% раствор формалина.
После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 - 70 град. C, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов. В соответствии с годовым объемом биологических отходов срок эксплуатации биотермической ямы составляет около 20 лет (до полного наполнения ямы), после чего яма консервируется и допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гуммированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю.
На период строительства предположительно имеется 2 организованных и 8 неорганизованных источников выбросов в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 21 загрязняющих веществ: Железо (II,III) оксиды( 3 класс опасности) - 0.001037 т/год, Марганец и его соединения( 2 класс опасности) - 0.0000892 т/год, Азота (IV) диоксид(2 класс опасности) - 0.1804043 т/год, Азот (II) оксид( 3 класс опасности) - 0.23406572 т/год, Углерод( 3 класс опасности) - 0.03 т/год, Сера диоксид( 3 класс опасности) - 0.06 т/год,  Углерод оксид( 4 класс опасности) - 0.15129 т/год, Фтористые газообразные соединения( 2 класс опасности) - 0.0000728 т/год,  Фториды неорганические плохо растворимые( 2 класс опасности) - 0.00032 т/год, Диметилбензол( 3 класс опасности) - 0.002772 т/год, Метилбензол( 3 класс опасности) - 0.001562 т/год, Бутилацетат( 4 класс опасности) - 0.0003024 т/год, Проп-2-ен-1-аль( 2 класс опасности) - 0.0072 т/год, Формальдегид( 2 класс опасности) - 0.0072 т/год, Пропан-2-он( 4 класс опасности) - 0.000655 т/год, Уайт-спирит( 1 ОБУВ) - 0.001386 т/год, Алканы С12-19( 4 класс опасности) - 0.072681 т/год,  Взвешенные частицы( 3 класс опасности) - 0.00008 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70( 3 класс опасности) - 0.554 т/год,  Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20( 3 класс опасности) - 1.5097358 т/год,  Пыль абразивная( 0,04 ОБУВ) - 0.00005 т/год. Общее количество выброса на период строительства составит 2.81490322 т без учета выбросов от автотранспорта. 
На период эксплуатации предположительно имеется 1 организованный источник выбросов в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 11 загрязняющих веществ: Азота(IV) диоксид( 2 класс опасности) - 0.00009808 т/год, Аммиак(32) ( 4 класс опасности)  - 0.0005885 т/год, Азот(II) оксид ( 3 класс опасности) - 0.000015938 т/год, Сера диоксид( 3 класс опасности)  - 0.0000773 т/год, Сероводород( 2 класс опасности)  - 0.0000287 т/год, Углерод оксид ( 4 класс опасности) - 0.0002783 т/год, Метан (727*)( ОБУВ 50)  - 0.0584263 т/год, Диметилбензол(смесь о-, м-, п-)( 3 класс опасности)  - 0.0004781 т/год, Метилбензол (349) ( 3 класс опасности)  - 0.0007983 т/год, Этилбензол (675) ( 3 класс опасности)  - 0.0001049 т/год, Формальдегид ( 2 класс опасности) - 0.000106 т/год. Количество выброса ЗВ принято по максимальному объему в год (2028 год, 7 тонн биоотхода).
2027г - 0.056643034 т/г, 2028г - 0.061000418 т/г, 2029г - 0.052285943 т/г, 2030 г - 0.057514608 т/г, 2031г - 0.060128944 т/год.
На период строительства. Наименования отходов – твердые бытовые отходы.  Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, Смешанные коммунальные отходы относятся к неопасным отходам и имеют код: N20 03 01. Предполагаемые объемы: на 2027 год – 0,432 т/период. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. 
Отходы сварки (Огарки сварочных электродов) - 0.00145 т/год; Отходы сварки относятся к неопасным отходам и имеют код: N12 01 13. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в результате строительства.
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Тара из-под ЛКМ) - 0,00258 т/год. Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами относится к опасным отходам и имеют код: N15 01 10*. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в результате строительства.
 Железо и сталь (Отходы металлические) - 0.002 тонн. Железо и сталь относятся к неопасным отходам и имеют код: N02 01 10.  Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в результате строительства.
На период эксплуатации. Наименования отходов – твердые бытовые отходы.  Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, Смешанные коммунальные отходы относятся к неопасным отходам и имеют код: N20 03 01. Предполагаемые объемы: на 2027-2031гг – 0,225 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия. 
Наименования отходов – отходы животного происхождения (животные ткани).  Вид – твердый. Согласно Классификатора отходов, отходы животного происхождения (животные ткани) относятся к неопасным отходам и имеют код: N02 01 02. Предполагаемые объемы: на 2027 г – 6,5 т/год, на 2028 г – 7 т/год, на 2029 г – 6 т/год, на 2030 г – 6,6 т/год, на 2031 г – 6,9 т/год. Операции, в результате, которых образуются отходы: образуются в результате приема от других лиц. 
На участках природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения работ на участках сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Влияние на земельные ресурсы непосредственно будет оказано в период проведения работ при снятии ПРС, копании. Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что в период работ будет контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с контролирующими органами. Для ограничения шума и вибрации на объекте необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:  содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами; прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра; проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации. По масштабу воздействия на окружающую среду намечаемая деятельность относится к локальному типу, продолжительность воздействия многолетняя (воздействие сроком на 10 лет), интенсивность воздействия незначительная, прогнозируется, что изменения в природной среде не превысят существующие пределы природной изменчивости. 

