НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области, включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Байганинском районе Актюбинской области, эксплуатацию которого проводит ТОО «Казахтуркмунай». 
Целью настоящей работы Проекта НДВ является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.
Проведено определение категоричности объектов. Результаты расчета показали, что полученные критерии опасности для месторождения Лактыбай и Каратобе Южное отвечают 3 - категории опасности. Поэтому проект нормативов НДВ разрабатывался в полном объеме.
Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:
· неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;
· организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; покраска и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;
· резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;
· неорганизованный площадной источник шламонакопитель, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов; 
· передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.
В рамках проекта «Модернизация оборудования ТОО «Казахтуркмунай» в 2018году на ГНПС Кенкияк в Актюбинской области» были построины дренажные емкости ЕП-3м3, ЕП-8м3, ЕП-40м3, насос ЦНС38-44 и ДЭС.
В момент проведении инвентаризации источников выбросов в 2026 году на месторождении Лактыбай ТОО «Казахтукрмунай» по Актюбинской области были выявлены списаны следующие источники: Источник №6055 ТРК емкости передается на месторождения Западный Елемес.
Соответственно на 2026г. на месторождении Лактыбай количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 133 источников, из них: 15 организованных источников; 118 неорганизованных источников. 
Всего стационарными источниками м/р Лактыбай на 2026 г. будут выбрасываться 273.389781131–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 270.88541859 т/год, твердых веществ – 2.504362541т/год. 
В рамках утилизации попутного газа в 2009 году запустили в эксплуатацию новый УПН «Ю. Каратобе». Также в рамках программы утилизации попутного газа в 2009 году на новом УПН Юж. Каратобе установлены 5 газо-поршневые электростанции. С 2011 года функционирует 4 ГПЭС. 5-я ГПЭС является резервной.
С момента ввода в эксплуатацию нового УПН Южное Каратобе существующий газопровод «УПН Каратобе-с.Жаркамыс» переключился с временного УПН на вновь построенный. Данный газопровод используется для подачи газа в село Жаркамыс. 
В связи с подключением газотрубинное электростанций ГТЭС на месторождения Каратобе Южное выбросы вредных веществ от источников №0140,0141,0142,0158 ГПЭС рассчитаны на резервный период. 
Соответственно на 2026г. месторождении Каратобе Южное количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 124 источников выбросов загрязняющих веществ: из них 39 организованных; 85 неорганизованных.
Всего стационарными источниками м/р Каратобе Южное на 2026 г. будут выбрасываться 884.38048236–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 882,258259392т/год, твердых веществ – 2,122222968т/год.
На территории месторождений Лактыбай и Каратобе Южное в Актюбинской области используются парогенераторные передвижные установки ППУ-160/10 и АДПМ-120/150-У1 на шасси Урал, электросварка, покраска и буровая вышка (IRI-100).
Согласно инвентаризации, в атмосферный воздух  от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества:  месторождений Лактыбай - 27 наименований I-IV класса опасности, Каратобе Южное - 24 наименований I-IV класса опасности. 
Стимулирование природопользователей в проведении природоохранных мероприятий, рациональном использовании всего природно-ресурсного потенциала осуществляется с помощью экономического механизма природопользования, предусматривающего систему экологических платежей.
   За  фактическое загрязнение природной среды, т.е. такие природоохранные платежи, как плата за выбросы, которые могут рассматриваться как форма компенсации ухудшения состояния среды и, соответственно, как стоимостное выражение ущерба, пропорциональное интенсивности оказываемого воздействия.
Этот вид платежей можно отнести к регулярным природоохранным платежам, которые устанавливаются на стадии проектирования. Исходя из обзора планируемой деятельности, воздействие на окружающую среду при штатных работах (облагающееся регулярными платежами) будет включать выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду.
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. 
По программному комплексу «ЭРА.v2.0», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), разработаны санитарно-защитные зоны (СЗЗ), при максимально возможных за рассматриваемый период выбросах; проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами источников объектов. 
На основании анализа проведенного моделирования разработаны:
1. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
2. Предложения по установлению ПДВ на 2026г. 
Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай»:
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Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2026 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Каратобе

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,001014
	0,00599
	0,14975

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000058
	0,000371
	0,371

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	77,377083042
	238,100399772
	5952,50999

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	14,672762593
	51,679176714
	861,319612

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,335390552
	2,115461968
	42,3092394

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,924958
	5,0087
	100,174

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00909992
	0,0776106029
	9,7013254

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	114,60601618
	367,390845428
	122,463615

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000168
	0,000936
	0,1872

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,00003
	0,0002
	0,00666667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	23,234283818
	63,507574262
	1,27015149

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	10,880558
	93,660283723
	1,87320567

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	4,122813
	34,471451648
	1,14904839

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0054
	0,0023
	0,00153333

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0581652
	0,452014022
	4,52014022

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0435354
	0,42469300656
	2,12346503

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,03821
	0,2841130131
	0,47352169

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00013
	0,00006
	0,003

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,066363
	0,222386
	22,2386

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,066363
	0,222386
	22,2386

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,8972
	15,04588
	300,9176

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,02615
	0,28238
	0,28238

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	1,0848632
	11,4250692
	11,4250692

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,00003
	0,0002
	0,002

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	248,450645
	884,3804824
	7457,71071

	Лактыбай

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00135
	0,00748
	0,187

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00012
	0,00064
	0,64

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,906998747
	35,385845813
	884,646145

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,000433
	0,0136656
	0,091104

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,454226882
	15,08516565
	251,419427

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,393559597
	2,251788541
	45,0357708

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,907214
	5,3345
	106,69

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0113408
	0,0429650026
	5,37062533

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	6,15947938
	104,576379753
	34,8587933

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,0001
	0,00053
	0,106

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,00042
	0,00231
	0,077

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,019544441
	0,181435401
	0,00362871

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	13,747024
	53,53151395
	1,07063028

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	5,09614
	20,044945376
	0,66816485

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,06632582
	0,2504890226
	2,50489023

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25048854
	0,70273200722
	3,51366004

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,05235196
	0,4991410144
	0,83190169

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,069313
	0,31506
	31,506

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,069313
	0,31506
	31,506

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,021667
	0,68328
	0,45552

	2744
	Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)
	 
	 
	 
	0,03
	 
	0,001083
	0,034164
	1,1388

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,2188
	0,2824
	0,2824

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	1,669676
	33,64031
	33,64031

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,1604
	0,207
	1,38

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,00018
	0,00098
	0,0098

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	34,277549
	273,3897811
	1437,63357



Общие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области на 2026 год составит – 1158,370188т/год, разбивка по валовым выбросам на планируемые работы представлена в нижеследующей таблице: 


