Программа управления отходами НА ОБЪЕКТАХ ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ» В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Введение

Программа управления отходами на объектах ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области на 2027 год разработана Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»                  

При разработке «Программы управления отходами на объектах ТОО «Казахтуркмунай» были использованы следующие нормативные документы:
· Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI от 02 января 2021 г.
· Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

Обоснование необходимости программы управления отходами.


Решением департамента экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан определено, что по виду деятельности (добыча углеводородов) осуществляемой на Контрактной территории ТОО «Казахтуркмунай» как объект оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, относится к I категории.


В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК), в отношении Компании термин «объект» означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляется добыча углеводородов, а также технологически прямо связанные с Компанией любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах промышленной площадки Компании, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.


Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 12 ЭК РК, под оператором объекта понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.


Исходя из пункта 1 статьи 335 ЭК РК Компания, как оператор объект I категории, обязана разработать программу управления отходами в соответствии с правилами разработки программы управления отходами, утвержденные приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 (далее – Правила). 


Программа управления отходами на объектах ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области 2026г (далее – Программа), в соответствии с пунктом 4 главы 2 Правил выполнена АФ ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия №02177Р от 18.03.2020).

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

Государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

1) иерархии;

2) близости к источнику;

3) ответственности образователя отходов;

4) расширенных обязательств производителей (импортеров).

Согласно ст. 329 ЭК РК Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

1) предотвращение образования отходов;

2) подготовка отходов к повторному использованию;

3) переработка отходов;

4) утилизация отходов;

5) удаление отходов.

При осуществлении операций, предусмотренных подпунктами 2) – 5) части первой настоящего пункта, владельцы отходов вправе при необходимости выполнять вспомогательные операции по сортировке, обработке и накоплению.

Под предотвращением образования отходов понимаются меры, предпринимаемые до того, как вещество, материал или продукция становятся отходами, и направленные на:

1) сокращение количества образуемых отходов (в том числе путем повторного

использования продукции или увеличения срока ее службы);

2) снижение уровня негативного воздействия образовавшихся отходов на окружающую среду и здоровье людей;

3) уменьшение содержания вредных веществ в материалах или продукции.

Под повторным использованием в подпункте 1) части первой настоящего пункта понимается любая операция, при которой еще не ставшие отходами продукция или ее компоненты используются повторно по тому же назначению, для которого такая продукция или ее компоненты были созданы.

При невозможности осуществления мер, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, отходы подлежат восстановлению.

Отходы, которые не могут быть подвергнуты восстановлению, подлежат удалению

безопасными методами, которые должны соответствовать требованиям статьи 327 ЭК РК.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Согласно ст. 330 ЭК РК образовавшиеся отходы должны подлежать

восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

На основании ст. 331 ЭК РК субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 ЭК РК во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Оценка текущего состояния управления отходами

Политика ТОО «Казахтуркмунай» в области управления отходами, в настоящее время, ориентирована на незамедлительную передачу отходов с целью их переработки, реализации, утилизации и/или дальнейшего обезвреживания, посредством проведения открытых тендеров среди специализированных сторонних организаций и заключения с победителями тендеров договоров подряда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Временное складирование отходов Компании производится строго в специализированных местах, в емкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

С мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензий.

Складирование и временное накопление отходов производства и потребления производится по месту их образования на специально отведенных и оборудованных площадках – в герметичных ёмкостях и контейнерах, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды. Площадки, на которых установлены сборные емкости и контейнеры отделены от открытого грунта бетонными перекрытиями с бордюрными ограждениями. Транспортировка отходов от мест временного накопления к единому месту сбора отходов на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» осуществляется специализированным грузовым автотранспортом, исключающим утрату отходов по пути следования, а также обеспечивающим удобство и безопасность при перегрузке.

В ТОО «Казахтуркмунай» разработаны и действуют Правила ведения документации в области охраны окружающей среды структурными подразделениями/производственными структурными подразделениями. В Правилах изложены основные требования к единому подходу при учете и ведении всей документации в области ООС, также приняты формы учета и ведения отчетности за эмиссиями в ОС.

Правилами предусмотрено заполнение разработанных форм учета образования и размещения отходов производства и потребления. Учет отходов ведется только весовым методом, расчетный метод не допускается.

В соответствии с действующим законодательством, предприятие ежегодно проводит инвентаризацию отходов, составляет паспорта отходов, в установленные сроки предоставляет отчеты по опасным отходам в уполномоченные органы по охране окружающей среды.

В производственных управлениях ТОО «Казахтуркмунай» на каждом участке ведется первичная отчетность по отходам – «Журналы учета отходов производства и потребления». При этом, в случае вывоза отходов, прилагаются подтверждающие документы (договор со специализированной организацией, контрольные талоны, товарно-транспортные накладные). Правильность заполнения журналов, ведения документации, проверка подтверждающих документов контролируется службой охраны окружающей среды.

Служба охраны окружающей среды проводит инструктажи и обучение по обращению с отходами для всех сотрудников, подрядчиков и субподрядчиков, работающих на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай».

На территории объектов ТОО «Казахтуркмунай» полигоны для захоронения опасных отходов отсутствуют.

На территории имеется обустроенная временная площадка для раздельного сбора всех видов отходов, которые образуются на производственных объектах управления и в других подразделениях. На данной площадке реализован принцип раздельного временного накопления отходов по видам. Отходы, по мере накопления, вывозятся несколькими специализированными подрядными организациями, на основании заключенных договоров.

Описание отходов

В настоящее время на территории месторождении ТОО «Казахтуркмунай» образуется 15 видов отходов различного объема и состава:

· Нефтешлам образуется при хранении продуктов добычи в резервуарах (пластовый песок и грунт, пропитанный нефтью, оседавший в резервуарах, отстойниках, буферных емкостях, ГЗУ).  Основным загрязняющим компонентом нефтешлама являются нефтепродукты.

· Отходы обратной промывки скважин при ПРС - образуется при подземном ремонте скважин. 

· Отработанные масла образуется при обслуживании автотранспорта, дизельных генераторов, а также производственного оборудования.
· Использованная тара химических реагентов – образуется в результате извлечения из нее соответствующего вида химического реагента по ходу технологического процесса и последующего опустошения тары. Представляет собой бочки железные с остатками химических элементов.

· Отработанные аккумуляторные батарей - образуются в процессе эксплуатации автотранспорта. Не пожароопасные, не взрывоопасные. Содержат свинец и электролит.  Электролит вызывает коррозию черных металлов (Справочник химика, т.5. М,. 1966), вызывает бурную коррозию с водой и образует токсичные газы (Справочник химика, т.5, М,. 1966). 

· Промасленная ветошь образуется из чистой ветоши после использования её в качестве обтирочного материала в процессе эксплуатации автотехники, добывающих скважин, насосов. Данные отходы характеризуются как пожароопасные, не взрывоопасные. 

· Отработанные масляные фильтры образуются в процессе эксплуатации автотехники. Промасленные фильтры и ветошь не обладает реакционной способностью.

· Иловый осадок (отходы очистных сооружений) – образуются от очистки сточных вод на установке КУОСВ-30.

· Тара из-под лакокрасочных материалов образуется в процессе выполнения малярных работ.

· Металлолом - по своим физическим и химическим свойствам не пожароопасен, нерастворим в воде, при хранении химически не активен. Металлолом образуется при монтаже и демонтаже технологического оборудования, а также при ремонте автотранспорта. Размещается на участке предприятия в специально отведенном месте. По мере накопления вывозятся специализированной организацией по договору.
· Отработанные шины - образуются в результате износа и потери товарных качеств в процессе эксплуатации спецтехникой и технологическим транспортом при различных грузоперевозках, при транспортном обслуживании основного производства, при технологических работах по эксплуатации объектов обустройства месторождений. Они заменяются новыми для поддержания автотранспорта в технически исправном состоянии. Нетоксичны. Состав отработанных пневматических шин: резина 76,0 %; металл 17,0 %; текстиль 7,0%. 

· Смешанные коммунальные отходы - представлены бумага, пластмассовые, стеклянные банки и бутылки, и пищевые отходы. Отходы нетоксичны. 

· Огарки сварочных электродов - образуются при использовании электродов для проведения сварочных работ, вследствие выгорания остаются различной величины огарыши негодные к дальнейшему использованию.  Состав (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(CО3)2) – 2-3, прочие – 1. 

· Отходы от эксплуатации офисной техники - образуется в результате износа, выхода из строя и потери товарных качеств в процессе эксплуатации: копировальной техники, коммуникационных устройств, видеотерминалов, кабелей, проводов, сетевых фильтров, розеток, вилок, коробок, носителей разных типов;

-Отработанные люминесцентные лампы- являются потолочные светильники, используемые для освещения производственных и бытовых помещений и/или уличные светильники (типа «кобра»), используемые для освещения территории предприятий и населенных пунктов.
Анализируя текущее состояния управления отходами в таблице 2.1 представлены сведение об объеме и составе, средней скорости образования (т/г), классификации (коды), способах накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления отходов на 2026г.

Таблица 2.1 – Сведение по управлению образованных отходов на 2026г
	№
	Вид отхода
	объем, 2026г
	Состав отхода
	средней скорости образования (т/год)
	классификации
	способы накопления и сбора
	транспортировки
	обезвреживания
	восстановления и удаления отходов

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Лактыбай

	1
	Коммунальные отходы
	25,338
	Бумага, пластмассовые, стеклянные банки

и бутылки, и пищевые отходы.
	25,338
	20 03 01
	Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено

производить раздельно в соответственно маркированные металлические контейнеры
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	2. 
	Отработанные шины
	0,021
	Синтетический каучук, сталь углеродистая, каучук СКТН
	0,021
	16 01 03
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	3. 
	Металлолом
	1,350
	железо металлическое
	1,350
	17 04 07
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	4. 
	Отработанные аккумуляторные батареи
	0,026
	Кислота серная, свинец, полимерные материалы
	0,026
	16 06 05*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	5. 
	Отработанные масла
	4,918
	Вода/масло минеральное, механические примеси
	4,918
	13 02 08*
	Собираются в специальные емкости, установленные на площадке, имеющей твердое покрытие и навес.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	6. 
	Промасленная ветошь
	0,167
	Вода/масло минеральное, текстиль
	0,167
	15 02 02*
	Накапливается в специальных металлических контейнерах
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	7. 
	Отработанные масляные фильтры
	0,010
	Вода/масло минеральное, картон
	0,010
	16 01 07*
	Накапливается в специальных металлических емкостях
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	8. 
	Нефтешлам
	576,449
	Нефтепродукт
	576,449
	05 01 03*
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	9. 
	Тара из-под химреагентов
	0,563
	Бумажные, металлические, полиэтиленовые
	0,563
	15 01 10*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	10. 
	Тара из под ЛКМ
	0,023
	Лакокрасочные материалы, уайт спирит, железо металлическое
	0,023
	08 01 11*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	11. 
	Отходы после ремонта скважин
	42,158
	Вода, химреагенты
	42,158
	05 01 03*
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	12. 
	Огарки сварочных электродов
	0,005
	Железо металлическое, сажа, диЖелезо триоксид
	0,005
	12 01 13
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	13. 
	Отходы орг техники
	0,625
	Вольфрам, олово, железо металлическое, цинк, сажа, латунь, стекло, полимер
	0,625
	20 01 36
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Временное складирование в закрытых помещениях, площадью 20м2.

Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	14. 
	Иловый осадок
	0,834
	Вода, взвешенные вещества, активный ил
	0,834
	19 08 16
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	Каратобе

	1
	Коммунальные отходы
	25,338
	Бумага, пластмассовые, стеклянные банки

и бутылки, и пищевые отходы.
	25,338
	20 03 01
	Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено

производить раздельно в соответственно маркированные металлические контейнеры
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	15. 
	Отработанные шины
	0,021
	Синтетический каучук, сталь углеродистая, каучук СКТН
	0,021
	16 01 03
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	16. 
	Металлолом
	1,350
	железо металлическое
	1,350
	17 04 07
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	17. 
	Отработанные аккумуляторные батареи
	0,026
	Кислота серная, свинец, полимерные материалы
	0,026
	16 06 05*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	18. 
	Отработанные масла
	4,918
	Вода/масло минеральное, механические примеси
	4,918
	13 02 08*
	Собираются в специальные емкости, установленные на площадке, имеющей твердое покрытие и навес.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	19. 
	Промасленная ветошь
	0,167
	Вода/масло минеральное, текстиль
	0,167
	15 02 02*
	Накапливается в специальных металлических контейнерах
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	20. 
	Отработанные масляные фильтры
	0,010
	Вода/масло минеральное, картон
	0,010
	16 01 07*
	Накапливается в специальных металлических емкостях
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	21. 
	Нефтешлам
	312,874
	Нефтепродукт
	312,874
	05 01 03*
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	22. 
	Тара из-под химреагентов
	0,563
	Бумажные, металлические, полиэтиленовые
	0,563
	15 01 10*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	23. 
	Тара из под ЛКМ
	0,023
	Лакокрасочные материалы, уайт спирит, железо металлическое
	0,023
	08 01 11*
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	24. 
	Отходы после ремонта скважин
	42,158
	Вода, химреагенты
	42,158
	05 01 03*
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	25. 
	Огарки сварочных электродов
	0,005
	Железо металлическое, сажа, диЖелезо триоксид
	0,005
	12 01 13
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	26. 
	Отходы орг техники
	0,625
	Вольфрам, олово, железо металлическое, цинк, сажа, латунь, стекло, полимер
	0,625
	20 01 36
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	Временное складирование в закрытых помещениях, площадью 20м2.

Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию

	27. 
	Иловый осадок
	0,834
	Вода, взвешенные вещества, активный ил
	0,834
	19 08 16
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов 
	Вывоз осуществляется согласно договору, обезвреживания отходов КТМ  не требуется 
	Вывоз по договору на утилизацию


Примечание: в 2026г не образуются отходы люминесцентных ламп.
2.2  Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

На данный момент система управления отходами на объектах ТОО «Казахтуркмунай» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами состоит из 4-х основных технологических этапов:

Образование отходов при производственных операциях и процессах. Источники образования отходов, как правило, находятся в пределах месторождений. Для первичного сбора отходов на территории имеются специально оборудованные площадки, на которых установлены от 2 до 7 металлических контейнеров, ящиков или баков для раздельного сбора отходов.

Сбор отходов. Вторым этапом технологического цикла является сбор и накопление отходов. На объектах ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

Временное хранение отходов на площадке для сбора и хранения отходов. При поступлении отходов на временную площадку для сбора и хранения отходов производится их контрольное взвешивание при приемке, по завершении процедуры взвешивания производится распределение отходов в большие ёмкости и контейнеры по видам. На территории площадки временного сбора и хранения отходов, накопление отходов допускается на срок не более 6 месяцев. Для временной площадки сбора и хранения отходов настоящей Программой предлагаются лимиты накопления отходов, с учетом всех источников их образования на территории месторождений ТОО «Казахтуркмунай».

Транспортировка отходов производства и потребления с производственных и жилых площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами.

Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).

Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.

При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.

Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам.

В настоящее время все отходы, образующиеся в ходе производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай», передаются согласно договору специализированной организации, которая занимается транспортировкой отходов. При транспортировке отходов должны соблюдаться требования ст 345 Экологического кодекса РК.



Следует отметить, для каждого вида отходов разработана паспорт отходов. 

Паспортизация проводиться согласно приказу МЭГиПР РК от 20.08.2021 года № 335 «Об утверждении формы паспорта опасных отходов». В паспорте отхода отражена следующая информация:

· Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов.

· Реквизиты образователя отходов.

· Местонахождение объекта.

· Происхождение отходов.

· Перечень опасных свойств отходов.

· Химический состав отходов.

· Рекомендуемые способы управления отходами.

· Необходимые меры предосторожности при управлении отходами.

· Требование к транспортировке отходов.

· Меры по предупреждению и ликвидации ЧС.

· Дополнительная информация.

Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 Количественные и качественные показатели на объектах ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области
	№ п/п
	Вид отхода
	Код отхода 
	Образование отходов тонн
	Сбор, накопление, временное размещение
	Место временного размещения
	Срок накопления
	Транспортирование
	Удаление (утилизация, обезвреживание или захоронение)

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	
	
	
	
	

	1. 
	Коммунальные отходы
	20 03 01
	50,676
	50,676
	50,676
	Сбор пищевых и твердо-бытовых отходов предусмотрено

производить раздельно в соответственно маркированные металлические контейнеры.
	На территории промышленной площадки в контейнере объемом 0,75 м3 в количестве 4 ед.
	при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток
	Перевозка ТБО осуществ-

ляется специальными машинами, исключающими

загрязнение окружающей

среды отходами. Подрядчик

приезжает через каждые 2-3 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)

	2. 
	Отработанные шины
	16 01 03
	1,166
	1,166
	1,166
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки, в специально отведенном месте с бетонированным основанием
	Не более 6 месяцев
	Перевозка отработанных

шин осуществляется специальными машинами, исключающими загрязнение

окружающей среды отходами. Подрядчик приезжает

через каждый 30 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	3. 
	Металлолом
	17 04 07
	2,35225
	2,35225
	2,35225
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории открытого склада для хранения металлолома
	Не более 6 месяцев
	Временное складирования до сдачи в специализированные организации, Передача в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	-

	4. 
	Отработанные аккумуляторы
	16 06 05*
	0,0651
	0,0651
	0,0651
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На гаражной территории, в отдельном закрывающимся боксе
	Не более 6 месяцев
	Перевозка отработанные

аккумуляторы осуществляется спе-

циальными машинами, ис-

ключающими загрязнение

окружающей среды отхо-

дами. Подрядчик приезжает

через каждый 30 дня
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	5. 
	Отработанное масло
	13 02 08*
	10,1992
	10,1992
	10,1992
	Собираются в специальные емкости, установленные на площадке, имеющей твердое покрытие и навес.
	На территории промышленной площадки в бочках объемом 200 л. в количестве 2 ед.
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, в специальных емко-

стях, емкости укладывают

так, чтоб избежать возмож-

ность пролива отхода, вы-

падения из кузова машины

при перевозке. Подрядчик

приезжает через каждый 30

дней по мере образования.


	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	6. 
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	0,4382
	0,4382
	0,4382
	Накапливается в специальных металлических контейнерах
	На территории промышленной площадки в специальных закрытых контейнерах
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, ветошь укладывается

так, чтоб избежать возмож-

ность выпадения из кузова

машины при перевозке.

Подрядчик приезжает через

каждый 15 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	7. 
	Промасленные фильтры
	16 01 07*
	0,0206
	0,0206
	0,0206
	Накапливается в специальных металлических емкостях
	На территории промышленной площадки в специальных закрытых контейнерах
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, ветошь укладывается

так, чтоб избежать возмож-

ность выпадения из кузова

машины при перевозке.

Подрядчик приезжает через

каждый 15 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	8. 
	Нефтешлам
	05 01 03*
	297,068
	297,068
	297,068
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	На территории промышленной площадки в специальных емкостях.
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, в специальных емко-

стях, емкости укладывают

так, чтоб избежать возмож-

ность выпадения из кузова

машины при перевозке.

Подрядчик приезжает через

каждый 15 дней.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	9. 
	Тара из-под химреагентов,
	15 01 10*
	-
	-
	-
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов, имеющей твердое покрытие и навес
	На территории открытого склада
	Не более 6 месяцев
	Временное складирование в специально отведенных местах, вместимостью Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	10. 
	Тара из под ЛКМ
	08 01 11*
	0,0692
	0,0692
	0,0692
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки в
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, в специальной емко-

сти, емкость укладывают

так, чтоб избежать возмож-

ность выпадения из кузова

машины при перевозке.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	11. 
	Отходы после ремонта скважин
	05 01 03*
	119,1
	119,1
	119,1
	Изымается и складируется в специальной металлическом емкости
	На территории промышленной площадки, где проводятся работы по КРС в емкостях объемом 25 м3 в количестве 2 ед.
	Не более 6 месяцев
	Транспортировка произво-

дится спецавтотранспор-

том, в специальных емко-

стях, емкости укладывают

так, чтоб избежать возмож-

ность выпадения из кузова

машины при перевозке.

Подрядчик приезжает через

каждый 15 дней.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	12. 
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	-
	-
	-
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки в
	Не более 6 месяцев
	Перевозка отработанных

шин осуществляется специальными машинами, исключающими загрязнение

окружающей среды отходами. Подрядчик приезжает

через каждый 30 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	13. 
	Отходы орг техники
	20 01 36
	-
	-
	-
	Собираются в специальных контейнерах для коммунальных отходов
	На территории промышленной площадки в
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)


	14. 
	Люминесцентные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*
	0,0145
	0,0145
	0,0145
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки в
	Не более 6 месяцев
	Перевозка 

осуществляется специальными машинами, исключающими загрязнение

окружающей среды отходами. Подрядчик приезжает

через каждый 30 дня.
	Передаются по

Договору со специализированной компании. 


	15. 
	Иловый осадок
	19 08 16
	0,307
	0,307
	0,307
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	Временное складирование в емкостях 2м3 каждая, количество – 4 шт.
	Не более 6 месяцев
	Временное складирование в емкостях 2м3 каждая, количество – 4 шт.

Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов
	Передаются по

Договору со специализированной компании. (на 2026год договор еще не заключен)



2.3 Анализ управления отходами 

Анализ данных на основе анализа управления отходами в динамике за последние три года свидетельствует о том, что принятая практика управления отходами по временному складированию в Компании соответствует требованиям ЭК РК и срок накопления отходов составляет не более 6 месяцев.

Также, в соответствии с требованиями ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Таким образом, Компания при выборе специализированных предприятий по сбору, транспортировке, восстановлению и удалению отходов производства и потребления на 2026 год, будет принимать во внимание требования статей 336 и 337 ЭК РК.

2.4 Основные проблемы в сфере управления отходами

В настоящее время в Актюбинской области отсутствуют компании, которые занимаются раздельным сбором, приемкой и переработкой отходов. Существующие на территории Актюбинской области полигоны коммунальных служб для ТБО не имеют сортировочных цехов и не осуществляют сбор и переработку поступающих отходов для использования их в качестве вторичного сырья. Утилизация коммунальных отходов на существующих муниципальных полигонах ТБО осуществляется устаревшими методами - путем размещения отходов на специализированной площадке, с послойным перекрытием грунтом. 

В области отсутствуют сортировочные комплексы для ТБО, а также комплексы для приема всех видов отходов, образующихся при производственно-хозяйственной деятельности, что вызывает большую сложность для всех предприятий.
2020 году была разработана и утверждена Министерством Экологии, Геологии и Природных ресурсов Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем Актюбинской области. Одним из мероприятий Дорожной Карты, запланированным к реализации на 2026 год является строительство цеха для сортировочных линий ТБО и установка многофункционального модуля закрытого типа с раздельным сбором мусора, также Дорожной картой предусмотрено привлечение частных инвестиций в сферу сортировки, утилизации и переработки отходов. Реализация мероприятий по запуску сортировочных линий значительно упростит процедуры управления отходами на производственных объектах Актюбинской области. 

В рамках реализации мероприятий Дорожной карты по проблемным экологическим вопросам, ежеквартально проводится совещание под председательством заместителя акима области.

2.5 Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов 
Одним из мероприятий для успешной реализации концепции по сокращению образования отходов является выбор квалифицированных поставщиков услуг. 

Для достижения этих целей Компанией проведена большая юридическая работа по установлению жёстких требований к подрядным организациям, осуществляющим работы по переработке нефтесодержащих отходов. В типовых договорах подряда на данные виды услуг подробно описаны требования к работам, к спецавтотранспорту, к персоналу, к лаборатории и отбору проб, к методам переработки и продукту переработки, к отчету по выполнению работ с ежеквартальной периодичностью и требованием подачи отчетности по завершении работ, с подробным описанием и приложением подтверждающих документов (товарно-транспортные документы, акты сверки, показания весовой, журналы, накладные, протоколы анализов, сертификаты аккредитации лабораторий, акты обследования, фото и видео материалы процесса работ (очистка, сбор, погрузка, транспортировка, переработка, передача продукта переработки и т.д.)).
Проблемы с образованием большого количества металлолома компания решает путем передачи его сторонним специализированным компаниям для последующей коммерческой реализации, исключая таким образом длительное накопление лома черных металлов на собственной площадке для временного сбора отходов. Металлолом, в настоящее время, разделен на виды - штанги, трубы НКТ, оборудование, легковес, и также по видам заключаются договоры с несколькими подрядными компаниями, для ускорения вывоза металлолома на реализацию, не допуская накопления. Металлолом проходит радиационный контроль и, после этого, в зависимости от вида, передается разным подрядным компаниям. Данное мероприятие помогает не допускать длительного накопления металлолома на временной площадке для сбора производственных отходов, и позволяет оперативно передавать металлолом подрядным компаниям для последующей реализации.
3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

3.1 Цель программы

Целью программы является постепенное сокращение объемов отходов посредством увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, а также использования услуг специализированных компаний по переработке и повторному использованию отходов.

3.2 Задачи программы

Задачи Программы – это определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода

Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

· Проведение анализа существующей системы обращения с отходами на объектах ТОО «Казахтуркумай» в Актюбинской области.

· Разработка мероприятий, направленных на уменьшение образования отходов, возможного увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, обеспечение экологически безопасного хранения отходов, минимизации воздействия отходов на окружающую среду; 

· Использование качественных услуг специализированных организаций, работающих в сфере обращения и управления отходами согласно природоохранному законодательству Республики Казахстан. 

Согласно статье 331 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI, субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи во владение лицам, осуществляющим операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Специализированные компании должны иметь лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности (выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов) (ст.336 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400- VI).

3.3 Целевые показатели программы

Согласно «Правилам разработки программы управления отходами», утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 целевые показатели Программы – это количественные (выраженных в числовой форме) и (или) качественные (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.) значения.

В ТОО «Казахтуркмунай» в процессе производственной, хозяйственной и иной деятельности образуется достаточно широкая номенклатура отходов производства и потребления.

Согласно Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI (ст.338, п.4), вступившему в действие 1 июля 2021 года, и новому классификатору отходов, действующему согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов», виды отходов относятся к опасным или неопасным. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

На месторождении ТОО «Казахтуркмунай» образуются опасные и неопасные отходы. Степень опасности и классификационные коды каждого вида отходов определены также согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

Количественные и качественные значения отходов

Как и ранее было указано, в результате производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай» фактически образовывается 14 наименований отходов.

В целом, базовые значения показателей (усредненные за три года), характеризующие текущее состояние управления отходами, и плановые значения отходов производства и потребления (основное и вспомогательное производство, технологически связанные работы/услуги подрядных организаций), представлены в таблице 2.2.

Количественные и качественные показатели реализации Программы управления отходами для объектов ТОО «Казахтуркмунай» на 2026г, определяющие на данном этапе ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на минимизацию и снижение негативного воздействия отходов предприятия на окружающую среду, сведены в таблицу «План мероприятий по реализации Программы управления отходами».

4. ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

ТОО «Казахтуркмунай» планомерно работает над минимизацией вреда окружающей среде и уделяет повышенное внимание вопросам снижения отходов производства и их утилизации. Концепция, принятая в ТОО «Казахтуркмунай» направлена на недопущение накопления отходов производства и потребления и стремление к 100% передаче всех вновь образующихся отходов специализированным подрядным компаниям для последующей их переработки и /или утилизации. 

Для реализации поставленных целей компанией поэтапно внедрены мероприятия по сбору и временному хранению отходов, начиная с раздельного сбора непосредственно на участках, в местах их образования, и до передачи отходов на переработку или утилизацию специализированным компаниям. В настоящее время, на каждой групповой установке отходы разделяются по видам и распределяются в специальные емкости и контейнеры, откуда уже в сортированном виде, поступают на площадку временного хранения. 

Основные направления и пути достижения поставленной цели по минимизации накопления отходов на территории производственного объекта и их раздельному размещению предполагают дооснащение площадки для временного сбора и хранения отходов дополнительным оборудованием, которое позволит уменьшить объемы некоторых видов отходов на площадке и переориентировать некоторые виды из отходов в материалы для вторичного сырья.

Также предлагается мероприятия, направленные для решения поставленных задач:

· Поиски и подбор специализированных компаний по переработке, повторному использованию, обработке отходов. Своевременное заключение договоров со специализированными организациями.

· Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

· Приобретение материалов по возможности в возвратной таре или таре, которую можно повторно использовать.

· Выключать искусственное освещение, если в нем нет необходимости.

· Уменьшить утечки и разливы.

· Предусмотреть процедуру повторного использования отходов.

· Размещение информационных баннеров на местах временного хранения отходов.

5. ОБОСНОВАНИЕ ЛИМИТОВ НАКОПЛЕНИЕ ОТХОДОВ

Согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами», обоснование и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов осуществляется в Программе управления отходами. ТОО «Казахтуркмунай» на сегодняшний день не имеет действующих полигонов, куда вывозятся отходы предприятия, нет необходимости запрашивать лимиты захоронения отходов. 

В качестве лимитов накопления отходов Программой приняты плановые значения объемов образования отходов производства и потребления.

В таблице «Лимиты накопления отходов» включены объемы отходов производства и потребления основного и вспомогательного производства, а также объемы отходов технологически связанных работ и услуг, осуществляемых привлекаемыми подрядными организациями на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай», поскольку они вывозят отходы с месторождений через площадку сбора и временного хранения отходов на участке. 

Расчеты лимитов накопления отходов произведен согласно Методикам, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Лимиты приняты согласно расчетам проекта ПУО.

Также в Программе представлены лимиты накопления отходов по разделам «Охрана окружающей среды» к техническим проектам на строительство скважин и при обустройстве месторождений, которые получают экологическое разрешение по упрощенному порядку в рамках проекта НДВ ТОО «Казахтуркмунай».

Лимиты накопления отходов ТОО «Казахтуркмунай».
Таблица 5.1 Лимиты накопления отходов ТОО «Казахтуркмунай» на месторождении Лактыбай на 2026г

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год

2025г
	Лимит накопления, тонн/год

2026г

	Всего:
	652,486
	652,487

	в т.ч. отходов производства
	627,149
	627,149

	отходов потребления
	25,338
	25,338

	                                                                     Опасные отходы 

	Нефтешлам 05 01 03* 
	576,449
	576,449

	Отходы обратной промывки скважин при ПРС 05 01 03*
	42,158
	42,158

	Отработанные масла 13 02 08*
	4,918
	4,918

	Отработанные масляные фильтры 16 01 07*
	0,010
	0,010

	Отработанные аккумуляторные батареи 16 06 05
	0,026
	0,026

	Промасленная ветошь 15 02 02*
	0,167
	0,167

	Использованная тара химических реагентов 15 01 10*
	0,563
	0,563

	Тара из-под ЛКМ 08 01 11*
	0,023
	0,023

	Отработанные люминисцентные лампы (20 01 21*)
	-
	-

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	0,005
	0,005

	                                                     Не опасные отходы
	 

	Отработанные пневматические шины 16 01 03
	0,021
	0,021

	Металолом 17 04 07
	1,350
	1,350

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	25,338
	25,338

	Отходы от эксплуататции оргтехники 20 01 36
	0,625
	0,625

	Иловый осадок 19 08 16 
	0,834
	0,834


Таблица 5.2 Лимиты накопления отходов ТОО «Казахтуркмунай» на месторождении Каратобе Южное на 2026г

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год

2025г
	Лимит накопления, тонн/год

2026г

	Всего:
	388,91
	388,91

	в т.ч. отходов производства
	363,57
	363,57

	отходов потребления
	25,338
	25,338

	Опасные отходы

	Нефтешлам 05 01 03*
	312,874
	312,874

	Отходы обратной промывки скважин при ПРС 05 01 03*
	42,158
	42,158

	Отработанные масла 13 02 08*
	4,918
	4,918

	Отработанные масляные фильтры 16 01 07*
	0,010
	0,010

	Отработанные аккумуляторные батареи 16 06 05
	0,026
	0,026

	Промасленная ветошь 15 02 02*
	0,167
	0,167

	Использованная тара химических реагентов 15 01 10*
	0,563
	0,563

	Тара из-под ЛКМ 08 01 11*
	0,023
	0,023

	Отработанные люминисцентные лампы (20 01 21*)
	-
	-

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	0,005
	0,005

	Не опасные отходы
	

	Отработанные пневматические шины 16 01 03
	0,021
	0,021

	Металолом 17 04 07
	1,350
	1,350

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	25,338
	25,338

	Отходы от эксплуататции оргтехники 20 01 36
	0,625
	0,625

	Иловый осадок 19 08 16
	0,834
	0,834


6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ТОО «Казахтуркмунай» для реализации Программы будет использовать собственные средства из утвержденного бюджета.

Расчетная потребность в средствах из собственного бюджета на реализуемые мероприятия в рамках Программы, представлена в Плане мероприятий по реализации Программы управления отходами на 2025г.


Уточненные объемы финансирования для реализации Программы будут определены при подготовке плана природоохранных мероприятий и формировании бюджета на соответствующий год.

7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План мероприятий включает организационные, экономические, научно- технические и другие мероприятия, результат реализации которых приведет к сокращению роста объемов образуемых отходов, постепенному сокращению накопленных отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей. 

План мероприятий по реализации программы управления отходами месторождении ТОО «Казахтуркмунай» на 2026г, как комплекс мероприятий, направленных на максимальное использование всех возможностей для предотвращения и минимизации образования отходов, представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1.1 - План мероприятий по реализации программы управления отходами (согласно ППМ)

	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект/ источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	 Срок выполнения 
	Объем финансирования, тыс. тенге

	7.1
	Заключение договоров по вывозу отходов производства и потребления со специализированными предприятиями
	м/р Лактыбай м/р Каратобе Южное
	-
	Упорядочение системы сбора и временного хранения отходов производства
	-
	Май-Декабрь
	2026г
	5700,0


Таблица 7.1.2 - План мероприятий по реализации программы управления отходами (дополнительно)

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный / количественный)
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы, тыс. тенге
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	2026 г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10

	1
	Внедрение  раздельного сбора перерабатываемых фракций ТБО (пластика, бумаги и картона, стекла),   по сокращению образования отходов
	Совершенствование  производственных процессов, в том числе за счет внедрения маоотходных технологий, рациональный закуп необходимых материалов  
	Приобретение необходимых емкостей для раздельного сбора отходов
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС


	По мере необхо-димости.
	500
	Собственные средства компании.

	
	Очистка (промывка) и повторное использование буровых и обсадочных труб.
	1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 

2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% 

	Предотвращение загрязнения земель
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	По мере необхо-димости.
	500
	Собственные средства компании.

	2
	Очистка жидких отходов обратной промывки скважин и повторное использование воды, очищенной до качества согласно ГОСТ 23732-79, в качестве добавок к тампонажным материалам 
	1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 

2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% 
	Предотвращение загрязнения земель
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	По мере необхо-димости.
	500
	Собственные средства компании.

	
	Отделение нефти и воды находящейся в нефтешламе, в отходах обратной промывки скважин при ПРС, с закачкой воды после очистки в пласт для поддержания пластового давления.
	1) Улучшение контроля реализации Программы/100%; 

2) Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами /100% 
	Предотвращение загрязнения земель
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	По мере необхо-димости.
	500
	Собственные средства компании.

	4
	Своевременное заключение договоров со специализирован

ной организацией на передачу отходов  для утилизации или захоронения
	Ориентировочно -3 компаний, которые имеют необходимые разрешительные документы
	Наличие подписанных договоров со специализированными организациями
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	Постоянно
	500
	Собственные средства компании.

	5
	Заключение договора со специализированной организацией, занимающейся переработкой и повторным использованием отходов
	Поиск специализированной организации, соответствующей всем критериям
	Наличие подписанного договора со специализированной организацией
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	Постоянно
	
	Собственные средства компании.

	6
	Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.


	1 специалист
	Сертификаты сотрудников
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	В течение года
	500
	Собственные средства компании.

	7
	Заключение договора с поставщиком, принимающим и повторно использующим свои тары из-под хим.реагентов
	Поиск поставщика, принимающиего и повторно использующего свои тары из-под хим.реагентов
	Наличие подписанного договора с поставщиком
	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер  ООС
	
	
	

	8
	Маркировка  площадок и мест временного размещения отходов информационными баннерами
	Информационные

баннеры
	Установление    информационных баннеров  с указанием полной информации об отходах и информации по обращению с отходами


	начальник отдела ОТТБ и ООС.

инженер ООС
	31.12. 2026 г.

  
	
	

	Итого:
	3000,0
	


8 МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ
ТОО «Казахтуркмунай» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях, а также выполняет операции по сбору и утилизации отходов, в лице специализированной организацией. (Договор со специализированными организациями определяется путем проведения открытого тендера. Все требования по законодательству РК к специализированной организации  будут отражены в технических заданиях при проведении тендера).

Подрядная организация вывозят буровые отходы с месторождения на собственный полигон, с последующим переработкой, химическим методом на специальной установке.

Альтернативные методы обезвреживания:

Физико-химический метод обезвреживания отходов бурения (буровой шлам и отработанный буровой раствор).

Физико-химический метод обезвреживания промышленных отходов, с применением строительной извести, целлюлозы, бентонита (гелеобразующий реагент), буретана (реагент А) является разработкой Уфимского Государственного Нефтяного Технического Университета «НИПИНефтегаз».

В процессе обезвреживания отходов физико-химическим методом используются следующие реагенты:

· строительная известь (ГОСТ 9179) -10-15% масс – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов и буровых реагентов Строительная известь применяется для приготовления растворов и бетонов, вяжущих материалов.

· бентонит –2-3% масс- гелеобразующий реагент ТУ 2164-006-41219638 «Глинопорошки для буровых растворов».

Бентонитом принято называть глину, содержащую не менее 70% минерала группы монтмориллонита. Монтмориллонит, это высокодисперсный слоистый алюмосиликат, в котором за счет нестехиометрических замещений катионов кристаллической решетки, появляется избыточный отрицательный заряд, который компенсируют обменные катионы, расположенные в межслоевом пространстве. Этим обусловлена высокая гидрофильность бентонита. При затворении бентонита водой она проникает в межслоевое пространство монтмориллонита, гидратирует его поверхность и обменные катионы, что вызывает набухание минерала. При дальнейшем разбавлении водой бентонит образует устойчивую вязкую суспензию с выраженными тиксотропными свойствами. Монтмориллонит обладает высокими катионообменными и адсорбционными свойствами.

Благодаря отмеченным выше свойствам, бентонит нашел широкое применение как вязко-гелеобразователь и понизитель фильтрации в приготовлении буровых растворов для бурения скважин и переходов, как связующее в формовочных смесях и железорудных окатышах, а также как гидроизоляционный и адсорбционный материал.

-целлюлоза-2-3% (опилки лиственных пород деревьев) –  структурообразователь;

-реагент А (Буретан) –0,05-0,06% ТУ 6-02-00209912-59-96- комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Водопоглощающее вещество, буретан или полимер акриламида АК 639 водопоглощающий.

Загрузка отходов для смешивания их с реагентами производится в специальный бункер или емкость, изготовленные из химически инертного материала, необходимого объема с перемешивающим устройством. На площадках перемешивание производится в мобильном перемешивающем устройстве HZS50 (производство Китай), состоящем из трех загрузочных бункеров, двухвального смесителя, устройства дозирования воды и реагентов, электронной системы и пневмосистемы.

Перед загрузкой буровых отходов в бункер или емкость, технологическим процессом предусматривается проведение процесса осушки отходов. Для этого буровые отходы, имеющие пастообразную фракцию и осадок образованный в процессе отделения воды из буровых растворов, смешиваются с отходами твердой фракции и распределяются ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени позволяющей осуществлять загрузку в бункеры. Параллельно с процессом осушки производится процесс сортировки завезенных отходов на предмет выявления в них посторонних отходов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.

Таким образом, из результатов исследований следует рекомендовать следующий оптимальный состав реагентов для обезвреживания буровых отходов:

· строительная известь (ГОСТ 9179) – 10-15% масс.

· целлюлоза – 2-3% масс.

· бентонит – 2-3% масс.

· реагент А – 0,05-0,06% масс.

· техническая вода-30% масс.

Карта процесса обезвреживания жидкого бурового раствора

Карта процесса обезвреживания жидкого бурового раствора выглядит следующим образом:

	Анализ состояния жидкого бурового раствора

	↓

	Отстаивание жидкого бурового раствора и отделение жидкости

	↓

	Осушка бурового осадка, образованного в процессе отделения воды

	↓

	Сортировка отходов

	↓

	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

	↓

	Равномерное перемешивание отходов с реагентами

	↓

	Обезвреживание отходов

	↓

	Вывоз обезвреженного материала


1. Анализ состояния жидкого бурового раствора.

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2. Отстаивание жидкого бурового раствора и отделение жидкости.

Удаление воды возможно только в количестве 20-25%, дальнейшее удаление не позволит перекачать раствор, он будет не текучим.

3. Осушка бурового осадка, образованного в процессе отделения воды.

Осадок, образованный в процессе отделения воды, смешивается с отходами твердой фракции и распределяется ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов до степени, позволяющей осуществлять загрузку в бункеры.

4. Сортировка отходов.

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.
5. Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость.

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

6. Равномерное перемешивание отходов с реагентами.

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

7. Обезвреживание отходов.

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

8. Вывоз обезвреженного материала.

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Карта процесса обезвреживания пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама.

Карта процесса обезвреживания пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама выглядит следующим образом:

	Анализ состояния пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

	↓

	Осушка пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

	↓

	Сортировка отходов

	↓

	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

	↓

	Равномерное перемешивание отходов с реагентами

	↓

	Обезвреживание отходов

	↓

	Вывоз обезвреженного материала


1. Анализ состояния пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2. Осушка пастообразного бурового раствора и пастообразного шлама

Пастообразные буровые отходы смешиваются с отходами твердой фракции, и распределяются ровным слоем по поверхности карт или секции. Затем при помощи спецтехники производится процесс перепахивания с целью высушивания отходов, до степени позволяющей осуществлять загрузку в бункеры.

3. Сортировка отходов

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.
4. Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

5. Равномерное перемешивание отходов с реагентами

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Для получения однородной массы предусматривается добавление воды из расчета 300л на 1 тонну отхода. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

6. Обезвреживание отходов.

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

7. Вывоз обезвреженного материала.

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Карта процесса обезвреживания твердого бурового шлама

Карта процесса обезвреживания твердого шлама выглядит следующим образом:

	Анализ состояния твердого бурового шлама

	↓

	Сортировка отходов

	↓

	Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

	↓

	Равномерное перемешивание отходов с реагентами

	↓

	Обезвреживание отходов

	↓

	Вывоз обезвреженного материала


1. Анализ состояния твердого бурового шлама

Анализ компонентного и качественного состава отхода определяется исходя из представленных данных, указанных в соответствующих разделах паспорта отходов или на основании проведенных анализов.

2. Сортировка отходов

Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом.
3. Загрузка отходов и реагентов в бункер или емкость

Загрузка отходов производится в специальный бункер или емкость, фронтальным погрузчиком. Реагенты подаются через устройства дозирования.

4. Равномерное перемешивание отходов с реагентами

Первоначально добавляют  опилки из расчета 20-30 кг на 1 тонну отхода, как структурообразователь,  затем добавляют бентонит из расчета 20-30 кг/тонну - гелеобразующий реагент, строительную известь (ГОСТ 9179) из расчета 100-150 кг/тонну – вяжущее вещество с высокой адсорбционной способностью для углеводородов буровых реагентов и в самом конце процесса перемешивания добавляется реагент А (Буретан) из расчета 0,5-0,6 кг/тонну – комплексообразующий реагент для связывания полициклических и ароматических углеводородов и нефтепродуктов. Для получения однородной массы предусматривается добавление воды из расчета 300л на 1 тонну отхода. После добавления реагентов в отходы, смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы.

5. Обезвреживание отходов

После перемешивания полученную массу размещают в отвалы или сливают в сборную емкость. Расчетное время обезвреживания – 3 суток.

6. Вывоз обезвреженного материала

После отверждения, обезвреженный материал вывозится на секцию готовой продукции для дальнейшего использования.

Продукт, образующийся в результате обезвреживания бурового шлама и раствора физико-химическим способом, пригоден для использования в строительстве, при прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей и может быть реализован сторонним потребителем. Продукт представляет собой минеральный гидрофобный порошок, который можно использовать в качестве добавки для асфальтобетонных смесей, а также в качестве конструктивных элементов автодорог, гидроперерывающих и дополнительных слоев земляного полотна.

Метод обезвреживания отходов при эксплуатации месторождения:

· Отработанные аккумуляторные батарей - образуются в процессе эксплуатации автотранспорта. Не пожароопасные, не взрывоопасные. Содержат свинец и электролит.  Электролит вызывает коррозию черных металлов (Справочник химика, т.5. М,. 1966), вызывает бурную коррозию с водой и образует токсичные газы (Справочник химика, т.5, М,. 1966). Складируются и хранятся в помещениях, оборудованных системой вытяжной вентиляции и по мере накопления передаются сторонней организации для утилизации
Этапы утилизации отработанных аккумуляторов. Утилизация отработанных аккумуляторов заключает в себе несколько этапов. На первом этапе источники энергии складируются в специальном отсеке, где происходит слив электролита для дальнейшей нейтрализации. Далее, на перерабатываемой линии происходит разрезание корпусов аккумуляторов батарей на более мелкие детали, которые затем помещают в дробильный аппарат. На выходе получаются мелкие гранулы, состоящие из компонентов батареи. Далее, полученные гранулы направляются на оснащённый магнитами конвейер. С его помощью стальные гранулы легко отделяются от прочих материалов и поступают в дальнейшую переработку. Затем происходит отделение пластика от прочих металлов. Для этого осколки помещают в ёмкости с водой и при помощи высокого давления вымываются тяжёлые металлы. Оставшийся пластик перерабатывают в гранулы для дальнейшей продажи. Оставшиеся от аккумуляторных батарей металлы при помощи плавки разделяются на свинец и медь (свинец расплавляется гораздо быстрее).

· Промасленная ветошь, отработанные масляные фильтры. Отработанные фильтры образуются в процессе эксплуатации автотехники, компрессорных установок, дизель генераторов, редукторов НПО. промасленная ветошь образуется из чистой ветоши после использования её в качестве обтирочного материала в процессе эксплуатации автотехники, добывающих скважин, насосов. Данные отходы характеризуются как пожароопасные, не взрывоопасные. Промасленные фильтры и ветошь не обладает реакционной способностью. Для временного размещения используется специальная ёмкость.

Меры предосторожности при обращении с этими отходами:

- хранение в строго отведенных местах;

- соблюдение мер противопожарной безопасности;

-  при возгорании применяют распыленную воду или пену.

Метод обезвреживания образующейся промасленной ветоши. Промасленная ветошь подлежит утилизации путем сжигания в специализированных печах. Это наносит меньший вред экологии, чем захоронение и более экономично, чем проведение мер противопожарной безопасности на свалках и полигонах. Утилизация ведется в несколько этапов. Емкости с помощью погрузчика подвозятся к печи, отходы загружаются в топку. Тряпье сжигается при температуре от 700 до 10000С, что обеспечивает полное уничтожение до образования пепла. Пепел выгружают из печи, закапывают или используют для стабилизации цемента. Утилизация предусматривает использование печи на газовом оборудовании разных конструкций.

· Отработанные масла - образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте, сепараторных установках продукта и т.д. Состав данного отхода следующий. Основная масса его представлена углеводородами - 97,95 %; механических примесей - 1,02 %; присадок - 1,03 % (ГОСТ 10541-78 Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия). Отработанные масла хранятся на территории предприятия с частичным использованием для редукторов станков - качалок и буровых насосов, при повторной подготовке нефти и последующим вывозом согласно заключенным договорам.

· Огарки сварочных электродов - образуются при использовании электродов для проведения сварочных работ, вследствие выгорания остаются различной величины огарыши негодные к дальнейшему использованию.  Состав (%): железо –    96-97; обмазка (типа Тi(CО3)2)  – 2-3, прочие – 1.

· Коммунальные отходы - Твердые бытовые отходы представлены пластиковыми емкостями, упаковочными материалами, бумагой, бытовым мусором, сметом из офисных помещений и прилегающих к ним территорий и т.д. Включают пищевые отходы. Отходы нетоксичны. По мере накопления они вывозятся на полигон сторонней организацией согласно заключенным договорам.

Метод обезвреживания образующихся коммунальные отходы. 
В мировой практике для утилизации и обезвреживания ТБО используют термические, химические, биологические и физико-химические методы.

Термические методы. Сжигание должно происходить при температуре более +850°С, т.к. именно при этих показателях происходит «дожигание» остатков отходов и частичная нейтрализация ядовитых веществ в выделяемом дыме. На начальном этапе вновь требуется предварительная сортировка отходов. Это происходит из-за того, что некоторые материалы при горении выделяют множество ядовитых веществ в атмосферу, отравляя не только природу, но и наше здоровье. Поэтому отходы предварительно перебирают, устраняют металлический мусор, отправляя его на переплавку, различные батарейки, пластик, аккумуляторы и прочее, резко снижая образование диоксинов и фуранов в процессе горения отходов. Мусоросжигание снижает общее количество объема мусора в 10 раз, снижая тем самым загрязнение отходами воды и почвы. Также процесс сжигания дает возможность одномоментной утилизации большого объема отходов, а это очень удобно на больших предприятиях и городах, т.к. позволяет прибегать к нему по мере поступления отходов.
Химические методы обезвреживания твердых отходов заключаются в добавлении к нейтрализуемой массе химических реагентов. В зависимости от типа химической реакции реагента с загрязнением происходит осаждение, окисление-восстановление, замещение, комплексообразование.

Биологические методы обезвреживания отходов находят все более широкое применение. Они основаны на способности различных штаммов микроорганизмов в процессе жизнедеятельности разлагать или усваивать в своей биомассе многие органические загрязнители. В процессе биообезвреживания происходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха продуктами гниения клеток микроорганизмов – сероводородом и аммиаком.

Биологическая очистка чаще всего используется для нейтрализации органических токсикантов и тяжелых металлов, а также азотных и фосфорных соединений в почвах и грунтах. Биологические методы можно условно подразделить на микробиодеградацию загрязнителей, биопоглощение и перераспределение токсикантов.

Физико-химические методы образуют наиболее представительную группу

методов обезвреживания отходов. При создании физических полей в пористых средах

начинают протекать одновременно множество физико-химических процессов.

Таблица 8.1 - Информация о рекомендуемых способов переработки, утилизации и мероприятия по предотвращению образования отходов
	№ п/п
	Вид отхода
	Классификации
	Рекомендуемый способ переработки, утилизации или удаления каждого вида образующихся отходов
	Мероприятия по предотвращению образования отходов путем сокращение количества образуемых отходов

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нефтешлам
	01 05 05*
	Метод отстаивания
отделение нефти и воды находящейся в нефтешламе.

Повторенное направление нефти на переработку.

Закачка воды после очистки в пласт для поддержания пластового давления

Передача нефтешлама на полигон

Термическая десорбация используется для уничтожения углеводородной составляющей. Этот метод наиболее эффективен в удалении органической составляющей отходов, уменьшает объем и мобильность неорганической составляющей – солей и металлов. Этот метод осуществляется в печах различных конструкции при температурах 800 0С.

Преимущества метода:

- Уменьшение объема отходов

- Экономическая рентабельность

- Объем золы в 10 раз меньше исходного продукта

- Эффективность обезвреживания.


	Нефтешлам - комплекс физико-химической смеси, которая состоит из высокообводненной нефти с увеличенным содержанием солей, а также твердых веществ, таких как оксиды металлов.

Переработка или утилизация нефтешлама является важной экологической и экономической задачей. 

Данный момент в РК работает компания ТОО «Нефтехимическая Компания «KazHimProm».
При использовании технологии и установки компании, заказчику возвращается не менее 50-60% нефти, находящейся в нефтешламе. Из оставшихся 40-50% выделяет и осветляет пластовую воду, и лишь 5-10% вывозится  на полигон для утилизации.  Из процентной показателей мы видим, что заказчик получает не только экономическую прибыль но и не загрязняет окружающую среду, что на данный момент сопутствуются огромными штрафами.

	2
	Отходы обратной промывки скважин при ПРС
	10 05 99
	Метод отстаивания
отделение воды находящейся в отходах обратной промывки скважин при ПРС.

Закачка воды после очистки в пласт для поддержания пластового давления

Передача отходов на полигон.

Установка коагуляции и флокуляции предназначена

для переработки жидких или пастообразных производственных отходов и производственных

сточных вод. Установка коагуляции и флокуляции представляет собой рабочую емкость с

комплектом бункеров с дозаторами для химических реагентов. Для достижения необходимого

качества очистки установка дополнена песочным фильтром. Песочный фильтр позволяет получать

стабильное качество перерабатываемой жидкости.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов

	3
	Отработанные масла
	13 02 08*
	Отработанные масла не подлежат повторному использованию так как масло теряет свой физико-химические свойства и имеют механические примеси. 

Физико-химическтй метод. Для удаления основных загрязняющих веществ в жидких 

производственных отходах и производственных сточных водах проводят такие этапы 

технологической обработки, как, обезвреживание химическими реагентами и проходит 

фильтрацию песком на Установке коагуляции и флокуляции (далее – УКФ).
	В специализированных пунктах приема отработанное масло подвергается обработке, вследствие чего получается новый продукт с заданными свойствами. Та часть отработки, которая не подлежит восстановлению, транспортируется на большие производственные участки, где применяется как дешевое горючее.

Сдать отработанное масло в подобный пункт – это, во-первых, позволит защитить окружающую среду от загрязнения, во-вторых, принесет немалый материальный достаток.

	4
	Использованная тара химических реагентов
	07 07 99
	Повторное 15 % использование тары для производственных нужд. 

Переработка отходов пластмасс пиролизом,

в результате которого из пластмассовых отходов при 425 °С и давлении 20 МПа получают топливо, на 95 % состоящее из жидких углеводородов и на 5 % из горючего газа
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов

	5
	Отработанные аккумуляторные батарей
	16 06 05*
	Данный вид отходов повторно не используется. 

Гидрометаллургический способ

Сложный многоступенчатый процесс из аккумуляторов извлекается порядка 96% компонентов, которые успешно используются в дальнейшем для изготовления новых батарей.
	Аккумуляторные батареи  служат более 3 лет с момента установки, нужно  проводить техническое обслуживание минимум 1 раз в год. Продлить срок службы позволяет своевременное, эффективное и качественное техническое обслуживание автомобиля, соблюдение условий эксплуатации батареи.

Особенности утилизации аккумуляторов:

Технология переработки отработанных аккумуляторных батарей в большинстве случаев заключается в механическом разрушении корпуса устройства, после чего электролит сливается, чтобы свести к минимуму вероятность загрязнения окружающей среды токсичными веществами. Все составляющие сортируются и отправляются на дальнейшую переработку в качестве вторсырья, которое идёт чаще всего на производство новых АКБ. В качестве основных продуктов, которые впоследствии используются в качестве вторичного сырья, стоит выделить

· медь,

· сталь,

· свинец,

· пластик,

· электролит (серная кислота, щёлочь).

Пластик, из которого изготавливался корпус, пропускается через специальные дробильные аппараты, измельчающие его до состояния гранул.

После процедуры магнитной сепарации из полученной смеси удаляются все металлические включения.

Для удаления немагнитных материалов (меди, свинца) используется технология гидродинамического отделения веществ тяжёлых фракций от лёгких под действием струи воды высокого давления при помощи специальных форсунок.

	6
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Данный вид отходов повторно не используется.
Термическая десорбация используется для уничтожения углеводородной составляющей. Этот метод наиболее эффективен в удалении органической составляющей отходов, уменьшает объем и мобильность неорганической составляющей – солей и металлов. Этот метод осуществляется в печах различных конструкции при температурах 800 0С.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по удалению отходов

	7
	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*
	Данный вид отходов повторно не используется. 

Термическая десорбация используется для уничтожения углеводородной составляющей. Этот метод наиболее эффективен в удалении органической составляющей отходов, уменьшает объем и мобильность неорганической составляющей – солей и металлов. Этот метод осуществляется в печах различных конструкции при температурах 800 0С.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по удалению отходов

	8
	Иловый осадок (отходы очистных сооружений)
	19 08 16
	Данный вид отходов повторно не используется. 
Захоронение на специализированном полигоне 
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов

	9
	Тара из-под лакокрасочных материалов
	08 01 11*
	Данный вид отходов повторно не используется. 

Термическая обработка. Передача на металлолом
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов

	10
	Лом черных металлов
	02 01 10
	30% металла повторно используется для производственных нужд.

Продажа на металлолом согласно внутренних Правил складирования хранения реализации металлолома
	Лом черных металлов принимают многие перерабатывающие компании, это ценный источник вторичного сырья.

После переработки из него производят разные продукты, которые можно использовать во многих сферах хозяйства.



	11
	Отработанные шины
	16 01 03
	Данный вид отходов повторно не используется. Переработка резины пиролизом,

в результате которого из пластмассовых отходов при 425 °С и давлении 20 МПа получают топливо, на 95 % состоящее из жидких углеводородов и на 5 % из горючего газа
	Существует метод утилизации отработанных шин:
·  Использовать шины как топливо и получать дешевое тепло. В Европе есть ТЭЦ, работающие на шинах, выходящий дым обезвреживается.
·  Использование пиролиза для сжигания. В ходе такого процесса не образуются токсины, и тепловая энергия идет на технологические процессы.
·  Использовать как вторичное сырье. Из части старых шин изготавливают новые, а другая часть идет на покрытие дорог.

Cрок использования автомобильных шин влияет еще и их качество. При покупке  дешевых китайских шин- срок годности не более двух лет, фирменная резина может эксплуатироваться более пяти сезонов. Увеличения срока службы шин, сокращение количества образуемых отходов.

	12
	Коммунальные отходы
	20 03 01
	Разделение отходов на бумажные, пищевые, пластик, стекло.

Захоронение на специализированном полигоне.
	Передача с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов


ТОО «Казахтуркмунай» в Актюбинской области на месторождениях осуществляет следующие мероприятия для достижения целей Программы:
 В целях сокращения образования отработанных ламп предприятие проводит мероприятие поэтапного перехода на энергосберегающие лампы и исключение использования искусственного освещения в светлое время суток и электронный документооборот.
  В целях сокращения образования макулатуры предприятие переходит на электронный документооборот, и минимизирует бумажный документооборот в своей деятельности.

Для достижения данной задачи проводятся инструктажи, обучения и разъяснительные работы с сотрудниками предприятия.
В целях дальнейшей переработки и утилизации отходов на предприятии осуществляется раздельный сбор отходов.

9 Инвентаризация объектов накопления отходов
Таблица 9.1 Накопления отходов на месторождений Лактыбай ТОО «Казахтуркмунай».
	
	Наименование
	Объем
	Количество
	Сроки складирования
	Местонахождение
	Вывоз

	1
	Контейнер для сбора нефтесодержащих отходов
	8 м3
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО SINEKO 

	2
	Контейнер для сбора отработанных АКБ (- Отработанных аккумуляторов

- Отработанных шин

- Промасленных фильтров

- Тара из-под химреагентов

- Тара из под ЛКМ

- Отходы орг. техники)
	20фут
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ

	3
	Контейнер для сбора коммунальные отходы (ТБО и илового осадка) 
	1,1м3 - 2шт ЦППС,

1,1м3- 2шт вахтовый поселок,
	4шт
	В летний период – ежедневно, в зимний период 1раз в 3дня
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	4
	Контейнер для сбора промасленной ветоши
	1,1м3
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	5
	Площадка для сбора металлолома. Металлолом реализуется согласно внутренних «Правил складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов ТОО «Казахтуркмунай»
	-
	-
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	-

	6
	Контейнер для огарки сварочных электродов 
	1 фут
	1шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	7
	Емкость для сбора отработанных масел 
	200л
	2шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	8
	Емкость для сбора отходов обратной промывки скважин при КРС 
	25м3
	1шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	Вывозится по мере накопления на полигон 


Таблица 9.2 Накопления отходов на месторождений Каратобе Южное ТОО «Казахтуркмунай».

	
	Наименование
	Объем
	Количество
	Сроки складирования
	Местонахождение
	Вывоз

	1
	Контейнер для сбора нефтесодержащих отходов
	8 м3
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО SINEKO 

	2
	Контейнер для сбора отработанных АКБ (- Отработанных аккумуляторов

- Отработанных шин

- Промасленных фильтров

- Тара из-под химреагентов

- Тара из под ЛКМ

- Отходы орг. техники)
	20фут
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ

	3
	Контейнер для сбора коммунальные отходы (ТБО и илового осадка) 
	1,1м3 - 2шт ЦППС,

1,1м3- 2шт вахтовый поселок,
	4шт
	В летний период – ежедневно, в зимний период 1раз в 3дня
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	4
	Контейнер для сбора промасленной ветоши
	1,1м3
	1 шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	5
	Площадка для сбора металлолома. Металлолом реализуется согласно внутренних «Правил складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов ТОО «Казахтуркмунай»
	-
	-
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	-

	6
	Контейнер для огарки сварочных электродов 
	1 фут
	1шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	7
	Емкость для сбора отработанных масел 
	200л
	2шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	ТОО ЭкоПромKZ 

	8
	Емкость для сбора отходов обратной промывки скважин при КРС 
	25м3
	1шт
	Не более 6 мес
	Месторождение Каратобе Южное 
	Вывозится по мере накопления на полигон 
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1-3aKpbITbIi MaTepuarnbHbI cKnag, 11-CnuBHas acTtakaga 21-BogHas HacocHas n eMKocTH
2->Kunowm komnnekc 12-AnnapatHbiii 610K cnyTHYKa 22-EmkocTu neHbl 1 Boabl

3-Konogubl aHTUCENTUKM 13-EmKoCTb ropusoHTansHas 100m®  23-Emkoctn FCM

4-CBapOYHbIi NYHKT 14-El-16 apeHaxHasi EMKOCTb 24-llInamoHakonuTenb

5-Y3en nycka wapos 15-CnyTHuUK 25-PBC

6-KoTen ropsiyen Bogbl 16-Hedprerazocenapartop 26-Cseun H-25, 15m. BbIC. HU3. gaBn.
7-HedTeHanmBHaga actakaga 4eq. 17-Iasocenapatop 27-HedpreHanmsHas actakaga,V=40m?3
8-BHelwHsa HacocHas 18-I'eHepaTopsbl 28-lNeyb nogorpesa HedTN Ha rase
9-HedteHanmBHaga actakaga 2eq. 19-OnepaTopHas nabopaTopus 29-Monga nogsemHon unbTpauum
10-A3C 20-TexHornorunyeckas HacocHas
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B Touka oT60opa Npobbl NoYBLI m Touka oTbopa npobbl NOA3EMHbIX BOA

n Toyka pagmaumoHHOro 3amepa

Puc. 3.1. KapTa-cxema pacnonoxeHusa UCTOYHUKOB BbiopocoB. YIMH INakTbioan.




Рис.9.1 План–схема накопления отходов на месторождении Лактыбай 2024 год

1.Контейнер для сбора нефтесодержащих отходов 8 м3 1 шт. Вывозится по мере накопления на полигон ТОО SINEKO для дальнейшей утилизации методом термической обработки.

2.Контейнер 20 фут. 1 шт. для сбора:

- Отработанных аккумуляторов

- Отработанных шин

- Промасленных фильтров

- Тара из-под химреагентов

- Тара из под ЛКМ

- Отходы орг. техники

Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации.

3.Контейнер 1,1 м3 2 шт. на территории УПН, 4 шт. на территории вахтового поселка для сбора ТБО и илового осадка. Вывоз производится в летний период ежедневно, в зимний период 1 раз в 3 дня на полигон ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации.

4. Контейнер 1,1 м3 1 шт для сбора промасленной ветоши. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации методом термической обработки.

5. Площадка для сбора металлолома. Металлолом реализуется согласно внутренних «Правил складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов ТОО «Казахтуркмунай» 

6. Контейнер 1 фут. 1 шт. для сбора Огарки сварочных электродов. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ.

7. Емкость для сбора 200л. 2 шт. отработанных масел. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей переработки.

8. Емкость 25 м3 1 шт. для сбора отходов обратной промывки скважин при КРС. Вывозится по мере накопления на полигон
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Puc. 3.3.2. TexHonornvyeckas cxema YIHI 10. KapaToGe.





Рис.9.2 План-схема накопления отходов на месторождении Каратобе Южное 2024 год

1.Контейнер для сбора нефтесодержащих отходов 8 м3 1 шт. Вывозится по мере накопления на полигон ТОО SINEKO для дальнейшей утилизации методом термической обработки.

2.Контейнер 20 фут. 1 шт. для сбора:

- Отработанных аккумуляторов

- Отработанных шин

- Промасленных фильтров

- Тара из-под химреагентов

- Тара из под ЛКМ

- Отходы орг. техники

Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации.

3.Контейнер 1,1 м3 2 шт. на территории УПН, 4 шт. на территории вахтового послека для сбора ТБО и илового осадка. Вывоз производится в летний период ежедневно, в зимний период 1 раз в 3 дня на полигон ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации.

4. Контейнер 1,1 м3 1 шт для сбора промасленной ветоши. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей утилизации методом термической обработки.

5. Площадка для сбора металлолома. Металлолом реализуется согласно внутренних «Правил складирования, хранения и реализации лома и отходов черных и цветных металлов ТОО «Казахтуркмунай» 

6. Контейнер 1 фут. 1 шт. для сбора Огарки сварочных электродов. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ 

7. Емкость для сбора 200л. 2 шт. отработанных масел. Вывозится по мере накопления на пром. площадку ТОО ЭкоПромKZ для дальнейшей переработки.

8. Емкость 25 м3 1 шт. для сбора отходов обратной промывки скважин при КРС. Вывозится по мере накопления на полигон

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI; 

2. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»; 

3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; 

5. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами». [image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9]
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