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1АННОТАЦИЯ
Цель работы - Разработка Проекта норматива допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ объектов ТОО «Казахтуркмунай», поступающих с производственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами с новых вахтовых городков месторождения Лактыбай и Южное Каратобе. 
На месторождениях Лактыбай и Каратобе очистка бытовых сточных вод на новых вахтовых поселках осуществляются на станциях биологической очистки сточных вод типа БИО-С-П-35, производительностью 35 м3/сут каждая.
По месторождению Лактыбай объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод на поля испарения составляет 1,46 м3/час; 35 м3/сут; 12,775 тыс. м3/год. 
Общий сброс загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Лактыбай – составляет  6,784т/год.
По месторождению Каратобе Ю объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод на поля испарения составляет 1,46 м3/час; 35 м3/сут; 12,775 тыс. м3/год.. 
Общий сброс загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Каратобе Южное – составляет 6,227т/год. 
Конечный срок достижения нормативов допустимых сбросов по объектам ТОО «Казахтуркмунай», расположенных в Актюбинской области – 2026 год. 
Проект Нормативов -допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ по объектам ТОО «Казахтуркмунай», расположенных в Актюбинской области разработан на 2026г.





ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ (НДС) ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА НОВЫЕ ВАХТОВЫЕ ГОРОДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ» НА 2027Г.
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Проект нормативов предельно-допустимых сбросов по Актюбинской области на новые вахтовые городки месторождений ТОО «Казахтуркмунай» на 2026г. разработан службой экологии Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» на основании договора с ТОО «Казахтуркмунай».
В соответствии с природоохранными нормами и правилами Республики Казахстан нормативы-допустимых сбросов (НДС) сточных вод устанавливаются в целях предотвращения загрязнения водных объектов от загрязнения.
При выполнении настоящей работы были использованы следующие нормативные документы:
· Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-IV;
· Водный Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II;
· Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду (приложение к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63);
· Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
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3. [bookmark: _Toc119941373]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
[bookmark: _Toc119941374]3.1 Общие сведения о производственной деятельности оператора объекта	
Основным видом деятельности предприятий ТОО «Казахтуркмунай» является разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).
Деятельность ТОО «Казахтуркмунай» направлена на добычу и подготовку углеводородного сырья. 
ТОО «Казахтуркмунай» осуществляет промышленную разработку следующих месторождений в Актюбинской области: 
- Месторождение Лактыбай 
- Месторождение Южное Каратобе. 
Оба месторождения в административном отношении находятся в Байганинском районе. Расстояние между двумя месторождениями 30 км. Ближайший населенный пункт п. Жаркамыс находится в 5 км от месторождения Южное Каратобе. Расстояние до областного центра г. Актобе – 330 км.
	Наименование данных
	На момент составления проекта

	1. Наименование предприятия
	ТОО «Казахтурмунай»

	2. юридический адрес оператора, фактический адрес расположения объекта, электронный адрес, контактные телефоны, факс
	ТОО «Казахтуркмунай»
Республика Казахстан, 030012, г.Актобе
проспект Санкибай батыра, 173/1
тел: +7 (7132) 241-712        

	3. бизнес-идентификационный номер (БИН) или индивидуально-идентификационный номер (ИИН);
	980240003816

	4. Вид основной деятельности
	Разведка, добыча, разработка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья (нефть).

	5. Форма собственности
	Государственная, ТОО

	6. Количество промплощадок 
	2

	7. Название водного объекта (с указанием бассейна) и участка недр, принимающего сточные воды оператора и граничащих с ним характерных объектов; категория водопользования; мест водозабора, зон отдыха и купания, других операторов, сельскохозяйственных угодий;
	отсутствуют (сброс сточных вод, прошедших очистку, осуществляется на рельеф местности);
категория водопользования - сброс сточных вод в поверхностный пруд – накопитель (пруд – испаритель), места водозабора, зон отдыха и купания отсутствуют.

	8. Карта-схема оператора с указанием очистных сооружений, мест выпусков, фоновых и контрольных створов, мониторинговых и наблюдательных скважин
	Карта-схема очистного сооружения приложена в приложении 1.

	[bookmark: _Hlk120542443]9. Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта, характерных объектов
	Ситуационный план района с указанием водоохранной зоны в районе объекта приложен в приложении 2.

	10. Категория оператора, определяемая в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК.
	Согласно решению по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – 1 категория




[image: Рис]
Рисунок 3.1 - Обзорная карта
[bookmark: _Toc101456132]3.2 Карта-схема объекта и ситуационная карта-схема района
Карта-схема и ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта представлены в приложении 1 и 2.
[bookmark: _Toc101456133]3.3 Категория оператора
Согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» уполномоченным органом в области охраны окружающей среды для предприятия определена 1-категория. Удостоверяющий документ в приложении 3.

3.4 Климатическая характеристика района размещения предприятия
Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Самое холодное время года — январь и февраль, когда температура опускается до -30-350С. Зимой наблюдается продолжительный период морозной погоды, который начинается примерно в середине декабря. Период морозной погоды продолжается до середины марта.
Лето сухое, жаркое, безоблачное и продолжительное, температура поднимается до +30+400С. Солнечное сияние летом продолжается от 10 до 12 часов в сутки, зимой соответственно 5-6 часов. За год составляет 2600-2700 часов. Устойчивый переход температуры через +150С (условное начало лета) наступает во второй половине первой декады мая, а осенью этот переход совершается в середине сентября. Средняя температура летних месяцев составляет +22 +240С.
Безморозный период длится 165-170 дней. В последней декаде сентября возможны умеренные заморозки как воздуха, так и почвы. Отмечаются морозные погоды при температуре воздуха ниже -25 и ветре более 6 м/с. В особо морозные зимы температура опускается до -400С.  
Климатические характеристики от РГП «Казгидромет» по МС представлены в таблицах 3.1-3.3.

Таблица 3.1 - Общая климатическая характеристика
	Наименование
	МС Караукельды

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год
	+30,3 °С

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год
	-14,4 °С

	Скорость ветра, повторяемость превышения который за год составляет 5%
	9 м/с

	Количество осадков за год, мм (холодный период XI-III)
	159 мм

	Количество осадков за год, мм (теплый период XI-III)
	98 мм

	Среднее число дней с пыльной бурей
	5 дней




Таблица 3.2 – Средняя температура воздуха за месяц и за год, °С
	Наименование
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	МС Карауылкелди
	-12,4
	-11,8
	-4,6
	8,4
	16,5
	22,2
	24,4
	22,8
	15,6
	6,1
	-2,1
	-8,8
	6,4



Таблица 3.3 – Повторяемость (%) направлений ветра и штилей, роза ветров
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	10
	13
	17
	17
	11
	12
	11
	9
	15
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4. [bookmark: _Toc119941375]
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
4.1 [bookmark: _Toc119941376]Краткая характеристика технологии производства, технологического оборудования, используемого сырья и материалов, влияющих на качество и состав сточных вод 
Месторождение Лактыбай 
УПН «Лактыбай» предназначен для подготовки потока добываемой продукции, поступающей со скважин месторождения Лактыбай и отсепарированной нефти с УПН «Ю.Каратобе».
Подготовка сырья на УПН предусматривает доведение поступающей газожидкостной смеси до товарной кондиции для дальнейшей подачи в нефтепровод Лактыбай-Кенкияк и в дальнейшую систему Западного филиала АО «КазТрансОйл».
На входе в цех установлена автоматизированная замерная установка «Спутник - АМ40-8-400», обеспечивающая поочередный индивидуальный замер дебита жидкости и газа каждой скважины №27, 32, 34, 37, 40, 41, 43, 45 Оперативный замер, газожидкостной смеси отдельно взятой скважины производится на замерном НГС. Где дебит жидкости и газа учитывается через измерительный преобразователь Сапфир 22ДГ, который все параметры фиксирует аппаратный блок спутника «Сириус» (замер производится с периодичностью - 24 часов на каждую скважину). Показания параметров, фиксируется по месту операторами пульта управления на УПН «Южный Каратобе» для записи в оперативный журнал.
Продукция остальных скважин объединяется и общим потоком направляется на площадку нефтегазового сепаратора НГС-1 на первую ступень сепарации.
Нефть из нефтегазового сепаратора НГС-1 направляется на отстойник -100м3, где выделяется остаточный газ и сбрасывается на свечу. После отстойника дегазированная нефть 4 раза в сутки насосами ЦНС 38-44 подается в технологический резервуар РВС-1000 №1 и РВС-2000м3 №2. Товарными операторами производится, замеры уровня измерительной рулеткой с лотом после каждого приема нефти в резервуары и по градуировочной таблице высчитываются объёмы принятой жидкости в вертикально-стальные резервуары. Послее фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале для учёта суточной добычи нефти. 
На технологическом резервуаре РВС-2000 №2 на отметке – 6 м. от дна имеется переливная труба Ø159мм., по которой отстоявшаяся нефть перетоком направляется в резервуар РВС-1000 №1. При необходимости после наполнения в РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 для доведения нефти до кондиции, нефть из резервуара перекачивается насосами ЦНС-38-44 через печи подогрева ППНП-063. Далее, подогретая нефть с температурой до 40-550С и доведенная до кондиции после отстоя перекачивается на товарные резервуары, находящиеся в Кенкияк. Выделившаяся незначительная подтоварная вода из РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 сбрасывается в шламонакопитель. Сброс дренажа со всех площадок производится в дренажную систему. Товарными операторами делается замеры рулеткой с лотом и по градировочной таблице высчитывается, объёмы сброшенной подтоварной воды и фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале.
Транспортировка кондиционной нефти, из резервуара РВС-1000№1 и РВС-2000 №2, перекачивается в пункт сдачи нефти (НПС) на ЛНДС Кенкияк насосами внешней откачки ЦНСн 60-231. 
Перед откачкой из резервуаров РВС-1000№1 и РВС-2000 №2 товарными операторами замеряются начальный уровень нефти в откачиваемом резервуаре, и замеряется уровень нефти в резервуаре после завершения откачки. Все данные между начальным и конечным уровнем нефти в резервуарах вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале. Так же фиксируются в ежедневном оперативном журнале операторами пульта управления объем принятой нефти на резервуары НПС «Кенкияк». И вычитывается разница откаченной нефти с УПН «Лактыбай» и принятой на НПС «Кенкияк».
Выделившийся газ после сепаратора НГС-1 поступает последовательно в вертикальный газосепаратор ГС, далее по газопроводу поступает на собственные нужды котельной «Еренсан», печь подогрева ППНП1-0,65/0,63, газогенератор. Оставшийся попутный газ поступают на компрессорную станцию, откуда производится транспортировка попутного газа по распределительному газопроводу 1 категории «УПН Лактыбай- УПН Каратобе Южное», диаметром 108мм и протяженностью 29,234 км для дальнейшего использования на газопоршневые электростанции. Система транспорта попутного газа с УПН Лактыбай до УПН Каратобе Южное включает в себя:
- Газопровод, протяженностью 694 метра и Ǿ219мм, от УПН Лактыбай до компрессорной станции;
- Компрессорная станция, обеспечивающая компримирование попутного газа и его транспорт на площадку ГПЭС месторождения Каратобе Южное. Компрессорная станция включает в себя: 
а) компрессорная установка 2ГП-2-8/2,5-13УХЛ4 
б) компрессорная установка МКС-2ГМ4-12/2,5-13С 
Источник АГП – 150С на компрессорной станции, действующий в течении 2010-2011гг., в начале 2012г. был демонтирован по техническим причинам.
Месторождение Каратобе Южное
Малообводненная нефтегазовая смесь от нефтедобывающих скважин №63, 64, 66, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 27, 50, 52 нефтяного месторождения Ю.Каратобе поступает по выкидным трубопроводам Ø114х6мм на площадку УПН «Южный Каратобе» потоками через автоматизированную групповую установку АГЗУ для поскважинного замера дебита скважин на «Спутник» АМ 40-8-400. Оперативный замер газожидкостной смеси отдельно взятой скважины производится на замерном НГС. Где дебит жидкости учитывается через корриолисовый массомер Enderess +Hauser 83 Promass DN80, а дебит газа учитывается через вихревой расходомер счетчик газа Enderess +Hauser 65 (замер производится с периодичностью - 24 часов на каждую скважину), Показания параметров фиксируется по месту операторами пульта управления на УПН «Южный Каратобе» для записи в оперативный журнал.
Далее по автономным коллекторам Ø219х10мм на вход в нефтегазовые сепараторы НГС I-ой ступени сепарации.
После первичной сепарации нефть подается в горизонтальные отстойники – буферные емкости ОНГ объемом 100м3. Буферная емкость (типа ГЭЭ-100-1-И) является по сути своей отстойником и двухфазным сепаратором для отделения газа от нефти, поступающей от НГС. После дегазированная нефть 5 раз в сутки насосами ЦНСн 38-44 подается в технологические резервуары РВС-1 V=400 м3, РВС-2 V=2000 м3, РВС-3 V=2000 м3. Товарными операторами производится, замеры уровня измерительной рулеткой с лотом после каждого приема нефти в резервуары и по градуировочной таблице высчитываются объёмы принятой жидкости в вертикально-стальные резервуары. После фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале для учёта суточной добычи нефти. 
Подготовка товарной нефти происходит путем нагрева нефти. Для повышения температуры нефтяной эмульсии настраивается схема горячей циркуляции нефтяной эмульсии технологическими насосами ЦНС-38-44 с одного резервуара нефти в другой (или, наоборот) через печь нагрева типа ПП-0,63А. Отделившаяся подтоварная вода из нижней части резервуара сбрасывается в шламонакопитель УПН с дальнейшей утилизацией. После так же товарными операторами делается замеры рулеткой с лотом и по градировочной таблице высчитывается, объёмы сброшенной подтоварной воды и фиксируется операторами пульта управления в ежедневном оперативном журнале.
Транспортировка кондиционной нефти из резервуаров откачивается насосами внешней откачки ЦНС – 60 -330 по напорному межромысловому нефтепроводу (Ø219х8мм, L=31км) в резервуары УПН «Лактыбай», откуда после дополнительной подготовки откачивается в резервуары РВС-1, РВС-2 (объемом по 3000м3 каждый) на НПС «Кенкияк». 
Перед откачкой из резервуаров РВС-1 V=400 м3, РВС-2 V=2000 м3, РВС-3 V=2000 м3 товарными операторами замеряются начальный уровень нефти в откачиваемом резервуаре, и замеряется уровень нефти в резервуаре после завершения откачки. Все данные между начальным и конечным уровнем нефти в резервуарах вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале. Так же фиксируются в ежедневном оперативном журнале операторами пульта управления объем принятой нефти на резервуары УПН «Лактыбай». И вычитывается разница откаченной нефти с УПН «Ю.Каратобе» и принятой на УПН «Лактыбай».
На площадке УПН имеется один нефтеналивной стояк с постом налива нефти в автоцистерны для производственных нужд. Для налива нефти в автоцистерны используются технологические насосы ЦНС-38-44, установленные в технологической насосной станции УПН. Замер отпущенной нефти из РВС также производиться измерительной рулеткой с лотом, разница между начальным и конечным уровнем жидкости вычитывается, по градуированной таблице фиксируя в ежедневном оперативном журнале. 
Попутный газ на УПН Каратобе Южное утилизируется на следующих установках:
- Котельная установка «Erensan»;
- Котельная «Баймак» (резервного и дополнительного назначения);
- Печь подогрева нефти ППНП 1-0.65\6.3;
- Газопоршневая установка ГПУ «Cummins» (5 ед.);
- Котел «Protherm PLO» в гараже вахтового городка;
С УПН Каратобе Южное производится подача газа в поселок Жаркамыс с помощью построенного газопровода, протяженностью 5км. В конце 2007 года в рамках реализации Программы утилизации попутного газа на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай введен в эксплуатацию газопровод «Каратобе Южное – пос. Жаркамыс», протяженностью 5000м и Ø159 мм, по которому ТОО «Казахтуркмунай» на безвозмездной основе обеспечивает газом население и социальные объекты поселка Жаркамыс в Актюбинской области. 
4.2 Краткая характеристика существующих очистных сооружений, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы 
Краткое описание технологического процесса БИО-С-П-35

На территории месторождений ТОО «Казахтуркмунай» имеются СБО сточных вод типа БИО-С-П-35 в количестве 2 ед. 
Станция биологической очистки сточных вод типа БИО-С-П-35 расположена в 130 м от вахтового городка месторождения Лактыбай, 100 м от вахтового городка месторождения Каратобе Южное. 
Блоки биологической очистки «БИО-С-П-35» производительностью 35 м3/сут» обеспечивают очистку с достижением показателей качества очищенных сточных вод, соответствующих требованиям СанПин 2.1.5.980-00.
Система очистки канализационных стоков «БИО-С-П-35» представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость из армированного стеклопластика, произведенного методом машинной намотки с применением полиэфирных смол одного из ведущих мировых производителей.
Технические характеристики 
	Наименование показателя
	Значение

	Производительность, м3/сут
	35

	Диаметр D, мм
	2200

	Длина L, мм
	10000

	Глубина залегания подводящего патрубка H1, мм
	1550


Принцип действия «БИО-С-П-35» основан на очистки в три стадии. 
На первой стадии хозяйственно-бытовые сточные воды направляются в коридорный аэротенк-вытеснитель оборудованный полимерной загрузкой, способствующей более эффективной автоселекции и адаптации активной биомассы в пространстве аэротенка, и как следствие более эффективному процессу биоочистки. В зоне аэротенка происходит очищение сточных вод с помощью активного ила – биоценоза организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде.
На второй стадии стоки поступают во вторичный отстойник поступившая, где иловая вода отстаивается и разделяется на очищенную воду, избыточный и циркуляционный ил. Избыточный активный ил посредством эрлифта откачивается в емкость – илонакопитель, циркуляционный ил возвращается в аэротенк. Очищенная вода, пройдя через систему тонкослойных отстойников направляется в блок биологической доочистки. Для предотвращения заиливания тонкослойных блоков в отстойник подается воздух.
На третьей стадии сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. Проходя через блоки биологической загрузки, предварительно очищенная вода оставляет на ней нерастворенные примеси, а так же коллоидные органические вещества, сорбируемые биопленкой. Оставшуюся в предварительно очищенной воде часть органики микроорганизмы используют на увеличение своей биомассы, поэтому масса активной биопленки все время увеличивается. Омертвевшая и отработанная биопленка скапливается на дне блока доочистки и перекачивается посредством эрлифта во вторичный отстойник. 
Отвод очищенной воды
После очистки стоки самотеком или через канализационные насосные станции дренируют в грунт через фильтрационные поля, фильтрующие колодцы, траншеи, или фильтрующие кассеты. Устройство фильтрационного поля, траншеи или колодцев зависит от характеристики грунтов, близости грунтовых вод, сооружений и водозабора и должно выполняться в соответствии с проектом или расчетом.
При устройстве объектов фильтрации возможны следующие случаи:
·  грунты песчаные или супесчаные, в этом случае устраивают фильтрационный колодец.
·  грунты сложены суглинком, в этом случае устраивают фильтрационные кассеты.
·  грунты водонепроницаемы (глина, скальные породы), в этом случае устраиваются фильтрующие траншеи со сбросом очищенной воды в водоемы, овраги и т.п.
·  при высоком уровне грунтовых вод оборудование располагают выше уровня грунтовых вод в «обваловке».
При сбросе очищенной воды в водоемы, при повторном использовании и так далее, после установки «БИО-С-П-35» сточная вода подвергается обязательной доочистке и обеззараживанию, для этого в цепочку очистных сооружений, добавляются блоки доочистки, контактные камеры для введения хлор-патронов или УФ установку для обеззараживания стоков. Схема СБО «БИО-С-П-35» представлена на рисунке 4.1.
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Рис. 4.1 - Схема установки очистки сточных вод БИО-С-П-35

Хозяйственно - бытовые сточные воды с вахтовых городков месторождений Лактыбай, Каратобе Южное поступают на установку по очистке сточных вод (БИО-С-П-35), расположенные на вахтовых городках отдельно, на которой путем биологической очистки происходит очищение сточной воды. Максимальная производительность установки 35 м3/сут каждая.
Хозяйственно-бытовые сточные воды по напорному коллектору поступают на БИО-С-П-35 через устройство, предназначенное для удаления крупных механических загрязнений, взвешенных веществ минерального и органического происхождения размером более 1 мм. Задержанные загрязнения удаляются в мешки из фильтрующего материала (иловый осадок), в котором дополнительно обезвоживаются и вывозятся на полигоны ТБО согласно договору. В таблице 4.1 представлены данные проектной и фактической эффективности работы очистных сооружений БИО-С-П-35. 

Таблица 4.1 - Данные проектной эффективности работы очистных сооружений БИО-С-П-35 
	№
п/п
	Наименование показателей
	Характеристики исходных сточных вод
	Характеристики сточных вод после очистки
	Эффективности
очистки

	1. 
	Взвешенные вещества, мг/дм3
	До 325
	3,0
	До 99,0

	2. 
	БПК, мг/дм3
	До 375
	3,0
	До 99,2

	3. 
	ХПК, мг/дм3
	До 500
	15,0
	До 97,0

	4. 
	Азот аммонийный, мг/дм3
	40
	0,4
	До 99,0

	5. 
	Фосфаты (Р), мг/дм3
	15
	0,2
	До 98,3

	6. 
	Нефтепродукты, мг/дм3
	-
	0,05
	До 98,3

	7. 
	СПАВ, мг/дм3
	12,5
	0,1
	До 99,2


Примечание: Данные приняты по  Паспорту БИО-С-П-35. 
4.3 Расчет эффективности работы очистных сооружений
Эффективность работы очистных сооружений определяется по концентрации загрязняющих веществ в воде, поступившей на очистку и качеству сточных вод после очистки.
Эффективность (в %) работы очистного сооружения определяется по формуле:
        К1-К2
Э = --------- х 100%, где
          К1
К1- концентрация загрязняющих веществ до очистного сооружения, в мг/л;
К2- концентрация загрязняющих веществ после очистного сооружения, в мг/л.
Результаты расчета эффективности очистки сточных вод приведены в таблице 4.2-4.3.
Таблица 4.2- Эффективность работы очистных сооружений вахтового городка месторождения Лактыбай 
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая*
	проектные показатели
	фактические показатели за 3 года

	
	
	
	
	концентрация, мг/дм3
	степень очистки, %
	концентрация веществ, мг/дм3
	степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Станция глубокой биологическое очистки сточных вод БИО-С-П-35 в составе: Подводящий трубопровод; напорный отводящий трубопровод; трубопровод аварийного сброса; аэратор; полимерная зарузка; тонкослойный модуль; эрлифт; стояк откачки осадка; воздуховод; труба встряхивания загрузки; труба встряхивания тонкослойного модуля; насос подачи очищенных стоков на УФ- установку; вентиляционный стояк.
	Взвешенные вещества
	1,46
	35
	12775
	1,46
	35
	12775
	325
	3
	99
	15,15
	8,87
	41,5

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	500
	15
	97
	45,75
	15,93
	65,2

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	375
	3
	99,2
	20,93
	4,32
	79,4

	
	Азот нитратов
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,66
	0,57
	13,1

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	40
	0,4
	99
	10,37
	0,57
	94,5

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	15
	0,2
	98,3
	1,23
	0,58
	52,5

	
	Железо общее
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,12
	0,01
	94,4

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	12,5
	0,1
	99,2
	0,63
	0,29
	53,3

	
	Фтор
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,16
	0,06
	63,1

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	-
	0,05
	-
	4,54
	3,28
	27,7

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	5,00
	2,15
	57,1

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,98
	0,35
	63,8

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	310,97
	246,15
	20,8

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	298,69
	247,86
	17,0



Примечание: Т.к. по новым очистным сооружениям не были произведены отборы проб из наблюдательных скважин, в расчеты приняты данные от очистных сооружении старого городка. После получения отбора проб по новому очистному сооружению будет выполнена корректировка проекта НДВ



Таблица 4.3- Эффективность работы очистных сооружений вахтового городка месторождения Каратобе Южное 
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая*
	проектные показатели
	фактические показатели за 3 года

	
	
	
	
	концентрация, мг/дм3
	степень очистки, %
	концентрация веществ, мг/дм3
	степень очистки, %

	
	
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	м3/ч
	м3/сут.
	м3/год
	до
	после
	
	до
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Станция глубокой биологическое очистки сточных вод БИО-С-П-35 в составе: Подводящий трубопровод; напорный отводящий трубопровод; трубопровод аварийного сброса; аэратор; полимерная зарузка; тонкослойный модуль; эрлифт; стояк откачки осадка; воздуховод; труба встряхивания загрузки; труба встряхивания тонкослойного модуля; насос подачи очищенных стоков на УФ- установку; вентиляционный стояк.
	Взвешенные вещества
	1,46
 
	35
 
	12775
 
	1,46
 
	35
 
	12775
 
	325
	3
	99
	11,6
	9,6
	16,9

	
	ХПК
	
	
	
	
	
	
	500
	15
	97
	48,1
	14,8
	69,2

	
	БПК5
	
	
	
	
	
	
	375
	3
	99,2
	22,4
	4,9
	78,2

	
	Азот аммонийный
	
	
	
	
	
	
	40
	0,4
	99
	16,4
	0,8
	95,1

	
	Кальций
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	93,5
	96,6
	3,2

	
	Магний
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	55,9
	46,2
	17,4

	
	Хлориды
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	274,1
	244,3
	10,9

	
	Сульфаты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	231,6
	205,3
	11,4

	
	Нитраты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	6,0
	2,9
	50,9

	
	Нитриты
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	0,6
	0,4
	39,3

	
	Сухой остаток
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	698,7
	547,3
	21,7

	
	Фосфаты
	
	
	
	
	
	
	15
	0,2
	98,3
	1,5
	0,5
	64,2

	
	СПАВ
	
	
	
	
	
	
	12,5
	0,1
	99,2
	0,6
	0,3
	48,9

	
	Нефтепродукты
	
	
	
	
	
	
	-
	0,05
	-
	3,4
	3,00
	11,0

	
	Железо
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	0,1
	0,018
	86,1


Примечание: Т.к. по новым очистным сооружениям не были произведены отборы проб из наблюдательных скважин, в расчеты приняты данные от очистных сооружении старого городка. После получения отбора проб по новому очистному сооружению будет выполнена корректировка проекта НДВ
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4.4 Характеристика существующих систем водоснабжения и водоотведения
На месторождениях Лактыбай и Каратобе Южное работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
На площадках месторождений Лактыбай, Каратобе Южное существующих сетей водопровода нет. Вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 19,0 литров (копия договора прилагается), на бытовые нужды (столовая, прачечная) осуществляется за счет воды артезианских скважин.

4.4.1 Баланс водопотребления и водоотведения
На площадках месторождений Лактыбай, Каратобе Южное вода используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Баланс водопотребления и водоотведения представлена в таблице 4.4.


[bookmark: _Toc119941378]Таблица 4.4 - Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Водопотребление, тыс.м3/год
	Водоотведение, тыс.м3/год
	примечание

	
	Всего
	на производственные нужды
	на хозяй-ственно-бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего

	Объем сточной воды, повторно используемой
	производственные сточные воды
	хозбытовые сточные воды
	

	
	
	Всего
	в том числе, питьевого качества
	оборот-
ная
вода
	повторно исполь-зуемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Месторождение Лактыбай
	12,8
	2,5
	2,5
	-
	-
	9,373
	0,827
	12,775
	0,7
	-
	12,775
	-

	Месторождение Каратобе Южное 
	13,92
	3,0
	3,0
	-
	-
	10,000
	0,92
	12,775
	0,7
	-
	12,775
	-


Примечание: В летний период вода с полей испарения по мере необходимости будут использоваться для полива зеленных насаждений.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Приемники сточных вод (поля и пруды испарения) расположены на территории производственных площадок объекта оператора, вне зон санитарной охраны источников
централизованного питьевого водоснабжения, курортов, мест, отведенных для купания. Закачка очищенных сточных вод в недра осуществляется надёжно-изолированный
поглощающий неокомский водоносный горизонт, не пригодный для питьевого водоснабжения, бальнеологических, технических нужд, нужд ирригации и животноводства.
В соответствии с существующими требованиями по охране окружающей среды при
использовании недр для захоронения промстоков рекомендуется проводить систематические наблюдения за распространением стоков в недрах, изменением гидрогеологических условий поглощающего горизонта и осуществлять охранные меры в пределах санитарно-охранной зоны, созданной вокруг полигона.
В пределах первого пояса санитарной охраны включены поглощающие скважины и
вспомогательные сооружения. Границы устанавливаются не ближе 30 м от поглощающих
установок. В пределах первого пояса не допускается размещение объектов, не связанных
непосредственно с работой полигона и разработкой месторождения.
Граница второго пояса санитарной охраны равна радиусу распространения фронта
закачиваемых вод, который принят равным 2,5 км. В его пределах не допускается использование поглощающего горизонта в каких-либо других целях, а также принимаются
меры предосторожности в случае его прохождения скважинами другого назначения. На территории второго пояса допускается размещение населенных пунктов и других промышленных объектов.
Третий пояс санитарной охраны устанавливается с целью исключения подсасывания
пластовых вод с промстоками водозаборами промышленных вод и скважинами разрабатываемых залежей. Для данного полигона третий пояс занимает территорию в размере ориентировочно равным 40-50 км. В его пределах не рекомендуется размещать какие-либо водозаборные скважины на неокомский горизонт.
[bookmark: _Toc119941379]		 5.1. Технические характеристики приемников сточных вод
Поля испарения являются конечным приемником сточных вод вахтовых городков месторождения Лактыбай, Каратобе Южное. Поля испарения в таком случае используются как накопитель-испаритель сточных вод. Размер поля испарения - 50x70 м.
В качестве основания принята многослойная конструкция:
-	защитный слой из песчаного грунта, толщиной 0,5 м;
- полиэтиленовая пленка в 3 слоя, толщиной 0,4 мм, служащая противофильтрационным экраном;
 -	песок среднезернистый толщиной слоя 0,15м;
-	уплотненный грунт основания.
На месте сброса из трубы предусмотрен бетонный оголовок из сульфато - стойкого бетона класса В12.5 W8.
Для предотвращения эрозии  на гребне дамбы предусмотрен посев трав.
Выпуск №1 в приемник сточных вод (поя испарения) производится с помощью насосов по трубопроводу Ø110мм. 
Для предотвращения загрязнений грунтовых вод, днище и откосы пруда покрыты противофильтрационным экраном. 








Таблица 5.1 -  Результаты инвентаризации выпусков очищенных бытовых сточных вод 
	Наименование предприятия 
(участка, цеха)
	Номер выпуска сточных вод
	Диаметр выпуска, м
	Категория сбрасываемых сточных вод
	Режим отведения сточных вод
	Расход сбрасываемых сточных вод

	Место сброса (приемник сточных вод)
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющих веществ 
3 года, мг/дм3

	
	
	
	
	ч/сут.
	сут./год
	м3/ч
	м3/год
	
	
	макс.
	средн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Месторождение Лактыбай
 
 
 


	 Выпуск №1
 
 
 
	 Ǿ 110мм
 
 
 
	Очищенные бытовые сточные воды
 
 
 
	24



	365



	1,46
	12775
	Приемник сточных вод (поля испарения) на вахтовом поселке
 
 
 
	Взвешенные вещества
	13,34
	8,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	26,7
	15,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК5
	5,82
	4,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот нитратов
	0,01
	0,0045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный, 
	1,2
	0,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты,PO43-
	0,97
	0,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Железо общее,  Fe
	0,05
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АПАВ
	0,74
	0,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фтор
	0,23
	0,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	35,6
	3,28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты, NO3-
	5,46
	2,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты, NO2-
	2,07
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты,SO42-
	390,7
	246,15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды,CL-
	384,2
	247,86

	 Месторождение Каратобе Южное 
 
 
 


	 Выпуск №1
 
 
 
	 Ǿ 110мм
 
 
 
	Очищенные бытовые сточные воды
 
 
 
	24



	365



	1,46
	12775
	Приемник сточных вод (поля испарения) на вахтовом поселке
 
 
 
	Взвешенные вещества
	17
	9,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ХПК
	22,7
	14,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БПК5
	6,58
	4,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Азот аммонийный
	1,98
	0,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кальций
	131,6
	96,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Магний
	72,6
	46,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Хлориды
	418,2
	244,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сульфаты
	381,3
	205,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитраты
	9,1
	2,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нитриты
	1,96
	0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Сухой остаток
	881
	547,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фосфаты
	1,42
	0,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	АПАВ
	0,548
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нефтепродукты
	32,5
	3,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Железо
	0,15
	0,018
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Результаты анализов загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах по Производственному мониторингу за 1-4 кварталы 2023-2024г.г., за 1-2 кварталы 2025г.
Производственный экологический мониторинг выполнялся на основании программы производственного экологического контроля, согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.  
Все инструментальные измерения и лабораторные исследования проводились в 2023-2025гг специалистами TOO «Audit Ecologp», ТОО «Компания Эколайн».
Примечание: так как очистное сооружение запускается впервые, компания не имеет данных по анализам до и после очистки рассматриваемого резервуара. Для нормативов НДС приняты анализы проб до и после очистки действующих очистных сооружений месторождений Лактыбай и Каратобе Южное. После запуска нового очистного сооружения планируется отбирать пробы до и после очистки сточных вод, на основе которого планируется корректировка проекта НДС вахтового городка по фактическим данным. 
Таблица 5.2- Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах месторождения Лактыбай
	Определяемые компоненты,
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Среднее значение за 3 года
(2023-2025гг)
	ЭНК

	
	1 квартал 2023г
	2 квартал 2023г
	3 квартал 2023г
	4 квартал 2023г
	1 квартал 2024г
	2 квартал 2024г
	3 квартал 2024г
	4 квартал 2024г
	1 квартал 2025г
	2 квартал 2025г
	
	

	
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	
поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	точка №1 вход
	точка №2 выход
	точка №3 поля подземной фильтрации
	

	рH, ед
	7,35
	6,55
	6,58
	7,42
	7,21
	6,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	6,9
	5,3
	5
	0,18
	0,1
	0,09
	1,846
	2,40
	2,31
	-

	Взвешенные вещества
	14,8
	9,3
	9,1
	15
	10
	9
	22
	12,6
	18
	23
	13,2
	17
	23
	13,2
	17
	23,2
	13,26
	17,1
	22,4
	13,34
	16,9
	23,2
	12,63
	17,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,15
	8,87
	11,04
	-

	ХПК
	134,5
	7,4
	7,3
	122
	8
	7,6
	21,2
	26,6
	8
	23,1
	25,3
	7
	23,1
	25,3
	7
	23,23
	25,4
	7,1
	21,89
	26,7
	7,19
	21,96
	25,6
	7,29
	112,3
	4,94
	101,4
	0,02
	0,028
	0,021
	45,75
	15,93
	14,54
	-

	БПК5
	79,4
	4,6
	4,4
	62,35
	4,71
	4,18
	5,18
	5,82
	5,12
	5,64
	5,77
	5,18
	5,64
	5,77
	5,18
	5,68
	5,78
	5,2
	5,41
	5,23
	4,63
	5,55
	5,49
	4,74
	55,32
	4,3
	51
	0,087
	0,012
	0,061
	20,93
	4,32
	8,15
	-

	Азот нитратов
	1,4
	0,008
	0,007
	1,24
	0,01
	0,005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66
	0,0045
	0,00
	-

	Азот аммонийный, NH4
	29,3
	0,298
	0,285
	25,41
	0,301
	0,271
	1,54
	0,92
	0,258
	1,27
	0,84
	0,236
	1,27
	0,84
	0,236
	1,3
	0,88
	0,234
	1,36
	0,92
	0,229
	1,45
	0,102
	0,236
	51,1
	1,2
	1
	0,049
	0,009
	0,005
	10,37
	0,57
	0,27
	-

	Фосфаты,PO43-
	2,38
	0,82
	0,76
	2,45
	0,72
	0,63
	1,43
	0,97
	0,152
	1,53
	0,88
	0,147
	1,53
	0,88
	0,147
	1,43
	0,9
	0,15
	1,34
	0,86
	0,146
	1,42
	0,387
	0,154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,23
	0,58
	0,21
	3,5

	Железо общее,  Fe
	0,54
	<0,05
	<0,05
	0,48
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	0,18
	0,001
	0,1
	0,077
	0,021
	0,081
	0,12
	0,01
	0,02
	-

	АПАВ
	0,42
	0,21
	0,18
	0,7
	0,27
	0,196
	0,35
	0,386
	0,371
	0,345
	0,374
	0,368
	0,345
	0,74
	0,368
	0,245
	0,378
	0,37
	0,237
	0,367
	0,361
	0,243
	0,387
	0,378
	4,01
	0,1
	3,77
	0,026
	0,018
	0,032
	0,63
	0,29
	0,58
	0,5

	Фтор
	0,68
	0,23
	0,18
	0,563
	0,229
	0,175
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,16
	0,06
	0,04
	-

	Нефтепродукты
	1,02
	0,04
	0,03
	0,93
	0,052
	0,037
	0,075
	0,062
	0,056
	0,074
	0,06
	0,053
	0,074
	0,06
	0,053
	0,064
	0,067
	0,059
	0,057
	0,061
	0,052
	0,061
	0,068
	0,055
	4,3
	 
	3
	43,26
	35,6
	27,6
	4,54
	3,28
	2,82
	0,1

	Нитраты, NO3-
	14,2
	5,2
	4,8
	18,23
	5,46
	4,38
	2,51
	1,27
	1,53
	2,42
	1,31
	1,58
	2,42
	1,31
	1,58
	2,45
	1,39
	1,57
	2,49
	1,42
	1,54
	2,57
	1,53
	1,59
	0,52
	0,244
	0,4
	7,24
	4,5
	4
	5,00
	2,15
	2,09
	45

	Нитриты, NO2-
	0,54
	0,048
	0,046
	0,43
	0,055
	0,042
	0,922
	0,132
	0,154
	0,894
	0,149
	0,136
	0,894
	0,149
	0,136
	0,89
	0,139
	0,134
	0,879
	0,133
	0,127
	0,865
	0,142
	0,134
	1,14
	0,87
	1,04
	3,28
	2,07
	2,01
	0,98
	0,35
	0,36
	3,3

	Сульфаты,SO42-
	254
	131,8
	128,5
	262,3
	129,7
	125,5
	447,2
	390,7
	423,6
	428,7
	379,6
	419,5
	428,7
	379,6
	419,5
	428,3
	379,7
	419,4
	427,6
	376,9
	413,6
	433,6
	385,6
	419,8
	310,1
	154
	310
	0,15
	0,082
	0,062
	310,97
	246,15
	279,95
	500

	Хлориды,CL-
	388,1
	185,8
	184,2
	392,3
	196,7
	175,4
	320,2
	332,6
	331,5
	363,4
	384,2
	317,9
	322,1
	326,7
	317,9
	322,17
	326,72
	317,88
	321,8
	324,85
	315,45
	312,9
	326,9
	323,6
	514,1
	310,2
	300
	28,5
	11,8
	15,4
	298,69
	247,86
	236,29
	350





 Таблица 5.3- Динамика концентраций загрязняющих веществ в сточных водах месторождения Каратобе Южное 
	Определяемые компоненты,
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Точки отбора
	Среднее значение за 3 года
(2023-2025гг)
	ЭНК

	мг/дм3
	1 квартал 2023г
	2 квартал 2023г
	3 квартал 2023г
	4 квартал 2023г
	1 квартал 2024г
	2 квартал 2024г
	3 квартал 2024г
	4 квартал 2024г
	1 квартал 2025г
	2 квартал 2025г
	
	

	 
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
	точка №2
	точка №3
	точка №1
вход в КУОСВ-20
	точка №2
выход из КУОСВ-20
	точка №3
поля подземной фильтрации
	

	 
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	вход в КУОСВ-20
	выход из КУОСВ-20
	поля подземной фильтрации
	точка №1
вход в КУОСВ-20
	точка №2
выход из КУОСВ-20
	точка №3
поля подземной фильтрации
	

	рH, ед
	7,69
	7,22
	7,32
	7,82
	7,34
	7,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	6,99
	5,32
	5,01
	0,09
	0,15
	0,011
	2,8
	2,5
	2,5
	-

	Взвешенные вещества
	11,8
	4,8
	4,7
	10,8
	5
	4
	19
	17
	13
	18
	16
	14
	17
	16
	14
	17,01
	16,2
	14,1
	16,9
	16,21
	15,6
	17,13
	14,8
	15,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,6
	9,6
	8,6
	-

	ХПК
	158
	10,4
	9,8
	146,4
	12,6
	10,4
	22,6
	21,6
	15,8
	23,1
	22,7
	14,7
	23,3
	22,6
	14,8
	23,2
	22,5
	14,7
	7,19
	22,6
	21,6
	23,5
	22,6
	14,8
	101,3
	4,99
	102,4
	0,026
	0,022
	0,01
	48,1
	14,8
	19,9
	-

	БПК5
	80,08
	4,9
	4,8
	73,65
	6,58
	5,69
	5,43
	5,69
	5,63
	5,37
	5,62
	5,59
	5,38
	5,65
	5,54
	5,4
	5,55
	5,59
	4,63
	5,89
	5,63
	5,74
	5,71
	5,74
	57,32
	4,32
	52
	3,93
	3,89
	0,91
	22,4
	4,9
	8,8
	-

	Азот аммонийный
	62,44
	1,98
	1,92
	58,74
	1,72
	1,85
	1,13
	0,587
	0,316
	1,42
	0,474
	0,298
	1,47
	0,474
	0,297
	1,5
	0,479
	0,289
	0,229
	1,46
	0,468
	1,54
	0,441
	0,281
	52,1
	1,25
	1
	0,007
	0,008
	0,044
	16,4
	0,8
	0,6
	-

	Кальций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	123,8
	131,6
	122,4
	125,1
	128,4
	127,6
	125,2
	128,5
	127,9
	125,2
	128,5
	127,9
	122,3
	126,7
	125,4
	126,6
	128,7
	126,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93,5
	96,6
	94,8
	-

	Магний
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71,6
	58
	73,6
	72,2
	57
	74,3
	75,1
	59
	72,5
	75,1
	59
	72,5
	79,4
	72,6
	62,3
	73,5
	63,6
	72,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55,9
	46,2
	53,5
	-

	Хлориды
	-
	-
	-
	572,5
	418,2
	416,7
	322,5
	338,9
	312,5
	314,9
	323,5
	326,4
	315,6
	325,8
	324,6
	315,7
	325,9
	324,4
	315,45
	312,6
	323,6
	326,6
	321,5
	332,2
	520,1
	310,3
	411
	11,2
	10,5
	11,2
	274,1
	244,3
	253,0
	350

	Сульфаты
	-
	-
	-
	345,8
	241,8
	251,4
	373,5
	381,3
	396,2
	 
	 
	 
	364,5
	374,4
	381,9
	364,6
	374,3
	381,8
	413,6
	359,8
	371,6
	363,6
	369,9
	383,5
	320,1
	154,3
	311
	2,32
	2,55
	2,34
	231,6
	205,3
	225,4
	500

	Нитраты
	25,49
	8,15
	7,54
	22,47
	9,1
	7,2
	2,43
	1,75
	1,32
	2,34
	1,71
	1,27
	2,35
	1,72
	1,26
	2,39
	1,77
	1,26
	1,54
	2,31
	1,65
	2,46
	1,49
	1,23
	0,69
	0,21
	0,41
	3,9
	4,2
	2,89
	6,0
	2,9
	2,4
	45

	Нитриты
	0,492
	0,051
	0,049
	0,472
	0,056
	0,044
	0,526
	0,146
	0,215
	0,574
	0,142
	0,21
	0,578
	0,145
	0,215
	0,58
	0,155
	0,225
	0,127
	0,571
	0,147
	0,589
	0,156
	0,241
	1,2
	0,88
	1,1
	1,88
	1,96
	1,14
	0,6
	0,4
	0,3
	3,3

	Сухой остаток
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	920
	860
	940
	930
	880
	920
	932
	881
	922
	932
	881
	922
	934,6
	876,6
	917,6
	941,3
	 
	923,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	698,7
	547,3
	693,1
	-

	Фосфаты
	4,77
	0,741
	0,534
	4,23
	0,768
	0,514
	1,46
	0,681
	0,235
	1,43
	0,581
	0,247
	1,45
	0,584
	0,247
	1,49
	0,59
	0,25
	0,146
	1,42
	0,579
	1,55
	0,549
	0,253
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5
	0,5
	0,3
	3,5

	АПАВ
	0,547
	0,326
	0,32
	0,528
	0,341
	0,328
	0,308
	0,459
	0,386
	0,295
	0,468
	0,354
	0,297
	0,548
	0,247
	0,2
	0,477
	0,366
	0,361
	0,197
	0,782
	0,187
	0,479
	0,361
	4
	0,11
	3,99
	0,065
	0,062
	0,028
	0,6
	0,3
	0,7
	0,5

	Нефтепродукты
	1,05
	0,046
	0,037
	0,93
	0,055
	0,064
	0,082
	0,063
	0,048
	0,078
	0,059
	0,045
	0,078
	0,055
	0,046
	0,088
	0,057
	0,042
	0,052
	0,083
	0,052
	0,094
	0,063
	0,041
	4,32
	 
	4
	30,3
	32,5
	21,44
	3,4
	3,00
	2,3
	0,1

	Железо
	0,57
	<0,05
	<0,05
	0,51
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	0,2
	0,001
	0,14
	0,17
	0,15
	0,084
	0,1
	0,018
	0,025
	-






7. [bookmark: _Toc119941381]РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан норматив допустимых сбросов загрязняющих веществ являются величинами эмиссий, которые устанавливаются на основе расчетов для каждого выпуска и предприятия в целом.
Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ используются при выдаче разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Для определения расчетным путём нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами на 2023г. использовалась «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утверждённая Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
Величины нормативы допустимых сбросов определяются как произведение максимального часового расхода сточных вод на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества. При расчете условий сброса сточных вод сначала определяется значение концентрации допустимого сброса (СДС), обеспечивающее нормативное качество воды в контрольном створе, а затем определяется допустимый сброс (ДС) в виде грамм в час (г/ч) согласно формуле:

                                                  ДС = q х СДС						(1)

где q - максимальный часовой расход сточных вод, м3/час;
СДС - допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3.
В соответствии с п. 74 Методики, в случае, если конечным водоприемником сточных вод является накопитель замкнутого типа, то есть когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществляются сбросы части стоков накопителя в водные объекты и земную поверхность, и других производственных и технических нужд, расчет допустимой концентрации производится по формуле:
Сдс = Сфакт
где: Сфакт – фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооружений, мг/л.
Накопитель в таком случае используется как накопитель-испаритель сточных вод.

Ниже представлена таблица, где приведены данные производственного экологического мониторинга за 2023-2025 гг. и принятые для расчета НДС концентрации.
В качестве рекомендуемых к установлению нормативов ЗВ, предлагаются нормативные концентрации загрязняющих веществ, определенные в соответствии с фактическими и фоновыми концентрациями нефтесодержащих сточных вод за 2023-2025 гг. (средние концентрации из проб Сфакт). В случае их отсутствия, в качестве рекомендуемых предлагаются СПДК, установленные приказом Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
Для веществ, попадающих под общие требования показателей состава и свойств сточной воды: растворенный кислород, запахи, привкусы, окраска, температура, рН, возбудители заболеваний значения НДС не рассчитываются. Состав и свойства сточной воды по этим показателям должны удовлетворять требованиям, изложенным в Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

	Плавающие примеси
	На поверхности воды не должны обнаруживаться плавающие пленки, пленки нефтепродуктов, масел, жиров и других примесей

	Запахи, привкусы
	Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2 балла, обнаруживаемых непосредственно или при непосредственном последующем хлорировании или других способах обработки

	Окраска
	Не должна обнаруживаться в столбике 10 см

	Температура
	Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна превышаться более, чем на 30 С, по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет

	Водородный показатель (рН)
	Не должна превышать 6-9

	Растворенный кислород
	Не должен быть менее 4 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня



6.1 [bookmark: _Toc332188312][bookmark: _Toc332189502][bookmark: _Toc332189759][bookmark: _Toc332270423][bookmark: _Toc55436567]Расчет ПДС бытовых сточных вод для новых вахтовых городков месторождений Лактыбай, Каратобе Южное  
Расчетные значения ПДС (г/час, т/год) загрязняющих веществ в сточных водах по месторождениям представлена в таблицах 6.1-6.2.

Допустимые сбросы загрязняющих веществ
на поля испарения для вахтового городка  месторождения Лактыбай на 2026г

Предприятие, организация, учреждение – ТОО «Казахтуркмунай», вахтовый городок месторождения Лактыбай  
Категория сточных вод – хозяйственно-бытовые сточные воды
Наименование водного объекта, принимающего сточные воды – поля испарения
Режим работы – постоянный
Утверждаемый расход сточных вод – 1,46 м3/час, 35 м3/сут, 12,775 тыс.м3/год.

Таблица 6.1 - Допустимый сброс загрязняющих веществ на поля испарения месторождения Лактыбай на  2026г
	Концентрация, мг/л
	Сброс

	Наименование показателей
	СПДК
	Фактическая концентрация СФАКТ мг/л 
	Норматив,
Спдс
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	(фон+0,75)
	8,87
	8,87
	12,94
	0,113

	ХПК
	30
	15,93
	15,93
	23,26
	0,204

	БПК5
	6
	4,32
	4,32
	6,30
	0,055

	Азот нитратов
	 
	0,57
	0,57
	 
	 

	Азот аммонийный
	2
	0,57
	0,57
	0,84
	0,007

	Фосфаты
	3,5
	0,58
	0,58
	0,85
	0,007

	Железо общее
	0,3
	0,01
	0,01
	0,01
	0,000

	АПАВ
	0,5
	0,29
	0,29
	0,43
	0,004

	Фтор
	1,5
	0,06
	0,06
	0,08
	0,001

	Нефтепродукты
	0,1
	3,28
	3,28
	4,79
	0,042

	Нитраты
	45
	2,15
	2,15
	3,14
	0,027

	Нитриты
	3,5
	0,35
	0,35
	0,52
	0,005

	Сульфаты
	500
	246,15
	246,15
	359,38
	3,148

	Хлориды
	350
	247,86
	247,86
	361,88
	3,170

	
	
	
	Итого:
	774,42
	6,784



Утверждаемые свойства сточных вод:
Мутность – 1,5
Цветность – 20
Плавающие примеси – отсутствие.
Запахи, вкусы – отсутствие.
Окраска – отсутствие.
Температура – не нормируется.
Растворимый кислород: зимой > 4 мг/л, летом > 6 мг/л.
Коли-индекс – 1000.


Допустимые сбросы (НДС) загрязняющих веществ
на поля испарения для вахтового городка месторождения Каратобе Южное
на 2026г

Предприятие, организация, учреждение – ТОО «Казахтуркмунай», вахтовый городок месторождения Каратобе Южное
Категория сточных вод – хозяйственно-бытовые сточные воды
Наименование водного объекта, принимающего сточные воды – поля испарения
Режим работы – постоянный
Утверждаемый расход сточных вод – 1,46 м3/час, 35 м3/сут, 12,775 тыс.м3/год.

	Таблица 6.2 - Допустимый сброс загрязняющих веществ на поля испарения месторождения Каратобе Южное на 2026г
	Концентрация, мг/л
	Сброс

	Наименование показателей
	СПДК
	Фактическая концентрация СФАКТ мг/л
	Норматив,
СНДС
	г/час
	т/год

	Взвешенные вещества
	(фон+0,75)
	9,64
	9,64
	14,07
	0,123

	ХПК
	30
	14,78
	14,78
	21,58
	0,189

	БПК5
	6
	4,89
	4,89
	7,14
	0,063

	Азот аммонийный
	2
	0,81
	0,81
	1,18
	0,010

	Кальций
	-
	96,55
	96,55
	 
	 

	Магний
	-
	46,15
	46,15
	 
	 

	Хлориды
	350
	244,29
	244,29
	356,66
	3,124

	Сульфаты
	500
	205,30
	205,30
	299,74
	2,626

	Нитраты
	45
	2,95
	2,95
	4,30
	0,038

	Нитриты
	3,5
	0,39
	0,39
	0,57
	0,005

	Сухой остаток
	-
	547,33
	547,33
	 
	 

	Фосфаты
	3,5
	0,54
	0,54
	0,78
	0,007

	АПАВ
	0,5
	0,32
	0,32
	0,46
	0,004

	Нефтепродукты
	0,1
	3,00
	3,00
	4,38
	0,038

	Железо
	0,3
	0,018
	0,018
	0,027
	0,00023

	Итого:
	710,90
	6,227



Утверждаемые свойства сточных вод:
Мутность – 1,5
Цветность – 20
Плавающие примеси – отсутствие.
Запахи, вкусы – отсутствие.
Окраска – отсутствие.
Температура – не нормируется.
Растворимый кислород: зимой > 4 мг/л, летом > 6 мг/л.
Коли-индекс – 1000.

[bookmark: _Toc119941382]6.2 Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ
Нормативы допустимых сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод от вахтового городка месторождения Лактыбай рассчитаны на 13 загрязняющих веществ. Объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод на поля испарения составляет 1,46 м3/час; 35 м3/сут; 12,775 тыс. м3/год. Общий объем сброса загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Лактыбай составляет 6,784т/год. 
Нормативы допустимых сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод от вахтового городка месторождения Каратобе Южное рассчитаны на 12 загрязняющих веществ. Объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых сточных вод на поля испарения составляет 1,46 м3/час; 35 м3/сут; 12,775 тыс. м3/год. Общий объем сброса загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Каратобе Южное составляет 6,227т/год. 
Конечный срок достижения нормативов НДС по объектам ТОО «Казахтуркмунай», расположенных в Актюбинской области – 2026 год. 
Нормативы предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения допустимых сбросов представлены в таблицах 6.3.-6.4.


Таблица 6.2 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Лактыбай на 2026г.
	Номер  выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2025 г.
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу

	
	
	
	на 2026 г.

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/ дм3
	Сброс

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Взвешенные вещества
	1,46
	12,775
	9,37
	13,68
	0,120
	1,46
	12,775
	8,87
	12,94
	0,11

	
	ХПК
	
	
	15,76
	23,01
	0,202
	
	
	15,93
	23,26
	0,204

	
	БПК5
	
	
	4,54
	6,63
	0,058
	
	
	4,32
	6,30
	0,055

	
	Азот аммонийный
	
	
	0,52
	0,77
	0,007
	
	
	0,57
	0,84
	0,007

	
	Фосфаты
	
	
	0,69
	1,00
	0,009
	
	
	0,58
	0,85
	0,007

	
	Железо общее
	
	
	0,01
	0,01
	0,000
	
	
	0,01
	0,01
	0,0001

	
	СПАВ
	
	
	0,32
	0,47
	0,004
	
	
	0,29
	0,43
	0,004

	
	Фтор
	
	
	0,06
	0,08
	0,001
	
	
	0,06
	0,08
	0,001

	
	Нефтепродукты
	
	
	0,05
	0,07
	0,001
	
	
	3,28
	4,79
	0,042

	
	Нитраты
	
	
	1,59
	2,32
	0,020
	
	
	2,15
	3,14
	0,027

	
	Нитриты
	
	
	1,20
	1,76
	0,015
	
	
	0,35
	0,52
	0,005

	
	Сульфаты
	
	
	230,00
	335,80
	2,942
	
	
	246,15
	359,38
	3,148

	
	Хлориды
	
	
	230,49
	336,51
	2,948
	
	
	247,86
	361,88
	3,170

	 
	Всего:
	722,1
	6,32
	 
	 
	 
	774,42
	6,784







Таблица 6.3 - Нормативы сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Каратобе Южное на 2026г.
	Номер  выпуска
	Наименование показателя
	Существующее положение 2025 г. 
	Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ на перспективу

	
	
	
	на 2026 г.

	
	
	Расход сточных вод
	Концентрация на выпуске, мг/дм3
	Сброс
	Расход сточных вод
	Допустимая концентрация на выпуске, мг/ дм3
	Сброс

	
	
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год
	м3/ч
	тыс. м3/год
	
	г/ч
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2.
	Взвешенные вещества
	1,46
	12,775
	10,11
	14,75
	0,13
	1,46
	12,775
	9,64
	14,07
	0,12

	
	ХПК
	
	
	14,45
	21,09
	0,18
	
	
	14,78
	21,58
	0,19

	
	БПК5
	
	
	4,68
	6,84
	0,06
	
	
	4,89
	7,14
	0,06

	
	Азот аммонийный
	
	
	0,70
	1,02
	0,01
	
	
	0,81
	1,18
	0,01

	
	Хлориды
	
	
	80,46
	333,13
	2,92
	
	
	96,55
	356,66
	3,12

	
	Сульфаты
	
	
	38,20
	274,77
	2,41
	
	
	46,15
	299,74
	2,63

	
	Нитраты
	
	
	228,17
	3,53
	0,03
	
	
	244,29
	4,30
	0,04

	
	Нитриты
	
	
	188,20
	1,61
	0,01
	
	
	205,30
	0,57
	0,00

	
	Фосфаты
	
	
	2,42
	0,80
	0,007
	
	
	2,95
	0,78
	0,007

	
	СПАВ
	
	
	1,11
	0,50
	0,004
	
	
	0,39
	0,46
	0,004

	
	Нефтепродукты
	
	
	547,33
	0,07
	0,001
	
	
	547,33
	4,38
	0,038

	
	Железо общее
	
	
	0,55
	0,011
	0,00010
	
	
	0,54
	0,027
	0,00023

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	658,1
	5,76
	 
	 
	 
	710,90
	6,227



[bookmark: _Toc119941383]	7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ
СТОЧНЫХ ВОД
[bookmark: _Toc119941384]7.1 Вероятные аварийные ситуации и их воздействие на окружающую среду
К возможным аварийным ситуациям, возникающим при осуществлении водохозяйственной деятельности, относятся:
· Механические повреждения емкостей, трубопроводов, предназначенных для транспортировки, резервуаров хранения воды питьевого качества, емкости и резервуары приема бытовых, дождевых и талых вод.
· Переполнение самотечных сетей канализации.
· Выход из строя или нарушение эксплуатации БИО-С-П-35, в результате износа, аварий или воздействия стихийных природных явлений.
Механические повреждения емкостей, резервуаров и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ или халатности обслуживающего персонала.
Переполнение сетей канализации может произойти из-за возможного сброса аварийных, залповых объемов воды из резервуаров хранения запасов питьевой воды, из-за не плотностей канализационных люков возможно подтопление канализационной сети ливневыми водами. 
Отключение электроэнергии может привести к переполнению приемных резервуаров канализационных насосных станций и нарушению перекачки сточных вод на поля испарения.

[bookmark: _Toc119941385]7.2 Мероприятия, предотвращающие воздействие сточных вод на окружающую среду
Поскольку рассматриваемые аварийные ситуации оказывают вредное воздействие на человека и окружающую природную среду, то для его предотвращения на предприятии необходимо проводить мероприятия следующего характера:
· применяемое оборудование, запорная арматура, трубопроводы поддерживаются в соответствии с характеристиками эксплуатационных условий;
· проводить контроль сварных соединений и диагностику технического состояния трубопроводов и сооружений;
· проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;
· проводить постоянный инструктаж обслуживающего персонала; 
· постоянно вести контроль над поступлением воды на предприятие и сбросом сточных вод;
При строительстве поля испарения по приему сточных вод был соблюден размер санитарно-защитной зоны до границ общественных зданий жилых помещений. 
К числу мер безопасности можно отнести также следующее:
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке территории;
· соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации оборудования;
· регулярные техосмотры оборудования с заменой неисправных частей, устранения течи из емкостных сооружений;
· регулярная прочистка самотечных канализационных сетей от заиливания;
· проверка герметичности люков канализационных колодцев.

	
[bookmark: _Toc119941386]		8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ
СБРОСОВ
[bookmark: _Toc119941387]8.1. Существующая система производственного мониторинга сточных вод 
В соответствии с Экологическим кодексом РК все юридические лица – природопользователи обязаны вести производственный контроль, учет и отчетность о воздействии осуществляемой ими хозяйственной деятельности на окружающую среду.
В соответствии с Инструкцией по нормированию сбросов загрязняющих веществ, контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов НДС включает:
· Определение массы сброса загрязняющих веществ в единицу времени и сравнение этих показателей с установленными нормативами.
· Проверку плана выполнения мероприятий по достижению НДС.
В соответствии с действующими нормативными документами водопользователь должен организовать:
· Учет и контроль водопотребления и водоотведения на предприятии;
· Лабораторный контроль качества воды, используемой на предприятии и сбрасываемой на поля испарения.
Химический анализ отобранных проб сточных вод осуществляется подрядными организациями  по договору.
Для организации контроля за соблюдением нормативов НДС загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водные объекты на территории предприятия необходимо соблюдать следующие требования:
· Необходимо выполнять отбор проб в местах и точках, указанных в графике контроля с утвержденной в графике периодичностью. 
· В месте отбора проб необходимо закрепить опознавательный знак и оборудовать его мостиком, площадкой. 
· В качестве пробоотборников применяют химически стойкие к исследуемой сточной воде стеклянные, фарфоровые или пластмассовые емкости. Их вместимость должна, обеспечить определение всех необходимых компонентов.
· Специалистами предприятия должны составляться планы-мероприятия, в которых должны учитываться частота отбора проб, случайные изменения состава сточных вод в приёмнике сточных вод. При этом следует выяснить причину изменения состава сточных вод и предпринять меры по устранению аварийного сброса сточных вод или иной сложившейся ситуации. 
· При проведении анализов необходимо выяснять причину несопоставимой величины с утвержденными нормативами и проанализировать: связано это с качеством очистки, нарушением регламента очистки, изменением объема или качества отводимых в канализацию сточных вод от потребителей или связано с погрешностью в выполнении анализа.
Специалистами экологической службы предприятия должны составляться планы-мероприятия, в которых должны учитываться частота отбора проб и случайные изменения состава сточных вод. При этом следует выяснять причину изменения состава сточных вод и предпринимать меры по устранению аварийного сброса сточных вод или иной сложившейся ситуации. 
При проведении анализов необходимо выяснять причину несопоставимой величины с утвержденным нормативом и проанализировать: связано это с качеством очистки, нарушением регламента очистки, изменением объема или качества отводимых в канализацию сточных вод от потребителей или связано с погрешностью в выполнении анализа. В случае получения несопоставимой величины после выполнения анализа необходимо повторить отбор проб. 
Природопользователи обязаны обеспечить установку и нормальную эксплуатацию приспособлений и устройств для отбора сточных вод на анализ в соответствии с утвержденным графиком аналитического контроля.
Контроль проводится как самим предприятием (ведомственный контроль) так и местными органами охраны окружающей среды, которые осуществляют государственный контроль в соответствии с планом работ, а также при возникновении аварийной ситуации или резком ухудшении экологической обстановки.
В период выполнения планов мероприятий по достижению НДС в нормативные сроки и в установленном объеме при условии соблюдения установленных лимитов сбросов (НДС) на предприятие не налагается каких-либо штрафных санкций.
[bookmark: _Toc119941388]8.3. Предлагаемая система производственного мониторинга сточных вод
В программе производственного экологического контроля устанавливается обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров, отслеживаемых в процессе  производственного мониторинга; периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частота осуществления измерений; сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга; необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга и указание мест проведения измерений; методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных.
График контроля за сточными водами с перечнем контролируемых ингредиентов, периодичностью проведения и местами отбора проб, подлежит обязательному согласованию с местными органами охраны окружающей среды. В таблицах 8.1, 8.2 представлен план-график контроля за соблюдением нормативов НДС.

Таблица 8.1 - План - график контроля за сбросом очищенных сточных вод на поля испарения месторождения Лактыбай 
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляется контроль


	Метод проведения контроля



	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	47°52'22.56"С
56°51'53.10"В

47°52'22.06"С
56°51'54.40"В

47°52'20.11"С
56°51'53.35"В

47°52'20.57"С
56°51'52.11"В 
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	3
	0,038
	Аккредитованной лабораторией

	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан


	
	
	ХПК
	
	15
	0,192
	
	

	
	
	БПК5
	
	3
	0,038
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	
	0,4
	0,005
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	0,2
	0,003
	
	

	
	
	Железо общее
	
	0,03
	0,000
	
	

	
	
	СПАВ
	
	0,1
	0,001
	
	

	
	
	Фтор
	
	0,41
	0,005
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,05
	0,001
	
	

	
	
	Нитраты
	
	14,61
	0,187
	
	

	
	
	Нитриты
	
	2,21
	0,028
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	150,46
	1,924
	
	

	
	
	Хлориды
	
	183,38
	2,345
	
	






Таблица 8.2 - План - график контроля за сбросом очищенных сточных вод на поля испарения месторождения Каратобе Южное 
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляется контроль


	Метод проведения контроля



	
	
	
	
	мг/дм3
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2. 
	47°55'28.61"С
56°29'50.56"В

47°55'28.76"С
56°29'52.93"В

47°55'27.02"С
56°29'53.03"В

47°55'26.93"С
56°29'50.45"В


	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	3
	0,038
	Аккредитованной лабораторией

	Методики выполнения измерений, утвержденные в Республике Казахстан


	
	
	ХПК
	
	15
	0,192
	
	

	
	
	БПК5
	
	3
	0,038
	
	

	
	
	Азот аммонийный
	
	0,4
	0,005
	
	

	
	
	Хлориды
	
	341,3
	4,365
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	173,4
	2,218
	
	

	
	
	Нитраты
	
	9
	0,115
	
	

	
	
	Нитриты
	
	1,5
	0,019
	
	

	
	
	Фосфаты
	
	0,2
	0,003
	
	

	
	
	СПАВ
	
	0,1
	0,001
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	0,05
	0,001
	
	

	
	
	Железо общее
	
	0,003
	0,00004
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9. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ
В целях соответствия природоохранному законодательству, рациональному использованию природных ресурсов, предупреждению негативного воздействия хозяйственной и производственной деятельности производства на окружающую природную среду ТОО «Казахтуркмунай» в настоящее время выполняются мероприятия по улучшению существующей системы сточных вод, а также намечены цели по дальнейшему
усовершенствованию системы сточных вод в перспективе.
На 2025 год Планом природоохранных мероприятий ТОО «Казахтуркмунай» по охране и рациональному использованию водных ресурсов были заложены мероприятия по Программе рационального использования воды.
Цель данной программы - дальнейшее определение и внедрение дополнительных возможностей для устойчивого управления водопользованием на месторождении Лактыбай, Каратобе Южное как объектах ТОО «Казахтуркмунай», так и на объектах подрядных организаций.
1. Для обеспечения соблюдения нормативов НДС загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами на поля испарения, повышения эффективности работы очистных сооружений биологической очистки и безопасности их эксплуатации, предусмотреть своевременный ремонт или замену оборудования и комплектующих запасных частей. На очистные сооружения не допускать залповый сброс сточных вод, завозимые с септиков в целях исключения нарушения технологического режима очистки.
2. В целях оперативного контроля качества очистки сточных вод на очистных сооружениях, перед сбросом на поля испарения, ежемесячно производить отбор проб воды и исследования Актюбинским областным департаментом охраны общественного здоровья по химическим и микробиологическим показателям следующих веществ: взвешенные вещества, сухой остаток (минерализация), сульфаты, хлориды, азот аммонийный, нитраты, нитриты, фосфаты, СПАВ, нефтепродукты, БПК5, ХПК, железо общее, фенолы, водородный показатель (рН),  лактозоположительные кишечные палочки (ЛКП),  коли-фаги (в  бляшкообразующих единицах), патогенная микрофлора.
3. Для определения качества очистки сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки ежемесячно производить отбор проб до очистки и исследования Департаментом охраны общественного здоровья по химическим показателям следующих веществ: взвешенные вещества; азот аммонийный; СПАВ; БПК5; ХПК; фосфаты и др..
4.  Для борьбы с сорняками, перед наступлением зимнего периода, предусматривается вспашка карт полей испарения на глубину не менее 30 см. Вспашка полей испарения также способствует их аэрации, интенсивному окислению накопленных загрязнений. 



Таблица 9.1 - ПЛАН технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Лактыбай с целью достижения нормативов допустимых сбросов
	Наименование
	Наименование
	N
	З н а ч е н и е     сбросов
	Сроки выполнения мероприятий
	Затраты на реализ.мероприятий, тыс.тенге 

	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	

	
	
	
	
	
	начало
	окончан.
	капиталовлож.
	основная деят.

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Ежегодное техническое
обслуживание БИО-С-П-35
	Взвешенные вещества
	поля испарения
	0,00867
	0,2735
	0,0036
	0,113
	1кв.
2026г
	4кв
2026г
	 -
	- 

	
	ХПК
	
	0,00991
	0,3127
	0,0065
	0,204
	
	
	
	

	
	БПК5
	
	0,00221
	0,0695
	0,0018
	0,055
	
	
	
	

	
	Азот аммонийный
	
	0,00000239
	0,00007525
	0,0002
	0,007
	
	
	
	

	
	Фосфаты
	
	0,00000339
	0,00010692
	0,0002
	0,007
	
	
	
	

	
	Железо общее
	
	0,00000003
	0,00000091
	0,000003
	0,00008
	
	
	
	

	
	АПАВ
	
	0,00000267
	0,00008407
	0,0001
	0,004
	
	
	
	

	
	Фтор
	
	0,00000120
	0,00003789
	0,0000
	0,001
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты
	
	0,00001442
	0,00045478
	0,0013
	0,042
	
	
	
	

	
	Нитраты
	
	0,00001813
	0,00057181
	0,0009
	0,027
	
	
	
	

	
	Нитриты
	
	0,00000244
	0,00007688
	0,0001
	0,005
	
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	0,00217713
	0,06865792
	0,0998
	3,148
	
	
	
	

	
	Хлориды
	
	0,00230034
	0,07254352
	0,1005
	3,170
	
	
	
	

	 
 
 
	В целом по предприятию в
результате реализации всех мероприятий
	 
 
 
	0,025
	0,798
	0,2151
	6,784
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 


Примечание:  Значение сбросов до реализации мероприятия определено по эффективности очистки  (%) согласно таблицы 4.2 от норматива сбросов.








Таблица 9.2 - ПЛАН технических мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ от вахтового городка месторождения Каратобе Южное с целью достижения нормативов допустимых сбросов
	Наименование
	Наименование
	N
	З н а ч е н и е     сбросов
	Сроки выполнения мероприятий
	Затраты на реализ.мероприятий, тыс.тенге 

	
	
	
	до реализации
	после реализации
	
	

	
	
	
	
	
	начало
	окончан.
	капиталовлож.
	основная деят.

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Ежегодное техническое
обслуживание БИО-С-П-35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Взвешенные вещества
	поля испарения
	0,0231
	0,727
	0,0039
	0,123
	1кв.
2026г
	4кв
2026г
	 -
	- 

	
	ХПК
	
	0,0087
	0,273
	0,0060
	0,189
	
	
	
	

	
	БПК5
	
	0,0025
	0,080
	0,0020
	0,063
	
	
	
	

	
	Азот аммонийный
	
	0,0003
	0,011
	0,0003
	0,010
	
	
	
	

	
	Хлориды
	
	0,9124
	28,772
	0,0991
	3,124
	
	
	
	

	
	Сульфаты
	
	0,7324
	23,097
	0,0833
	2,626
	
	
	
	

	
	Нитраты
	
	0,0023
	0,074
	0,0012
	0,038
	
	
	
	

	
	Нитриты
	
	0,0004
	0,013
	0,0002
	0,005
	
	
	
	

	
	Фосфаты
	
	0,0003
	0,011
	0,0002
	0,007
	
	
	
	

	
	АПАВ
	
	0,0003
	0,0082
	0,0001
	0,004
	
	
	
	

	
	Нефтепродукты
	
	0,011019
	0,3475
	0,00122
	0,038
	
	
	
	

	
	Железо
	
	0,000009
	0,00027
	0,000007
	0,00023
	
	
	
	

	
	Итого: 
В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий
	
	1,6937
	53,414
	0,1975
	6,227
	
	
	
	


Примечание:  Значение сбросов до реализации мероприятия определено по эффективности очистки  (%) согласно таблицы 4.2 от норматива сбросов.
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Приложение 1
 Карта-схема очистного сооружения вахтового городка Каратобе Южное
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Карта-схема пруд-испарителя на вахтовом городке Каратобе Южное с указанием мест выпуска, и контрольных створов наблюдательных скважин
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Карта – схема вахтового городка Лактыбай
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Карта-схема пруд-испарителя на вахтовом городке Лактыбай с указанием мест выпуска, и контрольных створов наблюдательных скважин
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Приложение 2
Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта (месторождение Каратобе Южное)
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Ситуационный план района размещения оператора с указанием местоположения объекта относительно водного объекта, с указанием водоохранной зоны в районе объекта (месторождение Лактыбай)
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Приложение 4
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