Нетехническое резюме
Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на бурение эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай», месторождение Лактыбай расположено в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Месторождение Лактыбай находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан.
В орографическом отношении площадь работ располагается в пределах Предуральского плато к югу от песчаного массива Кокжиде. Рельеф местности представляет собой слабовсхолмленную равнину с редкой сетью балок и оврагов. Альтитуды скважин колеблются от 152,5 до 199 м, увеличиваясь на восток в сторону Мугоджарских гор.
Расстояние до г. Актюбе от месторождения составляет 260км. Ближайшим населенным пунктом является поселок Жаркамыс в 35 км на СЗ. В непосредственной близости находятся разрабатываемые нефтяные и нефтегазоконденсатные месторождения: Каратобе Южное, Жанажол, Кенкияк (надсолевые и подсолевые залежи), Кокжиде и другие. Ближайшая железнодорожная станция Караулкельды находится в 140 км на СЗ. Расстояние до газо-нефтеперекачивающей станции Кенкияк составляет 82 км.
Согласно данным группового технического проекта на строительство эксплуатационной скважины №27D будет осуществляться с помощью стационарной буровой установки типа ZJ-70 (или аналог SL-2500 Discovery) грузоподъемностью не менее 450 тн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.   
Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1094,03 м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 154,62 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.
Целью бурения является добыча нефти. 
Проектная глубина– 4200м.
        	Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.
Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважины:
Направление              508мм  0-100м  
Кондуктор                   339,7мм  0-1000м
Техническая колонна      244,5мм  0-3560м
Эксплуатационная колонна 177,8мм  0-3800м 
Экс.хвостовик  127мм  3750-4200м
С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважины при возможных ГНВП.

Продолжительность проведения работ. Процесс ведения работ по строительству 1 скважины будет состоять из следующих этапов (всего 154,62 суток):
· строительно-монтажные работы – 15,0 суток;
· подготовительные работы к бурению – 6,0 суток;
· бурение и крепление – 115,17 суток;
· освоение объектов – 18,45 суток.
Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства скважин проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников. 
Объем работ по строительству 1 скважины составляет 154,62 суток, из них:
· Подготовительные работы к бурению – 6,0 дня. 
· Строительство и монтаж буровой установки – 15,0 дней.
· Бурение и крепление скважин – 115,17 дней.
· Освоение – 18,45 дней.
Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных работах на месторождении Лактыбай являются:
Неорганизованные источники:
· Источник №6001, выбросы пыли, образуемой при подготовке площадки.
· Источник №6002, выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера.
· Источник №6003, выбросы пыли, образуемой при работе автосамосвала.
· Источник №6004, выбросы пыли, образуемой при уплотнении грунта катками.
Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:
Организованные источники:
· Источник №0001 буровая установка (ZJ-70).
· Источник №0002 цементировочный агрегат.
· Источник №0003 ДЭС – для выработки электроэнергии.
· Источник №0004 передвижная паровая установка (ППУ).
Неорганизованные источники:
· Источник №6005 сварочный пост.
· Источник №6006 смесительная установка СМН-20.
· Источник №6007 насосная установка для перекачки дизтоплива.
· Источник №6008 емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников.
· Источник №6009 емкость для бурового шлама.
· Источник №6010 емкость масла.
· Источник №6011 емкость отработанных масел.
· Источник №6012 емкость для бензина.
· Источник №6013 емкость для топлива.
· Источник №6014 склад цемента.
· Источник №6015 блок приготовления цементных растворов.
· Источник №6016 блок приготовления буровых растворов.
            Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при освоении 1 скважины на месторождении Лактыбай являются:
Организованные источники:
· Источник №0005 буровая установка (ZJ-70).
· Источник №0006 резервуары.
Неорганизованные источники:
· Источник №6017 скважина.
· Источник №6018 нефтегазосеператор.
· Источник №6019 насосная установка для перекачки нефти.
· Источник №6020 емкость для хранения топлива.
В целом по месторождению Лактыбай выявлено: при строительно-монтажных работах – 4 неорганизованных источников; при бурении скважин - 16 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 4, неорганизованных - 12; при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2, неорганизованных - 4.

[bookmark: _Toc236299435]Таблица 3.4– Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительстве скважины №27D на месторождении Лактыбай при использовании БУ ZJ-70
	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	
	Класс
	Выброс 
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	ОБУВ,
	опас-
	вещества
	с учетом

	
	
	мг/м3
	ности
	с учетом
	очистки, т/год

	
	
	
	ЗВ
	очистки, г/с
	(M)
1 скв

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Буровая установка ZJ-70

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	
	3
	0,00364
	0,00157

	0143
	Марганец и его соединения 
	
	2
	0,00038
	0,00017

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	
	2
	7,0537
	98,13

	0304
	Азот (II) оксид
	
	3
	9,17
	127,601

	0328
	Углерод 
	
	3
	1,17557
	16,3479

	0330
	Сера диоксид 
	
	3
	2,376799084
	32,706206052

	0333
	Сероводород 
	
	2
	0,00005406
	0,0000326

	0337
	Углерод оксид 
	
	4
	5,8786
	81,7396

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	50
	
	1,45438746
	3,40352903

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	30
	
	0,2978
	0,6074

	0501
	Пентилены 
	
	4
	0,0405
	0,0826

	0602
	Бензол 
	
	2
	0,0324
	0,0661

	0616
	Диметилбензол 
	
	3
	0,0024
	0,005

	0621
	Метилбензол 
	
	3
	0,0324
	0,0661

	0627
	Этилбензол 
	
	3
	0,0008
	0,0017

	1301
	Проп-2-ен-1-аль 
	
	2
	0,28207
	3,9264

	1325
	Формальдегид 
	
	2
	0,28207
	3,9264

	2754
	Алканы С12-19 
	
	4
	2,87635
	39,75798

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая 70%
	
	3
	0,42443
	0,18337

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая 70-20 %
	
	3
	0,00861
	0,01404

	
	В С Е Г О :
	31,392960604
	408,567097682



Всего стационарными источниками при продолжительности строительства эксплуатационной скважины №27D на месторождении Лактыбай в атмосферу будет выбрасываться 408,567 т/г загрязняющих веществ. 
В выбросах при всех этапах работ присутствуют вредные вещества 2, 3 и 4 классов опасности: 
· высокоопасные – диоксид азота, формальдегид, сероводород, оксиды марганца, пропеналь, бензол.
· опасные – оксид азота, диоксид серы, сажа, оксид железа, толуол, ксилол, пыль, этилбензол; 
· малоопасные – углеводороды, оксид углерода.
Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.
Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК 
В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов, с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.
Отходы образуются:
· при приготовлении бурового раствора;
· в процессе строительства и освоения скважины;
· при вспомогательных работах.
Основными отходами при бурении скважины являются:
· отработанный буровой раствор;
· буровой шлам;
· ТБО;
· промасленная ветошь;
· металлолом;
· огарки сварочных электродов;
· отработанные аккумуляторы.
Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3. 
Буровые отходы накапливаются и хранятся в емкостях на буровой площадке, откуда отходы направляются в специализированную организацию на утилизацию. Весь объем бурового шлама вывозится по договору со специализированной организацией. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.
Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды. 
Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов представлены в таблице 5.8.
Для отработанного бурового раствора предусмотрены 3 автоцистерны по 10м3 = 30м3. 
Отработанный буровой раствор вывозится согласно договору со специализированной организацией. ОБР будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.
Твердо-бытовые отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в контейнеры и вывозятся согласно договору. 
Для ТБО предусмотрен 1 контейнер объемом 10м3.
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.
   	Промасленная ветошь. Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.
Объем емкости для временного хранения промасленной ветоши составляет 2м3. Плотность ветоши составляет 0,210т/м3. 
Металлолом собирается на площадке для временного складирования металлолома.  По мере накопления отходы собираются в контейнеры и транспортируются согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера.
Огарки сварочных электродов – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. 
Специализированная организация по вывозу отходов будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.
Отработанные масла – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. 
Для отработанных масел предусмотрена 1 емкость объемом 5 м3. 
Отходы будут вывозиться специализированной организацией в течение суток после их образования. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.
[bookmark: _Toc236299447]Таблица 5.4- Количественный и качественный состав отходов скв №27D 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год


	Всего:
	-
	2000,045

	в т.ч. отходов производства
	-
	1997,821

	отходов потребления
	-
	2,22

	                                                                     Опасные отходы 
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	-
	894,128
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	-
	1103,388

	Промасленные отходы (ветошь)
	-
	0,1524

	Отработанные масла
	-
	0,00021

	Не опасные отходы

	Металлом
	-
	0,1517

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0015
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	-
	2,22




