Нетехническое резюме
[bookmark: _GoBack]Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту « Обустройство добывающей скважины №117 на месторождении Ю.Каратобе, Актюбинская область Байганинский район», в административном отношении входит в состав Байганинского района Актюбинской области, которая   расположена в северо-западной части Республики Казахстан.
Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».
Цель проекта: Обустройство добывающей скважины №117. 
Начало строительства: IV квартал (ноябрь) 2026 год.
Продолжительность строительства: 3 месяцев.
Количество рабочих: 15 человек.
Одной из важнейших проблем в процессе проведения работ является охрана окружающей среды. Несоблюдении правил охраны окружающей среды может повлечь за собой значительное загрязнение всех компонентов природной среды.
Основная цель раздела «Охрана окружающей среды» – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по направлению дальнейших исследований с целью разработки на последующих стадиях проектирования мероприятий по снижению или ликвидации различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
В соответствии с вышеназванным, этапами проведения проекта являются:
характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред;
анализ проектируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия;
комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
В данном разделе рассматривается процесс строительства объекта.
Настоящим проектом предусмотрены технологические решения по обустройству добывающей скважины № 117 месторождения Ю.Каратобе со строительством выкидной линии Ø114х6,0 мм до точки подключения к существующей выкидной линии скважины №107 месторождения Ю.Каратобе с соблюдением нормативных требований РК в области строительства. 
Технологические решения по проекту:
•	Обустройство устья добывающей нефтяной скважины №117 Ю.Каратобе;
•	Выкидная линия от скважины №117 до существующей выкидной линии скважины №107 месторождения Ю.Каратобе.
•	Скважина 107 была переведена под нагнетание. 
Эксплуатация скважины предусмотрена насосами типа УЭЦН (УЭЦН в комплекте со станцией управления, газораспределительной коробкой, прокладкой электрического кабеля – данный объем предоставляется заказчиком).
Площадка устья скважины включает в себя существующее устьевое оборудование АФК6 65х35, рассчитанное на давление 35 МПа.
На выкидной линии, на площадке устья скважины установлены датчики давления и датчики температуры. Также предусмотрена возможность продувки или промывки линий с установкой отсекающих шаровых кранов Ду50мм.
С площадки проектируемой скважины №117 газожидкостная смесь по выкидной линии Ду100 мм с давлением 0,6 МПа и с температурой 25°С поступает на существующую выкидную линию скважины №107 месторождения Ю.Каратобе, которая идет на АГЗУ.
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Устьевое оборудование предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважины, подвешивания колонны НКТ, герметичный ввод электрокабеля, а также для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в скважинах.
На трубопроводной обвязке устья скважины проектом предусмотрены:
•	1 ед. шаровый кран со сменными дросселями КШД 65х210 ХЛ с КОФ;
•	2 ед. шаровые краны Ду50 мм Ру40бар и БРС-60;
•	1 ед. задвижка клиновая Ду80 мм Ру40 бар;
•	2 ед. обратных клапанов Ду80 мм Ру40 бар;
•	бобышки и термокарманы для датчиков КИПиА;
•	1 ед. вентиль-пробоотборник заводского исполнения ВП1-15*14, ТУ3742-001-27844275-2014;
•	2 ед. электроизолирующих вставкок Ду100 мм, Ру40 бар.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
· Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем; 
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
Неорганизованные источники:
· Источник 6001 – Планировка грунта;
· Источник 6002 – Гудронатор ручной;
· Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта;
· Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
· Источник 6005 – Покрасочный пост;
· Источник 6006 – Сварочный пост;
· Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет организованных – 3 ед., неорганизованных - 8 ед.

[bookmark: _Toc236299435]Таблица 1– Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ на 2026 год
	
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,0011
	0,0275

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0001162
	0,1162

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,033151111
	0,0019355
	0,0483875

	0304
	Азот (II) оксид 
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005079074
	0,00028174
	0,00469567

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,006868889
	0,00020132
	0,0040264

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,01945
	0,00038346
	0,0076692

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,11291
	0,0027619
	0,00092063

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00000136

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00501429531
	0,02507148

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,02345603664
	0,03909339

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	3,0000000E-09
	0,003

	1119
	2-Этоксиэтанол 
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00001821572
	0,00002602

	1210
	Бутилацетат 
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,0045392802
	0,0453928

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,0000312
	0,00312

	1401
	Пропан-2-он 
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00985652616
	0,0281615

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0030727026
	0,0030727

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08012
	0,00496
	0,00496

	2902
	Взвешенные частицы 
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,01544415761
	0,10296105

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000287
	0,000287

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810404
	0,1000168
	0,66677867

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,587406547
	0,173286237
	1,13132537

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


[bookmark: _Hlk236295751]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2026 год составит: 2,587406547г/сек, 0,173286237 т/г.
Таблица 2– Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ на 2027 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,000629
	0,015725

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0000664
	0,0664

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,035151111
	0,001026404
	0,0256601

	0304
	Азот (II) оксид 
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005399074
	0,00014794
	0,0024657

	0328
	Углерод
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,007728889
	0,000109763
	0,0021953

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,02115
	0,000213012
	0,0042602

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,12597
	0,001504739
	0,0005016

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,00000070

	0616
	Диметилбензол 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00258312183
	0,0129156

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,01208341282
	0,020139

	0703
	Бенз/а/пирен 
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000029
	0,000000002
	0,002

	1119
	2-Этоксиэтанол 
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00000938386
	0,00001341

	1210
	Бутилацетат 
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,00233841708
	0,0233842

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,000016446
	0,0016446

	1401
	Пропан-2-он 
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00507760438
	0,0145074

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0015829074
	0,0015829

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08004
	0,00256115
	0,0025612

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,00795608119
	0,0530405

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000164
	0,000164

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810399
	0,0515124
	0,343416

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,605266047
	0,089469785
	0,5925774

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ
	

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
	



[bookmark: _Hlk236296188]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2027 год составит: 2,605266047 г/сек, 0,089469785 т/г.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК. 
Процесс строительства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.
Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:
· Огарки сварочных электродов;
· Тара из-под лакокрасочных материалов;
· Коммунальные (Твердо-бытовые отходы);
· Пищевые отходы.
Огарки сварочных электродов (12 01 13*) образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.
Собираются в специальные контейнеры, установленные в местах проведения сварочных работ, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев в специально отведенном месте.
Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле:
N = Мост* Q, т/год, 
где:
Мост  – фактический расход электродов, т;
Q – остаток электрода, Q = 0,015 от массы электрода.
Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.
Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:
N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,
где:
Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;
N – число видов тары;
Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;
ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).
Коммунальные отходы (20 03 01*) (упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ. 
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,3 т/м3.
Расчёт образования ТБО производится по формуле:
М = n * q * ρ  т/год,
где  n – количество рабочих и служащих на объектах;
q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;
ρ – плотность ТБО, т/м3. 
Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.
Количество отходов при строительстве проектируемого объекта принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.
Пищевые отходы
Норма образования отходов (N) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо - 0,0001 м3, числа рабочих дней в году (n), числа блюд на одного человека (m) и числа работающих (z):
N = 0.0001·n·m·z, м3/год,

[bookmark: _Toc236299447]Таблица 3- Лимиты накопления отходов при строительстве на 2026г
	[bookmark: _Hlk236296837]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	0,83541

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,09840

	отходов потребления
	-
	0,7370

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	-
	0,09732

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	0,1880

	[bookmark: RANGE!A13]Огарки сварочных электродов
	-
	0,00108

	Пищевые отходы
	-
	0,549



Таблица 4- Лимиты накопления отходов при строительстве на 2027г
	[bookmark: _Hlk236296861]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	0,42524

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,05069

	отходов потребления
	-
	0,3745

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	-
	0,05013

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	0,0955

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00056

	Пищевые отходы
	-
	0,279



