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АННОТАЦИЯ

Основанием для составления раздела ООС является:
•	Экологический Кодекс РК; 
•	Договор на оказание услуг; 
•	Техническое задание на проектирование.
Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно Рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №117 на месторождении Ю.Каратобе, Актюбинская область Байганинский район».  
Участок работ расположен на месторождении «Ю.Каратобе».  Месторождение «Ю.Каратобе» в административном отношении входит в состав Байганинского района Актюбинской области, которая   расположена в северо-западной части Республики Казахстан.
В пределах исследованной территории передвижение, в благоприятный период года, возможно всеми видами транспорта повышенной проходимости; в период осенне- весенней распутицы и зимних заносов передвижение возможно транспортом высокой проходимости, или транспортом на гусеничном ходу. Целью составления раздела ООС является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, количества образуемых отходов производства и потребления при строительстве, разработка мероприятий по контролю экологической ситуации при проведении намечаемых работ, а также оценка на все компоненты окружающей среды. 
Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
[bookmark: _Hlk195781461]Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
· [bookmark: _Hlk200965167]Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем; 
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
Неорганизованные источники:
· Источник 6001 – Планировка грунта;
· Источник 6002 – Гудронатор ручной;
· Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта;
· Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
· Источник 6005 – Покрасочный пост;
· Источник 6006 – Сварочный пост;
· Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет организованных – 3 ед., неорганизованных - 8 ед.
Суммарные выбросы на период планируемых работ в 2026 году составляют 0,3025803848 т/период в том числе:
•	газообразные – 0,085371904 т/период;
•	твердые – 0,2172084808 т/период.
Выбросы на период эксплуатации не предусматриваются. 
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 4.0, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Новосибирск и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны полигона.





[bookmark: _Toc91110221][bookmark: _Toc236150924]ВВЕДЕНИЕ
Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к Рабочему проекту  «Обустройство добывающей скважины №117 на месторождении Ю.Каратобе, Актюбинская область Байганинский район».  
Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Казахтуркмунай».
Цель проекта: Обустройство добывающей скважины №117. 
[bookmark: _Hlk201054425]Начало строительства: IV квартал (ноябрь) 2026 год.
Продолжительность строительства: 3 месяцев.
Количество рабочих: 15 человек.
Одной из важнейших проблем в процессе проведения работ является охрана окружающей среды. Несоблюдении правил охраны окружающей среды может повлечь за собой значительное загрязнение всех компонентов природной среды.
Основная цель раздела «Охрана окружающей среды» – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по направлению дальнейших исследований с целью разработки на последующих стадиях проектирования мероприятий по снижению или ликвидации различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
В соответствии с вышеназванным, этапами проведения проекта являются:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред;
· анализ проектируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
В данном разделе рассматривается процесс строительства объекта.
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1. [bookmark: _Toc91110222][bookmark: _Toc236150925]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Участок работ расположен на месторождении «Ю.Каратобе».  Месторождение «Ю.Каратобе» в административном отношении входит в состав Байганинского района Актюбинской области, которая   расположена в северо-западной части Республики Казахстан.
Районный центр, аул Карауылкельды, являющийся одновременно железнодорожной станцией, расположен на расстоянии 105км; от месторождения «Ю.Каратобе». Сообщение с ним по профилированной грунтовой дороге (грейдере) и по проселочным дорогам. Крупным ближайшим населенным пунктом является поселок Жаркамыс, расположенный на правом берегу реки Эмба, на расстоянии 5 км. В 85 км к северо-востоку от района работ находится разрабатываемое месторождение Жанажол с действующим нефтепроводом.





[bookmark: _Toc91110223]Рисунок 1.1 Обзорная карта
[image: ]
Рисунок 1.2– Карта схема месторождения
[image: ]
Рисунок 1.3– Карта схема с нанесением источников выбросов

2. [bookmark: _Toc236150926]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ 
[bookmark: _Hlk118376726][bookmark: _Toc108753078][bookmark: _Toc114128797][bookmark: _Toc91110225]Основные проектные решения
Настоящим проектом предусмотрены технологические решения по обустройству добывающей скважины № 117 месторождения Ю.Каратобе со строительством выкидной линии Ø114х6,0 мм до точки подключения к существующей выкидной линии скважины №107 месторождения Ю.Каратобе с соблюдением нормативных требований РК в области строительства. 
Технологические решения по проекту:
•	Обустройство устья добывающей нефтяной скважины №117 Ю.Каратобе;
•	Выкидная линия от скважины №117 до существующей выкидной линии скважины №107 месторождения Ю.Каратобе.
•	Скважина 107 была переведена под нагнетание. 
Эксплуатация скважины предусмотрена насосами типа УЭЦН (УЭЦН в комплекте со станцией управления, газораспределительной коробкой, прокладкой электрического кабеля – данный объем предоставляется заказчиком).
Площадка устья скважины включает в себя существующее устьевое оборудование АФК6 65х35, рассчитанное на давление 35 МПа.
На выкидной линии, на площадке устья скважины установлены датчики давления и датчики температуры. Также предусмотрена возможность продувки или промывки линий с установкой отсекающих шаровых кранов Ду50мм.
С площадки проектируемой скважины №117 газожидкостная смесь по выкидной линии Ду100 мм с давлением 0,6 МПа и с температурой 25°С поступает на существующую выкидную линию скважины №107 месторождения Ю.Каратобе, которая идет на АГЗУ.
[bookmark: _Hlk236141360]Обустройство устья добывающей скважин
Устьевое оборудование предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости НКТ, отвода продукции скважины, подвешивания колонны НКТ, герметичный ввод электрокабеля, а также для проведения технологических операций, ремонтных и исследовательских работ в скважинах.
На трубопроводной обвязке устья скважины проектом предусмотрены:
•	1 ед. шаровый кран со сменными дросселями КШД 65х210 ХЛ с КОФ;
•	2 ед. шаровые краны Ду50 мм Ру40бар и БРС-60;
•	1 ед. задвижка клиновая Ду80 мм Ру40 бар;
•	2 ед. обратных клапанов Ду80 мм Ру40 бар;
•	бобышки и термокарманы для датчиков КИПиА;
•	1 ед. вентиль-пробоотборник заводского исполнения ВП1-15*14, ТУ3742-001-27844275-2014;
•	2 ед. электроизолирующих вставкок Ду100 мм, Ру40 бар.
	



3. [bookmark: _Toc236150929]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
3.1 [bookmark: _Toc91110226][bookmark: _Toc236150930]Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

Климат района резко континентальный с жарким сухим летом, продолжительной холодной зимой, с большими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Самое холодное время года — январь и февраль, когда температура опускается до -30-350С. Зимой наблюдается продолжительный период морозной погоды, который начинается примерно в середине декабря. Период морозной погоды продолжается до середины марта.
Лето сухое, жаркое, безоблачное и продолжительное, температура поднимается до +30+400С. Солнечное сияние летом продолжается от 10 до 12 часов в сутки, зимой соответственно 5-6 часов. За год составляет 2600-2700 часов. Устойчивый переход температуры через +150С (условное начало лета) наступает во второй половине первой декады мая, а осенью этот переход совершается в середине сентября. Средняя температура летних месяцев составляет +22 +240С.
Безморозный период длится 165-170 дней. В последней декаде сентября возможны умеренные заморозки как воздуха, так и почвы. Отмечаются морозные погоды при температуре воздуха ниже -25 и ветре более 6 м/с. В особо морозные зимы температура опускается до -400С.  
По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождений Ю.Каратобе Актюбинской области Байганинский район представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Карауылкелди за 2025 г. 

[bookmark: _Toc495676120][bookmark: _Toc86230182][bookmark: _Toc195570718][bookmark: _Toc236151002][bookmark: _Hlk201241139]Таблица 3.1– Общая климатическая характеристика
	[bookmark: _Toc496276838]1.
	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца года
	-13,10С

	2.
	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца года
	+30,1 0С

	3.
	Среднегодовое количество осадков в теплый период
	87,3 мм

	4.
	Среднегодовое количество осадков в холодный период
	126,0 мм

	5.
	Среднемесячная и годовая температура воздуха
	9,6 0С



[bookmark: _Toc195570719][bookmark: _Toc236151003]Таблица 3.2– Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
	[bookmark: _Hlk236150562]Год
	Макс
Скор.
	штиль
	Сред.
Скор.
	Повторяемость направлений в процентах и ​​средней скорости по узлам

	
	
	
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	2025
	21 м/с
	257
	2,2 м/с
	7
	2,0
	9
	2,2
	15
	2,3
	21
	2,3
	12
	2,6
	13
	2,6
	13
	2,6
	10
	2,3


[bookmark: _Toc496276839][bookmark: _Toc86230184]


[bookmark: _Toc73618952][bookmark: _Toc195597035]Рис. 3.1 – Роза ветров за год

3.2 [bookmark: _Toc91110227][bookmark: _Toc236150931]Характеристика современного состояния воздушной среды 

При проведении фоновых исследований на структуре современное состояние всех составляющих окружающей среды оценивалось на основе результатов полевых исследований проведенных в 2025 г.
Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:
· мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ;
· мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или ближайшей жилой зоны, или территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха: зоны санитарной охраны курортов, крупные санатории, дома отдыха, зоны отдыха городов.
Для ТОО «Казахтуркмунай» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами ТОО «Центр Эксперт Групп» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности ТОО «Казахтуркмунай».
Целью мониторинга атмосферного воздуха являлось получение информации о содержании загрязняющих веществ в атмосфере, на границе СЗЗ. 
	Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ месторождения Ю.Каратобе за I-IV кварталы 2025 г. представлены в таблице 3.3.
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[bookmark: _Toc95396908]
[bookmark: _Toc236151004]Таблица 3.3- Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ месторождения Ю.Каратобе за I-IV кварталы 2025г
	Точки отбора проб

	Наименование загрязняющих веществ

	Фактическая концентрация
I квартал
	Фактическая концентрация
II квартал
	Фактическая концентрация
III квартал
	Фактическая концентрация
IV квартал
	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность

	СЗЗ
север
	Азота диоксид
	0,058
	0,051
	0,045
	0,038
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0038
	0,0032
	0,0025
	0,0028
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.48
	1,34
	1.28
	1.22
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.041
	0.032
	0.025
	0.021
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.062
	0.053
	0.046
	0.039
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	12,6
	8,4
	7,1
	6,5
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	7,4
	5,3
	6,1
	5,8
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Север-Запад
	Азота диоксид
	0,064
	0,058
	0,052
	0,042
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0041
	0,0036
	0,0026
	0,0024
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.33
	1,25
	1.16
	1.23
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.049
	0.037
	0.031
	0.028
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.071
	0.062
	0.052
	0.046
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	14,2
	4,6
	5,3
	6,4
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	6,8
	5,6
	5,4
	5,1
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Запад
	Азота диоксид
	0,045
	0.041
	0,038
	0,032
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0045
	0.0034
	0,0047
	0,0038
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.27
	1.16
	1.11
	1.18
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.051
	0.041
	0.025
	0.032
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.058
	0.045
	0.052
	0.041
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	17,6
	7,9
	8,4
	7,6
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	5,4
	7,1
	6,2
	5,6
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Юго-Запад
	Азота диоксид
	0,053
	0.038
	0,025
	0,028
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0052
	0.0043
	0,0036
	0,0031
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.32
	1.25
	1.16
	1.21
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.047
	0.036
	0.031
	0.028
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.063
	0.036
	0.043
	0.034
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	15,7
	5.7
	6,4
	6,8
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	7,3
	6.4
	5,3
	4,7
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Юг
	Азота диоксид
	0,042
	0,021
	0,027
	0,033
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0038
	0,0025
	0,0029
	0,0032
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.32
	1,14
	1.23
	1.29
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.041
	0.025
	0.024
	0.032
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.074
	0.045
	0.036
	0.036
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	14,1
	4,6
	5,2
	5,7
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	5,2
	5,8
	4,5
	5,8
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Юго-Восток
	Азота диоксид
	0,061
	0,038
	0,031
	0,028
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0035
	0,0028
	0,0033
	0,0043
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.54
	1,36
	1.25
	1.21
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.032
	0.024
	0.025
	0.036
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.068
	0.052
	0.046
	0.038
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	13,4
	3,9
	4,3
	4,9
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	6,9
	5,1
	4,8
	4,6
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Восток
	Азота диоксид
	0,056
	0,024
	0,027
	0,024
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0048
	0,0036
	0,0031
	0,0038
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.43
	1,24
	1.18
	1.23
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.035
	0.018
	0.022
	0.028
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.056
	0.041
	0.038
	0.025
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	16,6
	6,7
	5,6
	5,4
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	5,8
	4,8
	4,2
	4,9
	30,0
	не превышает

	СЗЗ Северо-Восток
	Азота диоксид
	0,049
	0,032
	0,026
	0,027
	0,2
	не превышает

	
	Сероводород
	0,0039
	0,0027
	0,0024
	0,0027
	0,008
	не превышает

	
	Углерод оксид
	1.48
	1,16
	1.14
	1.27
	5,0
	не превышает

	
	Сера диоксид
	0.029
	0.021
	0.018
	0.035
	0,5
	не превышает

	
	Сажа
	0.067
	0.038
	0.034
	0.031
	0,15
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	14,9
	5,5
	5,1
	5,3
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	6,7
	5,3
	6,7
	5,6
	30,0
	не превышает
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[bookmark: _Toc91110228]Вывод: Анализ, проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха, на границе санитарно-защитной зоны месторождения Ю.Каратобе показал, что за 2025 г. максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам в точках отбора проб незначительны. Концентрации ЗВ находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.), установленных для населенных мест.           
3.3 [bookmark: _Toc236150932]Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
[bookmark: _Toc95396909]
Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства резервуара проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
· Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем; 
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
Неорганизованные источники:
· Источник 6001 – Планировка грунта;
· Источник 6002 – Гудронатор ручной;
· Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта;
· Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
· Источник 6005 – Покрасочный пост;
· Источник 6006 – Сварочный пост;
· Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет организованных – 3 ед., неорганизованных - 8 ед.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ на 2026г, представлены в таблице 3.4. 
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[bookmark: _Toc236151005]Таблица 3.4– Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ на 2026 год
	[bookmark: _Hlk236296054] 
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,0011
	0,0275

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0001162
	0,1162

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,033151111
	0,0019355
	0,0483875

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005079074
	0,00028174
	0,00469567

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,006868889
	0,00020132
	0,0040264

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,01945
	0,00038346
	0,0076692

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,11291
	0,0027619
	0,00092063

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00000136

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00501429531
	0,02507148

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,02345603664
	0,03909339

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	3,0000000E-09
	0,003

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00001821572
	0,00002602

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,0045392802
	0,0453928

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,0000312
	0,00312

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00985652616
	0,0281615

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0030727026
	0,0030727

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08012
	0,00496
	0,00496

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,01544415761
	0,10296105

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000287
	0,000287

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810404
	0,1000168
	0,66677867

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,587406547
	0,173286237
	1,13132537

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



[bookmark: _Hlk236295751]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2026 год составит: 2,587406547г/сек, 0,173286237 т/г.






Таблица 3.5– Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ на 2027 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,000629
	0,015725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0000664
	0,0664

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,035151111
	0,001026404
	0,0256601

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005399074
	0,00014794
	0,00246567

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,007728889
	0,000109763
	0,00219526

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,02115
	0,000213012
	0,00426024

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,12597
	0,001504739
	0,00050158

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,0000007

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00258312183
	0,01291561

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,01208341282
	0,02013902

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	2,0000000E-09
	0,002

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00000938386
	0,00001341

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,00233841708
	0,02338417

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,000016446
	0,0016446

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00507760438
	0,01450744

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0015829074
	0,00158291

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08004
	0,00256115
	0,00256115

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,00795608119
	0,05304054

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000164
	0,000164

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810399
	0,0515124
	0,343416

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,605266047
	0,089469785
	0,5925774

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




[bookmark: _Hlk236296188]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2027 год составит: 2,605266047 г/сек, 0,089469785 т/г.
	[image: C:\Users\Z.Kozhigaliyeva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_KMG_I_ru_JPG2.jpg]
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КМГ ИНЖИНИРИНГ» 

	P- SS.02.60–20.2 – 06/2/1 – 31.12.2026
	РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «ОБУСТРОЙСТВО ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №117 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ Ю.КАРАТОБЕ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН»
	стр. 1 



	[image: C:\Users\Z.Kozhigaliyeva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_KMG_I_ru_JPG2.jpg]
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КМГ ИНЖИНИРИНГ» 

	P- SS.02.60–20.2 – 06/2/1 – 31.12.2026
	РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «ОБУСТРОЙСТВО ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ №117 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ Ю.КАРАТОБЕ, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН»
	стр. 1 




3.4 [bookmark: _Toc83202651][bookmark: _Toc83379549][bookmark: _Toc85215932][bookmark: _Toc91110229][bookmark: _Toc236150933]Рассеивания вредных веществ в атмосферу
В связи с тем, что выбросы пыли в процессе строительства проектируемого объекта носят залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков – поочередную, в которых основными источниками выбросов в атмосферу является разравнивание, выкапывание, погрузка, перевозка, а также в связи с тем, что остальные выбросы от автотранспорта представляют из себя «передвижные» источники, расчет рассеивания на период благоустройства проводить нецелесообразно.
В соответствии с нормами проектирования в Республике Казахстан для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра ООС РК от 18.04 2008 г. № 100-п).
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 4.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки».
Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:
· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле; 
· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
· степень опасности источников загрязнения;
· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.
Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.5 приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК> Ф.
Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется. 
3.5 [bookmark: _Toc195597069][bookmark: _Toc236150934]Обоснование размера санитарно-защитной зоны 
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ производства по добыче нефти составляет-1000 м и классифицируется как объект I категории опасности.
В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам все намеченные к строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности: 
• резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния различных по природе факторов на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются размеры СЗЗ, соответствующие классу опасности объекта в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам. 
Размер СЗЗ для групп объектов или промышленного узла устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников объектов, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная СЗЗ, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер СЗЗ. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп объектов, в состав которых входят объекты I и II классов опасности.
Согласно утвержденному «Проекту обоснование размеров санитарно-защитной зоны для объектов ТОО «Казахтуркмунай» результаты проведенных измерений показали, что на границе СЗЗ (север, юг, запад, восток) концентрации загрязняющих веществ по всем ингредиентам не превышали 1 ПДК для каждого отдельного взятого вещества. Нормативным размером СЗЗ установлено 500м от крайнего источника с учетом роза ветров. (Заключение СЭС № D.03.X.KZ46VBS00119974 от 14.09.2018г приложены в приложении).
Установленный размер СЗЗ соответствует CП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом МЗ РК №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г согласно которому размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведке нефти составляет не менее 500 м. 
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[bookmark: _Toc236151006]Таблица 3.6- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам за 2026г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,00743
	2
	0,0186
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,000784
	2
	0,0784
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,005079074
	2
	0,0127
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,006868889
	2
	0,0458
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,11291
	2
	0,0226
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,00264
	2
	0,0000528
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,25
	2
	1,25
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,34444444444
	2
	0,5741
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	2,9000000E-08
	2
	0,0029
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	0,7
	0,08518388889
	2
	0,1217
	Да

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	0,06666666667
	2
	0,6667
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,000333333
	2
	0,0067
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,14444444444
	2
	0,4127
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,125
	2
	0,125
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,08012
	2
	0,0801
	Нет

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,12166666667
	2
	0,2433
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,0001936
	2
	0,0006
	Нет

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	1,1810404
	2
	2,3621
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,033151111
	2
	0,1658
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,01945
	2
	0,0389
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.



Таблица 3.7- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам за 2027г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,00743
	2
	0,0186
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,000784
	2
	0,0784
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,005399074
	2
	0,0135
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,007728889
	2
	0,0515
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,12597
	2
	0,0252
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,00264
	2
	0,0000528
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,25
	2
	1,25
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,34444444444
	2
	0,5741
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	2,9000000E-08
	2
	0,0029
	Нет

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	0,7
	0,08518388889
	2
	0,1217
	Да

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	0,06666666667
	2
	0,6667
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,000333333
	2
	0,0067
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,14444444444
	2
	0,4127
	Да

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,125
	2
	0,125
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,08004
	2
	0,08
	Нет

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,12166666667
	2
	0,2433
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,0001936
	2
	0,0006
	Нет

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	1,1810399
	2
	2,3621
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,035151111
	2
	0,1758
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,02115
	2
	0,0423
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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3.6 [bookmark: _Toc91110230][bookmark: _Toc236150935]Возможные залповые и аварийные выбросы
Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.
В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).
Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.
Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.
В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:
· соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;
· регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;
· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;
· обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
· для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

3.7 [bookmark: _Toc91110231][bookmark: _Toc236150936]Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
· не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);
· исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

3.8 [bookmark: _Toc91110232][bookmark: _Toc236150937]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период строительства представлены в таблице 
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[bookmark: _Toc95396912][bookmark: _Toc236151007]Таблица 3.8- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства на 2026 год
	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Год достижения
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2026 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11

	0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,00743
	0,0011
	0,00743
	0,0011
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,00743
	0,0011
	0,00743
	0,0011
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00743
	0,0011
	0,00743
	0,0011
	2026

	0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,000784
	0,0001162
	0,000784
	0,0001162
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000784
	0,0001162
	0,000784
	0,0001162
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000784
	0,0001162
	0,000784
	0,0001162
	2026

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00026
	0,0000067
	0,00026
	0,0000067
	2026

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,018311111
	0,0017888
	0,018311111
	0,0017888
	2026

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,01458
	0,00014
	0,01458
	0,00014
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,033151111
	0,0019355
	0,033151111
	0,0019355
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,033151111
	0,0019355
	0,033151111
	0,0019355
	2026

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00004
	0,000001
	0,00004
	0,000001
	2026

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,002669074
	0,00026074
	0,002669074
	0,00026074
	2026

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,00237
	0,00002
	0,00237
	0,00002
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,005079074
	0,00028174
	0,005079074
	0,00028174
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,005079074
	0,00028174
	0,005079074
	0,00028174
	2026

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,001508889
	0,00015132
	0,001508889
	0,00015132
	2026

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,00536
	0,00005
	0,00536
	0,00005
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,006868889
	0,00020132
	0,006868889
	0,00020132
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,006868889
	0,00020132
	0,006868889
	0,00020132
	2026

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00007
	0,0000018
	0,00007
	0,0000018
	2026

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,00242
	0,00023166
	0,00242
	0,00023166
	2026

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,01696
	0,00015
	0,01696
	0,00015
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,01945
	0,00038346
	0,01945
	0,00038346
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,01945
	0,00038346
	0,01945
	0,00038346
	2026

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,02403
	0,0006211
	0,02403
	0,0006211
	2026

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,01488
	0,0014508
	0,01488
	0,0014508
	2026

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,074
	0,00069
	0,074
	0,00069
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,11291
	0,0027619
	0,11291
	0,0027619
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,11291
	0,0027619
	0,11291
	0,0027619
	2026

	0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00264
	0,0000682
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00264
	0,0000682
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00264
	0,0000682
	2026

	0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,25
	0,005014295
	0,25
	0,005014295
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,25
	0,005014295
	0,25
	0,005014295
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,25
	0,005014295
	0,25
	0,005014295
	2026

	0621, Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,344444444
	0,023456037
	0,344444444
	0,023456037
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,344444444
	0,023456037
	0,344444444
	0,023456037
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,344444444
	0,023456037
	0,344444444
	0,023456037
	2026

	0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,000000029
	0,000000003
	0,000000029
	0,000000003
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000000029
	0,000000003
	0,000000029
	0,000000003
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000000029
	0,000000003
	0,000000029
	0,000000003
	2026

	1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,085183889
	0,00001822
	0,085183889
	0,00001822
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,085183889
	0,00001822
	0,085183889
	0,00001822
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,085183889
	0,00001822
	0,085183889
	0,00001822
	2026

	1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,066666667
	0,00453928
	0,066666667
	0,00453928
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,066666667
	0,00453928
	0,066666667
	0,00453928
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,066666667
	0,00453928
	0,066666667
	0,00453928
	2026

	1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,000333333
	0,0000312
	0,000333333
	0,0000312
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000333333
	0,0000312
	0,000333333
	0,0000312
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000333333
	0,0000312
	0,000333333
	0,0000312
	2026

	1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,144444444
	0,009856526
	0,144444444
	0,009856526
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,144444444
	0,009856526
	0,144444444
	0,009856526
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,144444444
	0,009856526
	0,144444444
	0,009856526
	2026

	2752, Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,125
	0,003072703
	0,125
	0,003072703
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,125
	0,003072703
	0,125
	0,003072703
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,125
	0,003072703
	0,125
	0,003072703
	2026

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,008
	0,00078
	0,008
	0,00078
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,008
	0,00078
	0,008
	0,00078
	2026

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Гудронатор ручной
	6002
	 
	 
	0,07212
	0,00418
	0,07212
	0,00418
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,07212
	0,00418
	0,07212
	0,00418
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,08012
	0,00496
	0,08012
	0,00496
	2026

	2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,121666667
	0,015444158
	0,121666667
	0,015444158
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,121666667
	0,015444158
	0,121666667
	0,015444158
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,121666667
	0,015444158
	0,121666667
	0,015444158
	2026

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,0001936
	0,0000287
	0,0001936
	0,0000287
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	0,0001936
	0,0000287
	0,0001936
	0,0000287
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,0001936
	0,0000287
	0,0001936
	0,0000287
	2026

	2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	6001
	 
	 
	0,0656829
	0,069668
	0,0656829
	0,069668
	2026

	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	6003
	 
	 
	0,1258075
	0,0293574
	0,1258075
	0,0293574
	2026

	Выбросы при уплотнении грунта катками
	6004
	 
	 
	0,00105
	0,00036
	0,00105
	0,00036
	2026

	Разгрузка пылящих материалов
	6007
	 
	 
	0,98
	0,00062
	0,98
	0,00062
	2026

	Транспортировка пылящих материалов
	6008
	 
	 
	0,0085
	0,0000114
	0,0085
	0,0000114
	2026

	Итого:
	 
	 
	 
	1,1810404
	0,1000168
	1,1810404
	0,1000168
	2026

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	1,1810404
	0,1000168
	1,1810404
	0,1000168
	2026

	 Всего по объекту:          
	 
	 
	2,587406547
	0,173286237
	2,587406547
	0,173286237
	2026

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,188432436
	0,006443323
	0,188432436
	0,006443323
	2026

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	2,39897411111
	0,16684291424
	2,39897411111
	0,16684291424
	2026





Таблица 3.9- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства на 2027 год

	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	Год достижения
НДВ

	
	
	существующее положение
	на 2027 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11

	0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,00743
	0,000629
	0,00743
	0,000629
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,00743
	0,000629
	0,00743
	0,000629
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00743
	0,000629
	0,00743
	0,000629
	2027

	0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,000784
	0,0000664
	0,000784
	0,0000664
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000784
	0,0000664
	0,000784
	0,0000664
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000784
	0,0000664
	0,000784
	0,0000664
	2027

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00026
	0,0000035
	0,00026
	0,0000035
	2027

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,018311111
	0,000942904
	0,018311111
	0,000942904
	2027

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,01658
	0,00008
	0,01658
	0,00008
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,035151111
	0,001026404
	0,035151111
	0,001026404
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,035151111
	0,001026404
	0,035151111
	0,001026404
	2027

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00004
	0,0000005
	0,00004
	0,0000005
	2027

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,002669074
	0,00013744
	0,002669074
	0,00013744
	2027

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,00269
	0,00001
	0,00269
	0,00001
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,005399074
	0,00014794
	0,005399074
	0,00014794
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,005399074
	0,00014794
	0,005399074
	0,00014794
	2027

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,001508889
	0,000079763
	0,001508889
	0,000079763
	2027

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,00622
	0,00003
	0,00622
	0,00003
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,007728889
	0,000109763
	0,007728889
	0,000109763
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,007728889
	0,000109763
	0,007728889
	0,000109763
	2027

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00007
	0,0000009
	0,00007
	0,0000009
	2027

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,00242
	0,000122112
	0,00242
	0,000122112
	2027

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,01866
	0,00009
	0,01866
	0,00009
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,02115
	0,000213012
	0,02115
	0,000213012
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,02115
	0,000213012
	0,02115
	0,000213012
	2027

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,02403
	0,00032
	0,02403
	0,00032
	2027

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,01488
	0,000764739
	0,01488
	0,000764739
	2027

	Битумный котел
	0003
	 
	 
	0,08706
	0,00042
	0,08706
	0,00042
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,12597
	0,001504739
	0,12597
	0,001504739
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,12597
	0,001504739
	0,12597
	0,001504739
	2027

	0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат
	0001
	 
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,00264
	0,0000352
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,00264
	0,0000352
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,00264
	0,0000352
	2027

	0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,25
	0,002583122
	0,25
	0,002583122
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,25
	0,002583122
	0,25
	0,002583122
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,25
	0,002583122
	0,25
	0,002583122
	2027

	0621, Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,344444444
	0,012083413
	0,344444444
	0,012083413
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,344444444
	0,012083413
	0,344444444
	0,012083413
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,344444444
	0,012083413
	0,344444444
	0,012083413
	2027

	0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,000000029
	0,000000002
	0,000000029
	0,000000002
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000000029
	0,000000002
	0,000000029
	0,000000002
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000000029
	0,000000002
	0,000000029
	0,000000002
	2027

	1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,085183889
	0,000009384
	0,085183889
	0,00000938
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,085183889
	0,000009384
	0,085183889
	0,00000938
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,085183889
	0,000009384
	0,085183889
	0,00000938
	2027

	1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,066666667
	0,002338417
	0,066666667
	0,002338417
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,066666667
	0,002338417
	0,066666667
	0,002338417
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,066666667
	0,002338417
	0,066666667
	0,002338417
	2027

	1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,000333333
	0,000016446
	0,000333333
	0,000016446
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,000333333
	0,000016446
	0,000333333
	0,000016446
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,000333333
	0,000016446
	0,000333333
	0,000016446
	2027

	1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,144444444
	0,005077604
	0,144444444
	0,005077604
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,144444444
	0,005077604
	0,144444444
	0,005077604
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,144444444
	0,005077604
	0,144444444
	0,005077604
	2027

	2752, Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,125
	0,001582907
	0,125
	0,001582907
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,125
	0,001582907
	0,125
	0,001582907
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,125
	0,001582907
	0,125
	0,001582907
	2027

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор с ДВС
	0002
	 
	 
	0,008
	0,00041115
	0,008
	0,00041115
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,008
	0,00041115
	0,008
	0,00041115
	2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Гудронатор ручной
	6002
	 
	 
	0,07204
	0,00215
	0,07204
	0,00215
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,07204
	0,00215
	0,07204
	0,00215
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,08004
	0,00256115
	0,08004
	0,00256115
	2027

	2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	 
	 
	0,121666667
	0,007956081
	0,121666667
	0,007956081
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,121666667
	0,007956081
	0,121666667
	0,007956081
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,121666667
	0,007956081
	0,121666667
	0,007956081
	2027

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	 
	 
	0,0001936
	0,0000164
	0,0001936
	0,0000164
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	0,0001936
	0,0000164
	0,0001936
	0,0000164
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,0001936
	0,0000164
	0,0001936
	0,0000164
	2027

	2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	6001
	 
	 
	0,0656824
	0,035889
	0,0656824
	0,035889
	2027

	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	6003
	 
	 
	0,1258075
	0,0151226
	0,1258075
	0,0151226
	2027

	Выбросы при уплотнении грунта катками
	6004
	 
	 
	0,00105
	0,00018
	0,00105
	0,00018
	2027

	Разгрузка пылящих материалов
	6007
	 
	 
	0,98
	0,00032
	0,98
	0,00032
	2027

	Транспортировка пылящих материалов
	6008
	 
	 
	0,0085
	0,0000008
	0,0085
	0,0000008
	2027

	Итого:
	 
	 
	 
	1,1810399
	0,0515124
	1,1810399
	0,0515124
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	1,1810399
	0,0515124
	1,1810399
	0,0515124
	2027

	 Всего по объекту:          
	 
	 
	2,605266047
	0,089469785
	2,605266047
	0,089469785
	2027

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,206372436
	0,003464656
	0,206372436
	0,003464656
	2027

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	2,39889361111
	0,08600512856
	2,39889361111
	0,08600512856
	2027
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3.9 [bookmark: _Toc91110233][bookmark: _Toc236150938]Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1. 

3.10 [bookmark: _Toc91110234][bookmark: _Toc236150939]Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.
В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:
Величина:
· пренебрежимо малая: без последствий;
· малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
· незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
· значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.
Зона влияния:
· локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
· небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;
· регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.
Продолжительность воздействия:
· короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
· средняя: 1-3 года;
· длительная: больше 3-х лет.
Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.
В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при строительных работах:
· на атмосферный воздух;
· физическое (шумовое);
· на геологическую среду;
· на поверхностные и подземные воды;
· на почвенный покров и почву;
· на растительный покров;
· на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);
· на памятники истории и культуры.
При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района. 
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Суммарные выбросы на период планируемых работ в 2026 году составляют 0,3025803848 т/период в том числе:
· газообразные – 0,085371904 т/период;
· твердые – 0,2172084808 т/период.
Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 500м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.
Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.
Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.
Уровень воздействия – незначительный.
Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.
Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

3.11 [bookmark: _Toc91110235][bookmark: _Toc236150940]Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Целями производственного экологического контроля являются:
[bookmark: z2189]1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
[bookmark: z2190]2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
[bookmark: z2191]3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
[bookmark: z2192]4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
[bookmark: z2193]5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
[bookmark: z2194]6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
[bookmark: z2195] 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
[bookmark: z2196]8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
[bookmark: z2199] Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.
Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:
[bookmark: z1938] 1) оценки качества окружающей среды;
[bookmark: z1939]2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;
[bookmark: z1940]3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;
[bookmark: z1941]4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;
[bookmark: z1942]5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.
[bookmark: z1943]Объектами экологического мониторинга являются:
[bookmark: z1944]1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
[bookmark: z1945]2) качество подземных вод;
[bookmark: z1946]3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;
[bookmark: z1947]4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;
[bookmark: z1948]5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;
[bookmark: z1949] 6) воздействия изменения климата;
[bookmark: z1950] 7) отходы и управление ими.
[bookmark: z1951]Экологический мониторинг основывается на:
[bookmark: z1952]1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;
[bookmark: z1953]2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;
[bookmark: z1954]3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;
[bookmark: z1955]4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;
[bookmark: z1956]5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;
[bookmark: z1957]6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение за 2026 г. и 2027 г. представлены в таблицах
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[bookmark: _Toc95396913][bookmark: _Toc236151008]Таблица 3.10– План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2026 год
	N источника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	Сварочный агрегат
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,00026
	5,4736539
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00004
	0,8421006
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,00007
	1,47367605
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,02403
	505,891935
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,00264
	55,5786396
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	0002
	Компрессор с ДВС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,018311111
	385,494939
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,002975556
	62,6429373
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,001555556
	32,748366
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,002444444
	51,4616939
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,016
	336,84024
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	2,9000000E-08
	0,00061052
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,000333333
	7,01749798
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,008
	168,42012
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	0003
	Битумный котел
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,01526
	321,261379
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00248
	52,2102372
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,00565
	118,94671
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,01696
	357,050654
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,07846
	1651,78033
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6001
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,077931
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6002
	Гудронатор ручной
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,13565
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6003
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,2639385
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6004
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,00105
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6005
	Покрасочный пост
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,25
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,34444444444
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1 раз/ кварт
	0,06666666667
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/ кварт
	0,14444444444
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0,08333333333
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0,12166666667
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6006
	Сварочный пост
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	1 раз/ кварт
	0,00742805556
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	1 раз/ кварт
	0,00078388889
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,00019361111
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6007
	Разгрузка пылящих материалов
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,98
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6008
	Транспортировка пылящих материалов
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,0085
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	   ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.




Таблица 3.11– План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2027 год

	N источника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	Сварочный агрегат
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,00026
	5,4736539
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00004
	0,8421006
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,00007
	1,47367605
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,02403
	505,891935
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/ кварт
	0,00264
	55,5786396
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	0002
	Компрессор с ДВС
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,018311111
	385,494939
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,002975556
	62,6429373
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,001555556
	32,748366
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,002444444
	51,4616939
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,016
	336,84024
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	2,9000000E-08
	0,00061052
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,000333333
	7,01749798
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,008
	168,42012
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	0003
	Битумный котел
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,01526
	321,261379
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00248
	52,2102372
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,00565
	118,94671
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/ кварт
	0,01696
	357,050654
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/ кварт
	0,07846
	1651,78033
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6001
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,077931
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6002
	Гудронатор ручной
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/ кварт
	0,13565
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6003
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,2639385
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6004
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,00105
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6005
	Покрасочный пост
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/ кварт
	0,25
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,34444444444
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1 раз/ кварт
	0,06666666667
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/ кварт
	0,14444444444
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	1 раз/ кварт
	0,08333333333
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0,12166666667
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6006
	Сварочный пост
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	1 раз/ кварт
	0,00742805556
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	1 раз/ кварт
	0,00078388889
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0,00019361111
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6007
	Разгрузка пылящих материалов
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,98
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	6008
	Транспортировка пылящих материалов
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	1 раз/ кварт
	0,0085
	 
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	   ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.
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3.12 [bookmark: _Toc91110236][bookmark: _Toc236150941]Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
	Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
[bookmark: sub1004470316]	Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20%, по второму режиму на 40%, по третьему режиму на 60%.
	При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:
· запрещение работы оборудования на форсированных режимах;
· усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;
· рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
· усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;
· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;
· обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;
· проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
· интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
· обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;
· использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.
При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:
· снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;
· использование газа для работы энергетических установок;
· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;
· прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;
· ограничение использования автотранспорта на предприятии;
Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:
· снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;
· прекращение движения автомобильного транспорта.
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4. [bookmark: _Toc91110237]
5. [bookmark: _Toc236150942]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

[bookmark: _Toc91110238]Гидрографическая сеть площади с постоянно текущими водами представлена рекой Эмба, протекающей западнее от района работ на расстоянии 18км.
Река имеет постоянный водоток и хорошо выработанную широкую долину. Русло реки сильно меандрирует. Долина реки довольно широкая, от 1-2 км на северо-востоке до 5-6 км на юго-западе. Ширина русла колеблется от 30 до 250 м, ширина живой струи 15-30 м. На всем протяжении река имеет небольшую (порядка 0,5-0,8 м) глубину, дно песчанистое. В отдельных местах у обрывистых берегов наблюдаются значительные глубины до нескольких метров с заиленным дном. Скорость течения реки 0,5-0,8 м/сек.
По реке Эмба прослеживается пойма и три надпойменные террасы. Пойма хорошо выражена, песчаная, возвышается над уровнем воды на 0,5-1,0 м. Первая надпойменная терраса развита широко, высота ее от 4 до 10 м. Третья надпойменная терраса развита как на левом, так и на правом берегах реки Эмбы. Высота террасы местами достигает 20 м.
По гидрологическому режиму Эмба представляет собой равнинную реку снегового таяния с кратковременным весенним половодьем и незначительным, вплоть до отсутствия, стоком в период летне-осенней и земней межени. 
Основная фаза водного режима - весеннее половодье. В этот период проходит 90-95% годового стока. Подъем уровня воды начинается в апреле. Летне-осенняя межень наступает обычно в конце мая. Зимняя межень низкая, вплоть до промерзания.
Справа в реку Эмба впадает река Темир и протекает около 16 км на запад от месторождения Лактыбай. Длина реки 213 км.
Подземные воды района с утвержденными для водоснабжения запасами приурочены к Эмбенскому артезианскому бассейну, в пределах которого подземные воды, в основном, надежно защищены от внешнего воздействия окружающей среды. Подземные воды, на рассматриваемой территории, выделяются в несколько самостоятельных водоносных горизонтов с разной глубиной залегания, например, воды альба залегают сравнительно не глубоко-5,6м, водоносный горизонт современных аллювиальных отложений имеет глубину залегания 2-4м.
Дождевые осадки играют незначительную роль в питании водотоков, дополняя только талый сток в период половодья. Поверхностный сток формируется, главным образом, за счет талых вод. Дождевые паводки здесь явление редкое, по объему стока они незначительны.
Грунтовые воды в пределах участка в период проведения инженерно-геологических изысканий скважинами не вскрыты до глубины 15.0 м от дневной поверхности.

5.1 [bookmark: _Toc236150943]Характеристика источника водоснабжения
В рабочем городке предусматривается временное водоснабжение и водоотведение, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра национальной экономики РК №26 от 20.02.2023 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 
Для технических нужд будет использована вода из существующих сетей водопровода близлежащих населенных пунктов, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд - вода привозная.
На площади вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.
Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 15 человек. Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.  
  	Объем водоотведения и водопотребления на площади и баланс водоотведения и водопотребления на площади  приведены ниже в таблицах

[bookmark: _Toc95396914][bookmark: _Toc236151009]Таблица 4.1- Объем водопотребления и водоотведения за 2026 год
	Потребитель
	Цикл строительство
	Количество, чел
	Норма водопотреб-ление, м3
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут.
	м3/год
	м3/сут.
	м3/год

	Хоз- бытовые нужды
	61
	15
	0,15
	2,25
	137,25
	2,25
	137,25

	Всего
	 
	15
	 
	2,25
	137,25
	1,5
	137,25



Таблица 4.2- Объем водопотребления и водоотведения за 2027 год
	Потребитель
	Цикл строительство
	Количество, чел
	Норма водопотреб-ление, м3
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут.
	м3/год
	м3/сут.
	м3/год

	Хоз- бытовые нужды
	31
	15
	0,15
	2,25
	69,75
	2,25
	69,75

	Всего
	 
	15
	 
	2,25
	69,75
	1,5
	69,75





[bookmark: _Toc236151010]Таблица 4.3- Баланс водопотребления и водоотведения за 2026 год
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хоз-питьевые нужды
	0,00327
	0,00102
	 
	 
	 
	0,00225
	0,00102
	0,00225
	 
	 
	0,00225
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	0,00327
	0,00102
	 
	 
	 
	0,00225
	0,00102
	0,00225
	 
	 
	0,00225
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 4.4- Баланс водопотребления и водоотведения за 2027 год
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хоз-питьевые нужды
	0,00328
	0,00103
	 
	 
	 
	0,00225
	0,00103
	0,00225
	 
	 
	0,00225
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	0,00328
	0,00103
	 
	 
	 
	0,00225
	0,00103
	0,00225
	 
	 
	0,00225
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
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5.2 [bookmark: _Toc91110239][bookmark: _Toc236150944]Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений
Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые стоки) предусматривается система отстойников. На период строительства водоснабжения способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

5.3 [bookmark: _Toc195597080][bookmark: _Toc236150945][bookmark: _Toc91110241]Оценка влияния объекта при строительстве здание на подземные воды 
Основными источниками загрязнения почво-грунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве могут стать:
· емкости горюче-смазочных материалов;
· двигатели внутреннего сгорания;
· топливо и смазочные материалы;
· хозяйственно-бытовые сточные воды;
· задвижки высокого давления.

         	Вахтовый поселок. На территории будут размещены модульные блоки, тротуар, склад ГСМ, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел. 

5.4 [bookmark: _Toc91110242][bookmark: _Toc236150946]Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод
Согласно проектным данным строительство будет осуществляться с использованием современных технологий.
Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.
Уровень воздействия. Незначительный период ведения работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.
Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение строительных работ согласно разработанному проекту строительства. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.
Остаточные последствия. Минимальные.

5.5 [bookmark: _Toc195597082][bookmark: _Toc236150947]Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов
В связи с отсутствие на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливались.


5.6 [bookmark: _Toc91110243][bookmark: _Toc236150948]Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения
Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:
· соблюдение технологического регламента;
· недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

5.7 [bookmark: _Toc91110244][bookmark: _Toc236150949]Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды
Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ. При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.

	[image: C:\Users\Z.Kozhigaliyeva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_KMG_I_ru_JPG2.jpg]
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6. 
7. [bookmark: _Toc236150950]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.1 [bookmark: _Toc91110248][bookmark: _Toc236150951][bookmark: _GoBack]Виды и объемы образования отходов

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.
Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК. 
Процесс строительства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.
Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:
· Огарки сварочных электродов;
· Тара из-под лакокрасочных материалов;
· Коммунальные (Твердо-бытовые отходы);
· Пищевые отходы.

5.2. [bookmark: _Toc195597087][bookmark: _Toc236150952]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
Огарки сварочных электродов (12 01 13*) образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.
Собираются в специальные контейнеры, установленные в местах проведения сварочных работ, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев в специально отведенном месте.
Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле:
N = Мост* Q, т/год, 
где:
Мост  – фактический расход электродов, т;
Q – остаток электрода, Q = 0,015 от массы электрода.

[bookmark: _Toc236151011]Таблица 5.1 - Образование огарков сварочных электродов
	№ п/п
	Наименование
	Марка электродов
	Планируемый расход электродов, т
	Количество огарков сварочных электродов, т

	на 2026 год

	1
	Строительно-монтажные работы
	Электроды
	0,07211
	0,00108

	на 2027 год

	2
	Строительно-монтажные работы
	Электроды
	
	

	Итого
	0,03715
	0,00056



[bookmark: _Hlk116466723]Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.
Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:
N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,
где:
Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;
N – число видов тары;
Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;
ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).

[bookmark: _Toc236151012]Таблица 5.2- Образование тар из-под лакокрасочных материалов за 2026г
	[bookmark: _Toc491436757]Наименование
	Наименование лакокрасочных материалов
	Количество ЛКМ, т/год
	Масса тары Mi (пустой), кг
	Кол-во тары, n
	Масса краски в таре Mki, т
	ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05)
	Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т

	При строительство 
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81
	0,012035
	0,5
	2,4070068
	0,005
	0,05
	0,00120

	
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
	0,0042684
	0,5
	0,8536704
	0,005
	0,05
	0,00043

	
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74
	0,0239371
	0,5
	4,7874288
	0,005
	0,05
	0,00239

	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115
	0,0056331
	0,5
	1,12662
	0,005
	0,05
	0,0005636

	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124
	0,0514452
	0,5
	10,2890304
	0,005
	0,05
	0,00514

	Итого
	0,09731878
	 
	19,4637564
	 
	 
	0,00973



Таблица 5.3- Образование тар из-под лакокрасочных материалов за 2027г
	Наименование
	Наименование лакокрасочных материалов
	Количество ЛКМ, т/год
	Масса тары Mi (пустой), кг
	Кол-во тары, n
	Масса краски в таре Mki, т
	ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05)
	Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т

	При строительство 
	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81
	0,0061999
	0,5
	1,2399732
	0,005
	0,05
	0,00062

	
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
	0,0021988
	0,5
	0,4397696
	0,005
	0,05
	0,00022

	
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74
	0,0123313
	0,5
	2,4662512
	0,005
	0,05
	0,00123

	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115
	0,0029019
	0,5
	0,58038
	0,005
	0,05
	0,0002904

	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124
	0,026502
	0,5
	5,3004096
	0,005
	0,05
	0,00265

	Итого
	0,05013392
	 
	10,0267836
	 
	 
	0,00501


Коммунальные отходы (20 03 01*) (упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ. 
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,3 т/м3.
Расчёт образования ТБО производится по формуле:
М = n * q * ρ  т/год,
где  n – количество рабочих и служащих на объектах;
q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;
ρ – плотность ТБО, т/м3. 

[bookmark: _Toc236151013]Таблица 5.3 - Образование ТБО при строительстве
	Участок
	Кол-во людей
	Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год
	Время работы, сут.
	Плотность ТБО, т/м3
	Количество ТБО, т/пер.

	на 2026 год

	Строительно-монтажные работы
	15
	0,3
	61
	0,25
	0,1880

	на 2027 год

	Строительно-монтажные работы
	15
	0,3
	31
	0,25
	0,0955


Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.
Количество отходов при строительстве проектируемого объекта принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.

Пищевые отходы
Норма образования отходов (N) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо - 0,0001 м3, числа рабочих дней в году (n), числа блюд на одного человека (m) и числа работающих (z):
N = 0.0001·n·m·z, м3/год,
[bookmark: _Toc190786471][bookmark: _Toc178857160][bookmark: _Toc195570732]
[bookmark: _Toc236151014]Таблица 5.5– Образование пищевых отходов при строительстве
	Наименование
	Количество людей
	Норма накопления на 1 блюдо, м3/год
	Время работы, сут/год
	Число блюд на 1 чел
	Количество пищевых отходов, т/год

	на 2026 год

	Строительно-
монтажные
работы
	15
	0,0001
	61
	6
	0,549

	на 2027 год

	Строительно-
монтажные
работы
	15
	0,0001
	31
	6
	0,279





[bookmark: _Hlk236296831]Таблица 5.6– Лимиты накопления отходов при строительстве на 2026г
	[bookmark: _Toc236151015][bookmark: _Hlk236296837]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	0,83541

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,09840

	отходов потребления
	-
	0,7370

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	-
	0,09732

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	0,1880

	[bookmark: RANGE!A13]Огарки сварочных электродов
	-
	0,00108

	Пищевые отходы
	-
	0,549



[bookmark: _Hlk201062111]Таблица 5.5– Лимиты накопления отходов при строительстве на 2027г
	[bookmark: _Toc195597088][bookmark: _Toc236150955][bookmark: _Hlk236296861]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	0,42524

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,05069

	отходов потребления
	-
	0,3745

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	-
	0,05013

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	0,0955

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,00056

	Пищевые отходы
	-
	0,279


5.3  Рекомендации по управлению отходами
Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.
Основные результаты работ по управлению отходами включают:
1) накопление отходов на месте их образования;
[bookmark: SUB3190202]2) сбор отходов;
[bookmark: SUB3190203]3) транспортировка отходов;
[bookmark: SUB3190204]4) восстановление отходов;
[bookmark: SUB3190205]5) удаление отходов;
[bookmark: SUB3190206]6) вспомогательные операции; 
[bookmark: SUB3190207]7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
[bookmark: SUB3190208]8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.
Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.
Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.
При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.  
Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:
· соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;
· соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;
·    наличие обученного персонала.























8. [bookmark: _Toc91110260][bookmark: _Toc236150956]ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1 [bookmark: _Toc91110261][bookmark: _Toc236150957]Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия
[bookmark: _Toc32405966][bookmark: _Toc79760713][bookmark: _Toc88068152]К вредным физическим воздействиям относятся:
· производственный шум;
· шум от автотранспорта;
· вибрация;
· электромагнитные излучения и пр.
Источником наибольшего физического воздействия является спецтехника, работающая на территории строительных площадок.
Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.
По данному проекту не предусматривается производственное оборудование, а выбранные материалы и конструкции не оказывают опасного или вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных в условиях мобилизации, а также не создают пожаровзрывоопасные ситуации.

Производственный шум
Во время проектируемых работ на площадке источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие во время строительства, а также на флору и фауну, являются строительные машины и грузовой автотранспорт.
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, видов привода, режима работы и расстояния от места работы.
Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 Дб при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.
При удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа.
Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.
Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:
· Защита слуха.
· Помехи для речевого общения и для работы.
Нормы, правила и стандарты:
· ГОСТ 12.1.003-83 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности".
· Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831.

[bookmark: _Toc195570736][bookmark: _Toc236151016]Таблица 6.1 – Уровень звуковой мощности
	Звуковое давление
	20 log (p/p0) в дБ, где: 
p – измеренное звуковое давление в паскалях 
p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей.

	Уровень звуковой мощности
	10 log (W/W0) в дБ, где: 
W – звуковая мощность в ваттах
W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт.



Допустимые уровни шума на рабочих местах.
Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов приведены в таблице, ниже.

[bookmark: _Toc95396916][bookmark: _Toc236151017]Таблица 6.2 -Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах
	№ п.п.
	Вид трудовой деятельности, рабочее место
	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А)

	
	
	3,15
	63
	125
	250
	500
	1000
	20000
	4000
	8000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях - дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах.
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	       42
	40
	      38
	50

	2.
	Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях.
	93
	79
	70
	63
	
58
	55
	52
	50
	49
	60

	3.
	Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах.
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	4.
	Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин.
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	5.
	Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1 - 4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий.
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	  - для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А);
  - для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (АI).
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Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии Допустимые уровни и методы измерений». Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).
В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.
В условиях планируемых строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.
Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности и строительной техники; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.
Учитывая опыт строительства аналогичных объектов, уже на расстоянии нескольких десятков метров источники шума не оказывают негативного воздействия на строительный и обслуживающий персонал.
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По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.
Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.
Уровни вибрации (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.
Для смягчения этих воздействий предусматривается:
· применение производственного оборудования с низким уровнем шума;
· регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
· установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.
В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:
· транспортная;
· транспортно – технологическая;
· технологическая.
При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. 
Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.
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К мероприятиям такого характера относятся:
· оптимизация и регулирование транспортных потоков;
· уменьшение, по   мере   возможности, движения   грузовых   автомобилей большой грузоподъемности;
· создание дорожных обходов;
· оптимизация	работы	технологического	оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.
Исследованиями воздействия шума и искусственного освещения на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и вызывают озабоченность или испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвращаются к своей нормальной деятельности. Воздействие физических факторов на наземную фауну оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительные.
Учитывая низкую численность и плотность населения животных в районах работ и отсутствие мест обитания высокой чувствительности, воздействие на наземную фауну от физического присутствия оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.
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[bookmark: _Toc452009078][bookmark: _Toc32405972][bookmark: _Toc79760718][bookmark: _Toc88068157]Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.
Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарно-эпидемиологических требовании к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 и других республиканских и отраслевых нормативных документов.
Основные требования радиационной безопасности предусматривают:
· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
· непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Электромагнитные излучения
Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. Основными источниками излучения ЭМП в окружающую среду служат антенные системы радиолокационных станций (РЛС), радио- и теле-радиостанций, в том числе, систем мобильной радиосвязи и воздушные линии электропередачи.
Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров -интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.
Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:
В = m0* Н, 
где: m0 = 4*p*10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если измеряется в мкТл, то 1 (А/м) = 1,25(мкТл).
Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).
Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени превышения персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.
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	Время пребывания (ч)


	Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл)

	
	общем
	локальном

	<1
	1600/2000
	6400/8000

	2
	800/1000
	3200/4000

	4
	400/500
	1600/2000

	8
	80/100
	800/1000


Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.
Участки производственной зоны с уровнями, превышающими ПДУ, должны быть обозначены специальными предупредительными знаками с расшифровкой: «Осторожно! Магнитное поле!». 
На производствах, где работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ), используются три основных принципа:
1. Защита временем 
Регламентация продолжительности рабочего дня (рациональный режим труда и отдыха) с сокращением его в случаях возрастания интенсивности фактора. Определение маршрута перемещений, ограничивающего контакт с источниками в рабочей зоне. 
2. Защита расстоянием 
Для населения эта защита обеспечивается за счет принципа защиты расстоянием. В этом плане для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

	Напряжениее, кВ
	<20
	35
	ПО
	150-220
	330-500
	750
	1150

	Размер охранной зоны, м
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	55


Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов.



Вывод: 
Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на рабочий персонал во время строительства следует предусмотреть все необходимые мероприятия. 
В результате проводимых работ уровни физических воздействий очень малы, в особенности они проявляются в шумовом воздействии от спецтехники и оборудования. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению. 

8.2 [bookmark: _Toc91110262][bookmark: _Toc236150958]Характеристика радиационной обстановки в районе работ
Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.  
Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час. 

[bookmark: SUB400]Критерии оценки радиационной ситуации
[bookmark: _Toc91110264]Согласно закону РК от 23 апреля 1998 г №219-1 «О радиационной безопасности населения», (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:
· принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
· принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;
· принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;
· принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии принесли больше пользы, чем вреда.
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9. 
10. [bookmark: _Toc236150960]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
10.1 [bookmark: _Toc91110265][bookmark: _Toc236150961]Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.
Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

[bookmark: _Toc6929272][bookmark: _Toc83202626][bookmark: _Toc83379523][bookmark: _Toc85215904]Мониторинг почвенного покрова
Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:
· своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;
· оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.
Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов. 
Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

10.2 [bookmark: _Toc91110266][bookmark: _Toc236150962]Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта. 
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:
· физические;
· химические.
Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство резервуара).
К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы с буровыми сточными водами, хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ, при возможных разливах пластовых вод во время проведения работ.

[bookmark: _Toc64362624]	Физические факторы
   	Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.
При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение. 
Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.    
  	В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:
· слабая степень – глубина разрушения до 5 см;
· средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;
· сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;
· очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.
Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.
Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим свойствам обладает относительной неустойчивостью к антропогенным нагрузкам. Они не имеют плотного дернового горизонта, их поверхность слабо защищена растительностью, в то же время больший период времени в году они находятся в сухом состоянии, что увеличивает их подверженность к внешним физическим воздействиям.
В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности. 
Механические нарушения почв
Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.
Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.
По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.
Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.  
Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции. 
[bookmark: _Toc64362625]	Химические факторы
Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения буровых работ являются:
· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;
· загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;
· загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ;
· загрязнение отходами строительства;
По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.
Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.
· акриловые полимеры, альгиновые кислоты и др.

10.3 [bookmark: _Toc91110267][bookmark: _Toc236150963]Планируемые мероприятия и проектные решения
Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных и буровых работ включает в себя:
· проведение работ в пределах лишь отведенных во временное пользование территорий;
· движение транспорта только по утвержденным трассам;
· бетонирование площадок;
· обустройство площадок защитными канавами и обваловкой;
· вывоз и захоронение отходов в специальных местах;
· бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;
· для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;
· осуществлять подачу ГСМ на буровую по герметичным топливо и маслопроводам;
· хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:
· своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;
· организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;
· использование автотранспорта с низким давлением шин;
· неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;
· разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае их возникновения.

10.4 [bookmark: _Toc91110268][bookmark: _Toc236150964]Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.
При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.











11. [bookmark: _Toc91110269][bookmark: _Toc236150965]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
11.1 [bookmark: _Toc91110270][bookmark: _Toc236150966]Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Рассматриваемая территория в основном формируются сообщества с доминированием плотнодерновинных злаков: типчака (Festuca valesiaca, F.beckerii) и ковыля-тырсы (Stipa sareptana). Субдоминантами выступают дерновинные злаки (Stipa capillata, Koeleria gracilis, Agropyron flagile) и полыни (Artemisia lerchiana, A.austriaca). В составе сообществ часто присутствует значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья (Potentilla bifurca, Dianthus ltptopetalus, Linosyris tatarica, Taracetum millefolium). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги (Spiraea hypericifolia), караганы кустарниковой (Caragana frutex). 
Эти сообщества отличаются высокой видовой насыщенностью. На светло-каштановых супесчаных почвах преобладают тырсово-ковылковые (Stipa lessindiana, S.capillata), еркеково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron flagile), житняково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron cristatum) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь Лерховская (Artemisia lerchana). Видовое разнообразие сообществ низкое 8-10 видов. Из разнотравья обычны молочай Сегиеровский (Euphorbia sequierana), цмин песчаный (Helishrisum arenarium), полынь песчаная (Artemisia arenaria), тысячелистник обыкновенный и тысячелистник мелкоцветковый (Achillea millefolium). К полугидроморфным местообитаниям в понижениях рельефа приурочены лугово-степные сообщества: вострецовые (Agropyron ramosum), пырейные (Elytrigia repens) с разнотравьем (Galium verum, Thalictrum minus, Tragopogon stepposum). В весенний период в степных экосистемах развита синузия эфемеров (Poa bulbosa, Ceratocephalus orthoceras, Lappula patula).

11.2 [bookmark: _Toc91110271][bookmark: _Toc236150967]Характеристика воздействия объекта на растительность 
На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.
Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:
· природные (климатические, эдафические, литологические и др.);
· антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление); 
· антропогенные (выпас, строительство и др.).
Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.
В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.
В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.
Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:
1. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.
2. Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог. 
3. Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).
4. Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).
Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.
Источниками воздействия на растительность являются:
· изъятие земель;
· передвижение транспорта и специальной техники;
· подготовка поверхности для строительства и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;
· твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

11.3 [bookmark: _Toc91110272][bookmark: _Toc236150968]Обоснование объемов использования растительных ресурсов
На период строительства на месторождении растительные ресурсы не используются.  

11.4 [bookmark: _Toc91110273][bookmark: _Toc236150969]Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
На период строительства на месторождении растительные ресурсы не используются. 
  
11.5 [bookmark: _Toc91110274][bookmark: _Toc236150970]Ожидаемые изменения в растительном покрове 
Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.
Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.
На этой стадии начинает формироваться структура растительных сообществ. Они более устойчивы к антропогенным воздействиям. Стадии многолетних сорняков очень длительны по времени (более 10 лет), так как формирование состава и структуры растительных сообществ неразрывно связано с формированием почв. На каждом этапе зарастания растительный покров строго соответствует физико-химическим свойствам почв. Ускорить эти процессы в пустынной зоне можно только при помощи проведения специальных рекультивационных мероприятий.

11.6 [bookmark: _Toc91110275][bookmark: _Toc236150971]Рекомендации по сохранению растительных сообществ
При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

11.7 [bookmark: _Toc91110276][bookmark: _Toc236150972]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий
При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.
В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:
· ограничение движения транспорта по бездорожью;
· использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;
· размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.


12. [bookmark: _Toc91110277][bookmark: _Toc236150973]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный мир исследуемой территории богат и разнообразен, и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц 40 видами млекопитающих. 
	Фауна земноводных и пресмыкающихся обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов. Пресмыкающиеся представлены 15 видами, что составляет 30,6% от герпетофауны Республики Казахстан. 
	Из широко распространенных видов на участках, прилегающих к месторождению, т.е. на участках со слабым антропогенным воздействием, наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Из змей наиболее многочисленны обыкновенный и водяной уж и узорчатый полоз. Таким образом, исследуемая территория заселена пресмыкающимися и земноводными неравномерно. 
	Орнитофауна территории экологических изысканий весьма разнообразна и насчитывает около 203 видов птиц, что составляет 41,4% орнитофауны республики. 

12.1 [bookmark: _Toc91110278][bookmark: _Toc236150974] Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране
Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:
· прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);
· косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).
Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.
Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.
[bookmark: _Toc83202675][bookmark: _Toc83379573][bookmark: _Toc85215956]Антропогенные факторы
Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.
Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.
Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.
В современных условиях лучше выживают и даже процветают животные, способные обитать в измененных биотопах, переходить на новые доступные кормовые объекты, включаясь в иные трофические цепи. Такие виды оказываются строителями биогеоценозов в измененных условиях, быстро расселяются по антропогенным угодьям, вдоль транспортных путей, вокруг временных построек и инженерных сооружений. К подобным животным относятся грызуны, в частности, большая песчанка. Повышенной плотностью колоний этих зверьков характеризуются как новые, так и старые грунтовые дороги. Поселения больших песчанок тянутся плотными длинными цепочками по краям и по соседству с дорогами, которые представляют собой хороший пример «экологических русел», по которым происходит освоение окружающих пространств этими и некоторыми другими грызунами.
В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.
Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).
Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.
Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.
[bookmark: _Toc83202676][bookmark: _Toc83379574][bookmark: _Toc85215957]
Техногенные факторы воздействия
Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться в период проведения подготовительных работ (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период эксплуатации месторождения будут непригодны для поселения диких животных.
Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства животных. С прилежащей к производственным площадкам территории некоторые виды животных будут вытеснены в связи с воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

12.2 [bookmark: _Toc91110279][bookmark: _Toc236150975]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир
Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.
Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.
Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.
Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:
· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;
· строгое соблюдение технологии;
· запрещение кормления и приманки диких животных;
· запрещение браконьерства и любых видов охоты;
· использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;
· работы по восстановлению деградированных земель.
Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных.
Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности, пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц.
При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от реализации проекта строительства склада можно будет свести к минимуму.


13. [bookmark: _Toc91110280][bookmark: _Toc236150976]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ
Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.  
Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные: Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д.  Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.
Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание мантропогенных и техногенных ландшафтов.
С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты. 
Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

14. 
15. [bookmark: _Toc91110281][bookmark: _Toc236150977]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
15.1 [bookmark: _Toc91110282][bookmark: _Toc236150978]Социально-экономические условия района
	Обязательным при разработке РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.
Месторождение Каратобе находится в Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан. 
	Актюбинская область обладает уникальной минерально-сырьевой базой. Полезные ископаемые – это основной потенциал области, обеспечивающий бюджет стабильными доходами, а также важными деловыми партнерскими отношениями со странами СНГ и Дальнего Зарубежья. Актюбинская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.  На территории района находятся богатые нефтью и газом месторождения Жанажол, Кенкияк и Алибекмола и другие, что способствует развитию горнодобывающей промышленности.
Демография
Численность населения Актюбинской области на 1 июня 2026г. составила 957,8 тыс. человек, в том числе 732,3 тыс. человек (76,5%) – городских, 225,5 тыс. человек (23,5%) – сельских жителей.
Естественный прирост населения в январе-мае 2026г. составил 3724 человека (в соответствующем периоде предыдущего года – 4046 человек).
За январь-май 2026г. число родившихся составило 5939 человек (на 6 % меньше чем в январе-мае 2025г.), число умерших составило 2215 человека (на 2,5% меньше, чем в январе-мае 2025г.).
Сальдо миграции отрицательное и составило – -1941 человек (в январе-мае 2025г. – -1703 человека), в том числе во внешней миграции – положительное сальдо 106 человек (161), во внутренней – -2047 человек (-1864).

Отраслевая статистика. 
Объем промышленного производства в январе-июне 2026г. составил 1560179,7 млн. теңге в действующих ценах, что на 3,7% больше, чем в январе-июне 2025г.
В горнодобывающей промышленности объемы производства выросли на 3,5%. В обрабатывающей промышленности рост – на 4,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом увеличение - на 0,2%, а водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений рост - на 7,2%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе-июне 2026г. составил 126017,5 млн. теңге, или 102,9% к январю-июню 2025г.
Объем грузооборота в январе-июне 2026г. составил 18904,1 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 106,9 % к январю-июню 2025г.
Объем пассажирооборота - 1859,9 млн.пкм, или 104,6 % к январю-июню 2025г.
Объем строительных работ (услуг) составил 162270,5 млн. теңге или 110,5% к январю-июню 2025г.
В январе-июне 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 7,4% и составила 404,5 тыс. кв.м., из них в мноквартирных жилых домах – на 17,9% (190 тыс. кв. м.). При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 0,5% (214,4 тыс. кв.м.).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2026г. составил 542431,4 млн. теңге или 100,9% к январю-июню 2025г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июля 2026г. составило 19243 единицы и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,4% в том числе 18853 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 15776 единиц, среди которых 15386 единиц – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 16340 единиц и уменьшилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,7%.

Труд и доходы. 
Численность безработных в I квартале 2026г. составила 23,4 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 4,7 % к численности рабочей силы.
Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных на 1 июля 2026г. составила 19028 человек, или 3,9% к численности рабочей силы.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 420239 теңге, прирост к I кварталу 2025г.
составил 9%.
Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 97,8%.

Экономика.
 Объем валового регионального продукта за январь-март 2026г. составил в текущих ценах 1335679,8 млн. теңге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года реальный ВРП увеличился на 6,3%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 41,3%, услуг –53,3%.
Индекс потребительских цен в июне 2026г. по сравнению декабрем 2025г. составил 105,1%.
Цены на продовольственные товары выросли на 5,4%, непродовольственные товары – на 4,7%, платные услуги для населения – на 5%.
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июне 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. повысились на 5,9%.
Объем розничной торговли в январе-июне 2026г. составил 436584,1 млн. теңге, или на 3,9% больше соответствующего периода 2025г.
Объем оптовой торговли в январе-июне 2026г. составил 855198,1 млн. теңге, или 100,8% к соответствующему периоду 2025г.
По предварительным данным в январе-мае 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 334,9 млн. долларов CША и по сравнению с январем-маем 2025г. уменьшилась на 0,1%, в том числе экспорт – 71,9 млн. долларов США (на 7% меньше), импорт – 262,9 млн. долларов США (на 2% больше).

12 [bookmark: _Toc91110285][bookmark: _Toc236150979]ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.   
Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным. 
Исследования и оценки риска должны включать:
· выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;
· оценку вероятности осуществления этих событий;
· оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.
Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:
                                    				            
			                        R = I Wi
         
В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.
          Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.
         	Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.
         	Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.
         	Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.						  
        	Ликвидационная фаза – восстановление биоценозов.   
         	Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.
[bookmark: _Toc64362645][bookmark: _Toc88906211]Обзор возможных аварийных ситуаций
Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:
· случайные технические отказы элементов;
· техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;                                                                                                                                                                                     
· неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;
· преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.
[bookmark: _Toc64362646][bookmark: _Toc88906212]Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.
         	Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
         	К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
         	Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.
         Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.
Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.
[bookmark: _Toc64362647][bookmark: _Toc88906213]Антропогенные факторы воздействия
         	Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:
· аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;
· аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);
· аварийные ситуации при проведении работ.
Аварийные ситуации с автотранспортной техникой
         	При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.
         	Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.
         	Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.
         	Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.
         	Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.
         	Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.
         	Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)
         	Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:
· при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;
· поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).
Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:
,
    где А – 30 м/т1/3 – константа; 
         Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;
        Q = 191,82 т;
Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.
В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.
         	Аварийные ситуации при проведении работ
         	При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:
         	Воздействие машин и оборудования. При проведении работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.
            Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна. 
           Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.
[bookmark: _Toc64362648]Мероприятия по снижению экологического риска
Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.
Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.
         	Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.
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14 [bookmark: _Toc236150980]КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

[bookmark: _Toc517713350][bookmark: _Toc22111970][bookmark: _Toc39050819][bookmark: _Toc54196153][bookmark: _Toc71190029]При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:
· пространственный масштаб;
· временной масштаб;
· интенсивность.
Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.
Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 13.1.

[bookmark: _Toc95396921][bookmark: _Toc236151019]Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия
	Градиация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздейтсвие
	Площадь воздействия до 1 км2
	Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	Площадь воздействия до 10 км2
	Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта
	2

	Местное (территориальное) воздействие
	Площадь воздействия до 10 до 100км2
	Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	Площадь воздействия более 100 км2
	Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта
	4



Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 13.2.

[bookmark: _Toc95396922][bookmark: _Toc236151020]Таблица 13.2 - Градации временного масштаба воздействия
	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 13.3.

[bookmark: _Toc95396923][bookmark: _Toc236151021]Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия
	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 
компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4



Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (Таблица 13.1; Таблица 13.2; Таблица 13.3).
Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике ОВОС приняты три категории значимости воздействия:
· незначительное;
· умеренное;
· значительное.
Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.
Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 13.4.

[bookmark: _Toc95396924][bookmark: _Toc236151022]Таблица 13.4 - Градации значимости воздействий
	Категории воздействия, балл
	Интегральная оценка, балл
	Категория значимости

	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	
	баллы
	значимость

	Локальный
1
	Кратковременное
1
	Незначительное
1
	1
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченный
2
	Ср.продолжительность  2
	Слабое
2
	8
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местный
3
	Продолжительное
3
	Умеренное
3
	27
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональный
4
	Многолетнее
4
	Сильное
4
	64
	28-64
	Воздействие высокой значимости


13.1 [bookmark: _Toc91110287][bookmark: _Toc236150981]Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды
Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:
· механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;
· возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправки автотранспорта.
Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадок будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут распространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м), выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования (до 1 м глубиной).
Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, средней продолжительности по времени и локальным по масштабу.
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[bookmark: _Toc95396925][bookmark: _Toc236151023]Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При строительстве
	Ограниченное (2)
	Кратковременное (1)
	Слабое (2)
	2
	Низкая

	При эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Умеренное (3)
	24
	Средняя


14.2 [bookmark: _Toc517162078][bookmark: _Toc517874723][bookmark: _Toc517875460][bookmark: _Toc22111971][bookmark: _Toc39050820][bookmark: _Toc54196154][bookmark: _Toc71190030][bookmark: _Toc91110288][bookmark: _Toc236150982]Факторы негативного воздействия на геологическую среду
При проведении работ могут возникнуть следующие негативные явления:
· проседание земной поверхности;
· нарушение гидродинамического режима вод;
· загрязнение и истощение подземных вод;
· снижение нефтеотдачи пласта.
	Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:
[bookmark: _Toc517161952][bookmark: _Toc22055924]
[bookmark: _Toc47945491][bookmark: _Toc54196345][bookmark: _Toc72417917][bookmark: _Toc95396926][bookmark: _Toc236151024]Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При строительстве
	Локальное (1)
	Кратковременное (1)
	Умеренное (3)
	3
	Низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Умеренное (3)
	24
	Средняя


14.3 [bookmark: _Toc517713352][bookmark: _Toc22111972][bookmark: _Toc39050821][bookmark: _Toc54196155][bookmark: _Toc71190031][bookmark: _Toc91110289][bookmark: _Toc236150983]Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров
[bookmark: _Toc517161953]Строительство объектов вызовет некоторые негативные изменения экологического состояния почв, снижение ресурсного потенциала земель. Строительство неизбежно будет сопровождаться механическим нарушением почв и их образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве оценивается как умеренное, локальное и средней продолжительности.
Величины механических нарушений почвенного покрова, с вводом объектов в эксплуатацию, резко снизятся, и будут характеризоваться небольшими по объему нарушениями почв при ведении ремонтных работ.
На территории, не подверженной механическому воздействию, будет происходить почвенный гомеостаз – возвращение почв в исходное (природное) состояние.
Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно оценить, как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет соответствовать локальному, а продолжительность воздействия – многолетняя.
[bookmark: _Toc22055925][bookmark: _Toc47945492][bookmark: _Toc54196346][bookmark: _Toc72417918]
[bookmark: _Toc95396927][bookmark: _Toc236151025]Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	почвенный покров 

	При строительстве
	Локальное (1)
	Кратковременное (1)
	Умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя

	растительность

	При строительстве
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя



14.4 [bookmark: _Toc517874725][bookmark: _Toc517875462][bookmark: _Toc22111973][bookmark: _Toc39050822][bookmark: _Toc54196156][bookmark: _Toc71190032][bookmark: _Toc91110290][bookmark: _Toc236150984]Факторы воздействия на животный мир
	Ожидается, что строительство и эксплуатация объектов приведут к незначительному изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как проектируемый объект находится вблизи существующей автотрассы.
	Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.
[bookmark: _Toc517161954]
[bookmark: _Toc95396928][bookmark: _Toc236151026][bookmark: _Toc22055926][bookmark: _Toc47945493][bookmark: _Toc54196347][bookmark: _Toc72417919]Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсив-ность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	При строительстве
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя


14.5 [bookmark: _Toc517713357][bookmark: _Toc22111976][bookmark: _Toc39050825][bookmark: _Toc54196159][bookmark: _Toc71190035][bookmark: _Toc91110291][bookmark: _Toc236150985]Оценка воздействия на социально-экономическую сферу
Исследуемая территория административно находится в Атыраской области. Проводимые работы способствуют:
· Организации современной инфраструктуры;
· Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
	Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 13.9.

[bookmark: _Toc22055927][bookmark: _Toc47945494][bookmark: _Toc54196348][bookmark: _Toc72417920]
[bookmark: _Toc95396929][bookmark: _Toc236151027]Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
	Категории воздействия, балл
	Интегральная 
оценка, балл
	Категории значимости

	Пространственный 
масштаб
	Временной 
масштаб
	Интенсивность
воздействия
	
	Баллы
	Значимость (положительная)

	Нулевой
0
	Нулевой
0
	Нулевая
0
	0
	
	Незначительная

	Точечный
1
	Кратковременный
1
	Незначительная
1
	1
	от +1 до +5
	Низкая

	Локальный
2
	Средней продолжительный
2
	Слабая
2
	6
	от +6 до +10
	Средняя

	Местный
3
	Долговременный
3
	Умеренная
3
	9
	от +6 до +10
	Средняя

	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	12
	от +11 до +15
	Высокая

	Национальный
5
	Постоянный
5
	Сильная
5
	15
	от +11 до +15
	Высокая



По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

[bookmark: _Toc236151028][bookmark: _Toc517161956][bookmark: _Toc47945495][bookmark: _Toc54196349][bookmark: _Toc72417921][bookmark: _Toc95396930]Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	При проведении планируемых работ
	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	+12
	Высокая


Ведение работ на этой территории способствует:
· поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
· созданию дополнительных рабочих мест.
14.6 [bookmark: _Toc517713358][bookmark: _Toc22111977][bookmark: _Toc39050826][bookmark: _Toc54196160][bookmark: _Toc71190036][bookmark: _Toc91110292][bookmark: _Toc236150986]Состояние здоровья населения
Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.
Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное.
Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.
Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).
14.7 [bookmark: _Toc517713360][bookmark: _Toc22111979][bookmark: _Toc39050828][bookmark: _Toc54196162][bookmark: _Toc71190038][bookmark: _Toc91110293][bookmark: _Toc236150987]Охрана памятников истории и культуры
	Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.
	Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.
	Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.
Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.
Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный. 	
Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

[bookmark: _Toc91110294][bookmark: _Hlk97022502][bookmark: _Hlk236140347][bookmark: _Hlk117676953]
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[bookmark: _Toc91110295][bookmark: _Toc116465687][bookmark: _Toc201048551][bookmark: _Toc201236207][bookmark: _Toc204615060][bookmark: _Toc236150991]Приложение №1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве на 2026 год 
[bookmark: _Toc500771582][bookmark: _Toc525912482][bookmark: _Toc91110296]Расчеты выбросов в атмосферу в период строительно-монтажных работ 

	Источник № 0001 Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем

	Расчет проведен согласно "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)"

	Исходные данные:

	Мощность Р, кВт
	10
	
	

	Время работы, час/год  
	7,180
	
	

	Расчет:

	Наименование загрязняющих веществ
	Удельный выброс загрязняющих веществ, г/км
	М, г/сек
	П, т/год

	Оксиды азота
	0,23
	0,00032
	0,0000083

	в том числе: 
	 
	 
	 

	NO2
	 
	0,00026
	0,0000067

	NO
	 
	0,00004
	0,0000010

	Сернистый ангидрид
	0,05
	0,00007
	0,0000018

	Оксид углерода
	17,3
	0,02403
	0,0006211

	Углеводороды
	1,90
	0,00264
	0,0000682

	Примечание: В настоящее время отсутствует методика расчета выбросов вредных веществ от бензиновых электростанций. В связи с этим, до выхода соответствующей методики рекомендуется выполнять расчет выбросов от бензиновой электростанции мощностью 4-10 кВт по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», принимая за выброс от такой электростанции - 0,25 от величины выброса легкового карбюраторного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час.

	Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от NOx.



Источник загрязнения N 0002
Источник выделения N 001,Компрессор с ДВС

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.052
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 647.5
Температура отработавших газов Tог , K, 450
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 647.5 * 8 = 0.0451696    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.494647303 = 0.091316782    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 8 / 3600 = 0.016
Wi = qмi * Bгод = 30 * 0.052 / 1000 = 0.00156
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.016 * (1-7 / 100) = 0.01488
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.00156 * (1-7 / 100) = 0.0014508
где f - процент очистки;

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 8 / 3600) * 0.8 = 0.018311111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 0.052 / 1000) * 0.8 = 0.0017888

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 8 / 3600 = 0.008
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 0.052 / 1000 = 0.00078

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 8 / 3600 = 0.001555556
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 0.052 / 1000 = 0.000156
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.001555556 * (1-3 / 100) = 0.001508889
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.000156 * (1-3 / 100) = 0.00015132

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 8 / 3600 = 0.002444444
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.052 / 1000 = 0.000234
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.002444444 * (1-1 / 100) = 0.00242
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.000234 * (1-1 / 100) = 0.00023166

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 8 / 3600 = 0.000333333
Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 0.052 / 1000 = 0.0000312

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 8 / 3600 = 0.000000029
Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 0.052 / 1000 = 0.000000003

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 8 / 3600) * 0.13 = 0.002975556
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 0.052 / 1000) * 0.13 = 0.00029068
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.002975556 * (1-10.3 / 100) = 0.002669074
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.00029068 * (1-10.3 / 100) = 0.00026074

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.018311111
	0.0017888
	0
	0.018311111
	0.0017888

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.002975556
	0.00029068
	10.3
	0.002669074
	0.00026074

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001555556
	0.000156
	3
	0.001508889
	0.00015132

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.002444444
	0.000234
	1
	0.00242
	0.00023166

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.016
	0.00156
	7
	0.01488
	0.0014508

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000029
	0.000000003
	0
	0.000000029
	0.000000003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000333333
	0.0000312
	0
	0.000333333
	0.0000312

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.008
	0.00078
	0
	0.008
	0.00078




	Источник № 0003 Битумный котел (Битумоплавильная установка)

	Наименование, формула
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	Исходные данные:

	Время работы
	Т
	час/год
	2,59

	Диаметр трубы 
	d
	м
	0,10

	Высота трубы
	H
	м
	2,50

	Температура (раб)
	t
	° C
	230

	Удельный вес дизельного топлива
	r
	т/м3
	0,84

	Расход топлива 
	В
	т/год
	0,05

	 
	 
	кг/час
	19,60

	Расчет:

	Сажа
	 
	 
	 

	Птв=В*Аr*х*(1-η)
	Псажа
	т/год
	0,00005

	где: Аr=0,1, х=0,01; η=0
	 
	г/с
	0,00536

	Диоксид серы
	 
	 
	 

	Пso2=0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2)
	ПSO2
	т/год
	0,00015

	где: S=0,3; η'so2=0,02;  η''so2=0,5
	 
	г/с
	0,01609

	Оксид углерода 
	 
	 
	 

	Псо=0.001*Сco*В(1-g4/100)
	ПCO
	т/год
	0,00069

	 
	 
	г/с
	0,07400

	где: Ссо=g3*R*Qir
	СCO
	 
	13,89

	g3=0,5; R=0,65; Qir=42,75, g4=0
	 
	 
	 

	Оксиды азота
	 
	 
	 

	ПNOx=0,001*В*Q*Knox  (1-b)
	ПNOx
	т/год
	0,00017

	где Q = 39,9, Kno = 0.08
	 
	г/с
	0,01823

	в том числе:                                                           
	 NO2
	т/год
	0,00014

	 
	 
	г/с
	0,01458

	 
	 NO
	т/год
	0,00002

	 
	 
	г/с
	0,00237

	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/час
	0,35

	Vr = 7.84*a*B*Э
	 
	м3/с
	0,0001

	Угловая скорость: w=(4*Vr)/(3.14*d2)
	w
	м/с
	0,0127





	Расчет выбросов при планировке грунта

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6001

	Исходные данные:

	Производительность работ
	G
	  т/час
	=
	41,0518

	Время работы 
	Т
	 час/год
	=
	294,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем работ
	
	т
	=
	12095,09

	Кол-во работающих машин
	
	ед.
	=
	5

	Влажность
	
	%
	>
	10

	Теория расчета выброса:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г/сек
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	k1
	-
	Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,05

	k2 
	-
	Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,03

	k3 
	-
	Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]
	1,20

	k4 
	-
	Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]
	1,00

	k5
	-
	Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01

	k7
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,80

	В′
	-
	Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика, табл.7]
	0,4

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,0656829

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,069668





	[bookmark: RANGE!A1:B10]Источник № 6002 Гудронатор ручной

	Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100 -п. 

	Тип источника выделения: Битумообработка
	 

	Время работы оборудования, ч/год, T 
	16,10

	Объем используемого битума, т/год, MY =
	4,18

	Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19

	Валовый выброс, т/год:
	 

	M=(1*MY)/1000 
	0,00418

	Максимальный разовый выброс, г/с:
	 

	G=M*106/(T*3600) 
	0,07212




	[bookmark: RANGE!A1:I24]Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6003

	Исходные данные:

	Количество перерабатываемого материала
	G
	  т/час
	=
	51,35

	Время работы 
	Т
	 час/год
	=
	64,82

	Объем работ
	
	т
	=
	3328,3

	Кол-во работающих машин
	
	ед.
	=
	2

	Влажность
	
	%
	>
	10

	Высота пересыпки 
	B1
	м
	=
	2

	Теория расчета выброса:

	Выброс пыли при выемке грунта рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]:

	[image: ]
	



	
	г/сек
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р1
	-
	Доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,05

	Р2 
	-
	Доля пыли, переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,03

	Р3 
	-
	Коэф.учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2]
	1,20

	Р4 
	-
	Коэф.учит.влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01

	Р5 
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,70

	Р6
	-
	Коэф.учитывающий местные условия [Методика, табл.3]
	1,00

	B1
	-
	Коэф.учитывающий высоту пересыпки [Методика, табл.7]
	0,70

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q2
	г/сек
	
	
	
	0,1258075

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,0293574





	Источник №6004 Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками
	
	

	№ п.п.
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 

	1.1.
	Число ходок транспорта в час
	N
	ед/час
	2,0

	1.2.
	Средняя протяженность 1 ходки на участке строительства
	L
	км
	11,4

	1.3.
	Время работы
	t
	час/пер
	94,959

	2
	Расчет:
	 
	 
	 

	2.1.
	Объем пылевыделения, где
	 
	 
	 

	 
	               С1*С2*С3*С7*С6*N*L*g1
	 
	 
	 

	 
	Мсек = ---------------------------------------
	Mпсек
	г/сек
	0,00105

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент, зависящий от грузоподъемности
	С1
	(табл.9)
	1,9

	 
	Коэффициент, учитывающий средний скорость передвижения
	С2
	(табл.10)
	0,6

	 
	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	(табл.11)
	1,0

	 
	Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу
	С7
	 
	0,01

	 
	Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	С6
	 
	0,01

	 
	Пылевыделение на 1 км пробега
	g1
	г/км
	1450

	2.2.
	Общее пылевыделения*
	 
	 
	 

	 
	М = Мсек*t*3600/106
	 
	т/пер
	0,00036

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу МООС Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п

	




Источник загрязнения: 6005
Источник выделения: 6005 01, Покрасочный пост
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012035034
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012035034 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0018052551
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012035034 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0018052551
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.012035034 · (100-30) · 30 · 10-4 = 0.00252735714
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-30) · 30 / (3.6 · 104) = 0.11666666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.08333333333
	0.0036105102

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0036105102

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00505471428






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.004268352
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.004268352 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0019207584
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.004268352 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.00070427808
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0055312686

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0036105102

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00575899236






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.023937144
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.023937144 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00622365744
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.14444444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.023937144 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00287245728
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.023937144 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.01484102928
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.34444444444

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0055312686

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.01484102928

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.00287245728

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00622365744

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0036105102

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00575899236






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.051445152
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.051445152 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00361144967
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.051445152 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00166682292
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.051445152 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00861191844
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.051445152 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.01126648829
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.12166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0055312686

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.02345294772

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.0045392802

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00983510711

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0036105102

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.01702548065






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0056331
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0056331 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0012674475
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0056331 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0012674475
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0056331 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.0009294615
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0067987161

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.02345294772

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.0045392802

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00983510711

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.125
	0.0048779577

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.01795494215






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0001188
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001188 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.00002141905
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.10016388889

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001188 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.00002083431
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.09742944444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001188 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.00000308892
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.014445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0001188 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.00001821572
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08518388889

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0001188 · (100-53.5) · 30 · 10-4 = 0.0000165726
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0775

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.00681955041

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.02345603664

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.08518388889
	0.00001821572

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.0045392802

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00985652616

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.125
	0.0048779577

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.01797151475




Источник загрязнения: 6006
Источник выделения: 6006 01, Сварочный пост

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 70
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 70 / 106 · (1-0) = 0.0011
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.00743

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 70 / 106 · (1-0) = 0.0001162
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000784

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 70 / 106 · (1-0) = 0.0000287
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.0001936

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.00743
	0.0011

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000784
	0.0001162

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0001936
	0.0000287
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	Исходные данные:
	
	Щебень
	Песок

	Производительность разгрузки
	G
	т/час
	
	
	
	300
	300

	Высота пересыпки
	
	м
	
	
	
	2
	2

	Коэф. учит. высоту пересыпки
	В′
	м
	
	
	
	0,7
	0,7

	Количество материала
	М
	т
	
	
	
	157,370
	37,493

	Влажность материала
	
	 %
	
	
	
	> 10
	> 10

	Время разгрузки 1 машины
	
	мин
	
	
	
	2
	2

	Грузоподъемность
	
	т
	
	
	
	20
	20

	Время разгрузки машин:           
	Т
	час/год
	
	
	
	0,52
	0,12

	Теория расчета выброса:
	
	
	

	Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 2]:
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	г/сек
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k1
	-
	Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,04
	0,05

	k2 
	-
	Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,01
	0,03

	k3 
	-
	Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]
	1,20
	1,20

	k4 
	-
	Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]
	1,00
	1,00

	k5
	-
	Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01
	0,01

	k7
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,50
	0,80

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,14000
	0,84000

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,00026
	0,00036

	Всего по источнику № 6008:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	0,9800000
	
	
	
	

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	0,0006200
	
	
	
	




	[bookmark: RANGE!A1:L38]Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6008

	Исходные данные:
	Щебень
	Песок

	Грузоподъемность
	G
	т
	
	
	
	
	20
	20

	Средн. скорость транспортировки
	V
	км/час
	
	
	
	
	30
	30

	Число ходок транспорта в час 
	N
	ед/час
	
	
	
	
	10
	10

	Средняя протяженность 1 ходки
	L
	км
	
	
	
	
	1,5
	1,5

	Количество материала:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мпеска
	т
	
	
	
	
	
	37,493

	
	Мщебня
	т
	
	
	
	
	157,370
	

	
	Мкамня
	т
	
	
	
	
	
	

	Влажность материала
	
	 %
	
	
	
	
	> 10
	> 10

	Площадь кузова
	F
	м2
	
	
	
	
	12,5
	12,5

	Число работающих машин  
	n
	ед.
	
	
	
	
	2
	2

	Время работы
	Т
	час
	
	
	
	
	0,39
	0,09

	Теория расчета выброса:

	Выбросы пыли при транспортировке пылящих материалов рассчитываются по формуле [Методика, ф-ла 7]:
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	г/сек
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 
	-
	Коэфф.,учит.грузоподъемность транспорта [Методика, табл.9]
	1,6
	1,6

	С2 
	-
	Коэфф.,учит.скорость передвижения [Методика, табл.10]
	3,5
	3,5

	С3 
	-
	Коэфф.,учит.состояние дорог [Методика, табл.11]
	1,0
	1,0

	g1
	-
	Пылевыделения на 1 км пробега, г/км 
	1 450
	1 450

	С4
	-
	Коэфф.,учитывающий профиль поверхности 
	1,45
	1,45

	С5 
	-
	Коэфф.,учит.скорость обдува материала [Методика, табл.12] 
	1,2
	1,2

	С6 
	-
	Коэфф.,учит.влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01
	0,01

	g2
	-
	Пылевыделения с единицы поверхности , г/м2*сек 
	0,002
	0,002

	С7
	-
	Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 
	0,01
	0,01

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,00425
	0,00425

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,00001
	0,0000014

	Всего по источнику № 6008:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	0,0085000
	
	
	
	

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	0,0000114
	
	
	
	



Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве на 2027 год

	Источник № 0001 Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем

	Расчет проведен согласно "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)"

	Исходные данные:

	Мощность Р, кВт
	10
	
	

	Время работы, час/год  
	3,699
	
	

	Расчет:

	Наименование загрязняющих веществ
	Удельный выброс загрязняющих веществ, г/км
	М, г/сек
	П, т/год

	Оксиды азота
	0,23
	0,00032
	0,0000043

	в том числе: 
	 
	 
	 

	NO2
	 
	0,00026
	0,0000035

	NO
	 
	0,00004
	0,0000005

	Сернистый ангидрид
	0,05
	0,00007
	0,0000009

	Оксид углерода
	17,3
	0,02403
	0,0003200

	Углеводороды
	1,90
	0,00264
	0,0000352

	Примечание: В настоящее время отсутствует методика расчета выбросов вредных веществ от бензиновых электростанций. В связи с этим, до выхода соответствующей методики рекомендуется выполнять расчет выбросов от бензиновой электростанции мощностью 4-10 кВт по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», принимая за выброс от такой электростанции - 0,25 от величины выброса легкового карбюраторного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час.

	Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от NOx.



Источник загрязнения N 0002
Источник выделения N 001,Компрессор с ДВС

______________________________________________________________________
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.02741
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 647.5
Температура отработавших газов Tог , K, 450
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 647.5 * 8 = 0.0451696    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.494647303 = 0.091316782    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Примесь:0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 7.2 * 8 / 3600 = 0.016
Wi = qмi * Bгод = 30 * 0.02741 / 1000 = 0.0008223
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.016 * (1-7 / 100) = 0.01488
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.0008223 * (1-7 / 100) = 0.000764739
где f - процент очистки;

Примесь:0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.8 = (10.3 * 8 / 3600) * 0.8 = 0.018311111
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.8 = (43 * 0.02741 / 1000) * 0.8 = 0.000942904

Примесь:2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 3.6 * 8 / 3600 = 0.008
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 15 * 0.02741 / 1000 = 0.00041115

Примесь:0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.7 * 8 / 3600 = 0.001555556
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 3 * 0.02741 / 1000 = 0.00008223
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.001555556 * (1-3 / 100) = 0.001508889
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.00008223 * (1-3 / 100) = 0.000079763

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 1.1 * 8 / 3600 = 0.002444444
Wi = qмi * Bгод / 1000 = 4.5 * 0.02741 / 1000 = 0.000123345
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.002444444 * (1-1 / 100) = 0.00242
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.000123345 * (1-1 / 100) = 0.000122112

Примесь:1325 Формальдегид (Метаналь) (609)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.15 * 8 / 3600 = 0.000333333
Wi = qмi * Bгод = 0.6 * 0.02741 / 1000 = 0.000016446

Примесь:0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
Mi = eмi * Pэ / 3600 = 0.000013 * 8 / 3600 = 0.000000029
Wi = qмi * Bгод = 0.000055 * 0.02741 / 1000 = 0.000000002

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Mi = (eмi * Pэ / 3600) * 0.13 = (10.3 * 8 / 3600) * 0.13 = 0.002975556
Wi = (qмi * Bгод / 1000) * 0.13 = (43 * 0.02741 / 1000) * 0.13 = 0.000153222
C учетом газоочистки:
Mi = Mi * (1-f / 100) = 0.002975556 * (1-10.3 / 100) = 0.002669074
Wi = Wi * (1-f / 100) = 0.000153222 * (1-10.3 / 100) = 0.00013744

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.018311111
	0.000942904
	0
	0.018311111
	0.000942904

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.002975556
	0.000153222
	10.3
	0.002669074
	0.00013744

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.001555556
	0.00008223
	3
	0.001508889
	0.000079763

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.002444444
	0.000123345
	1
	0.00242
	0.000122112

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.016
	0.0008223
	7
	0.01488
	0.000764739

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000029
	0.000000002
	0
	0.000000029
	0.000000002

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.000333333
	0.000016446
	0
	0.000333333
	0.000016446

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.008
	0.00041115
	0
	0.008
	0.00041115




	Источник № 0003 Битумный котел (Битумоплавильная установка)

	Наименование, формула
	Обозначение
	Единица измерения
	Количество

	Исходные данные:

	Время работы
	Т
	час/год
	1,34

	Диаметр трубы 
	d
	м
	0,10

	Высота трубы
	H
	м
	2,50

	Температура (раб)
	t
	° C
	230

	Удельный вес дизельного топлива
	r
	т/м3
	0,84

	Расход топлива 
	В
	т/год
	0,03

	 
	 
	кг/час
	19,60

	Расчет:

	Сажа
	 
	 
	 

	Птв=В*Аr*х*(1-η)
	Псажа
	т/год
	0,00003

	где: Аr=0,1, х=0,01; η=0
	 
	г/с
	0,00622

	Диоксид серы
	 
	 
	 

	Пso2=0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2)
	ПSO2
	т/год
	0,00009

	где: S=0,3; η'so2=0,02;  η''so2=0,5
	 
	г/с
	0,01866

	Оксид углерода 
	 
	 
	 

	Псо=0.001*Сco*В(1-g4/100)
	ПCO
	т/год
	0,00042

	 
	 
	г/с
	0,08706

	где: Ссо=g3*R*Qir
	СCO
	 
	13,89

	g3=0,5; R=0,65; Qir=42,75, g4=0
	 
	 
	 

	Оксиды азота
	 
	 
	 

	ПNOx=0,001*В*Q*Knox  (1-b)
	ПNOx
	т/год
	0,00010

	где Q = 39,9, Kno = 0.08
	 
	г/с
	0,02073

	в том числе:                                                           
	 NO2
	т/год
	0,00008

	 
	 
	г/с
	0,01658

	 
	 NO
	т/год
	0,00001

	 
	 
	г/с
	0,00269

	Объем продуктов сгорания
	Vr
	м3/час
	0,35

	Vr = 7.84*a*B*Э
	 
	м3/с
	0,0001

	Угловая скорость: w=(4*Vr)/(3.14*d2)
	w
	м/с
	0,0127





	Расчет выбросов при планировке грунта

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6001

	Исходные данные:

	Производительность работ
	G
	  т/час
	=
	41,0515

	Время работы 
	Т
	 час/год
	=
	151,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем работ
	
	т
	=
	6230,80

	Кол-во работающих машин
	
	ед.
	=
	5

	Влажность
	
	%
	>
	10

	Теория расчета выброса:
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	г/сек
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	k1
	-
	Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,05

	k2 
	-
	Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,03

	k3 
	-
	Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]
	1,20

	k4 
	-
	Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]
	1,00

	k5
	-
	Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01

	k7
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,80

	В′
	-
	Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика, табл.7]
	0,4

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,0656824

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,035889





	Источник № 6002 Гудронатор ручной

	Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100 -п. 

	Тип источника выделения: Битумообработка
	 

	Время работы оборудования, ч/год, T 
	8,29

	Объем используемого битума, т/год, MY =
	2,15

	Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19

	Валовый выброс, т/год:
	 

	M=(1*MY)/1000 
	0,00215

	Максимальный разовый выброс, г/с:
	 

	G=M*106/(T*3600) 
	0,07204





	Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6003

	Исходные данные:

	Количество перерабатываемого материала
	G
	  т/час
	=
	51,35

	Время работы 
	Т
	 час/год
	=
	33,39

	Объем работ
	
	т
	=
	1714,6

	Кол-во работающих машин
	
	ед.
	=
	2

	Влажность
	
	%
	>
	10

	Высота пересыпки 
	B1
	м
	=
	2

	Теория расчета выброса:

	Выброс пыли при выемке грунта рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]:
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	г/сек
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р1
	-
	Доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,05

	Р2 
	-
	Доля пыли, переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,03

	Р3 
	-
	Коэф.учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2]
	1,20

	Р4 
	-
	Коэф.учит.влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01

	Р5 
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,70

	Р6
	-
	Коэф.учитывающий местные условия [Методика, табл.3]
	1,00

	B1
	-
	Коэф.учитывающий высоту пересыпки [Методика, табл.7]
	0,70

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q2
	г/сек
	
	
	
	0,1258075

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,0151226





	Источник №6004 Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками
	
	

	№ п.п.
	Наименование
	Обозначение
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 

	1.1.
	Число ходок транспорта в час
	N
	ед/час
	2,0

	1.2.
	Средняя протяженность 1 ходки на участке строительства
	L
	км
	11,4

	1.3.
	Время работы
	t
	час/пер
	48,919

	2
	Расчет:
	 
	 
	 

	2.1.
	Объем пылевыделения, где
	 
	 
	 

	 
	               С1*С2*С3*С7*С6*N*L*g1
	 
	 
	 

	 
	Мсек = ---------------------------------------
	Mпсек
	г/сек
	0,00105

	 
	0,00000000000,3600
	 
	 
	 

	 
	Коэффициент, зависящий от грузоподъемности
	С1
	(табл.9)
	1,9

	 
	Коэффициент, учитывающий средний скорость передвижения
	С2
	(табл.10)
	0,6

	 
	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	(табл.11)
	1,0

	 
	Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу
	С7
	 
	0,01

	 
	Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	С6
	 
	0,01

	 
	Пылевыделение на 1 км пробега
	g1
	г/км
	1450

	2.2.
	Общее пылевыделения*
	 
	 
	 

	 
	М = Мсек*t*3600/106
	 
	т/пер
	0,00018

	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу МООС Республики Казахстан от «18» 04 2008г. №100-п

	





Город: 951, Актобе, Байганинский район
Объект: 0002, Вариант 5 РООС Каратобе Южный 117 на 2027 год

Источник загрязнения: 6005
Источник выделения: 6005 01, Покрасочный пост
Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.006199866
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.006199866 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0009299799
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.006199866 · 30 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0009299799
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08333333333

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.006199866 · (100-30) · 30 · 10-4 = 0.00130197186
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-30) · 30 / (3.6 · 104) = 0.11666666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.08333333333
	0.0009299799

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0009299799

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00130197186






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.002198848
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.002198848 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0009894816
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.002198848 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.00036280992
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0019194615

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0009299799

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00166478178






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.012331256
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012331256 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00320612656
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.14444444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012331256 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00147975072
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.012331256 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00764537872
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.34444444444

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0019194615

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.00764537872

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.00147975072

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00320612656

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0009299799

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.11666666667
	0.00166478178






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.026502048
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.026502048 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.00186044377
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.026502048 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.00085866636
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.026502048 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.00443644284
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.026502048 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.00580394851
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.12166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0019194615

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.01208182156

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.00233841708

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00506657033

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.08333333333
	0.0009299799

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.00746873029






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0029019
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0029019 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0006529275
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0029019 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0006529275
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0029019 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.0004788135
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.002572389

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.01208182156

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.00233841708

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00506657033

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.125
	0.0015829074

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.00794754379






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0000612
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ЭП-140

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 53.5

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 33.7
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000612 · 53.5 · 33.7 · 100 · 10-6 = 0.00001103405
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 33.7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.10016388889

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 32.78
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000612 · 53.5 · 32.78 · 100 · 10-6 = 0.00001073283
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 32.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.09742944444

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 4.86
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000612 · 53.5 · 4.86 · 100 · 10-6 = 0.00000159126
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 4.86 · 100 / (3.6 · 106) = 0.014445

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 28.66
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0000612 · 53.5 · 28.66 · 100 · 10-6 = 0.00000938386
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 53.5 · 28.66 · 100 / (3.6 · 106) = 0.08518388889

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0000612 · (100-53.5) · 30 · 10-4 = 0.0000085374
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-53.5) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0775

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.00258312183

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.01208341282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0.08518388889
	0.00000938386

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.00233841708

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.00507760438

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.125
	0.0015829074

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.00795608119




Источник загрязнения: 6006
Источник выделения: 6006 01, Сварочный пост

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 40
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 40 / 106 · (1-0) = 0.000629
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.00743

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 40 / 106 · (1-0) = 0.0000664
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.000784

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 40 / 106 · (1-0) = 0.0000164
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 1.7 / 3600 · (1-0) = 0.0001936

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.00743
	0.000629

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000784
	0.0000664

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.0001936
	0.0000164




	Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	
	

	
	
	

	Исходные данные:
	
	Щебень
	Песок

	Производительность разгрузки
	G
	т/час
	
	
	
	300
	300

	Высота пересыпки
	
	м
	
	
	
	2
	2

	Коэф. учит. высоту пересыпки
	В′
	м
	
	
	
	0,7
	0,7

	Количество материала
	М
	т
	
	
	
	81,069
	19,315

	Влажность материала
	
	 %
	
	
	
	> 10
	> 10

	Время разгрузки 1 машины
	
	мин
	
	
	
	2
	2

	Грузоподъемность
	
	т
	
	
	
	20
	20

	Время разгрузки машин:           
	Т
	час/год
	
	
	
	0,27
	0,06

	Теория расчета выброса:
	
	
	

	Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 2]:

	[image: ]
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	г/сек
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	k1
	-
	Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]
	0,04
	0,05

	k2 
	-
	Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]
	0,01
	0,03

	k3 
	-
	Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]
	1,20
	1,20

	k4 
	-
	Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]
	1,00
	1,00

	k5
	-
	Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01
	0,01

	k7
	-
	Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]
	0,50
	0,80

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,14000
	0,84000

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,00014
	0,00018

	Всего по источнику № 6008:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	0,9800000
	
	
	
	

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	0,0003200
	
	
	
	




	Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов

	 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 
	Источник №

	
	6008

	Исходные данные:
	Щебень
	Песок

	Грузоподъемность
	G
	т
	
	
	
	
	20
	20

	Средн. скорость транспортировки
	V
	км/час
	
	
	
	
	30
	30

	Число ходок транспорта в час 
	N
	ед/час
	
	
	
	
	10
	10

	Средняя протяженность 1 ходки
	L
	км
	
	
	
	
	1,5
	1,5

	Количество материала:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мпеска
	т
	
	
	
	
	
	19,315

	
	Мщебня
	т
	
	
	
	
	81,069
	

	
	Мкамня
	т
	
	
	
	
	
	

	Влажность материала
	
	 %
	
	
	
	
	> 10
	> 10

	Площадь кузова
	F
	м2
	
	
	
	
	12,5
	12,5

	Число работающих машин  
	n
	ед.
	
	
	
	
	2
	2

	Время работы
	Т
	час
	
	
	
	
	0,20
	0,05

	Теория расчета выброса:

	Выбросы пыли при транспортировке пылящих материалов рассчитываются по формуле [Методика, ф-ла 7]:
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	г/сек
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С1 
	-
	Коэфф.,учит.грузоподъемность транспорта [Методика, табл.9]
	1,6
	1,6

	С2 
	-
	Коэфф.,учит.скорость передвижения [Методика, табл.10]
	3,5
	3,5

	С3 
	-
	Коэфф.,учит.состояние дорог [Методика, табл.11]
	1,0
	1,0

	g1
	-
	Пылевыделения на 1 км пробега, г/км 
	1 450
	1 450

	С4
	-
	Коэфф.,учитывающий профиль поверхности 
	1,45
	1,45

	С5 
	-
	Коэфф.,учит.скорость обдува материала [Методика, табл.12] 
	1,2
	1,2

	С6 
	-
	Коэфф.,учит.влажность материала [Методика, табл.4]
	0,01
	0,01

	g2
	-
	Пылевыделения с единицы поверхности , г/м2*сек 
	0,002
	0,002

	С7
	-
	Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 
	0,01
	0,01

	Расчет выброса:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	
	
	
	0,00425
	0,00425

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	
	
	
	0,00000
	0,0000008

	Всего по источнику № 6008:

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	Q
	г/сек
	0,0085000
	
	
	
	

	Пыль неорганическая-SiO2 (менее 20%) 
	М
	т/год
	0,0000008
	
	
	
	



[bookmark: _Toc116465688][bookmark: _Toc201048552][bookmark: _Toc201236208][bookmark: _Toc236150992][bookmark: _Toc204615061]Приложение 2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства на 2026

	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объем смеси,                м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Сварочные агрегаты
	1
	10,48
	 
	0001
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	312
	-151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	5,474
	0,0000067
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	0,842
	0,000001
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	1,474
	0,0000018
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	505,892
	0,0006211
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00264
	55,579
	0,0000682
	2026

	002
	 
	Компрессор с ДВС
	1
	12,73
	 
	0002
	 
	1,128
	0,05
	0,0913168
	177
	290
	-163
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0183111
	330,532
	0,0017888
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0026691
	48,179
	0,00026074
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0015089
	27,237
	0,00015132
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00242
	43,683
	0,00023166
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01488
	268,598
	0,0014508
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,90E-08
	0,0005
	3,00E-09
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0003333
	6,017
	0,0000312
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	144,407
	0,00078
	2026

	003
	 
	Битумный котел
	1
	3,93
	 
	0003
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	285
	-171
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01458
	306,946
	0,00014
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00237
	49,894
	0,00002
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00536
	112,841
	0,00005
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01696
	357,051
	0,00015
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,074
	1557,886
	0,00069
	2026

	005
	 
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	1
	928.97
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	450
	235
	-154
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0656829
	 
	0,069668
	2026

	006
	 
	Гудронатор ручной
	1
	23,16
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	450
	292
	-171
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,07212
	 
	0,00418
	2026

	007
	 
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	1

	344.79

	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	450
	296
	-170
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,1258075
	 
	0,0293574
	2026

	009
	 
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	1


	282.87


	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	450
	275
	-160
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	 
	0,00036
	2026

	010
	 
	Покрасочный пост
	1
	 
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	450
	271
	-171
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	 
	0,00681955
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,3444444
	 
	0,02345604
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,0851839
	 
	1,8216E-05
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0666667
	 
	0,00453928
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,1444444
	 
	0,00985653
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,125
	 
	0,00487796
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,1216667
	 
	0,01797151
	2026

	011
	 
	Сварочный пост
	1
	 
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	450
	268
	-162
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00743
	 
	0,0011
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000784
	 
	0,0001162
	2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001936
	 
	0,0000287
	2026

	012
	 
	Разгрузка пылящих материалов
	1

	

	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	450
	265
	-157
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	 
	0,00062
	2026

	013
	 
	Транспортировка пылящих материалов
	1
	
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	450
	260
	-158
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0085
	 
	0,0000114
	2026






Приложение 4 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства на 2027 год
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объем смеси,                м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Сварочные агрегаты
	1
	10,48
	 
	0001
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	312
	-151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	5,474
	0,0000035
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	0,842
	0,0000005
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	1,474
	0,0000009
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	505,892
	0,00032
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00264
	55,579
	0,0000352
	2027

	002
	 
	Компрессор с ДВС
	1
	12,73
	 
	0002
	 
	1,128
	0,05
	0,0913168
	177
	290
	-163
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,018311111
	330,532
	0,000942904
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,002669074
	48,179
	0,00013744
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001508889
	27,237
	0,0000798
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00242
	43,683
	0,000122112
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01488
	268,598
	0,000764739
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00000003
	0,00050000
	0,00000000
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000333333
	6,017
	0,0000164
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	144,407
	0,00041115
	2027

	003
	 
	Битумный котел
	1
	3,93
	 
	0003
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	285
	-171
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01658
	349,051
	0,00008
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00269
	56,631
	0,00001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00622
	130,947
	0,00003
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01866
	392,84
	0,00009
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,08706
	1832,832
	0,00042
	2027

	005
	 
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	1
	928.97
	 
	6001
	2
	 
	 
	 
	450
	235
	-154
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0656824
	 
	0,035889
	2027

	006
	 
	Гудронатор ручной
	1
	23,16
	 
	6002
	2
	 
	 
	 
	450
	292
	-171
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,07204
	 
	0,00215
	2027

	007
	 
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	1

	344.79

	 
	6003
	2
	 
	 
	 
	450
	296
	-170
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,1258075
	 
	0,0151226
	2027

	009
	 
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	1


	282.87


	 
	6004
	2
	 
	 
	 
	450
	275
	-160
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	 
	0,00018
	2027

	010
	 
	Покрасочный пост
	1
	 
	 
	6005
	2
	 
	 
	 
	450
	271
	-171
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	 
	0,002583122
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,344444444
	 
	0,012083413
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,085183889
	 
	9,38386E-06
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,066666667
	 
	0,002338417
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,144444444
	 
	0,005077604
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,125
	 
	0,001582907
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,121666667
	 
	0,007956081
	2027

	011
	 
	Сварочный пост
	1
	 
	 
	6006
	2
	 
	 
	 
	450
	268
	-162
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00743
	 
	0,000629
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000784
	 
	0,0000664
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001936
	 
	0,0000164
	2027

	012
	 
	Разгрузка пылящих материалов
	1

	

	 
	6007
	2
	 
	 
	 
	450
	265
	-157
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	 
	0,00032
	2027

	013
	 
	Транспортировка пылящих материалов
	1
	
	 
	6008
	2
	 
	 
	 
	450
	260
	-158
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0085
	 
	0,0000008
	2027
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[bookmark: _Toc116465689][bookmark: _Toc201048553][bookmark: _Toc201236209][bookmark: _Toc236150993][bookmark: _Toc204615063]Приложение 5 Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ на 2026 год
	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Сварочный агрегат
	0001
	0001 01
	Сварочные агрегаты
	Выхлопная труба
	8
	10,48
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,0000067

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,0000018

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,0006211

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (1502*)
	0,0000682

	(002) Компрессор с ДВС
	0002
	0002 01
	Компрессор с ДВС
	Выхлопная труба
	8
	12,73
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,0017888

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00026074

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,00015132

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,00023166

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,0014508

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (54)
	3,0000000E-09

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (609)
	0,0000312

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,00078

	(003) Битумный котел
	0003
	0003 01
	Битумный котел
	Дымовая труба
	8
	3,93
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,00014

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,00005

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,00069

	(005) Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	6001
	6001 01
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	Пыль
	8
	928,97
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,069668

	(006) Гудронатор ручной
	6002
	6002 01
	Гудронатор ручной
	 
	8
	23,16
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,00418

	(007) Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	6003
	6003 01
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	Пыль
	8
	344,79
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,0293574

	(009) Выбросы при уплотнении грунта катками
	6004
	6004 01
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	Пыль
	8
	282,87
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,00036

	(010) Покрасочный пост
	6005
	6005 01
	Покрасочный пост
	Лкм
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (203)
	0,00681955041

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (349)
	0,02345603664

	
	
	
	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	1119 (1497*)
	0,00001821572

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1210 (110)
	0,0045392802

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (470)
	0,00985652616

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752 (1294*)
	0,0048779577

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (116)
	0,01797151475

	(011) Сварочный пост
	6006
	6006 01
	Сварочный пост
	Электроды
	 
	 
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0123 (274)
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0143 (327)
	0,0001162

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (494)
	0,0000287

	(012) Разгрузка пылящих материалов
	6007
	6007 01
	Разгрузка пылящих материалов
	Пыль
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,00062

	(013) Транспортировка пылящих материалов
	6008
	6008 01
	Транспортировка пылящих материалов
	Пыль
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,0000114

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).



Приложение 6 Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ на 2027год
	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Сварочный агрегат
	0001
	0001 01
	Сварочные агрегаты
	Выхлопная труба
	8
	10,48
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,0000035

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,0000009

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,00032

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (1502*)
	0,0000352

	(002) Компрессор с ДВС
	0002
	0002 01
	Компрессор с ДВС
	Выхлопная труба
	8
	12,73
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,000942904

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00013744

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,000079763

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,000122112

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,000764739

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (54)
	0,000000002

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (609)
	0,000016446

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,00041115

	(003) Битумный котел
	0003
	0003 01
	Битумный котел
	Дымовая труба
	8
	3,93
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,00008

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,00003

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,00009

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,00042

	(005) Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	6001
	6001 01
	Выбросы при планировке грунта бульдозерами
	Пыль
	8
	928,97
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,035889

	(006) Гудронатор ручной
	6002
	6002 01
	Гудронатор ручной
	 
	8
	23,16
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,00215

	(007) Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	6003
	6003 01
	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора
	Пыль
	8
	344,79
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,0151226

	(009) Выбросы при уплотнении грунта катками
	6004
	6004 01
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	Пыль
	8
	282,87
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,00018

	(010) Покрасочный пост
	6005
	6005 01
	Покрасочный пост
	Лкм
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (203)
	0,00258312183

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (349)
	0,01208341282

	
	
	
	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	1119 (1497*)
	0,00000938386

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1210 (110)
	0,00233841708

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (470)
	0,00507760438

	
	
	
	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	2752 (1294*)
	0,0015829074

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (116)
	0,00795608119

	(011) Сварочный пост
	6006
	6006 01
	Сварочный пост
	Электроды
	 
	 
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0123 (274)
	0,000629

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0143 (327)
	0,0000664

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (494)
	0,0000164

	(012) Разгрузка пылящих материалов
	6007
	6007 01
	Разгрузка пылящих материалов
	Пыль
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,00032

	(013) Транспортировка пылящих материалов
	6008
	6008 01
	Транспортировка пылящих материалов
	Пыль
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,0000008

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Сварочный агрегат

	0001
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	0,0000067

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	0,0000018

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	0,0006211

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00264
	0,0000682

	Компрессор с ДВС

	0002
	 
	1,128
	0,05
	0,0913168
	177
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,018311111
	0,0017888

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,002669074
	0,00026074

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001508889
	0,00015132

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00242
	0,00023166

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01488
	0,0014508

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,9000000E-08
	3,0000000E-09

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000333333
	0,0000312

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	0,00078

	Битумный котел

	0003
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01458
	0,00014

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00237
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00536
	0,00005

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01696
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,074
	0,00069

	Выбросы при планировке грунта бульдозерами

	6001
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0656829
	0,069668

	Гудронатор ручной

	6002
	2
	 
	 
	 
	450
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,07212
	0,00418

	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора

	6003
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,1258075
	0,0293574

	Выбросы при уплотнении грунта катками

	6004
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	0,00036

	Покрасочный пост

	6005
	2
	 
	 
	 
	450
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	0,00681955041

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0,34444444444
	0,02345603664

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,08518388889
	0,00001821572

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,06666666667
	0,0045392802

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,14444444444
	0,00985652616

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0,125
	0,0048779577

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0,12166666667
	0,01797151475

	Сварочный пост

	6006
	2
	 
	 
	 
	450
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00743
	0,0011

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000784
	0,0001162

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001936
	0,0000287

	Разгрузка пылящих материалов

	6007
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	0,00062

	Транспортировка пылящих материалов

	6008
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0085
	0,0000114

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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Приложение 8 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха на 2027 год 
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Сварочный агрегат

	0001
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	0,0000035

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	0,0000005

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	0,0000009

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	0,00032

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00264
	0,0000352

	Компрессор с ДВС

	0002
	 
	1,128
	0,05
	0,0913168
	177
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,018311111
	0,000942904

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,002669074
	0,00013744

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,001508889
	0,000079763

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00242
	0,000122112

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01488
	0,000764739

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,9000000E-08
	2,0000000E-09

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000333333
	0,000016446

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	0,00041115

	Битумный котел

	0003
	 
	1,128
	0,05
	0,1257974
	450
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01658
	0,00008

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00269
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00622
	0,00003

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01866
	0,00009

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,08706
	0,00042

	Выбросы при планировке грунта бульдозерами

	6001
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0656824
	0,035889

	Гудронатор ручной

	6002
	2
	 
	 
	 
	450
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,07204
	0,00215

	Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаватора

	6003
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,1258075
	0,0151226

	Выбросы при уплотнении грунта катками

	6004
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	0,00018

	Покрасочный пост

	6005
	2
	 
	 
	 
	450
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	0,00258312183

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0,34444444444
	0,01208341282

	
	
	
	
	
	
	1119 (1497*)
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,08518388889
	0,00000938386

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,06666666667
	0,00233841708

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,14444444444
	0,00507760438

	
	
	
	
	
	
	2752 (1294*)
	Уайт-спирит (1294*)
	0,125
	0,0015829074

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0,12166666667
	0,00795608119

	Сварочный пост

	6006
	2
	 
	 
	 
	450
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00743
	0,000629

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000784
	0,0000664

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0001936
	0,0000164

	Разгрузка пылящих материалов

	6007
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	0,00032

	Транспортировка пылящих материалов

	6008
	2
	 
	 
	 
	450
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0085
	0,0000008

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).


Приложение 9 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация на 2026 год

	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	0,17942410458
	0,17942410458
	0
	0
	0
	0
	0,17942410458

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	0,11943453775
	0,11943453775
	0
	0
	0
	0
	0,11943453775

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0011
	0,0011
	0
	0
	0
	0
	0,0011

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0001162
	0,0001162
	0
	0
	0
	0
	0,0001162

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00020132
	0,00020132
	0
	0
	0
	0
	0,00020132

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3,0000000E-09
	3,0000000E-09
	0
	0
	0
	0
	3,0000000E-09

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,01797151475
	0,01797151475
	0
	0
	0
	0
	0,01797151475

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0000287
	0,0000287
	0
	0
	0
	0
	0,0000287

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,1000168
	0,1000168
	0
	0
	0
	0
	0,1000168

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	0,05998956683
	0,05998956683
	0
	0
	0
	0
	0,05998956683

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0019355
	0,0019355
	0
	0
	0
	0
	0,0019355

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00028174
	0,00028174
	0
	0
	0
	0
	0,00028174

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00038346
	0,00038346
	0
	0
	0
	0
	0,00038346

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0027619
	0,0027619
	0
	0
	0
	0
	0,0027619

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0000682
	0,0000682
	0
	0
	0
	0
	0,0000682

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00681955041
	0,00681955041
	0
	0
	0
	0
	0,00681955041

	0621
	Метилбензол (349)
	0,02345603664
	0,02345603664
	0
	0
	0
	0
	0,02345603664

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,00001821572
	0,00001821572
	0
	0
	0
	0
	0,00001821572

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0045392802
	0,0045392802
	0
	0
	0
	0
	0,0045392802

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0000312
	0,0000312
	0
	0
	0
	0
	0,0000312

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00985652616
	0,00985652616
	0
	0
	0
	0
	0,00985652616

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0048779577
	0,0048779577
	0
	0
	0
	0
	0,0048779577

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00496
	0,00496
	0
	0
	0
	0
	0,00496



Приложение 10 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация на 2027 год
	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	0,08946978456
	0,08946978456
	0
	0
	0
	0
	0,08946978456

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	0,06029004619
	0,06029004619
	0
	0
	0
	0
	0,06029004619

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,000629
	0,000629
	0
	0
	0
	0
	0,000629

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0000664
	0,0000664
	0
	0
	0
	0
	0,0000664

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,000109763
	0,000109763
	0
	0
	0
	0
	0,000109763

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,0000000E-09
	2,0000000E-09
	0
	0
	0
	0
	2,0000000E-09

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,00795608119
	0,00795608119
	0
	0
	0
	0
	0,00795608119

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0000164
	0,0000164
	0
	0
	0
	0
	0,0000164

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,0515124
	0,0515124
	0
	0
	0
	0
	0,0515124

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	0,02917973837
	0,02917973837
	0
	0
	0
	0
	0,02917973837

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,001026404
	0,001026404
	0
	0
	0
	0
	0,001026404

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00014794
	0,00014794
	0
	0
	0
	0
	0,00014794

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,000213012
	0,000213012
	0
	0
	0
	0
	0,000213012

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,001504739
	0,001504739
	0
	0
	0
	0
	0,001504739

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0000352
	0,0000352
	0
	0
	0
	0
	0,0000352

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00258312183
	0,00258312183
	0
	0
	0
	0
	0,00258312183

	0621
	Метилбензол (349)
	0,01208341282
	0,01208341282
	0
	0
	0
	0
	0,01208341282

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	0,00000938386
	0,00000938386
	0
	0
	0
	0
	0,00000938386

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,00233841708
	0,00233841708
	0
	0
	0
	0
	0,00233841708

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,000016446
	0,000016446
	0
	0
	0
	0
	0,000016446

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00507760438
	0,00507760438
	0
	0
	0
	0
	0,00507760438

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0015829074
	0,0015829074
	0
	0
	0
	0
	0,0015829074

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00256115
	0,00256115
	0
	0
	0
	0
	0,00256115
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	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Выбросы веществ, г/с
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса, час, мин.
	Годовая величина залповых выбросов,

	
	
	по регламенту
	залповый выброс
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
Залповые выбросы отсутствуют!
  


[bookmark: _Toc91110304][bookmark: _Toc116465694][bookmark: _Toc201048556][bookmark: _Toc201236212][bookmark: _Toc204615068][bookmark: _Toc236150996]Приложение 12 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная  приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в жилой зоне
	В пределах зоны воздействия
	в жилой
зоне X/Y
	В пределах зоны воздейст-
вия X/Y
	N ист.
	% вклада
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	Область воздействия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Существующее положение (2026 год.)
	

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :
	

	На территории производственных объектов, в которой планируется строительство отсутствует жилая зона 
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[bookmark: _Toc116465695][bookmark: _Toc201048557][bookmark: _Toc201236213][bookmark: _Toc204615069][bookmark: _Toc236150997]Приложение 13 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,0011
	0,0275

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0001162
	0,1162

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,033151111
	0,0019355
	0,0483875

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005079074
	0,00028174
	0,00469567

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,006868889
	0,00020132
	0,0040264

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,01945
	0,00038346
	0,0076692

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,11291
	0,0027619
	0,00092063

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000682
	0,00000136

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00681955041
	0,03409775

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,02345603664
	0,03909339

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	3,0000000E-09
	0,003

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00001821572
	0,00002602

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,0045392802
	0,0453928

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,0000312
	0,00312

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00985652616
	0,0281615

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0048779577
	0,00487796

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08012
	0,00496
	0,00496

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,01797151475
	0,1198101

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000287
	0,000287

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810404
	0,1000168
	0,66677867

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,587406547
	0,179424105
	1,15900595

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Приложение 14 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,000629
	0,015725

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,0000664
	0,0664

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,035151111
	0,001026404
	0,0256601

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,005399074
	0,00014794
	0,00246567

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,007728889
	0,000109763
	0,00219526

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,02115
	0,000213012
	0,00426024

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,12597
	0,001504739
	0,00050158

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,00264
	0,0000352
	0,0000007

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,00258312183
	0,01291561

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,01208341282
	0,02013902

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	2,0000000E-09
	0,002

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,08518388889
	0,00000938386
	0,00001341

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,00233841708
	0,02338417

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,000333333
	0,000016446
	0,0016446

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,00507760438
	0,01450744

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,125
	0,0015829074
	0,00158291

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,08004
	0,00256115
	0,00256115

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,00795608119
	0,05304054

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,0000164
	0,000164

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,1810399
	0,0515124
	0,343416

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,605266047
	0,089469785
	0,5925774

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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[bookmark: _Toc91110308][bookmark: _Toc116465696][bookmark: _Toc201048558][bookmark: _Toc201236214][bookmark: _Toc204615071][bookmark: _Toc236150998]Приложение 15 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города
	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца (июль) 0 С
	+ 30,1

	Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца (январь) 0 С
	-13,1

	Среднегодовая роза ветров, %                
	

	С                                           
	7

	СВ                                          
	9

	В                                           
	15

	ЮВ                                          
	21

	Ю                                           
	12

	ЮЗ                                          
	13

	З                                           
	13

	СЗ                                          
	10

	Максимальная скорость ветра, м/с           
	21


[bookmark: _Toc91110310][bookmark: _Toc116465697][bookmark: _Toc201048559][bookmark: _Toc201236215][bookmark: _Toc204615072][bookmark: _Toc236150999]Приложение 16 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ
		

График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме
 объекта (города)
	точечного источника,
центра группы источ-
  ников или одного  
 конца линейного    
  источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется.
При строительстве выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время строительных работ.



[bookmark: _Toc91110312][bookmark: _Toc116465698][bookmark: _Toc201048560][bookmark: _Toc201236216][bookmark: _Toc204615073][bookmark: _Toc236151000]Приложение 17 План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)
	Наименование мероприятий
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме объекта
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятий
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	

	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	начало
	окончание
	капиталовложения
	Основная деятельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Разработка мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ.
При строительстве выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время строительных работ.
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A4 Hiwin
Dopmam A4

Huvicannviy BKCIK 6otivinuta koovl
Koo gopmer no OKVI]

KYHKOK boiivinuta yiivim Koobt
Koo opeanusayuu no OKIIO

(Kasaxcman Pecnyonuracul [lencaynet cagmay MuHucmpizi
|Munucmepcmeo sopasooxpanenus Pecnyonuru Kasaxcman

Kasaxcman Pecnyonuracer Ymmolk 59KOHOMUKA MUHUCHDIHIY
2015 orcvingvr 30 mameipoaser Ne 415 ytipvievimen Geximinzen Ne
017 /e noicanovt MeOUYUHATBIEK KYHC AMMAMA

C anumapuaneig-3nu0eMuos 02 UANbLE Kol 3Me MMy MeMAeKemmix
Op2aHLIHLLY amAYbl
[Haumenosanie 20Cy0apcmeenno2o opeana canumapHo-

(Meouyunckan ookymenmayus Qopma Ne 017/y Vmeepowoena
npuxasom Murnucmpa HayUOHANLHOT SKOHOMUKY Pecnybnuxu
Kasaxcman om 30 maa 2015 zo0a Ne 415

2HUOEMUOTIOZUHECKOTL CTyHc Dbl

(Kasaxcman Pecnybnuracut [lencayneix cagmay Munucmpizi
[Kozamovix oencayneiy caxmay Komumeminiy Axmebe oonvicul
KOAMOBIK OEHCAYbLE CaKMAY OenapmameHmi

[lenapmamenm oxpanvl 00U ecmMeeHHO20 300P06b5
|Axmiobunckoti obnacmu Komumema oxparvl 0bueCcmeeHHO20
300posba Municmepcmea 30pasooxpanenus Pecnyonuxu
Kasaxcman

CaHuTapHAIBIK -1 H/le MHOJIOT HSLITBIK KOPBIT BIH/IBI
CaHuTapHO-31IH/Ie MAOJIOTHYE CKOe 3aKJII09e HHe
Ne D.03.X.KZ46VBS00119974
Jlata: 14.09.2018 x. (1.)

1.CaHI/ITapI/ISIJ'ILIK-SHI/II[CMI/IO.]'IOFI/ISI.]'ILIK capamnray (CaHI/lTapHO-SHI/IJ:[GMI/IOJ'IOFI/I‘IGCKaSI 3KCH€pTI/ISa)

Ilpoekm no 000cHO8AHNUIO pACHeMHO-NPE)GAPUMEILHOZ0 paA3Mepd CAHUmMApHO — 3auiumuoi 3onst (C33) ona

oovexmoe TOO «Kazaxmyprmynait» o o
Il JlaHyTa OEPLIEIIH HEMECE Kallla RaHapTblIral HbICAHAAPIEIH, KOOAIEK KYKaITapfslH, TiPIIIiK OpTackl (aKkTOPIapEIHbIH, [IAPYAUEUTHE KoHe 6acKa KYMBICTAP/BIH, OHIMHIH,
KBI3MeITepiH, KOMiKTep/iH XKoHe T.0. arays) (TONHOe HaWMeHOBaHHe OOBEKTa, OTBOJ 3€MENBHOTO YYACTKA IIOJ CTPOHTENHCIBO, IPOEKTHON NOKYMEHTAIHH, PEKOHCTPYKIHH HIH
BBOJHMOIO B SKCILIyaramyro, JakTopoB cPefsl OGHTAHIS, XO3SHCTBEHHON H HHON JesSTelsHOCTH, paboT, MPOAYKIMH, YCIYT, TPAHCIOPT M T.1.)

Kyproinai (Ilposenena) 3asenenue om 10.09.2018 15:22:05 Ne KZ0IRBP00135001
OTIiHINI, YHFapsIM, KaylIbl OOMBIHING, KOCIAPIEL KOHE DACKa A TYPAE (KYHI, HOMLPL)

TI0 OGpAIIeHHEO, TIPe/IHCAHIE, TIOCTAHOBIIEHHIO, TITAHOBAL H IPYIHe (J1aTa,HOMEp)

2. Tanceipsic  (orinim) OGepymi (3axasuuk)(3aspureib) JToeapuuiecnieo ¢ O0zpanuuentoll OMEEHICHIECHHOCHILIO

KAZAXTYPKMYHAU Axmiobunckan obnacms, baiicanuncruii paiion
ApYalllBIIBIK KXYPI13YIIL Cy{ 'BEKTIHIH TONBIK aTdyhl, MEKEH-Kalbl, TEIe(POHBI, KETEKIIICIHIH Terl, aTbl, SKeCIHIH aTbl, KOIEI.

(TIOTHOE HAMMEHOBAHHeE XO3MHCTBYIOMETo cyGhekTa (IPHHALIEKHOCTS ), aipec/MecTOPaconoKenne o0bekTa, TenedoH, QaMIIHT, HMS, OTUECTBO PYKOBOJHTEN)

3.Canura pUsUIBIK-3IH]] € MUOJIOT HSUTBIK, CapallTay XKY pri3sUIeTiH HbICaHHBIH KOIaHbLTy ayMarsl (O61acTh IPHMEHEHHI 00beKTa
CaHUTa PHO-3IIH € MUOJIOTHUECKOU SKC IS PTH3BI)

Pazeedxa, dobviua. pazpabomra, nepepabomrd, MpaHcHOPIUP06KA U PedU3AUUA Y2/1e6000POOH020 chipba (Hednib).
caa, KalfipaTKePIIiK OPTACHI, OPHAIACKAH OPHBI, MEKSH-3Ka MBI (BUI IESITSILHOCTD)

4. Kobanap, maTeprannap naisiananasl (IIpoekTsl, MaTepuaisl pazpaboTaHsl (IOATOTOBICHDI)

5.¥cemburan  kyxattap (IlpemcraBnenmeic  noKyMeHTHI) 3asenenue; Ilpoexm no obocnosanuio pacuemio-
HPedeapUmMeIbHo20 pazmepa canumapio — 3auiumuoi 3oust (C33) ona oovexmos TOO «Kazaxmyprmynait»

6. OnIMHIK Yaritepi yesHpb (IIpesicTaBneHsr 06pasie! npopykiwn) He mpebyemesn

7.backa yHBIM/Iap/bIH capalTay KOPHITBIHABICHL (erep Gonca) (DKeIepTHOS3aKIIOUSHHE [ PYTHX OpraHA3AIMH ¢CIIH HIMCIOTCS)

He mpebyemcesn
KopbITbiHnbl GepreH YilbIMHBIH aTaybl (HAMMEHOBAHHE OPTAHM3AIMHA BhIIABIICH 3aKIIOUCHHE )

8.Capanrama Xy pri3UICTIH HbICAHHBIH TONBIK CaHUTAPHUIBIK-THTACHATIBIK CHIIATTAMACH MCH OFaH OeplleTiH Oara (KpI3METKe,
ypaicke, xKaFaiiFa, TeXHOIOTHAFA, eH/ipicke, oHIMIe) (IlonHas caHUTapHO-THIHEHHUECKAS XapaKT epHCTHKA U OLCHKA
00BeKTa BKCIIePTH3BI (YCIIYT, IPOIECCOB, YCIOBHI, TSXHONOTHI, IPOU3BOCTB, PO YKIH)

Byn xyxar KP 2003 Ku/se 7 KaHTAPHIH/RAFS « DIeKTPOH/IE KYKaT KeHe SIeKTPOH/BI CAHIBIK KO KOK0» TYPAIEL 3aHHEH 7 6aGk, | TapMarsiHa cojikec Karas Geq
3aHMeH TeH. DIeKTPOHIEIK Kyxkar www.elicense.kz mopransiia Kypsinran. DIeKTPOH/IBIK KYKaT TYIHYCKAckH Www.elicense kz IopTalsIH/a TeKcepe anack3.
JIaHHEDT JTOKYMEHT corTacHo MyHKTY 1 cratsu 7 3PK ot 7 smeaps 2003 roga "O6 31eKTPOHHOM JOKYMEHTe H 3IeKTPOHHOM IHGPOBOI OIHCH" PABHO3HAYEH [
Ha 6yMaKHOM HOCHTeNe. DIeKTPOHHBIH TOKYMEHT chopMHpOBaH Ha nopTane www.elicense kz. [TpoBepHTE ITOAIHHHOCTS SIEKTPOHHOTO TOKYMEHTABE MOKeTe
Ha ropTane www.elicense kz.
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OcHoBHBIM BHAOM e aTeapHocTH npeanpuaruii TOO «KazaxTypkMmyHnaii» aBiisie Tcs pasBe 1Ka, 100b14a,
pazpadoTKa, Ile pe padoTKa, TPAHCIOPTHPOBKA H Pe AJM3ANMA YI/Ie BOTOPOXHOT0 chIpbsi (He PTh).
Heareapnocts TOO «KazaxTypkmyHaii» HanpasJ/ie Ha Ha J0OBIMY H IOATOTOBKY YIJI€ BOJOPOTHOTO CHIPBIL.
TOO «KazaxTypkmyHaii» ocymecTB/Ise T IPOMBIIILIe HHYIO Pa3padoTKY cJie AYIOIMHX MeCTO PoyKie HUH B
AKTIOOHHCKOM 00/1acTH:

- Mecropoxnenne Jlakrbioaii

- Mecropoxnenne IOxnoe Kaparode.

O0a MecTOpOXKIeHAS B AIMAHHCTPATHBHOM OTHOINe HAH HaxoAaTcH B bailirannuckom paiione. Paccronnne

Me Ky ABYyMS Me cToposkie auamn 30 kv, bBamskaiimmii nacere aubId mynkr m. JKapkaMbic HaXoqHTCH B 5 KM oT
Mectoposxne Husg H0:xnoe Kaparode. Paccrosnne no obaactaoro menrpa r. Akrode - 330 km.

Kparkas xapakTe pHCTHKA TeXHOIOTHHE IPOA3BOACTEA H TeXHOJIOTHYe CKOT0 000 PY10BAHNS ¢ TOUKH 3pe HESA
3arpasHe HHOA aTMoc (e phI:

ITo mecTopoxue nuro JlakThIoaii:

VIIH «JlakThI6aii» Hpe 1HASHAYE H A1 HOATOTOBKH HOTOKA 100 bIBae MOii HPOIYKINH, OCTYNAMMEH O CKBAKAH
Me cToposae Hud JlakTei0aii m oTce mapupoBanuoii Heprn ¢ YIIH «10.KaparoGe».

IToaroToBka chiphs Ha YIIH nmpegycMaTpuBaeT 1oBeJe HAe MOCTYHAIOMIe i Ta30:KHAKOCTHOM cMecH X0 ToBapHOil
KOHTHIHHA 114 faldbHeiimeli mogaqn B He pTenmporo JakTrifaii-Ke AKknAK 1 B JanbHeimylo cHcTe My 3amagHOTO
¢prmaana AO «KazTpancOiim».

Ha Bxone B mex ycTaHOB/Ie Ha aBTOMAT H3HPOBAHHAA 3aMe pHafl ycTaHOBKAa «CnyTHHK - AM40-8-400»,
ofecleYABAOMAS H009e pe/THBIH HHAABAAYAILHEIH 3aMe p AeOHTa KANKOCTH U raza Kakioll ckpaxmasl Ne32, 34,
37, 40, 41, 43. OnepaTuBHEBII 3aMe P, TA30KATKOCTHOH cMeCH OTHXeJbHO B3ATOH CKBa)KHHBI IPOU3BOIUTCA Ha
3amepaoM HI'C. I'me 1e0uT UAKOCTH U Ta3a yIuThIBae TCH 9e pe3 H3Me PHTEIbHBIH npeodpasoBares Candup
22/, koTopsIil Bce mapaMe Tphl PHKCHPYET anmapaTHbIA 0JI0K cnyrHHKa «Cupryc» (3aMe p HPOH3BOXUTCS €

Ile pPHOAHYHOCTHIO - 24 9acoB Ha KAKIYI0 CKBAKAHY).

IIpoayknus ocTATBHBIX CKBAKAH 00he JHAAe TCA H OOIMHM HOTOKOM HANpaB/IfeTcHA Ha INIOMAIKY He pTerasosoro
cemapatopa HI'C-1 Ha mepByIo cTyeHb ce Hapammu.

TparcnoprupoBka KoEAHIHOHHON HeTH, H3 pesepByapa PBC-1000Ne1 m PBC-2000 No2, ne pexkaunBaeTcHd B
nysKT ciaun Heprtu (HIIC) ma JIIIJIC Keaknak Hacocamn BHemHeii oTkaukn IIHCH 60-231.

Texmande ckaf XapakTe pECTHKA 0 (aKke IbHBIM YCTAHOBKAM:

® axe 1 BEICOKOTO AaBeHHA: THaMe Tp: 200mMM; BBIcoTa: 22,4M.

@ ake .1 BEICOKOT 0 TaBJIe HAA Ipe HASHAYE H IVl CKATAHASA Ia3a BHICOKOI0 TaB/le HAA, BbITe JABIIET0CH ¢
HeTerasocemaparopa.

®axe . HU3KOTO AaBaeHHA: fHaMeTp: 100mMM; BBIcoTa: 15Mm.

@ ake.1 HE3KOT0 JaBJIe HAA NpeTHAZHAYE H JJIfl CCKATAHNSA T'a3a HA3KOTr 0 AaBjeHHA. 'a3, BeITemmromue cs 03 He hTH
B TOPH3OHTAIBHOM oTcTolinnKe 00beMoM 100 M3 «OBM100», mocTymaeT B razonpoBoj Ha (pake 1 HA3KOT 0O

A ABJIe HAAL.

dake IpHAS CHCTeMa IpeTHASHAYEe HA /I CKATAHASA TeXHOIOTHYe CKAX MOTePph MOMYTHOT 0 Ta3a, a TAKKe rasa,
KOTOPBIi BhIAe Ie TcH PH cPadaTHIBAHAH ¢ IIPe 10X PAHATeILHBIX KIANAHOB H ABAPHIfHBIX BeHTH/IeH H COCTOHT
3 axe 1a Bpicokoro napiaenns OP CKP 200VX/I, ¢paxe na anzkoro napareans OPCKP 100VXJI n npoayBouHOI
CBeYH €O CpeCTBAMH KOHTPOJA U po3skura. B tadmmmax 3.1, 3.2, 3.3 npeacraBiie HbI TeXHHYE CKHE

XapaKTe pACTHKH ¢aKe 10B H OTHe IperpaguTe 4.

B dakennHOM 0orooBKe ycTaHOB/IeHA AesKypHaf TopeIka, Mo Ne PKIBAOINAL NOCTOAHHOEe TOpe HAE JaKe IPH
He3HAYATEeILHOM cOpoce 0CHOBHOIO Ia3a, 2 TAKKe 0HA JaéT BO3MOKHOCTH 3aMa/ia (haKeIa IPH eTo 3aTyXaHHH.
IlnTaEde rope/KH ocymecTB/Ife TcH TOMINBHEIM ra3oM ¢ JaBleHneM 2,2 aTM. B orosioBke dakema mmMeeTcs
comio /Iy 40mMM, o0 ecme qnBarommee He 00X0IAMYI0 CKOPOCTE BBHIXOAfeli cTPYH /M Ge3BIMHOTO Fope HAA.

IIo mecTopoxnennio Kaparode IOxnoe:

Masioo0BoxHe HHAsl He PTerazoBas cMeCh OT HepTemoObIBalOMUX ckBaxnH Ne63, 64, 66, 101, 102, 104, 105, 106,
108,109, 27, 50, 52 nedranoro mecropoxaenns 0. KapaTtoGe mocrymaet mo BHIKHTHBIM TPYOonpoBoIaM
I114x6mm Ha naomanky YIIH «tOxnpiii Kapatode» moTokaMu 4e pe3 aBTOMATH3HPOBAHHYIO I'PYIIIOBYIO
yeranoBKy AI'3Y 115l mocKBa)knHHOTO 3aMe pa e 0uTa ckBasknH Ha «CoyrHuk» AM 40-8-400. One paTuBHBIIH
3aMe p Ta30KHAKOCTHOI cMeCH 0T/leJIbHO B3AT 0l CKBa)KAHEI NpoH3BoanTcH Ha 3aMepHEoM HI'C. I'me nebut
KHIKOCTH YIHTBIBae TCH de pe3 KoppHoancoBbiii MaccoMep Enderess +Hauser 83 Promass DN80, a 1ednt raza
YUHTHIBaeTCH Ye pe3 BAXpeBoii pacxoxomep cdeT4nk raza Enderess +Hauser 65 (3ame p nponssoanTcd ¢

Ile pPHOAHYHOCTHIO - 24 9acoB Ha KAKIYI0 CKBAKAHY).

JlanHEbIe mo ¢ake TLHBIM YCTAHOBKAM:

@ axe 1 BRHICOKOTO AaBJe HHA: THaMe TP: 250MM; BBIcoTa: 20M.

@ ake 1 BEICOKOT 0 TaBIe HAA Ipe HASHAYE H /I CKATAHHSA a3a BRICOKOTI0 XaB.Ie HIA, BeINeanBmerocsa 8 HI'C.
®axe 1 HU3KOTO AaBaeHEA: fHaMeTP: 150mMM; BBIcoTa: 10M.

® ake 1 HE3KOT0 JaB/Ie HAA NpeTHAZHAYE H JJIfl CKATAHNSA T'a3a HA3KoOro AasieHnsd. I'a3 Il ctynenmn,
BhIIefoMuiica H3 HeTH B TOPH3OHTATLHOM OTCcTOlHHKe 00beMoM 100 M3, mocTymae T Ha dakKe)1 HH3KOTO
AABJIe HAAL.
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®ake ibHAS CHCTeMA NpeTHAZHAYE HA ISl COKHTAHAA TeXHOJIOTHYe CKHX HOTePh MONYTHOT 0 Ta3a, a TaKsKe rasa,
KOTOPBIH BhIle/Ifie TCH MPH cPpadaThIBAHHH Hpe X0XPAHHATEIHHBIX KIANAHOB H aBAPHHHBIX Be HTHJIE i M COCTONT
u3 ¢ake J1a BBICOKOT0 JaBJjie HMf, (paKke/Ia HA3KOT 0 JaBJIe HHS H IPOYBOYHOH CBeYH €O CpecTBAMH KOHTPOJS H
po3KuAra.

B dakenHOM 0ro/10BKe YCTAaHOBIIE Ha e KypHAS I'0PeJIKa, IOo//le P)KABAIOMAS OCTONAHHOE TopeHAe Jayke NPH
HEe3HAYHTEJIHLHOM cOpoce OCHOBHOIO ra3a, a TAKkyKe 0HA 1A T BO3MOKHOCTD 3amajia (pakeia HPH ero 3aTyXaHHH.
IInTanne rope k| ocymecTBIIEe TCH TOIVIMBHBIM razoM ¢ nasirenneM 1,5 atm. B oronoBke daxeia mmeercs
comio /Iy 40mm, o0ecneunBaoniee He 00X0IUMYI0O CKOPOCTH BBIXOAfMIEH cTPYH /5l O3 bIMHOTO Tope HHl.
XapakTe pHCTHKA HCTOYHAKOB BHIOPOCOB:

Ha npexupusiTHl HMeIOTCH OPrann30BaHHbIE H He OPraHA30BaHHble HCTOYHHKH BBIOPOCOB 3ar pA3HAIOMHAX

Be e CTB.

HcTounnkaM oprann3oBaHHbIX BBIOPOCOB IPACBOEHBI Ye THIPEeX paspsaHbie HoMe pa, Haunnas ¢ 0001, a
HeOPranA30BaHHBIX BBIOPocoB - ¢ 6001.

Ha mectoposxienus Jakreidaii pacmoioxke no Ha 2018 rox - 133 HeToUHNKOB BBIOPOCOB 3ar pA3HAIOMAX
BellecTB: U3 HAX 14 opranmsoBaHHbIX; 119 He oprann3oBaHHBIX.

Ha mectopo:xienns Kaparooe IOxmnoe pacmososkeno aa 2018 rog - 101 HeToUHAKOB BBIOPOCOB 3ar pA3HAIOMAX
BelleCTB: A3 HAX 29 opranm3oBaHHBIX; 72 He O praHA30BaHHBIX.

B npomecce padoThl XaHHBIX HCTOYHAKOB BHIOPOCOB B aTMOC()e Py BBIIEIMIOTCS CJIe/IyIOMHe KOMOIOHEHThI:
OKCHJ YIJjepoaa, yraesogopoasl C12-19, caxka, cepEECTHIH aHTHAPH/, popManbaernx, mpon-2-eH-1-aap, THOKCHT
a30Ta, OKCHJ 230Ta, Ce POBOJOPO], YAliT-cOHPHT, YraeBogopoasl C1-5, yriaepoxopoasr C6-10, GeH30.1, TOIyOI,
KCHJIOJI, e HTHJIe HBI, THJI0€ H30.1, ce PHAS KHCJIOTA, a30THA KHCJIOTA, B3Be e HHBIe YacTHIbI, HATPHI XJI0pHI,
MeTaH, 0eH3HH. B monyTrHOM rase oTCYTCTBYIOT ce poBoopoa H Me prkanTan ( nporoko.a ot 20.06.2018 roxa).
Ilepeuenn cTanmoHAPHBIX HCTOYHAKOB Ha Me cTOpokie HuH JlakThi0aii ma 2018 rox:

Oprann3oBanHble HCTOYHHKH:

0012 Inzeapnasn smexkrpoctannus (J[DC) Volve TAD 1631

0017 dake1 BEHICOKOTO JaBJic HANA

0018 dake1 HE3KOTO TaBJIc HAA

0020-0021 (001) Korensnan «Erensan» (Ha rasy)

0020-0021 (002) Korensnas «Erensan» (5a IT) (peseperan)

0023 I'azoreHe paTop - HCTOYHUK He PYHKIHOHHPYET

0026 Ileus monorpesa IIITHII 0,65/63

0043 Ileusr momorpeBa (pesepBHAA) - Te MOHTAK

0044 Inzeapnan snexTpoctannug (JI9C) 48 kBt

0045 JInzeapHan smekTpocTannug (JI2C) «Watt Stream» (pesepBHan)

0046 Cunopoii mpasoa Hacoca «Denwer, Cat 3406B»

0047 Inzean renepatop «AJ[1-4004»

0048 IIpoaysounas cBeda

0049 Xumunge ckasi Jadopatopus

0050 Inzeapnasn smexrpoctannus (JIDC) MTU 12V2000 G23

Heoprann3zoBanubie HCTOYHHKH:

6001-6005, 6047, 6048 CxBasknna

6006 AI'3Y

6007 HI'C

6008 I'C

6009 Emioctnh (OTcTOHAAK)

6010, 6049-6050 TexHoJOTHYE CKAA HACOCHAN

6011, 6051 PBC

6015 JIpe Ha’kABIH e MKOCTH

6016 HammBHOI cTodK 171 HeTH - ACTOYHAK He QYHKOHOHHPYeT

6019, 6052-6055 EMkocTh 1)1 XpaHe HAe TH3TOIIHBO

6021,6056 A3C

6022, 6057-6058 Hacoc BHeHAI Ie pe KauKH

6024 HedrecmBHag 3cTakafa- ACTOYHAK He (YHKIHOHUPYeT

6025 Il mTaMmoHaKonHATE Th

6037 Kommpeccop

6059 Kommpeccop - peseps

6038 bypoBas BeImKa

6043 IToxpacka

6044, 6199-6202 Texnogornve ckue e MKOCTH 15 Hepra S0M3

6045, 6203 Texmoornve ckue eMKOCTH 14 He pTH 25M3

6046 IlepenBmxaOil cCBApOUHBIH HOCT

6049 I1ITY
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JIaHHEDT JTOKYMEHT corTacHo MyHKTY 1 cratsu 7 3PK ot 7 smeaps 2003 roga "O6 31eKTPOHHOM JOKYMEHTe H 3IeKTPOHHOM IHGPOBOI OIHCH" PABHO3HAYEH [
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6050 AJIIIM-120/150

Hepedens cranmonapHBIX AcTouHHKOB Ha HIIC Kenknak ma 2018 ron:
Oprann3oBaHHbIe ACTOTHHKH:

0036 AI'II-150 - ncTouyAnK He PYHKIHOHHPYET
HeoprannsopaHHbIe HCTOYHHKH:

6027, 6060 PBC

6028, 6061-6064 Y3en zanycka mapoB

6029, 6065-6100, 6173-6192 Yzen npuema maposB

6030 Hedrenporon YIIH Kaparode IO-YIIH Jakreioaii

6031 TexHOTOTHYe cCKafl HACOCHAA - HCTOYHAK He PYHKIHOHHPpYe T
6032 baok ¢puasTpoB

6033 KnananHas rpynna- ACTOYHAK He QYHKOHOHHPYeT

6034, 6193-6195 V3en yaeta He pTH

6035, 6196-6198 Vien 3aaBHKeK

Ilepevenn cTanmOHAPHBIX HCTOYHAKOB Ha MecTopo:kie ann Kaparooe FOxupiii na 2018 rox:
Oprann3oBaHHbIe HCTOTHHKH:

0110-0111 ITeur momorpeBa

0114 /Inzeapnasn smexTpoctannus (JIDC) MTU 12V2000 G23
0115 Koteannas ycranoeka «BAYMAK) - ncrounnk He pyEKmHOHHpYeT
0116-0117 (001) Korensnan «Erensan» (Ha rasy)

0116-0117 (002) Korensnas «Erensan» (JIT) (pezeppran)
0120 dake1 BHICOKOTO JaBJi¢ HAA

0121 P ake HE3KOTO TaBjIe HAA

0139-0140 I'lIDC-1,2 (pe3epBHAanN)

0141,0142, 0158 I'lIDC-3,4,5

0153, 0175 BeiToBOIi KOTET

0159-0167-001 EMrocts s He ptu (OTCTOHHEK)
0159-0167-002 Hacoc (114 3aKkauKkH ropadeii HepTH B CKBAKAHY)
0168 Camyn ot I'TIDC

0169 Canyn ot I'lIDC (peseperan)

0170 I9C «Watt Stream» (pe3e ppHas)

0171 CrunoBoii mpuBox

0173 19C «CAT Olimpian»

0174 IlpoayBounas cBeda

HeoprannsopaHHbIe HCTOYHHKH:

6101, 6204-6205 PBC

6102 3Y "Cuoyramk AM 40-8-1500"

6103 3Y "Cuyramk AM 40-8-400"

6104 bnok nosmpopanusa pearentos b/IP 25/2

6105, 6206 HI'C

6106, 6207 I'C 2-1,6-1600-1-B 8m3

6107 I'C 2-1,6-1600-1-B 1,6m3

6108, 6208 byde pras emrocTh

6109, 6209-6211 Ilnomagka Xpane HEA AH3e ILHOT0 TOIIABA
6111, 6212 Hacocmas ITHC 60-264

6112 Hacocmag ITHC 60-132

6113 Hedranoii aacoc Hb-125

6117, 6213-6215 Hacocmag ITHC 38-44

6118, 6216 Hacoc 11140-4-19,5/45-13

6119 EmMKocTh 1714 Ape Ha’Ka

6122 T'azoperyaaTopusiii nyaxt I'PITII-13

6123 I'azoperyaaTopusiii nyaxt I'PITII-13

6124-6137 skcniyaTanHOHHBIEe CKBAKAHBI

6143, 6217 I'azocemapatop CIIB-8T

6144, 6218 I'azoperymaropusiid myaxT I'PIITI-13

6145, 6219-6220 /Ipenakable eMKOCTH

6146 I'azonposox YIIH nakreigaii -YIIH H0.KapatoGe

6147 I'azonposox YIIH Kaparode -C./Kapkambic

6148 IIIIY

6149 AJIIIM-120/150

6150 Ilepenpmxaoii cBapOUHEBIH HOCT
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6151 IlocTt mokpackn Kpacka IIP-115

6152 bypoBas BeImKa

6154 IlltamoHaKo A TeEJIH

6168 HedrenammpHan dcTakaga

6169, 6221 (001) A3C (au3e TbHOE TOIIHBO)

6169, 6221 (002) A3C (6enzun)

6170, 6222-6230 Texnogornde ckue e MKOCTH 15 Hepra S0M3

6171 TexHOTOTHYe CKHe e MKOCTH 1A HepTH 25M3

6172 Cpapounslii moct

AHAIA3 pe3ybTATOB pacte Ta MOKA3bIBAET, YTO OPHe HTHPOBOYHBIH BBIO POC 3arpA3HAIOMHEX BeIeCTB B
arMocgepy 3a 2018 rox cocraBut 676,219726 1/ronx, B ToM 9nc/ie TBepABIX - 8,026652154 1, sxuaKAX 1
razoo0pasusix - 668,1930739 T.

Ile pede A 3ar pA3HAIOINAX Be Mie CTB, BEIOpackiBaeMBIX B aTMocde py M/ JJakThI6aii:

Kon HammemoBammume IJIK IIJJK OBYB Kaacc

3arp. BelecTBa MaKCHM. cpenHe- opHe HTHP. omac-
Bee- pasoBas, cyTOYHAS, Oe3omacH. HOCTH

cTBa mr/m3 mr/m3 YB,mr/m3

1 2 3 4 5 6

0123 Kemeszo (I1, ITI) oxcnanr (nn7Keneso 0.04 3

TpuoKcH], HKemesa okcnn) /B
Ie pecdeTe Ha Kedeso/ (274)

0143 Mapraden o ero coeJuHe HAA /B 0.01 0.001 2
nepecdeTe Ha Mapraana (IV) oxcma/
327)

0301 Asora (IV) nmokcnn (A3oTa THOKCHT) 0.2 0.04 2
Q)]

0304 Asort (II) okena (AzoTa okcnn) (6) 0.4 0.06 3

0328 VYraepona (Caxa, Yrieponx uepnsiii) 0.15  0.05 3
(583)

0330 Cepa xmokcua (ARTHAPH] ce PHECTHII, 0.5 0.05 3
Cepraucthrii raz, Cepa (IV) okcnn)
(516)

0333 CepoBogopon (/Iurmxpocynspnn) (518) 0.008 2

0337 VYraepon okcua (Okucsh yriepoxa, 5 3 4
Vrapnstiii ras) (584)

0342 PTopucThie razoodpasabie coexumenns 0.02  0.005 2
/B mepecueTe Ha Pp1op/ (617)

0402 Byram (99) 200 4

0405 Ilentanm (450) 100 25 4

0410 Meran (727%) 50

0412 MH3odyran (2-Mernmmponan) (279) 15 4

0415 Cwmech yriieBo10poa0B Npe/eTbHBIX 50
C1-CS (1502%)

0416 Cwmech yri1eBoJOPOAOB Ipe/e TbHBIX 30
C6-C10 (1503*)

0501 IlemTniaeHdsnl (aMHAJe HBI - CMeCh 1.5 4
n3oMepoB) (460)

0602 bensoxa (64) 0.3 0.1 2

0616 IumeTmabenszoua (cMech 0-, M-, - 0.2 3
n3oMepog) (203)

0621 Mernadenzoa (349) 0.6 3

0627 Drundenson (675)  0.02 3

0703 bens/a/nupen (3,4-bensnupen) (54) 0.000001 1

1301 IIpom-2-en-1-ann (AKpo.ie HH,

Axpunmaasaerun) (474) 0.03 0.01 2

1325 PDopmaaspernx (Mertanams) (609) 0.05 0.01 2

2704 DbensnH (Hedranaoi, MaTocepHHCTHIH) /B 5 1.5 4
ne pecdeTe Ha yr.epoa/ (60)

2744 CoHETeTHYeCKHe MOMOINHE CpeACTBa: 0.03

anng’ "BHXPL", ".HOTOC",
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Ha ropTane www.elicense kz.
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"Jloroc-aBTomat", "IOKa", "Jpa"

(1132%)
2752 VYaiiT-cumpurt (1294%) 1
2754 Anxanssl C12-19 /B nepecuete mHa C/1 4

(Yraesogopoasl npexeasasie C12-C19 (B
nepecdete Ha C); PacTBOpHTE T
PIIK-265II) (10)
2902 Bi3Bemennnie yacTumel (116) 0.5 0.15 3
BCET O:

Ile peue s 3ar pA3HAIOMEX Be INe CTB, BRIOpackiBaeMbIX B arMocde py m/p Kaparobe IOxnoe:

Kon HamvmenmoBammume IJIK IIJJK OBYB Kaace

3arp. BelecTBa MaKCHM. cpenue- opHe HTHP. omac-
Beme- pasoBas, cyTOqHAS, Oe3omacH. HOCTH

cTBa mr/m3 mr/m3 YB,mr/m3

1 2 3 4 5 6

0123 Kemeszo (I1, ITI) oxcnanr (nn7Keneso 0.04 3

TpuoKcH], Kemesa okcnn) /B
IepecdeTe Ha Kedeso/ (274)

0143 Maprasen u ero coeJuHe HAA /B 0.01 0.001 2
nepecdeTe Ha Mapraana (IV) oxcma/
327)

0301 Asora (IV) nmokcnn (A3oTa THOKCHT) 0.2 0.04 2
Q)

0304 Asor (II) okenx (AzoTa oxkcun) (6) 0.4 0.06 3

0328 VYraepon (Caxa, Yriepon uepnsiii) 0.15  0.05 3
(583)

0330 Cepa nmokcun (ARTHAPH] ce PHECTHII, 0.5 0.05 3
Cepructsrii raz, Cepa (IV) okcnn)
(516)

0333 Cepopogopon (Iurmxpocynspnn) (518) 0.008 2

0337 Vraepon okcua (Okuch yriepoxa, 5 3 4
Vrapnsiii ras) (584)

0342 PTopucrhie razoodpasasie coexumnenns 0.02  0.005 2
/B mepecueTe Ha PpTop/ (617)

0402 Byran (99) 200 4

0405 Ilenrtan (450) 100 25 4

0410 Meran (727%) 50

0412 MH3odyran (2-Mernmmponan) (279) 15 4

0415 Cwmech yri1eBo0poa0B Npe/e TbHBIX 50
C1-CS5 (1502%)

0416 Cwmech yIri1eBoOPOA0OB Npe/eTbHBIX 30
C6-C10 (1503*)

0501 IlemTniaeHdsn (aMHAJIe HBI - CMECh 1.5 4
n3oMepog) (460)

0602 bensoxa (64) 0.3 0.1 2

0616 IumeTmabenszoua (cMech 0-, M-, - 0.2 3
n3oMepog) (203)

0621 Mernadenzoa (349) 0.6 3

0627 Orundenson (675)  0.02 3

0703

1325 bens/a/unpen (3,4-bensznnpen) (54)
®opmampaerng (Meranans) (609) 0.05 0.000001

0.01 1
2
2735 Macio MuHe palIbHOEe He PTAHOE 0.05

(BepeTeHHOEe, MANINHHOE, [IIAHIPOBOE
u 1p.) (716%)
2752  VYaiiT-cumpurt (1294%) 1
2754 Anxanssi C12-19 /B nepecdete ma C/1 4
(Yraepogopoasl npexeasabie C12-C19 (B
nepecdete Ha C); PacTBOpHTE T
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PIIK-265II) (10)

2902 Bi3Bemennnie yacTumel (116) 0.5 0.15 3
BCET O:

Pasmep C33 nis 06bekToB TOO «KazaxtyprkmyHaii»:

Hcrounnk C CB B IOB 1O 103 3 C3

Jakreroaii 500 500 500 500 500 500 500 500
Kapartode IOxmO0e 500 500 500 500 S00 500 S00 500

9.Kypsinbic canyra GeniHreH skep y4acKkeciHis, KaiiTa sKaHa pTHUIATHIH HBICAHHBIH CHIIATTAMACHI (OJIIIEM/[EpL, ayIaHsL,
TOTBIPAFBIHBIH TYPl, YUaCKSHIH Oy phIH MAaHIaIaHBLTYbI, )KEPACTHI CYIAPHIHBIH TYPY OHIKTIN, HaTIaKTaHy, XKEIIiH 6achIMIbI
GaFBITTaPbl, CAHHTAPISLIBIK-KOPFAY ayMAaFbIHBIH OIS MISPL, CYMEH, KaHaATM3aFSIMEH, JKbLIyMEH KAMTaMaChI3 eTy
MYMKIHJII K9He KOpIIIaFaH OpTa MEH XaJbIK JICHCAYIBIFBIHA THTB3EP SCepl, IYHHS Tapanrapbl O oMbIHIIIA OaFbITHI)
(XapaKkTepHCTHKA 36MEJIBHOTO YIaCTKa O] CTPOMTEIbCTBO, 00BEKTa PEKOHCTPYKIIHH, Pa3Mepbl, IUIOLIA {1, BUX [PYHTa,
HCTIONBb30BAHNKE YU4aCTKa B TPOLLIOM, BHICOTA CTOSIHUS IPYHTOBBIX BOJ[, HAJHUHKE 3a60I0USHHOCTH, TOCTION CTBYIO IS
HATIPABJICHUS] BETPOB, pa3Mepbl CAHUTAPHO-3aLUTHON 30HBI, BO3MOXKHOCTH BOJOCHAGIKSHIS, KaHATH30BA HILL, TSILTOCHAGIKS HIS
H BIHSHES HA OKPY>KAIOIIyI0 CPely H 370pOBIO HACEICHHS, OPHSHTAINS [0 CTOpoHaM ¢BeTa;) He mpefyemesn

10.3eprxaHabIK XKOHE 36PTXaHAIBIK-ACIIANTHIK 3¢ PTTEYIep MSH CHIHAKTAP/BIH XaTTaMaJapbl, COHBIMEH Katap Gac
JKOCTIAPIIBIH, CHI30ATAPIBIH, CYPETTEPIIH KolmpMenept

(IIpororoms! 1a60paTOPHBIX U JaGOpaTOPHO-HHCTPYMEHTAIbHBIX HCCIC{OBA U U HCILITAHUM, 8 TAIOKES BHIKOIMPOBKH 13
FeHe paIbHbIX IUIAHOB, YepTekel, PoTo)

He mpebyemca

CaHHTapHﬂJ’ILIK-I)]IH}Ie MHOJOI'HAJIBIK KOPBITBIH/IBI
CaHHTapHO-I)]IH}IeMHO.]IOI‘H‘IGCKOG JaR/II0YC¢ HHE

Ipoexm no obocnosanuio pacuemuo-npedeapumenbHozo pamepd CAaHUMapHo — 3auiumuoi 3oust (C33) ona

oovexmoe TOO «Kazaxmyprmynait»

Im@ymmnmw%'}%m@mapm) Tiaifpananyra Gepimerin Hemece KaiTa KaHAPTELIFAH HEICAHAAP/EIH, KOOGATHK KYKaTTapyIsIH, TipIIiIK OpTackr
(haKTOPIAPEIHEIH, [IAPYAIIBLIBIK KoHe 0acKa KYMBICTAP/BIH, OHIMHIH, KEI3MeTTeP/IiH, aBTOKOMIKTEP/IH KoHe T.6. TOIEIK aTayEl)

(IIOIIHOE HAMMEHOBAHHE 00BEKTA CAHHTAPHO-SIH/IEMHOIOTHHECKOH SKCIIEPTH3EI, B COOTBETCTBHH ¢ IyHKTOM 8 crats 62 Kopexca PecrryGmrxu Kazaxcran ot 18 cenrs6psa 2009 roma « O
37I0POBBE HAPOJA H CHCTEME 37PaBOOXPAHEHH» ).

(CaHI/ITapI/ISIJ'ILIK-SHI/II[GMI/IOJ'IOFI/ISI.]'II)IK capalraMa HCFiSiI-II[G) (Ha OCHOBaHHUH CaI-]I/ITapHO-SHI/II[CMI/IOIIOFI/I‘ICCKOﬁ 3KCHCpTI/]3LI)

CIHI «Canumapno-anudemuonozutie CKUM mpedoeaniam no y CmaHoe/1eHuio Cani-mapo-3aul ol 30Hsl
HPOU3600CHIGEHHbIX 00beKN106» . ymeepicdennbim npukazov Munucmpa nauuonanvnoi Ixonovmuiu PKNe 237 om 20

Mapma 2015 zoda: «lucuenuneckue Hopmamuest K ammocdepromy 8030yXy € 20p00CKUX U CelbCKUX HACCIEHHBIX

HYHKmax» ymeepoicdennviv npuxazon Munucmpa paunonaivroi axononury Pecny 6nuku Kazaxcman om 28
Qeepann 2015 z00a Ne 168; «ucuennueckue Hopmamuest K Pusnueckum axmopam, oxazsviearouium gozoeticmeue

Ha uenogexa» ymeepoicdennsin npurxaszom Munucmpa nauuonanvroi sxonovuxy Pecnyonuxu Kazaxcman om 28
Qeepann 2015 z0da Ne 169.

CaHuTa pHsUILIK ©pesKelep MEH TMTHEHAJIBIK HOpMAaTHBTEpre (CAaHUTAPHBIM IIpaBWIAM U THTHEHUUECKUM HOpMaTHBaM) caii
HeMece calf eMeCTIrH KopCeTiHi3 (COOTBETCTBYEST WIH HE COOTBETCTBYET)

cail (coomeemcmeyent
Hy KHOE TO{IePKHyTh ) (yKa3aTh

Y coiupictap (Ilpeanoxenns):

Pazpabomams ycmanogiennyio (OKOHUAMENbHYIO) CAHWMAPHO — 3AULHIIHYIO 30HY HA OCHOGAHUN Pe3YIbINanioe

200U HO20 YHKIIA HANLYPHBIX HCCTe)08AHII I U3Mep eHll O/A HoOmEePICOeHIs DA Y eIHbIX RAPAMENPOs.

«XaJIbIK e HCayIIBIFBI 5KoHe JeHCAYIBIK caKTay xylieci Typaisly KazakcTan Pecmydmkacs KogeKeThIH HETBBIHAE OCHI
CaHHTa PHUTBIK-IH e MEOJIOTHSIIBIK YiiFa pbIMHBIH MIHIETTI TypAe Kyl 6ap Ha ocHoBarmn Konekca Pecmy6mmku Kasaxcran
18 centsi6ps 2009 rona «O 3m0poBbe Hapona M cucTeMe 31paBooxpatctus» Ne 193-1V 3PK nacrosinee canurapho-

ST MEOJIOTHUECKOE 3aKIIOUCHAC HMEET 003aTEIbHYI0 CHITY

Kasakcran Pecnyommnkacer /e acayibik cakray MunacTpiairi KoraMabik qeHcayIbIK cakTay KOMHTe TiHiR AKTO0€
00JIBICHI KOFAMBIK A€ HCAYJIbIK CAKTAY Ie HapTaMe HTi

Memaeke TTiK canuTapusbiK Bac o pire pi, Kob1 (opbiadacap)

JenmapraMe HT oXpaHbI 001IIe CTBe HHOTO 3M0POBBi AKTIOOHHCKOI o0macTn KomMuaTeTa 0Xpanbl 001me cTBe HHOT O
310poBbi MuHHCTE pcTBa 3ApaBooxpanenus Pecnyomkn Kasaxcran

(I'mapHBII TocyrapcTBe HHBIH caHATAPHBIHA Bpad (3aMe CTHTEJIb))

bepxumbaesa Hypcyny Anmsinbexosna
TeTi, aTHI, IKe CiHiH aTHI, KOJbI (paMuIHA, HMA, 0TIeCTBO, HOJAIMHCH)

Byn xyxar KP 2003 Ku/se 7 KaHTAPHIH/RAFS « DIeKTPOH/IE KYKaT KeHe SIeKTPOH/BI CAHIBIK KO KOK0» TYPAIEL 3aHHEH 7 6aGk, | TapMarsiHa cojikec Karas Geq
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[} 026 roxa

Brana

Ha 2amsTHe

Ocobste yenonn

Tiprvecarmte

Thmemmap

Pyxosomrems
(ymomoMosermoe myo)

Jlara neperrsof e smasn

Cpox meficrems
e

Mecro erigaun

26009146

JIMOEH3HST

03042P

Tosapmmectso ¢ orpamrvemmoii  orBercTBemmocTel  MKMT
Hrmusmprmr”
010000, PECTIVEJMKA KASAXCTAH, T ACTAHA, Tpocrerr Kafanbait Barsp

, sparme Ne 17, Hexmmoe momemerse 16
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