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Настоящая программа производственного экологического контроля (ПЭК) разработана для ТОО «Nova Цинк» на период с 2026–2029  гг.
Программа разработана ТОО «EcoProf KZ». Правом работ в области экологии является Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды №02775P от 21.05.2024 г., выданная Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (Приложение 1).
[bookmark: _Hlk100837687]Поселок Акжал относится к исторически сложившейся жилой застройке при руднике. Жилые застройки поселка расположены на расстоянии 300 м от крайних источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятия. Территория части поселка попадающего в границу СЗЗ предприятия составляет ≈ 45,5 га, количество людей, проживающих на данной территории по данным предприятия, составляет 1500 человек. Поэтому, согласно пп. 4 п. 55 Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно- защитным зонам объектов негативного воздействия «При наличии в СЗЗ существующей (исторически сложившейся) жилой застройки проектная документация по СЗЗ согласовывается в случаях, если производственным объектом предусмотрены мероприятия по изменению (уменьшению) размера СЗЗ, либо выносу жилья, либо перепрофилированию производства, а также подтверждении безопасности для здоровья населения на основании оценки риска для здоровья населения и отсутствии превышений ПДК», было предложено уменьшить санитарно-защитную зону до 300 м в ее южной части.
По данным многолетнего мониторинга атмосферного воздуха в точках: 2А (парковая зона п. Акжал), 3А (северо-западная граница поселка Акжал), 5А (юго-западная граница поселка Акжал), 6А (южная сторона поселка Акжал), 7А (северо-восточная граница поселка Акжал) превышения предельно-допустимых концентраций не установлено.
Источников ионизирующего излучения и радиоактивного излучения на промплощадке не установлено. По физическим факторам воздействия установлено, что уровень ПДУ не превышается, что подтверждено замерами физических факторов воздействия на границе СЗЗ.
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, с учетом уменьшения СЗЗ в ее южной части до 300 м, установлено, что превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны промплощадки №1 ТОО «Nova Цинк» и в селитебной зоне поселка Акжал не наблюдается, что подтверждено результатами многолетних инструментальных замеров атмосферного воздуха.
В соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно- эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) раздел 3, п. 11, пп. 5) промплощадка № 1 ТОО «Nova Цинк» относится к объектам 1 класса опасности с границей СЗЗ в южной части предприятия представляющей собой линию, огибающую поселок Акжал по его западной и северной стороне на расстоянии 300 м от крайних источников выбросов предприятия.
На остальной площади с запада, севера и востока предприятия, граница СЗЗ огибает территорию предприятия на расстоянии 1000 м от крайних источников выбросов. Промплощадка №1- рудник Акжал относится к I категории объектов, требующих получения разрешения на эмиссии в окружающую среду.
Программа производственного экологического контроля разработана согласно Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.
При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:
1)	соблюдать программу производственного экологического контроля;
2)	реализовывать условия программы производственного экологического контроля и представлять отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями к отчетности по результатам производственного экологического контроля;
4)	создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля;
5)	следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;
6)	систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;
7)	представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
8)	в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;
9)	обеспечивать доступ общественности к программам производственного экологического контроля и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
10)	по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.
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[bookmark: _Toc201012169][bookmark: _Toc236060116][bookmark: _Hlk127496666][bookmark: _Toc381270567]ТАБЛИЦА 1 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	ТОО «Nova Цинк»
	356400000
	Карагандинская область, Шетский район, поселок Акжал
47°45`17``С, 74°00`00``В
	БИН
970240000334
	07293
	Добыча и обогащение свинцово- цинковой руды
	Карагандинская область, Шетский район, поселок
Акжал
	I категория
Прогнозная максимальная производительность – добыча руды до 1,2 млн тонн в год.



[bookmark: _Toc201012170][bookmark: _Toc236060117]ТАБЛИЦА 2 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	4

	Тара из-под взрывчатых веществ
	код 16 04 03*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Промасленная ветошь
	код 15 02 02*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные масла
	код 13 02 06*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные аккумуляторы
	код 16 06 01*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные маслянные и топивные фильтры
	код 16 01 07*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные охлаждающие жидкости
	код 16 01 14*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные люминесцентные лампы
	код 20 01 21*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанная тара из-под химических реагентов
	код 15 01 10*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	код 08 01 11*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Тара из под масел
	код 13 08 99*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Нефтешлам
	код 13 08 99*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Фильтрующая ткань, загрязненная пылью
	код 15 02 02*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Шлам от промывки техники
	код 16 01 21*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные щелочные батареи (отработанные 
батареи шахтных светильников)
	код 16 06 03*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Медицинские отходы
	код 18 01 03*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанное портативное оборудование и 
оргтехника
	код 20 01 35*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы лакокрасочных материалов
	код 08 01 11*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Хвосты обогащения
	код 01 03 07*
	Захоронение в хвостохранилище

	Песок, загрязненный нефтепродуктами
	код 17 05 03*
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Пыль аспирационная угольная
	код 10 01 02
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные шины
	код 16 01 03
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные фильтры воздушные
	код 16 01 22
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные накладки тормозных колодок
	код 16 01 12
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанная транспортерная лента
	код 07 02 99
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Золошлаковые отходы
	код 10 01 15
	Захоронение в шлакоотвале

	Твердые бытовые отходы
	код 20 03 01
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы бумаги и картона
	код 20 01 01
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы стекла
	код 20 01 02
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы пластмассы
	код 20 01 39
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Изношенные средства защиты и спецодежды
	код 15 02 03
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы пластика упаковочного
	код 15 01 02
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Строительные отходы
	код 17 09 04
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Огарки сварочных электродов
	код 12 01 13
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы разложения карбида кальция
	код 12 01 13
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Древесные отходы
	код 03 01 05
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы абразивных изделий
	код 12 01 02
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы и лом черных металлов
	код 17 04 05
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отходы и лом цветных металлов
	код 17 04 07
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Иловый осадок
	код 19 08 16
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Мусор с решоток КОС
	код 19 08 99
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Песок с песколовок КОС
	код 19 08 02
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	УФ-лампы
	код 19 08 99
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные осветительные приборы
	код 19 08 99
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Отработанные фильтры самоспасателей
	код 15 02 03
	Передаются в специализированное предприятие для дальнейшей утилизации

	Легкая фракция
	код 01 03 99
	Захоронение на отвале



[bookmark: _Toc201012171][bookmark: _Toc236060118]ТАБЛИЦА 3 – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	[bookmark: z90]Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	86

	2
	Организованных, из них:
	30

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	6

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	1

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	3

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	1

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	24

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	отсутствует

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	отсутствует

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	3

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	56



[bookmark: _Toc201012172][bookmark: _Toc236060119]ТАБЛИЦА 4 – СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источ-ника выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ, согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ТОО «Nova Цинк»
	
	Дымовая труба
	1031
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1, 4 кварталы

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	Дымовая труба
	1115
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	Дымовая труба
	1117
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз в квартал

	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	



[bookmark: _Toc201012173][bookmark: _Toc236060120]ТАБЛИЦА 5 – СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ НА 2026 Г.
	Наименование площадки
	Источник выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Nova Цинк»

	Кузнечн.горн
	1028
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»

	Печь камерная электрическая
	1083
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	Время работы

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Общая вытяжная вентиляция
	1034
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азотная кислота (5)
	Время работы

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Сварочные работы - электродами марки АНО-4;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ
	1042
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
пересыпка с питателя на ленточный конвейер № 1
	1073
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер №1
	1074
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
Дробление в дробилке с дальнейшей пересыпкой на ленточный к2
	1075
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер № 2
	1076
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Зона транспортировки, расфасовки
	1077
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Загрузка в бункер котлов
	1078
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»


	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3

	1102

	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1104
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1105
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1106
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1108
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1110
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1111
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3 
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 375 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 390 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 400 м.
	1112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1113
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Узел погрузки в самосвалы, узел перегрузки в приемный бункер
	1116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Вытяжной шкаф в ламповой
	1118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1119
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	

ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1120
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы, кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка руды с забалансового отвала в КК и СД
	
6007
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во перевозимого иатериала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с поверхности недействующего отвала
	6008
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	
ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке Пыление при планировке
Сдувание пыли с отвала забалансовых руд
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	ТОО «Nova Цинк»
	Приемный бункер в корпусе крупного и среднего дробления (КК и СД)
	6012
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	
Добычные работы
	
6023
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Конвейерная лента
	6009
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварка электродами марки МР-3 Сварка электродами марки ЦЛ-11 Сварка электродами марки УОНИ (по УОНИ 13/45)
Наплавка сталей электродами марки САРМАИД
	6025
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	
	
	
	
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Хим. лаборатория
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	Реагенты

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
Посты газовой сварки и резки металла
	
6026
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
Тольщина резки

	ТОО «Nova Цинк»
	Точильно-шлифовальный станок Токарно-винторезные станки Токарно-винторезовый станок Skoda Сверлильные станки
Фрезерные станки 
Строгальные станки
	6027
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Фуговальный станок СФ-2 
Станок циркульный Ц-6
	6029
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль древесная (1039*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Резервуары для хранения топлива Заправочный участок
	6030
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Годовой оборот

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля 
Формирования склада угля
Сдувание с поверхности склада угля
	6032
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Формирование поверхности шлакоотвала бульдозером
Сдувание пыли с поверхности шлакоотвала
	6033
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-1 -Узел пересыпки с питателя руды фракцией до 1000 мм в щм
АС-2 - Узел пересыпки руды на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-3 - Узел пересыпки с ленточного конвейера N2 в конусную дм
АС-4 - Узел пересыпки на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-8 - Узел пересыпки с течки щековой
дробилки типа СМД на ленточный конвейер N1
	6045
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-5 - Узел пересыпки с конра N1 на грохот инерционный, течк3
АС-6 - Узел пересыпки с грохота инерционного на конвейер № 2.
АС-7 - Узел пересыпки с конвейера ленточного № 3 через рукав5
	6049
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка с площади ЦТС на отвал легкой фракции
	6054
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при разгрузке на отвала легкой фракции
Планировка на отвале легкой фракции 
Сдувание пыли с отвала легкой фракции
	6056
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке со склада ЛФ
Пыление при планировке склада ЛФ Сдувание пыли с временного склада ЛФ
	6057
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	
	Расчет выбросов пыли в атмосферный воздух при сдувании с поверхности хвостохранилища
	6058
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Керосинорезы
	6059
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Ручная электродуговая сварка электродами марки MP-3
Ручная электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
Ручная электродуговая сварка электродами марки УОНИ
	6060
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат АДД 4002МЗУ1
	6061
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат ГД 4006У12
	6062
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6063
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6064
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка электродами марки МР-3
Электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
	6065
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Cтанок наждачный(точильно- шлифовальный)
	6069
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка передвижным агрегатом
	6071
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	точ.шлиф станок
	6072
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Мех.обработка металлов
	6073
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Лакокрасочные работы
	6074
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	ЛКМ расход

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Вулканизация
	6075
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	кол-во шин

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробление кирпича
	6076
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка золы 
Формирование склада угля
	6080
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7113
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварочные работы в штольне горизонта 505 м.
	7114
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ЦУ) Работа бульдозера
Пыль с отвала Западный
	7115
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ВУ) Работа бульдозера
Сдувание пыли с отвала в карьере Восточный
	7116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировака руды и породы
	7117
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сжигание тары из под взрывчатых веществ
	7118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком
Сдувание пыли со склада угля
	7126
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7127
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель ДО-1М_дробление угля
	7128
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7129
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7130
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей (пересыпка золы в тележку)
	7131
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала
	7132
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7134
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель
	7135
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7136
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7137
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей
(пересыпка золы в тележку) (котельная ВВ №1)
	7138
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала (транспортировка угля на склад котельной ВВ №1)
	7139
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7172
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7174
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7177
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала
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	Наименование площадки
	Источник выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Nova Цинк»

	Кузнечн.горн
	1028
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»

	Печь камерная электрическая
	1083
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	Время работы

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Общая вытяжная вентиляция
	1034
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азотная кислота (5)
	Время работы

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Сварочные работы - электродами марки АНО-4;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ
	1042
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
пересыпка с питателя на ленточный конвейер № 1
	1073
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер №1
	1074
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
Дробление в дробилке с дальнейшей пересыпкой на ленточный к2
	1075
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер № 2
	1076
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Зона транспортировки, расфасовки
	1077
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Загрузка в бункер котлов
	1078
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»


	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3

	1102

	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1104
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1105
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1106
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1108
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1110
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1111
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3 
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 375 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 390 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 400 м.
	1112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1113
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Узел погрузки в самосвалы, узел перегрузки в приемный бункер
	1116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Вытяжной шкаф в ламповой
	1118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1119
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	

ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1120
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы, кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка руды с забалансового отвала в КК и СД
	
6007
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во перевозимого иатериала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с поверхности недействующего отвала
	6008
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	
ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке Пыление при планировке
Сдувание пыли с отвала забалансовых руд
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	ТОО «Nova Цинк»
	Приемный бункер в корпусе крупного и среднего дробления (КК и СД)
	6012
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	
Добычные работы
	
6023
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Конвейерная лента
	6009
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварка электродами марки МР-3 Сварка электродами марки ЦЛ-11 Сварка электродами марки УОНИ (по УОНИ 13/45)
Наплавка сталей электродами марки САРМАИД
	6025
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	
	
	
	
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Хим. лаборатория
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	Реагенты

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
Посты газовой сварки и резки металла
	
6026
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
Тольщина резки

	ТОО «Nova Цинк»
	Точильно-шлифовальный станок Токарно-винторезные станки Токарно-винторезовый станок Skoda Сверлильные станки
Фрезерные станки 
Строгальные станки
	6027
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Фуговальный станок СФ-2 
Станок циркульный Ц-6
	6029
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль древесная (1039*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Резервуары для хранения топлива Заправочный участок
	6030
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Годовой оборот

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля 
Формирования склада угля
Сдувание с поверхности склада угля
	6032
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Формирование поверхности шлакоотвала бульдозером
Сдувание пыли с поверхности шлакоотвала
	6033
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-1 -Узел пересыпки с питателя руды фракцией до 1000 мм в щм
АС-2 - Узел пересыпки руды на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-3 - Узел пересыпки с ленточного конвейера N2 в конусную дм
АС-4 - Узел пересыпки на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-8 - Узел пересыпки с течки щековой
дробилки типа СМД на ленточный конвейер N1
	6045
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-5 - Узел пересыпки с конра N1 на грохот инерционный, течк3
АС-6 - Узел пересыпки с грохота инерционного на конвейер № 2.
АС-7 - Узел пересыпки с конвейера ленточного № 3 через рукав5
	6049
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка с площади ЦТС на отвал легкой фракции
	6054
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при разгрузке на отвала легкой фракции
Планировка на отвале легкой фракции 
Сдувание пыли с отвала легкой фракции
	6056
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке со склада ЛФ
Пыление при планировке склада ЛФ Сдувание пыли с временного склада ЛФ
	6057
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	
	Расчет выбросов пыли в атмосферный воздух при сдувании с поверхности хвостохранилища
	6058
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Керосинорезы
	6059
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Ручная электродуговая сварка электродами марки MP-3
Ручная электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
Ручная электродуговая сварка электродами марки УОНИ
	6060
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат АДД 4002МЗУ1
	6061
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат ГД 4006У12
	6062
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6063
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6064
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка электродами марки МР-3
Электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
	6065
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Cтанок наждачный(точильно- шлифовальный)
	6069
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка передвижным агрегатом
	6071
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	точ.шлиф станок
	6072
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Мех.обработка металлов
	6073
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Лакокрасочные работы
	6074
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	ЛКМ расход

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Вулканизация
	6075
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	кол-во шин

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробление кирпича
	6076
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка золы 
Формирование склада угля
	6080
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварочные работы в штольне горизонта 505 м.
	7114
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ЦУ) Работа бульдозера
Пыль с отвала Западный
	7115
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ВУ) Работа бульдозера
Сдувание пыли с отвала в карьере Восточный
	7116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировака руды и породы
	7117
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сжигание тары из под взрывчатых веществ
	7118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком
Сдувание пыли со склада угля
	7126
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7127
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель ДО-1М_дробление угля
	7128
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7129
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7130
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей (пересыпка золы в тележку)
	7131
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала
	7132
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7134
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель
	7135
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7136
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7137
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей
(пересыпка золы в тележку) (котельная ВВ №1)
	7138
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала (транспортировка угля на склад котельной ВВ №1)
	7139
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7172
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7174
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7177
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала
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	Наименование площадки
	Источник выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Nova Цинк»

	Кузнечн.горн
	1028
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»

	Печь камерная электрическая
	1083
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	Время работы

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Общая вытяжная вентиляция
	1034
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азотная кислота (5)
	Время работы

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Сварочные работы - электродами марки АНО-4;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ
	1042
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
пересыпка с питателя на ленточный конвейер № 1
	1073
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер №1
	1074
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
Дробление в дробилке с дальнейшей пересыпкой на ленточный к2
	1075
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер № 2
	1076
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Зона транспортировки, расфасовки
	1077
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Загрузка в бункер котлов
	1078
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»


	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3

	1102

	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1104
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1105
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1106
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1108
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1110
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1111
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3 
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 375 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 390 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 400 м.
	1112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1113
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Узел погрузки в самосвалы, узел перегрузки в приемный бункер
	1116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Вытяжной шкаф в ламповой
	1118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1119
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	

ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1120
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы, кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка руды с забалансового отвала в КК и СД
	
6007
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во перевозимого иатериала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с поверхности недействующего отвала
	6008
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	
ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке Пыление при планировке
Сдувание пыли с отвала забалансовых руд
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	ТОО «Nova Цинк»
	Приемный бункер в корпусе крупного и среднего дробления (КК и СД)
	6012
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	
Добычные работы
	
6023
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Конвейерная лента
	6009
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварка электродами марки МР-3 Сварка электродами марки ЦЛ-11 Сварка электродами марки УОНИ (по УОНИ 13/45)
Наплавка сталей электродами марки САРМАИД
	6025
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	
	
	
	
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Хим. лаборатория
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	Реагенты

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
Посты газовой сварки и резки металла
	
6026
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
Тольщина резки

	ТОО «Nova Цинк»
	Точильно-шлифовальный станок Токарно-винторезные станки Токарно-винторезовый станок Skoda Сверлильные станки
Фрезерные станки 
Строгальные станки
	6027
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Фуговальный станок СФ-2 
Станок циркульный Ц-6
	6029
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль древесная (1039*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Резервуары для хранения топлива Заправочный участок
	6030
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Годовой оборот

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля 
Формирования склада угля
Сдувание с поверхности склада угля
	6032
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Формирование поверхности шлакоотвала бульдозером
Сдувание пыли с поверхности шлакоотвала
	6033
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-1 -Узел пересыпки с питателя руды фракцией до 1000 мм в щм
АС-2 - Узел пересыпки руды на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-3 - Узел пересыпки с ленточного конвейера N2 в конусную дм
АС-4 - Узел пересыпки на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-8 - Узел пересыпки с течки щековой
дробилки типа СМД на ленточный конвейер N1
	6045
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-5 - Узел пересыпки с конра N1 на грохот инерционный, течк3
АС-6 - Узел пересыпки с грохота инерционного на конвейер № 2.
АС-7 - Узел пересыпки с конвейера ленточного № 3 через рукав5
	6049
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка с площади ЦТС на отвал легкой фракции
	6054
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при разгрузке на отвала легкой фракции
Планировка на отвале легкой фракции 
Сдувание пыли с отвала легкой фракции
	6056
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке со склада ЛФ
Пыление при планировке склада ЛФ Сдувание пыли с временного склада ЛФ
	6057
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	
	Расчет выбросов пыли в атмосферный воздух при сдувании с поверхности хвостохранилища
	6058
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Керосинорезы
	6059
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Ручная электродуговая сварка электродами марки MP-3
Ручная электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
Ручная электродуговая сварка электродами марки УОНИ
	6060
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат АДД 4002МЗУ1
	6061
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат ГД 4006У12
	6062
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6063
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6064
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка электродами марки МР-3
Электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
	6065
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Cтанок наждачный(точильно- шлифовальный)
	6069
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка передвижным агрегатом
	6071
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	точ.шлиф станок
	6072
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Мех.обработка металлов
	6073
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Лакокрасочные работы
	6074
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	ЛКМ расход

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Вулканизация
	6075
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	кол-во шин

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробление кирпича
	6076
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка золы 
Формирование склада угля
	6080
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварочные работы в штольне горизонта 505 м.
	7114
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ЦУ) Работа бульдозера
Пыль с отвала Западный
	7115
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ВУ) Работа бульдозера
Сдувание пыли с отвала в карьере Восточный
	7116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировака руды и породы
	7117
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сжигание тары из под взрывчатых веществ
	7118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком
Сдувание пыли со склада угля
	7126
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7127
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель ДО-1М_дробление угля
	7128
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7129
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7130
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей (пересыпка золы в тележку)
	7131
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала
	7132
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7134
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель
	7135
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7136
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7137
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей
(пересыпка золы в тележку) (котельная ВВ №1)
	7138
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала (транспортировка угля на склад котельной ВВ №1)
	7139
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7172
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7174
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7177
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала
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	Наименование площадки
	Источник выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/материала (название)

	
	Наименование
	Номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ТОО «Nova Цинк»

	Кузнечн.горн
	1028
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»

	Печь камерная электрическая
	1083
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	Время работы

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Общая вытяжная вентиляция
	1034
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Азотная кислота (5)
	Время работы

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Сварочные работы - электродами марки АНО-4;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ;
Сварочные работы - выброс загрязняющих веществ
	1042
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Электроды

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
пересыпка с питателя на ленточный конвейер № 1
	1073
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер №1
	1074
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Подача угля погрузчиком в приемный бункер;
Дробление в дробилке с дальнейшей пересыпкой на ленточный к2
	1075
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Ленточный конвейер № 2
	1076
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Зона транспортировки, расфасовки
	1077
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Загрузка в бункер котлов
	1078
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»


	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3

	1102

	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
	1104
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1105
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1106
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1110
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1111
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3 
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 375 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 390 м.
Сварочные работы электродами МР-3 в штольне гор. 400 м.
	1112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Взрывные работы
Буровые, погрузочно-разгрузочные работы 
Работа подземной техники
Сварочные работы 
Работа ТШ станка
Сварочные работы электродами МР-3
	1113
	47°45'56.25"С, 
74° 0'26.82"В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала,время работы ,кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	

	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	

	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые
	

	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Узел погрузки в самосвалы, узел перегрузки в приемный бункер
	1116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Вытяжной шкаф в ламповой
	1118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Время работы

	
ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка руды с забалансового отвала в КК и СД
	
6007
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во перевозимого иатериала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с поверхности недействующего отвала
	6008
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	
ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке Пыление при планировке
Сдувание пыли с отвала забалансовых руд
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	площадь поверхности

	ТОО «Nova Цинк»
	Приемный бункер в корпусе крупного и среднего дробления (КК и СД)
	6012
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	
Добычные работы
	
6023
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»

	Конвейерная лента
	6009
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
	Уголь

	ТОО «Nova Цинк»
	Сварка электродами марки МР-3 Сварка электродами марки ЦЛ-11 Сварка электродами марки УОНИ (по УОНИ 13/45)
Наплавка сталей электродами марки САРМАИД
	6025
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	
	
	
	
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»

	Хим. лаборатория
	6010
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	Реагенты

	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	

	
	
	
	
	Аммиак (32)
	

	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
Посты газовой сварки и резки металла
	
6026
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	
Тольщина резки

	ТОО «Nova Цинк»
	Точильно-шлифовальный станок Токарно-винторезные станки Токарно-винторезовый станок Skoda Сверлильные станки
Фрезерные станки 
Строгальные станки
	6027
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Фуговальный станок СФ-2 
Станок циркульный Ц-6
	6029
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль древесная (1039*)
	Время работы

	ТОО «Nova Цинк»
	Резервуары для хранения топлива Заправочный участок
	6030
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	Годовой оборот

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	

	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	

	
	
	
	
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	

	
	
	
	
	Бензол (64)
	

	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Этилбензол (675)
	

	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	

	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля 
Формирования склада угля
Сдувание с поверхности склада угля
	6032
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Формирование поверхности шлакоотвала бульдозером
Сдувание пыли с поверхности шлакоотвала
	6033
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-1 -Узел пересыпки с питателя руды фракцией до 1000 мм в щм
АС-2 - Узел пересыпки руды на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-3 - Узел пересыпки с ленточного конвейера N2 в конусную дм
АС-4 - Узел пересыпки на ленточный конвейер N1 (разгру)
АС-8 - Узел пересыпки с течки щековой
дробилки типа СМД на ленточный конвейер N1
	6045
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	АС-5 - Узел пересыпки с конра N1 на грохот инерционный, течк3
АС-6 - Узел пересыпки с грохота инерционного на конвейер № 2.
АС-7 - Узел пересыпки с конвейера ленточного № 3 через рукав5
	6049
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировка с площади ЦТС на отвал легкой фракции
	6054
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при разгрузке на отвала легкой фракции
Планировка на отвале легкой фракции 
Сдувание пыли с отвала легкой фракции
	6056
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пыление при погрузке со склада ЛФ
Пыление при планировке склада ЛФ Сдувание пыли с временного склада ЛФ
	6057
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	
	Расчет выбросов пыли в атмосферный воздух при сдувании с поверхности хвостохранилища
	6058
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Керосинорезы
	6059
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Ручная электродуговая сварка электродами марки MP-3
Ручная электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
Ручная электродуговая сварка электродами марки УОНИ
	6060
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды
	

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат АДД 4002МЗУ1
	6061
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Передвижной сварочный агрегат ГД 4006У12
	6062
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Расход гсм

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6063
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка
	6064
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка электродами марки МР-3
Электродуговая сварка электродами марки ЦЛ-11
	6065
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Cтанок наждачный(точильно- шлифовальный)
	6069
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Электродуговая сварка передвижным агрегатом
	6071
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	Кол-во электродов

	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	

	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	точ.шлиф станок
	6072
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Мех.обработка металлов
	6073
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Взвешенные частицы (116)
	Время работы

	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Лакокрасочные работы
	6074
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	ЛКМ расход

	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	

	
	
	
	
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	

	
	
	
	
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	

	
	
	
	
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	

	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	

	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	

	
	
	
	
	Уайт-спирит (1294*)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Вулканизация
	6075
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В

	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	кол-во шин

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробление кирпича
	6076
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка золы 
Формирование склада угля
	6080
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20

	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7112
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ЦУ) Работа бульдозера
Пыль с отвала Западный
	7115
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка породы из самосвала (ВУ) Работа бульдозера
Сдувание пыли с отвала в карьере Восточный
	7116
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Транспортировака руды и породы
	7117
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сжигание тары из под взрывчатых веществ
	7118
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	

	
	
	
	
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	

	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	

	
	
	
	
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком
Сдувание пыли со склада угля
	7126
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7127
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель ДО-1М_дробление угля
	7128
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7129
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7130
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей (пересыпка золы в тележку)
	7131
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала
	7132
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля из самосвала на склад (котельная ВВ №1)
Формирование штабеля угля и загрузка угля погрузчиком (котельная ВВ №1)
Сдувание со склада угля
	7133
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка угля погрузчиком в приемный бункер угля
	7134
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Дробилка-питатель
	7135
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Пересыпка золошлака со скребкового транспортера шлакоудаления в
накопительный бункер шлака
	7136
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Выгрузка шлака из бункера в самосвал
	7137
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Удаление золы из золоуловителей
(пересыпка золы в тележку) (котельная ВВ №1)
	7138
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Сдувание с полотна дороги и с кузова самосвала (транспортировка угля на склад котельной ВВ №1)
	7139
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7172
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала на перегрузочную площадку 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал 
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала
Загрузка породы погрузчиком в самосвал 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7174
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	Кол-во материала

	ТОО «Nova Цинк»
	Разгрузка руды из подземного самосвала 
Загрузка руды погрузчиком в самосвал
Разгрузка породы из подземного самосвала 
Загрузка породы погрузчиком в самосвал
	7177
	49°42’16.46» С, 72°33’7.42» В
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20
	Кол-во материала




[bookmark: _Toc201012174][bookmark: _Toc236060124]ТАБЛИЦА 9 – СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Отсутствуют *
*В соответствии с п. 5 ст. 355 Экологического кодекса Республики Казахстан газовый мониторинг проводится операторами полигонов твердых бытовых отходов. ТОО «Nova Цинк» не является оператором полигона твердых бытовых отходов, на основании чего газовый мониторинг – не проводится.


[bookmark: _Toc201012175][bookmark: _Toc236060125]ТАБЛИЦА 10 – СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Водовыпуск №1
(в пруд испаритель)

	47°47'41"N
73°59'27"E
	Взвешенные вещества
	1 раз в квартал
	СТ РК ГОСТ Р 51592-2003

	
	
	Хлориды
	1 раз в квартал
	

	
	
	Сульфаты
	1 раз в квартал
	

	
	
	Нефтепродукты
	1 раз в квартал
	

	
	
	Азот аммонийный
	1 раз в квартал
	

	
	
	Нитраты
	1 раз в квартал
	

	
	
	Нитриты
	1 раз в квартал
	

	
	
	Свинец
	1 раз в квартал
	

	
	
	Барий
	1 раз в квартал
	

	
	
	Кадмий
	1 раз в квартал
	

	
	
	Цинк
	1 раз в квартал
	

	
	
	БПК полн.
	1 раз в квартал
	


[bookmark: _Toc201012176][bookmark: _Toc236060126]ТАБЛИЦА 11 – ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	СТ РК 2.302-2021
ГОСТ 17.2.3.01-86
МВИ 4215-006-56591409-2009

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	3 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	4 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	5 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	6 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	7 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	8 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	9 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	10 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	11 А (граница ССЗ), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	12 А (Зона активного заргрязнения), мг/м3*

	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
13 А (Зона активного заргрязнения), мг/м3*

	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
14 А (Зона активного заргрязнения), мг/м3*

	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
15 А (Зона активного заргрязнения), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	

	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	16 А (Зона активного заргрязнения), мг/м3*

	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	17 А (населенный пункт), мг/м3*
	Взвешенные вещества
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид серы
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Диоксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид азота
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	

	
	Оксид углерода
	1 раз/квартал
	НМУ не объявляются
	аккредитованной лабораторией
	



[bookmark: _Toc201012177][bookmark: _Toc236060127]ТАБЛИЦА 12 – ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

	№
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая
концентрация, миллиграмм
на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Подземные воды

	1
	Скважина 41н*
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	СТ РК ГОСТ Р 51592-2003

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	2
	Скважина 39н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	3
	Скважина 40н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	4
	Скважина 48н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	5
	Скважина 49н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	6
	Скважина 50н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	7
	Скважина 51н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	8
	Скважина 0724
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	9
	Скважина 1н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	10
	Скважина 2н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	11
	Скважина 3н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	12
	Скважина 4н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	13
	Скважина 5н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	14
	Скважина 6н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	15
	Скважина 7н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	16
	Скважина 8н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	17
	Скважина 9н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	18
	Скважина 10н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	19
	Скважина 11н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	20
	Скважина 12н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	21
	Скважина 13н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	22
	Скважина 14н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	

	23
	Скважина 15н
	глубина залегания подземных вод
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	температура
	-
	1 раз/месяц
	

	
	
	сокращенный химический анализ
	-
	1 раз/полугодие
	

	
	
	минерализация (сухой остаток)
	1000 (1500)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	нефтепродукты
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	БПКполн
	
	1 раз/полугодие
	

	
	
	железо общее
	0,3 (1,0)
	1 раз/полугодие
	

	
	
	свинец
	0,03
	1 раз/полугодие
	

	
	
	барий
	0,1
	1 раз/полугодие
	

	
	
	кадмий
	0,001
	1 раз/полугодие
	

	
	
	цинк
	5,0
	1 раз/полугодие
	



Примечания:
* в рамках мониторинга воздействия для цели оценки влияния хвостохранилища на подземные воды в качестве репрезентативной принята скважина 41н на границе области воздействия объекта складирования;
** - метод проведения анализа (НД на метод испытаний) принимается согласно области аккредитации лаборатории, выполняющей отбор и анализ проб
	[bookmark: _Toc201012178]ТАБЛИЦА 10 – МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	ССЗ №1*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	ГОСТ 28168-89
СТ РК 1289-2004

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №2*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №3*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №4*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №5*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №6*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №7
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №8*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №9*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №10*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №11*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №12*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №13*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №14*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №15*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №16*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №17*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ССЗ №18*
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	Фоновая точка №1
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ЗАЗ №1
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	ЗАЗ №3
	pH водной вытяжки
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	хлориды
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	сульфаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нитраты
	130
	1 раз в год
	

	
	гидрокарбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	карбонаты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кальций
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	магний
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	минерализация (сухой остаток)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	нефтепродукты
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кадмий (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (валовое сод)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	марганец (валовое сод.)
	1500
	1 раз в год
	

	
	медь (валовое сод)
	23
	1 раз в год
	

	
	мышьяк(валовое сод.)
	2
	1 раз в год
	

	
	никель (валовое сод.)
	35
	1 раз в год
	

	
	свинец (валовое сод.)
	32
	1 раз в год
	

	
	цинк (валовое сод.)
	110
	1 раз в год
	

	
	хром(валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	ртуть (валовое сод.)
	2.1
	1 раз в год
	

	
	молибден (валовое сод.)
	отсутствует
	1 раз в год
	

	
	кобальт (подвиж. форма)
	5
	1 раз в год
	

	
	медь (подвиж. форма)
	3
	1 раз в год
	

	
	цинк (подвиж. форма)
	23
	1 раз в год
	

	
	молибден (подвиж. форма)
	отсутствует
	1 раз в год
	



Примечания:
* данные точки приняты в рамках мониторинга воздействия в качестве репрезентативных для цели оценки влияния объектов складирования отходов на почвы;
** - метод проведения анализа (НД на метод испытаний) принимается согласно области аккредитации лаборатории, выполняющей отбор и анализ проб.
[bookmark: _Toc201012179][bookmark: _Toc236060128]ТАБЛИЦА 13 – ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Все производственные подразделения
	Проверки соблюдения экологического законодательства в составе целевых проверок, ответственное лицо устанавливается руководителем оператора (по состоянию на декабрь года – технический директор ТОО «Nova Цинк», начальник отдела промышленной экологии ТОО «Nova Цинк»):
· выполнение программы производственного экологического контроля: периодичность – 1 раз в неделю;
· выполнение условий экологических разрешений на воздействие: периодичность – 1 раз в год;
· правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля: периодичность – 1 раз в квартал;
· выполнение мероприятий по охране окружающей среды: периодичность – 1 раз в квартал.

	2
	Подразделения, в деятельности которых выявлены несоответствия
	Контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам проверок, ответственное лицо устанавливается руководителем оператора (по состоянию на декабрь года – технический директор ТОО «Nova Цинк»):
· выполнение предписаний: периодичность – 1 раз в квартал;
· выполнение условий государственной экологической экспертизы и экологических разрешений на воздействие: периодичность – 1 раз в квартал.
Оперативная проверка по жалобам (при их поступлении или выявлении), ответственное лицо устанавливается руководителем оператора (по состоянию на декабрь года - начальник отдела промышленной экологии ТОО «Nova Цинк»):
· обоснованность жалоб: периодичность – по мере поступления жалоб;
· расследование причин выявленных нарушений: периодичность - по мере выявления нарушений.

	3
	Горный цех (подземный рудник). Центральный участок
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· исправность технологического оборудования природоохранного назначения: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник ПР, главный инженер, начальник ПВС;
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – главный инженер;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в неделю, ответственное лицо – начальник ПР, главный инженер ПР, главный механик ПР.

	4
	Горный цех (подземный рудник). Восточный участок
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· исправность технологического оборудования природоохранного назначения: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – Начальник ПР, Главный инженер, Начальник ПВС;
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник ПР, главный инженер;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник ПР, главный инженер, главный механик ПР.

	5
	Цех надшахтного комплекса
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· исправность технологического оборудования природоохранного назначения: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник НШК;
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник НШК;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник НШК.

	6
	Обогатительная фабрика
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· исправность технологического оборудования природоохранного назначения: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – главный инженер ОФ, главный энергетик ОФ;
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – главный инженер ОФ, главный
энергетик ОФ; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – главный инженер ОФ, главный энергетик ОФ.

	7
	Хвостовое хозяйство
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· исправность технологического оборудования природоохранного назначения: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – старший мастер хвостового хозяйства;
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – старший мастер хвостового
хозяйства; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – старший мастер хвостового хозяйства.

	8
	Отвалы и склады
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – главный маркшейдер;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – главный маркшейдер.

	9
	Промышленная котельная
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник промышленной котельной; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – технолог ПК.

	10
	Ремонтно-механический цеха рудника
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник цеха;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник цеха.

	11
	Механический цех
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – мастер цеха; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник цеха.

	12
	Электротехнический цех
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник цеха;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник цеха.

	13
	Автотранспортный цех
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник цеха, начальник по эксплуатации; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник цеха, начальник по эксплуатации.

	14
	Участок КИПиА
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник участка; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо –
начальник участка.

	15
	Цех ТВС
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник цеха;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник цеха.

	16
	Ремонтно-строительный участок
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник участка; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо –
начальник участка.

	17
	Кузница
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо
– мастер; соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – мастер.

	18
	Склад ГСМ
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник складского хозяйства;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – заведующая склада ГСМ.

	19
	Исследовательская лаборатория
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – руководитель лаборатории;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – руководитель лаборатории.

	20
	Химическая лаборатория
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник лаборатории;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – начальник лаборатории.

	21
	АБК
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – руководитель комплекса;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – руководитель комплекса.

	22
	Медицинский центр
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – руководитель центра (главный врач-терапевт);
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – старшая медсестра центра.

	23
	Участок хранения материалов и оборудования
	Проверка экологического состояния в рамках контроля условий труда и культуры производства:
· выполнение мероприятий по результатам предыдущих проверок: периодичность - ежесменно, ответственное лицо – начальник складского хозяйства;
· соблюдение установленного порядка обращения с отходами: периодичность – 1 раз в квартал, ответственное лицо – зав. складами.



	


[bookmark: _Toc236060129]ТАБЛИЦА 14 – РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
	Точка отбора проб
	Контролируемые параметры
	Допустимые значения,
мкЗв/час
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Активная зона промплощадки № 1 
	Определение радиационного фона 
	не более 0,6 
	1 раз в 3 года 
	Инструментальный, согласно ОА АЛ* 

	Поселок Акжал 
	Определение радиационного фона 
	не более 0,6 
	1 раз в 3 года 
	Инструментальный, согласно ОА АЛ* 

	Склад готовой продукции 
	Определение мощности эквивалентной дозы (МЭД) свинцово-цинковой руды 
	не более 0,6 
	1 раз в 3 года 
	Инструментальный, согласно ОА АЛ* 

	Насосная станция подачи питьевой воды 
	Определение суммарной альфа-, бета-активности питьевых вод 
	не более 0,2/1,0 
	1 раз в 3 года 
	Инструментальный, согласно ОА АЛ* 
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Производственный экологический контроль будет проводиться аккредитованной лабораторией. Отбор проб будет проводиться ежеквартально, согласно утвержденному плану-графику между лабораторией и Оператором объекта. Частота, периодичность и контролируемые параметры указаны в данной программе ПЭК в соответствующих разделах. После получения результатов анализа будет разработан ежеквартальный отчет по мониторингу окружающей среды. Отчетность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчетный период, а также результаты внутренних проверок. При проведении замеров у аккредитованной лаборатории будет запрашиваться сведения о поверки оборудования. В случаи истечения срока действия поверки, оборудования не будут допущены на замеры, в таком случае не прошедшие поверку оборудования будут заменены на прошедшие поверку оборудования. Вышеуказанная мера позволить обеспечить качества инструментальных замеров.
[bookmark: _Toc228466595][bookmark: _Toc236060130]Порядок проведения производственного экологического контроля
Настоящая Программа производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды распространяется на все структурные подразделения.
Руководитель предприятия несет ответственность за обеспечение экологической безопасности, за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей среды.
Ответственным за организацию, проведение производственного экологического контроля и предоставление отчетности по результатам производственного экологического контроля назначен инженер-эколог предприятия. Основными обязанностями эколога при организации и проведении производственного экологического контроля являются:
· подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
· предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия управленческих решений в области охраны окружающей среды;
· контроль за состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
· контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации;
· составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
· расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль их осуществления;
· контроль выполнения плана природоохранных мероприятий;
· контроль выполнения требований контролирующих органов.

[bookmark: _Toc228466596][bookmark: _Toc236060131]План-график внутренних проверок
Внутренние проверки соблюдения экологического законодательства ТОО «Nova Цинк» проводятся с целью обеспечения соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан во всех подразделениях, формирования более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников подразделений и повышения эффективности системы управления охраной окружающей среды. Внутренние проверки возложены на начальника отдела промышленной экологии, а также на начальников и ответственных специалистов цехов и отделений.
В зависимости от конкретных задач применяются следующие виды проверок:
· целевые проверки соблюдения экологического законодательства;
· контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам проверок;
· оперативные проверки при получении жалоб или сообщений о нарушениях экологического законодательства.
В ходе внутренних проверок контролируется следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды, выполнение условий экологических разрешений, правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля, выполнение мероприятий по охране окружающей среды и другие вопросы природоохранной деятельности. Инструментами при проведении проверок являются: анализ документации, сопоставление результатов производственного мониторинга с условиями разрешений, осмотр производственных объектов, опрос персонала.
Входными данными для оценки соответствия деятельности структурных подразделений законодательно-правовой нормативной документации в ходе внутренних проверок служат:
· экологическое разрешение на воздействие и иные разрешительные документы;
· проект нормативов допустимых выбросов;
· утвержденная экологическая проектная документация с нормативами допустимых сбросов;
· программа управления отходами;
· законодательные и нормативные документы, устанавливающие экологические требования к   производственной деятельности подразделений;
· внутренние нормативные и методические документы в области охраны окружающей среды;
· технологические инструкции, рабочие инструкции, технологические и режимные карты, карты процессов, инструкции по эксплуатации объектов природоохранного назначения;
· планы природоохранных мероприятий и отчеты о их выполнении;
· планы,	инструкции,	регламенты,	описывающие	действия	персонала	в	случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды;
· учетно-отчетная документация в области охраны окружающей среды;
· результаты мониторинга окружающей среды;
· акты предыдущих проверок по вопросам охраны окружающей среды;
· приказы и распоряжения по вопросам охраны окружающей среды;
· документы об ответственности персонала в области охраны окружающей среды.

Процедура управления несоответствиями, направленная на устранения выявленных нарушений экологического законодательства и предотвращение их повторного появления, включает этапы:
· идентификация и учет;
· анализ и установление причин;
· оценка необходимости проведения корректирующих или предупреждающих действий;
· разработка и выполнение корректирующих или предупреждающих действий;
· запись и анализ результатов предпринятых действий.

Ответственное лицо, осуществляющее внутреннюю проверку, обязано:
· рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
· обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
· составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки	и	порядок	их	устранения. Инструментами реагирования на несоблюдение экологических требований являются:
· оформление и вручение руководителю подразделения актов и протоколов несоответствий; протокол несоответствий является основанием для разработки и выполнения корректирующих мероприятий;
- выдача предложений по устранению нарушений, которые являются обязательными для исполнения;
- разработка и представление руководству ТОО «Nova Цинк» предложений о наказании персонала, виновного в нарушении;
- приостановка деятельности отдельных производственных участков до устранения причин и последствий нарушения.
Устранение нарушений, выявленных в результате внутренних проверок, осуществляется в установленном законодательством порядке, при необходимости разрабатывается	план корректирующих	мероприятий. Информация о проведении внутренних проверок, их результатах, а также сведения о выполнении корректирующих действий обобщаются по итогам года и представляются генеральному директору ТОО «Nova Цинк» и начальнику отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк». План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства приведен по установленной форме в таблице 11.

[bookmark: _Toc228466597][bookmark: _Toc236060132]Контроль технологического процесса (операционный мониторинг)
Основной целью операционного мониторинга является соблюдение условий технологического регламента предприятия для снижения уровня негативного воздействия его деятельности на окружающую среду.
Контроль за параметрами технологического процесса осуществляется в рамках производственного процесса в соответствии с должностными инструкциями.

[bookmark: _Toc228466598][bookmark: _Toc236060133]Операционный мониторинг
Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. В соответствии с пунктом 3 статьи 186 Экологического кодекса Республики Казахстан содержание операционного мониторинга определяется природопользователем. В процессе операционного мониторинга оператором, где возможно, осуществляется контроль деятельности объекта с целью сравнения фактических данных природопользования в штатном режиме.
В рамках операционного мониторинга предусматривается проведение контроля эффективности пылеулавливающих установок с периодичностью не менее 1 раза в год.
Результаты операционного мониторинга хранятся на предприятии, в ежеквартальные отчеты по производственному экологическому контролю, согласно установленной форме, не включаются.

[bookmark: _Toc228466599][bookmark: _Toc236060134]Протокол действия в нештатных ситуациях
К внештатным ситуациям относятся действия, которые оказывают влияние на ход производственных процессов и создают аварийную обстановку на объекте: пожар, землетрясение, нарушение технологического процесса сверх возможных пределов. Деятельность, направленная на предотвращение чрезвычайных ситуаций, ликвидацию и смягчение воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями, должна осуществляться в соответствии с планом ликвидации аварий. С планом ликвидации аварий подлежит ознакомлению весь персонал подразделения, выполняющий работы на объекте, для которого разработан план. Проверка знаний рабочими плана ликвидации аварий проводится перед допуском к самостоятельной работе и далее ежегодно. Проверка знаний планов ликвидации аварий у специалистов и руководителей проводится при назначении на должность.
Основные действия в период нештатных ситуаций:
1. Должностные лица, участвующие в спасении людей и ликвидации аварий, после оповещения об аварии или реальной угрозе ее, немедленно приступают к исполнению своих обязанностей и ставят в известность об этом ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, главного инженера или другое должностное лицо, его заменившее.
2. Вмешиваться в действия руководителя работ по ликвидации аварии запрещается.
3. При неправильном действии руководителя работ по ликвидации аварии отстранить его от работ имеет право только руководитель предприятия, который берет на себя руководство по спасению людей и ликвидации аварии.
4. Должностные лица несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварий.
Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии немедленно сообщает о случившейся аварии руководителю предприятию, который в свою очередь, обеспечивает сообщение контролирующим органам в сроки и порядке, установленными законодательством Республики Казахстан. Согласно статье 395 Экологического кодекса РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. Также, в случае выявления экологического ущерба, оператор ТОО «Nova Цинк» обязан:
1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;
3) исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба. Возможные аварийные ситуации могут привести к локальному загрязнению отдельных компонентов окружающей среды. Мониторинг воздействия на окружающую среду в нештатных ситуациях требуется по тем компонентам окружающей среды, на которые при аварийной ситуации было оказано прямое воздействие. Программа производственного мониторинга воздействия по результатам внештатной ситуации утверждается руководителем предприятия и подлежит согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке.

[bookmark: _Toc236060135]Организационная и функциональная структура внутренней ответствен- ности работников за проведение производственного экологического контроля
В соответствии с требованием статьи 184 Экологического кодекса Республики Казахстан в деятельности объекта работником, ответственным за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с органами государственного экологического контроля, назначен начальник отдела промышленной экологии ТОО «Nova Цинк». Оператором служба производственного экологического контроля не создавалась ввиду назначения ответственного за организацию и проведение ПЭК указанного выше лица.
Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или отдельных участках работ журналов производственного экологического контроля, в которые работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан с указанием сроков их устранения. Лица, ответственные за проведение производственного экологического контроля, обнаружившие факт нарушения экологических требований, в результате которого возникает угроза жизни и (или) здоровью людей или риск причинения экологического ущерба, обязаны незамедлительно принять все зависящие от них меры по устранению или локализации возникшей ситуации и сообщить об этом руководству оператора объекта.
Организационное управление процедурами производственного экологического контроля осуществляется начальником отдела промышленной экологии ТОО «Nova Цинк». Ответственность за проведение учёта эмиссий в окружающую среду и за переписку по вопросам охраны окружающей среды возложена на начальника отдела промышленной экологии ТОО «Nova Цинк».
Ответственность за выполнение природоохранных мероприятий и предписаний государственных органов в области охраны окружающей среды несут начальники (руководители) соответствующих подразделений, определенные согласно приказу по предприятию о назначении таких лиц.
Общее руководство за ведением природоохранной работы, выработку стратегии и планирование приоритетных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду возложено на руководителя предприятия.
Лицо, осуществляющее производственный экологический контроль, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.
Ответственность должностных лиц предприятия определяется действующим законодательством (Экологический кодекс Республики Казахстан) и внутренним должностным порядком.

Таблица 13. Общая организационная и функциональная структура внутренней ответственности персонала за проведение производственного экологического контроля

	Направление деятельности
	Ответственное должностное лицо (1), исполнитель (2)

	1
	2

	1. Разработка программы
производственного экологического
контроля
	1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк».
2. Сторонняя подрядная организация

	2. Осуществление производственного
мониторинга и измерений
2.1. Операционный мониторинг





2.2 Мониторинг эмиссий

2.3. Мониторинг воздействий
	

1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк» и эколог.
2. Ответственные специалисты сторонней аккредитованной
лаборатории, ответственный персонал цехов и подразделений,
начальник ПВС ПР, отдел
главного энергетика, начальник НШК.
1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк».
2. Сторонняя аккредитованная лаборатория.
1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк».
2. Ответственные специалисты лабораторий ТОО «NovaЦинк»,
сторонняя аккредитованная лаборатория.

	3. Контроль реализации программы
производственного экологического контроля
	1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк».
2. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк»/сторонняя подрядная организация.

	4. Анализ, сопоставление результатов
производственного экологического контроля с
установленными нормативами эмиссий
	1. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк».
2. Начальник отдела промышленной экологии ТОО «NovaЦинк»/сторонняя подрядная организация.



Таблица 14. Ответственность за правильность отбора, хранения и шифровки проб, за достоверность проводимых измерений и расчетов по ним, за предоставление объективных данных по производственному мониторингу, их сбор, обработку и анализ
	Объект мониторинга
	Ответственный

	
	опробование
	аналитические работы
	сбор, обработка, анализ информации

	1
	2
	3
	4

	Выбросы в атмосферу
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Сброс
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Атмосферный воздух
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Подземные воды
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Почвы
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Радиационный контроль
	подрядная организация 
	подрядная организация
	Отдел ПЭ, подрядная организация

	Отходы
	-
	-
	Отдел ПЭ, подрядная организация


Примечание: Отдел ПЭ - отдел промышленной экологии ТОО «Nova Цинк»

Таблица 15. Периодичность и методы отчетности по производственному мониторингу
	Периодичность
(частота)
	Методы 
	Форма
	Система передачи информации:
передающий -получающий

	1
	2
	3
	4

	Охрана атмосферного воздуха

	Годовая
	расчетный
	Отчет 2-ТП (воздух)
	Отдел ПЭ* → органы статистики

	Годовая
	расчетный, балансовый
	Отчет об инвентаризации парниковых газов
	Подрядная организация →Отдел ПЭ →МЭГПР РК

	Охрана окружающей среды при управлении отходами

	Годовая
	расчетный
	Отчет по инвентаризации отходов
	Отдел ПЭ → ДЭ по Карагандинской области

	Производственный контроль

	Ежеквартально
	химико-
аналитический,
расчетный
	Отчет по производственному
экологическому контролю
	Отдел ПЭ → ДЭ по Карагандинской области

	Плата за эмиссии в окружающую среду

	Ежеквартально
	расчетный
	Декларация по плате за эмиссии в
окружающую среду
	Отдел ПЭ → бухгалтерия ТОО «Nova
Цинк» → органы государственных доходов

	Мероприятия по охране окружающей среды

	Ежеквартально
	организационно-
расчетный
	Отчет по выполнению мероприятий по охране окружающей среды
	Отдел ПЭ → ДЭ по Карагандинской области


* - отдел промышленной экологии ТОО «Nova Цинк»

Иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного
экологического контроля

Иные вопросы организации и проведения производственного экологического контроля, не рассмотренные настоящей программой, рассматриваются на основании правовых требований Экологического кодекса Республики Казахстан и подзаконных нормативных правовых актов.
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[bookmark: _Toc236060136]Таблица 16. Природоохранные мероприятия ТОО «NovaЦинк» в сфере производственного экологического контроля на 2026-2029 годы
	№ п/п
	Природоохранное мероприятие
	Объект
	Обоснование
	Срок выполнен ия
	Объем финансирования, тыс. тенге

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	всего

	1
	2
	3
	5
	16
	
	
	
	
	

	1
	Проведение радиационного мониторинга
	В активной зоне на территории пром- площадки №1, в поселке
Акжал, наскладе готовой продукции
	Обеспечение радиационной безопасности (п.8.5 Типового перечня мероприятий)
	1 раз в 3 года
	*
	*
	*
	*
	800

	2
	Инвентаризация парниковых газов за отчетный период
	Территория промплощадки
№1
	Контроль за состоянием выбросов
парниковых гахов (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	1000
	1000
	1000
	1000
	4000

	3
	Инструментальные замеры атмосферного воздуха в активных точках и на границе СЗЗ
	17 точек отбора проб атмосферного
воздуха в активных точках и на границе СЗЗ
предприятия
	Контроль за состоянием выбросов загрезняющих веществ в
атмосферный воздух (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	1000
	1000
	1000
	1000
	4000

	4
	Контроль качества подземных вод Жамшинского
месторождения
	29 наблюдательные скважины подземных вод
	Наблюдение за влиянием
деятельности предприятия на
подземные воды (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	4200
	4200
	4200
	4200
	16800

	5
	Контроль качества подземных вод на участке Акжальского
рудника
	23 наблюдательных скважин подзем-
ных вод
	Наблюдение за влиянием
деятельности предприятия на
окружающую среду (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	3500
	3500
	3500
	3500
	10500

	6
	Систематические
наблюдения за эмиссиями в окружающую среду, отбор проб воды 2 раза в год в теплый пе-
риод из зумпфа карьера, пруда-накопителя,
дренажнойканавы, хвостохранилища
	Зумпф карьера, пруд- накопитель, дренажная
канава, хвостохранилище (11 проб)
	Наблюдение за влиянием пруда испарителя на подземные и грунтвые воды (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	800
	800
	800
	800
	3200

	7
	Контроль качества
подземных вод на участке пруда испарителя
	6 наблюдательных скважин подземных вод
	Наблюдение за влиянием пруда
испарителя на подземные и грунтвые воды (п.10.6 Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	960
	960
	960
	960
	3840

	3840
	Наблюдение за состоянием
почвенного покрова в
активной зоне загрязнения и на границе СЗЗ
	Активная зона загрязнения и граница СЗЗ промплощадки
№1 (22 пробы)
	Контроль состояния почв (п.10.6
Типового перечня мероприятий)
	2026-2029
	800
	800
	800
	800
	3200

	Итого:
	46340



Примечание: * конкретный год производства радиационного мониторинга уточняется в соответствии с планом финансирования исходя из установленной периодичности (1 раз в три года);
** согласно Приложению 4 «Типовой перечень мероприятий по охране окружающей среды» к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
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