Краткое нетехническое резюме
««Модернизация производственной база ТОО "ChemCore"

1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

Настоящий  проект  «Отчета  о  воздействии  на  окружающую  среду  по  проекту «Модернизация производственной база ТОО "ChemCore"» выполнен по договору между ТОО «ChemCore» и ТОО «ПИНАМ Групп».
Производственная база является действующим производственным объектом, предназначенным для приема, входного контроля, сортировки, очистки, дезактивации, временного накопления, подготовки и дальнейшего обращения с материалами и отходами производственного происхождения. Ранее по объекту был разработан Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Модернизация производственной база ТОО "ChemCore"», по которому получено положительное заключение государственной экологической экспертизы для объекта III категории.
[bookmark: _GoBack]Настоящий проект ОВОС разрабатывается в связи с планируемым расширением производственной базы путем размещения и эксплуатации производственных узлов производства ряда химических реагентов и реактивов путем смешения различных компонентов.
Производственная база ТОО «Chem Core» - действующее предприятие. На территории базы существует разветвленная сеть автомобильных дорог и различных инженерных коммуникаций. Доступ на территорию ограничен режимом (кнтрольно-пропускной рункт).
В административном отношении, площадка строительства относиться к промышленной зоне 4 г. Актау Мангистауской области РК. Областной центр расположен в 3-х км восточнее базы и соединен с базой автомобильной дорогой.
Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующем земельном участке, расположенном по адресу: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 4, здание, участок 62. Ближайшим населенным пунктом является поселок Рауан, расположенный в 0,7 км от объекта.
Географические координаты участка: 43.637304, 51.232151
Площадка производства работ находится в промышленной зоне города Актау Мангистауской области. 
Существующее положение:
- Производственный цех №1 12,0 х 66,0 м. – существующее здание;
- Производственный цех №2 12,7 х 12,5 – существующее здание;
- Административно-бытовой комплекс 24,0 х 12,5м. – существующее
- Контрольно – пропускной пункт – существующее здание 4,0 х 6,2 м.;
- Котельная – разработана сторонней организацией;
- Административно – производственный корпус 94,0 х 12,0- существующее здание;
- Ограждение территории.

2) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;
Сроки строительства: начало строительства запланировано на 2-е полугодие 2026 г., срок строительства – 5 месяцев (подготовительный этап -1  месяц,  III-й  квартал 2026 год - июль - 3 мес. - 60%, IV-й квартал 2026 год –  2 мес. - 40%.). Срок начала строительства будет уточняться контрактными условиями с подрядной организацией.
В период строительства производственной базы ТОО «Chem Core» воздействие на атмосферный воздух будет обусловлено выполнением комплекса подготовительных, земляных, строительно-монтажных, сварочных, погрузочно-разгрузочных, отделочных и пусконаладочных работ. Выбросы загрязняющих веществ будут носить временный характер и ограничиваться сроками строительства объекта.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 9,5112 г/сек или 1,73193 т/год.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории ТОО «Chem Core» при эксплуатации являются технологическое оборудование участка приготовления химических реагентов, оборудование для хранения и перекачки сырья и готовой продукции, а также инженерные системы, обеспечивающие производственный процесс.
Основное загрязнение атмосферного воздуха происходит от:
· мест загрузки и выгрузки химических компонентов; 
· узлов дозирования сырья; 
· насосного оборудование; 
· фланцевых соединений, запорной арматуры и трубопроводов; 
· участков налива продукции в канистры, бочки и контейнеры IBC; 
испарения остатков реагентов при открытии технологических емкостей.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 19,17072 г/сек или 125,26737 т/год.

3) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;
Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314). Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов. Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода. 
Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР 6,885 т/год 
Промасленная ветошь – 0,381т (Код отхода 15 02 02), 
Тара из-под ЛКМ – 0,4856т (Код отхода 08 01 11), 
Металлолом – 1,5т (Код отхода 17 04 07),
Огарки электродов – 0,07 т (Код отхода 120113), 
Строительные отходы – 2,0 т (Код отхода 17 09 04), 
Коммунальные отходы – 1,219 т (Код отхода 20 03 01). 
Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации 13,243 т/год:
15 01 10* Полиэтиленовая тара, загрязненная остатками химических веществ (канистры, бочки ПЭ, еврокубы IBC) 4,38 т/год
15 01 10* Мешки, загрязненные остатками химических веществ 1,56 т/год
15 02 02* Загрязненная ветошь, абсорбенты и фильтрующие материалы 0,5 т/год
07 06 99 (либо по составу) Остатки химических реагентов, некондиционная продукция 2
15 01 02 Пластиковые бутылки из-под питьевой воды 0,803 т/год
15 02 03 Использованные средства индивидуальной защиты (перчатки, каски, респираторы, защитные очки, одноразовые комбинезоны), не загрязненные опасными веществами 0,25 т/год
20 03 01 Смешанные коммунальные отходы 3,75 т/год
4) [bookmark: В_процессе_работ_по_данному_объекту_могу]способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;
Для уменьшения влияния работ на состояние окружающей среды предусматривается комплекс мероприятий.
· упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения.
· применение новейшего отечественного и импортного оборудования, с учетом максимального сгорания топлива и минимальными выбросами ЗВ в ОС;
· техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками работающего на участках работ транспорта;
· соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан (Водный Кодекс, 2003; РНД 1.01.03-94, 1994), внутренних документов и стандартов компании;
· Своевременная ликвидация капель и проливов (аварийная ситуация).
· Своевременная ассенизация септика.
· применение современных технологий ведения работ;
· использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов;
· проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшим негативным воздействием на почвы и растительность (зима);
· своевременное проведение работ по рекультивации земель;
· сбор отработанного масла и утилизация его согласно законам Казахстана
· установка контейнеров для мусора
· установка портативных туалетов и утилизация отходов
Вывод:
В рамках данной оценки воздействия намечаемой деятельности на основании анализа хозяйственной деятельности и расчета объемов выбросов, сбросов и твердых отходов в различные компоненты природной среды было оценено воздействие на состояние биоресурсов района. При рассмотрении хозяйственной деятельности выявлены источники воздействия на окружающую среду, проведена покомпонентная оценка их воздействия на природные среды и объекты.
Как показывает покомпонентная оценка воздействия последствия данной хозяйственной деятельности будут, не столь значительны при соблюдении условия природопользования и рекомендуемых природоохранных мероприятий.



