Отчет о возможных воздействиях
[bookmark: _Toc150438454]НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ 
Описание предполагаемого места намечаемой деятельности
[bookmark: _Toc119587715][bookmark: _Toc167799123][bookmark: _Hlk168059239]Производственная база ТОО «Chem Core» - действующее предприятие. На территории базы существует разветвленная сеть автомобильных дорог и различных инженерных коммуникаций. Доступ на территорию ограничен режимом (кнтрольно-пропускной рункт).
В административном отношении, площадка строительства относиться к промышленной зоне 4 г. Актау Мангистауской области РК. Областной центр расположен в 3-х км восточнее базы и соединен с базой автомобильной дорогой.
Город Актау является населенным пунктом Мангистауской области Республики Казахстан. Мангистауская область, граничащая на юге с Туркменистаном, расположена на юго-западе республики и имеет территорию площадью 165,6 тыс. км. В области имеется три города, в т.ч. областной центр - г. Актау.
В состав области входит пять административных районов: Бейнеуский, Каракиянский, Мангистауский, Тупкараганский, Мунайлинский. Основные промышленные центры - г. Актау, Жанаозен, Форт-Шевченко, Жетыбай. Актау и Баутино являются единственно незамерзающими морскими портами.
Производственная площадка расположена по адресу: Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 4, здание, участок 62. Ближайшим населенным пунктом является поселок Рауан, расположенный в 0,7 км от объекта.
Географические координаты участка: 43.637304, 51.232151
Обзорная карта расположения г. Актау представлена на рисунке 1. Схема территории расположения зобъекта представлена на Рисунке 2.
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[bookmark: _Toc236003443]Рисунок 1- - Обзорная карта расположения г. Актау.
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[bookmark: _Toc236003444]Рисунок 2- - Ситуационная карта расположения района работ

Технология производства
[bookmark: _Toc162857039]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы
Существующее положение:
- Производственный цех №1 12,0 х 66,0 м. – существующее здание;
- Производственный цех №2 12,7 х 12,5 – существующее здание;
- Административно-бытовой комплекс 24,0 х 12,5м. – существующее
- Контрольно – пропускной пункт – существующее здание 4,0 х 6,2 м.;
- Котельная – разработана сторонней организацией;
- Административно – производственный корпус 94,0 х 12,0- существующее здание;
- Ограждение территории.
Модернизация зданий и сооружений:
1. Производственный цех №1 – производственный процесс;
- Узел 1. Узел производства поглотителей сероводорода и бактерицидов;
- Узел 2. Узел производства деэмульгаторов;
- Узел 3. Узел производства триазина;
- Узел 4. Узел производства ингибиторов коррозии;
- Узел 7. Узел водоподготовки.
2.  Производственная площадка (с реакторным оборудованием для синтеза химии): 
- Узел 6. Узел производства активной основы ингибиторов коррозии, эмульгаторов;
- Узел 8. Система оборотного водоснабжения	
Состав сооружений, выбор оборудования и его размещение определялся на основании разработанных технологических схем и утвержденного задания на проектирование, с учетом рационального размещения подземных и надземных инженерных сетей с соблюдением санитарных норм и норм пожаро-взрывобезопасности.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятии являются: насосы подачи химических реагентов и другие.
При эксплуатации предприятия будет функционировать 18 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, из них: 
- неорганизованных источников выброса – 18 ед. 
Перечень источников выбросов представлен в нижеследующей таблице:
	Номер источника 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ

	6101
	Узел  приготовления триазина

	6102
	Насос шестеренный

	6103
	Теплообменник

	6104
	Площадка узла приготовления триазина

	6201
	Узел  приготовления ингибитора коррозии

	6202
	Насос центробежный

	6203
	Насос шестеренный

	6204
	Площадка узла приготовления ингибитора коррозии

	6301
	Узел  приготовления  поглотителя сероводорода

	6302
	Насос центробежный и роторный

	6303
	Теплообменник

	6304
	Площадка узла приготовления поглотителей сероводорода

	6305
	Конденсатосборник

	6401
	Узел  производства активной основы ингибитора коррозии, эмульгаторов

	6402
	Узел  производства активной основы ингибитора коррозии, эмульгаторов

	6403
	Насос центробежный и шестеренный

	6404
	Насос вакуумный

	6405
	Теплообменник



Общее количество выбросов от стационарных источников объектов предприятия на 2026 - 2035 года составляет 8,92467 т/год загрязняющих веществ, в том числе:
газообразных веществ – 8,92467тонн. 
В атмосферу выделяются загрязняющие вещества 3 наименований 2 класса опасности.

Лимиты накопления отходов на 2026-2035 года представлены в таблице. 
	Наименование отходов
	Объем накопленных
отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	13,243
	13,243

	в т. ч. отходов производства
	9,493
	9,493

	отходов потребления
	3,75
	3,75

	Опасные отходы

	Полиэтиленовая тара, загрязненная остатками химических веществ (15 01 10*)
	4,38
	4,38

	Мешки, загрязненные остатками химических веществ (15 01 10*)
	1,56
	1,56

	Загрязненная ветошь, абсорбенты и фильтрующие материалы (15 02 02*)
	0,5
	0,5

	Остатки химических реагентов, некондиционная продукция (07 06 99*)
	2
	2

	[bookmark: _GoBack]Не опасные отходы

	Пластиковые бутылки из-под питьевой воды (15 01 02)
	0,803
	0,803

	Использованные средства индивидуальной защиты (15 02 03)
	0,25
	0,25

	Коммунальные отходы (20 03 01)
	3,75
	3,75



Существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается 
Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не ожидается 
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