НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту « Индивидуальный технический проект на зарезку бокового горизонтального ствола в скважине № 367 на месторождении С.Нуржанов».
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
	Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет  715,25м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 70,47 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и испытания.
Целью бурения проектируемой скважины является добыча нефти.
Проектная глубина по вертикали/по стволу – 3129/3675м.
Начало строительства: 2026 год.
Срок строительства: 70,47 суток.
Количество рабочих: 60 человек.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах – 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 5;
 при бурении скважин - 20 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 8, неорганизованных - 12;
при демонтаже и монтаже буровой установки – 3 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 2;  
при освоении скважин - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 2 неорганизованных - 5. 
Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при зарезке бокового ствола скважины №367 составляет составляет: 50,809481 т/пер.




Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании скважины №367 на месторождении С.Нуржанов при использовании БУ ZJ-40
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	3
	0,08262
	0,01514

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	2
	0,00241
	0,00039

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2
	3,43591333333
	12,1084

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3
	4,11697933333
	15,48888

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	0,57253288888
	1,99725

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3
	1,28920629777
	4,33373642

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2
	0,00031206
	0,0000412

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4
	2,79231944445
	10,78015

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	0,57663505
	0,30764706

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,12648333333
	0,475612

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,12108333333
	0,475612

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	0,0007
	0,0002

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	4
	1,37593933333
	4,770289

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	3
	0,32733
	0,047151

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	3
	0,0073259
	0,0035828

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	0,027
	0,0054

	 
	В С Е Г О :
	 
	14,85479031
	50,809481



Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины – 634,23 м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет 525,804 т.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. 
На месторождении С.Нуржанов вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
          В процессе зарезки бокового ствола образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении С.Нуржанов бурение скважин осуществляется безамбарным методом.
[bookmark: _GoBack]	Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; коммунальные отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы и др. Лимит накопления отходов составляет 355,4158т/период.
Зарезка бокового ствола в скважине №367 будет осуществляться с помощью буровой установки ZJ-30 или аналог ZJ-40 грузоподъемностью не менее 170 тн.
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.




	

