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Қоршаған ортаны қорғау бөлімі "Солтүстік-батыс қанаты с.Нұржанов кен орнында НСВ-14 пайдалану көлденең ұңғымасын салуға арналған жеке техникалық жоба" жобасына орындалды.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін құрудың негізі:
· «Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің «Экологиялық бағалау» 49-бабы», 7-тарауы;
· Қызмет көрсету туралы келісім;
· Техникалық сипаттамалар.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін «Ембімұнайгаз» АҚ-мен жасалған шартқа сәйкес "ҚМГ Инжиниринг" ЖШС Атырау филиалының экология бөлімінің қызметкерлері орындады.
Негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау бөлімі-қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту жөніндегі іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі оны өткізудің келесі кезеңдерін қамтиды: 
· атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;
·  қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен қарқындылығын анықтау, әсер ету көздерін кеңістікте бөлу және олардың маңыздылығы бойынша саралау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;
· жұмыс учаскесінде жоспарланған қызмет нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау; 
· қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.
	Негізгі жобалық деректер келесідей: жобалық коммерциялық бұрғылау жылдамдығы айына 1283,2 м/с құрайды.
Ұңғыма құрылысының жалпы ұзақтығы – 172,3 күн., қондырғы монтажын, бұрғылауды, бекітуді және сынауды ескере отырып.
Жобаланған ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты-мұнай өндіру.
Жобалық тереңдігі тігінен/оқпан бойынша - 3358,47/4641м.
	Құрылыстың басталуы: 2026-2027жылдар.
Құрылыс мерзімі: 172,3 тәулік.
Жұмысшылар саны: 80 адам.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде ластаушы заттардың шығарындылары көздерінің жалпы саны 6 стационарлық ластау көздерін құрайды, оның ішінде 1 ұйымдасқан, 5 ұйымдаспаған; ұңғымаларды бұрғылау кезінде – 21 стационарлық ластау көзі, оның 9-і ұйымдастырылған, 12-і ұйымдастырылмаған; бұрғылау қондырғысын бөлшектеу және монтаждау кезінде – 3 стационарлық ластау көзі, оның 1-і ұйымдастырылған, 2-і ұйымдастырылмаған; ұңғымаларды игеру кезінде – 6 стационарлық ластау көзі, оның ішінде 1 ұйымдасқан, 5 ұйымдаспаған. 
№НСВ-14 ұңғымасын салу кезінде жоспарланған жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде барлығы стационарлық көздермен атмосфераға шығарылады: 163,4768 т/жыл.

С.Нұржанов кен орнында НСВ-14 ұңғыманы бұрғылау, бөлшектеу және сынау кезінде стационарлық көздерден шығарылатын зиянды заттардың тізбесі
	ЛЗ коды
	Заттың атауы
	Қауіптік сыныбы
	Шығарындылардың мөлшері, г/с
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл

	0123
	Темір (II,ІІІ) оксиді (темірге есептелген) (диТемір үшоксиді, темір оксиді)

	3
	0,0755
	0,02174

	0143
	Марганец және оның қосылыстары (марганец диоксидіне қайта есептегенде)
	2
	0,00166
	0,00042

	0301
	Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)
	2
	2,48546666666
	38,5997

	0304
	Азот оксиді (NО)
	3
	2,88672066666
	48,92144

	0328
	Көміртек (күйе, қара көміртек)
	3
	0,37689944444
	6,3357

	0330
	Күкіртті ангидрид (SO2)
	3
	1,09643850488
	14,534700441

	0333
	Күкіртсутек (күкірт сутегі) (518)
	2
	0,00021406
	0,0000948

	0337
	Көміртек тотығы (CO)
	4
	2,36387222222
	36,047

	0415
	Қаныққан көмірсутектердің C1-C5 қоспасы (1502*)
	
	0,51433305
	0,885592116

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,08824666666
	1,49988

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,08824666666
	1,49988

	2735
	Минералды май (шпиндель, станок, цилиндр және т.б.) (716*)
	
	0,0007
	0,0002

	2754
	С-ға есептелген С12-19 алкандар аударғанда/ С12-С19 шектелген көмірсутектері (С-ға қайта есептелген); РПК-265 П еріткіштері
	4
	0,95851066666
	15,03253

	2907
	Құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң: 70-тен астам (Дина) (493)
	3
	0,30843
	0,071065

	2908
	Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 (цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі күлі, қазақстандық кен орындарының көмір күлі және т.б.)
	3
	0,0085853
	0,0183156

	2930
	Абразивті шаң (ақ корунд, монокорунд) (1027*)
	
	0,027
	0,0086

	 
	БАРЛЫҒЫ:
	11,28082391
	163,476858


Ұңғыманы бұрғылау кезінде су тұтынуға және суды шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне бұруға арналған судың жалпы көлемі 2067,6 м3/цикл. Бұрғылау ағынды суларының көлемі 2699,68 тоннаны құрайды.
Жұмысшыларға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2002 жылғы 2 ақпандағы бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келетін сумен қамтамасыз етіледі. 2023 жылғы №26.
 С. Нұржанов кен орнында, ауыз суға арналған су көлемі 18,9 литр пластик бөтелкелерде беріледі; жақын жердегі су тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланылады.
Жиналған сарқынды сулар сыйымдылығы 50 м3 болатын арнайы металл резервуарларға құйылады, жинақталған сайын мамандандырылған ұйыммен келісімге сәйкес шығарылады, тендер арқылы жоспарланған жұмыс басталғанға дейін мамандандырылған ұйым таңдалады. 
Ұңғымаларды салу процесінде қатты және сұйық қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады. Қалдықтар қоршаған орта компоненттеріне, ең алдымен атмосфераға, топыраққа және су ортасына теріс әсер етеді. С. Нұржанов кен орнында Ұңғымаларды бұрғылау кедергісіз әдіспен жүзеге асырылады.	
Ұңғыманы бұрғылау кезіндегі негізгі қалдықтар: пайдаланылған бұрғылау ерітіндісі; бұрғылау шламы; коммуналдық қалдықтар; майланған шүберек; металл сынықтары; дәнекерлеу электродтарының күйіп қалуы; пайдаланылған аккумуляторлар және т.б. қалдықтарды жинақтау лимиті 1872,9615 т/кезеңді құрайды.
НСВ-14 көлденең пайдалану ұңғымасын салу SL-2500 ССП, ZJ-50 бұрғылау қондырғысының және немесе оның жүк көтергіштігі кемінде 315 тонна болатын аналогының көмегімен жүзеге асырылатын болады.
[bookmark: _GoBack]Атмосфераға ластаушы заттардың таралуын есептеу үшін "Эра" бағдарламалық кешені, "Логос" ҮЕҰ 4.0 нұсқасы, Новосибирск қ., Воейков атындағы МГО, Санкт-Петербург қ. және Қазақстан Республикасының қоршаған орта министрлігімен келісілген. Атмосфераның беткі қабатындағы шашырауды есептеу кен орнының санитарлық-қорғау аймағының шекарасында ШРК-дан асып кету байқалмайтынын көрсетті.


