[bookmark: _Hlk196468421]ТЕХНИКАЛЫҚ ЕМЕС ТҮЙІНДЕМЕ

Қоршаған ортаны қорғау бөлімі "С. Нұржанов кен орнындағы № 367 ұңғымадағы бүйірлік көлденең оқпанды кесуге арналған жеке техникалық жоба"жобасына орындалды.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін құрудың негізі:
· «Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің «Экологиялық бағалау» 49-бабы», 7-тарауы;
· Қызмет көрсету туралы келісім;
· Техникалық сипаттамалар.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін «Ембімұнайгаз» АҚ-мен жасалған шартқа сәйкес "ҚМГ Инжиниринг" ЖШС Атырау филиалының экология бөлімінің қызметкерлері орындады.
Негізгі мақсаты қоршаған ортаны қорғау бөлімі-қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер етудің барлық факторларын бағалау, қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту жөніндегі іс-шаралар мен ұсынымдарды әзірлеу мақсатында өндірістік шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі оны өткізудің келесі кезеңдерін қамтиды: 
· атмосфераны, гидросфераны, литосфераны, флора мен фаунаны қоса алғанда, қоршаған ортаның қазіргі жай-күйін сипаттау және бағалау, антропогендік жүктеме дәрежесі бойынша басым табиғи орталарды анықтау, әсер ету факторларын саралау;
·  қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен қарқындылығын анықтау, әсер ету көздерін кеңістікте бөлу және олардың маңыздылығы бойынша саралау мақсатында жоспарланған өндірістік қызметті талдау;
· жұмыс учаскесінде жоспарланған қызмет нәтижесінде қоршаған ортаның күтілетін өзгерістерін кешенді болжамды бағалау; 
· қоршаған ортаға антропогендік жүктемені азайту жөніндегі табиғат қорғау іс-шаралары.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімі Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарын, нормативтiк-құқықтық талаптар мен шарттық мiндеттемелердi сақтай отырып орындалды.
	Негізгі жобалық деректер келесідей: жобалық коммерциялық бұрғылау жылдамдығы айына 715,25 м/с құрайды.
Ұңғыма құрылысының жалпы ұзақтығы-70,47 күн., қондырғы монтажын, бұрғылауды, бекітуді және сынауды ескере отырып.
Жобаланған ұңғыманы бұрғылаудың мақсаты-мұнай өндіру.
Жобалық тереңдігі тігінен/оқпан бойынша-3129 / 3675м.
[bookmark: _GoBack]	Құрылыстың басталуы: 2026 жыл.
Құрылыс мерзімі: 70,47 тәулік.
Жұмысшылар саны: 60 адам.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде ластаушы заттардың шығарындылары көздерінің жалпы саны 6 стационарлық ластау көздерін құрайды, оның ішінде 1 ұйымдасқан, 5 ұйымдаспаған; ұңғымаларды бұрғылау кезінде – 20 стационарлық ластау көзі, оның 8-і ұйымдастырылған, 12-і ұйымдастырылмаған; бұрғылау қондырғысын бөлшектеу және монтаждау кезінде – 3 стационарлық ластау көзі, оның 1-і ұйымдастырылған, 2-і ұйымдастырылмаған; ұңғымаларды игеру кезінде – 7 стационарлық ластау көзі, оның ішінде 2 ұйымдасқан, 5 ұйымдаспаған. 
Барлығы №367 ұңғыманың бүйір оқпанын кесу кезінде жоспарланған жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде стационарлық көздермен атмосфераға шығарылады: 50,809481 т/жыл.

ZJ-40 бұрғылау қондырғысын пайдалану кезінде С. Нұржанов кен орнында №367 ұңғыманы бұрғылау, бөлшектеу және сынау кезінде стационарлық көздерден шығарылатын зиянды заттардың тізбесі
	ЛЗ коды
	Заттың атауы
	Қауіптік сыныбы
	Шығарындылардың мөлшері, г/с
	Шығарындылардың мөлшері, т/жыл

	0123
	Темір (II,ІІІ) оксиді (темірге есептелген) (диТемір үшоксиді, темір оксиді)

	3
	0,08262
	0,01514

	0143
	Марганец және оның қосылыстары (марганец диоксидіне қайта есептегенде)
	2
	0,00241
	0,00039

	0301
	Азот тотықтары (NO2-ге қайта есептегенде)
	2
	3,43591333333
	12,1084

	0304
	Азот оксиді (NО)
	3
	4,11697933333
	15,48888

	0328
	Көміртек (күйе, қара көміртек)
	3
	0,57253288888
	1,99725

	0330
	Күкіртті ангидрид (SO2)
	3
	1,28920629777
	4,33373642

	0333
	Күкіртсутек (күкірт сутегі) (518)
	2
	0,00031206
	0,0000412

	0337
	Көміртек тотығы (CO)
	4
	2,79231944445
	10,78015

	0415
	Қаныққан көмірсутектердің C1-C5 қоспасы (1502*)
	
	0,57663505
	0,30764706

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,12648333333
	0,475612

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,12108333333
	0,475612

	2735
	Минералды май (шпиндель, станок, цилиндр және т.б.) (716*)
	
	0,0007
	0,0002

	2754
	С-ға есептелген С12-19 алкандар аударғанда/ С12-С19 шектелген көмірсутектері (С-ға қайта есептелген); РПК-265 П еріткіштері
	4
	1,37593933333
	4,770289

	2907
	Құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң: 70-тен астам (Дина) (493)
	3
	0,32733
	0,047151

	2908
	Қос тотықты кремнийі бар бейорганикалық тозаң, %-бен: 70-20 (цемент өндірісінің шамот, цемент, тозаңы - балшық, балшықты тақтатас, домна қожы, құм, клинкер (кремнезелі күлі, қазақстандық кен орындарының көмір күлі және т.б.)
	3
	0,0073259
	0,0035828

	2930
	Абразивті шаң (ақ корунд, монокорунд) (1027*)
	
	0,027
	0,0054

	 
	БАРЛЫҒЫ:
	14,85479031
	50,809481


Ұңғыманы бұрғылау кезінде су тұтынуға және суды шаруашылық-ауыз су қажеттіліктеріне бұруға арналған судың жалпы көлемі 634,23 м3/цикл. Бұрғылау ағынды суларының көлемі 525,804 тоннаны құрайды.
Жұмысшыларға Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2002 жылғы 2 ақпандағы бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су алу орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және мәдени-тұрмыстық су пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келетін сумен қамтамасыз етіледі. 2023 жылғы №26.
 С. Нұржанов кен орнында, ауыз суға арналған су көлемі 18,9 литр пластик бөтелкелерде беріледі; жақын жердегі су тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланылады.
Жиналған сарқынды сулар сыйымдылығы 50 м3 болатын арнайы металл резервуарларға құйылады, жинақталған сайын мамандандырылған ұйыммен келісімге сәйкес шығарылады, тендер арқылы жоспарланған жұмыс басталғанға дейін мамандандырылған ұйым таңдалады. 
Бүйірлік бүйірлік көлденең оқпанды кесу процесінде қатты және сұйық қалдықтардың едәуір мөлшері пайда болады. Қалдықтар қоршаған орта компоненттеріне, ең алдымен атмосфераға, топыраққа және су ортасына теріс әсер етеді. С. Нұржанов кен орнында Ұңғымаларды бұрғылау кедергісіз әдіспен жүзеге асырылады.
Ұңғымаларды бұрғылау кезінде пайда болатын негізгі қалдықтар: жұмсалған бұрғылау ерітіндісі; бұрғылау шламдары; қатты тұрмыстық қалдықтар; тамақ қалдықтары, майлы шүберектер; металл сынықтары; дәнекерлеу электродтарының түтіктері; қалдық майлар. Қалдықтарды жинақтау лимиті 355,4158 т/кезеңді құрайды.
С. Нұржанов кен орнында №367 ұңғымадағы бүйірлік оқпанды кесу ZJ-30 бұрғылау қондырғысы немесе жүк көтергіштігі кемінде 170 тн болатын ZJ-40 аналогы арқылы жүзеге асырылады. 
Атмосфераға ластаушы заттардың таралуын есептеу үшін "Эра" бағдарламалық кешені, "Логос" ҮЕҰ 4.0 нұсқасы, Новосибирск қ., Воейков атындағы МГО, Санкт-Петербург қ. және Қазақстан Республикасының қоршаған орта министрлігімен келісілген. Атмосфераның беткі қабатындағы шашырауды есептеу кен орнының санитарлық-қорғау аймағының шекарасында ШРК-дан асып кету байқалмайтынын көрсетті.


