НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

«План разведки на проведение оценочных работ на золото в пределах участка Канайка в Восточно-Казахстанской области»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:
Месторождение Сарыбулак расположено пределах территории Зайсанского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
ТОО «KAZ ALTYN MINERALS», БИН: 200140015786, Адрес: РК, ВКО, г. Риддер, пр. Независимости, д. 1, Тел: 8(775)-612-01-39

Краткое описание намечаемой деятельности:
Сроки проведения работ: Начало работ – 2026 год; Окончание работ – 2028 год.
Целью проектируемых работ является поиски, разведка и оценка рудных тел коренного золота и россыпных месторождений, выявленных в пределах локальных участков Восточный, Канайский и Юго-Восточный. В результате выполнения оценочных работ предусматривается получение достоверной геолого-экономической оценки и подсчёт запасов коренного и россыпного золота в пределах участка Канайка-1.
Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:
Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2027 году составит: 0.502016656 г/сек и 7.056166405т/год.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2028 году составит: 0.419280656 г/сек и 6.411836405т/год.
Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период работ состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное.
Расход воды на хоз-бытовые нужды при разведке в 2027-2028 годы составляет 451,54 м3/год.
Расход воды на технические нужды при разведке составляет: в 2027 году - 54 м3/год, в 2028 году – 27 м3/год.
Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.
Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору на отведенные места. Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники период работ не предусматривается. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.
Объем образования отходов при ликвидации в 2027-2028 годы составит – 2,38 т/год.
Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:
-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
-	контроль соблюдения технологического регламента производства.
Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;
-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:
-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
-	систематизация движения наземных видов транспорта;
-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 
-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
[bookmark: _GoBack]-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.



