НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Настоящим разработаны проекты: 
1. Раздел охраны окружающей среды (РООС) «Дополнение к Групповому техническому проекту на строительство 16-и эксплуатационных скважин проектной глубиной 1200 (±250) метров на месторождении Каратурун Восточный, в части включения в проект дополнительной буровой установки ZJ-30 к имеющимся буровым установкам». План мероприятий по охране окружающей среды на 2026-2028г.
Данные проектные документы разрабатывается с целью установления нормативов эмиссий, являющихся основой для выдачи экологического разрешения и принятия решения о необходимости проведения технических мероприятий, направленных на снижение негативного действия на атмосферный воздух.

Общие сведения об объекте
В административном отношении территория месторождения Каратурун входит в состав территории Мангистауского района Мангистауской области. Нефтяное месторождение Каратурун Восточный расположено на севере полуострова Бузачи  вблизи прибрежной части залива Комсомолец, в 277 км к северу от г. Актау, в 180 км от магистрального нефтепровода Узень-Атырау-Самара.  Ближайшими населенными пунктами являются поселки Шебир (35 км) и Каламкас (30 км), связанные с г. Актау асфальтированной дорогой. В морском порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен магистральный нефтепровод Каламкас - Актау, куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи.

В 50-60 км к юго-западу от месторождения Каратурун Восточный находятся месторождения Каражанбас и Северные Бузачи, в 30 км - месторождение Каламкас. Объекты  скважин находиться за пределами водоохранной полосы и водоохраной зоны, на расстояние от – 6965 м до 7541 м от Каспийского моря. 
Климат района месторождения полупустынный, резко континентальный, характеризуется значительным колебанием температуры. Лето сухое, жаркое, сопровождающееся сильными ветрами юго-восточного и северо-восточного направлений, температура воздуха достигает плюс 450С, зима холодная, малоснежная, с незначительным снежным покровом, с температурой воздуха до минус 300С. Годовое количество осадков составляет 150-180 мм в год. Снежный покров небольшой. Жаркое, сухое лето сопровождается сильными ветрами юго-восточного и северо-восточного направлений. Постоянно действующая гидрографическая сеть отсутствует, встречаются редко колодцы с горько соленой водой, непригодной для питья. Снабжение технической водой осуществляется за счет пластовых вод альб-сеноманского возраста из специально пробуренных скважин, Снабжение питьевой водой осуществляется автоцистернами с месторождения Каламкас. Источниками питьевой воды служат редкие малодебитные колодцы, вода Кияктинского водозабора и водовод волжской воды транспортирующий воду из дельты реки Волга в Мангистаускую область.  Растительный и животный мир крайне беден, характерен для зон полупустынь. Из растительности развиты полынь, солянка. Из животного мира характерны млекопитающие, как сайгаки, зайцы, грызуны. Пресмыкающиеся представлены ящерицами, черепахами. В тектоническом отношении поднятие Восточный Каратурун расположено в пределах Каламкасской антиклинальной линии, охватывающей северную прибрежную зону полуострова Бузачи. Климат района месторождения полупустынный, резко континентальный, характеризуется значительным колебанием температуры.

Состав предприятия
Договор на разработку проектной документации заключенный между ТОО «Бузачи Нефть» и ТОО «Научно-производственный центр». ТОО «Научно-производственный центр», имеет государственную лицензию Министерства охраны окружающей среды на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды» №01005Р от 02.07.2007 г. выданное министерством ООС РК.

Недропользователь – ТОО «Бузачи Нефть», имеет право недропользования Контракт №792/1 от 02.11.2001г.
Согласно технического задания, бурение скважины предполагается осуществлять с применением буровой установки грузоподъемностью не менее 100 т (P-80, ZJ-20, ZJ-30 или аналогичные буровые установки).

Проектная глубина скважины по вертикали / по стволу –1200 (± 250) метров.

Перечень проектных скважин намеченных к бурению приведен в ПЗ и ПР Каратурун Восточный – Скважины №№ 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229. Из них по ранее согласованному проекту пробурили в 2025 году №№214, 218, 217, 215, в 2026 году №№220, 219.

Продолжительность строительство 16-ти эксплуатационных скважин проектной глубиной 1200(±250) метров на месторождении Каратурун Восточный суток от одной скважины составит – 44,0  суток в том числе: строительно-монтажные работы 7 сут., подготовительные работы к бурению 2 сут., бурение и крепление 25 сут., освоение в эксплуатационной колонне, 10 сут. 
График бурения скважин планируется: в 2026 году – 2 скважины, в 2027 году – 4 скважины, в 2028 году – 4 скважины. Пробурить общее количество скважин составит 10 ед. По раннему проекту пробурили 4 скважины в 2025 году и в 2026 году – 2 скважины, который получил разрешение на воздействие для объектов I категории №: KZ80VCZ08988426 от 30.04.2025 г. Общее количество скважин составляет 16 ед. Бурение скважин согласно графика выполняются не одновременно.

Проектный горизонт – J2 (Ю-I+Ю-II, Ю-IV, Ю-V).    
Вид строительства – новый. 

Цель работы – расчет конструкции скважин, выбор компоновок низа бурильной колонны, параметров режима бурения, типа и параметров бурового раствора, параметров цементирования скважины, расчет гидравлических потерь в циркуляционной системе буровой установки, освоения скважины, расчет продолжительности проводки скважины, экология.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.
Процесс строительства скважины является сложным и опасным технологическим процессом. На этапе проведения работ происходит загрязнение всех компонентов природной среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, в первую очередь, необходимо наметить основные источники загрязнения на каждом этапе строительства скважины.

Основное загрязнение окружающей природной среды на этапе проведения строительно-монтажных работ происходит при выполнении следующих основных работ: 

· бурение шпур при помощи ямобура;

· спускоподъемные операции при помощи автокрана;

· монтажные работы при помощи телевышки;

· вышкомонтажные работы при помощи подъемника;

· электродуговая сварка при помощи сварочного агрегата САГ-АДД.
· РММ;

· планировочные работы;
· отсыпка площадки щебенкой;
· строительство фундамента под блоки;

· работа транспорта и спецтехники, задействованные в планировке площадки бурения.
При проведении буровых операций загрязнение окружающей среды производится от следующих основных источников:

· дизельный привод буровой установки;

· дизель - генераторы;

· емкость для хранения бурового раствора;

· емкость для хранения буровых сточных вод;

· емкость для временного хранения дизельного топлива;

· емкость для временного хранения масла;

· емкость для временного хранения отработанного масла;

· приготовление бурового раствора;

· насос для перекачки бурового раствора;

· циркуляционная система;

· контейнер для хранения бурового шлама;

· контейнер для сбора отходов бурения;
· площадка (ЗРА и ФС).

При креплении скважин основными источниками загрязнения окружающей среды являются:

· цементировочные агрегаты;

· узел пересыпки материалов.
При испытании скважины загрязнения природной окружающей среды производится от следующих основных источников:

· емкость для временного хранения дизельного топлива;

· емкость для временного хранения масла;

· емкость для временного хранения отработанного масла;

· приготовления раствора для испытания скважины;

· емкость для сбора и временного хранения пластового флюида, полученного при испытании скважины;
· дизель – генераторы;
· котельная;

· насосы;
· площадка (ЗРА и ФС).
Основной целью проектирования является минимизация негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды при строительстве скважин путем разработки мероприятий и технических решений.

- при строительстве площадки бурения была предусмотрена гидроизоляция участков под технологическое оборудование;

- для сбора и транспортировки буровых стоков, а также для предотвращения загрязнения подземных вод планируется размещение по территории буровой площадки железобетонных лотков;

- цементирование скважины будет осуществляться по интервально;

- проектируется использование отработанного бурового раствора повторно при бурении скважин после соответствующей очистки;

- запроектировано повторное использование сточных вод на технологические нужды;
- хранение химических реагентов будет производиться в герметичной таре;

- с целью уменьшения загрязнения при аварийных ситуациях разработан план ликвидации аварий с перечнем необходимых средств защиты персонала и способов устранения последствий аварий;

- проектом предусмотрен переход на сокращенный режим работы в период неблагоприятных метеорологических условий.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха при монтаже буровой установкой, подготовительных работах, бурении и креплении на буровой площадке освоению скважины являются 51 источника загрязнения, в том числе:

· организованные –  15 единицы;

· неорганизованные –  36 единиц.

При количественном анализе выявлено, что общий выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве скважин от одной скважины составит: 21,4234268 г/с или 19,73442942 т/год, согласно графику бурения в 2026 году составит: 42,8468536 г/с или 39,46885884 т/год, в 2027 году составит: 85,6937072 г/с или 78,93771768 т/год, в 2028 году составит: 85,6937072 г/с или 78,93771768 т/год.

В соответствии с ««Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № КР ДСМ-2»  размер нормативной санитарно защитной зоны (СЗЗ) для рассматриваемого объекта составляет 1000 метров.

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септик. По мере его наполнения стоки будут окачиваться, и вывозиться автоцистернами по договору. Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Территория расположения септиков подлежит засыпке и рекультивации.

Общее количество воды, используемой при строительстве скважин составляет: Водопотребление 526,5 м3/скв/цикл. От всех скважин - 5265  м3/скв/цикл. Водоотведение - 111,4  м3/скв/цикл. От всех скважин – 1114,0 м3/скв/цикл. Объем буровых сточных вод при бурении 1 скважины составит – 363,188 м3 от всех скв. – 3631,88 м3.
Всего в процессе производственной деятельности предполагается образование отходов Металлолом, Промасленная Ветошь, Отработанные Масла, Огарки сварочных Электродов, Использованная тара, Твердо-бытовые отходы, Буровые отходы.

ВСЕГО от 1-ой скв. - 480,61758 тонн. По годам согласно графика бурения в 2026 году - 961,23516 т/год, в 2027г. –  1922,47032 т/год, в 2028 г - 1922,47032 т/год. 

Отходы производства временно складируются и далее сдаются специализированным компаниям. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.
В соответствии с ««Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Приказом министра здравоохранения РК от 11 января 2022 г. № КР ДСМ-2»  размер нормативной санитарно защитной зоны (СЗЗ) для рассматриваемого объекта составляет 1000 метров.

Согласно Экологического кодекса республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, согласно Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК к объектам I категории относится согласно пп.1.3 п.1 раздела 1 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI к I категории.

На территории участка отсутствуют объекты, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, которые отделяются санитарно-защитной зоной (СЗЗ) и санитарным разрывом (СР) от деятельности предприятия.
Территория не располагается в границах СЗЗ и СР объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
