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1. АННОТАЦИЯ
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027г включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мангистауской области.

Целью проекта нормативов допустимых выбросов на 2027г является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов допустимых выбросов и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения. 
Административный корпус ТОО «Казахтуркмунай» расположен в г.Актобе по проспект Санкибай батыра, 173/1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ.
Проект нормативов допустимых выбросов включает в себя общие сведения о промышленной площадке, характеристики источников загрязнения атмосферы, определение категорийности предприятия.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:

· неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте- и газосепараторы, концевая сепарационные установки, дренажи, блок «БР-2.5», насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;

· организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов, сварочный передвижной агрегат, факелы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей и химическая лаборатория – выброс осуществляется через вентиляционную систему;
· резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;

· неорганизованный площадной источник: склад инертных материалов, электрогазосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов; 
· передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.
Согласно инвентаризации, от объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области в атмосферный воздух от стационарных источников выбрасываются загрязняющие вещества 40 наименований I-IV класса опасности. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 2027 год составит 509,9533т/год. 
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 3.0, НПО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений ТОО «Казахтуркмунай».

Предлагается установить следующие нормативы ПДВ в атмосферу для источников выбросов на промышленных площадках месторождений ТОО «Казахтуркмунай»:
Таблица 1‑1- Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2027г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Месторождения_Елемес

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,001448
	0,00417
	0,10425

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000114
	0,000327
	0,327

	0150
	Натрий гидроксид 
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,0002547
	0,02547

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,27642236667
	18,7735923
	469,339807

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0005
	0,00972
	0,0648

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	4,8900226667
	73,8181141
	1230,3019

	0316
	Гидрохлорид 
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000132
	0,0025661
	0,025661

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0000267
	0,000519
	0,00519

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,2483085
	4,1573667
	83,147334

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,33359166667
	1,1465214
	22,930428

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00014301462
	0,00027366624
	0,03420828

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
	 
	5
	3
	 
	4
	4,80504616667
	64,4152208
	21,4717403

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000097
	0,000279
	0,0558

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000104
	0,0003
	0,01

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,7426185
	2,4728973
	0,04945795

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	3,4142819
	13,2542348
	0,2650847

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	1,1939389
	10,8652209
	0,36217403

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0975122
	0,0014429
	0,00096193

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0782558
	0,0059371
	0,059371

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,03085072
	0,2700866
	1,350433

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,056638
	0,0024135
	0,0040225

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00195021
	0,00002887
	0,0014435

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00000624733
	0,00011345565
	113,45565

	0906
	Тетрахлорметан 
	 
	4
	0,7
	 
	2
	0,000493
	0,0095839
	0,01369129

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00167
	0,0324648
	0,00649296

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0607541
	1,0209708
	102,09708

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,000637
	0,0123833
	0,03538086

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) 
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,0086664
	0,0227293
	0,01515287

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,0222736
	0,0288149
	0,02401242

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0006
	0,0000448
	0,000896

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,025
	0,27
	0,27

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	2,03442517427
	39,6682747338
	39,6682747

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,05787
	0,1520824
	1,01388267

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0002011
	0,0004485
	0,004485

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,00324
	0,0085147
	0,2128675

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	19,38785203
	230,4279123
	2086,7544

	УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе)

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,7700345111
	20,676308659
	516,907716

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	6,522823
	79,02276986
	1317,04616

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,47782479997
	4,6160666
	92,321332

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,366
	1,7049082
	34,098164

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000366
	0,000005
	0,000625

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	6,48550909997
	72,1204989
	24,0401663

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0722772
	0,9639639
	0,01927928

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,4736884
	8,6964679
	0,17392936

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	2,3686985
	14,4639958
	0,48213319

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00000994333
	0,00011271123
	112,71123

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,0292239
	0,9216062
	1,8432124

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0938222
	1,00634147
	100,634147

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	3,19663439996
	30,4690511
	30,4690511

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0273
	0,0000983
	0,001966

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88388255
	234,6621946
	2230,74911

	Месторождение Сазтобе Восточное

	01
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,281966667
	1,05948
	26,487

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,104533333
	0,205168
	3,41946667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,022611111
	0,06868
	1,3736

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,049916667
	0,1687
	3,374

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,269277778
	0,88384
	0,29461333

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,078382
	2,4717987
	0,04943597

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,4296049
	10,8638533
	0,21727707

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	0,16454
	3,7094638
	0,12364879

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000515
	1,861E-06
	1,861

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,005296667
	0,01702
	1,702

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,295087944
	3,4916316
	3,4916316

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0000607
	0,0000546
	0,001092

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7012783
	22,939692
	42,3947654

	ПСН Опорный

	0150
	Натрий гидроксид 
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,0004131
	0,04131

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,0675607
	0,5101991
	12,7549775

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0005
	0,015768
	0,10512

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,0015516
	0,03879

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,2702429
	2,0409963
	34,016605

	0316
	Гидрохлорид 
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000132
	0,0041628
	0,041628

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0000267
	0,000842
	0,00842

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00138875
	0,0000747
	0,001494

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0075077
	0,132603
	2,65206

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,30216046667
	1,7717408
	0,59058027

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0954938
	1,7601408
	0,03520282

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0842975
	2,5538738
	0,05107748

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	0,448947
	6,4505041
	0,2150168

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000246
	0,0077579
	0,077579

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,0000811
	0,0025576
	0,00426267

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,5000000E-08
	1,5000000E-09
	0,0015

	0906
	Тетрахлорметан 
	 
	4
	0,7
	 
	2
	0,000493
	0,0155472
	0,02221029

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00167
	0,0526651
	0,01053302

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00033333333
	0,000019
	0,0019

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,000637
	0,0200884
	0,05739543

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,000192
	0,0060549
	0,100915

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,5782794
	6,5759881
	6,5759881

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,860251675
	21,9235483
	57,4045654
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3. ВВЕДЕНИЕ

Проект нормативов допустимых выбросов для объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области разработан Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» на основании договора с ТОО «Казахтуркмунай». 
Целью Проекта нормативов допустимых выбросов является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения. 
В соответствии с природоохранными нормами и правилами Республики Казахстан нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для отдельных предприятий устанавливаются в целях предотвращения загрязнения воздушного бассейна от загрязнения.

Разработка данного проекта велась в соответствии со следующими нормативными документами:
· «Экологический кодекс РК» от 02.01.2021 г. № 400-VI.
· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки.

· Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

· «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях». Приложение 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298.

· Расчетные формулы, используемые при определении мощности выбросов вредных веществ и их концентрации в атмосферном воздухе, а также термины и условные обозначения, применяемые в прилагаемых таблицах, приняты в соответствии с региональными и отраслевыми методиками, утвержденными в Республике Казахстан.

Исполнитель
Атырауской Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг»
Республика Казахстан, 060011, 
г.Атырау, пр.Елорда, строение 10

Тел: 8(7122) 95-64-75
Тел./факс: 8(7122) 30-54-00
РНН 150 100 242 222
БИН 051 240 005 346
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Казахтуркмунай» осуществляет разработку нефтяных месторождений Западный Елемес, Восточное Сазтобе, Юго-Восточное Сазтобе, Северо-Восточное Сазтобе расположенных в юго-восточное части Прикаспийской нефтегазоносной провинции Мангистауской области Бейнеуского района Республики Казахстан на основании «Лицензии на право пользования недрами в Республике Казахстан, на разведку и добычу углеводородного сырья на лицензионных участках» Серия МГ-№42 (нефть) от 23 февраля 1995 года. Основным видом деятельности является добыча, подготовка, транспортировка нефти и газа, реализация нефти предоставление услуг широкого профиля, связанных с проведением нефтяных операций. Основными структурными элементами являются – ЦППС Елемес, УСН Сазтобе, ПСН Опорная, нефтепровод Сазтобе – Елемес, Елемес – Опорная.

Основными технико – экономические показатели производства:


- проектный срок разработки месторождения – 25 лет.
на 01.09.2021 год эксплуатационный фонд скважин по месторождению составляет 23, в том числе: действующих добывающих 14 ед., бездействующих 9 ед.

            - на 01.10.2020 год эксплуатационный фонд скважин по месторождению составляет 24, в том числе: действующих добывающих 16 ед., бездействующих 7 ед, в освоении 1ед.

- на 01.09.2019 год наблюдательный фонд скважин – 0 ед.

- на 01.03.2019 год нагнетательный фонд скважин – 3 ед., действующих 3 ед., бездействующих – 0 ед., в консервации – 0 ед.

По своей специфике промышленные объекты ТОО «Казахтуркмунай» относятся к особо опасным производствам. Производственная деятельность данных объектов заключается в непрерывности работы технологического оборудования и трубопроводов (находящихся под давлением), посредством чего осуществляется сбор и подготовка нефти к транспорту. 

Обустройство объектов ТОО «Казахтуркмунай» относятся к особо опасным производствам. Производственная деятельность данных объектов заключается в непрерывности работы технологического оборудования и трубопроводов (находящихся под давлением), посредством чего осуществляется сбор и подготовка нефти к транспорту:

Обустройства объектов ТОО «Казахтуркмунай» включает следующие объекты производственного назначения:

· выкидные линии от скважин до ЦППС протяженностью 35,175 км;
· вниутрипромысловые ЛЭП (6 скв) протяженностью 11,0 км;
· Центральный Пункт Промысловых Сооружений (ЦППС);
· УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе);
· ПСН Опорная;
· Нефтепровод Сазтобе – Елемес протяженностью 25,6 км, диаметром Д159х5 мм;
· Нефтепровод Елемес – Опорный протяженностью 55,7 км и диаметром 23 мм;
· Вахтовые поселки.
· Автодороги и линии электропередач к основным объектам месторождения

Промышленные объекты ТОО «Казахтуркмунай» предназначены для выполнения

следующих функций:

· Сбора нефти на площадку ЦППС;
·  УСН, ПСН;

· подготовки нефти к транспорту;

· транспортировки и сдачи нефти.

Жилые зоны вблизи месторождений ТОО «Казахтуркмунай» отсутствуют. В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
На ситуационной карте-схеме района размещения ТОО «Казахтуркмунай» (в приложении) показано взаиморасположение месторождений и граничащих с ними характерных объектов и границы нормативных санитарно-защитных зон.


На рассматриваемой территории промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.

Штатная численность работников ТОО «Казахтуркмунай» составляет 134 человека, из них в смену на месторождении – 67 человек: 10 человек – Опорный, 16 – УСН Сазтобе, ЦППС Елемес – 33 человек. Работа осуществляется вахтовым методом, вахта 15/15. Офис Генеральной Дирекции ТОО «Казахтуркмунай» находится в г.Астане, офис Производственной Дирекции находится в г.Актобе.

4.1. Почтовый адрес предприятия

Заказчик: ТОО «Казахтуркмунай»


Юридический адрес  предприятия: 

                   г.Актобе, проспект Санкибай батыраа 173/1, каб.402  



тел.: 8 7132 417163; 

4.2. Карта-схема предприятия
Карта-схема промплощадок предприятия с расположением сооружений и типовые схемы источников загрязнения приведены в приложении

4.3. Ситуационная карта-схема района

Ситуационная карта-схема района расположения промплощадки месторождений приведена в приложении.
5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
5.1. Климатические условия 

5.1.1. Атмосферный воздух

Природно-климатические условия рассматриваемого района определяются положением в глубине материка и отличаются резкими контрастами, присущими континентальному климату.

Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета. Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. 

Максимальная температура самого жаркого месяца составила +36,9 минимальная температура самого холодного месяца составила -7,1 оС. 

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района расположения месторождений ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области представлены в таблицах 5.1 - 5.2 по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Бейнеу за 2025г.
Таблица 5‑1– Климатические данные по МС Бейнеу за 2025г

	Наименование
	МС Бейнеу

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год
	-7,10С

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год
	+36,90С


	Годовое количество осадков
	203,0 мм

	Среднее число дней с пыльными бурями
	8,0 дней

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5%
	9 м/с


Таблица 5‑2- Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Сред.
	-6.2
	-5.1
	2.9
	12.7
	20.5
	26.5
	28.9
	27.2
	19.5
	10.9
	1.7
	-4.2
	11.3


Таблица 5‑3- Средняя скорость ветра, м/с

	Наименование
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Ветер, м/с
	3.6
	3.7
	3.9
	3.7
	3.3
	2.9
	2.5
	2.5
	2.9
	3.1
	3.2
	3.4
	3.2


Таблица 5‑4- Повторяемость направления ветра и штилей (%) и роза ветров

	Направление 
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Год
	6
	9
	20
	20
	5
	9
	12
	11
	8
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Рисунок 5.1– Роза ветров

5.2 Характеристика современного состояния воздушной среды 
На рассматриваемой территории ежегодно проводится производственный экологический мониторинг согласно план - графика контроля за соблюдением нормативов эмиссий, т.е. выполняются лабароторно - инструментальные исследования по источникам выбросов. Мониторинговый отчет по выполненным лабароторно - инструментальным исследованиям представлен в таблицах 5.5-5.8.   

Таблица 5‑5- Результаты измерений атмосферного воздуха, проведенных на границе санитарно-защитной зоны месторождения Западный Елемес за 2 квартал 2025г

	Точки отбора проб

	Наименование загрязняющих веществ

	Фактическая концентрация
	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность

	1
	2
	3
	4
	5

	II квартал - 2025г

	СЗЗ

север
	оксид углерода
	0,44
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,035
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,022
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,081
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,089
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,043
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,092
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0004
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

восток
	оксид углерода
	0,35
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,037
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,015
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,085
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,082
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,041
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,095
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0004
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

юг
	оксид углерода
	0,39
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,037
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,025
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,069
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,077
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,041
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,091
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0005
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

запад
	оксид углерода
	0,38
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,033
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,021
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,082
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,078
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,045
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,099
	0,15
	не превышает


	
	сероводород
	0,0005
	0,008
	не превышает


Таблица 5‑6 - Результаты измерений атмосферного воздуха, проведенных на границе санитарно-защитной зоны ПСН Опорный за 2 квартал 2025г

	Точки отбора проб

	Наименование загрязняющих веществ

	Фактическая концентрация



	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность

	1
	2
	3
	4
	5

	II квартал - 2025г

	СЗЗ 

север
	оксид углерода
	1,05
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,082
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,073
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,185
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,55
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,17
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,081
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0005
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

восток
	оксид углерода
	1,05
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,073
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,072
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,175
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,55
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,159
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,085
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0007
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

юг
	оксид углерода
	1,02
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,075
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,071
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,177
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,59
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,15
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,085
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0006
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

запад
	оксид углерода
	1,01
	5,0
	не превышает


	
	диоксид азота
	0,079
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,075
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,179
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,52
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,16
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,082
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0008
	0,008
	не превышает


Таблица 5‑7 - Результаты измерений атмосферного воздуха, проведенных на границе санитарно-защитной зоны УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе) за 2025г

	Точки отбора проб

	Наименование загрязняющих веществ

	Фактическая концентрация
	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность

	1
	2
	3
	4
	5

	II квартал - 2025г

	СЗЗ 

север
	оксид углерода
	1,02
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,023
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,015
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,19
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,45
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,047
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,042
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0003
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

восток
	оксид углерода
	1,08
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,023
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,011
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,18
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,31
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,048
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,036
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0008
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

юг
	оксид углерода
	1,01
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,025
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,014
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,15
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,42
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,045
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,039
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0005
	0,008
	не превышает

	СЗЗ 

запад
	оксид углерода
	1,05
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,024
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,012
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,13
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,38
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,044
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,035
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0005
	0,008
	не превышает


Таблица 5‑8 - Результаты измерений атмосферного воздуха, проведенных на границе санитарно-защитной зоны месторождение Восточное Сазтобе за 2025г

	Точки отбора проб

	Наименование загрязняющих веществ

	Фактическая концентрация

	Норма предельно допустимых концентраций (максимально разовых, миллиграмм на кубический метр)
	Наличие превышения предельно допустимых концентрации, кратность

	1
	2
	3
	4
	5

	II квартал - 2025г

	СЗЗ

север
	оксид углерода
	1,25
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,036
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,036
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,12
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,42
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,11
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,07
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0011
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

восток
	оксид углерода
	1,21
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,0042
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,035
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,12
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,42
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,13
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,072
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0015
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

юг
	оксид углерода
	1,23
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,049
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,033
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,11
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,41
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,13
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,06
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0011
	0,008
	не превышает

	СЗЗ

запад
	оксид углерода
	1,16
	5,0
	не превышает

	
	диоксид азота
	0,45
	0,2
	не превышает

	
	оксид азота
	0,036
	0,4
	не превышает

	
	углеводороды С1-С5
	0,12
	50,0
	не превышает

	
	углеводороды С6-С10
	0,44
	30,0
	не превышает

	
	углеводороды С12-С19
	0,15
	1,0
	не превышает

	
	сажа
	0,07
	0,15
	не превышает

	
	сероводород
	0,0012
	0,008
	не превышает


6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМПЛОЩАДКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, КАК ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ


Основной задачей объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области является добыча нефти и газа. В ходе инвентаризации было выявлено 237 стационарных источников в 2027 году, из них: 65 организованные, 172 неорганизованные.


Неорганизованные источники объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области представлены выбросами от сварочных работ, пылением при работе с инертными сыпучими материалами (цемент, песок, щебень, песчано-гравийная смесь), испарением углеводородов из шламонакопителей, и испарением через неплотности аппаратуры, фланцевых соединений, сальниковых уплотнений, в запорно-регулирующей арматуре: 

· сепараторов, в которых происходит отделение газа от жидкой продукции скважин,

· эксплуатационных скважин,

· блока реагентов (БР-2,5),

· отстойников типа ОГ-200, ОБН-3000, ОПФ-3000,
· дренажная емкость.


Организованные источники представлены трубами:

· печей подогрева нефти типа ПТБ-10, в качестве топлива потребляющих природный и попутный нефтяной газ,

· дизельных электростанций (ДЭС),

· котельных 
· резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов (выброс углеводородов происходит через дыхательные клапаны), 

· участок металлообработки, 

· дизельного сварочного агрегата,

· факельных установок.


Источниками выделения пыли неорганической являются склады песка, щебня; взвешенных веществ и абразивной пыли – процесс металлообработки.


От сварочных работ в атмосферу поступают пары сварочного аэрозоля, фтористого водорода, оксиды марганца, фториды и соединения кремния.


При работе дизельных передвижных сварочных агрегатов САГ и ДЭС в атмосферу поступают: оксид углерода, керосин, формальдегид, сажа, бенз(а)пирен, диоксиды азота и серы.

Приоритетным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу организованными и неорганизованными источниками, являются углеводороды.

Основные производственные показатели на 2027г по добыче нефти, попутного нефтяного газа, использования его на собственные нужды по ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области приведены ниже.
Таблица 6‑1-Мощность объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области по основным видам продукции

	Месторождение
	Показатели
	2027г

	Елемес Западный
	Добыча нефти, тыс.т
	24,1

	
	Добыча газа, млн.м3
	5,219

	Сазтобе Восточное нефть
	Добыча нефти, тыс.т
	20,9

	
	Добыча газа, млн.м3
	2,252

	Сазтобе Юго-Восточное
	Добыча нефти, тыс.т
	40,9

	
	Добыча газа, млн.м3
	7,550

	Сазтобе Северо-Восточное
	Добыча нефти, тыс.т
	5,2

	
	Добыча газа, млн.м3
	0,965


6.1. Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы

Основной задачей месторождений является добыча нефти. На месторождениях осуществляется сбор нефти, воды и закачка сточной воды в пласт.

На всех месторождениях предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтя​ной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:
· групповая замерная установка (ГЗУ);
· напорный нефтепровод от ГЗУ до площадки сбора, на площадке ЦППС;
· блок хим.реагентов;
· резервуары для хранения товарной и сырой нефти;
· печи для подогрева нефти;
· емкости для уловленной нефти.
Подача электроэнергии осуществляется с помощью воздушной линии ЛЭП, в качестве аварийного ис​точника электроэнергии используется стационарная дизельная электростанция. Вода для хоз-бытовых нужд привозится автоцистернами согласно договору, со специализированной организацией. Хранение питьевой воды предусматривается в вертикальных стальных резервуарах. На площадках ЦППС предусмотрены стальные горизонтальные резервуары, для хране​ния регулирующего, пожарного и аварийного объемов воды и противопожарная насосная станция. Хоз-бытовые стоки отводятся в септик бытовых сточных вод, по мере накопления сточные воды из септика вывозятся согласно со специализированной организацией. 
На центральном пункте сбора происходит отстой нефти, сбор свободной пластовой воды, нагрев продукции скважин, подготовка отделившейся воды. Нефть после обезвоживания и обессоливания насосами, через узел учета нефти, откачивается в систему АО «Казтрансойл», а пластовая вода закачивается в пласт для поддержания пластового давления (ППД) через нагнетательную скважину и поглощающие скважины.

Технология добычи и сбора нефти, применяемая на месторождениях, заключается в следующем.
Описание технологического процесса месторождения Елемес Западный (Центральный пункт промысловых сооружений)

Площади Елемес Западный и группа месторождений Сазтобе (Юго-Восточный, Северо-Восточный, Восточный), на которых производятся работы по добыче углеводородов, имеют взаимосвязанную инфраструктуру.

Основная подготовка нефти производится на площади Елемес Западный, где обустроен комплекс по сбору и подготовки нефти. Мощности ЦППН позволяют наряду с собственным сырьем, производить подготовку нефти сторонних организаций.

Предварительный сбор нефти и сепарация газа группы месторождений Сазтобе производится на сооружениях по сбору углеводородного сырья в районе скважины Сев-Вост.Сазтобе-2. Здесь имеются емкости, объемом 100 м3, газосепараторы, насосы перекачки и другое сопутствующее оборудование. С этой площадки нефть транспортируется по нефтепроводу, диаметром 159 мм, на ЦППН Елемес Западный. Протяженность трубопровода – 26,6 км.

Выделенный газ компрессорами транспортируется по газопроводу «УПН Сазтобе – ГСП Толкын», рабочее давление которого 9,5 МПа. В этот же газопровод врезана линия газа, который собирается на площадке в районе скважины Восточное Сазтобе 3. Здесь установлен манифольд, через который газ, поступающий со скважин, идет на сепараторы (НГС).  Сепараторы центробежного принципа действия. НГС имеет регулятор давления «до себя», позволяющий регламентировать поток газа поступающего в газопровод «УПН Сазтобе – ГСП Толкын». 

Газосепараторы высокого давления смонтированы в районе скважины Восточный Сазтобе-5. Газ, прошедший сепарацию, поступает через манифольд в газопровод «УПН Сазтобе – ГСП Толкын»

Газопровод «УПН Сазтобе – ГСП Толкын» врезается в газоконденсатопровод «ГСП Толкын – УКПГ Боранколь». Место врезки оборудовано площадкой КСИРГ (Комплексная система измерения расхода газа).

На месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» согласно РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды», применяются лучевая герметизированная напорная система сбора продукции скважин.

С учетом условий разработки месторождения, прогнозируемой динамики добычи нефти и газа, способа эксплуатации и устьевых давлений добывающих скважин, состава и свойств нефти и газа, а также охраны окружающей среды принимаются следующие требования к системе сбора и подготовки продукции скважин:

· полная герметизация системы сбора и транспорта нефти и газа;

· обеспечение рациональной системы сбора скважинной продукции и предварительного сброса воды;

· максимальное сокращение капитальных затрат и эксплуатационных расходов;

· автоматизация и телемеханизация основных технологических процессов;

· охрана природы и недр, исключающая загрязнение окружающей среды;

· оптимизация всех звеньев промыслового сбора и транспорта нефти и газа.

Система сбора подготовки и утилизации газа на месторождении Елемес Западный
Центральный пункт промысловых сооружений (ЦППС) месторождения Елемес Западный предназначен для подготовки сырья, добываемого на месторождениях Сазтобе и доведения до товарной кондиции для подачи в магистральную нефтепроводную систему.

Газожидкостная смесь от скважин Елемес Западный также поступает на ЦППС по нефтесборному коллектору напрямую.

На входе в цех установлена автоматизированная замерная установка «СпутникАМ-40», обеспечивающая поочередный индивидуальный замер дебита каждой скважины. Продукция остальных скважин объединяется и общим потоком направляется на площадку нефтегазового двухфазного сепаратора НГС-1 (V = 12,5 м3) на первую ступень сепарации, где дегазация нефти происходит при давлении до 0,38 МПа. Давление в сепараторе поддерживается регулирующими клапанами. В поток нефти на входе в НГС-1 подается 50 г/т деэмульгатор (Диссолван 4411) с помощью автоматизированной установки химических реагентов БР-10.

Выделившийся газ после сепаратора НГС-1 поступает в вертикальный газосепаратор (ГС) с пропускной способностью 0,3 млн.м3/сут, далее, по газопроводу Ø100мм в газовый сепаратор-каплеотделитель РСКУ производительностью 200000 м3/сут. После чего используется на собственные нужды в качестве топливного газа в печах подогрева ПТБ-10-1/2, в котельной "ТЕРМАКС", в газогенератор для выработки электроэнергии, оставшийся газ подается на газопровод Ø159х6мм, общей протяженностью 26км «З.Елемес – С.В.Сазтобе». В апреле 2016г. осуществлен ввод в эксплуатацию газопровода «З.Елемес – С.В.Сазтобе» и компрессорной станции на ЦППС З.Елемес. Газ месторождения З.Елемес поступив на УПН Сазтобе, в дальнейшем, подается на ГСП Толкын для подготовки. После подготовки газ отправляется в газопровод «ГСП Толкын – УКПГ Боранколь».

Выделившийся конденсат отводится в подземную емкость ЕП-16. Нефтяная эмульсия из нефтегазосепаратора НГС-1 направляется на отстойник блочный ОБН-1, используемый в качестве сепаратора второй ступени, где выделяется остаточный газ и сбрасывается на свечу. После ОБН-1 дегазированная нефть насосами ЦНС-38-44 производительностью 38 м3/ч подается в резервуар сырой нефти РВС-1 (V = 1000 м3). В настоящее время давление в ОБН-1 позволяет подавать нефть в РВС-1 напрямую по байпасной линии, минуя насосы.

Отсепарированная нефть с месторождения Сазтобе отстаивается в ОБН-2 производительностью 4500 т/сут и, объединившись с нефтью месторождения Елемес Западный, поступает в резервуар сырой нефти РВС-1. В резервуаре РВС-1 на отметке 10 м от дна имеется переливная труба, по которой отстоявшаяся нефть перетоком направляется в резервуар РВС-2 (V = 2000 м3).

После наполнения резервуара до уровня 9м нефть откачивается насосами ЦНС-180-85 производительностью 180 м3/ч (давление на всасе 0.5 МПа) в печи подогрева ПТБ-10-1/2. Далее, нефть с температурой 60°С поступает в электродегидратор ЭГ-160, где происходит более глубокое отделение попутно добываемой воды.

Выделившаяся попутно добываемая вода из ОБН-2 и электродегидратора ЭГ-160 направляется в отстойник с патронным фильтром ОПФ, далее в резервуар попутно добываемой воды РВС-4 (V = 1000 м3). Откачка подготовленной попутно добываемой воды в нагнетательные скважины производится насосами НБ-125 производительностью 125 м3/ч.

Обезвоженная в ЭГ-160 нефть с температурой 50°С поступает в товарный резервуар РВС-3 (V = 2000 м3). Откачка товарной нефти из резервуара РВС-3 производится в пункт сдачи нефти (ПСН) ст. Опорный насосами ЦНС-105-98 производительностью 105 м3/ч через узел контроля качества нефти. Предусмотрена также возможность откачки товарной нефти из РВС-3 насосами НБ-125.

Уловленная в резервуаре РВС-3 нефть сбрасывается в подземную емкость ЕП-40, откуда подается в РВС-1.

Среднесуточная добыча жидкости месторождения Елемес Западный составляет 290 м3/сут, при которой существующая система сбора продукции скважин, подготовки и транспортировки сырья до пункта сдачи работает в заданных режимах, обеспечивая стабильность производственного цикла.

Принципиальная технологическая схема ЦППС месторождения Западный Елемес представлена в приложении 1. 

Система сбора подготовки и утилизации газа на месторождениях С.В.Сазтобе, Ю.В.Сазтобе, В.Сазтобе

Газожидкостная смесь со всех скважин месторождений Сазтобе Юго-Восточное и Сазтобе Северо-Восточное по выкидным линиям ( 100мм поступает на  автоматизированную групповую замерную установку (АГЗУ) типа «Спутник» АМ40-8-400П, где производится поочередной замер дебита скважин. Далее газожидкостная смесь по трубопроводу (250 мм поступает на вход нефтегазосепаратора НГС-1-1,6-1600-16ГС (НГС), где при давлении 0,36 МПа, газ отделяется от жидкости. Выделившийся газ поступает на газосепаратор типа ГС-1-2,5-600 с пропускной способностью 250 тыс.м3/сут. После чего малая часть газа поступает к потребителям – газомоторному генератору для выработки электроэнергии, газовому приводу Компрессорной станции. Замер газа осуществляется раздельно как для потребителя, так и на факел. На месторождении Сазтобе, кроме целей потребления газа для собственных нужд месторождений, осуществляется транспортировка газа в газопровод «ГСП Толкын – УКПГ Боранколь». Для данных целей построена компрессорная станция на УПН Сазтобе. Попутный газ с месторождений С.В.Сазтобе, Ю.В.Сазтобе, В.Сазтобе перед подачей в газопровод «ГСП Толкын – УКПГ Боранколь» проходит предварительную подготовку в ГСП Толкын. 

Для разрушения нефтяных эмульсий и доведения нефти до товарного качества на входе в НГС, с помощью автоматизированной установки химических реагентов БР-10, подается деэмульгатор «Диссолван – 4411» с расходом 50 г/т.

Уровень жидкости в НГС регулируется автоматически системой «Сапфир - УЭРВ». Давление в НГС поддерживается рычажным регулятором давления РД-150-16.

В свою очередь, жидкость из НГС поступает в концевой сепаратор объемом 50 м3, где давление понижено до атмосферного, после чего жидкость сливается самотёком в горизонтальные резервуары (V-100м3). В концевом сепараторе уровень жидкости регулируется поплавком и клапаном.

Нефтяная эмульсия из горизонтальных резервуаров по трубопроводу Ø150мм поступает на приём насосов внешней перекачки НБ-50 и центробежных насосов, и по трубопроводу ( 159мм поступает в ЦППС месторождения Елемес Западный. Здесь нефтяная эмульсия проходит предварительную индивидуальную подготовку, с последующим смешением с нефтяными эмульсиями месторождения Елемес Западный для доведения общего потока до товарного качества и транспортировки в товарный парк Елемес - Опорная.

Добытая на месторождениях попутная пластовая вода направляется на ЦППС Елемес Западный, откуда после подготовки закачивается для поддержания пластового давления в нагнетательную скважину №77 месторождения Елемес Западный.

Технологический процесс приёма нефти на ПСН Опорная 
Перед началом приема нефти оператор проверяет положение задвижек на узле приема шаров.

Задвижка Ру25 Ду250 на нефтепроводе Н должна быть открытой, остальные задвижки на узле закрыты. Из ЦППС «Елемес» по трубопроводу Ø273 мм товарная нефть поступает на ПСН в один и РВС со скоростью 50÷100м3/час. Для устранения избыточного давления в процессе наполнения, каждый резервуар оборудован дыхательными клапанами типа КПГ-150 (2 шт.) и НКДМ – 150 (2 шт.) с пропускной способностью 500м3 воздух каждый. Для удаления скопления газа РВС оборудованы газоуравнительной системой Ø150 мм, по трубопроводу который газ из резервуаров поступает на вытяжную свечу.
Газоотвод из каждого резервуара оборудован двумя параллельно встроенными пламя преградителями типа ПП-150.

Оператор товарного парка периодически контролирует уровень нефти в РВС путем замера мерной лентой через замерной люк ЛЗ-150. Согласно Правил технический эксплуатации, базовая высота РВС считается от днища до верхнего среза замерного люка. Данные высоты отражены в паспорте, гравировочной таблице и написаны у люка на РВС. Предельное наполнение РВС при температуре +20 С составляет 11 м. Предельное наполнение также контролируется прибором сигнализатора уровня, установленным на уровне 11м и выдающим световой сигнал в операторную. Дополнительно высота столба нефти в РВС визуально контролируется манометром, уставленном на приемном трубопроводе. 

По достижении нефти отметки 80 см, сигнализатор уровня выдает на пульт операторной световое и звуковое оповещение предельного нижнего уровня нефти в РВС, одновременно оператор ручным замером контролирует предел нижнего уровня. 

После прохождения сигнала, оператор закрывает нагнетательную задвижку, после чего машинист выключает электродвигатель насоса. Закрывается раздаточная задвижка на РВС. Оператор ПСН совместно с оператором «Транспортировщика» ручным замером рулеткой ЛС-20 определяют остаток нефти в РВС. По градуировочной таблице, сопоставляя данные начального и конечного уровней нефти в резервуаре, определяется объем откаченной нефти (в м3). На сданную нефть составляется двухсторонний установленной формы акт.
В акт заносятся следующие данные: номера доверенностей и фамилии представителей «Транспортировщика» и «КТМ», имеющих право приема и сдачи нефти; дата сдачи; начальный уровень нефти в РВС; конечный уровень нефти в РВС; объем сданной нефти (в м3 и тоннах); плотность нефти; объемное содержание соли NaCl (в мг/л); процентное содержание NaCl; процентное воды в составе нефти; процентное содержание балласта; процентное содержание твердой фазы; группа нефти; подписи сдающего и принимающего. Два экземпляра акта передаются «Транспортировщику», один – «КазахТуркМунай».
6.2. Характеристика источников выбросов

Источником загрязнения атмосферы (или источником выброса загрязняющих веществ в атмосферу) является объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Выбросы, поступающие в атмосферный воздух от источника выделения загрязняющих веществ через специально сооруженные устройства, классифицируются как организованные, и им присваиваются четырехразрядные номера, начиная с цифры 0001.

Неорганизованными являются выбросы загрязняющих веществ без применения специально сооруженных устройств. Их обозначение начинается с цифры 6001. Источниками выделения вредных веществ являются технологическое оборудование или технологические процессы, от которых в ходе производственного цикла происходят образование вредных веществ.

6.3. Стационарные источники выбросов

Стационарные источники выбросов в свою очередь делятся на организованные и неорганизованные.

На месторождениях имеются как организованные, так и неорганизованные источники.

К организованным источникам выбросов относятся: 

· дымовые трубы котлов – Котлы, бытовые печи, работают на попутном нефтяном и природном очищенном газе; 

· дымовые трубы печей подогрева нефти – Печи работают на попутном нефтяном газе;
· дыхательные клапаны резервуаров для нефти; 

· выхлопные трубы дизельных электростанций (ДЭС выхлопные трубы сварочных агрегатов (САГ); 
· вентиляционная труба от хим.лаборатории;
· дыхательные клапаны резервуаров хранения нефтепродуктов и топливораздаточные пистолеты колонок для отпуска нефтепродуктов на АЗС.
К неорганизованным источникам выбросов относятся неплотности соединений, запорно-регулирующая арматура на следующем технологическом оборудовании:

· скважины;

· замерные установки;

· отстойники;

· насосы;

· буферные емкости;

· емкости для нефти;

· емкости сепарационные;

· дренажные емкости на ГУ и скважинах;

· нефтесепараторы;

· газосепараторы;

· установки блочные сепарационные;

· установка дозирования химреагентов;

· узлы учета и т.д.

Кроме основного технологического оборудования на территориях месторождений находится вспомогательное оборудование. К неорганизованным источникам относятся сварочные посты, предназначены для выполнения ремонтных работ – источники выброса ЗВ в атмосферу. Передвижные сварочные агрегаты (САГ), используются в качестве автономного источника питания сварочного поста. Агрегаты работают на дизельном топливе. 


В процессе добычи нефти все технологические процессы сопровождаются выделением углеводородов. 

Расчет выбросов от выявленных в результате инвентаризации источников выбросов приводится в приложении и в таблице 6.2.

Таблица 6‑2- Перечень стационарных источников на объектах ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027 гг.
	№
	№ Hомер

ист.выброса
	Наименование источника

	Месторождения Западный Елемес

	Организованные источники

	1. 
	0010
	Печь подогрева ПТБ-10 (Пункт переработки нефти  ППН)

	2. 
	0013
	Электроснабжение (ДЭС-483кВт) в резерве 

	3. 
	0015
	Котел Термакс

	4. 
	0016
	Котел Термакс

	5. 
	0017
	Резервуар

	6. 
	0018
	Резервуар

	7. 
	0019
	Резервуар

	8. 
	0020
	Резервуар

	9. 
	0030
	Механическая мастерская

	10. 
	0032
	Факел

	
	0033
	Факел (бездействует)

	11. 
	0035
	Сварочный пост

	12. 
	0039
	Печь АДПП (Урал 5557-01)

	13. 
	0041
	Дизельная электростаниция (ДЭС) вышки КРС демонтаж

	14. 
	0044
	Дизельгенератор передвижного электросварочного поста

	15. 
	0045
	ДЭС при КРС в резерве

	16. 
	0048
	Закрытая автостоянка

	17. 
	0052
	ДЭС САТ-3306

	18. 
	0053
	Газогенератор САТ G3516

	19. 
	0055
	ДЭС МТУ-700

	20. 
	0056
	ДЭС Volvo penta    – GVP 412

	21. 
	0057
	ДЭС Perkins-120

	22. 
	0059
	Газогенератор САТ-G3516 резерв

	23. 
	0063
	Емкость для диз толплива 2т

	24. 
	0064
	Емкость для диз толплива 3т

	25. 
	0065
	Емкость для диз толплива 10т

	26. 
	0066
	Резервуар - 5м3 (бензин)

	27. 
	0067
	Резервуар - 5м3

	28. 
	0070
	Теплопушка Kroll GK40 

	         28
	0071
	ДЭС (Kipor)

	29
	0072
	Газогенератор САТ G3512 резерв

	30
	0073
	Газогенератор САТ G3512 резерв

	31.
	0074


	Дизельная электростаниция (ДЭС)  в резерве

	Неорганизованные источники

	1. 
	6001
	Нефтегазосепаратор (НГС) V=  12,5м3 НГС-1--600

	2. 
	6002
	Газосепаратор (ГС) V=  0,27м3

	3. 
	6150
	Газосепаратор (ГС) резерв

	4. 
	6151
	ППУ резерв

	5. 
	6003
	Газосепаратор РСКУ

	6. 
	6005
	Насос ЦНС-180 (№1)

	7. 
	6006
	Насос ЦНС-180 (№2)

	8. 
	6009
	Насос НБ-125 (№1)

	9. 
	6010
	Насос НБ-125 (№2)

	10. 
	6108
	Насос ЦНСМа-38-66(№1)

	11. 
	6012
	Резервуары ОБН -200 №1

	12. 
	6013
	Резервуары ОБН -200 №2

	13. 
	6014
	Дренажная емкость (№1)

	14. 
	6015
	Дренажная емкость (№2)

	15. 
	6016
	Дренажная емкость (№3)

	16. 
	6017
	Дренажная емкость (№4)

	17. 
	6018
	БР  - 10/У1 (№1)

	18. 
	6019
	БР  - 10/У1 (№2)

	19. 
	6020
	Автостоянка

	20. 
	6021
	Резервуар дизтоплива 50м3

	21. 
	6022
	Скважина (№3) бездействует

	22. 
	6023
	Скважина (№79)

	23. 
	6024
	Скважина (№52)     

	24. 
	6025
	Скважина (№111)

	25. 
	6026
	Скважина (№95)

	26. 
	6027
	Скважина (№98)  

	27. 
	6028
	Скважина (№83)  

	28. 
	6029
	Скважина (№110) бездействует

	29. 
	6031
	Скважина (№116)

	30. 
	6032
	Скважина (№119)

	31. 
	6033
	Скважина (№94)   

	32. 
	6050
	Скважина (№118) переведен в наблюдательную (бездействует) 

	33. 
	6035
	Узел учета нефти

	34. 
	6036
	Нефтеналивная эстакада

	35. 
	6039
	Шкаф вытяжной химический

	36. 
	6040
	Узел пуска и приема скребка

	37. 
	6041
	Узел пуска и приема скребка

	38. 
	 6042
	АЗС

	39. 
	6054
	Нефтепровод УСНГ Сазтобе -  ЦППС Елемес

	40. 
	6055
	Нефтепровод  ЦППС – ПСН Опорный

	41. 
	6056
	Пост лакокрасочных работ (покраска производиться пулевизатором)

	42. 
	6057
	Резервуары дизтоплива при КРС

	43. 
	6059
	Технологические емкости при КРС

	44. 
	6060
	Приготовление  цементного раствора при КРС

	45. 
	6112
	Газопровод Елемес-Сазтобе

	46. 
	6113
	Компрессор МКС

	47. 
	6114
	Компрессор МКС

	48. 
	6115
	Дренажная емкость

	49. 
	6116
	Дренажная емкость

	50. 
	6117
	Дренажная емкость

	51. 
	6118
	Дренажная емкость

	52. 
	6119
	Дренажная емкость

	53. 
	6120
	Дренажная емкость

	54. 
	6121
	Дренажная емкость

	55. 
	6122
	Дренажная емкость

	56. 
	6123
	Дренажная емкость

	57. 
	6124
	Выкидная линия

	58. 
	6125
	Выкидная линия

	59. 
	6126
	Выкидная линия

	60. 
	6127
	Выкидная линия

	61. 
	6128
	Выкидная линия

	62. 
	6129
	Выкидная линия

	63. 
	6130
	АГЗУ

	64. 
	6131
	ОПФ -3000 

	65. 
	6132
	Блок гребенки

	66. 
	6133
	Технологическая емкость 50м3

	67. 
	6134
	Технологическая емкость 50м3

	68. 
	6135
	Технологическая емкость 50м3

	69. 
	6136
	Технологическая емкость 50м3

	70. 
	6137
	Технологическая емкость 50м3

	71. 
	6138
	Технологическая емкость 50м3

	72. 
	6142
	Насос Х80-50-250

	73. 
	6143
	Блок ввода реагентов БДР

	74. 
	6144
	Насос Х80-50-250

	75. 
	6145
	Насос Х80-50-250

	76
	6147
	Насос Х80-50-250

	77
	6148
	Насос Х80-50-250

	Выявлено 31 организованных источников (2026г)

	Выявлено 77 неорганизованных источников (2026г)

	

	УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе)

	Организованные источники

	1. 
	0001
	РГС 100 м3

	2. 
	0002
	РГС 100 м3

	3. 
	0003
	РГС 100 м3

	4. 
	0004
	РГС 100 м3

	5. 
	0005
	РГС 100 м3

	6. 
	0006
	РГС 100 м3

	7. 
	0007
	РГС 100 м3

	8. 
	0008
	РГС 100 м3

	9. 
	0009
	РГС 100 м3

	10. 
	0010
	РГС 100 м3

	11. 
	0013
	ДЭС Перкинс 200кВт

	12. 
	0016
	Факел (бездействие)

	13. 
	0017
	Факел

	14. 
	0034
	Газокомпрессор Аякс №1

	15. 
	0035
	Газокомпрессор Аякс№2

	16. 
	0052
	ДЭС при КРС

	17. 
	0054
	ДЭС GPV 226 (бездействие)

	18. 
	0055
	ДЭС CAT -3306

	19. 
	0058
	ДЭС CAT - 3412

	20. 
	0059
	Газокомпрессор Аякс№3

	21. 
	0060 
	Печь ПГ-30

	22. 
	0061
	Газогенератор САТ G3516

	23. 
	0062
	Газогенератор САТ G3516

	24. 
	0063
	Газогенератор JENBAHER резерв

	Нерганизованные источники

	1. 
	6002
	НГС

	2. 
	6003
	ГС

	3. 
	6004
	Дренажная емкость 50 м3

	4. 
	6005
	Дренажная емкость 50 м3

	5. 
	6006
	Дренажная емкость 28 м3

	6. 
	6007
	Дренажная емкость 28 м3

	7. 
	6008
	Дренажная емкость 0,5 м3

	8. 
	6009
	Дренажная емкость 5 м3

	9. 
	6010
	Насос внутренней перекачки НБ-80

	10. 
	6012
	Насос внутренней перекачки ЦНС 38-220

	11. 
	6013
	Насос внутренней перекачки ЦНС 38-220

	12. 
	6014
	Насос дренажа

	13. 
	6015
	Насос дренажа

	14. 
	6016
	Насосы внешней перекачки ЦНС 38-44

	15. 
	6018
	БР-10/У1 №1

	16. 
	6021
	Буферная емкость 50 м3

	17. 
	6022
	нефтеналивная эстакада

	18. 
	6023
	емкость c дизтопливом 50 м3

	19. 
	6024
	Узел запуска шаров

	20. 
	6025
	Эксплуатационная скважина №44

	21. 
	6026
	Эксплуатационная скважина №45

	22. 
	6027
	Эксплуатационная скважина №46

	23. 
	6028
	Эксплуатационная скважина №48

	24. 
	6029
	Блок задвижек входной

	25. 
	6030
	Блок задвижек выходной

	26. 
	6031
	Дренажная  емкость 12,5 м3

	27. 
	6032
	Конденсатосборник

	28. 
	6034
	Насос сепаратора ЦН-80

	29. 
	6035
	Факельный сепаратор

	30. 
	6036
	Газорегуляторный пункт

	31. 
	6037
	Блок  задвижек

	32. 
	6038
	Запорно регулировающий блок

	33. 
	6039
	газопровод КС СВ Сазтобе-СЗУ-2

	34. 
	6040
	газопровод СЗУ-2-ГСП Толкын

	35. 
	6041
	Манифольд

	36. 
	6042
	выкидная линия

	37. 
	6043
	Блок манифольдов

	38. 
	6052
	Технологические емкости (при капремонте )

	39. 
	6057
	Эксплуатационная скважина СВ-39

	40. 
	6058
	Эксплуатационная скважина бездействует

	41. 
	6060
	подготовка цементирующего раствора

	42. 
	6061
	Газосепаратор

	43. 
	6062
	АГЗУ 

	44. 
	6064
	НГС

	45. 
	6065
	Блок подачи метанола  

	46. 
	6066
	Блок Реагента БР 10/100 У1

	47. 
	6067
	Эксплуатационная скважина (СВ-2)

	48. 
	6068
	Эксплуатационная скважина 49

	49. 
	6069
	Эксплуатационная скважина 51

	Выявлено 24 организованных источников (2026гг)

	Выявлено 49 неорганизованных источников (2026г)

	

	Месторождение Сазтобе Восточное

	Организованные источники

	1. 
	0033
	ДЭС при кап. ремонте скважин 

	Месторождение Сазтобе Восточное (СЗУ – 1)

	2. 
	0041
	Факельная установка СЗУ -1 бездействует

	Месторождение Сазтобе Восточное (СЗУ – 2)

	3. 
	0040
	ДЭС (Kipor) 

	4. 
	0042
	Факельная установка СЗУ-2 бездействует

	Неорганизованные источники

	1. 
	6001
	Эксплуатационные скважины Тыныштык №1 

	2. 
	6002
	Эксплуатационные скважины В.С.-1А

	3. 
	6003
	Эксплуатационные скважины В.С.-3

	4. 
	6004
	Эксплуатационные скважины В.С.-5

	5. 
	6005
	Эксплуатационные скважины ВСаз (Ныс.)-43

	6. 
	6006
	Эксплуатационные скважины В.С.-2 

	7. 
	6013
	Манифольд (Сазтобе 5)

	8. 
	6019
	Манифольд

	9. 
	6020
	Нефтепровод скв. В.Сазтобе №3-УСН Сазтобе

	10. 
	6037
	Площадка КРС  

	11. 
	6101
	Технологические емкости скважин

	12. 
	6102
	Технологические емкости скважин

	13. 
	6111
	ЗРА площадки фильтра – сепаратора

	14. 
	6112
	Приготовление цементирующего раствора

	15. 
	6119
	Эксплуатационная скважина ОС -1

	16. 
	6120
	Эксплуатационная скважина ВС -105 

	16
	6121
	Эксплуатационная скважина  ВС -102

	18
	6152
	Эксплуатационная скважина  ГС-1 

	Месторождение Сазтобе Восточное (СЗУ – 1)

	18
	6009
	Блок манифольда и гребенка

	19
	6010
	Вихревой газожидкостный сепаратор

	20
	6104
	Вихревой газожидкостный сепаратор

	21
	6115
	дренажная емкость ЕП-1,5

	Месторождение Сазтобе Восточное (СЗУ – 2)

	22
	6014
	Вихревой газожидкостный сепаратор

	23
	6015
	Вихревой газожидкостный сепаратор

	24
	6016
	АГЗУ ОЗНО Массомер

	25
	6029
	дренажная емкость ЕП-8

	26
	6116
	БР-10/У1

	27
	6117
	Манифольд

	Месторождение Сазтобе Восточное (Толқын)

	28
	6027
	Нефтегазосеператор СЦВ-800

	29
	6103
	Технологические емкости конденсата

	30
	6106
	Подземная емкость 12 м3 демонтирован

	31
	6150
	Дренажная емкость 12,5м3 для конденсата подземная

	32
	6151
	Дренажная емкость 28 м3 для конденсата наземная

	Выявлено 4 организованных источников (2026г)

	Выявлено 32 неорганизованных источников (2026г)

	

	ПСН Опорный

	Организованные источники

	1. 
	0002
	Резервуар для нефти 2000м3

	2. 
	0003
	Резервуар для нефти 2000м3

	3. 
	0004
	Резервуар для нефти 2000м3

	4. 
	0005
	Блок нагрева нефти ПТЭ-10Э

	5. 
	0006
	Обслуживание газогенератора АГП-150

	6. 
	0007
	Свеча сброса Газа

	7. 
	
	

	Неорганизованные источники

	1. 
	6001
	Емкость для приема нефти ЕП - 8

	2. 
	6002
	Емкость для приема нефти ЕП - 8

	3. 
	6003
	насосы перекачки нефти

	4. 
	6004
	насосы перекачки нефти

	5. 
	6005
	насосы перекачки нефти

	6. 
	6006
	СИКН

	7. 
	6007
	Емкость ЕП-40

	8. 
	6008
	Емкость ЕП-40

	9. 
	6009
	Конденсатосборник ЕП-16

	10. 
	6010
	Емкость для нефтешлама

	11. 
	6152
	Емкость для нефтешлама

	12. 
	6011
	Химическая лаборатория

	13. 
	6013
	узел приема шаров Елемес-Опорный

	14. 
	6014
	Узел учета газа (неплотности оборудование)

	Выявлено 6 организованных источников (2026гг)

	Выявлено 14 неорганизованных источников (2026гг)



Примечание: В ходе инвентаризации были выявлены в количестве действующих стационарных источников – 240 источников в 2026 году, из них: 65 организованные, 172 неорганизованные.

6.4 Характеристика залповых выбросов 

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присущи многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

В целом ряде случаев фиксируемые при этом уровни загрязнения воздуха отдельными примесями превышают действующие критерии качества атмосферного воздуха. В этих случаях требуемое качество атмосферного воздуха может быть обеспечено за счет уменьшения количества отходящих веществ во время залповых выбросов от отдельных источников данного предприятия и мероприятий организационного характера, проводимых в масштабе предприятия. Например, изменение графика работы таким образом, чтобы технологические операции с большими выбросами выполнялись в разное время. В частности, для снижения концентрации загрязняющих веществ до ПДК, при возможности организованного управления стадиями технологического процесса (режима работы оборудования), может назначаться специальное время, когда все или большинство из нормально функционирующих источников выбросов (машин и оборудования) данного предприятия имеют перерыв в работе (с момента окончания одного рабочего дня до начала другого) и в течение которого допускаются залповые выбросы. Проведение залповых выбросов в специально выделенное для этого время иногда позволяет обеспечить непревышение критериев качества атмосферного воздуха. В этом случае установление нормативов ПДВ для таких залповых источников выбросов и всех других источников производится обычным образом, на основании расчетов загрязнения атмосферного воздуха для предприятия в целом на основе многовариантных расчетов.
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период эксплуатации объекта может быть нарушение технологического процессов, технические ошибки персонала, отключение систем водоснабжения, энергоснабжения, нарушение противопожарных правил и правил по технике безопасности, природно-климатические факторы и т.п. 

С целью предотвращения аварийной ситуации на месторождениях предусмотрен планово-предупредительный ремонт и другие работы по нормальной эксплуатации технологического оборудования(освидетельствование аппаратов, сосудов, работающих под давлением; осмотр диафрагмы; проверка работы редуктора, опорожнение пылеуловителей, замерных линий, линий редуцирования, участков газопроводов, импульсных линий, линий подводящих газопроводов), данные виды работ сопровождаются   залповыми выбросами газа в атмосферу, которые являются регламентными выбросами в атмосферу .

Аварийные выбросы на территории месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области в основном связаны с нарушением технологического режима, значительной изношенностью оборудования и коррозионными процессами. По отчетным данным предприятия за 2025 год на территории месторождении аварийных разливов и ситуаций не наблюдалось, так как ведется контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. Для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

· соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

· регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;

· обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

· для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

6.5. Перспектива развития предприятия

В рамках программы утилизации газа на УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе) осуществляется сбор попутного нефтяного газа, добываемого с месторождений Юго-Восточное Сазтобе и Северо-Восточное Сазтобе, Восточное Сазтобе. Газ с помощью компрессора вначале по трубопроводу «УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе) – Восточное Сазтобе» (диаметр 159х8 мм и протяженность 12км), затем по трубопроводу «Восточное Сазтобе – Толкын» (диаметр 219х10 мм и протяженность 6км.) передается в пункт сбора газа ТОО «МНК «КазМунайТениз» с давлением не менее 9 МПа. 
В рамках расширения системы утилизации попутного газа на месторождении Восточное Сазтобе введены в эксплуатацию СЗУ-1 и СЗУ-2.

Сепарация нефтяной жидкости скважин Восточное Сазтобе-3 и Восточное Сазтобе-1/А будет производиться через нефтегазовые сепараторы (НГС) высокого давления. Далее отделенный газ из НГС будет транспортироваться по газопроводу «Северо-Восточное Сазтобе - Восточное Сазтобе-5» (диаметр 159х8мм и протяженность 12км) и газопроводу «Восточное Сазтобе-5 - Толкын» (диаметр 219х10мм и протяженностью 6км). 

В течении 2024-2026 гг. изменений по технологии утилизации сырого газа на месторождении Елемес и месторождениях блока Сазтобе не ожидается, по-прежнему, основной объем сырого газа с целью утилизации будет подготовлен на объектах ТОО МНК «КазМунайТениз» и передаваться для реализации на магистральный газопровод АО «НК «QazaqGas».

6.6. Передвижные источники выбросов

Выброс i-того загрязняющего вещества (г/с) движущимся автотранспортным потоком на автомагистрали (или ее участке) с фиксированной протяженностью L (км) определяется по формуле:
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где:
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-пробеговый выброс i-гo вредного вещества автомобилями K-й группы для городских условий эксплуатации, г/км (по табл. 1.);

K-
количество групп автомобилей;
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фактическая наибольшая интенсивность движения, т.е. количество автомобилей каждой из К групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка автомагистрали за единицу времени в обоих направлениях по всем полосам движения, шт/час;
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поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного потока (V,км/ч) на выбранной автомагистрали (или ее участке), (по табл.2);  

1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек»;
L - протяженность автомагистрали (или ее участка), км;

L0 - протяженность очереди автомобилей перед запрещающим сигналом светофора и длина соответствующей зоны перекрестка (для перекрестков, на которых проводились дополнительные обследования), км.

Таблица 6‑3- Автотранспорты по объектам ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области
	Наименование группы автомобилей
	Кол-во автотранс-порта, шт.
	Годовой пробег, км/год

	Легковые бензиновые
	2
	31 500

	Легковые дизельные
	-
	-

	Автобусы бензиновые
	-
	-

	Автобусы дизельные
	1
	8640

	Грузовые бензиновые с грузоподъемностью до 3 т (в т.ч. работающие на бензиновом ДВС) и микроавтобусы
	-
	-

	Грузовые бензиновые с грузоподъемностью более 3 т (в т.ч. работающие на бензиновом ДВС)
	-
	-

	Грузовые дизельные
	6
	64200

	Грузовые газобаллонные, работающие на сжатом природном газе
	-
	-

	Всего:
	9
	


Таблица 6‑4– Нормативные выбросы вредных веществ в атмосферу от автотранспорта 
[image: image8.emf]Наименование Коли- Общий Поправочный Всего,

группы чество, пробег, коэфф.учиты- NОx (в сажа SO

2

Фор- соеди- бенз/а/- т/год

автомобилей шт. млн.км. вающий перес- маль- нения пирен

ср.скорость чете дегид свинца

транспорта на NО

2

)

Легковые бензиновые 2 0,0315 0,3 19 1,8 2,1 - 0,065 0,006 0,019 0,00

расчеты, т/г 0,17955 0,01701 0,019845 0,000614 0,0000567 0,00018 0,00000002 0,217256

Автобусы бензиновые 1 0,00864 0,3 97,6 5,3 13,4 - 0,32 0,03 0,041 0,0000064

расчеты, т/г 0,252979 0,013738 0,034733 0,000829 0,000078 0,000106 0,00000002 0,302463

Автобусы дизельные  0 0,75 8,8 8 6,5 0,3 1,45 0,31 - 0,0000067

расчеты, т/г 0 0 0 0 0 0 0,00000000 0

Грузовые и спец с дизельным ДВС 6 0,0642 0,75 8,5 7,7 6 0,3 1,25 0,21 - 0,0000065

расчеты, т/г 0,409275 0,370755 0,2889 0,014445 0,060188 0,0101115 0,00000031 1,153674

Грузовые с бензин ДВС до 3-х тонн 0 0,3 69,4 2,9 11,5 - 0,2 0,02 0,026 0,0000063

расчеты, т/г 0 0 0 0 0 0 0,000000000 0

ИТОГО: 0,841804 0,401503 0,343478 0,014445 0,061631 0,010246 0,000286 0,00000035 1,673393

Выброс, г/км

CO CH


6.7. Обоснование полноты и достоверности исходных данных (г/с, т/г) принятых для расчета ПДВ

В результате обследования, проведенного на площадках, определен количественный и качественный состав источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Количество выделяющихся вредных веществ рассчитывалось, по утвержденным методикам МООС РК, представленным в:

- «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39.142-00;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004;

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», РНД 211.2.02.03-2004, Астана-2004г.;

- «Методика определения выбросов автотранспорта для сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», РНД 211.2.02.11-2004, Астана-2004г.; 

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров», РНД 211.2.02.09-2004, Астана-2005г.; 

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы-1996г.;

- Справочник «Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределения в воздухе».

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение 13 к Приказу МООС №100-п от 18 апреля 2008 года;

- Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Утверждена Приказом Министра ООС №23П от 31.01.2007г.

6.8. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

На объектах ТОО «Казахтуркмунай» пылегазоочистные оборудования отсутствуют, приведено в таблице 6.5.
Таблица 6‑5 - Показатели работы газоочистных и пылеулавливающих установок

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент обеспе-
	Капитальные
	Затраты

	источника
	Пылегазоулав-
	
	загрязняющего
	ченности  K(1) %
	вложения,
	на

	выделения
	ливающего
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	
	млн.
	газочистку,

	
	оборудования
	
	кий
	котор. проис-
	норматив-
	фактичес-
	тенге
	млн.

	
	
	
	
	ходит очистка
	ный
	кий
	
	тенге/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПГОУ на предприятии отсутствуют

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.9. Проведение расчетов и определение предложений НДВ

6.9.1. Расчет приземных концентраций

В соответствии с нормативными документами для оценки влияния выбросов вредных веществ, на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. 

Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводится в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.
Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра.

Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:

· при номинальной загрузке технологического оборудования предприятия; 

· при средней температуре самого жаркого месяца; 

· без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.

Метеорологические характеристики по району расположения месторождения ТОО «Казахтуркмунай» выданы органами РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды РК. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 6.6.

Таблица 6‑6 - Метеорологические характеристики района 

	Наименование
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, ºС
	36,9

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, ºС
	-7,1

	Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5%
	9

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	Румбы 
	Среднегодовая

	С
	6

	СВ
	9

	В
	20

	ЮВ
	20

	Ю
	5

	ЮЗ
	9

	З
	12

	СЗ
	11

	штиль
	8


Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 6.7 приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК> Ф.
Таблица 6‑7 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на 2027г 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	Сазтобе Восточное

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,1045333
	2
	0,2613
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0226111
	2
	0,1507
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,2692778
	2
	0,0539
	Нет

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	0,078382
	2
	0,0016
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,4301528
	2
	0,0086
	Нет

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	0,1648438
	2
	0,0055
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	5,15E-07
	2
	0,0515
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,0052967
	2
	0,1059
	Да

	2754
	Алканы С12-19 
	1
	 
	 
	0,2953977
	2
	0,2954
	Да

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,15
	0,05
	 
	0,0000607
	2
	0,0004
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,2819667
	2
	1,4098
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,5
	0,05
	 
	0,0499167
	2
	0,0998
	Нет

	Опорный

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0,01
	0,0000131
	2
	0,0013
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,2702429
	4,45
	0,6756
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,00138875
	2
	0,0093
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,30216046667
	3,9
	0,0604
	Нет

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	0,0954938
	8
	0,0019
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,0842975
	2,13
	0,0017
	Нет

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	0,448947
	2,17
	0,015
	Нет

	0602
	Бензол (64)
	0,3
	0,1
	 
	0,000246
	2
	0,0008
	Нет

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,0000811
	2
	0,0001
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	2,5000000E-08
	2
	0,0025
	Нет

	0906
	Тетрахлорметан 
	4
	0,7
	 
	0,000493
	2
	0,0001
	Нет

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	0,00167
	2
	0,0003
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,000637
	2
	0,0018
	Нет

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	0,2
	0,06
	 
	0,000192
	2
	0,001
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,57811273333
	2,13
	0,5781
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,0675607
	4,45
	0,3378
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	0,0005
	2
	0,0013
	Нет

	0303
	Аммиак (32)
	0,2
	0,04
	 
	0,0000492
	2
	0,0002
	Нет

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	0,000132
	2
	0,0007
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	0,0000267
	2
	0,000089
	Нет

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	 
	0,0075077
	7,74
	0,015
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,00033333333
	2
	0,0067
	Нет

	Западный Елемес

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) 
	 
	0,04
	 
	0,001448
	2
	0,0036
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,01
	0,001
	 
	0,000114
	2
	0,0114
	Нет

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0,01
	0,0000131
	2
	0,0013
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	4,95165353336
	2,4
	12,3791
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,30483627778
	2,33
	2,0322
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4,62341641112
	2,39
	0,9247
	Да

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	0,0500183
	7,79
	0,001
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	3,4142819
	2
	0,0683
	Нет

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	1,1939389
	3,58
	0,0398
	Нет

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	1,5
	 
	 
	0,0975122
	2
	0,065
	Нет

	0602
	Бензол (64)
	0,3
	0,1
	 
	0,0782558
	2
	0,2609
	Да

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,03085072
	2
	0,1543
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,056638
	2
	0,0944
	Нет

	0627
	Этилбензол (675)
	0,02
	 
	 
	0,00195021
	2
	0,0975
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	0,00000760399
	2,41
	0,7604
	Да

	0906
	Тетрахлорметан 
	4
	0,7
	 
	0,000493
	2
	0,0001
	Нет

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	0,00167
	2
	0,0003
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,000637
	2
	0,0018
	Нет

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 
	5
	1,5
	 
	0,0086664
	2
	0,0017
	Нет

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	1,2
	0,0222736
	2
	0,0186
	Нет

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	 
	 
	0,05
	0,0006
	2
	0,012
	Нет

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	0,025
	2
	0,025
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 
	1
	 
	 
	2,36228628538
	3,19
	2,3623
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,05787
	2
	0,1157
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,3
	0,1
	 
	0,0002011
	2
	0,0007
	Нет

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	0,00324
	2
	0,081
	Нет

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	1,29183113333
	2,38
	6,4592
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	0,0005
	2
	0,0013
	Нет

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	0,000132
	2
	0,0007
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	0,0000267
	2
	0,000089
	Нет

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	 
	0,46925833333
	2
	0,9385
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,00014301462
	3,54
	0,0179
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ 
	0,02
	0,005
	 
	0,000097
	2
	0,0049
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,2
	0,03
	 
	0,000104
	2
	0,0005
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,07432076666
	2,39
	1,4864
	Да

	УСН_Сазтобе_(м-я_СВ,_ЮВ_Сазтобе)

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	6,522823
	2,67
	16,3071
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,47782479997
	2,49
	3,1855
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	6,48550909997
	2,53
	1,2971
	Да

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	0,0722772
	2,14
	0,0014
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,4736884
	3,06
	0,0095
	Нет

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	2,3686985
	8,15
	0,079
	Нет

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	0,00000994333
	2,72
	0,9943
	Да

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	1
	0,5
	 
	0,0292239
	2
	0,0292
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 
	1
	 
	 
	3,19663439996
	4,29
	3,1966
	Да

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,15
	0,05
	 
	0,0273
	2
	0,182
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	1,7700345111
	2,62
	8,8502
	Да

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	 
	0,366
	2,22
	0,732
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,0000366
	2
	0,0046
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,0938222
	2,7
	1,8764
	Да


Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены таблицами в приложении.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Максимальные значения приземных концентрации по всем веществам не достигают границы СЗЗ предприятия, согласно результатам расчета рассеивания и рассеиваются на расстоянии от 5 до 458,9 метров. Зона распространения максимальных концентраций загрязняющих веществ ограничивается расстоянием до 458,9 м. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.

По условиям самоочищения атмосферы от промышленных выбросов — это относительно благоприятный район. Дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град. Большие скорости ветра, практически отсутствие штилей в течение всего года создают условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов в приземном слое. 

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется. 

6.9.2. Предложения по установлению НДВ

Предложения по проекту нормативов допустимым выбросам (НДВ) по отдельным источникам, ингредиентам и по предприятию в целом (г/с, т/год) представлены в приложении. Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ зоне влияния предприятия показал, что превышения нормативного показателя не наблюдается, следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять как предельно-допустимые выбросы.

На основе проведенных расчетов и результатов расчетов приземных концентрации вредных веществ, предлагается установить нормативы выбросов загрязняющих веществ для месторождения Западный Елемес, УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе), месторождения Сазтобе Восточное и ПСН Опорный по расчетным показателям.

Нормативы выбросов предприятия устанавливаются для условий его нормального функционирования для действующих предприятий, учитывается фактической максимальной нагрузкой оборудования за последние 2-3 года в пределах показателей, установленных проектом.

Таблица 6‑8-Анализ по добычам нефти и газа.
	Наименование месторождения
	Наименование производимой продукции, ед.изм.
	Мощность производства по основным видам продукции
	
	

	
	
	2020 г

прогноз
	2020 г

факт
	2021 г

прогноз
	2021 факт 
	2022г прогноз
	2022 г

факт
	2023г прогноз
	2023 г

факт
	2024г прогноз
	2024 г
факт 
	2025г

прогноз
	2025г

факт 9 мес
	2026г

прогноз

	Западный Елемес
	Добыча нефти, тыс.тн/год
	55,8
	70,8
	56,3
	62,9
	33,5
	33,5
	28,3
	29,9
	21,413
	24,57
	24,5
	16,787
	24,1

	
	Добыча газа, млн.м3/год
	10,48
	10,145
	11,4
	6,1
	4,6
	3,175
	3,118
	2,762
	8,3
	4,9 
	5,5 
	4,425
	5,2

	Северо -  Восточное Сазтобе
	Добыча нефти, тыс.тн/год
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0,2
	1,122
	1,164
	1,066
	1,993
	16,5
	0,546
	5,2

	
	Добыча газа, млн.м3/год
	11,0
	0
	22,0
	0
	0,2
	0,4
	0,106
	0,423
	0,67
	0,515
	1,3
	0,085
	0,965

	Юго - Восточное Сазтобе
	Добыча нефти, тыс.тн/год
	11,8
	13,1
	11,6
	11,1
	5,9
	7,78
	10,249
	9,12
	9,597
	10,874 
	42,8
	18,067
	40,9

	
	Добыча газа, млн.м3/год
	1,8
	2,383
	4,0
	1,9
	1,3
	1,38
	2,793
	1,525
	2,96
	1,677
	7,9
	1,158
	7,550

	Восточное Сазтобе
	Добыча нефти, (нефт.скв.), тыс.тн/год
	11,1
	1,7
	5,9
	2,856
	2,388
	1,135
	2,609
	2,576
	0,869
	0,371 
	13,7
	1,472
	20,9

	
	Добыча нефти, (газоконд.скв.), тыс.тн/год
	42,1
	37,8
	33,7
	31,3
	25,6
	25,12
	12,484
	12,095
	11,966
	8,904 
	43,9
	8,507
	38,7

	
	Добыча газа (нефт.скв.), млн.м3/год
	7,215
	1,142
	6,9
	0,6
	0,257
	0,51
	0,641
	0,252
	6,139
	0,751 
	1,4
	3,799
	2,252

	
	Добыча газа, (газоконд.скв.), млн.м3/год
	98,633
	96,897
	96,638
	119,996
	110,29
	145,434
	129,021
	72,071
	107,043
	 40,56
	145,8
	32,099
	136,9


Таблица 6‑9- Динамика выбросов вредных веществ ТОО "Казахтуркмунай" за последние 3 года

	Год
	Разрешенные выбросы, тыс.тонн
	Фактические выбросы, тыс.тонн
	Обоснование уменьшения/увеличесния валовых выбросов

	2023
	844,76247 (KZ27VCZ03150465)

886,16088 (KZ47VCZ03205977)
	530,717
	Добыча нефти 54,9 тыс.тонн, добыча газа 77 млн.м3, на собственные нужды 1,4 млн.м3, 3,9 на выработку электроэнергии, поставка газа в ГСП Толкын 71 млн.м3, сожжено 0,7 млн.м3. Из-за снижения добычи газа были уменьшены мощности печей и компрессоров.

По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 550,94477т/год.

Согласно требованиям ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС – 293,8176907т/год. Из них:

1. РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ к проекту «Групповой технический проект на бурение двух оценочных скважин №ОС-1, ОС-2 на месторождении Сазтобе Восточное»;

2. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Расширение системы утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области. Корректировка»;

3. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №102 на месторождении В.Сазтобе»

4. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Строительство резервного нефтепровода товарной нефти ПСН «Опорная» и СПН «Опорная»;

5. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Монтаж газовой электростанции для электроснабжения ЦППС м/е З.Елемес, Бейнеуского района Мангистауской области»; 

6. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Рекультивация нарушаемых земель ТОО «Казахтуркмунай» последствий бурения и добычи углеводородного сырья скважины №102»;

7. РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Рекультивация нарушаемых земель ТОО «Казахтуркмунай» последствий строительства и эксплуатации подъездной автодороги, электролинии, выкидной линий и центрального пункта промысловых сооружений».

	2024
	1082,94446 (KZ51VCZ03380893)
	398,87584*
	За 9 месяцев. Добыча нефти 32,3 тыс.тонн, добыча газа 35 млн.м3, на собственные нужды 1,1 млн.м3, 2,7 на выработку электроэнергии, поставка газа в ГСП Толкын 30,8 млн.м3, сожжено 0,4 млн.м3. Из-за снижения добычи газа были уменьшены мощности печей и компрессоров.

По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 555,0075т/год. Общий фактический валовый выброс за 2024г составил 532,77809 т/год
Согласно требованиям ЭК РК от 02.01.2021г экологическое разрешение выдается в рамках НДВ. Валовые выбросы РООС – 527,9360974т/год. Из них:

1. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №48 на м/р Сазтобе Юго-Восточное, Мангистауская область Бейнеуский район»;

2. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №119на месторождении Елемес Западный, Мангистауской области Бейнеуский район»;

3. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин №118, 119, 120 на месторождении Елемес Западный»;

4. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Групповой технический проект на бурение эксплуатационных скважин № 48, 49 на месторождении Сазтобе Юго-Восточное».

	2024* (корректировка)
	88,0511 (KZ89VCZ03775096)
	· 
	Цель корректировки технологически неизбежном сжигании газа на месторождении Сазтобе Восточное (нефтяные залежи). Период 01.08.2024г – 31.12.2024г, в объеме 0,001906 млн. м³

По проекту НДВ запрашиваемый лимит составил 555,0467т/год. Валовые выбросы РООС-0,586021014т/год. Из них:

1. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №48 на м/р Сазтобе Юго-Восточное, Мангистауская область Бейнеуский район»;

2. Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Обустройство добывающей скважины №119на месторождении Елемес Западный, Мангистауской области Бейнеуский район».

	2025
	548,614 (KZ65VCZ03813649)
	-
	По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 548,6139988 т/год. Фактический объем валового выброса за 9 месяцев 2025г составил 390 т/г.   

	2026
	-
	-
	По проекту НДВ запрашиваемый лимит составляет 509,9533 т/год.    


* - фактические выбросы учтены в 2024г.
Таблица 6‑10-Добыча и распределение газа по ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области согласно ПРППГ

	Период
	Месторождение
	Добыча газа, млн.м3
	Потребление газа на собственные нужды
	Технологически неизбежное сжигание сырого газа, млн.м3
	Объем газа поступаемый с месторождения Елемес Западный
	Объем поставки газа на УКПГ / ГПЗ, млн. м3
	Утилиза​ция газа в %

	
	
	
	Котлы, печи, млн.м3
	Для выработки электро​энергии, млн.м3
	V6
	V7
	V8
	V9
	Vv
	
	
	

	2026 год
	Сазтобе Северо-Восточное
	0,9650
	0,0142
	0,0161
	0,0154
	0
	0,0000
	0,0000
	0,0154
	0,0018
	0,9211
	98,40%

	
	Сазтобе Юго-Восточное
	7,5500
	0,1108
	0,1263
	0,0000
	0
	0,0000
	0,0000
	0
	0,0139
	7,3268
	100%

	
	Сазтобе Восточное (н.з.)
	2,2520
	0,033
	0,0377
	0,0000
	0
	0,0000
	0,0000
	0
	0,0041
	2,1854
	100%

	
	Сазтобе Восточное (г-к.з.)
	136,9000
	2,009
	2,2902
	0,0000
	0,4573
	0000
	0,0000
	0,4573
	0,2518
	132,3953
	99,67%

	
	ИТОГО:
	147,6670
	2,167
	2,4703
	0,0154
	0,4573
	0
	0
	0,4727
	0,2716
	142,8286
	99,68%


Таблица 6.11 - Баланс газа по месторождению Западный Елемес

	Период
	Месторождение
	Добыча газа, млн.м3
	Потребление газа на собственные нужды
	Технологически неизбежное сжигание сырого газа, млн.м3
	Технологические потери газа, млн.м3
	Объем поставки газа на КС С.В.Сазтобе, млн. м3
	Утилиза​ция газа в %

	
	
	
	Котлы, печи, млн.м3
	Для выработки электро​энергии, млн.м3
	V6
	V7
	V8
	V9
	Vv
	
	
	

	2026
	Елемес Западный
	5,219
	2,2776
	2,5404
	0
	0,1244
	0
	0
	0,1244
	0,005
	0,2716
	97,62


В таблице 6.11 указано сравнение нормативов валовых выбросов за 2024 год с нормативами эмиссий на 2026г.
Таблица 6‑11 - Общий валовый выброс вредных веществ на 2024- 2026г.

	
	Наименование 
	Норматив валовых выбросов по годам т/год

	
	
	На 2024г
	На 2025г
	На 2026г

	1
	Объект
	месторождение Западный Елемес (ЦППН)

	1.1
	По организованным источникам
	211,696
	213,6979
	204,581422

	1.2
	По неорганизованным источникам
	31,86226
	28,0135
	25,84649

	
	Итого
	249,08294
	241,7114
	230,4279123


	2
	Объект
	УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе)

	2.1
	По организованным источникам
	204,1077
	236,3263782
	215,4648905

	2.2
	По неорганизованным источникам
	19,98339
	19,94431559
	19,1973041

	
	Итого
	254,6261
	256,27069
	234,66219

	3
	Объект
	Месторождения Сазтобе Восточный

	3.1
	По организованным источникам
	8,1950
	8,19509
	2,811969861

	3.2
	По неорганизованным источникам
	20,91878
	20,4764653
	20,127722

	
	Итого
	29,15301
	28,67156
	22,93969186

	4
	Объект
	ПСН Опорный

	4.1
	По организованным источникам
	8,15793
	7.933638
	7,8969442015

	4.2
	По неорганизованным источникам
	14,0266
	  14.026604
	14,0266041

	
	Итого
	22,184536
	21,96024
	21,9235483

	
	ВСЕГО
	555,007
	548,613
	509,953


Фактический валовый выброс за 2024 г составил 532,778 т/г, за 9 месяцев 2025г составляет 390,997 т.

Согласно Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методик определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (далее-Методика) нормативы допустимых выбросов установлены для всех штатных (регламентных) условий эксплуатации стационарных источников, при их нагрузке (мощности), предусмотренной проектными и техническими документами. Нормативы на 2026год установлены со снижением на 7% по сравнению с лимитом 2025 года (на 38,66 тонн). Отклонение лимитов валовых выбросов от фактического за предыдущие года (2024г и 2025г) составляет около 20 тонн. Нормативы на 2025г произведены с учетом нагрузки производства.
6.9.3 Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу для достижения НДВ

 Специальные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, так как на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают предельно-допустимых значений, установленных санитарными нормами. 

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятии проводятся следующие мероприятия:

·  тщательная технологическая регламентация проведения работ;

·  обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ

· техосмотр и техобслуживание автотранспорта с целью контроля токсичности выбросов.

В качестве организационных мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагаются мероприятия общего характера: производить полив территории промплощадок для снижения пыления в летнее время, влажную уборку помещений, контроль за технологическим режимом работы оборудования.

Реализация этих мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды, позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.

6.9.4 Размер санитарно-защитной зоны
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха ПДК.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 1.0 ПДК.

Для группы производственных объектов, расположенной на общей производственной площадке, устанавливается единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия всех источников.

· В соответствии с СП  «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» № ҚР ДСМ-2 от 11 января  2022г. размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) для месторождений объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области должно быть не менее 500 м, как для объекта II класса опасности. Согласно Экологическому Кодексу РК (ст. 40 п.1) предприятие объектов ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области II класса опасности согласно классификации производственных объектов, относится к I категории по значимости и полноте оценки.

Анализируя результаты можно констатировать, что по площадке размещения источников выбросов вредных веществ, радиус превышения нормативного уровня ПДК не наблюдается. Следовательно, уточнения размеров СЗЗ по результатам расчетов не требуется.
Размер СЗЗ приведены в таблице 6.12
Таблица 6‑12 - Размер СЗЗ

	Источник
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	объекты ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500


7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НМУ

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.


Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.


При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

· запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

· усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

· рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

· усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

· обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

· проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

· интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

· обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

· использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

· снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

· использование газа для работы энергетических установок;

· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

· прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

· ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

· снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

· прекращение движения автомобильного транспорта.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НДВ
Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов проводится в соответствии с ОНД-90. Ответственность за проведение регулярного контроля за выбросами загрязняющих веществ и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. 

Максимальный выброс (г/с) не должен превышать установленного контрольного значения НДВ для каждого источника, годовой выброс (т/год) не должен превышать установленного значения НДВ. В основу системы контроля положено определение величины выбросов вредных веществ в атмосферу и сравнение их с нормативными значениями.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.


Для определения частоты планового государственного контроля предприятия определяют категорию опасности вещества. Источники первой категории опасности подлежат систематическому контролю не реже одного раза в квартал. В соответствии с РНД 211.3.01.06-97 в число обязательно контролируемых веществ должны быть включены все виды пыли, сернистый ангидрид, оксиды азота и углерода. Контроль соблюдения параметров нормативов эмиссий осуществляется непосредственно на источниках выбросов. Контроль проводится силами предприятия, если имеется аккредитованная лаборатория или по договору со специализированной организацией, которая имеет лицензию на право выполнения данных работ, а также аттестат аккредитации химической лаборатории.

Согласно Экологическому Кодексу Республики Казахстан Производственный экологический контроль проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающее среды. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Система контроля ИЗА функционирует в 3-х уровнях: государственном, отраслевом и производственном. Виды контроля ИЗА классифицируются по признакам:

по способу определения параметра:

· инструментальный,

· инструментально-лабораторный,

· индикаторный,

· расчетный, по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы;

по месту контроля: на источнике загрязнения;

· по объему: полный и выборочный;

· по частоте измерений: эпизодический и систематический;

· по форме проведения: плановый и экстренный.

При выполнении производственного контроля ИЗА службами предприятия производится:

· первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в утвержденном порядке;

· определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ с помощью инструментальных, инструментально-лабораторных или расчетных методов;

· составление отчета о вредных воздействиях по утвержденным формам;

· передача информации по превышению нормативов в результате аварийных ситуаций.

Контроль над соблюдением нормативов допустимых выбросов на предприятии подразделяются на следующие виды:

· непосредственно на источниках выбросов;

· по фактическому загрязнению атмосферы воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах);

· на постах, установленных на границе СЗЗ или в селитебной зоне района, в котором расположено предприятие.

Таблица 8‑1 -  Класс опасности
	Класс опасности
	Класс     опасности

	
	1
	2
	3
	4

	Q
	1,7
	1,3
	1,0
	0,9


Расчет критериев опасности выбрасываемых веществ в атмосферу произведен в соответствии с требованиями «Руководства по контролю источников загрязнения атмосферы». 

Определение категории опасности источников выбросов вредных веществ проведено на основании «Рекомендаций по делению предприятий на категории опасности».

Категория опасности предприятия рассчитывается по формуле:
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где: М  - масса выброса i-того вещества, т/г;

ПДК с/с-  среднесуточная ПДК i-того вещества, мг/м3;

q - константа, позволяющая соотнести степень вредности;

i - того вещества с вредностью сернистого газа.

Категорию опасности выбросов от представленного объекта определяют, исходя из полученного значения критерия опасности КОВ в соответствии с таблицей 9.1
9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ В АТМОСФЕРУ
Характеристики источников выделения ЗВ и источников загрязнения атмосферы представлены в таблице В таблице приведены: перечень ЗВ, содержащихся в выбросах, их ПДК и классы опасности ЗВ.

Таблица 9‑1- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу по объектам ТОО «Казахтуркмунай» в Мангистауской области на 2027г
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Месторождения_Елемес

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,001448
	0,00417
	0,10425

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000114
	0,000327
	0,327

	0150
	Натрий гидроксид 
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,0002547
	0,02547

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,27642236667
	18,7735923
	469,339807

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0005
	0,00972
	0,0648

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	4,8900226667
	73,8181141
	1230,3019

	0316
	Гидрохлорид 
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000132
	0,0025661
	0,025661

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0000267
	0,000519
	0,00519

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,2483085
	4,1573667
	83,147334

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,33359166667
	1,1465214
	22,930428

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00014301462
	0,00027366624
	0,03420828

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) 
	 
	5
	3
	 
	4
	4,80504616667
	64,4152208
	21,4717403

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000097
	0,000279
	0,0558

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000104
	0,0003
	0,01

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,7426185
	2,4728973
	0,04945795

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	3,4142819
	13,2542348
	0,2650847

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	1,1939389
	10,8652209
	0,36217403

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,0975122
	0,0014429
	0,00096193

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0782558
	0,0059371
	0,059371

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,03085072
	0,2700866
	1,350433

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,056638
	0,0024135
	0,0040225

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00195021
	0,00002887
	0,0014435

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00000624733
	0,00011345565
	113,45565

	0906
	Тетрахлорметан 
	 
	4
	0,7
	 
	2
	0,000493
	0,0095839
	0,01369129

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00167
	0,0324648
	0,00649296

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0607541
	1,0209708
	102,09708

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,000637
	0,0123833
	0,03538086

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) 
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,0086664
	0,0227293
	0,01515287

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,0222736
	0,0288149
	0,02401242

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0006
	0,0000448
	0,000896

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,025
	0,27
	0,27

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	2,03442517427
	39,6682747338
	39,6682747

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,05787
	0,1520824
	1,01388267

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0002011
	0,0004485
	0,004485

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) 
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,00324
	0,0085147
	0,2128675

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	19,38785203
	230,4279123
	2086,7544

	УСН Сазтобе (месторождения СВ, ЮВ Сазтобе)

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	1,7700345111
	20,676308659
	516,907716

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	6,522823
	79,02276986
	1317,04616

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,47782479997
	4,6160666
	92,321332

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,366
	1,7049082
	34,098164

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0000366
	0,000005
	0,000625

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	6,48550909997
	72,1204989
	24,0401663

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0722772
	0,9639639
	0,01927928

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,4736884
	8,6964679
	0,17392936

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	2,3686985
	14,4639958
	0,48213319

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00000994333
	0,00011271123
	112,71123

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	0,0292239
	0,9216062
	1,8432124

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0938222
	1,00634147
	100,634147

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	3,19663439996
	30,4690511
	30,4690511

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0273
	0,0000983
	0,001966

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88388255
	234,6621946
	2230,74911

	Месторождение Сазтобе Восточное

	01
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,281966667
	1,05948
	26,487

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,104533333
	0,205168
	3,41946667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,022611111
	0,06868
	1,3736

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,049916667
	0,1687
	3,374

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,269277778
	0,88384
	0,29461333

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,078382
	2,4717987
	0,04943597

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,4296049
	10,8638533
	0,21727707

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	0,16454
	3,7094638
	0,12364879

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000515
	1,861E-06
	1,861

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,005296667
	0,01702
	1,702

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,295087944
	3,4916316
	3,4916316

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0000607
	0,0000546
	0,001092

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7012783
	22,939692
	42,3947654

	ПСН Опорный

	0150
	Натрий гидроксид 
	 
	 
	 
	0,01
	 
	0,0000131
	0,0004131
	0,04131

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,0675607
	0,5101991
	12,7549775

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0005
	0,015768
	0,10512

	0303
	Аммиак (32)
	 
	0,2
	0,04
	 
	4
	0,0000492
	0,0015516
	0,03879

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,2702429
	2,0409963
	34,016605

	0316
	Гидрохлорид 
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,000132
	0,0041628
	0,041628

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0000267
	0,000842
	0,00842

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00138875
	0,0000747
	0,001494

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0075077
	0,132603
	2,65206

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,30216046667
	1,7717408
	0,59058027

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0954938
	1,7601408
	0,03520282

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	 
	50
	 
	0,0842975
	2,5538738
	0,05107748

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	 
	 
	 
	30
	 
	0,448947
	6,4505041
	0,2150168

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000246
	0,0077579
	0,077579

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,0000811
	0,0025576
	0,00426267

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,5000000E-08
	1,5000000E-09
	0,0015

	0906
	Тетрахлорметан 
	 
	4
	0,7
	 
	2
	0,000493
	0,0155472
	0,02221029

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00167
	0,0526651
	0,01053302

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00033333333
	0,000019
	0,0019

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,000637
	0,0200884
	0,05739543

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,000192
	0,0060549
	0,100915

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	1
	 
	 
	4
	0,5782794
	6,5759881
	6,5759881

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	1,860251675
	21,9235483
	57,4045654
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