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Программа управления отходами	Страница 1
[bookmark: _Toc93569609][bookmark: _Toc74240166]1. ВВЕДЕНИЕ
Программа управления отходами (ПУО) рассматривает вопросы управления отходами при работе оборудования и механизмов, бытового обслуживания персонала. 
В программе рассмотрены технологические процессы как источники образования отходов. 
Настоящая программа управления отходами разработана во исполнение ст.335 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года (далее – Кодекс), в котором установлен порядок разработки программы управления отходами (далее – программа) операторами объектов 1 и 2 категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов. 
Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет. 
Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса. 
Программы, разработанные операторами объектов I и II категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, до вступления в силу настоящих Правил, пересматриваются до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со ст. 106 Экологического кодекса РК [1].
Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации. Основанием для разработки программы управления отходами производства и потребления являются:
 «Экологический Кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 г. №400-VI ЗРК; 
 Правила разработки программы управления отходами, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318; 
 Классификатор отходов, утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314; 
 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утв. Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020.
Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом: 
 внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных техник по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов; 
 привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 
 минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.
Показатели программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 
Срок реализации программы: 2026-2035 гг.



[bookmark: _Toc93569610]2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
[bookmark: _Toc86694748][bookmark: _Hlk85729680][bookmark: _Hlk82080101]Реквизиты:
[bookmark: _Toc86694749]СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ХАМРО-АТА»
Юридический адрес: 160525, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАК-ТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, пос. АТАКЕНТ, ул. ТАШКЕНТСКАЯ, ЗД. 4
ИИН/БИН: 160440029330
Руководитель: БОЕВ АБДУЖАЛИЛ ХАМРОЕВИЧ

Вид намечаемой деятельности:
[bookmark: _Hlk82377697][bookmark: _Toc74240167][bookmark: _Toc86694752]Переработка масличных культур.

Описание места осуществления деятельности
Участок маслоперерабатывающего цеха расположен по адресу: Турке-станская область, Мактааральский район, Мактааральский сельский округ, село Игилик, квартал 197, земельный участок 523.
Кадастровый номер: 19:288:197:523
Площадь земельного участка: 2,5136 гектар
Географические координаты расположения объекта:
40°871637″ с. ш. 68°49′0121″ в. д.
Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 1 км от объекта. Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Участок свободен от застроек и зеленых насаждений.

Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Проектом предусматривается комплекс по переработке семян хлопчатника с целью производства рафинированного растительного масла. Проектируемый производственный комплекс включает: цех подготовки сырья, прессово-экстракционный цех, участок рафинации масла, участок розлива готовой продукции, складские помещения, котельную, административно-бытовые помещения и вспомогательные инженерные сооружения.
Проектная производительность предприятия составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, или 36 500 тонн сырья в год при круглогодичном режиме эксплуатации (365 дней в году, 8760 часов в год). Производительность участка рафинации составляет 20 тонн масла в сутки, что соответствует 7 300 тоннам готовой продукции в год.
Производственный комплекс размещается на промышленной площад-ке, на которой расположены следующие основные здания и сооружения с площадью застройки, м²: Производственный цех № 1 – 3993,3; Производ-ственный цех № 2 – 1 388,8; Производственный корпус № 3 – 253,0; Складское помещение - 882,0; мастерская – 243,2; Котельная – 160,0; Административное здание – 238,6; Общежитие – 192,0. Общая площадь застройки основных зданий и сооружений составляет около 7 351 м².
Для обеспечения технологического процесса предусматривается установка современного технологического оборудования, включая оборудование для очистки и подготовки сырья, прессования семян, экстракции масла, полунепрерывной рафинации, автоматической линии розлива готовой продукции, а также парового котла производительностью 4 т/ч, работающего на природном газе, и термомасляного котла.
Основной готовой продукцией предприятия является рафинированное растительное (хлопковое) масло, предназначенное для дальнейшей фасовки и реализации. Проектный объем выпуска готовой продукции составляет 20 т/сутки или 7 300 т/год.
В процессе производства также образуется побочная продукция, используемая в качестве вторичного сырья:
хлопковый шрот – около 9 307,5 т/год;  шелуха – около 16 425 т/год; хлопковый ворс (линт) – около 2 920 т/год. 
Работа предприятия предусматривается в непрерывном режиме: 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, что составляет 8760 часов работы в год. Производственные процессы максимально автоматизированы, что обеспечивает стабильную производительность, снижение потерь сырья и рациональное использование энергетических и природных ресурсов.
Технологический процесс предусматривает следующие основные ста-дии: прием, хранение и подачу семян в производство; очистку сырья от ме-ханических примесей; предварительную подготовку (при необходимости – шелушение, дробление, кондиционирование); прессование семян с получением сырого масла и жмыха; экстракцию остаточного масла из жмыха орга-ническим растворителем; отделение и регенерацию растворителя в замкну-том цикле; очистку (рафинацию) масла, включающую гидратацию, нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию; временное хранение готовой продукции в резервуарах; автоматический розлив масла в потребительскую тару и упаковку продукции.
Проектом предусматривается использование автоматизированной тех-нологической линии, обеспечивающей непрерывный производственный процесс, контроль технологических параметров и снижение потерь сырья. Производительность линии составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, производительность участка рафинации – 20 тонн масла в сутки.
Для обеспечения технологического процесса предусматривается экс-плуатация газового парового котла производительностью 4 т/ч, обеспечива-ющего производство технологического пара, а также термомасляного котла для нагрева теплоносителя. В качестве топлива используется природный газ.
Основными видами сырья являются семена хлопчатника. Готовой продукцией является рафинированное растительное масло. Побочной продукцией являются хлопковый шрот, шелуха и хлопковый ворс (линт), которые подлежат дальнейшему использованию или реализации. Основными отходами производства являются сорные примеси, образующиеся на стадии очистки семян, а также эксплуатационные отходы (отработанные масла, промасленная ветошь, отработанные фильтры, твердые бытовые отходы и др.), обращение с которыми осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Предприятие предусматривает оборотное использование воды в технологическом процессе, автоматизированное управление производством, применение энергоэффективного оборудования, а также мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и рациональному использованию природных ресурсов.
Теплоснабжение здания цеха не требуется. Горячее водоснабжение предусмотрено от местных автономных источников (водонагреватели).
Водоснабжения объекта является существующий сельский водопровод. 
Канализация бытовая предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов во вновь проектируемую внутриплощадочную сеть канализации, с последующим отведением стоков  в выгреб, полезной емкостью 100 м3. Производственные сточные воды перед тем, как сбрасываться в канализацию проходят через жироуловитель. Канализация соединяется к выгребу. Вывоз сточных вод производится ассенизаторским спецавтотранспортом. Откачка производится через люк выгребной ямы.
Режим работы предприятия – круглогодичный, непрерывный, 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, 8760 часов в год. Производственная мощность составляет 36 500 тонн перерабатываемого сырья в год с выпуском 7 300 тонн рафинированного растительного масла в год.
Начало периода эксплуатации: октябрь месяц 2026 года.
Эксплуатации 2026-2035гг.



[bookmark: _Toc93569611]3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.
[bookmark: _Toc367270224]Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.Виды отходов определяются на основании «Классификатора отходов» [3].Классификатор отходов разработан с учетом происхождения и состава каждого вида отходов и в необходимых случаях определяет лимитирующие показатели концентрации опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным.Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.
В процессе деятельности, осуществляемой оператором, образование отходов определяется:
- технологией производства;
- отдельными вспомогательными операциями;
- жизнедеятельностью персонала.
Прием отходов от третьих лиц, захоронение отходов, оператором не осуществляется.

3.1 Система управления отходами
Система управления отходами включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. 
Система управления отходами включает в себя следующие этапы технологического цикла: 
• Образование отходов. 
• Сбор и временное накопление отходов. 
• Транспортировка отходов. 
• Удаление отходов.
Система управления по каждому виду отходов приведена в таблице 1.1. 
Таблица 0.1 – Порядок обращения с отходами
	№ п/п
	Вид отхода 
	Отходообразующий процесс 
	Управление отходами

	1
	2
	3
	4

	1
	Светодиодные лампы
	Освещение помещений и территории
	· Накопление производится в спец.контейнеры.
· Транспортировка - с территории автотранспортом.
· Удаление - специализированные сторонние организации.

	2
	Жмых
	Извлечение масел
	· Накопление – мешки.
· Транспортировка - с территории автотранспортом.
· Удаление - в сельском хозяйстве, а именно для корма с/х животных.

	3
	Смешанные коммунальные отходы
	Жизнедеятельность персонала
	· Накопление производится в контейнеры для мусора.
· Транспортировка - в контейнеры вручную, с территории автотранспортом.
· Удаление - планируется вывоз на полигон отходов



3.1.1Образование отходов
Ввиду того, что маслозавод является проектируемым объектом, объемы образования отходов определены расчетным путем. Расчетное обоснование объемов образования отходов представлено в Приложении А. Объемы образования отходов определены в соответствии с действующими методиками и с использованием типовых норм потерь и отходов. Данные о расходе основных материалов и сырья приняты в соответствии с проектными решениями. Масса образования каждого вида отходов приведена в таблице 1.2.
[bookmark: _Hlk87622690]Таблица 0.2 – Виды отходов и масса их образования
	№ п/п
	Вид отхода 
	Отходообразующий процесс 
	Количество, т/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Отработанные лампы
	Освещение помещений и территории
	0,0293

	2
	Жмых
	Извлечение масел
	5400

	3
	Смешанные коммунальные отходы
	Жизнедеятельность персонала
	1,29



Все образуемые отходы на предприятии относятся к неопасным, согласно Классификатору.
В процессе извлечения растительных масел образуется жмых (код 02 01 03). Жмых богат протеином, и поэтому их вводят в рацион животных как белковые корма. В среднем  жмых содержит около 45-50% белка.
Территория освещается люминесцентными (ртутьсодержащими) лампами(код 20 01 36).
В результате жизнедеятельности персонала, работающего на предприятии, образуются коммунальные отходы, классифицируемые как смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01).
Перечень видов отходов, их состав, опасные свойства и код приведены в таблице 1.3.





[bookmark: _Hlk87612512]Таблица 0.3–Перечень видов отходов, их состав, опасные свойства и код
	№ п/п 
	Наименование видов отходов 
	Отходообразующий процесс 
	Содержание основных компонентов, % массы
	Агрегатное состояние отхода
	Опасные свойства (при наличии)
	Код отхода в соответствии с «Классификатором отходов» [3]

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1
	Отработанные лампы
	Освещение помещений и территории
	Стекло – 92,0;
Другие металлы – 2,02; 
Прочие – 5,98.
	Твердый
	нет
	20 01 36

	2
	Жмых
	Извлечение масел
	В нём значительно больше кальция и фосфора, чем в зерновых кормах (0,30—0,35%кальция и 0,81—0,97% фосфора против 0,07% и 0,36% в зерне ячменя)
	Твердый
	нет
	02 01 03

	3
	Смешанные коммунальные отходы
	Жизнедеятельность персонала
	Бумага и древесина – 60; 
Тряпье - 7; 
Пищевые отходы -10; 
Стеклобой - 6; 
Металлы - 5; 
Пластмассы - 12.
	Твердый
	нет
	20 03 01





3.1.2 Сбор и накопление отходов
Накопление всех видов отходов предусматривается на территории предприятия. 
Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства РК местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
На производственной площадке оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных герметичных контейнерах, в соответствии с видом отходов, в случае крупногабаритных отходов, отходы будут размещаться на специально отведенных площадках с бетонным основанием с раздельным сбором согласно виду отходов. 
При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории строительной площадки не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района.
Характеристика площадок накопления отходов представлена в таблице 1.4.
Таблица 0.1 – Характеристика площадок накопления отходов
	№ п/п
	Вид отхода
	№ площадки 
	Площадь площадки, м2
	Обустройство
	Способ хранения
	Вместимость, м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Отработанные лампы
	1
	10 м2
	Бетонное покрытие 
	Закрытыйметаллическийконтейнер
	0,02

	2
	Жмых
	1
	10 м2
	Бетонное покрытие
	Мешки
	0,1

	3
	Смешанные коммунальные отходы
	1
	10 м2
	Бетонное покрытие
	Закрытыйметаллическийконтейнер
	0,02



3.1.3 Транспортировка отходов
Транспортировка отходов производства и потребления с производственной площадке осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами, либо своим оборудованным автотранспортом.
Транспортировка коммунальных отходов производится транспортом специализированной организации, осуществляющей деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего направления отходов на удаление (захоронение на полигоне). Отработанные лампы передаются специализированной организации для дальнейшей утилизации, жмых – для использования в сельском хозяйстве, а именно для корма с/х животных. 
Намечаемая деятельность характеризуется незначительными объемами образования неопасных отходов, передаваемых специализированным организациям для утилизации или удаления.
Проектируемая система управления отходами соответствует принципам государственной экологической политики в области управления отходами. 

3.1.4 Удаление отходов
Удаление отходов - операции по захоронению и уничтожению отходов. Все образующиеся отходы передаются для восстановления или захоронения сторонним организациям по договорам.

3.2 Анализ образования и удаления отходов на предприятии в динамике за последние три года
В результате проведенного анализа образования и операций по управлению отходами было установлено, что в перспективе образующиеся отходы производства будут передаваться на утилизацию специализированным предприятиям на договорной основе. На территории предприятия будет производиться только временное накопление. Временное накопление будет осуществляться в герметичных металлических контейнерах и мешках, на специально отведенной для этого площадке. Все образуемы отходы на предприятие, кроме ТБО, передаются специализированным организациям занимающиеся восстановлением/удалением отходов.


[bookmark: _Toc93569612]4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель настоящей Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств образуемых и накопленных отходов, а также отходов, подвергаемых удалению, увеличение доли восстановления отходов.
Задача настоящей Программы- определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами.
Показатели программы – представлены в виде количественных (выраженных в числовой форме) или качественных значений (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.). Целевые показатели рассчитываются разработчиком самостоятельно с учетом производственных факторов, региональных особенностей, экологической эффективности, технической и экономической целесообразности.
В качестве целевых показателей Программы определены:
- подготовка специальной площадки для безопасного накопления отхода;
- предельный объем складирования отхода на специальной площадке;
- безопасная транспортировка отхода для его повторного использования.
Согласно требованиям Экологического кодекса РК от 02.01.2021г., оператор обязуется проводить учет всех образуемых отходов на территории предприятия. В Программе на объекте базовые показатели определяются согласно проектной документации.

[bookmark: _Toc93569613]5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ и соответствующие меры
Для решения вопроса управления отходами предполагается проводить раздельный сбор образующихся отходов. Для этой цели планируется предусмотреть маркирование металлических контейнеров для каждого типа отходов, расположенные на специально оборудованных для этого площадках.
Сортировка отходов: разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие. 
Сортировка отходов осуществляется на начальном этапе сбора отходов и заключается в раздельном сборе различных видов отходов, в зависимости от их физико-химических свойств, класса опасности, агрегатного состояния и определением дальнейших путей складирования, хранения, утилизации или захоронения. 
Сбор отходов: деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
Складирование и хранение. Для складирования и хранения отходов на месторождении оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров. Складирование осуществляется в течение определенного интервала времени с целью последующей транспортировки отходов. 
Транспортирование. Транспортировка отходов осуществляется специализированными организациями, имеющими специальные документы на право обращения с отходами на специализированные полигоны для захоронения или места утилизации. Транспортировка отходов осуществляется специальным автотранспортом.
Удаление. Удалению подлежат все образующиеся отходы. Жмых же передается для использования в сельском хозяйстве.
Сбор, сортировка, транспортирование осуществляется специализированными организациями согласно договорам. Переработка отходов осуществляется специализированными организациями согласно договорам.
К показателям программы в конкретном рассматриваемом случае относятся материальные и организационные ресурсы, направленные на недопущение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Организация своевременного сбора и передачи отходов на переработку специализированным предприятиям. 
Предлагаемые проектным решением мероприятия заключаются в следующем:
1. Оптимизация системы учета и контроля на всех этапах технологического цикла отходов. Для ведения полноценного учета и контроля необходимо: 
 соблюдать требования, установленные действующим законодательством, принимать необходимые организационно-технические и технологические меры по удалению образовавшихся отходов; 
 проводить инвентаризацию отходов (объемы образования и передачи сторонним организациям, качественный состав, места хранения); 
 вести регулярный учет образующихся и перемещаемых отходов; 
 соблюдать требования по предупреждению аварий, которые могут привести к загрязнению окружающей среды отходами производства и потребления и принимать неотложные меры по их ликвидации; 
 производить визуальный осмотр отходов на местах их временного размещения; 
 проводить регулярную проверку мест временного хранения отходов и тары для их складирования на герметичность и соответствие экологическим требованиям;
2. Заключение договоров с подрядными организациями, осуществляющими деятельность в сфере использования отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и утилизацию отходов с применением наилучших технологий. 
3. Планирование внедрения раздельного сбора отходов, в частности ТБО. 
4. Уменьшение количества отходов путем повторного использования упаковки и тары. Следует рационально использовать расходные материалы с учетом срока их хранения после вскрытия упаковки.
[bookmark: _Toc93569614]5.1 Лимиты накопления отходов
Оператор не осуществляет операции по захоронению отходов. Проектом предусмотрены операции только по накоплению отходов.
В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления отходов - для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объекта I или II категории, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с требованиями ст. 320 Экологического кодекса РК [1].
При определении лимитов накопления отходов учитываются условия, обеспечивающие предотвращение вторичного загрязнения компонентов окружающей среды, периодичность передачи отходов для обработки, восстановления или удаления, а также предлагаемые меры по сокращению образования отходов, увеличению доли их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.
Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.
Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Расчетное обоснование объемов образования отходов
Расчет объемов образования ТБО
	Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека
	0,3

	Среднесписочная численность работающих, чел
	30

	Средняя плотность отходов, т/м3
	0,25

	Количество отходов, т/год
	1,55625



Территория освещается светодиодными лампами. Расчет норматива отработанных ламп производится согласно п. 2.43 [34]. 
Объем образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:
N = n × Т / Tр, шт/год,
Мрл = N × mрл, т/год
Исходные данные для расчета объема образования отработанных ламп представлены в таблице:
	Марка ламп
	n, шт.
	Т, ч/год
	Тр, ч
	mрл, т

	ДРЛ 250
	63
	4380
	12000
	0,000219

	ДРЛ 400
	27
	4380
	15000
	0,000274

	ЛД 36
	273
	4380
	13000
	0,000240

	Итого:
	363
	
	
	


Итого отработанных ламп по маркам:
	Марка ламп
	N, шт/год
	Мрл, т/год

	ДРЛ 250
	22,995
	0,0050

	ДРЛ 400
	7,884
	0,0022

	ЛД 36
	91,98
	0,0221

	Итого:
	122,859
	0,0293



Отходы от очистки сырья
При извлечении растительных масел образуется жмых – 5400 т/год.
Жмых богат протеином, и поэтому их вводят в рацион животных как белковые корма. В среднем жмых содержит около 45-50% белка. Данный вид отхода передается для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

Лимит накопления отходов приведен в таблице 5.1.
Таблица 5.1 - Лимиты накопления отходов на 2026-2035гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	5401,58555

	в том числе отходов производства
	-
	5400,0293

	отходов потребления
	-
	1,55625

	Опасные отходы

	перечень отходов
	-
	-

	Не опасные отходы

	Светодиодные лампы (20 01 36 - списанное электрическое и электронное оборудование)
	-
	0,0293

	Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы)
	-
	1,55625

	Жмых (02 01 03 – растительные отходы)
	
	5400

	Зеркальные

	перечень отходов
	-
	-



Захоронение отходов в месте осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.
ПУО

[bookmark: _Toc93569615]6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Согласно правил разработки программы управления отходами, утвержденный приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 источниками финансирования программы могут быть собственные средства организаций, прямые иностранные и отечественные инвестиции, гранты международных финансовых экономических организаций или стран-доноров, кредиты банков второго уровня, и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан источники.
Источниками финансирования программы являются собственные средства оператора объекта.

[bookmark: _Hlk82367709][bookmark: _Toc93569616]7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
План мероприятий является составной частью программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения. 
На производственной площадке будут оборудованы специально отведенные места для установки контейнеров, предназначенных для сбора отходов. Сбор отходов производится раздельно в специальных контейнерах, в соответствии с видом отходов. 
При соблюдении методов накопления и временного хранения отходов, а также при своевременном вывозе отходов производства и потребления с территории не произойдёт нарушения и загрязнения почвенного покрова рассматриваемого района. 
План мероприятий по реализации программы представлен ниже, в таблице.
Таблица 0.1 - 	План мероприятий по реализации программы управления отходами 
	№ п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный/количественный)
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Организация сбора отходов производства и потребления
	Оптимизация и упорядочение системы сбора и временного размещения отходов
	Организационные мероприятия
	Оператор
	2026-2035 гг.

	2
	Контроль за движением отходов с момента их образования до момента передачи специализированным предприятиям. Заключение договоров на вывоз отходов.
	Ведение отчетности и учета образующихся на предприятия отходов. Снижение случаев неконтролируемого хранения и потерь при хранении отходов производства и потребления.
	Организация системы сбора и временного хранения отходов производства и потребления. Заключение договоров
	Оператор
	2026-2035 гг.

	3
	Вывоз на утилизацию отходов производства и потребления
	Передача отходов на утилизацию специализированным предприятиям.
	Заключение договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления со специализированными организациями
	Оператор
	2026-2035 гг.

	4
	Осуществление маркировки тары для временного накопления отходов.
	Исключение смешивание отходов 
	Разделение отходов
	Оператор
	2026-2035 гг.

	5
	Ведение производственного экологического контроля, уточнение состава и класса опасности образующихся отходов
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