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ВЕДЕНИЕ
[bookmark: z21]Программа производственного экологического контроля разрабатывается в соответствии с п. 3 ст. 185 Экологического кодекса РК и «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля».
[bookmark: z22]Основные понятия и определения, используемые в программе:
[bookmark: z23]- оператор объекта - физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду;
[bookmark: z24]- программа производственного экологического контроля – руководящий документ для проведения производственного экологического контроля и производственного мониторинга окружающей среды, который представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического состояния окружающей среды в результате деятельности предприятия.
[bookmark: z26]Операторы объектов I и II категорий осуществляют производственный экологический контроль в соответствии со ст. 182 Экологического кодекса РК.
[bookmark: z28]Программа производственного экологического контроля утверждается руководителем предприятия.
[bookmark: z29]Программа производственного экологического контроля содержит следующую информацию:
[bookmark: z30]1) обязательный перечень количественных и качественных показателей эмиссий загрязняющих веществ и иных параметров (отходы производства и потребления), отслеживаемых в процессе производственного мониторинга;
[bookmark: z31]2) периодичность и продолжительность производственного мониторинга, частоту осуществления измерений;
[bookmark: z32]3) сведения об используемых инструментальных и расчетных методах проведения производственного мониторинга;
[bookmark: z33]4) необходимое количество точек отбора проб для параметров, отслеживаемых в процессе производственного мониторинга (по компонентам мониторинга окружающей среды) и места проведения измерений;
[bookmark: z34]5) методы и частоту ведения учета, анализа и сообщения данных;
[bookmark: z35]6) план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан, включая внутренние инструменты реагирования на их несоблюдение;
[bookmark: z36]7) механизмы обеспечения качества инструментальных измерений;
[bookmark: z37]8) протокол действий в нештатных ситуациях;
[bookmark: z38]9) организационную и функциональную структуру внутренней ответственности работников за проведение производственного экологического контроля;
[bookmark: z39]10) иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля (информация о планах природоохранных мероприятий и/или программе повышения экологической эффективности).
Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности. В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.
Сброс сточных вод в окружающую среду оператором не осуществляется в связи с чем мониторинг воздействия на водные ресурсы не предусмотрен.
Также не предусмотрен мониторинг уровня загрязнения почвы так как в процессе производства не используются химические вещества, являющиеся источником загрязнения почв.


Общие сведения о предприятии
[bookmark: _Toc86694748][bookmark: _Toc87867317][bookmark: _Hlk82377697]Наименование и реквизиты:
[bookmark: _Toc86694749][bookmark: _Toc87867318]СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ХАМРО-АТА»
Юридический адрес: 160525, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАК-ТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, пос. АТАКЕНТ, ул. ТАШКЕНТСКАЯ, ЗД. 4
ИИН/БИН: 160440029330
Руководитель: БОЕВ АБДУЖАЛИЛ ХАМРОЕВИЧ

Вид намечаемой деятельности:
[bookmark: _Toc74240167][bookmark: _Toc86694752][bookmark: _Toc87867319]Переработка масличных культур.
Описание места осуществления деятельности
[bookmark: _Toc87867320]Участок маслоперерабатывающего цеха расположен по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, Мактааральский сельский округ, село Игилик, квартал 197, земельный участок 523.
Кадастровый номер: 19:288:197:523
Площадь земельного участка: 2,5136 гектар
Географические координаты расположения объекта:
40°871637″ с. ш. 68°49′0121″ в. д.
Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 1 км от объекта. Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Участок свободен от застроек и зеленых насаждений.
Также общие сведения о предприятии представляются по форме согласно приложению 1 Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий – см. ниже таблица 1.
Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования
Проектом предусматривается комплекс по переработке семян хлопчатника с целью производства рафинированного растительного масла. Проектируемый производственный комплекс включает: цех подготовки сырья, прессово-экстракционный цех, участок рафинации масла, участок розлива готовой продукции, складские помещения, котельную, административно-бытовые помещения и вспомогательные инженерные сооружения.
Проектная производительность предприятия составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, или 36 500 тонн сырья в год при круглогодичном режиме эксплуатации (365 дней в году, 8760 часов в год). Производительность участка рафинации составляет 20 тонн масла в сутки, что соответствует 7 300 тоннам готовой продукции в год.
Производственный комплекс размещается на промышленной площад-ке, на которой расположены следующие основные здания и сооружения с площадью застройки, м²: Производственный цех № 1 – 3993,3; Производ-ственный цех № 2 – 1 388,8; Производственный корпус № 3 – 253,0; Склад-ское помещение - 882,0; мастерская – 243,2; Котельная – 160,0; Административное здание – 238,6; Общежитие – 192,0. Общая площадь застройки основных зданий и сооружений составляет около 7 351 м².
Для обеспечения технологического процесса предусматривается уста-новка современного технологического оборудования, включая оборудование для очистки и подготовки сырья, прессования семян, экстракции масла, полунепрерывной рафинации, автоматической линии розлива готовой продукции, а также парового котла производительностью 4 т/ч, работающего на природном газе, и термомасляного котла.
Основной готовой продукцией предприятия является рафинированное растительное (хлопковое) масло, предназначенное для дальнейшей фасовки и реализации. Проектный объем выпуска готовой продукции составляет 20 т/сутки или 7 300 т/год.
В процессе производства также образуется побочная продукция, ис-пользуемая в качестве вторичного сырья:
хлопковый шрот – около 9 307,5 т/год;  шелуха – около 16 425 т/год; хлопковый ворс (линт) – около 2 920 т/год. 
Работа предприятия предусматривается в непрерывном режиме: 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, что составляет 8760 часов работы в год. Производственные процессы максимально автоматизированы, что обеспечивает стабильную производительность, снижение потерь сырья и рациональное использование энергетических и природных ресурсов.
Технологический процесс предусматривает следующие основные стадии: прием, хранение и подачу семян в производство; очистку сырья от механических примесей; предварительную подготовку (при необходимости – шелушение, дробление, кондиционирование); прессование семян с получением сырого масла и жмыха; экстракцию остаточного масла из жмыха органическим растворителем; отделение и регенерацию растворителя в замкнутом цикле; очистку (рафинацию) масла, включающую гидратацию, нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию; временное хранение готовой продукции в резервуарах; автоматический розлив масла в потребительскую тару и упаковку продукции.
Проектом предусматривается использование автоматизированной тех-нологической линии, обеспечивающей непрерывный производственный процесс, контроль технологических параметров и снижение потерь сырья. Производительность линии составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, производительность участка рафинации – 20 тонн масла в сутки.
Для обеспечения технологического процесса предусматривается экс-плуатация газового парового котла производительностью 4 т/ч, обеспечива-ющего производство технологического пара, а также термомасляного котла для нагрева теплоносителя. В качестве топлива используется природный газ.
Основными видами сырья являются семена хлопчатника. Готовой продукцией является рафинированное растительное масло. Побочной продукцией являются хлопковый шрот, шелуха и хлопковый ворс (линт), которые подлежат дальнейшему использованию или реализации. Основными отходами производства являются сорные примеси, образующиеся на стадии очистки семян, а также эксплуатационные отходы (отработанные масла, промасленная ветошь, отработанные фильтры, твердые бытовые отходы и др.), обращение с которыми осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.
Предприятие предусматривает оборотное использование воды в технологическом процессе, автоматизированное управление производством, применение энергоэффективного оборудования, а также мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и рациональному использованию природных ресурсов.
Теплоснабжение здания цеха не требуется. Горячее водоснабжение предусмотрено от местных автономных источников (водонагреватели).
Водоснабжения объекта является существующий сельский водопровод. 
Канализация бытовая предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов во вновь проектируемую внутриплощадочную сеть канализации, с последующим отведением стоков  в выгреб, полезной емкостью 100 м3. Производственные сточные воды перед тем, как сбрасываться в канализацию проходят через жироуловитель. Канализация соединяется к выгребу. Вывоз сточных вод производится ассенизаторским спецавтотранспортом. Откачка производится через люк выгребной ямы.
Режим работы предприятия – круглогодичный, непрерывный, 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, 8760 часов в год. Производственная мощность составляет 36 500 тонн перерабатываемого сырья в год с выпуском 7 300 тонн рафинированного растительного масла в год.
Начало периода эксплуатации: октябрь месяц 2026 года.
Эксплуатации 2026-2035гг.

«Маслоперерабатывающий цех по адресу: обл. Туркестанская, р-н Мактааральский, с.о. Мактааральский, с. Игилик , кварт. 197, участок 523»


Таблица 1 - Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО 
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Маслоперерабатывающий цех
	615257100
	Туркестанская область,  Мактааральский район, Мактааральский с.о., с. Игилик , кварт. 197, участок 523.
42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	160440029330
	
	Переработка масличных культур.
Сырье поступает на производство, очищается и измельчается. Далее семена распределяются в прессы, где производится подсолнечное масло. Полученное масло перетекает в цех дезодорации и рафинации, где рафинируется и дезодорируется в температуре 160 градусов.
	СПК «ХАМРО-АТА»
Юридический адрес: 160525, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАК-ТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, пос. АТАКЕНТ, ул. ТАШКЕНТСКАЯ, ЗД. 4
ИИН/БИН: 160440029330
Руководитель: БОЕВ АБДУЖАЛИЛ ХАМРОЕВИЧ
	II категория
Производительность завода:
[bookmark: _Toc194310405]Масло хлопковое – 20 т/сут. Производственная мощность составляет 36 500 тонн перерабатываемого сырья в год с выпуском 7 300 тонн рафинированного растительного масла в год.





[bookmark: _Toc367270224][bookmark: z40]Информация по отходам производства и потребления
В таблице 2приведена информация по отходам производства и потребления. Контроль за обращением с отходами заключается в регулярных проверках:
- своевременном вывозе отходов;
- соблюдения установленных проектом процедур накопления, временного хранения и периодичности вывоза отработанных ламп освещения, жмыха, коммунальных отходов.
Периодичность проверок устанавливается планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.
[bookmark: _Hlk82369714]Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления


	Вид отхода 
	Код отхода в соответствии с классификатором
	Лимит накопления отходов, тонн
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	
	3

	Светодиодные лампы
	20 01 36
	0,0293
	· Накопление производится в спец.контейнеры.
· Транспортировка - с территории автотранспортом.
· Удаление - специализированные сторонние организации.

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	1,29
	· Накопление производится в контейнеры для мусора.
· Транспортировка - в контейнеры вручную, с территории автотранспортом.
· Удаление - планируется вывоз на полигон отходов

	Жмых
	02 01 03 
	5400
	· Накопление – мешки.
· Транспортировка - с территории автотранспортом.
· Удаление - в сельском хозяйстве, а именно для корма с/х животных.




Общие сведения об источниках выбросов. Мониторингатмосферного воздуха
3.1. Общие сведения об источниках выбросов
Семена хлопчатника поступают на маслозавод автомобильным транспортом и выгружаются в разгрузочном пункте (ист.6001). Сырье закрытым конвейером П21 поступает в бункер для сырья П1, оттуда по рефленному трубопроводу с помощью электричества сырье двигается в П2-моторное панно. Далее сырье очищается в П3-воздушное сито от камней и прочее и передвигается в П4-молотилку. Где сырье молотится и готовится к следующему процессу. В П5-вальцах семена размельчаются еще на более мелкие фракции. Оборудования очищения и измельчения закрытые. В процессе очистки семян, их измельчения образуется неорганическая пыль. Загрязненный воздух вентилятором подается для очистки в циклон (ист.0002). Далее размельченные семена из бункера П6 распределяются в три пресса П7, где с помощью пресса производиться подсолнечное масло. Вся транспортировка сырья происходит закрытым способом по трубе (шнек). В проекте предусмотрены четыре пресса, но используется три. Четвертый пресс резервный.
Жмых с П7 двигается по трубе в П8 и П9. Отходный жмых упакуется и зашивается в мешки. Мешки надеваются на горловину от распределительной системы и закрепляются специальными ремешками во избежание распыления. Готовые мешки с П9 встроенным транспортером через передаточное окно передается наружу, а оттуда сразу в складские помещения для сырья. Масло с П7 протекает в позицию П19-бункер для хранения масла. 
Далее начинается процесс рафинации и дезодорации в следующем цеху. Для рафинации используется каустик (400 кг/смена). Для хранения каустика имеется специальная емкость П15 (ист.6002).
Полученное масло перетекает в цех дезодорации и рафинации в П12 и П13, где рафинируется и дезодорируется при температуре 160 градусов (ист.6003). Отходное масло с позиции П12 и П13 собирается в П14 и П15,17. При заполнении емкостей они очищаются, отходное масло используется для приготовления корма животным. Далее масло в позиции П16 осветляется и передается для остывания в позицию П18 (ист.6004). Готовое масло храниться в П19. В нужное время в нужном количестве мало заливается в 5, 10, 18 литровые бутылки. Готовая продукция хранится в складе для готовой продукции. 
Для процесса выше написанного производства предусмотрен паровой котел П11(ист.0001). С помощью данного котла масло сырье прессируется, масло рафинируется, дезодорируется. 
В период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха будут представлены:
· Ист.6001-001 Разгрузка сырья. Производительность – 100 т/сут.; 25000 т/год.
· Ист.6002-002 Пересыпка каустика в емкость. Объем – 800 кг/сут.;  200 т/год.
· Ист.6003-003 Цех рафинации и дезодорации
· Ист.6004-004 Рафинационное производство – охлаждение
· Ист.0001-005 Паровой котел. Расход газа – 278 м3/час. Время работы котла 24 ч/сут, 6000 ч/год. Мощность 2000 кВт.
Дымовые газы отводятся через трубу высотой 20 м, диаметром 296 мм.
· Ист.0002-006 Очистка и измельчение семян.
Всего проектом предусмотрено 6 источников выбросов, в т. ч. 2 – организованных, 4 - неорганизованных.
В таблице3 приведены общие сведения об источниках выбросов предприятия
Таблица 3 – Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. 
из них:
	6

	2
	Организованных, из них:
	2

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	1

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	1

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	1

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	1

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	0

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	4



На предприятии установлен следующий режим мониторинга: 
периодический - 1 раз в квартал: для проверки фактического уровня выбросов на источниках и на границе СЗЗ при обычных условиях.
Контроль осуществляется по загрязняющим веществам, выбрасываемых вышеуказанными источниками.
Методики проведения контроля:
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,
входящих в расчетные формулы.
0002 - Инструментальным методом, согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.
Структура и периодичность отчета проводится в соответствии с Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250. 
Специалисты отдела охраны окружающей среды: 
 ведут ежедневный внутренний учет, формируют и представляют отчеты по результатам мониторинга в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежеквартально до 1 числа второго месяца следующего за отчетным кварталом; 
 оперативно сообщают в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов; 
 представляют необходимую информацию по мониторингу по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды; 
 систематически оценивает результаты мониторинга и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды; 
 проводят расчета платежей за нормативное и сверхнормативное загрязнение.
Производственный мониторинг окружающей среды будет проводиться аккредитованной лабораторией.
Определение концентраций загрязняющих веществ будет осуществляться по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в Госреестр РК. 
Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений будут достигаться следующим образом: 
 Методики выполнения измерений будут аттестованы; 
 Средства измерений будут иметь сертификаты, свидетельствующие о внесении их в реестр РК; 
 Оборудование будет иметь свидетельство о поверке; 
 Персонал лаборатории будет иметь соответствующие квалификации; 
 В лаборатории будет проводиться внутренний контроль точности измерений.
Периодичность контроля выбросов вредных веществ на источниках загрязнения должна соответствовать Плану-графику контроля. План-график контроля представлен ниже.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целом по предприятию, по каждому веществу, приведены в проекте нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для данного предприятия.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории предприятия будут проведены по контрольным точкам, расположенных в пределах производственных участков и санитарно-защитной зоны.
Значения полученных результатов замеров на границе СЗЗ будут сравниваться с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочными безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) для населенных мест, с ПДКм.р. рабочей зоны.
Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия, в соответствии со ст. 186 ЭК РК, будут проводиться лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. 
Все технические средства, применяемые для измерения физических параметров, должны быть аттестованы, внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь методическое обеспечение. 
В соответствии с СТ РК 1517-2006 «Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ» (п.5.23) при стабильном выбросе количество замеров на источнике по каждому загрязняющему веществу должно быть не менее трех. Количество выброса определяют по среднему арифметическому значению результатов измерений.
Независимо от применяемых методов контроля выбросов при проведении замеров должны выполняться общие требования к размещению точек контроля, требования охраны труда, а также требования к проведению работ в соответствии с Методическими указаниями «Организация и порядок проведения государственного аналитического контроля источников загрязнения атмосферы» № 183-п, 2011г. 
Точки отбора проб, контролируемые вещества и периодичность измерений приведены в плане-графике контроля на предприятии за соблюдением НДВ на контрольных точках (прилагается). 
На всех точках одновременно с отбором проб воздуха измеряются метеорологические характеристики (атмосферное давление, температура, скорость и направление ветра). В таблице 4 представлены сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями.

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Маслозавод

	Производительность завода:
Производственная мощность со-ставляет 36 500 тонн перерабаты-ваемого сырья в год с выпуском 7 300 тонн рафи-нированного растительного масла в год.
	Паровой котел (дымовая труба)

	0001

	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Азота (IV) диоксид
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод оксид
	1 раз/кв.


	Маслозавод

	
	Очистка и измельчение семян (вытяжная труба)
	0002
	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 
	1 раз/кв.



Таблица 4.1
	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Маслозавод
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.1562
	326.765796
	Сторонняя
	0002

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0254
	53.1360514
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.537
	1123.38817
	Сторонняя
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	0002
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494) 
	1 раз/ кварт
	0.000725
	4.55349195
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6001
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494) 
	1 раз/ кварт
	0.00888
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6002
	Маслозавод
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	1 раз/ кварт
	0.00002
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	




	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6003
	Маслозавод
	Гексан (135)
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6004
	Маслозавод
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	альдегид) (44)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

	входящих в расчетные формулы.

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.





Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
Расчетный метод основан на определении объемов выбросов загрязняющих веществ по фактическому расходу материалов (исходного сырья и топлива) и времени работы технологического оборудования. Метод применяют при невозможности или экономической нецелесообразности прямых измерений. Расчет производится по действующим в РК методикам расчета выбросов, аналогично использованным в проекте нормативов эмиссий.
В таблице 5 приведены сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом. 


Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Маслозавод
	Неорг. ист.
	6001
	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20
	Сырье – подсолнуха

	
	Неорг. ист.
	6002
	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)
	Каустик

	
	Неорг. ист.
	6003
	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Гексан
	Масло

	
	Неорг. ист.
	6004
	42°28'26.93"С
69°50'01.94"В
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)
	Масло



Газовый мониторинг
Предприятии в собственности полигона твердых бытовых отходов проводится газовый мониторинг для каждой секции полигона с целью получения объективных данных с установленной периодичностью за количеством и качеством газовых эмиссий и их изменением на полигоне твердых бытовых отходов. 
В собственности предприятия нет полигона твердо-бытовых отходов нет. В связи с этим данная таблица не заполняется.

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-

	-

	-

	-

	-

	-



Сведения по сбросу сточных вод
В период эксплуатации источником питьевого и производственного водоснабжения будет являться существующий водопровод Ø 150 мм.
Канализация бытовая предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов сбрасывается во внутриплощадочную сеть канализации диаметром 100 мм по ГОСТу 6942-98, с последующим отведением стоков поступают в выгреб, полезной емкостью 100 м3. По мере накопления вывозятся по договору ассенизаторской машиной на ближайшие очистные сооружения.
Сброс сточных вод в окружающую среду не осуществляется.

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	-

	-

	-

	-

	-




 План-график наблюдений за состояниематмосферного воздуха
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ на 2024 год выполнены программным комплексом «Эра» версии 3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск.
Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в форме изолиний и карт рассеивания, уровней шума и риска здоровью населения представлены в расчетной части проекта.
Концентрация в 1 ПДК ни по одному из загрязняющих веществ и групп суммации не обнаружена.
В границах санитарно-защитной зоны предприятия не размещены: 
1) вновь строящиеся жилые застройки, включая отдельные жилые дома; 
2) ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; 
3) вновь создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 
4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования. В связи с этим, данные по режиму использования территории СЗЗ предприятия не представлены.
В связи с тем, максимальные концентрации вредных веществ на границе СЗЗ и, соответственно, на границе жилой застройки не превышают 1 ПДК, дополнительные мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух не требуются.
На основании изложенного, в проекте определены нормативы допустимых выбросов без дополнительных технических мероприятий, которые разрабатываются с целью достижения нормативов ПДВ и снижения выбросов загрязняющих веществ.
Соответственно размер санитарно-защитной зоны для маслоцеха принимается 100 м, что соответствует 4 классу опасности.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха будут проведены по контрольным точкам, расположенных на жилой зоне и в пределах санитарно-защитной зоны.
Значения полученных результатов замеров на границе СЗЗ будут сравниваться с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочными безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ) для населенных мест, с ПДКм.р. рабочей зоны.

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Контрольная точка №1
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)
	1 раз/ кварт   
	
1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №1
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №1
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №1
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №1
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №1
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002

	Контрольная точка №2
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт   
	1
	Сторонняя организация на договорной основе
	0002





График мониторинга воздействия на водные объекты
Предприятием не осуществляется эксплуатация подземных вод на территории или эксплуатация поверхностных водных ресурсов. В этом направлении мониторинг не предусматривается.

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	 № 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	

	

	

	

	




Мониторинг уровня загрязнения почв
Основным видом негативного техногенного воздействия являются механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова, вызванного ведением планировочных работ и прокладкой подъездных путей.
При невыполнении экологических требований, нарушении регламента движения автотранспорта и строительной техники возможно развитие дорожной дигрессии. Потенциальным источником загрязнения почв являются газопылевые эмиссии от автотранспорта и строительной техники, утечки и разливы ГСМ в местах их хранения.
Мониторинг почв осуществляются путем отбора проб на пробных площадках. Пробная площадка представляет собой условно выбранную площадку (ключевой участок) прямоугольной или квадратной формы, расположенную в типичном месте характеризуемого участка территории. Наблюдательная площадка привязывается в системе координат по центру.
Процедура отбора проб почв на пробной площадке регламентируется целевым назначением и видом химического анализа. 
С целью получения репрезентативной пробы по углам и диагонали (методом конверта), площадки осуществляется отбор точечных проб почв с необходимой глубины. Путем объединения и тщательного смешивания точечных проб одного горизонта (слоя) составляется средняя объединенная проба массой около 1 кг. Минимальное количество точечных проб для составления объединенной пробы - пять. Объем точечных проб должен быть одинаковым.
Отбор проб для определения поверхностного загрязнения нефтепродуктами, тяжелыми металлами и для бактериологического анализа производится с глубин 0-10 и 10-20 см. 
При скрытом внутрипочвенном загрязнении отбор проб осуществляется из почвенного разреза по горизонтам на всю глубину загрязнения. Пробы отбираются с зачищенной лицевой стенки разреза, начиная с нижних горизонтов. 
Важным условием получения достоверного аналитического материала о степени загрязненности почв является строгое соблюдение условий, исключающих возможность загрязнения почвенных проб в процессе их отбора и транспортировки. 
Анализы проб почв проводят в лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством РК, по утвержденным методикам.
Наблюдаемые параметры 
Для характеристики возможного химического загрязнения почв предлагается следующий набор контролируемых ингредиентов: 
 нефтепродукты; 
 тяжелые металлы (Zn, Cd, Pb, Cu); 
 общий химический анализ; 
 водная вытяжка; 
 механический состав.
Для лабораторного определения предлагаемых параметров на станциях необходимо произвести отбор проб почв. Методика отбора проб для контроля химического загрязнения почв соответствует ГОСТ 26423-85 и ПНДФ 16.1.21-98. Отбор точечных проб производится на пробных площадках. Пробные площадки должны быть заложены на участках с однородным почвенным и растительным покровом, а также с учетом хозяйственного использования почв. Отбор проб для определения загрязнения производиться методом конверта с глубин 0-5 и 5-20 см. Из пяти точечных проб, взятых из одного слоя или горизонта почвы, составляется объединенная проба. 
На основе мониторинговых наблюдений проводится анализ происходящих изменений экологического состояния почв и дается оценка эффективности проводимых природоохранных мероприятий и рекомендации по их совершенствованию.

План производственного мониторинга
	Место отбора
	Определяемые параметры
	Периодичность наблюдений

	Мониторинг почв

	Станции экологического мониторинга на границе СЗЗ
	Состояние почв, водная вытяжка, мех.состав, хим.анализ;
	1 раз в год

	
	нефтепродукты, Cu, Zn, Pb, Cd;
	1 раз в год

	
	замазученный грунт на нефтепродукты
	1 раз в год



При выборе схемы размещения пунктов мониторинга загрязнения почв химическими веществами учитывается местоположение источников загрязнения, преобладающее направление ветра, направление поверхностного стока и существующие геохимические особенности территории.

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	граница СЗЗ
	рН
	

	Раз/кв.
	ГОСТ 26423-85

	по
	нефтепродукты
	
	Раз/кв.
	

	4 точкам
	Тяжелые металлы
	
	Раз/кв.
	

	
	Плотный остаток
	
	Раз/кв.
	ПНДФ 16.1.21-98



ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства РК и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
Внутренние проверки проводятся специалистами, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля, а также службами охраны окружающей среды, на которых возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства РК.
В ходе внутренних проверок контролируются: 
 выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля; 
 следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды; 
 выполнение условий экологического и иных разрешений;
 правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля; 
 иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
Специалист, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
 рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 
 обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
 составить письменный отчет руководителю, включающий, при необходимости, требования о проведении мер по устранению несоответствий, выявленных в ходе проверки, сроки и порядок их устранения.
Таблица 11 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия или предмет проверки
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Контроль проведения инструментальных замеров
	Ежеквартально в соответствии с программой ПЭК

	2
	Контроль за режимом эксплуатации парового котла и технологического оборудования
	Ежедневно

	3
	Контроль за состоянием мест хранения отходов производства и потребления
	Ежемесячно

	4
	Контроль за содержанием загрязняющих веществ в подземных водах
	Один раз в год

	5
	Контроль за состоянием территории
	Еженедельно

	6
	Контроль за загрязнением почвенного покрова
	Ежемесячно

	7
	Контроль за сбором и своевременным вывозом строительных отходов при проведении текущих ремонтов
	Еженедельно при проведении текущего ремонта



Постоянно действующая комиссия ежеквартально осуществляет внутренние проверки, при которых выявляются нарушения технологии и требования природоохранного законодательства. По результатам проверки разрабатываются мероприятия по устранению нарушений, назначаются ответственные лица и сроки устранения. Данные мероприятия утверждаются приказом Руководителем компании. Ответственные лица представляют письменный отчет после устранения нарушений в сроки указанные в приказе.
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