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1. Общие сведения о планируемой деЯтельности

Инициатор намечаемой деятельности:

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ХАМРО-АТА»
Юридический адрес: 160525, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАКТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, пос. АТАКЕНТ, ул. ТАШКЕНТСКАЯ, ЗД. 4
ИИН/БИН: 160440029330
Руководитель: БОЕВ АБДУЖАЛИЛ ХАМРОЕВИЧ
Вид намечаемой деятельности:

Целью производства является обеспечение населения Мактаральского района рабочими местами и эффективность инвестиций и будет специализироваться на переработке масличных культур.

Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Намечаемая деятельность не входит в Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. Согласно подпункту 10.12 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан процедуре скрининга подлежит производство растительных и животных масел и жиров производительностью 20 тыс. тонн в год и более. Проектом предусматривается переработка 100 тонн семян хлопчатника в сутки с производством рафинированного хлопкового масла производительностью 20 тонн в сутки, что составляет 7 300 тонн готовой продукции в год. Таким образом, проектная производительность производства растительного масла не достигает порогового значения, установленного подпунктом 10.12 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан.
В соответствии с п.4.1.2 Раздела 2 Приложения 2 к Кодексу производство растительных и животных масел и жиров (с проектной производительностью менее установленных подпунктами 5.2.2 (только растительного сырья с производственной мощностью более 300 тонн в сутки или 600 тонн в сутки, когда установка работает не более 90 суток подряд в любом году) и 5.2.3 (сырья животного и растительного происхождения, как в виде комбинированных, так и раздельных продуктов, с мощностью производства готовой продукции в тоннах в сутки, превышающей 75, если «A» равно 10 и более, либо определяемой по формуле: 300 - (22,5 х «A»), если «А» менее 10, где «А» - доля животного материала (в процентах от веса) в производстве готового продукта) пункта 5.2 раздела 1 приложения 2) относится к объектам II категории.
Санитарная классификация:

Согласно пп. 6 п 35 Приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» [17] для маслобойных заводов (растительные масла) СЗЗ устанавливается не менее 100 м. 
Проектом предусматривается строительство маслоперерабатывающего цеха по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, Мактааральский сельский округ, село Игилик, квартал 197, земельный участок 523.

Кадастровый номер: 19:288:197:523

Площадь земельного участка: 2,5136 гектар

Географические координаты расположения объекта:

40°871637″ с. ш. 68°49′0121″ в. д.
Земельный участок предназначен для размещения объекта производственного назначения и соответствует целевому назначению земель. Территория характеризуется благоприятными инженерно-геологическими условиями для строительства и эксплуатации производственного объекта.

Выбор места размещения объекта обусловлен рядом факторов: соответствием земельного участка функциональному назначению проектируемого объекта; наличием удобной транспортной доступности для доставки сырья и вывоза готовой продукции; возможностью подключения к существующим инженерным коммуникациям (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и другие инженерные сети); достаточной площадью земельного участка для размещения производственных, складских, административно-бытовых и вспомогательных зданий и сооружений; возможностью соблюдения санитарно-защитной зоны и других требований экологического, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства Республики Казахстан.

При выборе площадки учитывались существующее землепользование, природные условия территории, транспортная инфраструктура и минимизация возможного воздействия на окружающую среду. Размещение объекта не затрагивает особо охраняемые природные территории, земли лесного фонда, водоохранные зоны и объекты историко-культурного наследия.

Проектом предусматривается строительство и эксплуатация комплекса по переработке семян хлопчатника с целью производства рафинированного растительного масла. Проектируемый производственный комплекс включает: цех подготовки сырья, прессово-экстракционный цех, участок рафинации масла, участок розлива готовой продукции, складские помещения, котельную, административно-бытовые помещения и вспомогательные инженерные сооружения.

Проектная производительность предприятия составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, или 36 500 тонн сырья в год при круглогодичном режиме эксплуатации (365 дней в году, 8760 часов в год). Производительность участка рафинации составляет 20 тонн масла в сутки, что соответствует 7 300 тоннам готовой продукции в год.

Производственный комплекс размещается на промышленной площадке, на которой расположены следующие основные здания и сооружения с площадью застройки, м²: Производственный цех № 1 – 3993,3; Производственный цех № 2 – 1 388,8; Производственный корпус № 3 – 253,0; Складское помещение - 882,0; мастерская – 243,2; Котельная – 160,0; Административное здание – 238,6; Общежитие – 192,0. Общая площадь застройки основных зданий и сооружений составляет около 7 351 м².

Для обеспечения технологического процесса предусматривается установка современного технологического оборудования, включая оборудование для очистки и подготовки сырья, прессования семян, экстракции масла, полунепрерывной рафинации, автоматической линии розлива готовой продукции, а также парового котла производительностью 4 т/ч, работающего на природном газе, и термомасляного котла.

Основной готовой продукцией предприятия является рафинированное растительное (хлопковое) масло, предназначенное для дальнейшей фасовки и реализации. Проектный объем выпуска готовой продукции составляет 20 т/сутки или 7 300 т/год.

В процессе производства также образуется побочная продукция, используемая в качестве вторичного сырья:

хлопковый шрот – около 9 307,5 т/год;  шелуха – около 16 425 т/год; хлопковый ворс (линт) – около 2 920 т/год. 

Работа предприятия предусматривается в непрерывном режиме: 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, что составляет 8760 часов работы в год. Производственные процессы максимально автоматизированы, что обеспечивает стабильную производительность, снижение потерь сырья и рациональное использование энергетических и природных ресурсов.

На период строительства предусматривается возведение комплекса зданий и сооружений маслозавода. Строительные работы будут выполняться в пределах границ отведенного земельного участка и включают подготовку территории, вертикальную планировку, устройство временных подъездных путей и строительной площадки, разработку котлованов и траншей, устройство фундаментов, монтаж металлических и железобетонных конструкций, возведение производственных и вспомогательных зданий, прокладку наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, выполнение пусконаладочных работ и благоустройство территории. Строительство предусматривает применение серийных строительных материалов и конструкций, а также использование строительной техникиПроизводственный комплекс включает участки предварительной подготовки сырья, прессования, экстракции масла, рафинации, розлива готовой продукции, а также вспомогательные инженерные сооружения и оборудование.

Технологический процесс предусматривает следующие основные стадии: прием, хранение и подачу семян в производство; очистку сырья от механических примесей; предварительную подготовку (при необходимости – шелушение, дробление, кондиционирование); прессование семян с получением сырого масла и жмыха; экстракцию остаточного масла из жмыха органическим растворителем; отделение и регенерацию растворителя в замкнутом цикле; очистку (рафинацию) масла, включающую гидратацию, нейтрализацию, отбеливание и дезодорацию; временное хранение готовой продукции в резервуарах; автоматический розлив масла в потребительскую тару и упаковку продукции.

Проектом предусматривается использование автоматизированной технологической линии, обеспечивающей непрерывный производственный процесс, контроль технологических параметров и снижение потерь сырья. Производительность линии составляет 100 тонн перерабатываемого сырья в сутки, производительность участка рафинации – 20 тонн масла в сутки.

Для обеспечения технологического процесса предусматривается эксплуатация газового парового котла производительностью 4 т/ч, обеспечивающего производство технологического пара, а также термомасляного котла для нагрева теплоносителя. В качестве топлива используется природный газ.

Основными видами сырья являются семена хлопчатника. Готовой продукцией является рафинированное растительное масло. Побочной продукцией являются хлопковый шрот, шелуха и хлопковый ворс (линт), которые подлежат дальнейшему использованию или реализации. Основными отходами производства являются сорные примеси, образующиеся на стадии очистки семян, а также эксплуатационные отходы (отработанные масла, промасленная ветошь, отработанные фильтры, твердые бытовые отходы и др.), обращение с которыми осуществляется в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан.

Предприятие предусматривает оборотное использование воды в технологическом процессе, автоматизированное управление производством, применение энергоэффективного оборудования, а также мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и рациональному использованию природных ресурсов.

Теплоснабжение здания цеха не требуется. Горячее водоснабжение предусмотрено от местных автономных источников (водонагреватели).
Водоснабжения объекта является существующий сельский водопровод. 

Канализация бытовая предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов во вновь проектируемую внутриплощадочную сеть канализации, с последующим отведением стоков  в выгреб, полезной емкостью 100 м3. Производственные сточные воды перед тем, как сбрасываться в канализацию проходят через жироуловитель. Канализация соединяется к выгребу. Вывоз сточных вод производится ассенизаторским спецавтотранспортом. Откачка производится через люк выгребной ямы.

Режим работы предприятия – круглогодичный, непрерывный, 365 дней в году, 3 смены по 8 часов, 8760 часов в год. Производственная мощность составляет 36 500 тонн перерабатываемого сырья в год с выпуском 7 300 тонн рафинированного растительного масла в год.

Начало строительства: июнь 2025 г

Продолжительность строительства 17 месяцев.

Начало периода эксплуатации месяц: октябрь 2026 года.

Эксплуатации 2026-2035гг.
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Рис.1 Карта расположения проектируемого объекта
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Рис. 2 Ситуационная карта с указанием расстояния до ближайшей жилой  застройки
2. Оценка воздействия на окружающую среду
2.1 Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха
2.1.1 Характеристика климатических условий
Климатический подрайон IV-А. 

Температура наружного воздуха в 0С:   

          абсолютная максимальная  + 44,2;

          абсолютная минимальная    -30,3;

          наиболее холодной пятидневки -17,8,

          среднегодовая   +33,5.

Среднее количество осадков за год, мм  - 377.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль-В (восточное).

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 6,0  м/сек.

Преобладающее направление ветра за июнь- август-В (восточное).

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 1,3 м/сек.

Нормативная глубина промерзания, м: для суглинков и глин-0,66;

Для супесей и песков-0,77.

Глубина проникновения °С в грунтом: для суглинков и глин-0,77;

Для супесей и песков-0,85.

Высота снежного покрова средняя из наибольших  декадных на зиму - 22,4 см, 

максимально из наибольших декадных 62,0 см, максимальная суточная за зиму на последний день декады 59,0 см , 

продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 66,0 дней. 

Среднее число дней  с пыльной бурей  3,9 дней, 

метелью 3,0 дня, 

грозой - 12 дней.

Район по средней скорости ветра за зимний период-I.

Район территории по давлению ветра-I.

Нормативное значение ветрового давления кПа- 0,25

Нормативное значение снегового покрова, см-62.

Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.

Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1.

2.1.2 Данные по состоянию атмосферного воздуха
В районе участка исследований отсутствуют значимые источники загрязнения. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха района вносят бытовые и коммунальные системы отопления на природном газе и твердом топливе и автотранспорт.

Ввиду сухости континентального климата в районе периодически отмечается высокая запылённость воздуха. 

Органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

2.1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения проектируемого объекта
Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

Загрязнение воздушной среды будет происходить при строительстве объекта и его эксплуатации в результате поступления в нее:

- продуктов сгорания топлива;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих материалов, топлива.

Период эксплуатации.

В период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха будут представлены:
· Ист.6001-001 Разгрузка сырья. Производительность – 100 т/сут; 25000 т/год.
· Ист.6002-002 Пересыпка каустика в емкость. Объем – 800 кг/сут;  200 т/год.
· Ист.6003-003 Цех рафинации и дезодорации

· Ист.6004-004 Рафинационное производство – охлаждение
· Ист.0001-005 Паровой котел. Расход газа – 278 м3/час. Время работы котла 24 ч/сут, 6000 ч/год. Мощность 2000 кВт.
Дымовые газы отводятся через трубу высотой 20 м, диаметром 296 мм.
· Ист.0002-006 Очистка и измельчение семян.
Всего проектом предусмотрено 6 источников выбросов, в т. ч. 2 – организованных, 4 - неорганизованных.
Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом опасности и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие рассматривается в зоне влияния проектируемого объекта. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [36] считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов данного предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК.
Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно.

В таблицах «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу» приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с учетом передвижных источников и для стационарных источников отдельно на период эксплуатации. 

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности. Данные, характеризующие параметры выбросов от источников предприятия определены на основе проектных данных и представлены в таблицах «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов»  период эксплуатации раздельно.
Залповые источники выбросов в атмосферу проектом не предусматриваются.
Согласно п. 19 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [12] аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями (аварии, инциденты за исключением технологически неизбежного сжигания газа), не нормируются. Оператор организует учет фактических аварийных выбросов за истекший год для расчета экологических платежей.
2.1.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Эксплуатация. Ввиду незначительности выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации объекта какие-либо мероприятия по их снижению проектом не предусматриваются.
2.1.5 Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и определение нормативов допустимых выбросов

Для получения данных о параметрах выбросов проектируемых и реконструируемых объектов были применены расчетные методы. Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства.
Расчеты выбросов от каждого источника выделения (выброса) проводились с учетом максимальных мощностей, нагрузок работы технологического оборудования, проектного годового фонда времени его работы.

Протоколы расчетов выбросов по каждому источнику на период эксплуатации представлены в Приложении А.
Нормативы определяются расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации объекта производились по программному комплексу «ЭРА» (версия 3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).

Так как на расстоянии равном 50 высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.
Расчет проводился без учета фоновых концентраций т. к. по данным РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в данном районе выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.
Для оценки воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух и расчета НДВ параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в виде таблицы «Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов» для периода эксплуатации отдельно. 

Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона, приведенных в таблице «Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города».

Результаты расчетов приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение Б) и в таблице «Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения».
Так как, согласно расчету, общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения) выбросы в период его эксплуатации предлагаются в качестве нормативов допустимого воздействия.
Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест приняты согласно «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [18].
В таблицах «Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту» предложены нормативы допустимых выбросов для источников загрязнения атмосферы и в период эксплуатации на 2025-2034 гг.
2.1.6 Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации объекта, выполненные по программному комплексу «ЭРА» (версия 2.5) показывают, что общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышают соответствующие экологические нормативы качества (гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения).
Разработка дополнительных мероприятий по снижению отрицательного воздействия к указанным в разделе 2.1.4 не требуется.
2.1.7 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Производственный контроль, который предусматривается осуществлять на стадии строительства объекта, включает проверку перед началом работ наличия действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах.
Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов осуществляется ежеквартально расчетным путем.

План-график контроля представлен в таблице «План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов».
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	0001
	Маслозавод
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.1562
	326.765796
	Сторонняя
	0002

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0254
	53.1360514
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.537
	1123.38817
	Сторонняя
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	0002
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0.000725
	4.55349195
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6001
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	1 раз/ кварт
	0.00888
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6002
	Маслозавод
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	1 раз/ кварт
	0.00002
	
	Сторонняя
	0001
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	на
	


	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
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	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6003
	Маслозавод
	Гексан (135)
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6004
	Маслозавод
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	альдегид) (44)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

	входящих в расчетные формулы.

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.


2.1.8 Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Под неблагоприятными метеорологическими условиями понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха в концентрациях, представляющих опасность для жизни и (или) здоровья людей.

При возникновении неблагоприятных метеорологических условий в городских и иных населенных пунктах местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц обеспечивают незамедлительное распространение необходимой информации среди населения, а также вводят временные меры по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период неблагоприятных метеорологических условий.

В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административно-территориальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации.

Информация о существующих или прогнозных неблагоприятных метеорологических условиях предоставляется Национальной гидрометеорологической службой в соответствующий местный исполнительный орган и территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые обеспечивают контроль за проведением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период действия неблагоприятных метеорологических условий. 

Неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются в населенных пунктах, обеспеченных стационарными постами наблюдения.
По данным РГП «Казгидромет» в связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха прогнозирование НМУ не осуществляется в связи с чем соответствующие мероприятия по регулированию выбросов для проектируемого объекта не разрабатываются.
Таблицы, сформированные ПК «ЭРА-Воздух» на период эксплуатации
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	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.00002
	0.00576

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.1562
	2.696

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0254
	0.438

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.537
	9.29

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0403
	Гексан (135)
	
	60
	
	
	4
	0.0001
	0.00072

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный
	
	0.01
	
	
	3
	0.0001
	0.00072

	
	альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства –глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)(494) 
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.009605
	0.06432

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.728425
	12.49552

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.)

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


	

	

	

	

	

	Значение

	M/ЭНК

	

	

	10

	0.576

	

	67.4

	

	7.3

	3.09666667

	

	0.000012

	0.072

	

	1.2864

	

	79.7310787

	ПДКм.р.
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Площадка 1

	001
	
	Паровой котел
	1
	6000
	Дымовая труба
	0001
	20
	0.296
	10
	0.6881361
	120
	151
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Очистка и
	1
	2000
	Вытяжная труба
	0002
	10
	0.15
	10
	0.176715
	30
	127
	98
	
	

	
	
	измельчение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	семян
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Разгрузка сырья
	1
	500
	Неорг.ист.
	6001
	2.5
	
	
	
	
	123
	102
	3
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Пересыпка
	1
	250
	Неорг.ист.
	6002
	2.5
	
	
	
	
	147
	147
	3
	2

	
	
	каустика в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Цех рафинации и
	1
	2000
	Неорг.ист.
	6003
	2.5
	
	
	
	
	152
	159
	2
	2

	
	
	дезодорации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Рафинационное
	1
	2000
	Неорг.ист.
	6004
	2.5
	
	
	
	
	151
	157
	2
	2

	
	
	производство -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	охлаждение
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	0001
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1562
	326.766
	2.696
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0254
	53.136
	0.438
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.537
	1123.388
	9.29
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0002
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений)(494)
	0.000725
	4.553
	0.01632
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства-глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений)(494)
	0.00888
	
	0.048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.00002
	
	0.00576
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0403
	Гексан (135)
	0.0001
	
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	1317
	Ацетальдегид (
	0.0001
	
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	Этаналь, Уксусный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	альдегид) (44)
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	Таблица 2.2

	

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	Необхо-

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	димость

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота, м
	М/ПДК
	проведе

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	(M)
	(H)
	для  Н<10
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	
	
	0.01
	0.00002
	2.5
	0.002
	Нет

	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.2
	0.04
	
	0.1562
	20
	0.0391
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	0.0254
	20
	0.0032
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	0.537
	20
	0.0054
	Нет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0403
	Гексан (135)
	60
	
	
	0.0001
	2.5
	0.000001667
	Нет

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид)
	0.01
	
	
	0.0001
	2.5
	0.010
	Нет

	
	(44)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	0.3
	0.1
	
	0.009605
	3.07
	0.048
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно

	быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:

	Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	В пределах
	в жилой
	В пределах
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	зоны
	зоне
	зоны воз-
	ист.
	
	

	
	
	
	воздействия
	X/Y
	действия
	
	ЖЗ
	Область
	

	
	
	
	
	
	Х/Y
	
	
	воздей-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ствия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2026 год)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0981289/0.0196258
	0.1063872/0.0212774
	127/331
	167/-32
	0001
	100
	100
	Маслозавод

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0134943/0.0674715
	0.0146299/0.0731497
	127/331
	167/-32
	0001
	100
	100
	Маслозавод

	
	углерода, Угарный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1317
	Ацетальдегид (
	0.0156156/0.0001562
	0.0334669/0.0003347
	127/331
	255/138
	6004
	100
	100
	Маслозавод

	
	Этаналь, Уксусный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола,  
	0.0241882/0.0048376
	0.1775858/0.0355172
	-77/212
	29/127
	6001
	94.8
	98.4
	Маслозавод

	
	
	
	
	
	
	0002
	5.2
	
	Маслозавод
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	6002
	
	
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	0001
	
	
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	0001
	
	
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Маслозаод
	0001
	
	
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0403, Гексан (135)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	6003
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1317, Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	6004
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	0002
	
	
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
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	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 год
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозаод
	6001
	
	
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	2026

	Итого:
	
	
	
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	
	
	0.009605
	0.06432
	0.009605
	0.06432
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	
	
	0.728425
	12.49552
	0.728425
	12.49552
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	
	
	0.719325
	12.44032
	0.719325
	12.44032
	

	источникам:
	

	Итого по неорганизованным
	
	
	0.0091
	0.0552
	0.0091
	0.0552
	

	источникам:
	


2.2 Оценка воздействия на состояние вод
2.2.1 Потребность намечаемой деятельности в водных ресурсах
Суточная потребность питьевой воды, норма – 25 л/сут

Q = 25*25= 625 л (0,625 м3/сут)

625 л*250 дней=156250л /1000=156,25 м3/год

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 156,25  м3.
Техническая вода – 394,3431 м3.

2.2.2 Характеристика источников водоснабжения
Эксплуатация. В период эксплуатации источником питьевого и производственного водоснабжения будет являться существующий водопровод Ø 150 мм. 
Канализация бытовая предусмотрена для отведения сточных вод от санитарных приборов сбрасывается во вновь проектируемую внутриплощадочную сеть канализации диаметром 100 мм по ГОСТу 6942-98, с последующим отведением стоков  поступают в выгреб, полезной емкостью 100 м3.
2.2.3 Поверхностные воды
2.2.3.1 Гидрографическая характеристика территории

Непосредственно в районе участка водные объекты отсутствуют.
2.2.4 Меры по снижению отрицательного воздействия на поверхностные и подземные воды

Структура мер по снижению и предотвращению воздействия включает в себя:

- предотвращение у источника, снижение у источника;

- уменьшение на месте;

- ослабление у рецептора;

- восстановление или исправление;

- компенсация возмещением.

Эксплуатация. Меры по предотвращению или снижения отрицательного воздействия предприятия в период эксплуатации на водные ресурсы включают следующие мероприятия.

Отвод поверхностных сточных вод с территории будет осуществляться сетью открытых водостоков, что позволит предотвратить их неконтролируемый сброс на рельеф местности и подземные водные горизонты. Сеть открытых водостоков состоит из лотков, канав и каналов. Также для открытых водостоков используются лотки и кюветы автомобильных дорог. 
Основным мероприятием по охране водных ресурсов для производства в целом будет являться организация системы очистки и повторного использования дождевых сточных вод и исключение сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности.
2.2.5 Подземные воды

2.2.5.1 Гидрогеологические параметры описания района
Непосредственно в районе участка водные объекты отсутствуют.
2.2.5.2 Оценка влияния объекта в период строительства и эксплуатации на качество и количество подземных вод, вероятность их загрязнения
Описанное выше воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды аналогично воздействию и на подземные воды.

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод в районе полигона являются:

- устройства системы сбора и отвода поверхностного стока и производственного стока;

- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся от жизнедеятельности персонала строительной организации, накапливаются в герметичных емкостях (биотуалет) и регулярно вывозятся на очистные сооружения, что исключает возможность негативного воздействия данного вида стоков на качество подземных вод.

Решающим фактором в предотвращении загрязнения подземных вод в районе объекта будет являться их глубокое залегание. Грунтовые воды на исследуемой площадке не вскрыты. Угроза загрязнения подземных вод практически исключается мощной перекрывающей толщей коренных неогеновых глин и алевролитов.
2.2.5.3 Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Комплекс мероприятий организационного, технологического и технического характера по снижению отрицательного воздействия на подземные воды на этапе строительства включает в себя меры по предотвращению или снижению у источника:

- выполнение строительных работ строго в границах отведенных площадок;

- временное накопление отходов производства и потребления в специальных емкостях, в отведенных для этих целей местах;

- антикоррозийная защита емкостей хранения ГСМ и химреагентов;

- исключение сброса сточных вод в окружающую среду;

- регулярная уборка рабочих площадей в период проведения работ;

- своевременное удаление образующихся отходов со строительных площадок;

- тщательная уборка территории после окончания работ и рекультивация нарушенных земель.

2.3  Оценка воздействия на недра
В районе участка изысканий отсутствуют месторождения полезных ископаемых. Использование недр в процессе строительства и эксплуатации предприятия не предусматривается.

Какие-либо редкие геологические обнажения, минеральные образования, палеонтологические объекты и участки недр, объявленные в установленном порядке заповедниками, памятниками природы, истории и культуры в районе предприятия не выявлены.
2.4 Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
2.4.1 Виды и объемы образования отходов
Эксплуатация.
Расчет объемов образования ТБО

	Удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях на одного человека
	0,3

	Среднесписочная численность работающих, чел
	25

	Средняя плотность отходов, т/м3
	0,25

	Количество отходов, т/год
	1,29


Территория освещается светодиодными лампами. Расчет норматива отработанных ламп производится согласно п. 2.43 [34]. 

Объем образования отработанных ламп рассчитывается по формуле:

N = n × Т / Tр, шт/год,

Мрл = N × mрл, т/год

Исходные данные для расчета объема образования отработанных ламп представлены в таблице:

	Марка ламп
	n, шт.
	Т, ч/год
	Тр, ч
	mрл, т

	ДРЛ 250
	63
	4380
	12000
	0,000219

	ДРЛ 400
	27
	4380
	15000
	0,000274

	ЛД 36
	273
	4380
	13000
	0,000240

	Итого:
	363
	
	
	


Итого отработанных ламп по маркам:

	Марка ламп
	N, шт/год
	Мрл, т/год

	ДРЛ 250
	22,995
	0,0050

	ДРЛ 400
	7,884
	0,0022

	ЛД 36
	91,98
	0,0221

	Итого:
	122,859
	0,0293


Отходы от очистки сырья

При извлечении растительных масел образуется жмых – 5400 т/год.

Жмых богат протеином, и поэтому их вводят в рацион животных как белковые корма. В среднем жмых содержит около 45-50% белка. Данный вид отхода передается для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.
Перечень, источники и объем образования отходов в тепличном комплексе представлены ниже (Таблица 2.20).

Таблица 2.2 – Перечень и масса отходов на период эксплуатации
	№ п/п 
	Наименование отхода 
	Отходообразующий процесс 
	Кол-во отходов, т/год 

	1
	2
	3
	4

	1
	Отработанные лампы
	Освещение помещений и территории
	0,0293

	2
	Твердые бытовые отходы
	Жизнедеятельность персонала 
	1,29

	3
	Жмых
	Извлечение масел
	5400


2.4.2 Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
Уровень воздействия отходов на окружающую среду в общем случае определяется их качественно-количественными характеристиками, условиями временного накопления, условиями размещения, принятыми способами переработки и утилизации. 

Перечень, состав, физико-химические характеристики отходов производства и потребления, образующихся в результате строительства и эксплуатации предприятия представлены ниже (Таблица 4.10).
Таблица 2.3 – Перечень, состав и физико-химические свойства отходов производства и потребления

	№ п/п 
	Наименование видов отходов
	Технологический процесс, где происходит образование отходов 
	Физико-химическая характеристика отходов 

	
	
	
	Растворимость в воде 
	Агрегатное состояние 
	Содержание основных компонентов, % массы 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	

	Стадия эксплуатации

	1
	Отработанные лампы
	Освещение помещений и территории
	н/р 
	Твердый 
	Стекло – 92,0; 

Другие металлы – 2,02; 

Прочие – 5,98. 

	2
	Твердые бытовые отходы
	Жизнедеятельность персонала строительной организации
	н/р
	Твердый
	Бумага и древесина – 60; 
Тряпье - 7; 
Пищевые отходы -10; 
Стеклобой - 6; 
Металлы - 5; 
Пластмассы - 12.

	3
	Жмых
	Извлечение масел
	н/р
	Твердый
	Твердые или измельченные. В нём значительно больше кальция и фосфора, чем в зерновых кормах (0,30—0,35%кальция и 0,81—0,97% фосфора против 0,07% и 0,36% в зерне ячменя)


Образующиеся при строительстве и эксплуатации отходы не обладают опасными свойствами. При соблюдении требований по управлению отходами загрязнение окружающей среды не прогнозируется.
2.4.3 Рекомендации по управлению отходами
В соответствии с п. 1 ст. 319 Экологического кодекса РК [1] под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами на проектируемом объекте относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов.

Временное складирование отходов (накопление отходов) в процессе эксплуатации объекта осуществляется в специально установленных местах на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям).

Накопление отходов предусматривается в специально установленных и оборудованных соответствующим образом местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Передача отдельных видов отходов осуществляется на основании заключенных договоров, и оформляется документально с организациями, имеющими соответствующую квалификацию.  
Эксплуатация. Сбор и временное хранение отходов производства на предприятии осуществляется с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации.

Обустройство мест (площадок) для сбора твердых бытовых отходов выполнено в соответствии с п. 55, 56 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления (Приказ МЗ РК от 23.04.2018 г. №187; ст. 290 Экологический Кодекс РК). 

Проектом предусмотрено место (площадка) для сбора твердых бытовых отходов. Выделена специальная площадка для размещения контейнеров для сбора отходов с подъездами для транспорта. Площадку устраивают с твердым покрытием и ограждают с трех сторон на высоту, исключающей возможность распространения (разноса) отходов ветром, но не менее 1,5 м.
Для временного хранения коммунальных отходов и смета с территории уличное коммунально-бытовое оборудование представлено различными видами мусоросборников – контейнеров и урн. 

Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из урн и из здания предусмотрены передвижные крупногабаритные контейнеры вместимостью 0,75 м3. Количество контейнеров для ТБО – 1 шт. и 1 контейнер для сбора пищевых отходов. Контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. Контейнерная площадку размещается на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения. ТБО один раз в три дня вывозятся на полигон ТБО по договору с коммунальными службами.

Отработанные лампы размещаются в специальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих ламп на территории контейнерной площадки для обеспечения их безопасного сбора (п. 26 Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03.2015 № 235). Вывозятся с территории по договору со срециализированной организацией, занимающейся демеркуризацией ламп с периодичночтью 1 раз в шесть месяцев.
2.4.4 Лимиты накопления и захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.
Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Захоронение отходов проектом не предусмотрено, лимиты захоронения не устанавливаются.
Лимиты накопления отходов представлены в таблицах 2.22-2.23.

Таблица 2.4 - Лимиты накопления отходов на период эксплуатации на 2026-2035гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	5401,3193

	в том числе отходов производства
	-
	5400,0293

	отходов потребления
	-
	1,29

	Опасные отходы

	перечень отходов
	-
	-

	Не опасные отходы

	Светодиодные лампы (20 01 36 - списанное электрическое и электронное оборудование)
	-
	0,0293

	Твердые бытовые отходы (20 03 01, смешанные коммунальные отходы)
	-
	1,29

	Жмых (02 01 03 – растительные отходы)
	
	5400

	Зеркальные

	перечень отходов
	-
	-


2.5 Оценка физических воздействия на окружающую среду
2.5.1 Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Период эксплуатации

На территории проектируемого объекта отсутствуют значительные источники физических воздействий на окружающую среду. 
Источники шума и электромагнитных излучений размещаются в хозяйственной зоне, на значительном удалении от основных зданий объекта и ближайших жилых домов, с учетом требуемых санитарных разрывов.

2.5.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ

На территории отсутствует зона техногенного радиоактивного загрязнения вследствие крупных радиационных аварий, а так же нет объектов, являющихся потенциальными источниками радиационных загрязнений (АЭС, ТЭЦ, предприятий по добыче, переработке и использованию минерального сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов и т.д.).
Радиационных аномалий на участке изысканий не обнаружено. Показатели радиационной безопасности территории соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов [16, 17].
2.6 Оценка воздействий на земельные ресурсы и почвы 
2.6.1 Состояние и условия землепользования
Рельеф площадки относительно ровный с уклоном с севера-востока на юго-запад. Высотные отметки поверхности земли колеблются в пределах 264,74-265,57 м.

В пределах площадки по номенклатурному виду и просадочным свойствам, до глубины 6,0 м, выделено один инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

1) ИГЭ-1 – супесь, серая, текучей консистенции, непросадочная, вскрытой мощностью 6,0 и более метров. Тип грунтовых условий по просадочности - третий;

С поверхности земли распространен почва из слабогумусированного суглинка мощностью 0,2 м. 

Ниже  залегает суглинок светло-коричневый, с включением дресвы до 10%, твердой консистенции, просадочный, мощностью 1,7-3,3 м.

Суглинок, до глубины 6,0 м, подстилается  щебенистым   грунтом с  песчаным заполнителем  до 25%, с  включением глыб до 30%, малой степени водонасыщения, вскрытой мощностью 2,5-4,1 м. 

Участок расположен за пределами селитебной зоны населенного пункта, на площадке, свободной от застройки и подземных инженерных коммуникаций. Площадка не застроена и в настоящее время незначительно подвержена антропогенной нагрузке, однако интенсивно используются в сельскохозяйственных целях в качестве пастбищ.

По территории участка исследований проходит несколько грунтовых дорог в разных направлениях. В результате интенсивного выпаса скота растительный слой на момент проведения изысканий практически отсутствовал. Почва сильно уплотнена.

2.6.2 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

Намечаемая деятельность связана с незначительной трансформацией естественных ландшафтов, в т. ч. изменением рельефа местности. 
Плодородный слой почвы с территории проектируемого участка мощностью 0,2 м снимается и сохраняется в буртах. 
Минимизация негативного воздействия при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов на земельные ресурсы, ландшафты и почвы достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду.

Предотвращение загрязнения почв на прилегающих территориях путем своевременной ликвидации аварийных просыпей агрохимикатов, отходов, проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ решается путем организованного отвода и очистки поверхностных сточных вод; сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудования двигателей специальной техники поддонами для сбора утечки масел.

Комплекс вышеперечисленных мер в период производства строительных работ позволит предотвратить их отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы. Отрицательное воздействие строительных работ на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.

В результате реализации вышеприведенного комплекса мер по предотвращению при эксплуатации предприятия отрицательное воздействие на земельные ресурсы и почвы не прогнозируется.
2.7 Оценка воздействия на растительность и животный мир
2.7.1 Современное состояние растительности и животного мира в зоне воздействия объекта
Район размещения объекта находится под влиянием интенсивного многокомпонентного антропогенного воздействия города и промышленных предприятий, поэтому естественная растительность со значительным участием сорных видов встречается, как правило, на участках, оставленных без внимания промышленностью и градостроительством. 

Естественный растительный покров присутствует на незастроенных участках и представлен кустарниковой, травянистой степной растительностью. Кустарник, растущий в основном в ложбинах, представлен жимолостью, карагайником. Деревья представлены кленом, тополем, березой и карагачом. 

Травяной покров местности представлен степным разнотравьем. Среди разновидностей трав встречается типчак, ковыль красноватый, вейник, полынь. 

Редких и исчезающих растений в зоне влияния предприятия нет. 

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастров учетной документации сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе отсутствуют.
Животный мир рассматриваемого района представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися и пернатыми. 

Класс млекопитающих представлен мелкими млекопитающими из отряда грызунов: полевая мышь, полевка - экономка. Непосредственно на площадке животные отсутствуют в связи с близостью действующего объекта.

Из птиц обычный домовой воробей, сорока, ворон, скворец. Среди животных, обитающих в районе, занесенных в Красную книгу нет.
2.7.2 Источники воздействия на растительность и животный мир

Учитывая скудность растительного и животного мира на территории исследуемого участка, антропогенную трансформацию естественных экологических систем в результате использования участка под пастбища, нанесение какого-либо значительного ущерба в результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта не прогнозируется. 

Объекты растительного мира, произрастающие на участке, не представляют ценности как объекты, подлежащие охране или ресурсы, используемые в качестве сырья или корма для скота. Все они широко распространены на прилегающих территориях и их уничтожение на локальных участках в результате строительства не представляет опасности для популяции.

Объекты животного мира с началом строительства в результате фактора беспокойства мигрируют на прилегающие участки, где условия их проживания сохраняются.

Существует вероятность уничтожения единичных особей черепахи по причине их медленного передвижения, но данный вид очень широко распространен на соседних участках.

Возможно уничтожение части популяции насекомых, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп животных.
2.7.3 Мероприятия по охране растительности и животного мира
Минимизация негативного воздействия на ландшафты, почвы и биоразнообразие достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду, более детально приведенных в главе 4.7.2.

2.8 Оценка воздействий на социально-экономическую среду
2.8.1 Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности
Сегодня жизнь в регионе кипит: ведется обширное строительство, быстро развивается инфраструктура, развивается торговля. Неспроста область называют регионом огромных возможностей. Действительно, потенциал экономического развития области очень большой.

Работа в регионе сконцентрирована на четырех важнейших направлениях: развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и масштабная реализация туристического потенциала области.

Туркестан, будучи золотой колыбелью исторического туризма, очень популярен среди туристов, как отечественных, так и иностранных. Туризм области обладает огромнейшим потенциалом. Туркестан, с древних времен считавшийся духовной столицей, может принимать в год более миллиона туристов.

Расположенные в области и вошедшие в культурное наследие ЮНЕСКО мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, древние городища Отрар и Сауран, находящийся в Отрарском районе мавзолей Арыстан Баба, мавзолеи Байдибек Ата, Домалак Ана и пещера Акмечеть в Байдибекском районе, неповторимая природа Тюлькубасского района, заповедники Аксу-Жабагылы, Каратау, государственный национальный природный парк Сайрам-Огем завораживают путешественников своей красотой.

В соответствии с проектом Госпрограммы развития туристской индустрии в Республике Казахстан до 2023 года область включена в «Кластер возрождения Великого Шелкового пути». Город Туркестан определен как основной объект кластера. С каждым годом поток туристов, посещающих область, увеличивается.

По итогам 2019 года объем промышленного производства в Туркестанской области составил 500 млрд тенге. Из них 245 млрд тенге относятся к обрабатывающей промышленности. Показатели обрабатывающей промышленности увеличились в таких областях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и в других неметаллических минеральных продуктах.

К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств. При этом наибольшее число действующих юридических лиц, филиалов и представительств работает в Туркестанской области. На область также приходится максимальная концентрация действующих крестьянских и фермерских хозяйств.
2.8.2 Обеспеченность объекта трудовыми ресурсами

Реализация проекта даст возможность создания рабочих мест на этапе строительства, а также на этапе эксплуатации. Персоналу на площадке представится возможность работать с современными технологиями, следовательно, заинтересованные рабочие смогут пройти обучение.
Населенные пункты в районе проектируемого предприятия имеют достаточные трудовые ресурсы для обеспечения потребностей проектируемого объекта. На всех рабочих специальностях и частично ИТР будет задействовано местное население.
2.8.3 Влияние намечаемой деятельности на регионально-территориальное природопользование

В целом воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду проектируемого предприятия оценивается как вполне допустимое при несомненно крупном социально-экономическом эффекте – обеспечении занятости населения, получения ценного ликвидного продукта – цветных металлов, с вытекающими из этого другими положительными последствиями.
2.8.4 Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения
В процессе оценки воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду рассмотрены компоненты двух блоков:

- социальной среды, включающей – трудовая занятость, доходы и уровень жизни населения, здоровье населения, рекреационные ресурсы;

- экономической среды, включающей – экономическое развитие территории, землепользование.

Интегральное воздействие на каждый компонент определялось в соответствии с критериями, учитывающими специфику социально-экономических условий региона путем суммирования балов отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействия и интенсивности воздействий. В результате интегральный уровень воздействия оценивается для компонентов:

- трудовая занятость (3+5+2=10) – среднее положительное воздействие;

- доходы и уровень жизни населения (3+5+2=10) – среднее положительное воздействие;

- здоровье населения (0) – воздействие отсутствует;

- рекреационные ресурсы (-1-5-1=-7) – среднее отрицательное воздействие;

- экономическое развитие территории (3+5+3=11) – высокое положительное воздействие;

- землепользование (-1-5-1=-7) – среднее отрицательное воздействие.

Таким образом, воздействие намечаемой деятельности на:

- экономическое развитие территории оценивается как высокое положительное;

- трудовую занятость, доходы и уровень жизни населения оценивается как среднее положительное воздействие;

- рекреационные ресурсы и землепользование оценивается как среднее отрицательное.

Воздействие на здоровье населения оценивается как нулевое.

В целом эксплуатация производства в безаварийном режиме принесет огромную пользу для местной, региональной и национальной экономики. 

2.8.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности;

При реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях); ухудшение социально-экономических условий жизни местного населения не прогнозируется. Санитарно-эпидемиологическое состояние территории в результате намечаемой деятельности не ухудшится ввиду значительной удаленности жилой застройки от предприятия.

В пределах санитарно-защитной зоны предприятия отсутствуют какие-либо населенные пункты. 
Намечаемая деятельность:

- не приведет к сверхнормативному загрязнению атмосферного воздуха в населенных пунктах;

- не приведет к загрязнению и истощению водных ресурсов, используемых населением для питьевых, культурно-бытовых и рекреационных целей;

- не связана с изъятием земель, используемых населением для сельскохозяйственных и рекреационных целей;

- не приведет к утрате традиционных мест отдыха населения.
3. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности 

3.1 Ценность природных комплексов и их устойчивость к воздействию намечаемой деятельности
Промплощадка проектируемого предприятия размещена за пределами особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных объектов и вне земель государственного лесного фонда. 

Природоохранная ценность экосистем, прилегающих к участкам строительства, определяется следующими критериями: наличие мест обитания редких видов флоры и фауны, растительных сообществ, ценного генофонда, средоформирующих функций, стокоформирующего потенциала, полифункциональности экосистем, степени их антропогенной трансформации, потенциала естественного восстановления и т.п. 
На прилегающей к проектируемому предприятию территории в основном преобладают низкозначимые с различной степенью устойчивости, преобразованные и трансформированные (сельскохозяйственные земли, деградированные степи), относящиеся к городской застройке. Они утратили потенциал биоразнообразия и возможность естественного восстановления, но сохраняют резерв средоформирующего каркаса после улучшения и санации с использованием компенсационных мер.
Намечаемой деятельностью не будут затронуты высокозначимые, высокочувствительные и среднезначимые экосистемы.

Оценка устойчивости прилегающих к предприятию ландшафтов к антропогенному воздействию на основе комплексных критериев, включает геологические, геоморфологические, почвенные и геоботанические особенности. Выделено 3 класса устойчивости ландшафтов: неустойчивые, среднеустойчивые и устойчивые. К неустойчивым относятся все горные лесные ландшафты, а также степные ландшафты денудационных, эрозионно-денудационных приподнятых равнин и аккумулятивных озерно-аллювиальных равнин. Неустойчивость последних, связана не столько с антропогенными факторами, а больше, с периодической трансгрессией и регрессией рек. Поэтому во временном аспекте эти ландшафты не устойчивы, а антропогенные нагрузки могут стимулировать различные негативные процессы.
Намечаемой деятельностью не будут затронуты неустойчивые и среднеустойчивые экосистемы так как все они находятся в основном в пределах территорий особо охраняемых природных территорий. Проектируемое производство не может повлечь изменения естественного облика охраняемых ландшафтов, нарушение устойчивости экологических систем за пределами участков строительства и не угрожает сохранению и воспроизводству особо ценных природных ресурсов.
3.2 Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Комплексной (интегральной) оценкой воздействия намечаемой деятельностью по сути является значимость воздействия, определяемая в соответствии с «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 октября 2010 г № 270-п [31]. 
В настоящем ОВОС выполнена оценка воздействия на каждый компонент окружающей среды, затрагиваемый при проведении работ. 

Оценка воздействия проведена по трем показателям: пространственный, временной масштабы воздействия и величина воздействия (интенсивность). Для оценки значимости воздействия определен комплексный балл, т. е. интегральная оценка воздействия на следующие компоненты: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный и животный мир, геологическую среду. 

На основе покомпонентной оценки воздействия на окружающую среду путем комплексирования ранее полученных уровней воздействия, в соответствии с изложенными методиками, выполнена интегральная оценка деятельности.

Комплексная оценка воздействия всех операций, производимых при производстве, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

Расчёт комплексной оценки и значимости воздействия на природную среду приведён в таблице 5.1.
Таблица 3.1 - Расчёт значимости воздействия на компоненты природной среды
	Компоненты природной среды
	Источник и вид воздействия
	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия в баллах
	Категория значимости

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Воздушная среда
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
	Ограниченное воздействие (2)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	8
	Низкая значимость

	
	Шум
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	Поверхностные воды
	Химическое загрязнение поверхностных (талых и дождевых) сточных вод в пределах территории завода, их организованный отвод и очистка, предотвращающие химическое загрязнение поверхностных водных объектов
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	Подземные воды
	Химическое загрязнение подземных вод отсутствует, ввиду предотвращения инфильтрации поверхностного стока в подземные горизонты
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	
	Изъятие водных ресурсов из действующего водозабора в пределах разрешения на специальное водопользование
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	Земельные ресурсы
	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	Почвы
	Механические нарушения на территории завода
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	
	Загрязнение почв химическими веществами
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	Растительный и животный мир
	Объекты размещаются на существующей прмплощадке, изъятие земель не предусматривается, физическое воздействие отсутствует
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость

	
	Отсутствие интегрального воздействия на растительность и животный мир в районе предприятия, изменение видового разнообразия не прогнозируется
	Локальное воздействие (1)
	Многолетнее воздействие (4)
	Незначительное воздействие (1)
	4
	Низкая значимость


Как следует из вышеприведенного расчета при нормальном (без аварий) режиме строительства и эксплуатации объекта воздействие низкой значимости будет отмечаться на все компоненты.

Воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность. 

В целом положительное интегральное воздействие прогнозируется на социально-экономическую среду, а отрицательное воздействие на компоненты природной среды от планируемой деятельности не выходит за пределы среднего уровня. 

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что предусмотренные проектом работы, при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В тоже время, оказывается умеренное положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

3.3 
Оценка последствий аварийных ситуаций

Транспортная авария. Около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте – тормоза, на втором – рулевое управление, на третьем – колеса и шины). Особенную опасность представляют аварии при транспортировке опасных веществ, в данном случае серной кислоты и мышьяксодержащего кека.
Опасность транспортной аварии на проектируемом предприятии для людей заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – в летальном исходе при попадании веществ в организм через органы дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. Для окружающей среды опасность заключается в загрязнении земель, водных объектов, повреждении растительности.

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются пожары и взрывы, которые происходят на промышленных объектах.

Пожар – это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности.

Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии указанных значений опасных факторов пожара, являются:

- температура – 70 оС:
- плотность теплового излучения – 1,26 кВт/м2;

- концентрация окиси углерода – 0,1% объема;

- видимость в зоне задымления – 6-12 м.

Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие на окружающие предметы.

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, технологического оборудования, взрывных устройств. Конкретно оценка воздействия при аварийных ситуациях проводится точно также, как и при безаварийной деятельности.  Воздействие аварийных ситуаций, описанных выше, оценивается как локальное, кратковременное, сильное, средней значимости

В настоящем ОВОС использована ступенчатая матрица, базирующаяся на матрице риска, представленной в Международном стандарте СТ РК ИСО 17776-2004. 

В матрице экологического риска используются баллы значимости воздействия, полученные при оценке воздействия аварий. Если вероятность появления конкретного воздействия крайне мала, то даже при высокой значимости воздействия, вероятность негативных последствий может соответствовать низкому экологическому риску (терпимый риск). 

Матрица экологического риска для аварийных ситуаций предприятия представлена в таблице 5.2. Представленная матрица показывает, что экологический риск рассмотренных аварийных ситуаций не достигает высокого уровня экологического риска ни для одного компонента природной среды.

Таблица 3.2 - Матрица экологического риска

	Последствия (воздействия) в баллах
	Частота аварий (число случаев в год)

	Значимость воздействия
	Компоненты природной среды
	<10-6
	(10-6<10-4
	(10-4<10-3
	(10-3<10-1
	(10-1<1
	(1

	
	Атмосферный воздух
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невозможная 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 098,Туркестанская область
Объект N 0004,Вариант 1 Маслозавод
Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба

Источник выделения N 0001 05, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива

в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)

Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 1334.4

Расход топлива, л/с, BG = 77.22

Месторождение, M = Бухара-Урал

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 6648

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 2000

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1600

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.096

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.096 · (1600 / 2000)0.25 = 0.0908

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1334.4 · 27.84 · 0.0908 · (1-0) = 3.37

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 77.22 · 27.84 · 0.0908 · (1-0) = 0.1952

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 3.37 = 2.696

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1952 = 0.1562

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 3.37 = 0.438

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1952 = 0.0254

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1334.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 1334.4 = 0

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 77.22 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 77.22 = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1334.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 9.29

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 77.22 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.537

Итого:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.1562
	2.696

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0254
	0.438

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.537
	9.29


Источник загрязнения N 0002, Вытяжная труба

Источник выделения N 0002 06, Очистка и измельчение семян

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от дробильных установок

Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1

Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т(табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемого материала, т/час, GH = 4

Количество переработанного материала, т/год, GGOD = 25000

Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 4 · 0.8 / 3600 = 0.001813

Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 25000 · 0.8 · 10-6 = 0.0408

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.001813 = 0.000725

Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.0408 = 0.01632

Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000725
	0.01632


Источник загрязнения N 6001, Неорг.ист.

Источник выделения N 6001 01, Разгрузка сырья 
Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.02

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 3

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 25000

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.02222

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 25000 · (1-0) = 0.12

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0222

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.12 = 0.12

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.12 = 0.048

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0222 = 0.00888

Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
	0.00888
	0.048


Источник загрязнения N 6002, Неорг.ист.

Источник выделения N 6002 02, Пересыпка каустика в емкость

Список литературы:

 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Каустическая сода
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 3-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.5

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.03

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 200

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 0.03 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.001 · 1 · 60 / 1200 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 200 · (1-0) = 0.0144

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00005

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0144 = 0.0144

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0144 = 0.00576

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00005 = 0.00002

Итоговая таблица:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Каустическая сода)
	0.00002
	0.00576


Источник загрязнения N 6003, Неорг.ист.

Источник выделения N 6003 03, Цех рафинации и дезодорации

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 05.08.2011 года №204

п.12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от оборудования предприятий масложировой отрасли.

Наименование технологического оборудования:  Дезодораторы (Рафинационное производство)

Общее количество технологического оборудования, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

Максимальная продолжительность работы оборудования в течении 20 минут, в мин., TN = 20

Фактическое время работы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Примесь: 0403 Гексан (135)

Удельный выброс, г/с(табл.12.1), C = 0.0001

Валовый выброс, т/год (12.1) , _M_ = C · _T_ · 3600 · N / 106 = 0.0001 · 2000 · 3600 · 1 / 106 = 0.00072

Максимальный разовый выброс, г/с (12.2) , _G_ = C · N1 · TN / 20 = 0.0001 · 1 · 20 / 20 = 0.0001

Итого (без очистки):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0403
	Гексан (135)
	0.0001
	0.00072


Источник загрязнения N 6004, Неорг.ист.

Источник выделения N 6004 04, Рафинационное производство - охлаждение

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 05.08.2011 года №204

п.12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от оборудования предприятий масложировой отрасли.

Наименование технологического оборудования:  (Рафинационное производство)

Общее количество технологического оборудования, шт., N = 1

Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1

Максимальная продолжительность работы оборудования в течении 20 минут, в мин., TN = 20

Фактическое время работы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Примесь: 1317 Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)

Удельный выброс, г/с(табл.12.1), C = 0.0001

Валовый выброс, т/год (12.1) , _M_ = C · _T_ · 3600 · N / 106 = 0.0001 · 2000 · 3600 · 1 / 106 = 0.00072

Максимальный разовый выброс, г/с (12.2) , _G_ = C · N1 · TN / 20 = 0.0001 · 1 · 20 / 20 = 0.0001

Итого (без очистки):

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	0.0001
	0.00072


Приложение Б. Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

1. Общие сведения.

     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |

  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Название:  Туркестанская область
     Коэффициент А =  200

     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с

     Средняя скорость ветра =  4.7 м/с

     Температура летняя =  40.0 град.C

     Температура зимняя =  -15.0  град.C

     Коэффициент рельефа = 1.00

     Площадь города = 0.0 кв.км

     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 6002 П1    2.5                       0.0      147      147        3        2   0 1.0 1.000 0 0.0000200

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 6002|    0.000020| П1 |   0.042440 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.000020 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.042440 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=179)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=177)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.016: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  123 :  173 :  232 :  249 :  256 :  260 :  262 :  263 :  264 :  265 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра= 17)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.016: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   88 :   87 :   87 :   86 :   85 :   82 :   75 :   17 :  287 :  278 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.012: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   80 :   78 :   76 :   73 :   67 :   58 :   40 :    4 :  325 :  304 :  294 :  288 :  285 :  282 :  281 :  279 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  1)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=   180.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0160359 доли ПДКмр|

                                     |       0.0001604 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.016036 | 100.0  | 100.0 | 801.7929688  |

|                        В сумме =   0.016036   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.008 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.012 0.016 0.013 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5

   |                                                                                                 |

 6-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.013 0.016 0.014 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6

   |                                            ^                                                    |

 7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.012 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7

   |                                                                                                 |

 8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0160359 долей ПДКмр

                                         =  0.0001604 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м

     ( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м

 При опасном направлении ветра  :     173 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0028587 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000286 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   174 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.002859 | 100.0  | 100.0 | 142.9355316  |

|                        В сумме =   0.002859   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=    40.0 м,  Y=   163.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0064894 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000649 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении    99 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.006489 | 100.0  | 100.0 | 324.4713745  |

|                        В сумме =   0.006489   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      

                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0061914 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000619 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   121 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.006191 | 100.0  | 100.0 | 309.5709839  |

|                        В сумме =   0.006191   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017255 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000173 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   110 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.001726 | 100.0  | 100.0 |  86.2766571  |

|                        В сумме =   0.001726   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.1562000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 0001|    0.156200| Т  |   0.152572 |   0.91  |   114.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.156200 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.152572 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.065: 0.070: 0.076: 0.081: 0.085: 0.089: 0.092: 0.093: 0.092: 0.090: 0.087: 0.082: 0.077: 0.072: 0.067: 0.061:

Cc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:

Фоп:  126 :  130 :  135 :  141 :  149 :  157 :  167 :  178 :  189 :  199 :  208 :  216 :  223 :  228 :  233 :  236 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.068: 0.075: 0.081: 0.087: 0.092: 0.096: 0.099: 0.101: 0.100: 0.098: 0.094: 0.089: 0.083: 0.077: 0.071: 0.064:

Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:

Фоп:  120 :  124 :  129 :  135 :  143 :  153 :  164 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  229 :  234 :  238 :  242 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.072: 0.079: 0.086: 0.092: 0.098: 0.103: 0.106: 0.106: 0.106: 0.104: 0.100: 0.094: 0.088: 0.081: 0.074: 0.067:

Cc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013:

Фоп:  114 :  118 :  122 :  128 :  135 :  146 :  160 :  177 :  194 :  210 :  221 :  230 :  236 :  241 :  245 :  248 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.074: 0.082: 0.089: 0.097: 0.103: 0.106: 0.100: 0.092: 0.096: 0.105: 0.105: 0.099: 0.092: 0.084: 0.077: 0.070:

Cc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:

Фоп:  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  136 :  152 :  176 :  200 :  219 :  232 :  240 :  245 :  249 :  252 :  254 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.076: 0.084: 0.092: 0.100: 0.106: 0.099: 0.072: 0.048: 0.061: 0.091: 0.106: 0.102: 0.095: 0.087: 0.079: 0.071:

Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.014: 0.010: 0.012: 0.018: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:

Фоп:  100 :  101 :  103 :  106 :  111 :  119 :  136 :  172 :  214 :  236 :  247 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.085: 0.093: 0.101: 0.106: 0.091: 0.046: 0.004: 0.027: 0.078: 0.104: 0.104: 0.096: 0.088: 0.080: 0.072:

Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.018: 0.009: 0.001: 0.005: 0.016: 0.021: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014:

Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :  100 :  141 :  255 :  263 :  266 :  267 :  267 :  268 :  268 :  268 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.077: 0.084: 0.092: 0.100: 0.106: 0.095: 0.057: 0.025: 0.043: 0.084: 0.105: 0.103: 0.095: 0.087: 0.079: 0.072:

Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.019: 0.011: 0.005: 0.009: 0.017: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:

Фоп:   84 :   83 :   81 :   79 :   76 :   70 :   56 :   13 :  313 :  293 :  285 :  282 :  279 :  278 :  277 :  276 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.075: 0.083: 0.091: 0.098: 0.105: 0.104: 0.089: 0.076: 0.083: 0.100: 0.106: 0.101: 0.093: 0.086: 0.078: 0.071:

Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.018: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:

Фоп:   76 :   74 :   71 :   67 :   61 :   51 :   33 :    6 :  335 :  314 :  302 :  295 :  290 :  287 :  285 :  283 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.073: 0.080: 0.087: 0.094: 0.101: 0.106: 0.106: 0.104: 0.105: 0.106: 0.102: 0.097: 0.090: 0.083: 0.075: 0.068:

Cc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:

Фоп:   69 :   66 :   62 :   56 :   49 :   38 :   23 :    4 :  343 :  327 :  315 :  306 :  300 :  296 :  292 :  290 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.104 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.070: 0.076: 0.083: 0.089: 0.095: 0.100: 0.103: 0.104: 0.103: 0.101: 0.097: 0.091: 0.085: 0.079: 0.072: 0.066:

Cc : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:

Фоп:   62 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    3 :  348 :  334 :  323 :  315 :  308 :  303 :  299 :  296 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.072: 0.078: 0.083: 0.088: 0.092: 0.095: 0.096: 0.096: 0.093: 0.090: 0.085: 0.080: 0.074: 0.068: 0.063:

Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:

Фоп:   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   24 :   14 :    2 :  350 :  339 :  329 :  321 :  315 :  309 :  305 :  301 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1063999 доли ПДКмр|

                                     |       0.0212800 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   111 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.106400 | 100.0  | 100.0 | 0.681177199  |

|                        В сумме =   0.106400   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.065 0.070 0.076 0.081 0.085 0.089 0.092 0.093 0.092 0.090 0.087 0.082 0.077 0.072 0.067 0.061 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.068 0.075 0.081 0.087 0.092 0.096 0.099 0.101 0.100 0.098 0.094 0.089 0.083 0.077 0.071 0.064 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.072 0.079 0.086 0.092 0.098 0.103 0.106 0.106 0.106 0.104 0.100 0.094 0.088 0.081 0.074 0.067 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.074 0.082 0.089 0.097 0.103 0.106 0.100 0.092 0.096 0.105 0.105 0.099 0.092 0.084 0.077 0.070 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.076 0.084 0.092 0.100 0.106 0.099 0.072 0.048 0.061 0.091 0.106 0.102 0.095 0.087 0.079 0.071 |- 5

   |                                                                                                 |

 6-C 0.077 0.085 0.093 0.101 0.106 0.091 0.046 0.004 0.027 0.078 0.104 0.104 0.096 0.088 0.080 0.072 C- 6

   |                                            ^                                                    |

 7-| 0.077 0.084 0.092 0.100 0.106 0.095 0.057 0.025 0.043 0.084 0.105 0.103 0.095 0.087 0.079 0.072 |- 7

   |                                                                                                 |

 8-| 0.075 0.083 0.091 0.098 0.105 0.104 0.089 0.076 0.083 0.100 0.106 0.101 0.093 0.086 0.078 0.071 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.073 0.080 0.087 0.094 0.101 0.106 0.106 0.104 0.105 0.106 0.102 0.097 0.090 0.083 0.075 0.068 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.070 0.076 0.083 0.089 0.095 0.100 0.103 0.104 0.103 0.101 0.097 0.091 0.085 0.079 0.072 0.066 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.066 0.072 0.078 0.083 0.088 0.092 0.095 0.096 0.096 0.093 0.090 0.085 0.080 0.074 0.068 0.063 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1063999 долей ПДКмр

                                         =  0.0212800 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м

 При опасном направлении ветра  :     111 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.090: 0.088: 0.093: 0.091: 0.096: 0.084: 0.085: 0.079: 0.081: 0.089: 0.089: 0.089: 0.091: 0.092: 0.085:

Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.019: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:

Фоп:  147 :  153 :  155 :  162 :  163 :  145 :  141 :  138 :  135 :  122 :  121 :  121 :  117 :  111 :  120 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.093: 0.098: 0.098: 0.093: 0.096: 0.097: 0.092: 0.076: 0.074: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084:

Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:

Фоп:  172 :  173 :  179 :  182 :  185 :  193 :  193 :  131 :  133 :  118 :  117 :  114 :  109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0981289 доли ПДКмр|

                                     |       0.0196258 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.098129 | 100.0  | 100.0 | 0.628225863  |

|                        В сумме =   0.098129   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105: 0.105: 0.106:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:    3 :    7 :   11 :   16 :   20 :   20 :   20 :   24 :   29 :   33 :   37 :   41 :   45 :   50 :   54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.102: 0.100: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:   58 :   62 :   67 :   71 :   76 :   91 :  109 :  127 :  127 :  129 :  134 :  139 :  145 :  150 :  155 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.105:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  159 :  165 :  169 :  174 :  179 :  184 :  189 :  195 :  195 :  197 :  203 :  208 :  212 :  218 :  223 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.105: 0.104: 0.103: 0.101: 0.100: 0.098: 0.095: 0.094: 0.094: 0.094: 0.093: 0.093: 0.093: 0.094: 0.094:

Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:

Фоп:  228 :  233 :  239 :  244 :  250 :  256 :  262 :  262 :  266 :  273 :  280 :  289 :  289 :  293 :  300 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.100: 0.100: 0.103: 0.104: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:

Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:

Фоп:  307 :  313 :  313 :  322 :  322 :  327 :  331 :  336 :  341 :  345 :  349 :  354 :  358 :    3 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1063872 доли ПДКмр|

                                     |       0.0212774 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   354 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.106387 | 100.0  | 100.0 | 0.681096137  |

|                        В сумме =   0.106387   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       

                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1039323 доли ПДКмр|

                                     |       0.0207865 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   129 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.103932 | 100.0  | 100.0 | 0.665379524  |

|                        В сумме =   0.103932   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0896874 доли ПДКмр|

                                     |       0.0179375 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   115 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.089687 | 100.0  | 100.0 | 0.574183285  |

|                        В сумме =   0.089687   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.0254000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 0001|    0.025400| Т  |   0.012405 |   0.91  |   114.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.025400 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.012405 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.007: 0.004: 0.000: 0.002: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.000: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.002: 0.003: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086510 доли ПДКмр|

                                     |       0.0034604 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   111 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008651 | 100.0  | 100.0 | 0.340588599  |

|                        В сумме =   0.008651   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.008 0.006 0.004 0.005 0.007 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 5

   |                                                                                                 |

 6-C 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.007 0.004 0.000 0.002 0.006 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 C- 6

   |                                            ^                                                    |

 7-| 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.005 0.002 0.003 0.007 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 7

   |                                                                                                 |

 8-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.008 0.007 0.006 0.007 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0086510 долей ПДКмр

                                         =  0.0034604 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м

 При опасном направлении ветра  :     111 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0079785 доли ПДКмр|

                                     |       0.0031914 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.007978 | 100.0  | 100.0 | 0.314112931  |

|                        В сумме =   0.007978   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086499 доли ПДКмр|

                                     |       0.0034600 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   354 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008650 | 100.0  | 100.0 | 0.340548038  |

|                        В сумме =   0.008650   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            

                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0084503 доли ПДКмр|

                                     |       0.0033801 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   129 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008450 | 100.0  | 100.0 | 0.332689732  |

|                        В сумме =   0.008450   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072921 доли ПДКмр|

                                     |       0.0029169 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   115 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.007292 | 100.0  | 100.0 | 0.287091643  |

|                        В сумме =   0.007292   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.5370000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 0001|    0.537000| Т  |   0.020981 |   0.91  |   114.8  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.537000 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.020981 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:

Cc : 0.044: 0.048: 0.052: 0.056: 0.059: 0.061: 0.063: 0.064: 0.063: 0.062: 0.060: 0.057: 0.053: 0.050: 0.046: 0.042:

Фоп:  126 :  130 :  135 :  141 :  149 :  157 :  167 :  178 :  189 :  199 :  208 :  216 :  223 :  228 :  233 :  236 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.047: 0.051: 0.056: 0.060: 0.063: 0.066: 0.068: 0.069: 0.069: 0.067: 0.064: 0.061: 0.057: 0.053: 0.049: 0.044:

Фоп:  120 :  124 :  129 :  135 :  143 :  153 :  164 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  229 :  234 :  238 :  242 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.049: 0.054: 0.059: 0.063: 0.068: 0.071: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.069: 0.065: 0.060: 0.056: 0.051: 0.046:

Фоп:  114 :  118 :  122 :  128 :  135 :  146 :  160 :  177 :  194 :  210 :  221 :  230 :  236 :  241 :  245 :  248 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.051: 0.056: 0.061: 0.066: 0.071: 0.073: 0.068: 0.063: 0.066: 0.072: 0.072: 0.068: 0.063: 0.058: 0.053: 0.048:

Фоп:  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  136 :  152 :  176 :  200 :  219 :  232 :  240 :  245 :  249 :  252 :  254 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.010: 0.007: 0.008: 0.013: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.052: 0.058: 0.063: 0.068: 0.073: 0.068: 0.049: 0.033: 0.042: 0.063: 0.073: 0.070: 0.065: 0.060: 0.054: 0.049:

Фоп:  100 :  101 :  103 :  106 :  111 :  119 :  136 :  172 :  214 :  236 :  247 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.013: 0.006: 0.001: 0.004: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.053: 0.058: 0.064: 0.069: 0.073: 0.063: 0.031: 0.003: 0.019: 0.054: 0.072: 0.071: 0.066: 0.060: 0.055: 0.049:

Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :  100 :  141 :  255 :  263 :  266 :  267 :  267 :  268 :  268 :  268 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.013: 0.008: 0.003: 0.006: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.053: 0.058: 0.064: 0.069: 0.073: 0.065: 0.039: 0.017: 0.029: 0.058: 0.072: 0.071: 0.066: 0.060: 0.054: 0.049:

Фоп:   84 :   83 :   81 :   79 :   76 :   70 :   56 :   13 :  313 :  293 :  285 :  282 :  279 :  278 :  277 :  276 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.011: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:

Cc : 0.052: 0.057: 0.062: 0.067: 0.072: 0.072: 0.062: 0.052: 0.057: 0.069: 0.073: 0.069: 0.064: 0.059: 0.054: 0.049:

Фоп:   76 :   74 :   71 :   67 :   61 :   51 :   33 :    6 :  335 :  314 :  302 :  295 :  290 :  287 :  285 :  283 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.050: 0.055: 0.060: 0.065: 0.069: 0.073: 0.073: 0.071: 0.072: 0.073: 0.070: 0.066: 0.062: 0.057: 0.052: 0.047:

Фоп:   69 :   66 :   62 :   56 :   49 :   38 :   23 :    4 :  343 :  327 :  315 :  306 :  300 :  296 :  292 :  290 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:

Cc : 0.048: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.068: 0.071: 0.071: 0.071: 0.069: 0.066: 0.063: 0.059: 0.054: 0.050: 0.045:

Фоп:   62 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    3 :  348 :  334 :  323 :  315 :  308 :  303 :  299 :  296 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:

Cc : 0.046: 0.050: 0.054: 0.057: 0.061: 0.063: 0.065: 0.066: 0.066: 0.064: 0.062: 0.059: 0.055: 0.051: 0.047: 0.043:

Фоп:   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   24 :   14 :    2 :  350 :  339 :  329 :  321 :  315 :  309 :  305 :  301 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0146317 доли ПДКмр|

                                     |       0.0731584 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   111 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014632 | 100.0  | 100.0 | 0.027247090  |

|                        В сумме =   0.014632   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.014 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.014 0.010 0.007 0.008 0.013 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 5

   |                                                                                                 |

 6-C 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.013 0.006 0.001 0.004 0.011 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 C- 6

   |                                            ^                                                    |

 7-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.013 0.008 0.003 0.006 0.012 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 7

   |                                                                                                 |

 8-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.012 0.010 0.011 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0146317 долей ПДКмр

                                         =  0.0731584 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м

     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м

 При опасном направлении ветра  :     111 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012:

Cc : 0.062: 0.060: 0.064: 0.062: 0.066: 0.058: 0.059: 0.054: 0.055: 0.061: 0.061: 0.061: 0.062: 0.063: 0.059:

Фоп:  147 :  153 :  155 :  162 :  163 :  145 :  141 :  138 :  135 :  122 :  121 :  121 :  117 :  111 :  120 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:

Cc : 0.064: 0.067: 0.067: 0.064: 0.066: 0.066: 0.063: 0.052: 0.051: 0.056: 0.056: 0.057: 0.058:

Фоп:  172 :  173 :  179 :  182 :  185 :  193 :  193 :  131 :  133 :  118 :  117 :  114 :  109 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0134943 доли ПДКмр|

                                     |       0.0674715 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   173 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.013494 | 100.0  | 100.0 | 0.025129035  |

|                        В сумме =   0.013494   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:

Cc : 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073:

Фоп:    3 :    7 :   11 :   16 :   20 :   20 :   20 :   24 :   29 :   33 :   37 :   41 :   45 :   50 :   54 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073:

Фоп:   58 :   62 :   67 :   71 :   76 :   91 :  109 :  127 :  127 :  129 :  134 :  139 :  145 :  150 :  155 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:

Cc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.072:

Фоп:  159 :  165 :  169 :  174 :  179 :  184 :  189 :  195 :  195 :  197 :  203 :  208 :  212 :  218 :  223 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:

Cc : 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.069: 0.067: 0.065: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065:

Фоп:  228 :  233 :  239 :  244 :  250 :  256 :  262 :  262 :  266 :  273 :  280 :  289 :  289 :  293 :  300 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.065: 0.066: 0.066: 0.069: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:

Фоп:  307 :  313 :  313 :  322 :  322 :  327 :  331 :  336 :  341 :  345 :  349 :  354 :  358 :    3 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0146299 доли ПДКмр|

                                     |       0.0731497 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   354 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014630 | 100.0  | 100.0 | 0.027243847  |

|                        В сумме =   0.014630   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            

                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0142924 доли ПДКмр|

                                     |       0.0714618 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   129 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014292 | 100.0  | 100.0 | 0.026615182  |

|                        В сумме =   0.014292   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0123335 доли ПДКмр|

                                     |       0.0616673 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   115 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.012333 | 100.0  | 100.0 | 0.022967333  |

|                        В сумме =   0.012333   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 6003 П1    2.5                       0.0      152      159        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0001000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 6003|    0.000100| П1 |   0.000035 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000035 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|---------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.01 долей ПДК   |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 

                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 6004 П1    2.5                       0.0      151      157        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0001000

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 6004|    0.000100| П1 |   0.212200 |   0.50  |    14.3  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.212200 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  122 :  126 :  131 :  137 :  145 :  154 :  165 :  178 :  190 :  202 :  212 :  220 :  227 :  232 :  237 :  240 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=177)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  116 :  120 :  124 :  130 :  138 :  148 :  161 :  177 :  193 :  208 :  219 :  228 :  234 :  239 :  243 :  246 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=176)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.026: 0.030: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  109 :  112 :  116 :  121 :  128 :  139 :  155 :  176 :  198 :  216 :  229 :  237 :  243 :  247 :  250 :  252 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=173)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.028: 0.042: 0.053: 0.047: 0.032: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  102 :  104 :  106 :  110 :  115 :  125 :  142 :  173 :  209 :  231 :  242 :  249 :  253 :  256 :  258 :  259 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=161)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.061: 0.084: 0.072: 0.042: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  113 :  161 :  239 :  255 :  260 :  263 :  264 :  265 :  266 :  266 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра= 19)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.061: 0.084: 0.072: 0.042: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   86 :   85 :   84 :   83 :   81 :   77 :   67 :   19 :  301 :  285 :  280 :  277 :  276 :  275 :  274 :  274 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  7)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.028: 0.042: 0.053: 0.047: 0.032: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   78 :   76 :   74 :   70 :   65 :   55 :   38 :    7 :  331 :  309 :  298 :  291 :  287 :  284 :  282 :  281 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  4)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.026: 0.030: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   71 :   68 :   64 :   59 :   52 :   41 :   25 :    4 :  342 :  324 :  311 :  303 :  297 :  293 :  290 :  288 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   64 :   60 :   56 :   50 :   42 :   32 :   19 :    3 :  347 :  332 :  321 :  312 :  306 :  301 :  297 :  294 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   58 :   54 :   49 :   43 :   35 :   26 :   15 :    2 :  350 :  338 :  328 :  320 :  313 :  308 :  303 :  300 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=   180.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0841098 доли ПДКмр|

                                     |       0.0008411 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   161 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.084110 | 100.0  | 100.0 | 841.0984497  |

|                        В сумме =   0.084110   100.0                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.018 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.014 0.020 0.026 0.030 0.028 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.028 0.042 0.053 0.047 0.032 0.021 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.005 0.006 0.009 0.013 0.021 0.035 0.061 0.084 0.072 0.042 0.025 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 5

   |                                            ^                                                    |

 6-C 0.005 0.006 0.009 0.013 0.021 0.035 0.061 0.084 0.072 0.042 0.025 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 C- 6

   |                                            ^                                                    |

 7-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.028 0.042 0.053 0.047 0.032 0.021 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 7

   |                                                                                                 |

 8-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.014 0.020 0.026 0.030 0.028 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.018 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0841098 долей ПДКмр

                                         =  0.0008411 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м

     ( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м

 При опасном направлении ветра  :     161 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.009: 0.012: 0.011: 0.014: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  142 :  149 :  151 :  159 :  160 :  141 :  136 :  134 :  131 :  115 :  115 :  114 :  110 :  104 :  114 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.016: 0.016: 0.012: 0.014: 0.014: 0.011: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  171 :  172 :  179 :  183 :  186 :  195 :  195 :  127 :  129 :  112 :  111 :  108 :  103 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0156156 доли ПДКмр|

                                     |       0.0001562 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   172 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.015616 | 100.0  | 100.0 | 156.1562805  |

|                        В сумме =   0.015616   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:    2 :    6 :   10 :   13 :   17 :   17 :   17 :   21 :   24 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   46 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.026: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:   49 :   53 :   56 :   60 :   63 :   76 :   93 :  113 :  113 :  116 :  122 :  129 :  135 :  141 :  148 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  154 :  160 :  166 :  173 :  179 :  185 :  192 :  199 :  199 :  202 :  209 :  215 :  221 :  228 :  234 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  241 :  247 :  253 :  260 :  266 :  273 :  280 :  280 :  284 :  291 :  297 :  304 :  304 :  308 :  313 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.025: 0.024: 0.024: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Фоп:  319 :  324 :  324 :  330 :  330 :  334 :  337 :  341 :  344 :  348 :  351 :  355 :  359 :    2 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   255.0 м,  Y=   138.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0334669 доли ПДКмр|

                                     |       0.0003347 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   280 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.033467 | 100.0  | 100.0 | 334.6689758  |

|                        В сумме =   0.033467   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               

                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0314069 доли ПДКмр|

                                     |       0.0003141 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   116 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.031407 | 100.0  | 100.0 | 314.0693359  |

|                        В сумме =   0.031407   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086011 доли ПДКмр|

                                     |       0.0000860 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   108 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.008601 | 100.0  | 100.0 |  86.0107117  |

|                        В сумме =   0.008601   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

____________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000401 0002 Т    10.0  0.15 10.00  0.1767  30.0      127       98                       3.0 1.000 0 0.0007250

000401 6001 П1    2.5                       0.0      123      102        3        2   0 3.0 1.000 0 0.0088800

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |

|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |

|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|

|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|

|   1 |000401 0002|    0.000725| Т  |   0.009086 |   0.50  |    28.5  |

|   2 |000401 6001|    0.008880| П1 |   2.826506 |   0.50  |     7.1  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.009605 г/с                                   |

|    Сумма Cм по всем источникам =      2.835592 долей ПДК            |

|---------------------------------------------------------------------|

|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |

|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46

     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001

     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001

     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1

     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134

                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=184)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:  131 :  136 :  141 :  148 :  156 :  165 :  174 :  184 :  194 :  203 :  211 :  218 :  224 :  228 :  233 :  236 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=185)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:

Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:

Фоп:  126 :  130 :  136 :  143 :  151 :  162 :  173 :  185 :  197 :  207 :  216 :  223 :  229 :  234 :  238 :  241 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.025: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=187)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.037: 0.042: 0.043: 0.038: 0.030: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:  119 :  124 :  129 :  136 :  145 :  157 :  171 :  187 :  201 :  213 :  223 :  230 :  236 :  240 :  244 :  246 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.028: 0.035: 0.041: 0.041: 0.036: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=189)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.016: 0.021: 0.030: 0.043: 0.065: 0.090: 0.093: 0.068: 0.045: 0.031: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.019: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:  112 :  116 :  121 :  127 :  136 :  150 :  168 :  189 :  208 :  222 :  232 :  239 :  244 :  247 :  250 :  252 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.041: 0.062: 0.088: 0.090: 0.066: 0.043: 0.029: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.242 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=194)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.018: 0.025: 0.038: 0.067: 0.153: 0.234: 0.242: 0.163: 0.073: 0.040: 0.026: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.031: 0.047: 0.048: 0.033: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:  105 :  107 :  110 :  115 :  123 :  137 :  162 :  194 :  220 :  235 :  244 :  249 :  253 :  255 :  257 :  259 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.017: 0.024: 0.036: 0.065: 0.150: 0.231: 0.239: 0.160: 0.071: 0.039: 0.025: 0.018: 0.013: 0.011: 0.009:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.653 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=212)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.019: 0.028: 0.045: 0.101: 0.252: 0.599: 0.653: 0.281: 0.118: 0.049: 0.029: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.020: 0.050: 0.120: 0.131: 0.056: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  105 :  114 :  141 :  212 :  244 :  254 :  258 :  261 :  263 :  264 :  265 :  265 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.043: 0.098: 0.248: 0.596: 0.651: 0.278: 0.116: 0.047: 0.028: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.905 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=305)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.020: 0.028: 0.047: 0.111: 0.281: 0.803: 0.905: 0.320: 0.133: 0.051: 0.030: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:

Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.022: 0.056: 0.161: 0.181: 0.064: 0.027: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   62 :  305 :  282 :  277 :  275 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.014: 0.018: 0.027: 0.045: 0.108: 0.278: 0.802: 0.904: 0.316: 0.130: 0.049: 0.028: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.351 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=342)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.019: 0.026: 0.041: 0.080: 0.189: 0.334: 0.351: 0.206: 0.090: 0.044: 0.028: 0.019: 0.015: 0.011: 0.009:

Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.016: 0.038: 0.067: 0.070: 0.041: 0.018: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:   79 :   77 :   74 :   70 :   63 :   50 :   23 :  342 :  312 :  298 :  291 :  286 :  283 :  281 :  280 :  279 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.013: 0.018: 0.025: 0.039: 0.077: 0.186: 0.331: 0.347: 0.202: 0.087: 0.042: 0.026: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.148 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=349)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.051: 0.087: 0.145: 0.148: 0.095: 0.054: 0.035: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:

Cc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.029: 0.030: 0.019: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:

Фоп:   71 :   68 :   63 :   57 :   48 :   34 :   14 :  349 :  328 :  313 :  304 :  297 :  293 :  290 :  287 :  285 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.012: 0.016: 0.022: 0.031: 0.049: 0.085: 0.143: 0.146: 0.092: 0.052: 0.033: 0.023: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=353)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.034: 0.045: 0.054: 0.055: 0.046: 0.035: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:

Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   63 :   59 :   54 :   47 :   38 :   25 :   10 :  353 :  337 :  324 :  314 :  307 :  301 :  297 :  294 :  291 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.043: 0.052: 0.053: 0.044: 0.033: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___________

 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=354)

----------:_________________________________________________________________________________________________________

 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.028: 0.031: 0.032: 0.029: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:

Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:

Фоп:   57 :   52 :   47 :   40 :   31 :   20 :    8 :  354 :  342 :  331 :  321 :  314 :  308 :  304 :  300 :  297 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.027: 0.030: 0.030: 0.027: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=    88.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9050767 доли ПДКмр|

                                     |       0.1810153 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   305 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.903651 |  99.8  |  99.8 | 101.7624588  |

|                        В сумме =   0.903651    99.8                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.001426     0.2                         |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____

      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |

      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |

      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

 1-| 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 |- 1

   |                                                                                                 |

 2-| 0.010 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.026 0.027 0.025 0.021 0.018 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 |- 2

   |                                                                                                 |

 3-| 0.011 0.014 0.018 0.023 0.029 0.037 0.042 0.043 0.038 0.030 0.023 0.018 0.015 0.012 0.010 0.008 |- 3

   |                                                                                                 |

 4-| 0.013 0.016 0.021 0.030 0.043 0.065 0.090 0.093 0.068 0.045 0.031 0.022 0.017 0.013 0.011 0.009 |- 4

   |                                                                                                 |

 5-| 0.014 0.018 0.025 0.038 0.067 0.153 0.234 0.242 0.163 0.073 0.040 0.026 0.019 0.014 0.011 0.009 |- 5

   |                                                                                                 |

 6-C 0.014 0.019 0.028 0.045 0.101 0.252 0.599 0.653 0.281 0.118 0.049 0.029 0.020 0.015 0.012 0.009 C- 6

   |                                                                                                 |

 7-| 0.015 0.020 0.028 0.047 0.111 0.281 0.803 0.905 0.320 0.133 0.051 0.030 0.020 0.015 0.012 0.009 |- 7

   |                                            ^                                                    |

 8-| 0.014 0.019 0.026 0.041 0.080 0.189 0.334 0.351 0.206 0.090 0.044 0.028 0.019 0.015 0.011 0.009 |- 8

   |                                                                                                 |

 9-| 0.013 0.017 0.023 0.033 0.051 0.087 0.145 0.148 0.095 0.054 0.035 0.024 0.018 0.014 0.011 0.009 |- 9

   |                                                                                                 |

10-| 0.012 0.015 0.019 0.025 0.034 0.045 0.054 0.055 0.046 0.035 0.026 0.020 0.015 0.012 0.010 0.008 |-10

   |                                                                                                 |

11-| 0.011 0.013 0.016 0.019 0.024 0.028 0.031 0.032 0.029 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 |-11

   |                                                                                                 |

   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:

 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9050767 долей ПДКмр

                                         =  0.1810153 мг/м3

 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м

     ( X-столбец 8, Y-строка 7)       Yм =    88.0 м

 При опасном направлении ветра  :     305 град.

  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с

8. Результаты расчета по жилой застройке.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908= 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  28

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.017: 0.021: 0.018: 0.023: 0.015: 0.016: 0.013: 0.014: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.018:

Cc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:

Фоп:  155 :  160 :  163 :  169 :  171 :  152 :  148 :  145 :  142 :  130 :  129 :  129 :  125 :  119 :  127 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.016: 0.020: 0.017: 0.022: 0.014: 0.016: 0.013: 0.013: 0.019: 0.020: 0.019: 0.021: 0.023: 0.017:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_______________________________________________________________________________________________

 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.019: 0.024: 0.023: 0.019: 0.021: 0.021: 0.017: 0.012: 0.012: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018:

Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:

Фоп:  179 :  181 :  186 :  188 :  191 :  198 :  198 :  137 :  139 :  125 :  123 :  120 :  116 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.018: 0.023: 0.022: 0.018: 0.020: 0.020: 0.016: 0.012: 0.011: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=   -77.0 м,  Y=   212.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0241882 доли ПДКмр|

                                     |       0.0048376 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   119 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.022935 |  94.8  |  94.8 |   2.5827265  |

|  2 |000401 0002| Т | 0.00072500|   0.001254 |   5.2  | 100.0 |   1.7291173  |

|                        В сумме =   0.024188   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

     Всего просчитано точек:  74

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.066: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.071: 0.072: 0.075: 0.079: 0.084: 0.091:

Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:

Фоп:  352 :  357 :    2 :    7 :   12 :   12 :   13 :   18 :   23 :   28 :   33 :   38 :   44 :   49 :   55 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.064: 0.063: 0.064: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.069: 0.070: 0.073: 0.076: 0.082: 0.089:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.101: 0.111: 0.125: 0.144: 0.154: 0.178: 0.161: 0.103: 0.103: 0.094: 0.081: 0.070: 0.063: 0.058: 0.053:

Cc : 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.032: 0.021: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:

Фоп:   60 :   66 :   72 :   77 :   84 :  105 :  126 :  143 :  143 :  145 :  150 :  154 :  159 :  163 :  168 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.098: 0.109: 0.122: 0.142: 0.151: 0.175: 0.158: 0.101: 0.101: 0.091: 0.079: 0.068: 0.061: 0.055: 0.051:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.050: 0.047: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043:

Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:

Фоп:  172 :  176 :  180 :  184 :  189 :  193 :  197 :  202 :  202 :  204 :  208 :  212 :  216 :  220 :  225 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.048: 0.046: 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.045: 0.047: 0.049: 0.053: 0.057: 0.063: 0.071: 0.073: 0.074: 0.079: 0.084: 0.091: 0.091: 0.093: 0.099:

Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020:

Фоп:  229 :  233 :  237 :  242 :  246 :  250 :  254 :  255 :  258 :  263 :  268 :  275 :  275 :  279 :  285 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.043: 0.045: 0.047: 0.051: 0.055: 0.061: 0.069: 0.071: 0.072: 0.076: 0.081: 0.089: 0.089: 0.091: 0.097:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________________________________________________________________

 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.106: 0.113: 0.113: 0.102: 0.102: 0.091: 0.084: 0.078: 0.075: 0.072: 0.068: 0.067: 0.065: 0.066:

Cc : 0.021: 0.023: 0.023: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:

Фоп:  290 :  296 :  296 :  305 :  305 :  310 :  316 :  321 :  326 :  331 :  337 :  342 :  347 :  352 :

   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :

Ви : 0.103: 0.110: 0.110: 0.099: 0.099: 0.089: 0.081: 0.075: 0.072: 0.069: 0.066: 0.065: 0.063: 0.064:

Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :

Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

          Координаты точки :  X=    29.0 м,  Y=   127.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1775858 доли ПДКмр|

                                     |       0.0355172 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   105 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.174762 |  98.4  |  98.4 |  19.6803818  |

|                        В сумме =   0.174762    98.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.002824     1.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014

        Группа точек 090

     Город     :098 Туркестанская область.

     Объект    :0004 Маслозавод
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:0011:20

     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)                                          

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0926171 доли ПДКмр|

                                     |       0.0185234 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   145 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.090228 |  97.4  |  97.4 |  10.1608362  |

|                        В сумме =   0.090228    97.4                         |

|      Суммарный вклад остальных =   0.002389     2.6                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                

          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м

                                     _____________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0215576 доли ПДКмр|

                                     |       0.0043115 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   122 град.

                       и скорости ветра  2.00 м/с

Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.020410 |  94.7  |  94.7 |   2.2983751  |

|  2 |000401 0002| Т | 0.00072500|   0.001148 |   5.3  | 100.0 |   1.5835127  |

|                        В сумме =   0.021558   100.0                         |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Рисунок 5.1. Карта-схема расположения источников выбросов участка Бескемпир
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