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[bookmark: _Toc86400748][bookmark: _Toc236810346]АННОТАЦИЯ
Настоящий проект нормативов допустимых выбросов для маслоперерабатывающего цеха по адресу: обл. Туркестанская, р-н Мактааральский, с.о. Мактааральский, с. Игилик, кварт. 197, участок 523 разработан впервые с целью уточнения данных об источниках загрязнения завода по производству растительного масла. 
Перечень источников выбросов Маслозавода и их характеристики определены на основе информации и в соответствии с данными, представленными оператором объекта.
Как показали расчеты, выполненные в составе настоящего проекта при осуществлении планируемой деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год деятельности. 
Нормативы допустимых выбросов разработаны для следующего перечня загрязняющих веществ:
- Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*);
- Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4);
- Азот (II) оксид (Азота оксид) (6);
- Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
- Гексан (135);
- Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44);
- Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
Нормативы установлены для 2 организованных и 4 неорганизованных источников выбросов.
Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.
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[bookmark: _Toc236810347]ВВЕДЕНИЕ
Проект нормативов допустимых выбросов разработан на основании требований ст. 202 Экологического кодекса РК [1] и в соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду [3].
Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
Проект нормативов допустимых выбросов разработан  (Государственная лицензия МЭ РК № 01591Р от 15.08.2013 г.).
«Маслоперерабатывающий цех по адресу: обл. Туркестанская, р-н Мактааральский, с.о. Мактааральский, с. Игилик , кварт. 197, участок 523»


Проект нормативов допустимых выбросов	Страница 5
[bookmark: _Toc236810348]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ
[bookmark: _Toc236810349]Реквизиты
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ХАМРО-АТА»
Юридический адрес: 160525, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАК-ТААРАЛЬСКИЙ РАЙОН, пос. АТАКЕНТ, ул. ТАШКЕНТСКАЯ, ЗД. 4
ИИН/БИН: 160440029330
Руководитель: БОЕВ АБДУЖАЛИЛ ХАМРОЕВИЧ 
[bookmark: _Toc236810350]Вид намечаемой деятельности:
[bookmark: _Hlk82377697]Переработка масличных культур.
[bookmark: _Toc236810351]Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК:
Намечаемая деятельность не входит в Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан. Согласно подпункту 10.12 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан процедуре скрининга подлежит производство растительных и животных масел и жиров производительностью 20 тыс. тонн в год и более. Проектом предусматривается переработка 100 тонн семян хлопчатника в сутки с производством рафинированного хлопкового масла производительностью 20 тонн в сутки, что составляет 7 300 тонн готовой продукции в год. Таким образом, проектная производительность производства растительного масла не достигает порогового значения, установленного подпунктом 10.12 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан.
В соответствии с п.4.1.2 Раздела 2 Приложения 2 к Кодексу производство растительных и животных масел и жиров (с проектной производительностью менее установленных подпунктами 5.2.2 (только растительного сырья с производственной мощностью более 300 тонн в сутки или 600 тонн в сутки, когда установка работает не более 90 суток подряд в любом году) и 5.2.3 (сырья животного и растительного происхождения, как в виде комбинированных, так и раздельных продуктов, с мощностью производства готовой продукции в тоннах в сутки, превышающей 75, если «A» равно 10 и более, либо определяемой по формуле: 300 - (22,5 х «A»), если «А» менее 10, где «А» - доля животного материала (в процентах от веса) в производстве готового продукта) пункта 5.2 раздела 1 приложения 2) относится к объектам II категории.
[bookmark: _Toc236810352]Санитарная классификация:
Согласно пп. 6 п 35 Приложения 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» [17] для маслобойных заводов (растительные масла) СЗЗ устанавливается не менее 100 м.
[bookmark: _Toc74240167][bookmark: _Hlk86402658][bookmark: _Toc236810353]Описание места осуществления деятельности
[bookmark: _Hlk82377789]Проектом предусматривается строительство маслоперерабаты-вающего цеха по адресу: Туркестанская область, Мактааральский район, Мактааральский сельский округ, село Игилик, квартал 197, земельный участок 523.
Кадастровый номер: 19:288:197:523
Площадь земельного участка: 2,5136 гектар.
Ближайший жилой дом расположен на расстоянии более 1 км от объекта. Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Участок свободен от застроек и зеленых насаждений.
Зоны отдыха, особо охраняемые природные территории, территории музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха в районе предприятия отсутствуют.
Водные объекты в районе предприятия отсутствуют.
Ситуационная карта-схема района размещения предприятия представлена на рисунке 1.1.
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Рис.1.1 карта-схема района размещения предприятия 
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Рис. 2 Ситуационная карта с указанием расстояния до ближайшей жилой  застройки

[bookmark: _Toc236810354]ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Hlk82078499][bookmark: _Toc236810355]Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки зрения загрязнения атмосферы.
[bookmark: _Hlk85727756]Семена поступают на маслозавод автомобильным транспортом и выгружаются в разгрузочном пункте (ист.6001). Сырье закрытым конвейером П21 поступает в бункер для сырья П1, оттуда по рефленному трубопроводу с помощью электричества сырье двигается в П2-моторное панно. Далее сырье очищается в П3-воздушное сито от камней и прочее и передвигается в П4-молотилку. Где сырье молотится и готовится к следующему процессу. В П5-вальцах семена размельчаются еще на более мелкие фракции. Оборудования очищения и измельчения закрытые. В процессе очистки семян, их измельчения образуется пыль неорганическая. Загрязненный воздух вентилятором подается для очистки в циклон (ист.0002).Далее размельченные семена из бункера П6 распределяются в три пресса П7, где с помощью пресса производиться подсолнечное масло. Вся транспортировка сырья происходит закрытым способом по трубе (шнек). В проекте предусмотрены четыре пресса, но используется три. Четвертый пресс резервный.
Жмых с П7 двигается по трубе в П8 и П9. Отходный жмых упакуется и зашивается в мешки. Мешки надеваются на горловину от распределительной системы и закрепляются специальными ремешками во избежание распыления. Готовые мешки с П9 встроенным транспортером через передаточное окно передается наружу, а оттуда сразу в складские помещения для сырья. Масло с П7 протекает в позицию П19-бункер для хранения масла. 
Далее начинается процесс рафинации и дезодорации в следующем цеху. Для рафинации используется каустик (400 кг/смена). Для хранения каустика имеется специальная емкость П15 (ист.6002).
Полученное масло перетекает в цех дезодорации и рафинации в П12 и П13, где рафинируется и дезодорируется при температуре 160 градусов (ист.6003). Отходное масло с позиции П12 и П13 собирается в П14 и П15,17. При заполнении емкостей они очищаются, отходное масло используется для приготовления корма животным. Далее масло в позиции П16 осветляется и передается для остывания в позицию П18 (ист.6004).Готовое масло храниться в П19. В нужное время в нужном количестве мало заливается в 5, 10, 18 литровые бутылки. Готовая продукция хранится в складе для готовой продукции. 
Для процесса выше написанного производства предусмотрен паровой котел П11(ист.0001). С помощью данного котла масло сырье прессируется, масло рафинируется, дезодорируется. 
Цех работает в две смены. Время работы цеха – 24 /сут.; 250 дней/год.
В период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха будут представлены:
· Ист.6001-001 Разгрузка сырья. Производительность – 100 т/сут.; 25000 т/год.
· Ист.6002-002 Пересыпка каустика в емкость. Объем – 800 кг/сут.;200 т/год.
· Ист.6003-003 Цех рафинации и дезодорации
· Ист.6004-004 Рафинационное производство – охлаждение
· Ист.0001-005 Паровой котел. Расход газа – 278 м3/час. Время работы котла 24 ч/сут., 6000 ч/год. Мощность 2000 кВт.
Дымовые газы отводятся через трубу высотой 20 м, диаметром 296 мм.
· Ист.0002-006 Очистка и измельчение семян.
Всего проектом предусмотрено 6 источников выбросов, в т. ч. 2 – организованных, 4 - неорганизованных.
Карта-схема расположения источников выбросов представлена на рисунке 2.1.
[bookmark: _Toc236810356]Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы
В процессе очистки семян, их измельчения образуется пыль неорганическая. Загрязненный воздух вентилятором подается для очистки в циклон. Эффективность снижения выбросов пыли при реализации мероприятия составляет 98%.
[bookmark: _Toc236810357]Перспектива развития
В ближайшей перспективе на предприятии изменения производительности, какие-либо реконструкции, строительство новых технологических линий и агрегатов, расширение и введение в действие новых производств не планируется.
[bookmark: _Toc236810358]Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.3.
[bookmark: _Toc236810359]Характеристика аварийных и залповых выбросов.
Залповые выбросы технологией не предусмотрены. Аварийные выбросы не прогнозируются.
[bookmark: _Toc236810360]Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
[bookmark: _Hlk82081003]Величины эмиссий в атмосферу определены расчетным путем. Протоколы расчетов с указанием расчетных методик и исходных данных представлены в Приложении А. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу приведена в таблице3.1.
[bookmark: _Toc236810361]Обоснование полноты и достоверности исходных данных
[bookmark: _Hlk87521482]Перечень источников выбросов и их характеристики определены на основе проектной информации. Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ проведено с применением расчетных (расчетно-аналитических) методов.
Расчетные (расчетно-аналитические) методы базируются на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов производства, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных источников.
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	[bookmark: _Toc236810362]Таблицы, сформированные на программном комплексе «Эра»
ЭРА v3.0   
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	
	
	
	0.01
	
	0.00002
	0.00576

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.1562
	2.696

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.0254
	0.438

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.537
	9.29

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0403
	Гексан (135)
	
	60
	
	
	4
	0.0001
	0.00072

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный
	
	0.01
	
	
	3
	0.0001
	0.00072

	
	альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.009605
	0.06432

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0.728425
	12.49552

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.)

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




	

	

	

	

	

	Значение

	M/ЭНК

	

	

	10

	0.576

	

	67.4

	

	7.3

	3.09666667

	

	0.000012

	0.072

	

	1.2864

	

	79.7310787

	ПДКм.р.
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	на выходе из трубы при
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	максимальной разовой
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	нагрузке
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	в
	
	сов
	выбро
	
	
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во,
	году
	
	
	сов,
	м
	ско-
	объем на 1
	тем-
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	шт.
	
	
	
	м
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/с
	
	оС
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Площадка 1

	001
	
	Паровой котел
	1
	6000
	Дымовая труба
	0001
	20
	0.296
	10
	0.6881361
	120
	151
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Очистка и
	1
	2000
	Вытяжная труба
	0002
	10
	0.15
	10
	0.176715
	30
	127
	98
	
	

	
	
	измельчение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	семян
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Разгрузка сырья
	1
	500
	Неорг.ист.
	6001
	2.5
	
	
	
	
	123
	102
	3
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Пересыпка
	1
	250
	Неорг.ист.
	6002
	2.5
	
	
	
	
	147
	147
	3
	2

	
	
	каустика в
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	емкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Цех рафинации и
	1
	2000
	Неорг.ист.
	6003
	2.5
	
	
	
	
	152
	159
	2
	2

	
	
	дезодорации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Рафинационное
	1
	2000
	Неорг.ист.
	6004
	2.5
	
	
	
	
	151
	157
	2
	2

	
	
	производство -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	охлаждение
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2026 год

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Hомер
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средняя
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	источ
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуат
	ве-
	Hаименование
	
	

	ника
	установок,
	рому
	газо-
	степень
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	выбро
	тип и
	произво-
	очист
	очистки/
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	сов
	мероприятия
	дится
	кой,
	max.степ
	
	
	
	
	
	дос-

	
	по сокращению
	газо-
	%
	очистки%
	
	
	
	
	
	тиже

	
	выбросов
	очистка
	
	
	
	
	
	
	
	ния

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	0001
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.1562
	326.766
	2.696
	2026

	
	
	
	
	
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.0254
	53.136
	0.438
	

	
	
	
	
	
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.537
	1123.388
	9.29
	

	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	газ) (584)
	
	
	
	

	0002
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.000725
	4.553
	0.01632
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.00888
	
	0.048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6002
	
	
	
	
	0150
	Натрий гидроксид (
	0.00002
	
	0.00576
	

	
	
	
	
	
	
	Натр едкий, Сода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	

	6003
	
	
	
	
	0403
	Гексан (135)
	0.0001
	
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6004
	
	
	
	
	1317
	Ацетальдегид (
	0.0001
	
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	Этаналь, Уксусный
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	альдегид) (44)
	
	
	
	





[bookmark: _Toc236810363]ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
[bookmark: _Toc323186728][bookmark: _Toc325344947][bookmark: _Toc236810364]Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
Климатический подрайон IV-А. 
	Метеорологические характеристики и коэффициенты,

	определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

	в атмосфере Туркестанской области

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Hаименование характеристик
	Величина

	
	

	Коэффициент, зависящий от стратификации
	200

	атмосферы, А
	

	
	

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	
	

	Средняя максимальная температура наружного
	40.0

	воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	

	
	

	Средняя температура наружного воздуха наибо-
	-15.0

	лее холодного месяца (для котельных, работа-
	

	ющих по отопительному графику), град С
	

	
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	
	

	С
	5.5

	СВ
	9.5

	В
	9.0

	ЮВ
	10.0

	Ю
	5.0

	ЮЗ
	9.5

	З
	11.5

	СЗ
	11.0

	
	

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	4.7

	Скорость ветра (по средним многолетним
	12.0

	данным), повторяемость превышения которой
	

	составляет 5 %, м/с
	

	
	



Значение коэффициента А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
Перепады высот в районе предприятия, не превышают 50 м на 1 км. Коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, составляет 1.
[bookmark: _Toc236810365]Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы
Согласно ст. 36 Экологического кодекса РК [1] для обеспечения благоприятной окружающей среды необходимым является достижение и поддержание экологических нормативов качества. Экологические нормативы качества разрабатываются и устанавливаются в соответствии с Экологическим кодексом РК [1] отдельно для каждого из компонентов окружающей среды. В том числе и атмосферного воздуха.
[bookmark: _Hlk82363755]До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством РК в области здравоохранения. Настоящей оценкой воздействия намечаемой деятельности в качестве критериев приняты предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест установленные «Гигиеническим нормативам к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» [29].
Оценка воздействия на атмосферный воздух выполнена расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных гигиенических нормативов.
Областью воздействия является территория, подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.
[bookmark: _Toc452715755][bookmark: _Toc459131404]Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов намечаемой деятельности выполнены в соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий» [3] с применением программного комплекса «ЭРА» (версия 3.0) фирмы Логос-плюс, предназначенному для широкого класса задач в области охраны атмосферного воздуха, связанных с расчетами загрязнения атмосферы вредными веществами, содержащихся в выбросах предприятий и Методик расчетов, утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК № 100-п от 18.04.08 г. Программный комплекс согласован в ГГО им. А.И. Воейкова (письмо № 1865/25 от 26.11.2010 г.) и рекомендован МПРООС для использования на территории РК (письмо № 09-335 от 04.02.2002 г).
Расчёт рассеивания загрязняющих веществ выполнен с учётом метеорологических характеристик рассматриваемого региона, приведенных в таблице 3.1.В расчете учтены значения существующих фоновых концентраций загрязняющих веществ в соответствии со справкой РГП «Казгидромет» от 10.11.2021 г. (Приложение Б).
Допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе в зависимости от вида загрязняющего вещества установлена с учетом периодов усреднения годовых, суточных и часовых показателей.
Результаты расчетов по всем веществам приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках (Приложение В) и в таблице 3.5.
Как показывают результаты расчетов при осуществлении производственной деятельности, по всем выбрасываемым веществам, группам суммаций концентрации ни в одной расчетной точке не превышают ПДК (на границах области воздействия и границе жилой застройки). 
В рамках расчетов выполнена оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух.
[bookmark: _Hlk30002729]Так как расчетные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы ни в одной точке на границе области воздействия не достигают ПДК, результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками.
[bookmark: _Toc236810366]Предложения по нормативам допустимых выбросов
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.
Результаты расчетов свидетельствуют о соблюдении гигиенических стандартов качества атмосферного воздуха по всем веществам, выбрасываемым источниками при осуществлении производственной деятельности.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями п. 8 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» [3] эмиссии, осуществляемые при выполнении добычных работ, предлагаются в качестве нормативов допустимых выбросов на каждый год работ. Год достижения норматива допустимых выбросов – 2026 г.
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 3.6.



	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	**0150, Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	6002
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	2026

	Итого:
	
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	0.00002
	0.00576
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	0001
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	2026

	Итого:
	
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	0.1562
	2.696
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	0001
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	2026

	Итого:
	
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	0.0254
	0.438
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Маслозавод
	0001
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	2026

	Итого:
	
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	0.537
	9.29
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**0403, Гексан (135)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	6003
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	Итого:
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**1317, Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	6004
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	Итого:
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	0.0001
	0.00072
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	**2908, Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)


	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	0002
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
	2026

	Итого:
	
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
	0.000725
	0.01632
	




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.6

	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Но-
	Hормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	мер
	

	Производство
	ис-
	существующее положение
	
	
	год

	цех, участок
	точ-
	на 2026 год
	на 2026-2035 гг.
	Н Д В
	дос-

	
	ника
	
	
	
	тиже

	Код и наименование
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	ния

	загрязняющего вещества
	
	
	
	
	
	
	
	НДВ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	Маслозавод
	6001
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	2026

	Итого:
	
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	0.00888
	0.048
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по
	
	0.009605
	0.06432
	0.009605
	0.06432
	0.009605
	0.06432
	2026

	загрязняющему
	
	
	
	
	
	
	
	

	веществу:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по объекту:
	0.728425
	12.49552
	0.728425
	12.49552
	0.728425
	12.49552
	

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по организованным
	0.719325
	12.44032
	0.719325
	12.44032
	0.719325
	12.44032
	

	источникам:
	

	Итого по неорганизованным
	0.0091
	0.0552
	0.0091
	0.0552
	0.0091
	0.0552
	

	источникам:
	




[bookmark: _Toc236810367]Уточнение границ области воздействия объекта
Областью воздействия является территория (акватория), подверженная антропогенной нагрузке и определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.
При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух. Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на расстоянии 100 м от территории предприятия.


Таблица 3.5 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.5

	Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	В пределах
	в жилой
	В пределах
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	зоны
	зоне
	зоны воз-
	ист.
	
	

	
	
	
	воздействия
	X/Y
	действия
	
	ЖЗ
	Область
	

	
	
	
	
	
	Х/Y
	
	
	воздей-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ствия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение (2026 год)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид (
	0.0981289/0.0196258
	0.1063872/0.0212774
	127/331
	167/-32
	0001
	100
	100
	Маслозавод

	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	0.0134943/0.0674715
	0.0146299/0.0731497
	127/331
	167/-32
	0001
	100
	100
	Маслозавод

	
	углерода, Угарный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1317
	Ацетальдегид (
	0.0156156/0.0001562
	0.0334669/0.0003347
	127/331
	255/138
	6004
	100
	100
	Маслозавод

	
	Этаналь, Уксусный
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.0241882/0.0048376
	0.1775858/0.0355172
	-77/212
	29/127
	6001
	94.8
	98.4
	Маслозавод

	
	
	
	
	
	
	0002
	5.2
	
	Маслозавод




[bookmark: _Hlk82011505][bookmark: _Toc92973123][bookmark: _Toc111452848][bookmark: _Toc145751108][bookmark: _Toc160808700][bookmark: _Toc204387791][bookmark: _Toc204615407][bookmark: _Toc375115819][bookmark: _Hlk82082080][bookmark: _Toc236810368]Данные о пределах области воздействия
Как показал расчет, область воздействия представляет собой окружность в плане, границы которой расположены на расстоянии 100 м от территории предприятия.
Жилая застройка не входит в пределы области воздействия.
В районе предприятия и в прилегающей территории отсутствуют зоны заповедников, музеев, памятников архитектуры, специальные требований к качеству атмосферного воздуха таких зон для данного района не учитывались.





[bookmark: _Toc236810369]МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Неблагоприятные метеорологические условия (далее - НМУ) - условия, которые формируются при особых сочетаниях метеорологических факторов и синоптических ситуаций, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.Туркестанская область не обеспечен стационарными постами наблюдения, в которых прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия. В связи с этим, расчет загрязнения атмосферы при установлении нормативов допустимого воздействия для предприятия произведен без учета реализации оператором мероприятий по уменьшению выбросов на период действия неблагоприятных метеорологических условий по каждому режиму работы.
В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений органов РГП «Казгидромет».
В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения трех степеней работы предприятия в условиях НМУ. 
Предупреждения первой степени составляются, если предсказывается повышение концентраций в 1,5 раза, второй степени, если предсказывается повышение от 3 до 5 ПДК, третьей – свыше 5 ПДК. 
Мероприятия по сокращению выбросов при первом режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15%. Эти мероприятия носят организационно-технический характер, их можно быстро осуществить, они не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на первом режиме работы относятся:
- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента;
- запрет работы оборудования в форсированном режиме;
- рассредоточение по времени работ технологических операций и оборудования, не участвующих в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
- прекращение испытаний оборудования, связанных с изменениями технологическогорежима, приводящих к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- при положительной температуре атмосферного воздуха выполнение обильного орошения поверхности автодорог и сырья;
- запрет работы двигателей автосамосвалов на холостом ходу при продолжительныхостановках.
Мероприятия по сокращению выбросов при втором режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20%.
Сюда включаются мероприятия, разработанные для первого режима работы, а также мероприятия, влияющие на технологический процесс и сопровождающиеся незначительнымснижением производительности предприятия. К мероприятиям по сокращению выбросов загрязняющих веществ на втором режиме работы относятся:
- в случае если сроки начала планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования и наступления НМУ близки, произвести остановку оборудования;
- ограничить использование автотранспорта и других передвижных источников выбросов;
- для обеспечения снижения уровня пыли в приземном слое атмосферы провестиорошение дорог, сырья и участков работы техники;
- использовать запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ.
Мероприятия по сокращению выбросов при третьем режиме работы: должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40%за счет сокращения объемов производства. Мероприятия третьего режима работы включаютв себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов.
При наступлении НМУ следует проводить контроль за реализацией намеченных мероприятий по регулированию выбросов с периодичностью каждые 2-3 часа в течение периода НМУ при получении предупреждений второй и третьей степени. При получении предупреждений 1-й степени достаточен производственный контроль с периодичностью 1-2 раза втечение периода НМУ.


	М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	

	График
	Цех,
	Мероприятия
	Вещества,
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	работы
	участок
	на период
	по которым
	

	источ-
	(номер
	неблаго-
	проводится
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Сте-

	ника
	режима
	приятных
	сокращение
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	работы
	метеорологи-
	выбросов
	
	
	эффек

	
	предприятия
	ческих
	
	Номер
	точечного источника,
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	в период
	условий
	
	на
	центра группы источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ности

	
	НМУ)
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка 1

	11
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6002
	147/147
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00002
	0.000017
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	151/124
	
	20
	0.296
	10
	0.6881361 /
	120 /
	0.1562
	0.13277
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.6881361
	120
	
	
	

	24
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0254
	0.02159
	15

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.537
	0.45645
	15

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Гексан (135)
	6003
	152/159
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.000085
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Ацетальдегид (Этаналь,
	6004
	151/157
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.000085
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	Уксусный альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0002
	127/98
	
	10
	0.15
	10
	0.176715 /
	30/30
	0.000725
	0.00061625
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	
	
	
	
	
	
	
	0.176715
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	6001
	123/102
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00888
	0.007548
	15

	д/год
	1)
	при НМУ 1-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6002
	147/147
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00002
	0.000016
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	151/124
	
	20
	0.296
	10
	0.6881361 /
	120 /
	0.1562
	0.12496
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.6881361
	120
	
	
	




	М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	

	График
	Цех,
	Мероприятия
	Вещества,
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	работы
	участок
	на период
	по которым
	

	источ-
	(номер
	неблаго-
	проводится
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Сте-

	ника
	режима
	приятных
	сокращение
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	работы
	метеорологи-
	выбросов
	
	
	эффек

	
	предприятия
	ческих
	
	Номер
	точечного источника,
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	в период
	условий
	
	на
	центра группы источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ности

	
	НМУ)
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	24
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0254
	0.02032
	20

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.537
	0.4296
	20

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Гексан (135)
	6003
	152/159
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.00008
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Ацетальдегид (Этаналь,
	6004
	151/157
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.00008
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	Уксусный альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0002
	127/98
	
	10
	0.15
	10
	0.176715 /
	30/30
	0.000725
	0.00058
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	0.176715
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	6001
	123/102
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00888
	0.007104
	20

	д/год
	2)
	при НМУ 2-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Натрий гидроксид (Натр
	6002
	147/147
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00002
	0.000012
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	едкий, Сода каустическая)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	степени
	(876*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	250
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	151/124
	
	20
	0.296
	10
	0.6881361 /
	120 /
	0.1562
	0.09372
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.6881361
	120
	
	
	

	24
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.0254
	0.01524
	40

	
	
	
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.537
	0.3222
	40

	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	584)
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по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2026 год
	Таблица 3.8

	

	График
	Цех,
	Мероприятия
	Вещества,
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	работы
	участок
	на период
	по которым
	

	источ-
	(номер
	неблаго-
	проводится
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Сте-

	ника
	режима
	приятных
	сокращение
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	работы
	метеорологи-
	выбросов
	
	
	эффек

	
	предприятия
	ческих
	
	Номер
	точечного источника,
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	в период
	условий
	
	на
	центра группы источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ности

	
	НМУ)
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Х1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Гексан (135)
	6003
	152/159
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.00006
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Ацетальдегид (Этаналь,
	6004
	151/157
	2/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.0001
	0.00006
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	Уксусный альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0002
	127/98
	
	10
	0.15
	10
	0.176715 /
	30/30
	0.000725
	0.000435
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	 
	
	
	
	
	
	
	0.176715
	
	
	
	

	8
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Маслозавод (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	6001
	123/102
	3/2
	2.5
	
	1.5
	
	
	0.00888
	0.005328
	40

	д/год
	3)
	при НМУ 3-й
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	степени
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	опасности
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[bookmark: _Toc236810370]КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
В число параметров, отслеживаемых в рамках контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов, входят максимально-разовые (г/сек) и валовые выбросы (т/год) загрязняющих веществ в атмосферу.
Ввиду отсутствия организованных источников выбросов для определения количественных и качественных характеристик выделений и выбросов ЗВ в атмосферу используются расчетные (расчетно-аналитические) методы.
Оценка выбросов от неорганизованных источников выполняется с помощью расчетных (расчетно-аналитических) методов, базирующихся на удельных технологических показателях, балансовых схемах, закономерностях протекания физико-химических процессов, а также на сочетании инструментальных измерений и расчетных формул, учитывающих параметры конкретных неорганизованных источников. В качестве исходных данных для расчета следует использовать результаты операционного мониторинга. Расчеты будут выполняться специалистами предприятия.
Мониторинг воздействия осуществляется для определения состояния атмосферного воздуха в зонах воздействия (контрольных точках). 
План-график контроля за соблюдением нормативов на источниках выбросов представлен в таблице 3.10.
В таблицу входит перечень веществ, подлежащих контролю. Приводится перечень методик, которые используются (будут использоваться) при контроле за соблюдением установленных нормативов выбросов. В таблице также представлены рекомендации по мониторингу эмиссий на границе области воздействия.




	ЭРА v3.0   
	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Маслозавод
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0.1562
	326.765796
	Сторонняя
	0002

	
	
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0.0254
	53.1360514
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0.537
	1123.38817
	Сторонняя
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	0002
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	1 раз/ кварт
	0.000725
	4.55349195
	Сторонняя
	0002

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6001
	Маслозавод
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	1 раз/ кварт
	0.00888
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6002
	Маслозавод
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода
	1 раз/ кварт
	0.00002
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	каустическая) (876*)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
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	Таблица 3.10

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок.
	вещество
	контроля
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6003
	Маслозавод
	Гексан (135)
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	6004
	Маслозавод
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный
	1 раз/ кварт
	0.0001
	
	Сторонняя
	0001

	
	
	альдегид) (44)
	
	
	
	организация
	

	
	
	
	
	
	
	на
	

	
	
	
	
	
	
	договорной
	

	
	
	
	
	
	
	основе
	

	ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров,

	входящих в расчетные формулы.

	0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.
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6. Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. - Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023279.   
[bookmark: _Hlk78294427][bookmark: _Hlk78538685]7. Об утверждении Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля [Электронный ресурс]. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208.  – Режим доступа: http://zan.gov.kz/client/#!/doc/157172/rus. 
8. Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.. – Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100023538. 
9. Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011124.
10. Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах [Электронный ресурс]. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168. – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011036.
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	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Маслозавод
	0001
	0001 05
	Паровой котел
	
	24
	6000
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2.696

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.438

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	9.29

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0002
	0002 06
	Очистка и
	
	8
	2000
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	2908
	0.01632

	
	
	
	измельчение
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	семян
	
	
	
	
	
	

	
	6001
	6001 01
	Разгрузка сырья
	
	2
	500
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	2908
	0.048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6002
	6002 02
	Пересыпка
	
	1
	250
	Натрий гидроксид (Натр
	0150(876*)
	0.00576

	
	
	
	каустика в
	
	
	
	едкий, Сода каустическая)
	
	




	ЭРА v3.0   

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	емкость
	
	
	
	(876*)
	
	

	
	6003
	6003 03
	Цех рафинации и
	
	8
	2000
	Гексан (135)
	0403(135)
	0.00072

	
	
	
	дезодорации
	
	
	
	
	
	

	
	6004
	6004 04
	Рафинационное
	
	8
	2000
	Ацетальдегид (Этаналь,
	1317(44)
	0.00072

	
	
	
	производство -
	
	
	
	Уксусный альдегид) (44)
	
	

	
	
	
	охлаждение
	
	
	
	
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики

	РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Номер
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество  загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Маслозавод
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	20
	0.296
	10
	0.6881361
	120
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1562
	2.696

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0254
	0.438

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	0.537
	9.29

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	0002
	10
	0.15
	10
	0.176715
	30
	2908 
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.000725
	0.01632

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6001
	2.5
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.00888
	0.048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6002
	2.5
	
	
	
	
	0150 (876*)
	Натрий гидроксид (Натр
	0.00002
	0.00576

	
	
	
	
	
	
	
	едкий, Сода каустическая) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	876*)
	
	

	6003
	2.5
	
	
	
	
	0403 (135)
	Гексан (135)
	0.0001
	0.00072

	6004
	2.5
	
	
	
	
	1317 (44)
	Ацетальдегид (Этаналь,
	0.0001
	0.00072

	
	
	
	
	
	
	
	Уксусный альдегид) (44)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной

	экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	

	Номер
	Наименование  и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0002
	Циклон
	
	
	
	98
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	ЭРА v3.0   

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Туркестанская область, Маслозавод

	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	

	веще
	
	источника
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизировано

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Площадка:01

	В С Е Г О  по площадке:01
	12.49552
	12.49552
	0
	0
	0
	0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е:
	0.06432
	0.06432
	0
	0
	0
	0

	из них:
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.06432
	0.06432
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие:
	12.4312
	12.4312
	0
	0
	0
	0

	из них:
	
	
	
	
	
	

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий,
	0.00576
	0.00576
	0
	0
	0
	0

	
	Сода каустическая) (876*)
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	2.696
	2.696
	0
	0
	0
	0

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.438
	0.438
	0
	0
	0
	0

	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись
	9.29
	9.29
	0
	0
	0
	0

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0403
	Гексан (135)
	0.00072
	0.00072
	0
	0
	0
	0

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь,
	0.00072
	0.00072
	0
	0
	0
	0

	
	Уксусный альдегид) (44)
	
	
	
	
	
	




	

	

	

	

	

	

	Всего

	выброшено

	в

	атмосферу

	

	

	9

	

	12.49552

	

	0.06432

	

	0.06432

	

	12.4312

	

	0.00576

	

	2.696

	

	0.438

	

	9.29

	

	0.00072

	0.00072

	




[bookmark: _Toc236810372]ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc90469266][bookmark: _Toc236810373]Приложение А. Протоколы расчета выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации

               РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Город  N 098,Туркестанская область
Объект N 0004,Вариант 1 Маслозавод

Источник загрязнения N 0001, Дымовая труба
Источник выделения N 0001 05, Паровой котел
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу
различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.
п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива
в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Газ (природный)
Расход топлива, тыс.м3/год, BT = 1334.4
Расход топлива, л/с, BG = 77.22
Месторождение, M = Бухара-Урал
Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/м3(прил. 2.1), QR = 6648
Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 6648 · 0.004187 = 27.84
Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0
Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0
Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0
Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 2000
Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 1600
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.096
Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.096 · (1600 / 2000)0.25 = 0.0908
Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 1334.4 · 27.84 · 0.0908 · (1-0) = 3.37
Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 77.22 · 27.84 · 0.0908 · (1-0) = 0.1952
Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 3.37 = 2.696
Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.1952 = 0.1562

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 3.37 = 0.438
Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.1952 = 0.0254

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0
Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0
Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 1334.4 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 1334.4 = 0
Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 77.22 · 0 · (1-0) + 0.0188 · 0 · 77.22 = 0

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0
Тип топки: Камерная топка
Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5
Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.5
Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.5 · 27.84 = 6.96
Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 1334.4 · 6.96 · (1-0 / 100) = 9.29
Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 77.22 · 6.96 · (1-0 / 100) = 0.537
Итого:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.1562
	2.696

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0254
	0.438

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.537
	9.29







Источник загрязнения N 0002, Вытяжная труба
Источник выделения N 0002 06, Очистка и измельчение семян
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от дробильных установок
Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1
Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1
Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т(табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемого материала, т/час, GH = 4
Количество переработанного материала, т/год, GGOD = 25000
Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 3
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)


Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 4 · 0.8 / 3600 = 0.001813
Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 25000 · 0.8 · 10-6 = 0.0408
С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.001813 = 0.000725
Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.0408 = 0.01632

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.000725
	0.01632







Источник загрязнения N 6001, Неорг.ист.
Источник выделения N 6001 01, Разгрузка сырья 
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Подсолнуха
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.02
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.01

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 3-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.5
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 3
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5
Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 25000
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Разгрузка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.02222
Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.02 · 0.01 · 1.2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.5 · 25000 · (1-0) = 0.12

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0222
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.12 = 0.12

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.12 = 0.048
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0222 = 0.00888

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

	0.00888
	0.048






Источник загрязнения N 6002, Неорг.ист.
Источник выделения N 6002 02, Пересыпка каустика в емкость
Список литературы:
 Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов
Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов
Материал: Каустическая сода
Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03
Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1
Степень открытости: с 3-х сторон
Загрузочный рукав не применяется
Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.5
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.7
Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2
Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 12
Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2
Влажность материала, %, VL = 2
Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8
Размер куска материала, мм, G7 = 10
Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5
Высота падения материала, м, GB = 1
Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.03
Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 200
Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0
Вид работ: Пересыпка
Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 0.03 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001
Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.
Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1
Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.001 · 1 · 60 / 1200 = 0.00005

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.02 · 1.2 · 0.5 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 200 · (1-0) = 0.0144

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00005
Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0144 = 0.0144

С учетом коэффициента гравитационного осаждения
Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0144 = 0.00576
Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00005 = 0.00002

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Каустическая сода)
	0.00002
	0.00576







Источник загрязнения N 6003, Неорг.ист.
Источник выделения N 6003 03, Цех рафинации и дезодорации

Список литературы:
1. Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 05.08.2011 года №204
п.12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от оборудования предприятий масложировой отрасли.

Наименование технологического оборудования:  Дезодораторы (Рафинационное производство)
Общее количество технологического оборудования, шт., N = 1
Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1
Максимальная продолжительность работы оборудования в течении 20 минут, в мин., TN = 20
Фактическое время работы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Примесь: 0403 Гексан (135)

Удельный выброс, г/с(табл.12.1), C = 0.0001
Валовый выброс, т/год (12.1) , _M_ = C · _T_ · 3600 · N / 106 = 0.0001 · 2000 · 3600 · 1 / 106 = 0.00072
Максимальный разовый выброс, г/с (12.2) , _G_ = C · N1 · TN / 20 = 0.0001 · 1 · 20 / 20 = 0.0001
Итого (без очистки):
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0403
	Гексан (135)
	0.0001
	0.00072






Источник загрязнения N 6004, Неорг.ист.
Источник выделения N 6004 04, Рафинационное производство - охлаждение

Список литературы:
1. Методические указания расчета выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями пищевой промышленности. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 05.08.2011 года №204
п.12. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от оборудования предприятий масложировой отрасли.

Наименование технологического оборудования:  (Рафинационное производство)
Общее количество технологического оборудования, шт., N = 1
Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1
Максимальная продолжительность работы оборудования в течении 20 минут, в мин., TN = 20
Фактическое время работы оборудования, час/год, _T_ = 2000

Примесь: 1317 Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)

Удельный выброс, г/с(табл.12.1), C = 0.0001
Валовый выброс, т/год (12.1) , _M_ = C · _T_ · 3600 · N / 106 = 0.0001 · 2000 · 3600 · 1 / 106 = 0.00072
Максимальный разовый выброс, г/с (12.2) , _G_ = C · N1 · TN / 20 = 0.0001 · 1 · 20 / 20 = 0.0001
Итого (без очистки):
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	1317
	Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)
	0.0001
	0.00072










[bookmark: _Toc236810374]Приложение Б. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ на период эксплуатации

. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
     
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета                    |
  | на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020                                      |
   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Название:  Туркестанская область
     Коэффициент А =  200
     Скорость ветра Uмр =  12.0 м/с
     Средняя скорость ветра =  4.7 м/с
     Температура летняя =  40.0 град.C
     Температура зимняя =  -15.0  град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 6002 П1    2.5                       0.0      147      147        3        2   0 1.0 1.000 0 0.0000200


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 6002|    0.000020| П1 |   0.042440 |   0.50  |    14.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000020 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.042440 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.005 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=173)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.012: 0.016: 0.013: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   96 :   97 :   98 :  100 :  103 :  109 :  123 :  173 :  232 :  249 :  256 :  260 :  262 :  263 :  264 :  265 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.016 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра= 17)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.007: 0.013: 0.016: 0.014: 0.008: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   88 :   87 :   87 :   86 :   85 :   82 :   75 :   17 :  287 :  278 :  276 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.010: 0.012: 0.010: 0.007: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   80 :   78 :   76 :   73 :   67 :   58 :   40 :    4 :  325 :  304 :  294 :  288 :  285 :  282 :  281 :  279 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.007 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.007: 0.006: 0.005: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=   180.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0160359 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001604 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.016036 | 100.0  | 100.0 | 801.7929688  |
|                        В сумме =   0.016036   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.008 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.012 0.016 0.013 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.007 0.013 0.016 0.014 0.008 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 C- 6
   |                                            ^                                                    |
 7-| 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.012 0.010 0.007 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007 0.006 0.005 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0160359 долей ПДКмр
                                         =  0.0001604 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м
 При опасном направлении ветра  :     173 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0028587 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000286 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   174 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.002859 | 100.0  | 100.0 | 142.9355316  |
|                        В сумме =   0.002859   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    40.0 м,  Y=   163.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0064894 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000649 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.006489 | 100.0  | 100.0 | 324.4713745  |
|                        В сумме =   0.006489   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0150 - Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)                      
                ПДКм.р для примеси 0150 = 0.01 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0061914 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000619 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   121 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.006191 | 100.0  | 100.0 | 309.5709839  |
|                        В сумме =   0.006191   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0017255 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000173 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   110 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6002| П1| 0.00002000|   0.001726 | 100.0  | 100.0 |  86.2766571  |
|                        В сумме =   0.001726   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.1562000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 0001|    0.156200| Т  |   0.152572 |   0.91  |   114.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.156200 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.152572 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.070: 0.076: 0.081: 0.085: 0.089: 0.092: 0.093: 0.092: 0.090: 0.087: 0.082: 0.077: 0.072: 0.067: 0.061:
Cc : 0.013: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012:
Фоп:  126 :  130 :  135 :  141 :  149 :  157 :  167 :  178 :  189 :  199 :  208 :  216 :  223 :  228 :  233 :  236 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.101 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.075: 0.081: 0.087: 0.092: 0.096: 0.099: 0.101: 0.100: 0.098: 0.094: 0.089: 0.083: 0.077: 0.071: 0.064:
Cc : 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014: 0.013:
Фоп:  120 :  124 :  129 :  135 :  143 :  153 :  164 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  229 :  234 :  238 :  242 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.079: 0.086: 0.092: 0.098: 0.103: 0.106: 0.106: 0.106: 0.104: 0.100: 0.094: 0.088: 0.081: 0.074: 0.067:
Cc : 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.016: 0.015: 0.013:
Фоп:  114 :  118 :  122 :  128 :  135 :  146 :  160 :  177 :  194 :  210 :  221 :  230 :  236 :  241 :  245 :  248 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.074: 0.082: 0.089: 0.097: 0.103: 0.106: 0.100: 0.092: 0.096: 0.105: 0.105: 0.099: 0.092: 0.084: 0.077: 0.070:
Cc : 0.015: 0.016: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.019: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:
Фоп:  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  136 :  152 :  176 :  200 :  219 :  232 :  240 :  245 :  249 :  252 :  254 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.076: 0.084: 0.092: 0.100: 0.106: 0.099: 0.072: 0.048: 0.061: 0.091: 0.106: 0.102: 0.095: 0.087: 0.079: 0.071:
Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.020: 0.014: 0.010: 0.012: 0.018: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:
Фоп:  100 :  101 :  103 :  106 :  111 :  119 :  136 :  172 :  214 :  236 :  247 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.085: 0.093: 0.101: 0.106: 0.091: 0.046: 0.004: 0.027: 0.078: 0.104: 0.104: 0.096: 0.088: 0.080: 0.072:
Cc : 0.015: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.018: 0.009: 0.001: 0.005: 0.016: 0.021: 0.021: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014:
Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :  100 :  141 :  255 :  263 :  266 :  267 :  267 :  268 :  268 :  268 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.077: 0.084: 0.092: 0.100: 0.106: 0.095: 0.057: 0.025: 0.043: 0.084: 0.105: 0.103: 0.095: 0.087: 0.079: 0.072:
Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.019: 0.011: 0.005: 0.009: 0.017: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:
Фоп:   84 :   83 :   81 :   79 :   76 :   70 :   56 :   13 :  313 :  293 :  285 :  282 :  279 :  278 :  277 :  276 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.075: 0.083: 0.091: 0.098: 0.105: 0.104: 0.089: 0.076: 0.083: 0.100: 0.106: 0.101: 0.093: 0.086: 0.078: 0.071:
Cc : 0.015: 0.017: 0.018: 0.020: 0.021: 0.021: 0.018: 0.015: 0.017: 0.020: 0.021: 0.020: 0.019: 0.017: 0.016: 0.014:
Фоп:   76 :   74 :   71 :   67 :   61 :   51 :   33 :    6 :  335 :  314 :  302 :  295 :  290 :  287 :  285 :  283 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.106 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.080: 0.087: 0.094: 0.101: 0.106: 0.106: 0.104: 0.105: 0.106: 0.102: 0.097: 0.090: 0.083: 0.075: 0.068:
Cc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.015: 0.014:
Фоп:   69 :   66 :   62 :   56 :   49 :   38 :   23 :    4 :  343 :  327 :  315 :  306 :  300 :  296 :  292 :  290 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.104 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.070: 0.076: 0.083: 0.089: 0.095: 0.100: 0.103: 0.104: 0.103: 0.101: 0.097: 0.091: 0.085: 0.079: 0.072: 0.066:
Cc : 0.014: 0.015: 0.017: 0.018: 0.019: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.014: 0.013:
Фоп:   62 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    3 :  348 :  334 :  323 :  315 :  308 :  303 :  299 :  296 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.096 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.072: 0.078: 0.083: 0.088: 0.092: 0.095: 0.096: 0.096: 0.093: 0.090: 0.085: 0.080: 0.074: 0.068: 0.063:
Cc : 0.013: 0.014: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013:
Фоп:   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   24 :   14 :    2 :  350 :  339 :  329 :  321 :  315 :  309 :  305 :  301 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1063999 доли ПДКмр|
                                     |       0.0212800 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.106400 | 100.0  | 100.0 | 0.681177199  |
|                        В сумме =   0.106400   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.065 0.070 0.076 0.081 0.085 0.089 0.092 0.093 0.092 0.090 0.087 0.082 0.077 0.072 0.067 0.061 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.068 0.075 0.081 0.087 0.092 0.096 0.099 0.101 0.100 0.098 0.094 0.089 0.083 0.077 0.071 0.064 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.072 0.079 0.086 0.092 0.098 0.103 0.106 0.106 0.106 0.104 0.100 0.094 0.088 0.081 0.074 0.067 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.074 0.082 0.089 0.097 0.103 0.106 0.100 0.092 0.096 0.105 0.105 0.099 0.092 0.084 0.077 0.070 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.076 0.084 0.092 0.100 0.106 0.099 0.072 0.048 0.061 0.091 0.106 0.102 0.095 0.087 0.079 0.071 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.077 0.085 0.093 0.101 0.106 0.091 0.046 0.004 0.027 0.078 0.104 0.104 0.096 0.088 0.080 0.072 C- 6
   |                                            ^                                                    |
 7-| 0.077 0.084 0.092 0.100 0.106 0.095 0.057 0.025 0.043 0.084 0.105 0.103 0.095 0.087 0.079 0.072 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.075 0.083 0.091 0.098 0.105 0.104 0.089 0.076 0.083 0.100 0.106 0.101 0.093 0.086 0.078 0.071 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.073 0.080 0.087 0.094 0.101 0.106 0.106 0.104 0.105 0.106 0.102 0.097 0.090 0.083 0.075 0.068 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.070 0.076 0.083 0.089 0.095 0.100 0.103 0.104 0.103 0.101 0.097 0.091 0.085 0.079 0.072 0.066 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.066 0.072 0.078 0.083 0.088 0.092 0.095 0.096 0.096 0.093 0.090 0.085 0.080 0.074 0.068 0.063 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1063999 долей ПДКмр
                                         =  0.0212800 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.090: 0.088: 0.093: 0.091: 0.096: 0.084: 0.085: 0.079: 0.081: 0.089: 0.089: 0.089: 0.091: 0.092: 0.085:
Cc : 0.018: 0.018: 0.019: 0.018: 0.019: 0.017: 0.017: 0.016: 0.016: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.017:
Фоп:  147 :  153 :  155 :  162 :  163 :  145 :  141 :  138 :  135 :  122 :  121 :  121 :  117 :  111 :  120 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.093: 0.098: 0.098: 0.093: 0.096: 0.097: 0.092: 0.076: 0.074: 0.082: 0.082: 0.083: 0.084:
Cc : 0.019: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.017: 0.017:
Фоп:  172 :  173 :  179 :  182 :  185 :  193 :  193 :  131 :  133 :  118 :  117 :  114 :  109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0981289 доли ПДКмр|
                                     |       0.0196258 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.098129 | 100.0  | 100.0 | 0.628225863  |
|                        В сумме =   0.098129   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.106: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.105: 0.104: 0.104: 0.104: 0.104: 0.105: 0.105: 0.105: 0.106:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп:    3 :    7 :   11 :   16 :   20 :   20 :   20 :   24 :   29 :   33 :   37 :   41 :   45 :   50 :   54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.102: 0.100: 0.103: 0.103: 0.104: 0.104: 0.105: 0.106: 0.106: 0.106:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп:   58 :   62 :   67 :   71 :   76 :   91 :  109 :  127 :  127 :  129 :  134 :  139 :  145 :  150 :  155 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.105: 0.105:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп:  159 :  165 :  169 :  174 :  179 :  184 :  189 :  195 :  195 :  197 :  203 :  208 :  212 :  218 :  223 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.105: 0.104: 0.103: 0.101: 0.100: 0.098: 0.095: 0.094: 0.094: 0.094: 0.093: 0.093: 0.093: 0.094: 0.094:
Cc : 0.021: 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Фоп:  228 :  233 :  239 :  244 :  250 :  256 :  262 :  262 :  266 :  273 :  280 :  289 :  289 :  293 :  300 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.100: 0.100: 0.103: 0.104: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106: 0.106:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп:  307 :  313 :  313 :  322 :  322 :  327 :  331 :  336 :  341 :  345 :  349 :  354 :  358 :    3 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1063872 доли ПДКмр|
                                     |       0.0212774 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   354 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.106387 | 100.0  | 100.0 | 0.681096137  |
|                        В сумме =   0.106387   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                       
                ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1039323 доли ПДКмр|
                                     |       0.0207865 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   129 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.103932 | 100.0  | 100.0 | 0.665379524  |
|                        В сумме =   0.103932   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0896874 доли ПДКмр|
                                     |       0.0179375 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   115 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.1562|   0.089687 | 100.0  | 100.0 | 0.574183285  |
|                        В сумме =   0.089687   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.0254000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 0001|    0.025400| Т  |   0.012405 |   0.91  |   114.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.025400 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.012405 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.007: 0.004: 0.000: 0.002: 0.006: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.001: 0.000: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.005: 0.002: 0.003: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.009 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086510 доли ПДКмр|
                                     |       0.0034604 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008651 | 100.0  | 100.0 | 0.340588599  |
|                        В сумме =   0.008651   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.008 0.006 0.004 0.005 0.007 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.007 0.004 0.000 0.002 0.006 0.008 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 C- 6
   |                                            ^                                                    |
 7-| 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.008 0.005 0.002 0.003 0.007 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.008 0.007 0.006 0.007 0.008 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0086510 долей ПДКмр
                                         =  0.0034604 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0079785 доли ПДКмр|
                                     |       0.0031914 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.007978 | 100.0  | 100.0 | 0.314112931  |
|                        В сумме =   0.007978   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086499 доли ПДКмр|
                                     |       0.0034600 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   354 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008650 | 100.0  | 100.0 | 0.340548038  |
|                        В сумме =   0.008650   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                            
                ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0084503 доли ПДКмр|
                                     |       0.0033801 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   129 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.008450 | 100.0  | 100.0 | 0.332689732  |
|                        В сумме =   0.008450   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0072921 доли ПДКмр|
                                     |       0.0029169 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   115 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.0254|   0.007292 | 100.0  | 100.0 | 0.287091643  |
|                        В сумме =   0.007292   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 0001 Т    20.0  0.30 10.00  0.6881 120.0      151      124                       1.0 1.000 0 0.5370000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 0001|    0.537000| Т  |   0.020981 |   0.91  |   114.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.537000 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.020981 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.91 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.91 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Cc : 0.044: 0.048: 0.052: 0.056: 0.059: 0.061: 0.063: 0.064: 0.063: 0.062: 0.060: 0.057: 0.053: 0.050: 0.046: 0.042:
Фоп:  126 :  130 :  135 :  141 :  149 :  157 :  167 :  178 :  189 :  199 :  208 :  216 :  223 :  228 :  233 :  236 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.047: 0.051: 0.056: 0.060: 0.063: 0.066: 0.068: 0.069: 0.069: 0.067: 0.064: 0.061: 0.057: 0.053: 0.049: 0.044:
Фоп:  120 :  124 :  129 :  135 :  143 :  153 :  164 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  229 :  234 :  238 :  242 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    97.0; напр.ветра=160)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.049: 0.054: 0.059: 0.063: 0.068: 0.071: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.069: 0.065: 0.060: 0.056: 0.051: 0.046:
Фоп:  114 :  118 :  122 :  128 :  135 :  146 :  160 :  177 :  194 :  210 :  221 :  230 :  236 :  241 :  245 :  248 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=    51.0; напр.ветра=136)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.051: 0.056: 0.061: 0.066: 0.071: 0.073: 0.068: 0.063: 0.066: 0.072: 0.072: 0.068: 0.063: 0.058: 0.053: 0.048:
Фоп:  107 :  110 :  113 :  118 :  125 :  136 :  152 :  176 :  200 :  219 :  232 :  240 :  245 :  249 :  252 :  254 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра=111)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.010: 0.007: 0.008: 0.013: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.052: 0.058: 0.063: 0.068: 0.073: 0.068: 0.049: 0.033: 0.042: 0.063: 0.073: 0.070: 0.065: 0.060: 0.054: 0.049:
Фоп:  100 :  101 :  103 :  106 :  111 :  119 :  136 :  172 :  214 :  236 :  247 :  252 :  256 :  258 :  260 :  261 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 94)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.013: 0.006: 0.001: 0.004: 0.011: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.053: 0.058: 0.064: 0.069: 0.073: 0.063: 0.031: 0.003: 0.019: 0.054: 0.072: 0.071: 0.066: 0.060: 0.055: 0.049:
Фоп:   92 :   92 :   92 :   93 :   94 :   96 :  100 :  141 :  255 :  263 :  266 :  267 :  267 :  268 :  268 :  268 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=     5.0; напр.ветра= 76)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.013: 0.008: 0.003: 0.006: 0.012: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.053: 0.058: 0.064: 0.069: 0.073: 0.065: 0.039: 0.017: 0.029: 0.058: 0.072: 0.071: 0.066: 0.060: 0.054: 0.049:
Фоп:   84 :   83 :   81 :   79 :   76 :   70 :   56 :   13 :  313 :  293 :  285 :  282 :  279 :  278 :  277 :  276 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   281.0; напр.ветра=302)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.012: 0.010: 0.011: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010:
Cc : 0.052: 0.057: 0.062: 0.067: 0.072: 0.072: 0.062: 0.052: 0.057: 0.069: 0.073: 0.069: 0.064: 0.059: 0.054: 0.049:
Фоп:   76 :   74 :   71 :   67 :   61 :   51 :   33 :    6 :  335 :  314 :  302 :  295 :  290 :  287 :  285 :  283 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.015 долей ПДК (x=   235.0; напр.ветра=327)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.050: 0.055: 0.060: 0.065: 0.069: 0.073: 0.073: 0.071: 0.072: 0.073: 0.070: 0.066: 0.062: 0.057: 0.052: 0.047:
Фоп:   69 :   66 :   62 :   56 :   49 :   38 :   23 :    4 :  343 :  327 :  315 :  306 :  300 :  296 :  292 :  290 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.014 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Cc : 0.048: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.068: 0.071: 0.071: 0.071: 0.069: 0.066: 0.063: 0.059: 0.054: 0.050: 0.045:
Фоп:   62 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    3 :  348 :  334 :  323 :  315 :  308 :  303 :  299 :  296 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.013 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.009:
Cc : 0.046: 0.050: 0.054: 0.057: 0.061: 0.063: 0.065: 0.066: 0.066: 0.064: 0.062: 0.059: 0.055: 0.051: 0.047: 0.043:
Фоп:   56 :   52 :   47 :   41 :   34 :   24 :   14 :    2 :  350 :  339 :  329 :  321 :  315 :  309 :  305 :  301 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=     5.0 м,  Y=   180.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0146317 доли ПДКмр|
                                     |       0.0731584 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   111 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014632 | 100.0  | 100.0 | 0.027247090  |
|                        В сумме =   0.014632   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.009 0.010 0.010 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 0.008 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.011 0.010 0.009 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.014 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.010 0.012 0.013 0.014 0.015 0.014 0.010 0.007 0.008 0.013 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.013 0.006 0.001 0.004 0.011 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 C- 6
   |                                            ^                                                    |
 7-| 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.013 0.008 0.003 0.006 0.012 0.014 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.012 0.010 0.011 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.014 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.010 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.012 0.012 0.011 0.010 0.009 0.009 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0146317 долей ПДКмр
                                         =  0.0731584 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =     5.0 м
     ( X-столбец 5, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м
 При опасном направлении ветра  :     111 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.012: 0.013: 0.012: 0.013: 0.012: 0.012: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.012:
Cc : 0.062: 0.060: 0.064: 0.062: 0.066: 0.058: 0.059: 0.054: 0.055: 0.061: 0.061: 0.061: 0.062: 0.063: 0.059:
Фоп:  147 :  153 :  155 :  162 :  163 :  145 :  141 :  138 :  135 :  122 :  121 :  121 :  117 :  111 :  120 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012:
Cc : 0.064: 0.067: 0.067: 0.064: 0.066: 0.066: 0.063: 0.052: 0.051: 0.056: 0.056: 0.057: 0.058:
Фоп:  172 :  173 :  179 :  182 :  185 :  193 :  193 :  131 :  133 :  118 :  117 :  114 :  109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0134943 доли ПДКмр|
                                     |       0.0674715 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   173 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.013494 | 100.0  | 100.0 | 0.025129035  |
|                        В сумме =   0.013494   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015:
Cc : 0.073: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.072: 0.073:
Фоп:    3 :    7 :   11 :   16 :   20 :   20 :   20 :   24 :   29 :   33 :   37 :   41 :   45 :   50 :   54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015:
Cc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.070: 0.069: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073:
Фоп:   58 :   62 :   67 :   71 :   76 :   91 :  109 :  127 :  127 :  129 :  134 :  139 :  145 :  150 :  155 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:
Cc : 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.072: 0.072:
Фоп:  159 :  165 :  169 :  174 :  179 :  184 :  189 :  195 :  195 :  197 :  203 :  208 :  212 :  218 :  223 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013:
Cc : 0.072: 0.071: 0.071: 0.070: 0.069: 0.067: 0.065: 0.065: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.065:
Фоп:  228 :  233 :  239 :  244 :  250 :  256 :  262 :  262 :  266 :  273 :  280 :  289 :  289 :  293 :  300 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:
Cc : 0.065: 0.066: 0.066: 0.069: 0.069: 0.071: 0.072: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073:
Фоп:  307 :  313 :  313 :  322 :  322 :  327 :  331 :  336 :  341 :  345 :  349 :  354 :  358 :    3 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   167.0 м,  Y=   -32.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0146299 доли ПДКмр|
                                     |       0.0731497 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   354 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014630 | 100.0  | 100.0 | 0.027243847  |
|                        В сумме =   0.014630   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                            
                ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0142924 доли ПДКмр|
                                     |       0.0714618 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   129 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.014292 | 100.0  | 100.0 | 0.026615182  |
|                        В сумме =   0.014292   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0123335 доли ПДКмр|
                                     |       0.0616673 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   115 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 0001| Т |     0.5370|   0.012333 | 100.0  | 100.0 | 0.022967333  |
|                        В сумме =   0.012333   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 6003 П1    2.5                       0.0      152      159        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0001000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 6003|    0.000100| П1 |   0.000035 |   0.50  |    14.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000035 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|---------------------------------------------------------------------|
|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.01 долей ПДК   |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках..
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :0403 - Гексан (135)                                                                 
                ПДКм.р для примеси 0403 = 60.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.01 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 6004 П1    2.5                       0.0      151      157        2        2   0 1.0 1.000 0 0.0001000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 6004|    0.000100| П1 |   0.212200 |   0.50  |    14.3  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.000100 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      0.212200 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  122 :  126 :  131 :  137 :  145 :  154 :  165 :  178 :  190 :  202 :  212 :  220 :  227 :  232 :  237 :  240 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  116 :  120 :  124 :  130 :  138 :  148 :  161 :  177 :  193 :  208 :  219 :  228 :  234 :  239 :  243 :  246 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=176)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.026: 0.030: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  109 :  112 :  116 :  121 :  128 :  139 :  155 :  176 :  198 :  216 :  229 :  237 :  243 :  247 :  250 :  252 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=173)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.028: 0.042: 0.053: 0.047: 0.032: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  102 :  104 :  106 :  110 :  115 :  125 :  142 :  173 :  209 :  231 :  242 :  249 :  253 :  256 :  258 :  259 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=161)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.061: 0.084: 0.072: 0.042: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   94 :   95 :   96 :   97 :   99 :  103 :  113 :  161 :  239 :  255 :  260 :  263 :  264 :  265 :  266 :  266 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.084 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра= 19)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.009: 0.013: 0.021: 0.035: 0.061: 0.084: 0.072: 0.042: 0.025: 0.015: 0.010: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   86 :   85 :   84 :   83 :   81 :   77 :   67 :   19 :  301 :  285 :  280 :  277 :  276 :  275 :  274 :  274 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.053 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  7)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.005: 0.006: 0.008: 0.012: 0.018: 0.028: 0.042: 0.053: 0.047: 0.032: 0.021: 0.014: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   78 :   76 :   74 :   70 :   65 :   55 :   38 :    7 :  331 :  309 :  298 :  291 :  287 :  284 :  282 :  281 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.030 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.010: 0.014: 0.020: 0.026: 0.030: 0.028: 0.022: 0.016: 0.011: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   71 :   68 :   64 :   59 :   52 :   41 :   25 :    4 :  342 :  324 :  311 :  303 :  297 :  293 :  290 :  288 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.018 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: 0.011: 0.014: 0.017: 0.018: 0.017: 0.015: 0.012: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   64 :   60 :   56 :   50 :   42 :   32 :   19 :    3 :  347 :  332 :  321 :  312 :  306 :  301 :  297 :  294 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.012 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   58 :   54 :   49 :   43 :   35 :   26 :   15 :    2 :  350 :  338 :  328 :  320 :  313 :  308 :  303 :  300 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=   180.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0841098 доли ПДКмр|
                                     |       0.0008411 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   161 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.084110 | 100.0  | 100.0 | 841.0984497  |
|                        В сумме =   0.084110   100.0                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.018 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.014 0.020 0.026 0.030 0.028 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.028 0.042 0.053 0.047 0.032 0.021 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.005 0.006 0.009 0.013 0.021 0.035 0.061 0.084 0.072 0.042 0.025 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 |- 5
   |                                            ^                                                    |
 6-C 0.005 0.006 0.009 0.013 0.021 0.035 0.061 0.084 0.072 0.042 0.025 0.015 0.010 0.007 0.005 0.004 C- 6
   |                                            ^                                                    |
 7-| 0.005 0.006 0.008 0.012 0.018 0.028 0.042 0.053 0.047 0.032 0.021 0.014 0.009 0.007 0.005 0.004 |- 7
   |                                                                                                 |
 8-| 0.004 0.006 0.007 0.010 0.014 0.020 0.026 0.030 0.028 0.022 0.016 0.011 0.008 0.006 0.005 0.004 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.004 0.005 0.006 0.008 0.011 0.014 0.017 0.018 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007 0.005 0.004 0.004 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.004 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.003 0.004 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.003 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0841098 долей ПДКмр
                                         =  0.0008411 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 5)       Yм =   180.0 м
 При опасном направлении ветра  :     161 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.009: 0.012: 0.011: 0.014: 0.008: 0.008: 0.006: 0.006: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  142 :  149 :  151 :  159 :  160 :  141 :  136 :  134 :  131 :  115 :  115 :  114 :  110 :  104 :  114 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.016: 0.016: 0.012: 0.014: 0.014: 0.011: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  171 :  172 :  179 :  183 :  186 :  195 :  195 :  127 :  129 :  112 :  111 :  108 :  103 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   127.0 м,  Y=   331.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0156156 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001562 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   172 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.015616 | 100.0  | 100.0 | 156.1562805  |
|                        В сумме =   0.015616   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются |
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.015:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:    2 :    6 :   10 :   13 :   17 :   17 :   17 :   21 :   24 :   28 :   31 :   35 :   38 :   42 :   46 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.016: 0.017: 0.019: 0.020: 0.026: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:   49 :   53 :   56 :   60 :   63 :   76 :   93 :  113 :  113 :  116 :  122 :  129 :  135 :  141 :  148 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  154 :  160 :  166 :  173 :  179 :  185 :  192 :  199 :  199 :  202 :  209 :  215 :  221 :  228 :  234 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.031: 0.031: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.031: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.027:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  241 :  247 :  253 :  260 :  266 :  273 :  280 :  280 :  284 :  291 :  297 :  304 :  304 :  308 :  313 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.025: 0.024: 0.024: 0.021: 0.021: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  319 :  324 :  324 :  330 :  330 :  334 :  337 :  341 :  344 :  348 :  351 :  355 :  359 :    2 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   255.0 м,  Y=   138.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0334669 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003347 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   280 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.033467 | 100.0  | 100.0 | 334.6689758  |
|                        В сумме =   0.033467   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :1317 - Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44)                               
                ПДКм.р для примеси 1317 = 0.01 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0314069 доли ПДКмр|
                                     |       0.0003141 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   116 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.031407 | 100.0  | 100.0 | 314.0693359  |
|                        В сумме =   0.031407   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0086011 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000860 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   108 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6004| П1| 0.00010000|   0.008601 | 100.0  | 100.0 |  86.0107117  |
|                        В сумме =   0.008601   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
  Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)

                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000401 0002 Т    10.0  0.15 10.00  0.1767  30.0      127       98                       3.0 1.000 0 0.0007250
000401 6001 П1    2.5                       0.0      123      102        3        2   0 3.0 1.000 0 0.0088800


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по  |
|   всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,           |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М                  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер|    Код    |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 |000401 0002|    0.000725| Т  |   0.009086 |   0.50  |    28.5  |
|   2 |000401 6001|    0.008880| П1 |   2.826506 |   0.50  |     7.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|    Суммарный Mq =    0.009605 г/с                                   |
|    Сумма Cм по всем источникам =      2.835592 долей ПДК            |
|---------------------------------------------------------------------|
|        Средневзвешенная опасная скорость ветра =   0.50 м/с         |
|_____________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 40.0 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908= 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 690x460 с шагом 46
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра X= 166,  Y= 134
                    размеры: длина(по Х)= 690, ширина(по Y)= 460, шаг сетки= 46
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    | -Если в строке Cmax=< 0.01 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются  |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   364 : Y-строка  1  Cmax=  0.019 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=184)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.019: 0.018: 0.016: 0.014: 0.012: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Фоп:  131 :  136 :  141 :  148 :  156 :  165 :  174 :  184 :  194 :  203 :  211 :  218 :  224 :  228 :  233 :  236 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.018: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:      :
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   318 : Y-строка  2  Cmax=  0.027 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=185)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.024: 0.026: 0.027: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:
Cc : 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Фоп:  126 :  130 :  136 :  143 :  151 :  162 :  173 :  185 :  197 :  207 :  216 :  223 :  229 :  234 :  238 :  241 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.011: 0.014: 0.017: 0.020: 0.023: 0.025: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   272 : Y-строка  3  Cmax=  0.043 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.014: 0.018: 0.023: 0.029: 0.037: 0.042: 0.043: 0.038: 0.030: 0.023: 0.018: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.008: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  119 :  124 :  129 :  136 :  145 :  157 :  171 :  187 :  201 :  213 :  223 :  230 :  236 :  240 :  244 :  246 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.013: 0.017: 0.021: 0.028: 0.035: 0.041: 0.041: 0.036: 0.029: 0.022: 0.017: 0.014: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   226 : Y-строка  4  Cmax=  0.093 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=189)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.016: 0.021: 0.030: 0.043: 0.065: 0.090: 0.093: 0.068: 0.045: 0.031: 0.022: 0.017: 0.013: 0.011: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.013: 0.018: 0.019: 0.014: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  112 :  116 :  121 :  127 :  136 :  150 :  168 :  189 :  208 :  222 :  232 :  239 :  244 :  247 :  250 :  252 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.015: 0.020: 0.028: 0.041: 0.062: 0.088: 0.090: 0.066: 0.043: 0.029: 0.021: 0.016: 0.012: 0.010: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   180 : Y-строка  5  Cmax=  0.242 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=194)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.018: 0.025: 0.038: 0.067: 0.153: 0.234: 0.242: 0.163: 0.073: 0.040: 0.026: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.013: 0.031: 0.047: 0.048: 0.033: 0.015: 0.008: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:  105 :  107 :  110 :  115 :  123 :  137 :  162 :  194 :  220 :  235 :  244 :  249 :  253 :  255 :  257 :  259 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.017: 0.024: 0.036: 0.065: 0.150: 0.231: 0.239: 0.160: 0.071: 0.039: 0.025: 0.018: 0.013: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   134 : Y-строка  6  Cmax=  0.653 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=212)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.019: 0.028: 0.045: 0.101: 0.252: 0.599: 0.653: 0.281: 0.118: 0.049: 0.029: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.020: 0.050: 0.120: 0.131: 0.056: 0.024: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   96 :   97 :   99 :  101 :  105 :  114 :  141 :  212 :  244 :  254 :  258 :  261 :  263 :  264 :  265 :  265 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.018: 0.026: 0.043: 0.098: 0.248: 0.596: 0.651: 0.278: 0.116: 0.047: 0.028: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.004: 0.002: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    88 : Y-строка  7  Cmax=  0.905 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=305)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.020: 0.028: 0.047: 0.111: 0.281: 0.803: 0.905: 0.320: 0.133: 0.051: 0.030: 0.020: 0.015: 0.012: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.006: 0.009: 0.022: 0.056: 0.161: 0.181: 0.064: 0.027: 0.010: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   87 :   87 :   86 :   85 :   83 :   79 :   62 :  305 :  282 :  277 :  275 :  274 :  273 :  273 :  272 :  272 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.014: 0.018: 0.027: 0.045: 0.108: 0.278: 0.802: 0.904: 0.316: 0.130: 0.049: 0.028: 0.019: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.001: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    42 : Y-строка  8  Cmax=  0.351 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=342)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.014: 0.019: 0.026: 0.041: 0.080: 0.189: 0.334: 0.351: 0.206: 0.090: 0.044: 0.028: 0.019: 0.015: 0.011: 0.009:
Cc : 0.003: 0.004: 0.005: 0.008: 0.016: 0.038: 0.067: 0.070: 0.041: 0.018: 0.009: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   79 :   77 :   74 :   70 :   63 :   50 :   23 :  342 :  312 :  298 :  291 :  286 :  283 :  281 :  280 :  279 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.013: 0.018: 0.025: 0.039: 0.077: 0.186: 0.331: 0.347: 0.202: 0.087: 0.042: 0.026: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=    -4 : Y-строка  9  Cmax=  0.148 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=349)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.013: 0.017: 0.023: 0.033: 0.051: 0.087: 0.145: 0.148: 0.095: 0.054: 0.035: 0.024: 0.018: 0.014: 0.011: 0.009:
Cc : 0.003: 0.003: 0.005: 0.007: 0.010: 0.017: 0.029: 0.030: 0.019: 0.011: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002:
Фоп:   71 :   68 :   63 :   57 :   48 :   34 :   14 :  349 :  328 :  313 :  304 :  297 :  293 :  290 :  287 :  285 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.012: 0.016: 0.022: 0.031: 0.049: 0.085: 0.143: 0.146: 0.092: 0.052: 0.033: 0.023: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -50 : Y-строка 10  Cmax=  0.055 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=353)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.015: 0.019: 0.025: 0.034: 0.045: 0.054: 0.055: 0.046: 0.035: 0.026: 0.020: 0.015: 0.012: 0.010: 0.008:
Cc : 0.002: 0.003: 0.004: 0.005: 0.007: 0.009: 0.011: 0.011: 0.009: 0.007: 0.005: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   63 :   59 :   54 :   47 :   38 :   25 :   10 :  353 :  337 :  324 :  314 :  307 :  301 :  297 :  294 :  291 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.011: 0.014: 0.018: 0.024: 0.032: 0.043: 0.052: 0.053: 0.044: 0.033: 0.025: 0.019: 0.015: 0.012: 0.009: 0.008:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________
 y=   -96 : Y-строка 11  Cmax=  0.032 долей ПДК (x=   143.0; напр.ветра=354)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -179 :  -133:   -87:   -41:     5:    51:    97:   143:   189:   235:   281:   327:   373:   419:   465:   511:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.011: 0.013: 0.016: 0.019: 0.024: 0.028: 0.031: 0.032: 0.029: 0.024: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   57 :   52 :   47 :   40 :   31 :   20 :    8 :  354 :  342 :  331 :  321 :  314 :  308 :  304 :  300 :  297 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.023: 0.027: 0.030: 0.030: 0.027: 0.023: 0.019: 0.015: 0.012: 0.010: 0.009: 0.007:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   143.0 м,  Y=    88.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9050767 доли ПДКмр|
                                     |       0.1810153 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   305 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.903651 |  99.8  |  99.8 | 101.7624588  |
|                        В сумме =   0.903651    99.8                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.001426     0.2                         |



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=      166 м;  Y=      134 |
      |  Длина и ширина     : L=    690 м;  B=    460 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=     46 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
 1-| 0.009 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.019 0.019 0.018 0.016 0.014 0.012 0.011 0.009 0.008 0.007 |- 1
   |                                                                                                 |
 2-| 0.010 0.012 0.015 0.018 0.021 0.024 0.026 0.027 0.025 0.021 0.018 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007 |- 2
   |                                                                                                 |
 3-| 0.011 0.014 0.018 0.023 0.029 0.037 0.042 0.043 0.038 0.030 0.023 0.018 0.015 0.012 0.010 0.008 |- 3
   |                                                                                                 |
 4-| 0.013 0.016 0.021 0.030 0.043 0.065 0.090 0.093 0.068 0.045 0.031 0.022 0.017 0.013 0.011 0.009 |- 4
   |                                                                                                 |
 5-| 0.014 0.018 0.025 0.038 0.067 0.153 0.234 0.242 0.163 0.073 0.040 0.026 0.019 0.014 0.011 0.009 |- 5
   |                                                                                                 |
 6-C 0.014 0.019 0.028 0.045 0.101 0.252 0.599 0.653 0.281 0.118 0.049 0.029 0.020 0.015 0.012 0.009 C- 6
   |                                                                                                 |
 7-| 0.015 0.020 0.028 0.047 0.111 0.281 0.803 0.905 0.320 0.133 0.051 0.030 0.020 0.015 0.012 0.009 |- 7
   |                                            ^                                                    |
 8-| 0.014 0.019 0.026 0.041 0.080 0.189 0.334 0.351 0.206 0.090 0.044 0.028 0.019 0.015 0.011 0.009 |- 8
   |                                                                                                 |
 9-| 0.013 0.017 0.023 0.033 0.051 0.087 0.145 0.148 0.095 0.054 0.035 0.024 0.018 0.014 0.011 0.009 |- 9
   |                                                                                                 |
10-| 0.012 0.015 0.019 0.025 0.034 0.045 0.054 0.055 0.046 0.035 0.026 0.020 0.015 0.012 0.010 0.008 |-10
   |                                                                                                 |
11-| 0.011 0.013 0.016 0.019 0.024 0.028 0.031 0.032 0.029 0.024 0.020 0.016 0.013 0.011 0.009 0.008 |-11
   |                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16   

       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9050767 долей ПДКмр
                                         =  0.1810153 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   143.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 7)       Yм =    88.0 м
 При опасном направлении ветра  :     305 град.
  и заданной скорости ветра     :  2.00 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  28
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    338:   362:   336:   362:   333:   362:   341:   362:   343:   261:   258:   258:   237:   212:   264:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     11:    29:    50:    73:    88:   -15:   -27:   -60:   -65:   -69:   -70:   -71:   -73:   -77:   -93:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.017: 0.021: 0.018: 0.023: 0.015: 0.016: 0.013: 0.014: 0.021: 0.021: 0.021: 0.022: 0.024: 0.018:
Cc : 0.004: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.004:
Фоп:  155 :  160 :  163 :  169 :  171 :  152 :  148 :  145 :  142 :  130 :  129 :  129 :  125 :  119 :  127 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.016: 0.020: 0.017: 0.022: 0.014: 0.016: 0.013: 0.013: 0.019: 0.020: 0.019: 0.021: 0.023: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
 y=    362:   331:   333:   362:   342:   336:   362:   346:   362:   267:   258:   243:   219:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    117:   127:   147:   161:   170:   199:   206:  -104:  -104:  -116:  -117:  -119:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.019: 0.024: 0.023: 0.019: 0.021: 0.021: 0.017: 0.012: 0.012: 0.016: 0.016: 0.017: 0.018:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004:
Фоп:  179 :  181 :  186 :  188 :  191 :  198 :  198 :  137 :  139 :  125 :  123 :  120 :  116 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.018: 0.023: 0.022: 0.018: 0.020: 0.020: 0.016: 0.012: 0.011: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -77.0 м,  Y=   212.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0241882 доли ПДКмр|
                                     |       0.0048376 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   119 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.022935 |  94.8  |  94.8 |   2.5827265  |
|  2 |000401 0002| Т | 0.00072500|   0.001254 |   5.2  | 100.0 |   1.7291173  |
|                        В сумме =   0.024188   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  74
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~                                             ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если одно направл.(скорость) ветра, то Фоп (Uоп) не печатается |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    -39:   -41:   -40:   -38:   -36:   -35:   -35:   -32:   -27:   -20:   -13:    -4:     6:    17:    29:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    143:   131:   118:   106:    93:    93:    92:    80:    69:    58:    48:    39:    31:    25:    20:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.066: 0.065: 0.066: 0.067: 0.067: 0.068: 0.068: 0.068: 0.069: 0.071: 0.072: 0.075: 0.079: 0.084: 0.091:
Cc : 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018:
Фоп:  352 :  357 :    2 :    7 :   12 :   12 :   13 :   18 :   23 :   28 :   33 :   38 :   44 :   49 :   55 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.064: 0.063: 0.064: 0.065: 0.065: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.069: 0.070: 0.073: 0.076: 0.082: 0.089:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     41:    53:    66:    78:    90:   127:   163:   199:   199:   205:   216:   227:   237:   246:   254:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     17:    15:    14:    16:    18:    29:    40:    50:    50:    52:    57:    63:    71:    80:    90:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.101: 0.111: 0.125: 0.144: 0.154: 0.178: 0.161: 0.103: 0.103: 0.094: 0.081: 0.070: 0.063: 0.058: 0.053:
Cc : 0.020: 0.022: 0.025: 0.029: 0.031: 0.036: 0.032: 0.021: 0.021: 0.019: 0.016: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011:
Фоп:   60 :   66 :   72 :   77 :   84 :  105 :  126 :  143 :  143 :  145 :  150 :  154 :  159 :  163 :  168 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.098: 0.109: 0.122: 0.142: 0.151: 0.175: 0.158: 0.101: 0.101: 0.091: 0.079: 0.068: 0.061: 0.055: 0.051:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    260:   265:   269:   271:   271:   270:   267:   263:   263:   261:   256:   250:   242:   233:   223:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    100:   112:   124:   136:   149:   161:   174:   187:   187:   194:   206:   217:   226:   235:   243:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.047: 0.045: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.043:
Cc : 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009:
Фоп:  172 :  176 :  180 :  184 :  189 :  193 :  197 :  202 :  202 :  204 :  208 :  212 :  216 :  220 :  225 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.048: 0.046: 0.043: 0.042: 0.041: 0.041: 0.040: 0.040: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    212:   201:   189:   176:   164:   151:   139:   138:   131:   118:   106:    91:    91:    83:    71:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    249:   254:   258:   260:   260:   259:   256:   255:   256:   255:   253:   249:   249:   247:   242:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.047: 0.049: 0.053: 0.057: 0.063: 0.071: 0.073: 0.074: 0.079: 0.084: 0.091: 0.091: 0.093: 0.099:
Cc : 0.009: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.018: 0.019: 0.020:
Фоп:  229 :  233 :  237 :  242 :  246 :  250 :  254 :  255 :  258 :  263 :  268 :  275 :  275 :  279 :  285 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.043: 0.045: 0.047: 0.051: 0.055: 0.061: 0.069: 0.071: 0.072: 0.076: 0.081: 0.089: 0.089: 0.091: 0.097:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
______________________________________________________________________________________________________
 y=     60:    50:    50:    32:    32:    20:     9:    -2:   -11:   -19:   -27:   -32:   -37:   -39:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    236:   229:   229:   223:   223:   219:   214:   207:   198:   189:   179:   167:   156:   143:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.106: 0.113: 0.113: 0.102: 0.102: 0.091: 0.084: 0.078: 0.075: 0.072: 0.068: 0.067: 0.065: 0.066:
Cc : 0.021: 0.023: 0.023: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013: 0.013:
Фоп:  290 :  296 :  296 :  305 :  305 :  310 :  316 :  321 :  326 :  331 :  337 :  342 :  347 :  352 :
   :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.103: 0.110: 0.110: 0.099: 0.099: 0.089: 0.081: 0.075: 0.072: 0.069: 0.066: 0.065: 0.063: 0.064:
Ки : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 : 6001 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
          Координаты точки :  X=    29.0 м,  Y=   127.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1775858 доли ПДКмр|
                                     |       0.0355172 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   105 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.174762 |  98.4  |  98.4 |  19.6803818  |
|                        В сумме =   0.174762    98.4                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.002824     1.6                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


10. Результаты расчета в фиксированных точках.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Группа точек 090
     Город     :098 Туркестанская область.
     Объект    :0004 Маслозавод.
     Вар.расч. :1     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 28.07.2026  15:00
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая  двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,клинкер, зола, кремнезем, зола, углей казахстанских месторождений) (494)
                ПДКм.р для примеси 2908 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра:  автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра фиксированная = 2.0 м/с

Точка  1. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=    51.0 м,  Y=   205.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0926171 доли ПДКмр|
                                     |       0.0185234 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   145 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.090228 |  97.4  |  97.4 |  10.1608362  |
|                        В сумме =   0.090228    97.4                         |
|      Суммарный вклад остальных =   0.002389     2.6                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Точка  2. Расчетная точка.                                                                
          Координаты точки :  X=   -82.0 м,  Y=   232.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0215576 доли ПДКмр|
                                     |       0.0043115 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   122 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |000401 6001| П1|   0.008880|   0.020410 |  94.7  |  94.7 |   2.2983751  |
|  2 |000401 0002| Т | 0.00072500|   0.001148 |   5.3  | 100.0 |   1.5835127  |
|                        В сумме =   0.021558   100.0                         |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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