КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


Атмосферный воздух
При проведении инвентаризации месторождения Сарыбулак было выявлено 184 источников загрязнения воздушного бассейна, 90 из которых являются организованными, 94 неорганизованными источниками загрязнения воздушного бассейна. 
Выполненные расчеты валовых выбросов в атмосферу показали, что годовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации месторождения Сарыбулак составит 57.451971457 г/сек и 469.296999151 т/год.
На источниках предусмотрена 100% герметизация ЗРА и ФС. В результате проведенных мероприятий ежегодный экологический эффект составит 8,8274 т/год.
1. РООС «Модернизация газотурбинной электростанции (ГТЭС). Строительство площадки для газопоршневых установок на м/р Сарыбулак»
В рамках проекта предусматривается установка двух новых газопоршневых установок (ГПУ) мощностью 1200 кВт каждая. В настоящее время раздел «Охрана окружающей среды» находится на рассмотрении государственной экологической экспертизы в целях получения экологического разрешения на воздействие на период строительно-монтажных работ на 2026 год.
Кроме того, проектом предусмотрена замена двух существующих ГПУ мощностью 1200 кВт, на две ГПУ мощностью 2000 кВт каждая. Для реализации данного мероприятия имеется необходимая инженерная инфраструктура, включая подводящий газопровод и подготовленную площадку для размещения двух ГПУ.
Таким образом, после реализации проекта на предприятии будут эксплуатироваться 4 ГПУ, в том числе 2 ГПУ мощностью 2000 кВт каждая и 2 вновь устанавливаемые ГПУ мощностью 1200 кВт каждая.
В настоящее время раздел «Охрана окружающей среды» находится на рассмотрении государственной экологической экспертизы в целях получения экологического разрешения на воздействие на период строительно-монтажных работ на 2026 год.
Расчетом выявлено, что при строительстве будут иметь место выбросы в количестве -  0.1731027032 тонн/год.

Водоснабжение, водоотведение
Хозяйственно-бытовое и производственное водоснабжение лицензионной территории ТОО «Кумколь Транс Сервис» осуществляется из водозаборной скважины. Водоснабжение для питьевых нужд работающего персонала осуществляется привозным способом. 
1. РООС «Модернизация газотурбинной электростанции (ГТЭС). Строительство площадки для газопоршневых установок на м/р Сарыбулак»
Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды работников составит:
- водопотребление – 291,6  м3/год;
- водоотведение - 291,6 м3/год.
Объем технической воды на полив грунта составляет – 20,0 м3/год.
Рабочий персонал будет проживать в существующем вахтовом поселке на м/р Кайнар. Хозяйственно-бытовые сточные воды, которые отводятся в канализационную сеть для подачи на очистное сооружение и далее в существующий пруд-испаритель на м/р Кайнар.

Отходы 
Основными отходами в процессе выполнения работ на месторождении являются:
· Промасленная ветошь
· Отработанные масла 
· Люминесцентные лампы 
· Нефтешлам 
· Масленые фильтры 
· Отработанные аккумуляторы 
· смешанные коммунальные отходы (ТБО)
· Медицинские отходы
· Строительные отходы 
· Лом черных металлов 
· Старые пневматические шины
· Пищевые отходы
Общее количество отходов составит 1871,7198 тонны.
1. РООС «Модернизация газотурбинной электростанции (ГТЭС). Строительство площадки для газопоршневых установок на м/р Сарыбулак» 
При строительстве будут образовываться следующие отходы:
- смешанные коммунальные отходы (ТБО);
   - промасленная ветошь
- жестяные банки из-под краски;
- огарки сварочных электродов.
Общее количество отходов составит 0,30346 тонны.
Все отходы по мере их накопления собирают в емкости и передаются на договорной основе сторонним организациям имеющим лицензию по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов.  

Аварийные ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта. 
Необходимо отметить, что на территории месторождения случаи возникновения аварий не отмечалось. 
Для предотвращения аварий предприятие проводят следующие мероприятия:
 - первичный инструктаж по безопасным методам работы для вновь принятого или переведенного из одного цеха в другой работника (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по безопасным методам работы и содержанию планов ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводятся руководителем организации); 
- повышение квалификации рабочих по специальным программам в соответствии с Типовым положением (проводится аттестованными преподавателями).
- разработка планов ликвидации аварий в цехах и на объектах, подконтрольных КЧС МВД РК, а также подготовка планов эвакуации персонала цехов и объектов в случае возникновения аварий; 
- первичный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала для вновь принятых или переведенных из цеха в цех рабочих (проводится мастером или начальником цеха); 
- ежеквартальный инструктаж по действиям в соответствии с планами ликвидации аварий и эвакуации персонала (проводится руководителем организации). 
Каждый рабочий и служащий объекта при чрезвычайной ситуации должен умело воспользоваться имеющимися средствами оповещения и вызвать пожарную команду
Во всех случаях, когда выявлены значительные неблагоприятные воздействия, основная цель заключается в поиске мер по их снижению. Для тех случаев, когда подобрать подходящие мероприятия не представляется возможным, ниже излагаются варианты мероприятий, направленных на компенсации негативных последствий. Кроме того, в соответствующих случаях рекомендованы стимулирующие мероприятия. Стимулирующие мероприятия не следует рассматривать в качестве альтернативы смягчающим или компенсирующим мероприятиям – это мероприятия, выделенные в связи с их способностью обеспечить проекту определенные дополнительные преимущества после того, как реализованы все смягчающие и компенсирующие мероприятия. 
По атмосферному воздуху: проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта, соблюдение нормативов допустимых выбросов. 
По поверхностным и подземным водам: организация системы сбора и хранения отходов производства; контроль герметичности всех емкостей, во избежание утечек воды. 
По недрам и почвам: должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором, нефтепродуктами и другими веществами, ухудшающими плодородие почв;
По отходам производства: своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. 
По физическим воздействиям: содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; обязательное соблюдение правил техники безопасности. 
По растительному миру: перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта, производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 
По животному миру: контроль за недопущением разрушения и повреждения гнезд, сбор яиц без разрешения уполномоченного органа; установка информационных табличек в местах гнездования птиц; воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; установка вторичных глушителей выхлопа на спецтехнику и авто транспорт; регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами. 
При соблюдении этих мероприятий, потери и компенсации биоразнообразия не предусматривается. Возможных необратимых воздействий на окружающую среду решения рабочего проекта не предусматривают. 
Обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия не требуется. Сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах не приводится.



