19 КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ПУНКТАХ 1 - 17 НАСТОЯЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ
ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В РАССМОТРЕНИИ КОМПЛЕКСА ПРОЕКТОВ (НДВ, НДС,ПЭК,ПУО,ППМ) ДЛЯ «ТОО "Қарағанды Су"»

Инициатором намечаемой деятельности является – ТОО "Қарағанды Су"»

Намечаемая деятельность: Настоящий проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС), поступающих в р.Сокыр с нормативно-очищенными сточными водами ТОО «Қарағанды Су» выполнен в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно- методическими актами по охране окружающей среды и разработан в связи с необходимостью расширения перечня нормируемых веществ по требованию контролирующих органов. 
Адрес расположения объекта: ​Казыбек Би район, Караганда, Караганда в 3 км от жилого массива южнее города.
Вид основной деятельности предприятия: (37000) Сбор и транспортировка хозяйственно-фекальных стоков, а также их последующая механическая и биологическая очистка на станциях аэрации.
Целевое назначение участка: Сбор и транспортировка хозяйственно-фекальных стоков, а также их последующая механическая и биологическая очистка на станциях аэрации. 

Координаты угловых точек участка

	№ точек
	Географические координаты

	
	Сев. широта
	Вост. долгота

	1
	49°45'2.06"С
	73° 1'53.28"В

	2
	49°45'17.92"С
	73° 1'52.35"В

	3
	49°45'18.51"С
	73° 2'12.09"В

	4
	49°45'1.92"С
	73° 2'12.34"В


Работы, намечаемые проектом, будут состоять из очистки стоков города Караганда.
Согласно ст. 5 Водного кодекса РК к водным объектам Республики Казахстан относятся сосредоточения вод в рельефах поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие поверхностные и подземные водные объекты. При этом, постоянное или временное сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа, имеющих границы, объем и водный режим является поверхностным водным объектом, к которым относятся реки.
Приемником  сточных  вод,  образующихся  в  результате  деятельности  ТОО
«Қарағанды Су» является река Сокыр (встречается название Сокур).
В соответствии с Постановлением акимата Карагандинской области от 18 февраля 2021 года № 12/02 «Об утверждении перечня рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения», река Сокур относится к рыбохозяйственным водоемам.
Река Сокыр протекает по Карагандинской области и относится к бассейну реки Шерубайнура. Основная часть русла р. Сокыр располагается в окрестностях города Караганда. Река берёт начало в урочище Каракудук вблизи одноимённого села, и впадает в реку Шерубайнура в 6,2 км от её устья (р. Нура). Общая длина реки Сокыр 113 км, площадь водосбора 3220 км2.. 
Оценка воздействия на воздушную среду:
На территории промплощадки №10 ТОО «Қарағанды Су» расположены: административно-бытовой корпус, сооружение ГС, гараж, сварочный участок, механический цех, подстанция, насосная станция.
Сварочный участок. Сварочные работы осуществляются передвижным сварочным постом электродуговой сварки металла. Расход электродов марки МР-3 составляет – 400 кг/год.
Режим работы сварочного поста – 516 ч/год. При работе сварочного поста электродуговой сварки металлов в атмосферу выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообразные соединения. Выброс загрязняющих веществ происходит не организованно (ист.№6058/001).
Участок оснащен одним постом газовой резки металла. Режим работы поста 1240 ч/год. В процессе резки металла (стали углеродистой, 10 мм) в атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерод оксид. Выброс загрязняющих веществ происходит не организованно (ист. №6058/002).
Механический цех оборудован следующими металлообрабатывающими и деревообрабатывающими станками:
-	токарный станок – 1 единица;
-	сверлильный станок – 1 единица;
-	шлифовальный станок с диаметром круга 350 мм – 1 единица;
-	циркулярная пила – 1 единица.
Режим работы станков – 1008 ч/год каждый. В год с помощью циркулярной пилы обрабатывается 15 м3 дерева. Станки, кроме пилы работают с применением смазывающее-охлаждающей жидкости. При работе станков в атмосферу выделяются эмульсол, взвешенные вещества, пыль абразивная и пыль древесная. Вентиляционная система  отсутствует. Загрязняющие вещества выбрасываются не организованно (ист.
№6059/001-004).
Гараж. В гараже и на стоянках паркуется автотранспорт и спецтехника, стоящая на балансе предприятия. Основной пробег транспорта предприятия осуществляется вне территории предприятия.
При въезде и выезде автотранспорта с места парковки происходит выделение в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, пары бензина, керосин. Выброс загрязняющих веществ происходит не организованно, через ворота гаража (ист. №6060). Выбросы от транспорта и подвижных механизмов не нормируются, а учитываются только при расчете рассеивания в атмосферу, плата за выбросы в атмосферу производится предприятиями по пробегу и фактически израсходованному топливу.
Склад щебня. Для ремонтных работ предприятием используется щебень фр. от 20 мм в количестве 15 т/год, щебень фр. до 20 мм в количестве 45 т/год. При хранении щебня в атмосферу выделяется пыль неорганическая с содержанием 20%<SiO2<70% (ист. №№ 6099-6100).
Склад песка. Для ремонтных работ предприятием используется песок в количестве
20 т/год и балласт – 20 т/год. При  хранении  инертных материалов  в  атмосферу
 выделяется пыль неорганическая с содержанием 20%<SiO2<70% (ист. №6101). В соответствии с п.2.5 Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов (приложение №11 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008г. №100-п), при статическом хранении и пересыпке песка с влажностью 3% и более, выбросы пыли принимаются равными 0.
Всего на территории промплощадки №10 насчитывается 6 неорганизованных источников эмиссий.
	Оценка воздействия на водные ресурсы:
Основной производственной деятельностью ТОО «Қарағанды Су» является централизованное водопроводно-канализационное обслуживание населения и производственных предприятий г. Караганды и п. Актас, а также поставка воды на ТЭЦ-3 и ТОО «Окжетпес».
Источником водоснабжения города Караганда является канал имени К. Сатпаева. Вода из канала при помощи ряда гидротехнических сооружений поступает на водоочистные сооружения, где проходит весь комплекс очистки и подается потребителям. В соответствии с разрешением на специальное водопользование № KZ24VTE00131583 Серия: Иртыш от 27.09.2022 г. (см. приложение 3) расчетные объемы водопотребления из канала им. К. Сатпаева для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и производственных нужд предприятий города составляют 68293,511 тыс. м3/год; 187,10551 тыс. м3/сут.
Забор воды осуществляется через аванкамеру головной насосной станции № 1, оборудованной 4-мя насосными агрегатами типа ОП2110 производительностью 4 м3/сек каждый, и комплекса водоочистных сооружений.
На территории города функционирует около 20 крупных предприятий водопользователей, из которых наиболее значимыми являются Карагандинский пивоваренный завод, ТОО «Темиржолсу-Караганда», АО «Карагандинский маргариновый завод», ТОО «Карагандинский молзавод».
Крупнейшим пользователем свежей питьевой воды предприятия ТОО «Қарағанды Су» является Карагандинская ТЭЦ-3. На ТЭЦ-3 вода подается с водоочистных сооружений по отдельному водоводу по категории «питьевая вода».
В городе действует неполная раздельная система водоотведения для приема и отведения хозяйственно-бытовых и приравненных к ним производственных сточных вод.
В соответствии с требованиями «Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов» в систему водоотведения города осуществляется прием хозяйственно-бытовых и сходных с ними по составу производственных сточных вод, подлежащих очистке на очистных сооружениях в соответствии с применяемой на них технологией очистки.
Совместное отведение и очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется с учетом существующей технологии очистных сооружений. Производственные сточные воды, не соответствующие требованиям очистки на очистных сооружениях в систему водоотведения города, не принимаются.
Водоснабжение
Водопотребление на хозяйственно-питьевые (бытовые) нужды составляет 25 литров на человека в смену.  Всего в состав отряда для проведения рекультивации входит 4 человека. Период работы 3 дня (19 часов) в дневное время.
Потребление хозяйственно-питьевой воды составит 25*4=100л или 0,1м3 в сутки. Всего 0,1*3сут. = 0,3 м3на весь период работы.

Канализация
В качестве уборных для рабочих рекомендовано использовать центральные туалеты.
Водопотребление
Объемы водопотребления по участку работ составляет:
Хозяйственно-бытовыенужды
Снабжение питьевой водой предусмотрено привозной бутилированной водой. Для хранения питьевой воды на рабочих местах персонал обеспечивается флягами индивидуального пользования. Пользование поверхностными и подземными водными ресурсами из водного объекта проектом не предусматривается.
Нормы водопотребления приняты по СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» из расчета нормы 25 литров в сутки на человека. Снабжение питьевой водой предусмотрено привозной бутилированной водой.
Количество персонала, занятого на работах – 20 человек. Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды:
V = n * N , л/сут.
V = n * N * Т / 1000, м3/год где, n - норма водопотребления.
N - среднее количество рабочего персонала привлеченного для осуществления работ в сутки.
Т - время проведения работ (круглогодично).
V = 25 * 20 = 500 л/сутки / 1000 = 0,5 м3/сутки. V = 0,5 м3/сутки * 365 дней = 182,5 м3/год.

Отходы производства и потребления:
             Учитывая, что работы по рекультивации будут проводиться в теплое время, ввиду малого объема работ, поэтому отходы, образующиеся в период проведения рекультивационных работ, будет представлен только ТБО, так как для образования иных отходов от спецтехники и автотранспорта требуется более длительная его эксплуатация.
Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервисцентрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях.
Количество бытовых отходов на период проведения рекультивационных работ определяется штатным составом, занятым на работах, и сроком проведения данных работ. Численность персонала, задействованного на проектируемых работах, составит:
2025 г - технический этап 4 человека.
Расчет образования ТБО проводился согласно п/п 2.44 п.2 «Расчета рекомендованных нормативов образования отходов», «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение
№16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г № 100-п.
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов, которые составляют 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.
Объем образования ТБО определяется по формуле:
МТБО = m х P х q, т/год
где m – списочная численность работающих на предприятии, чел.; q – средняя плотность отходов, т/м3;
P – годовая норма образования ТБО на промышленных предприятиях на 1 работающего, т.
МТБО = 4 чел. * 0,3 м3/год * 0,25 т/м3 * 3/252 = 0,0036 т/год
Компонентный состав твердых бытовых отходов был определен на основании п.
1.48 "Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления", Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.
В ТБО содержится: следующие органические материал (бумага, древесина – 46
%, пищевые отходы – 45 %, пластмассы – 9 %.
Размещение отходов
Временное хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов с учётом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. Срок временного хранения составляет не более 6 месяцев.
 Выводы:
Негативного влияния на здоровье населения оказываться не будет, так как на основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе ССЗ объекта и за ее пределами не превышает допустимых норм.
Работы предполагается вести с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, что обеспечит безопасное проведение планируемых работ и не вызовет дополнительной, нежелательной на грузки на социально – бытовую инфраструктуру района.
При поступлении на работу, сотрудники проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем – периодические плановые медосмотры. Все работники проходят необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом местных региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологической ситуации в районе работ маловероятно.
Охрана здоровья работников – один из важнейших вопросов, который будет постоянно контролироваться руководством.

