Пояснительная записка к проекту рекультивации нарушенных земель
[bookmark: _GoBack] АО «Каражанбасмунай»

Раздел «Охрана окружающей природной среды» к проекту «Рекультивация нарушенных земель последствий строительства и обслуживания промышленной зоны и размещения подрядных организаций»
Месторождение Каражанбас расположено в северо-западной части полуострова Бузачи. Месторождение открыто в 1974 году, расположено на территории Мангистауской области Тупкараганского района Республики Казахстан.
Экспликация нарушенных земель
	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь, га

	1. 
	Для строительства и обслуживания промышленной зоны 13-199-005-295
	72,0400

	2. 
	Для размещения подрядных организаций 13-199-005-117
	5,7000

	
	ИТОГО
	77,7400


В процессе проведения строительных работ произойдут нарушения земной поверхности в результате последствий строительства и обслуживания промышленной зоны и размещения подрядных организаций для обеспечения разведки углеводородного сырья на месторождении «Каражанбас», в том числе:
- Для строительства и обслуживания промышленной зоны 13-199-005-295, площадью 72,0400га;
- Для размещения подрядных организаций 13-199-005-117, площадью 5,7000га;
Площадь, подлежащая проведению технического этапа рекультивации, составит – 77,7400га.
При полевом обследовании загрязненных нефтью и нефтепродуктами земельных участков не было обнаружено.
После проведения работ по рекультивации эти земли могут использоваться их по своему целевому назначению.
В соответствии с ГОСТом 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», ГОСТ 15.5.1.03-86 «Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель», требованиями «Технических указаний по проведению почвенно-мелиоративных изысканий при проектировании рекультивации земель. Снятия, сохранения и использования плодородного слоя почв», Алматы, 1993 года, все почвогрунты территории месторождения объединены по группам пригодности для снятия и последующего использования для биологической рекультивации в III группу.
III группа (непригодные к снятию, сохранению и биологической рекультивации). К этой группе относятся серо-бурые солончаковые супесчаные.
Земли не пригодны для биологического этапа рекультивации.
Технический этап рекультивации.
Основной целью технического этапа рекультивации земель строительного направления является приведение их в состояние пригодное для использования в дальнейшем по своему целевому назначению.
После истечения срока аренды земельных участков должны проводиться следующие работы:
· Уборка строительного мусора и нефтепродуктов, ликвидация всех металлоизделий, вывоз с территории;
· Засыпка резервуаров и планировка поверхности;
· Выполнение необходимых мелиоративных и противоэрозионных работ;
· Планировка поверхности 
· Прикатывание поверхности.
Технический этап рекультивации целесообразно провести в тёплый период года.
После планировки проводят уплотнение поверхности насыпного грунта катком  на пневмоходу.
После завершения технического этапа рекультивации земли передаются землепользователю                     в установленном порядке.
Календарный план рекультивации работ 
	№
п/п
	
Наименование работ
	Ед. измерен
	Объем
	Год проведения

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Планировка поверхности территории месторождения
	га
	77,7400
	2035

	2. 
	Прикатывание поверхности 
	га
	77,7400
	2035



Основными загрязняющими атмосферу веществами при рекультивации нарушенных земель будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Рекультивация земель обеспечивает снижение воздействия нарушенных земель на компоненты окружающей среды: атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, грунты и почвы, растительный и животный мир, оказывает благотворное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.
За весь период рекультивационных работ согласно проекта используются следующие виды машин:
1. бульдозер в количестве 1 единица, мощностью 96 кВт, расход сгораемого топлива одной машины 0,00763 т/час, 
1. каток на пневмоходу в количестве 1 единица, расход сгораемого топлива одной машины 0,00575т/час, 
1. поливомоечная машина в количестве 1 единица, расход сгораемого топлива одной машины 0,018 т/час.
	Наименование механизмов
	Расход ГСМ рекультивации

	
	(2035 г.)

	
	

	1
	2

	Бульдозер 132 квт.
	0,2966

	Каток на пневмоходу
	0,1858

	Поливомоечная машина
	0,2653

	Всего:
	0,7477


Источники выделения неорганизованных выбросов в период рекультивации нарушенных земель:
· Бульдозер 132 кВт, номер источника 6001;
· Каток на пневмоходу, номер источника 6002;
· строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе – 3 ед., номер источника 6003
Общий объем выброса загрязняющих веществ в период рекультивации нарушенных земель составит: 0,7638 г/сек или 0,0991 т/год, от стационарных источников 1,8668 г/сек или 0,2612 т/год.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников на 2035 год


	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДК м.р, мг/м3
	ПДК с.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)
	
	0,3
	0,1
	-
	3
	1,8668
	0,2612
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	1,8668
	0,2612
	




Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от передвижных источников на 2035 год

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДК м.р, мг/м3
	ПДК с.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	301
	Азота (IV) диоксид (азота диоксид)
	
	0,2
	0,1
	-
	3
	0,0149
	0,0019
	

	304
	Азот (II) оксид (азота оксид)
	
	0,4
	0,06
	-
	3
	0,1338
	0,0174
	

	328
	Углерод (Сажа, углерод черный)
	
	0,15
	0,05
	-
	3
	0,0576
	0,0075
	

	330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	
	0,5
	0,05
	-
	3
	0,0743
	0,0096
	

	337
	Углерод оксид (Окись углерода)
	
	5
	3
	-
	4
	0,3717
	0,0482
	

	703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензапирен) (54)
	
	 -
	0,000001
	-
	1
	0,000001
	0,00000015
	

	2754
	Углеводороды предельные
	
	1
	- 
	-
	4
	0,1115
	0,0145
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	0,7637762
	0,0991263
	



В связи с кратковременностью работ СЗЗ на период рекультивации нарушенных земель не устанавливается.
Рекультивация нарушенных земель будет производиться последовательно – одна за другой. Вредные выбросы не будут совмещаться. Соблюдение технологических процессов, безаварийность процессов позволит минимизировать выбросы в атмосферный воздух, а после рекультивационных работ всякие выбросы в атмосферу вообще прекратятся.
Учитывая все это, плюс конкретные расчеты выбросов ЗВ дают основание оценить уровень воздействия при рекультивации нарушенных земель на атмосферный воздух как 
Площадь рекультивации – 77,7400 га
Сроки рекультивации – 1 месяц
Грунтовые воды на участке в период изысканий не вскрыты.
Гидрографическая сеть на участке работ отсутствует.
В период рекультивации проектируемого объекта вода используется для увлажнения грунтов и материалов. Вода привозная, доставляется на площадку рекультивации автотранспортом.
Расчетные объемы водопотребление в период рекультивации нарушенных земель
	Норма водопотребление (м3/сут)
	Срок строительства, (сут)
	Количество работников (чел)
	Водопотребление (м3)
	Водоотведение (м3)

	Питьевые нужды
	0,002
	30
	15
	0,9
	-

	Хозяйственно-бытовые нужды
	0,025
	
	
	11,25
	11,25

	На пылеподавление
	0,003
	
	777400,0 м2
	9328,8
	Безвозвратные потери

	Всего:
	9340,95
	11,25



Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.
[bookmark: z101]Лимиты накопления отходов
на 2035 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	0,1451

	в том числе отходов производства
	-
	0,0127


	отходов потребления
	-
	0,1324

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,0127

	Не опасные отходы

	Коммунальные (ТБО)
	-
	0,1324

	Зеркальные

	перечень отходов
	-
	-



Анализ принятых в проекте решений, подтвержденных расчетами показал, что реализация намеченных работ при рекультивации нарушенных земель не повлечет за собой ухудшения состояния окружающей природной среды.
Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период рекультивации нарушенных земель, составит: передвижные источники – 0,7638 г/сек или 0,0991 т/год, от стационарных источников 1,8668 г/сек или 0,2612 т/год.
Выполненные расчеты показали, что ни одного из рассматриваемых ингредиентов, не превышают нормируемых критериев.
Таким образом, расчетами подтверждено, что выбросы от проектируемого объекта (источника) не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха так как: ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ, ВРЕМЕННОЕ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Суммарная плата за природопользование приведена в таблице 
	№ п/п
	Вид загрязнения
	Плата,
тенге/год

	При рекультивации нарушенных земель

	1.
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	3896,61

	2.
	Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников
	2645,96

	
	ВСЕГО:
	6542,57



