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	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	Код ЗВ
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или
	отходящего

	участка и т.д.
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	ОБУВ)
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделен,т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(001) карьер
	0001
	001
	ДЭС
	
	
	568
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.1167

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.019

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0102

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0153

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.1018

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000019

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325 (
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	0.05)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0509

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
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	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	
	6001
	001
	Бульдозер
	
	
	187
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.0499

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0081

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0242

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0312

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0,0468

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0,0161

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6002
	001
	Погрузчик
	
	
	5814
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0,3997

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0651

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.1937

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.2498

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	1.2496

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000019

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.3749

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.7493

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6003
	001
	Автосамосвал
	
	
	2667
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.5052

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0822

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.2447

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.3155

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	1.5782

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.0000052

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0,4735

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908 (
	0.0032

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	0.3)
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремнезем, зола углей
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6004
	001
	Вспо.мех
	
	
	514.8
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301 (
	0.1792

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	0.2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304 (
	0.0291

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	0.4)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328 (
	0.0425

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	0.15)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330 (
	0.0586

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	0.5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337 (
	2.0439

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-
	0703 (*
	0.00000152

	
	
	
	
	
	
	
	Бензпирен) (54)
	*1.E-6)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Бензин (нефтяной,
	2704 (
	0.2968

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	5)
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Керосин (654*)
	2732 (*
	0.0789

	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2)
	

	
	6005
	001
	Заправка ГСМ
	
	
	32
	Сероводород (
	0333 (
	0.0000017

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	0.008)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754 (
	0.0005908

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	1)
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	
	Параметры
	Параметры  газовоздушной смеси
	
	
	Количество  загрязняющих

	
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	
	
	веществ, выбрасываемых

	№
	
	
	
	
	в атмосферу

	ИЗА
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	

	
	м
	разм.сечен
	м/с
	расход,
	ратура,
	(ПДК,ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	
	
	устья, м
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство:001 - карьер

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	4
	0.15
	50.49
	0.892234
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0458
	0.1167

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0074
	0.019

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0039
	0.0102

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0061
	0.0153

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.04
	0.1018

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000001
	0.00000019

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	1325 (0.05)
	Формальдегид (Метаналь) (
	0,002
	0.002

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.02
	0.0509

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	6001
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.0499

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0081

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.0242

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0312

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	0.156

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000005

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0,0468

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.0374
	0,0161

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6002
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1333
	0,3997

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0217
	0.0651

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0646
	0.1937

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0833
	0.2498

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.4167
	1.2496

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000013
	0.0000039

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.125
	0.3749

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.2502
	0.7493

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6003
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1156
	0.5052

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0188
	0.0822

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.056
	0.2447

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.3155

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3611
	1.5782

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.0000052

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин (654*)
	0.1083
	0,4733

	
	
	
	
	
	
	2908 (0.3)
	Пыль неорганическая,
	0.00075
	0.0032

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пыль цементного производства
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- глина, глинистый сланец,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	доменный шлак, песок,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	6004
	5
	
	
	
	
	0301 (0.2)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.1244
	0.1792

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (0.4)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.0202
	0.0291

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (0.15)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.0023
	0.0425

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (0.5)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.0722
	0.0586

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	0337 (5)
	Углерод оксид (Окись
	0.3889
	2.0439

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0703 (**1.E-
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0.0000012
	0.00000152

	
	
	
	
	
	
	6)
	(54)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2704 (5)
	Бензин (нефтяной,
	0.3889
	0.2968

	
	
	
	
	
	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	на углерод/ (60)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2732 (*1.2)
	Керосин

 (654*)
	0.1083
	0.0789

	6005
	5
	
	
	
	
	0333 (0.008)
	Сероводород (Дигидросульфид)
	0.000001
	0.0000017

	
	
	
	
	
	
	
	(518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (1)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.000399
	0.0005908

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	3. Показатели работы пылегазочистного оборудования (ПГО)

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	проектный
	фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»


	Код
	
	Количество
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего

	заг-
	Н а и м е н о в а н и е
	загрязняющих
	
	
	выброшено

	ряз-
	загрязняющего
	веществ
	выбрасыва-
	поступает
	выброшено
	уловлено и обезврежено
	в

	няющ
	вещества
	отходящих от
	ется  без
	на
	в
	
	атмосферу

	веще
	
	источников
	очистки
	очистку
	атмосферу
	фактически
	из них ути-
	

	ства
	
	выделения
	
	
	
	
	лизовано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	1,065459
	1,065459
	
	
	
	
	1,065459

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	Т в е р д ы е
	0,77950017
	0,77950017
	
	
	
	
	0,77950017

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0,0102
	0,0102
	
	
	
	
	0,0102

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,00000019
	0,00000019
	
	
	
	
	0,00000019

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	0,7686
	0,7686
	
	
	
	
	0,7686

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	
	
	

	
	цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	

	
	углей казахстанских месторождений)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(494)
	
	
	
	
	
	
	

	Газообразные, жидкие
	0,2859585
	0,2859585
	
	
	
	
	0,2859585

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0,1167
	0,1167
	
	
	
	
	0,1167

	
	(4)
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,019
	0,019
	
	
	
	
	0,019

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0,0153
	0,0153
	
	
	
	
	0,0153

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000017
	0,0000017
	
	
	
	
	0,0000017


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация

	в целом по предприятию, т/год

	

	Актау, уч. м/я Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	0,1018
	0,1018
	
	
	
	
	0,1018

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,002
	0,002
	
	
	
	
	0,002

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	0,0514908
	0,0514908
	
	
	
	
	0,0514908

	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	
	
	

	
	265П) (10)
	
	
	
	
	
	
	


