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Аннотация

Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых выбросов (НДВ) к «Плану горных работ по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе, в Мангистауской области Республики Казахстан».

В проекте содержатся краткие сведения о предприятии: ТОО «Oil Construction Company», технологических процессах, источников выделения и источников выбросов вредных веществ в атмосферу, выполнена инвентаризация источников выбросов, приведены расчеты рассеивания, предлагаются нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию и по источникам. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 4 неорганизованных источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и 1 организованного ИЗА, выделяющего в атмосферу 10 загрязняющих веществ (ЗВ) (табл.3.7.1.).
Суммарный валовый выброс вредных веществ на перспективу (max) 1,065459 т/год,

 в том числе: 

- газообразных (нормируемых) – 0,2859585 т/год (ЗВ – 0301, 0304, 0330, 0337, 1325, 2754, 0333);

- твердых (нормируемых) – 0,77950017 т/год (ЗВ – 0328, 0703, 2908)
Год достижения ПДВ – 2026-2035 год.
Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Проект разработан на срок 2026-2035 гг.

На период разработки нормативов ПДВ не выявлено превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) от источников выбросов по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны (жилая зона отсутствует). Поэтому для всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ предлагается установить на существующем уровне.
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1.1 Введение

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии:
· Договором между ТОО «Oil Construction Company» (заказчик) и ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (исполнитель);

· Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»;

· Другими нормативно-правовыми документами.

Исходные данные для разработки проекта представлены заказчиком - ТОО «Oil Construction Company».

Настоящим проектом предусматривается расчет выброса загрязняющих веществ, определение СЗЗ при производстве горных работ по добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 в Тупкараганском районе в Мангистауской области. 

Содержание и форма Проекта приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1 Общие сведения об операторе

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Oil Construction Company»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Oil Construction Company»

	Юридический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Фактический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Телефон
	8 (7292) 291444

	e-mail
	info_occ@occ.kmg.kz

	БИН
	020640002982

	Руководитель
	Зам.Генерального директора по производству Сисенгалиев Р.С.


Месторождение грунта «Карьер № 8» разведано ОАО «Запрутгеология» в 2001-2002 годы. Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 260 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 10 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас. 

Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -12,2  до -23,0 м. 

Состав предприятия:

- 1 карьер;

- площадка административно-бытовых помещений и общежития;

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Географические координаты угловых точек участка.
	Номера угловых

точек
	КООРДИНАТЫ

	
	Северная широта 
	Восточная долгота

	1
	45°17’38,48"
	51°59'55,04"

	2
	45°17’22,84"
	52°00'19,57"

	3
	45°17’11,00"
	            52°00'03,0"

	4
	45°17’26,00"
	51°59'41,0"


Площадь   участка составляет 0,3481 кв.км,  (34,81га), глубина  изучения  от поверхности земли до 15,0м.
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Рис.1 Обзорная карта
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3.1 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Месторождение грунта «Карьер № 8», согласно схеме  административного  деления,  находится  в  Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 260 км, от пос. Каламкас, где предусматривается  проживание рабочей вахты, - в 10 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом. 

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагогнчиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добытого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам  из г. Актау и пос. Каламкас (плечо перевозки 260 и 10 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги  проходимы  для  транспорта  почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 

Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.

Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -12,2  до -23,0 м. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

 Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.  

Грунтовые  воды  находятся  на  глубине  более  10  м  от  современной  дневной  поверхности.

Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.

Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и составляет площадь 348,1 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 670 х 640  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 8,23 (5,13 суглинки и 3,1 мергели) м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности. («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;, прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5). 

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане

Срок эксплуатации карьера – 10 лет (2026-2035 гг.).
С 2005 года разработка месторождения велась по Рабочему проекту, составленному ТОО НПЦ «Мангистау-Геология» для ТОО «Oil Construction Company», согласованному в Государственных экспертных инстанциях. В 2025 г. по заданию ТОО «Oil Construction Company» была выполнена доразведка участка на мергели (грунта скального) силами ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» и поставлена на баланс.

Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их остаточное количество по состоянию на 01.10.2026 г., согласно отчетности ТОО «ОСС» составляет по грунтам (суглинки) 631,258 тыс. м3. И согласно протокола №2 от 3.02.2026 г. запасы мергеля (грунта скального) составляют 1079,110 тыс. м3. Общим объемом 1710,368 тыс. м3. На их отработку имеется Горный отвод площадью 0,3481 км2.
По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 1375,962 тыс.м3 геологических запасов, из них 631,258 тыс. м3 грунтов (суглинков) и 744,668 тыс. м3 мергелей (грунтов скальных). С учетом потерь, общие эксплуатационные запасы составляют 1313,889 тыс. м3 (2483,3 тыс.т). 

Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – строительные объекты.

Режим работы

Режим работы карьера в 2026-2035 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 1, продолжительность рабочей смены –8 часов.

При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит в 2026-2035 гг. –99 см. (99 дн). Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ

Горно-технологическое оборудование

На добычных работах 

- погрузчик ZL-50GN  – 1 ед.

- автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 6 ед.

На вспомогательных работах: 

- бульдозер SHANTUI SD 16, 1 ед.,

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус, 1 ед.,

- автозаправщик. 1 ед.

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- вскрышные работы;

- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: При проведении вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при экскавации и погрузке грунтов (от экскаваторов – ист. 6002), при транспортировке добытой горной массы (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от ДЭС (ист.0001). 

Таким образом количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит – 6 ед. 5 источников являются неорганизованными (6001-6005), 1 источник организованный (0001).
3.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

На предприятии отсутствует пылегазоочистное оборудование. Пылеподавление производится путем орошения водой пылящих поверхностей. Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню.
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. 

Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.
3.4 Перспектива развития учитывающая данные об изменениях производительности оператора

Перспектива развития карьера по добыче грунтов отражена в Плане горных работ и сведена в таблицу:
	Годы  эксплу-атации
	Основные этапы строи-

тельства карьера


	Объемы по видам горных работ, тыс. м3
	Всего по горной массе, м3

	
	
	Г о р н о – капитальные
	Разработка вскрыши
	По зачистке
	Устройство съезда
	Д  о  б  ы  ч  н  ы  е
	Добыча

тыс. м3 (тонн*)


	Погашаемые запасы

тыс. м3 (тонн*)


	

	
	
	
	
	
	
	
	Суглинки
	Мергели
	Общее
	Суглинки
	Мергели
	общее
	

	2026
	Эксплуатационный
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2027
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2028
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2029
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2030
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2031
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2032
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2033
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2034
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	2035
	
	
	5,458
	
	
	
	61,39 (100,7)
	70,0 (150,1)
	131,39 (250,8)
	63,13 (103,5)
	74,47 (159,7)
	137,596 (263,2)
	136,85

	Всего за действующий контрактный срок 
	
	54,58
	*
	
	
	613,889 (1006,8)
	700,0 (1501,0)
	1313,889 (2483,3)
	631,258 (1035,3)
	744,704 (1597,4)
	1375,962 (2632,0)
	1368,5


*удельный объемный вес: суглинки – 1,64 г/см3, мергели 2,145 г/см3.

3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	
	
	
	
	веществ

	
	
	
	
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	г/с
	т/год

	
	2026-2035 гг.
	
	
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бульдозер SHANTUI SD 16
	120
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,0499

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0081

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0242

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0312

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,156

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0468

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг.20-70% SiO2
	0,0374
	0,0161

	Погрузчик ZL-50GN на погрузке товарного сырья
	781
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,3748

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,061

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,1816

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,2342

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	1,1716

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000037

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,125
	0,3515

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг.20-70% SiO2
	0,2671
	0,7509

	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-65115 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (6 шт.)
	1139
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,474

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0771

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,056
	0,2296

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,296

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	1,4807

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000049

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,4441

	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг.20-70% SiO2
	0,00075
	0,0030

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	387,6
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,1676

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0272

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0398

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0548

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,9097

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000143

	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,2772

	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0739

	Заправка  ГСМ
	51
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,0000016

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0005569

	ДЭС
	792
	Организованный выброс
	0001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,109

	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,0177

	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0095

	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,0143

	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,095

	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000017


	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,0019

	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0475


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести: 

•   полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

•   пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

•   ошибки обслуживающего персонала;

•   природные явления.

Аварийных выбросов на предприятии не предусмотрено.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на карьере не прогнозируются.
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 3.7.1.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с*
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год*
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) Азота диоксид
	-
	0,2
	0,04
	
	2
	0,0458
	0,109
	-

	0304
	Азот (II) оксид Азота оксид
	-
	0,4
	0, 06
	
	3
	0,0074
	0,0177
	-

	0328
	Углерод (Сажа)
	-
	0,15
	0,05
	
	3
	0,0039
	0,0095
	-

	0330
	Сера диоксид
	-
	0,5
	0,05
	
	3
	0,0061
	0,0143
	-

	0337
	Углерод оксид
	-
	5,0
	3,0
	
	4
	0,04
	0,095
	-

	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	0,1 мкг/ 100м3
	
	1
	0,0000001
	0,00000017
	-

	1325
	Фомальдегид
	-
	0,05
	0,01
	
	2
	0,0008
	0,0019
	-

	2754
	Алканы С12-19
	-
	1,0
	-
	
	4
	0,020399
	0,0480569
	-

	0333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	
	2
	0,000001
	0,0000016
	-

	2908
	Пыль неорганическниже 20
	-
	0,5
	0,15
	
	3
	0,30525
	0,77
	-

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0,429650
	1,065459
	


*при максимальной производительности карьера нормируемые вещества
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
4.1 Проведение расчетов рассеивания

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Климат района расположения На месторождении Карьер №8 континентальный, сухой,  с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость. 

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Опорная  характеризуются следующими показателями:

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся  до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см. 

Таблица 4.1.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей.
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16


Таблица 4.1.2.  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

По условиям Технического задания (приложение 1) и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому составит 2026-2035 гг. 131,39 тыс. куб.м.. Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ. 

Расчет годового времени функционирования для источников сделан в разделе 5.8.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: При проведении вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при экскавации и погрузке грунтов (от экскаваторов – ист. 6002), при транспортировке добытой горной массы (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), от ДЭС (ист.0001). 

Расчет годовой продолжительности работ по операциям представлен в разделе 5.7. 
	Источник загрязнения № 6001 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 001 Бульдозер (зачистка кровли полезной толщи)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Годовой объем отработки 2026-2035 гг. - 5458,08 куб.м.
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026-2035 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	5458,08

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,54

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026-2035 гг.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	8405,4

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	364

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	45,50

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	70,07

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	120

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2026-2035 гг.
	 
	шт.
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0374

	Валовый выброс:                                                                 
	2026-2035 гг.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,0161

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер SHANTUI SD 16

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026-2035 гг. - 120

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	0,013
	1,56
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0499

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0081

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0242

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0312

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,156

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000005

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,0468


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер SHANTUI SD 16

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026-2035 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,0499

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0081

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0242

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0312

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,156

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000005

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,0468

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% SiO2
	0,0374
	0,0161


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Погрузчик ZL-50GN (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2026-2035 гг.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	131389

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	1,89

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2026-2035 гг.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	248325

	
	
	
	
	
	

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	1346

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	168,25

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	317,99

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 
	781

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2026-2035 гг.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,2671

	Валовый выброс:                                                              
	2026-2035 гг.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	0,7509

	
	
	
	
	
	

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Погрузчик ZL-50GN

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026-2035 гг. - 781

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	0,015
	11,72
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,3748

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,061

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,1816

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,2342

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	1,1716

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000037

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,3515



	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Погрузчик ZL-50GN

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026-2035 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,3748

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,061

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,1816

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,2342

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	1,1716

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000037

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,3515

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% SiO2
	0,2671
	0,7509


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал КАМАЗ-65115 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 20-70% SiO2

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	25

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	25

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2026-2035 гг.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	7,7

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	0,4

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2026-2035 гг.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	14,9

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2026-2035 гг.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	131388,9

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2026-2035 гг.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	8819

	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	7,75

	Количество часов работы в пределах карьера
	2026-2035 гг.
	R
	час
	 
	1139

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2026-2035 гг.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	47

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2026-2035 гг.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2026-2035 гг.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	0

	Максимальный разовый выброс
	2026-2035 гг.
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,00075

	Валовый выброс:                                                               
	2026-2035 гг.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0030

	
	
	
	
	
	

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал КАМАЗ-65115

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2026-2035 гг. - 1139

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	0,013
	14,81
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,474

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0771

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,2296

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,296

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	1,4807

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000049

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,4441


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-65115

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026-2035 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,474

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0771

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,2296

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,296

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	1,4807

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000049

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,4441

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% SiO2
	0,00075
	0,0030


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт
	

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2026-2035 гг. годы
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026-2035 гг.
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	39,6
	0,013
	-
	0,51
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	99
	0,013
	-
	1,29
	-

	Автозаправщик
	51
	0,013
	-
	0,66
	-

	Всего
	 
	 
	 
	2,46
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	198
	-
	0,014
	-
	2,77

	Всего
	 
	-
	 
	 
	2,77

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	R – время работы

	Расчет приведен в таблице


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2026-2035 гг.
	
	
	
	
	2026-2035 гг.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	39,6
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0165

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0027

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0080

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0103

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0515

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000016

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0154

	Поливомоечная машина
	0,013
	99
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0412

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0067

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0199

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0257

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1287

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000041

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0386

	Автозаправщик
	0,013
	51
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0212

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0034

	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0103

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0133

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0663

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000021

	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0199

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	198
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,0887

	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0144

	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0016

	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0055

	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	1,6632

	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000064

	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,2772

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,1676

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0272

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0398

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0548

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	1,9097

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000143

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,2772

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,0739

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2026-2035 гг..
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026-2035 гг.
	
	
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	159,6
	0,013
	 
	2,07
	 

	Экск./погруз.*
	781
	0,015
	 
	11,72
	 

	Автосамосвал, 6 ед.
	3638
	0,013
	 
	47,29
	 

	Поливом. машина
	99
	0,013
	 
	1,29
	 

	Автозаправщик
	51
	0,013
	 
	0,66
	 

	ДЭС*
	792
	0,004
	 
	3,17
	 

	Всего
	 
	 
	 
	66,20
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	16,96
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина
	198
	 
	0,014
	 
	 
	2,77

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	2,77

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 16,96 т в 2026-2035 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.

	Список литературы:

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9

	Нефтепродукт: Дизельное топливо

	Климатическая зона: третья(прил. 17).


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026-2035 гг.
	VКМ
	т
	 
	16,96

	
	2026-2035 гг.
	
	м3
	 
	20,18

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026-2035 гг.
	QOZ
	м3
	 
	0

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026-2035 гг.
	QVL
	м3
	 
	20,18

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2026-2035 гг.
	R
	час
	VКМ (м3)/0,4
	51

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026-2035 гг.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000054

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026-2035 гг.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0005045

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026-2035 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,000559

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,000557

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	1,6E-06

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генераторы

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  (группа А), годовой расход топлива: 2026-2035 гг. – 3,17 т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
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еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,30
	0,0458

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0366

	0304
	Азота оксид*
	
	0,0060

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,70
	0,0031

	0330 
	Сера диоксид 
	1,10
	0,0049

	0337 
	Углерод оксид 
	7,20
	0,0320

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0160

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,60
	0,0007


	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2026-2035 гг.
	мг/м3 
	
	

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,1362
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,109
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,0177
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0095
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,0143
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,095
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000017
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0019
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0475
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,29490017
	 
	 
	 

	* расчет произведен по формулам: MNO2 = 0,8хС∑NО2;NО ; MNO = 0,65х(1-0,8)хС∑NО2;NО


4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

На основе расчетов для каждого источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Согласно разделу 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК.

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются с 2026 по 2035 годы. 
Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблицах 4.3.1.
4.4 Мероприятия по снижению выбросов
Пылеподавление.

При производстве добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

· при производстве вскрышных работ.

· при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам,

· при экскавации и погрузке пород.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить забой, незакрепленные поверхности бортов карьера, неблагоустроенные автодороги.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение внутрикарьерных автодорог, забоя при зчистных и добычных операциях, незакрепленная поверхность отвала,

· предупреждать перегруз автосамосвалов для исключения просыпей горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2026-2035 гг.

	Хоз-питьевая

	Явочный основной персонал
	0,03
	15
	0,45
	99

	 
	в т.ч. бутилированная
	0,2
	

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	1600
	1,6
	99

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	1,65
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2026-2035 гг. - 44,6 куб.м. (0,45x99), технической - 163,4 куб.м. (1,65x99).

	


Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе ПГР 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 174,9 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из п.Каламкас. 

Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимается – 0,5.

Соответственно выбросы пыли до и после составят

	Код ЗВ
	Примесь
	2026-2035 гг.

	
	
	Выброс до мероприятия т/г
	Выброс после мероприятия

т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	2026-2035 гг.
	2026-2035 гг.

	
	
	1,5400
	0,7700


В разделе 12.4.4. расчеты произведены с учетом коэффициента пылеподавления.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2026-2035 гг.
Таблица 4.3.1.
	Карьер 
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6004
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016

	2754
	Углевод. С12-19
	6004
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	Бульдозер
	
	
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030

	
	
	Итого пыль:
	
	
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459


	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	на 2035 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	0,0458
	0,109
	2026 г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	0,0074
	0,0177
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	0,0039
	0,0095
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	0,0061
	0,0143
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	0,04
	0,095
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	0,0000001
	0,00000017
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	0,0008
	0,0019
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	0,02
	0,0475
	

	Итого по организованным источникам:
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	0,1240001
	0,29490017
	

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6004
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	0,000001
	0,0000016
	2026 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6004
	ГСМ
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	0,000399
	0,0005569
	

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	0,0374
	0,0161
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	0,2671
	0,7509
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	0,00075
	0,0030
	

	
	
	Итого пыль:
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	0,30525
	0,7700
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	0,305650
	0,7705585
	 

	Всего по предприятию
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	0,429650
	1,065459
	 


4.5 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором на карьере не предусматривается.
4.6 Уточнение границ области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

Пределы области воздействия на графических материалах территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 2.5, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

4.7 Данные о пределах области воздействия (обоснование СЗЗ)
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке грунта (суглинка) и мергеля (грунта скального) на месторождении Карьер №8 (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 285 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447; (приложение 1. раздел 4. п.17. пп.5), относящемуся к IV классу опасности.

Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

Вблизи СЗЗ на месторождении Карьер №8 (карьера) отсутствуют сторонние объекты
4.8 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе размещения объекта. 

В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедников, музеев и памятников архитектуры, влияющие на качество атмосферного воздуха не расположены.
5.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусло​виях (НМУ) разрабатываются в соответствии с РД 52.04-85 [II]. При НМУ необходимо переходить на другой режим работы и сократить уровень выброса вредных веществ в атмосферу примерно от 10% до 40%. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся сильные инвер​сии, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концен​траций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуще​ствляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль выпол​нения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

В соответствии с РД 52.04.52-85 предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

При работе ТОО «Oil Construction Company» основными технологическими процессами, при которых в атмосферу происходят максимальные выбросы, являются:

- при вскрышных работах бульдозером;

- при погрузке горной массы;

- при перевозке автосамосвалами полезного ископаемого;

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий разработаны  для трех режимов работы.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 20%. Мероприятия, проводимые для обеспечения первого режима работы, носят организационно-технический характер и не влекут за собой снижение производительности выпускаемой продукции. К этим мероприятиям относятся:

• усиление орошения водой;

• отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

• дополнительный контроль за выполнением технологического регламента;

• запрещение работ оборудования в форсированном режиме 

Второй режим работы

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные меро​приятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся снижением производительности производства на 15-20%.

Второй режим НМУ предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40%. Эти мероприятия включают в себя:

• отмена работ рыхления;

Третий режим работы

Мероприятия для третьего режима включают все вышеперечисленные мероприятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся дальнейшим снижением производительности производства на 15-20%.

Эти мероприятия включают в себя:

• отмена добычных работ;

• отмена заправки карьерной техники топливом.
5.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
5.3 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Согласно РГП «Казгидромет» НМУ на данной территории не ожидаются, в соответствие с этим обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию не предусмотрено.
5.4 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год (при известном МРП на момент составления Плана горных работ) представлен в таблице 12.8.1.1. 
Таблица 12.8.1.1
	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год 
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	 
	
	

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2026 г.

	0301 Азота диоксид 
	0,109
	20
	2,18
	8571,76

	0304  Азота оксид
	0,0177
	20
	0,354
	1391,93

	0328 Углерод сажа
	0,0095
	24
	0,228
	896,5

	0330 Сера диоксид
	0,0143
	20
	0,286
	1124,55

	0337 Углерод оксид
	0,095
	0,32
	0,0304
	119,53

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000017
	996600
	0,169422
	666,17

	1325 Формальдегид
	0,0019
	332
	0,6308
	2480,31

	2754 Алканы С12-19
	0,0480569
	0,32
	0,01537821
	60,47

	0333 Сероводород
	0,0000016
	124
	0,0001984
	0,78

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	0,7700
	10
	7,7
	30276,4

	Всего
	11,5941986
	45588,4

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


5.4 Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 63,0338 х 0,9 + 2,77 х 0,66 = 58,56 МРП (230257,92 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2025 г. составит МРП (тенге):

	Побщ = 11,59 + 58,56 = 70,15 МРП (275829,8 тенге)


6.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо органи​зацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно последним рекомендациям («Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97) «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности».

На данном предприятии метод контроля на источниках выбросов расчетный, на контрольных точках на границе СЗЗ – инструментальный.

Источники подлежат систематическому контролю не реже 1 раз в квартал. 

Контроль выбросов расчетным методом.

На контрольных точках контроль инструментальный с привлечением лаборатории. Периодичность контроля – 1 раз в год.

План-график проведения контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 6.1. Контрольные значения величин концентраций в расчетных точках представлены в таблице 6.2.
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
	выбросов ПДВ
	Кем
	Методика

	N конт
	цех, участок.
	вещество
	чность
	контроля
	
	осуществляет
	проведения

	роль-
	/Координаты
	
	контро-
	в перио-
	
	
	ся  контроль
	контроля

	ной
	контрольной
	
	ля
	ды НМУ
	г/с
	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0421
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1431
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0008
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	61047/82674
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15953
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02594
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.05884
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09659
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49177
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000169
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12173
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14429
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08444
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
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	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	61395/82355
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16142
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02624
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07409
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09674
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49323
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000175
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.14374
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14422
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08042
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	61101/82035
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1614
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02624
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.05348
	
	

	
	
	черный) (583)
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	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09794
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.50237
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000174
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.17337
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14675
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07036
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	60747/82364
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1607
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02613
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07752
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09819
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49858
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000018
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.13384
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
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	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.147
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08762
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
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	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	61047
	82674
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	176
	1.43
	0.15953

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	176
	1.43
	0.02594

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	176
	9.35
	0.05884

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	176
	1.43
	0.09659

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	176
	1.42
	0.49177

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	175
	10.05
	0.0000016854

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	175
	4.22
	0.12173

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	176
	1.43
	0.14429

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	177
	8.92
	0.08444

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	61395
	82355
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	269
	1.47
	0.16142

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	269
	1.47
	0.02624

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	272
	10.22
	0.07409

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	270
	1.47
	0.09674

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	269
	1.47
	0.49323

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	270
	10.09
	0.0000017525

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	263
	3.16
	0.14374

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	270
	1.47
	0.14422

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	274
	10.64
	0.08042

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
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	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Актау, м/р Карьер №8, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	61101
	82035
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	355
	1.34
	0.1614

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	355
	1.34
	0.02624

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	355
	10.62
	0.05348

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	355
	1.34
	0.09794

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	355
	1.34
	0.50237

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	355
	9.73
	0.0000017367

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	355
	1.96
	0.17337

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	355
	1.34
	0.14675

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	354
	11.00
	0.07036

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	60747
	82364
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	92
	1.43
	0.1607

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	92
	1.43
	0.02613

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	89
	9.71
	0.07752

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	91
	1.42
	0.09819

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	91
	1.42
	0.49858

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	91
	9.93
	0.0000018006

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	99
	3.62
	0.13384

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	91
	1.42
	0.147

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	87
	9.66
	0.08762

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
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