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	Пояснительная записка, графические приложения
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Аннотация

Данным проектом предлагаются к установлению нормативы допустимых выбросов (НДВ) к «Плану горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе, в Мангистауской области Республики Казахстан».

В проекте содержатся краткие сведения о предприятии: ТОО «Oil Construction Company», технологических процессах, источников выделения и источников выбросов вредных веществ в атмосферу, выполнена инвентаризация источников выбросов, приведены расчеты рассеивания, предлагаются нормативы выбросов вредных веществ в целом по предприятию и по источникам. 

Нормативы предельно допустимых выбросов разработаны для 6 неорганизованных источников загрязнения атмосферы (ИЗА) и 1 организованного ИЗА, выделяющего в атмосферу 10 загрязняющих веществ (ЗВ) (табл.3.7.1.).
Суммарный валовый выброс вредных веществ на перспективу (max) 2,252836 т/год,

Год достижения ПДВ – 2027 год.
Качественные и количественные характеристики выбросов вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам.

Проект разработан на срок 2026-2034 гг.

На период разработки нормативов ПДВ не выявлено превышений предельнодопустимых концентраций (ПДК) от источников выбросов по всем загрязняющим веществам на границе жилой зоны (жилая зона отсутствует). Поэтому для всех выбрасываемых загрязняющих веществ нормативы ПДВ предлагается установить на существующем уровне.
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1.1 Введение

Проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу разработан в соответствии:
· Договором между ТОО «Oil Construction Company» (заказчик) и ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» (исполнитель);

· Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»;

· Другими нормативно-правовыми документами.

Исходные данные для разработки проекта представлены заказчиком - ТОО «Oil Construction Company».

Настоящим проектом предусматривается расчет выброса загрязняющих веществ, определение СЗЗ при производстве горных работ по добыче  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе в Мангистауской области. 

Содержание и форма Проекта приняты в соответствии с Техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами.
2.1 Общие сведения об операторе

	Полное наименование организации
	Товарищество с ограниченной ответственностью

«Oil Construction Company»

	Краткое наименование организации
	ТОО «Oil Construction Company»

	Юридический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Фактический адрес
	Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Микрорайон 25, здание 46, почтовый индекс 130000

	Телефон
	8 (7292) 291444

	e-mail
	info_occ@occ.kmg.kz

	БИН
	020640002982

	Руководитель
	Зам.Генерального директора по производству Сисенгалиев Р.С.


Месторождение грунта «Каламкас-3» разведано ОАО «Запрутгеология» в 2001-2002 годы. Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 180 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 24 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас. 

Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -23,7 м до -18,3 м. 

Состав предприятия:

- 1 карьер;

- площадка административно-бытовых помещений и общежития;

- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Географические координаты угловых точек участка.
	Номера угловых точек
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	1
	45°16'25,48’’
	52°02'18,76’’

	2
	45°16'25,77’’
	52°02'21,97’’

	3
	45°16'06,43’’
	52°02'23,99’’

	4
	45°16'00,06’’
	52°01'59,93’’

	5
	45°16'00,09’’
	52°01'00,84’’

	6
	45°16'06,07’’
	52°01'00,99’’

	7
	45°16'06,79’’
	52°01'24,23’’

	8
	45°16'13,85’’
	52°01'25,15’’

	9
	45°16'18,04’’
	52°02'19,86’’


Площадь   участка составляет 0,698 кв.км,  (69,8425га), глубина  изучения  от поверхности земли до 8,0 м. Отрабатываемая часть по данному Плану – 29,87 га.
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Рис.1 Обзорная карта
3.1 Характеристика оператора как источника загрязнения атмосферы

3.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

Месторождение грунта «Каламкас-3», согласно схеме  административного  деления,  находится  в  Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 180 км, от пос. Каламкас, где предусматривается  проживание рабочей вахты, - в 24 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом. 

По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагогнчиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добытого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам  из г. Актау и пос. Каламкас (плечо перевозки 260 и 24 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги  проходимы  для  транспорта  почти круглогодично за исключением периодов распутицы.

Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 

Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.

Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -23,7 м до -18,3 м. 

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.

 Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.  

Грунтовые  воды  находятся  на  глубине  более  10  м  от  современной  дневной  поверхности.

Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.

Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и составляет площадь 332,9 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.

Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 485 х 686  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 7,9 м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.

Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.

Согласно санитарной классификации проектируемый карьер должен иметь санитарно-защитную зону радиусом от 100 до 300 м, как предприятия IV класса опасности. («Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447;, прил. 1, разд.4, п. 17, п/п 5). 

Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане

Срок эксплуатации карьера по данному Плану – 9 лет (2026-2034 гг.).
Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их количество по состоянию на 01.10.2026 г. составляет по 5517,6 тыс. м3. На их отработку имеется Лицензия площадью 0,698 км2.
По данному плану будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 2360,0 тыс.м3 (4979,6 тыс.т). 
Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.

Система разработки карьера

По способу развития рабочей зоны при добыче  мергеля (грунта) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор – автосамосвал – строительные объекты.

Режим работы

Режим работы карьера в 2026-2034 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей недели – 7 дней, количество рабочих смен в сутки - 2, продолжительность рабочей смены –8 часов.

При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит в 2026 г. – 152 см. (76 дн.), 2027-2034 - 205 см. (103 дн.). Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ

Горно-технологическое оборудование

На добычных работах 

- Экскаватор – Hitachi  – 1 ед.

- автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 10 ед.

На вспомогательных работах: 

- бульдозер SHANTUI SD 16, 1 ед.,

- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,

- вахтовый автобус, 1 ед.,

- автозаправщик. 1 ед.

Примечание: специальная техника, задействованная при разработке карьера, предоставляется подрядной организацией в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем.

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- вскрышные работы;

- экскавация и погрузка пород;

- транспортировка горной массы по карьерной дороге.

Источниками выбросов токсичных газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: При проведении вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при экскавации и погрузке грунтов (от экскаваторов – ист. 6002), при транспортировке добытой горной массы (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при проведение буровых работ (ист. 6006), при производстве взрывов (ист. 6007), от ДЭС (ист.0001). 
3.2 Краткая характеристика существующих установок очистки газа, укрупненный анализ их технического состояния и эффективности работы.

На предприятии отсутствует пылегазоочистное оборудование. Пылеподавление производится путем орошения водой пылящих поверхностей. Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню.
3.3 Оценка степени применяемой технологии, технического и пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту

На предприятии используется технологическое оборудование отечественное (стран СНГ) и импортное, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.

Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. 

Оборудование предприятия находится в хорошем рабочем состоянии.
3.4 Перспектива развития учитывающая данные об изменениях производительности оператора

Перспектива развития карьера по добыче грунтов отражена в Плане горных работ и сведена в таблицу:
	Годы 

эксплуатации

карьера
	Основные 

этапы 

строит. карьера
	Объемы по видам горных работ, тыс. м3 (тыс.т.*)

	Всего по

 горной массе, тыс. м3

	
	
	Горно-капитальные
	По вскрыше
	Добычные
	Добыча
	

	
	
	
	
	
	Товарного сырья
	Погашенные запасы
	

	2026
	Горно-строит.
	
	2,531
	
	200,0 (422)
	200,0 (422)
	202,531

	
	Эксплуата-ционный
	
	
	
	
	
	

	2027
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2028
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2029
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2030 
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2031
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2032
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2033
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	2034
	
	
	3,417
	
	270,0 (569,7)
	270,0 (569,7)
	273,417

	Всего
	
	
	29,874
	
	2360,0 (4979,6)
	2360,0 (4979,6)
	2389,874


*удельный объемный вес: суглинки – мергели 2,11 г/см3.

3.5 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

	Источники выделения загрязняющих веществ
	Число часов работы в год
	Наименование источника выброса вредных веществ
	Номер источника 
	Координаты на карте-схеме, м 
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющих

	
	
	
	 
	
	
	
	веществ

	
	
	
	 
	точечного ист./1конца линейного источника /центра площадного источника

 
	второго конца источника / длина, ширина площадного источника

 
	
	
	г/с
	т/год

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	 
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	 
	 
	2026 г.
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Бульдозер SD22 Шантуй
	36
	48
	Неорганизованный выброс
	6001
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	0,015
	0,02

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,0024
	0,0032

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,0073
	0,0097

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0094
	0,0125

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	0,0468
	0,0624

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000002

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,014
	0,0187

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0552
	0,007
	0,0095

	Экскаватор  HITACHI на погрузке товарного сырья
	10231
	13811
	Неорганизованный выброс
	6002
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1333
	0,5821
	0,7856

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0217
	0,0948
	0,1279

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0646
	0,2821
	0,3807

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0833
	0,3638
	0,4909

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,4167
	1,8196
	2,4557

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000013
	0,0000057
	0,0000077

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,125
	0,5459
	0,7367

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,2924
	1,2761
	1,7228

	Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-65115 на вывозе полезного ископаемого в пределах карьера (2026 г. - 10 шт.)
	3644
	4919
	Неорганизованный выброс
	6003
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1156
	1,5165
	2,0471

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0188
	0,2466
	0,3329

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,056
	0,7346
	0,9917

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид 
	0,0722
	0,9471
	1,2785

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3611
	4,7371
	6,3945

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000012
	0,0000157
	0,0000213

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	1,4207
	1,9178

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорг. 70-20% SiO2
	0,0006
	0,0075
	0,0103

	Вспомогательные механизмы (4 шт)
	582,8
	733
	Неорганизованный выброс
	6004
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2522
	0,3181

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0410
	0,0516

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0586
	0,0684

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0810
	0,0955

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,9160
	3,8639

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бензапирен
	0,00000120
	0,00000214
	0,00000264

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,4256
	0,5740

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1087
	0,1260

	Заправка  ГСМ
	66
	36
	Неорганизованный выброс
	6005
	 
	 
	2
	2
	0333
	Сероводород
	0,000001
	0,000002
	0,0000027

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19
	0,000399
	0,0007183
	0,0009688

	Буровые работы
	1190
	1250
	Неорганизованный выброс
	6006
	
	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	0,0533
	0,333
	0,2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	0,0087
	0,054
	0,0390

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,0258
	0,161
	0,1163

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид 
	0,0333
	0,208
	0,1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,1667
	1,04
	0,7500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0000005
	0,000003
	0,0000024

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,0500
	0,312
	0,2250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 20-70% SiO2
	0,0037
	0,0002
	0,0168

	Производство взрывов
	18 залпов
	26 залпов
	
	6007
	
	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	Залп
	0,5106
	0,4329

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	
	0,0830
	0,0703

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Сажа
	
	0,4077
	0,3456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорг. 20-70% SiO2
	
	0,1872
	0,1296

	ДЭС
	608
	820
	Организованный выброс
	1
	 
	 
	2
	2
	0301
	Азота диоксид
	0,0458
	0,0837
	0,1128

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0074
	0,0136
	0,0183

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Сажа 
	0,0039
	0,0073
	0,0098

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0061
	0,0109
	0,0148

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид 
	0,04
	0,073
	0,0984

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000001
	0,00000013
	0,00000018

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид
	0,0008
	0,0015
	0,002

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды С12-С19 
	0,02
	0,0365
	0,0492


Примечание 1. Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок)

	
	
	в жилой зоне
	В пределах зоны воздействия
	в жилойзоне X/Y
	В пределах зоны воздействия X/Y
	N ист.
	% вклада
	


	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	Область воздействия
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а :

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение 6 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
3.6 Характеристика аварийных и залповых выбросов.

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

К главным причинам аварий следует отнести: 

•   полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

•   пожары, которые могут быть вызваны различными причинами;

•   ошибки обслуживающего персонала;

•   природные явления.

Аварийных выбросов на предприятии не предусмотрено.

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (ПДВ).

Аварийные и залповые выбросы на карьере не прогнозируются.
3.7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Таблица 3.7.1.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с*
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год*
	Значение M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2027-2034
	

	0301
	Азота (IV) Азота диоксид
	-
	0,2
	0,04
	
	2
	0,0458
	0,0837
	0,1128
	-

	0304
	Азот (II) оксид Азота оксид
	-
	0,4
	0, 06
	
	3
	0,0074
	0,0136
	0,0183
	-

	0328
	Углерод (Сажа)
	-
	0,15
	0,05
	
	3
	0,0039
	0,0073
	0,0098
	-

	0330
	Сера диоксид
	-
	0,5
	0,05
	
	3
	0,0061
	0,0109
	0,0148
	-

	0337
	Углерод оксид
	-
	5,0
	3,0
	
	4
	0,04
	0,073
	0,0984
	-

	0703
	Бенз/а/пирен
	-
	-
	0,1 мкг/ 100м3
	
	1
	0,0000001
	0,00000013
	0,00000018
	-

	1325
	Фомальдегид
	-
	0,05
	0,01
	
	2
	0,0008
	0,0015
	0,002
	-

	2754
	Алканы С12-19
	-
	1,0
	-
	
	4
	0,020399
	0,0372183
	0,0501688
	-

	0333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	
	2
	0,000001
	0,000002
	0,0000027
	-

	2908
	Пыль неорганическниже 20
	-
	0,5
	0,15
	
	3
	0,348300
	1,420400


	1,946564
	-

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	0,351900
	1,647620
	2,252836
	


*при максимальной производительности карьера нормируемые вещества
3.8 Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Определение валовых выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферу, выполнялось расчётным методом, согласно утверждённым методическим указаниям. Расчеты произведены на основании данных инвентаризации предприятия и методических документов, по которым произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ (перечень методик в списке литературы).
4.1 Проведение расчетов рассеивания

4.1 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

Климат района расположения На месторождении Каламкас-3 континентальный, сухой,  с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха. Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость. 

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Опорная  характеризуются следующими показателями:

· Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 34,80С;

· Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (- 9,30С);

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого жаркого месяца – 27,90С;

· Средняя месячная температура наружного воздуха самого холодного месяца –   (-6,10С);

· Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 8 м/с. Среднемесячная скорость ветра от 2,4 до 3,7 м/с, среднегодовая – 3,1 м/с.

Среднегодовое количество осадков по многолетним данным составляет 158 мм.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся  до середины марта, средняя многолетняя высота снежного покрова достигает 10-12 см, максимальная - 33-41 см, минимальная - 1-3 см. 

Таблица 4.1.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей.
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	13
	24
	10
	11
	11
	12
	9
	10
	16


Таблица 4.1.2.  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,9
	3,4
	3,7
	3,9
	3,4
	2,9
	2,4
	2,7
	2,8
	2,9
	2,9
	3,1
	3,1


4.2 Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно: 

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №6, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

По условиям Технического задания (приложение 1) и, исходя из количества эксплуатационных запасов, годовая производительность карьера по полезному ископаемому составит 2026 г. - 200,0; 2027-2034 - 270  тыс. куб.м.. Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ. 
Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить: При проведении вскрышных пород (бульдозер – ист. 6001), при экскавации и погрузке грунтов (от экскаваторов – ист. 6002), при транспортировке добытой горной массы (от автосамосвалов – ист. 6003), от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные работы (ист. 6004), при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера (ист. 6005), при проведение буровых работ (ист. 6006), при производстве взрывов (ист. 6007), от ДЭС (ист.0001). 

Расчет годового времени функционирования для источников сделан в разделе 5.8.

	Годовой объем отработки 2026 г. - 2531,64; 2027-2034 гг. - 3417,72 куб.м.
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,05

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	 
	
	0,020

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	 
	табл. 3.1.2
	1,20

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	 
	табл. 3.1.3
	1,0

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	 
	табл. 3.1.5
	0,8

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	 
	табл. 3.1.6
	1,0

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	 
	 
	1,0

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	 
	табл. 3.1.7
	0,4

	Годовой объем перерабатываемых пород:                  
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	2531,64

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	3417,72

	Средневзвешанная объемная масса
	Q
	т/м3
	Из отчета
	1,45

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                                         
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	V  х Q
	3670,9

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	4955,7

	Сменная производительность бульдозера
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом                                табл. 4.8.6.4
	571

	Часовая производительность бульдозера
	Пбч
	м3/час
	Пб : 8
	71,38

	Количество перерабатываемой бульдозером породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	103,49

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы бульдозера в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 Gгод1 : Gчас
	36

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	48

	Количество бульдозеров, работающих на карьере:     
	2026 г.
	 
	шт.
	 
	1

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gчас х 106 :3600 х  (1-η)
	0,0552


	Валовый выброс:                                                                 
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В' х Gгод х (1-η)
	0,007

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	0,0095

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Бульдозер SD22 Шантуй

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 36

	2027-2034 гг. - 48

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0,013
	0,47
	0,62
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	0,015
	0,02

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0024
	0,0032

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,0073
	0,0097

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0094
	0,0125

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0468
	0,0624

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000002

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	0,014
	0,0187


	Итоговые выбросы от источника выделения 001 Бульдозер SD22 Шантуй
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,015
	0,02


	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,0024
	0,0032

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,0073
	0,0097

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,0094
	0,0125

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	0,0468
	0,0624

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000002
	0,0000002

	2732
	Керосин 
	0,1083
	0,014
	0,0187

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,0552
	0,007
	0,0095


	Источник загрязнения № 6002  Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 002 Экскаватор  HITACHI (экскавация и  погрузка  полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.1.1, 3.1.2.

	Естественная влажность пород  более 10%.
	
	
	
	

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показа-теля

	1
	2
	3
	4
	5

	Весовая доля пылеватой фракции в материале
	k1
	 
	табл. 3.1.1
	0,03

	Доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль
	k2
	
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные условия 
	k3
	
	табл. 3.1.2
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, условия пылеобразования 
	k4
	
	табл. 3.1.3
	1

	Коэффициент, учитывающий влажность материала
	k5
	
	табл. 3.1.4
	0,01

	Коэффициент, учитывающий крупность материала
	k7
	
	табл. 3.1.5
	0,6

	Поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера
	k8
	
	табл. 3.1.6
	1

	Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала
	k9
	
	 
	1

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки
	В'
	
	табл. 3.1.7
	0,7

	Годовой объем перерабатываемых пород:               
	2026 г.
	V1
	м3
	задан техническим заданием
	200000

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	270000

	Средневзвешенная объемная масса
	Q
	т/м3
	отчет с подсчетом запасов
	2,11

	
	
	
	
	

	Cуммарное количество перерабатываемого материала в течение года:                                                              
	2026 г.
	Gгод1
	т/год
	Vх Q
	422000

	
	
	
	
	
	

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	569700

	Сменная производительность экскаватора/погрузч.
	Пб
	м3/см
	рассчитана проектом -                               табл. 4.8.6.4
	1320

	Часовая производительность экскаватора/погрузч.
	Пбч
	м3/час
	Пб:tсм
	165

	Количество перерабатываемой экскаватором породы
	Gчас
	т/час
	Пбч  х Q
	348,15

	Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы
	η
	 
	табл. 3.1.8
	0,5

	Время работы экскаватора в год:                                   
	2026 г.
	R
	час
	 
	1213

	
	2027-2034 гг.
	 
	 
	 
	1637

	Количество экскаваторов, работающих на карьере:  
	2026 г.
	 
	шт
	 
	1

	
	
	
	
	
	

	
	2027-2034 гг.
	
	
	 
	1

	Максимальный разовый выброс
	G1
	г/сек
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gчас х1000000/3600х (1-η)
	0,2924

	Валовый выброс:                                                              
	2026 г.
	М1
	т/год
	k1х k2 х k3 х k4 х k5 х k7 х k8 х k9 х В х Gгод х  (1-η)
	1,2761

	
	
	
	
	
	

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	1,7228

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

	«Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008г., табл. 13

	Горно-транспортное средство: Экскаватор  HITACHI

	Вид топлива: Дизельное

	Время работы машины в ч/год, R 

	2026 г. - 1213

	2027-2034 гг. - 1637
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т ) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 106,

	где:

	N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0,015
	18,2
	24,56
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1333
	0,5821
	0,7856

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0217
	0,0948
	0,1279

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0646
	0,2821
	0,3807

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0833
	0,3638
	0,4909

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,4167
	1,8196
	2,4557

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000013
	0,0000057
	0,0000077


	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,125
	0,5459
	0,7367


	Итоговые выбросы от источника выделения 002 Экскаватор  HITACHI
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1333
	0,5821
	0,7856

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0217
	0,0948
	0,1279

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,0646
	0,2821
	0,3807

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0833
	0,3638
	0,4909

	0337
	Углерод оксид 
	0,4167
	1,8196
	2,4557

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000013
	0,0000057
	0,0000077

	2732
	Керосин 
	0,125
	0,5459
	0,7367

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,2924
	1,2761
	1,7228


	Источник загрязнения № 6003 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 003 Автосамосвал КАМАЗ-65115 (транспортировка полезного ископаемого)

	Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

	

	

	Тип источника выделения: Карьер, расчет по форм. 3.3.1, 3.3.2.

	Естественная влажность пород более 10%.

	Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния

	Вид работ: Автотранспортные работы 

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта
	С1
	 
	табл. 3.3.1
	1,3

	Грузоподъемность транспорта
	G1
	т
	тех характеристика
	14

	
	
	
	
	

	Средняя скорость движения транспорта
	v
	км/час
	N x L: n
	15

	Коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автотранспорта
	С2
	 
	табл. 3.3.2
	0,6

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час
	2026 г.
	Nчас
	ходка
	Nгод : Ткарьера*2 (ходка туда-сюда)
	6,4

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	6,4

	Расстояние транспортировки (туда-обратно) в пределах карьера
	L
	км
	 
	1,2

	Число автомашин, одновременно работающих в карьере
	2026 г.
	n
	шт.
	задано проектом
	1

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	

	Коэффициент, учитывающий состояние дорог
	С3
	 
	табл. 3.3.3
	1

	Кэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе
	С4
	 
	 
	1,3

	Кэффициент, учитывающий скорость обдува (Vоб=4,5) материала
	С5
	 
	табл. 3.3.4
	1,13

	Кэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала
	k5
	 
	табл. 3.1.4
	0,01

	Средняя площадь грузовой платформы
	S
	м2
	данные с технического паспорта
	8,6

	Коэффициент, учитывающий  долю пыли, уносимый в атмосферу
	С7
	 
	 
	0,01

	Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега
	q1
	г/км
	Согласно "Методики расчета…" - const
	1450

	Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе
	q1
	г/м2
	табл. 3.1.1
	0,003

	Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года
	2026 г.
	Gгод
	м3
	заданы проектом
	200000

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	270000

	Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в год
	2026 г.
	Nгод
	ходка
	Gгод  : Vкузова
	23256

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	31396


	Продолжительность рейса в пределах карьера при работающем двигателе
	Трд
	мин
	60 х lг : Vг + 60 x lп : Vп +tм
	9,4

	Количество часов работы в пределах карьера
	2026 г.
	R
	час
	 
	3644

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	4919

	Количество полных суток работы транспорта в пределах карьеров
	2026 г.
	Траб.с
	раб/с
	Nсм х Кч : 24 =                                         Ткарьера : 24
	151

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	204

	Количество дней с устойчивым снежным покровом
	2026 г.
	Тсп
	дней
	данные метеослужбы
	0

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	0

	Количество дней с осадками в виде дождя
	2026 г.
	Тд
	дней
	2 х Т0д :24,                                  где - Т0д - 16 дн
	6

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	6

	Максимальный разовый выброс
	Мсек
	г/сек
	(С1 х С2 х С3 х k5 x C7 x N x L x q1)/ 3600 + (C4 x C5 x k5 x q x S x n)
	0,0006

	Валовый выброс:                                                               
	2026 г.
	Мгод
	т/год
	0,0864 х Мсек х  (Траб.с.-(Тсп+Тд)
	0,0075

	
	
	
	
	
	

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	0,0103

	Автотранспортные работы

	Транспортное средство: автосамосвал КАМАЗ-65115

	Количество чистых рабочих часов при работе в пределах карьера час/год, R 

	2026 г. - 3644

	2027-2034 гг. - 4919
	
	
	
	
	

	Расчет проведен по формулам:

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

	G = (N * Т) * 103 / 3600

	Валовый выброс 3В, т/год:

	М = G * R * 3600 / 10^6

	где: N – расход топлива, т/час,

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т

	Расчет приведен в таблице


	Расход топлива т/час, N
	Расход топлива, т/год N x R
	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с  (G= N x T x 103: 3600)
	Выбросы, т/год

	
	
	
	
	
	
	

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0,013
	47,37
	63,95
	0301
	азота диоксид
	32
	0,1156
	1,5165
	2,0471

	
	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,2466
	0,3329

	
	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,056
	0,7346
	0,9917

	
	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0722
	0,9471
	1,2785

	
	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,3611
	4,7371
	6,3945

	
	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,0000157
	0,0000213

	
	
	
	2732
	керосин
	30
	0,1083
	1,4207
	1,9178


	Итоговые выбросы от источника выделения 003 Автосамосвал на вывозе КАМАЗ-65115
	

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	1,5165
	2,0471

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,2466
	0,3329

	0328
	Углерод (Сажа) 
	0,056
	0,7346
	0,9917

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,9471
	1,2785

	0337
	Углерод оксид 
	0,3611
	4,7371
	6,3945

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,0000157
	0,0000213

	2732
	Керосин 
	0,1083
	1,4207
	1,9178

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	0,0006
	0,0075
	0,0103


	Источник загрязнения № 6004 Неорганизованный выброс

	Источник выделения № 004 Вспомогательные механизмы и транспорт

	Расход ГСМ вспомогательными механизмами в 2026 г. и 2027-2034 гг.

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Диз.топливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	Дизельные

	Бульдозер 
	60,8
	82
	0,013
	-
	0,79
	-
	1,07
	-

	Поливом. Машина (1 ч в смену)
	152
	205
	0,013
	-
	1,98
	-
	2,67
	-

	Автозаправщик
	66
	35
	0,013
	-
	0,86
	-
	0,46
	-

	Всего
	 
	 
	 
	3,63
	 
	4,2
	 

	Карбюраторные

	Вахтовая машина (2 ч в смену)
	304
	410
	-
	0,014
	-
	4,26
	-
	5,74

	Всего
	 
	 
	-
	 
	 
	4,26
	 
	5,74

	Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе вспомогательных механизмов
	
	

	Расчет проведен по формулам:
	
	

	Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с: G = (N * Т ) * 103 / 3600
	
	

	Валовый выброс 3В, т/год: М = G * R * 3600 / 10^6,
	
	

	где:
	
	

	N – расход топлива, т/час,
	
	

	Т – удельный выброс вредного вещества, кг/т
	
	

	R – время работы
	
	

	Расчет приведен в таблице
	
	


	Наименование механизмов
	Расход топлива,                        N
	Время работы,   R
	Код ЗВ
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Выбросы, г/сек,                                                          G       
	Выбросы, т/год

	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Дизельные ДВС

	Бульдозер 
	0,013
	60,8
	82
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0253
	0,0341

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0041
	0,0055

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0123
	0,0165

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0158
	0,0213

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0790
	0,1066

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000025
	0,00000034

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0237
	0,032

	Поливомоечная машина
	0,013
	152
	205
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0632
	0,0853

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0103
	0,0139

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0306
	0,0413

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0395
	0,0533

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,1976
	0,2665

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000063
	0,00000085

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0593
	0,08


	Автозаправщик
	0,013
	66
	35
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1156
	0,0275
	0,0146

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,0045
	0,0024

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,0133
	0,0071

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	20
	0,0722
	0,0172
	0,0091

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	100
	0,3611
	0,0858
	0,0455

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,00000027
	0,00000015

	
	
	
	
	2732
	Керосин
	30
	0,1083
	0,0257
	0,0137

	Карбюраторные ДВС

	Вахтовая 
	0,014
	304
	410
	0301
	Азота диоксид
	32
	0,1244
	0,1362
	0,1837

	
	
	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0202
	0,0221
	0,0298

	
	
	
	
	0328
	Сажа
	0,58
	0,0023
	0,0025
	0,0033

	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	2
	0,0078
	0,0085
	0,0115

	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	600
	2,3333
	2,5536
	3,444

	
	
	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00023
	0,0000009
	0,00000098
	0,0000013

	
	
	
	
	2732
	Бензин
	100
	0,3889
	0,4256
	0,574

	Итоговые выбросы от источника выделения 004 Вспомогательные механизмы
	

	
	
	
	 
	0301
	Азота диоксид
	0,1244
	0,2522
	0,3177

	
	
	
	 
	0304
	Азота оксид
	0,0202
	0,0410
	0,0516

	
	
	
	 
	0328
	Сажа
	0,0023
	0,0586
	0,0682

	
	
	
	 
	0330
	Сера диоксид
	0,0722
	0,0810
	0,0952

	
	
	
	 
	0337
	Углерод оксид
	0,3889
	2,9160
	3,8626

	
	
	
	 
	0703
	Бензапирен
	0,0000012
	0,00000214
	0,00000264

	
	
	
	 
	2704
	Бензин
	0,3889
	0,4256
	0,5740

	
	
	
	 
	2732
	Керосин
	0,1083
	0,1087
	0,1257

	      Примечание: выбросы (г/с) взяты по максимальному показателю, т.к. в карьере будет работать один механизм
	


	Источник загрязнения № 6005 Неорганизованный выброс
	
	
	

	Источник выделения № 005 Заправка ГСМ
	
	
	

	Расход топлива карьерными механизмами и автотранспортом в 2026 г., 2027-2034 гг.
	
	
	

	Наименование механизмов
	Фактич. фонд работы, ч
	Удельный расход, т/ч
	Расход, т

	
	
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин
	Дизтопливо
	Бензин

	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.

	Дизельные

	Бульдозер (вскр.+всп.)*
	96,8
	88
	0,013
	 
	1,26
	
	1,14
	 

	Экск./погруз.*
	1213
	1637
	0,015
	 
	18,20
	 
	24,56
	 

	Автосамосвал, 2026 г. - 10 ед.
	10231
	13811
	0,013
	 
	133,00
	
	179,54
	 

	Поливом. машина
	152
	205
	0,013
	 
	1,98
	 
	2,67
	 

	Автозаправщик
	66
	35
	0,013
	 
	0,86
	
	0,46
	 

	ДЭС*
	608
	820
	0,004
	 
	2,43
	 
	3,28
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 
	157,72
	
	211,65
	 

	В т.ч. – заправка на карьере
	 
	 
	 
	 
	21,89
	 
	28,98
	 

	Карбюраторные

	

	Вахтовая машина
	304
	410
	 
	0,014
	 
	 
	4,26
	 
	5,74

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,26
	 
	5,74

	Примечание: На месте ведения работ осуществляется заправка бульдозера, экскаватора и ДЭС. Объем заправки на месте ведения работ – 21,89 т в 2026 г.; 28,98 т в 2027-2034 гг..

	Автомобили заправляются на стационарных АЗС.
	
	

	Список литературы:
	
	

	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчет по п. 9
	
	

	Нефтепродукт: Дизельное топливо
	
	


	Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

	Показатели
	Усл. обоз. показа-   теля
	Ед.изм.
	Источник информации или формула расчета
	Величина показателя

	1
	2
	3
	4
	5

	Max. концентрация паров д/т при заполнении баков
	Сmax
	г/м3
	прил. 12
	3,92

	Расход ГСМ карьерными механизмами
	2026 г.
	VКМ
	т
	 
	21,89

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	28,98

	
	2026 г.
	
	м3
	 
	26,05

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	34,49

	Количество отпускаемого дизельного топлива в осенне-зимний период
	2026 г.
	QOZ
	м3
	 
	0

	
	2027-2034 гг.
	 
	 
	 
	 

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период 
	CАМOZ
	г/м3
	прил. 15
	1,98

	Количество отпускаемого дизельного топлива в весенне-летний период
	2026 г.
	QVL
	м3
	 
	26,05

	
	2027-2034 гг.
	
	
	 
	34,49

	Концентрация паров д/т при заполнении баков автомашин в весене-летний период 
	CАМVL
	г/м3
	прил. 15
	2,66

	Производительность одного рукава ТРК
	VTRK
	м3/час
	 
	0,4

	Количество одновременно работающих рукавов ТРК
	NN
	 
	 
	1

	Время работы автозаправщика
	2026 г.
	R
	час
	Vкм (м3)/0,4
	66

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	35

	Примесь: Пары нефтепродуктов (2754 - Алканы C12-19; 0333 - Сероводород)

	Максимальный выброс при заполнении баков 
	Gв
	г/сек                 
	9.2.2                 Cmax*VТRK/3600
	0,0004

	Выбросы при закачке в баки горных механизмов
	2026 г.
	МВА
	т/год                 
	9.2.2                                                      (CАМOZ*QOZ + CАМVL*  QVL)*10^(-6)
	0,000069

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	0,000092

	Удельный выброс при проливах
	J
	г/м3
	 
	50

	Выбросы паров дизельного топлива при проливах на ТРК
	2026 г.
	МPRA
	т/год                 
	9.2.8          0,5*J*(QOZ+QVL)*10^(-6)
	0,0006513

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	0,0008623

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2026 г.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,0007203

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0007183

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,000002

	Итоговый валовый выброс,                                                         в том числе:
	2027-2034 гг.
	МTRK
	т/год                 
	9.2.6                                               МВА + МPRK
	0,0009543

	2754 Алканы С12-19
	М
	
	99,72*Мтрк/100
	0,0009516

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Мтрк/100
	0,0000027

	Максимальный разовый выброс:
	G
	г/сек                
	 
	 

	2754 Алканы С12-19
	
	
	99,72*Gв/100
	0,000399

	0333  Сероводород
	
	
	0,28*Gв/100
	0,000001


Источник загрязнения №6006. Неорганизованный выброс

Источник выделения 006. Выбросы при производстве буровых работ.

Литература: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к Приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008 года №100 -п

Тип источника выделения: Карьер, буровые работы, расчет по форм. 3.4.1- 3.4.4

На 2026 г.

Исходные данные:

n – количество буровых станков, шт., 1 

k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала,  0,1 (более 9-10%)

qij – удельное пылевыделение с 1м3 выбуренной породы станком в зависимости от крепости пород, кг/м3, 0,6

Тij – чистое время работы в год, ч/год,  2026 гг. - 1190
d – диаметр скважины, м, 0,105

v – техническая скорость бурения, м/ч., 13,7

t1 – время бурения 1м скважины, мин/м, 137/17=8,0

t2 – время вспомогательных операций, мин/м, 2,1

Валовый выброс, т/год:
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(3.4.1)

                2026гг.

Мгод = 0,051х0,6х80х0,1/1000 = 0,002

Vij – объемная производительность станка, м3/час.
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(3.4.2)

Vjj = 0,785х5,0х0,105х0,105 = 0,0433 м3/час
QТП – эксплуатационная производительность станка, м/ч;
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(3.4.3)

QТП = 60/(10,0+2,1)=60/(60/6+2,1) = 5,0 м/час

Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин, г/с:
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(3.4.4)

Мсек = 0,0433х0,6х0,1/3,6 = 0,001

	Расход топлива          т/час                          N
	Расход топлива, т/год
	N x R
	Наименование                                  ЗВ
	Удельный выброс, кг/т                Т
	Максимальный разовый выброс, г/сек (G= N x T x 103/ 3600)
	Валовый выброс, т/год М= G x R x 3600: 106

	
	2026гг.
	
	
	
	
	2026гг.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0,013
	1,0
	0301
	Азота диоксид
	32,0
	0,1156
	0,333

	
	
	0304
	Азота оксид
	5,2
	0,0188
	0,054

	
	
	0328
	Сажа
	15,5
	0,0560
	0,161

	
	
	0330
	Сера диоксид
	20,0
	0,0722
	0,208

	
	
	0337
	Углерод оксид
	100,0
	0,3611
	1,040

	
	
	0703
	Бензапирен
	0,00032
	0,0000012
	0,000003

	
	
	2732
	Керосин
	30,0
	0,1083
	0,312


               Итоговые выбросы от источника выделения 006 Буровой станок и компрессор 

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2026гг.

	0301 
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,1156
	0,333

	0304 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0188
	0,054

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,0560
	0,161

	0330 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0722
	0,208

	0337 
	Углерод оксид 
	0,3611
	1,040

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,0000012
	0,000003

	2732 
	Керосин 
	0,1083
	0,312

	2908 
	Пыль неорганическая 20-70% SiO2
	0,0001
	0,0002


На 2027-2034 гг.

Исходные данные:

n – количество буровых станков, шт., 1

k5 – коэффициент, учитывающий среднюю влажность выбуриваемого материала,  0,2

qij – удельное пылевыделение с 1м3 выбуренной породы станком типа УРБ-2А в зависимости от крепости пород, кг/м3, 0,6

Годовой объем бурения 2022-2030 гг -24996 п.м.

v – техническая скорость бурения, м/ч., 20,0

Тij – чистое время работы в год, ч/год, 1250 

d – диаметр скважины, м, 0,110
t1 – время бурения 1м скважины, мин/м, 60/20=3,0

t2 – время вспомогательных операций, мин/м, 2,1

Валовый выброс, т/год:
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(3.4.1)

2027-2034 гг..

Мгод = 0,1121х0,6х1250х0,2/1000 = 0,0168
Vij – объемная производительность станка, м3/час.
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(3.4.2)

Vjj = 0,785х11,8х0,11х0,11 = 0,1121 м3/час
QТП – эксплуатационная производительность станка, м/ч;
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QТП = 60/(3,0+2,1)=60/(60/20+2,1) = 11,8 м/час

Максимальный разовый выброс пыли при бурении скважин, г/с:
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Мсек = 0,1121х0,6х0,2/3,6 = 0,0037
Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Механизмы: буровой станок УРБ-2А2 и компрессор

Время работы, час/год: 2027-2034 гг. -1250 час.

Количество одновременно работающих машин:  1 

Вид топлива: Дизельное

Расчет проведен по формулам:

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с:

G = (N * Т ) * 103 / 3600

Валовый выброс 3В, т/год:

М = G * R * 3600 / 106,

Расчет приведен в таблице
	Расход топлива т/час
	Расход топлива, т/год

 
	Код ЗВ


	Наименование ЗВ
	Удель-ный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	
	2027-2034 гг.
	
	
	
	
	2027-2034 гг.

	0,006
	7,5
	0301
	азота диоксид
	32
	0,0533
	0,2400

	
	
	0304
	азота оксид
	5,2
	0,0087
	0,0390

	
	
	0328
	сажа
	15,5
	0,0258
	0,1163

	
	
	0330
	сера диоксид
	20
	0,0333
	0,1500

	
	
	0337
	углерод оксид
	100
	0,1667
	0,7500

	
	
	0703
	бензапирен
	0,00032
	0,0000005
	0,0000024

	
	
	2732
	керосин
	30
	0,0500
	0,2250


Итоговые выбросы от источника выделения 006 Буровой станок и компрессор

	Код ЗВ
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	
	
	
	2027-2034 гг.

	0301 
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,0533
	0,2400

	0304 
	Азот (II) оксид (Азота оксид) 
	0,0087
	0,0390

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,0258
	0,1163

	0330 
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
	0,0333
	0,1500

	0337 
	Углерод оксид 
	0,1667
	0,7500

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,0000005
	0,0000024

	2732 
	Керосин 
	0,0500
	0,2250

	2909 
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,0037
	0,0168


Источник загрязнения №6007  Неорганизованный источник

 Источник загрязнения № 007  Выбросы при проведении взрывных работ.

	Исходные данные
	
	
	

	
	
	Количество скважин:
	114
	

	
	
	Масса заряда в скважине:
	79,1
	

	
	
	Удельный расход ВВ:
	0,6
	

	
	
	
	
	

	
	года
	
	
	

	
	2026 г
	
	
	

	m
	удельный расход ВВ 
	
	

	
	0,6
	
	
	

	Aj1
	количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, 

	
	9,0
	
	
	

	Vгм1
	Максимальный объем взорванной горной породы за один взрыв, м3

	
	15029
	
	
	

	Vгм
	Объем взорванной породы в год, м3/г

	
	180000
	
	
	

	Aj
	количество взорванного j-того взрывчатого вещества, т/год,

	
	108,0
	
	
	

	
	Удельное выделение i-того загрязняющего вещества при взрыве 1 тонны j-того взрывчатого вещества, т/т

	qij
	
	
	
	

	СО
	0,008
	
	
	

	Nox
	0,0094
	
	
	

	q'ij
	Удельное выделение i-того загрязняющего вещества из взорванной горной породы, т/т взрывчатого вещества

	СО
	0,002
	
	
	

	Nox
	0,0036
	
	
	

	
	Удельное пылевыделение на 1м3 взорванной горной породы, кг/м3, 0,03 

	qn
	0,03
	
	
	

	
	Безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза;

	
	0,16
	
	
	

	h
	Эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления (поливочные машины), доли единицы

	
	0,85
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу:

	
	Мгод = М1год + М2год, т/год
	

	М1год – 
	количество СО, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год

	
	М1год = qij х Aj х (1-), т/год
	

	СО
	0,1296
	
	
	

	Nox
	0,1523
	
	
	

	М2год –
	Количество NOх, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной породы, т/год.

	
	М2год = q'ij  х Aj, т/год
	

	СО
	0,2160
	
	
	

	Nox
	0,3888
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Мгод = М1год + М2год, т/год 
	

	СО
	0,3456
	
	
	

	Nox
	0,5411
	
	
	

	
	
	
	
	

	Суммарные выбросы диоксида азота и оксида азота, т/год:
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	Mno2
	0,432864
	
	
	

	Mno
	0,0703404
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах, за год рассчитывается по формуле: т/г

	
	[image: image20.emf](


)


,


1


65


,


0


NOx


N


NO


M


α


M


´


-


´


=




  , 1 65 ,0

NOx N NO

M α M    



	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Мгод
	0,1296
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрывах, г/с, 

	
	приведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле:

	для газов: , г/с;
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	для пыли: , г/с,
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CO
	9,0174
	
	
	

	Nox
	10,595445
	
	
	

	Пыль
	9,0174
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Максимальные разовые выбросы диоксида азота и оксида азота, г/с:

	
	[image: image23.emf]1200


10


)


1


(


16


,


0


3


´


-


´


´


´


=


h


гм


n


V


q


Мсек




1200

10 ) 1( 16 ,0

3

    





гм n

V q

Мсек

[image: image24.emf],


2


NOx


N


NO


M


α


M


´


=




,

2 NOx N NO

M α M

 



	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mno2
	8,476356
	
	
	

	Mno
	1,3774079
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Высота подъема пылегазового облака: (м)
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	– безразмерный коэффициент, учитывающий среднюю глубину скважин.

	
	При глубине до 15м b=1, при более глубоких скважинах b=0,8

	
	
	
	
	

	H
	382
	382
	382
	382


	
	года
	
	
	
	
	
	
	

	
	2027-2034 
	
	
	
	
	
	
	

	m
	удельный расход ВВ 
	
	
	
	
	
	

	
	0,49
	
	
	
	
	
	
	

	Aj1
	количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, 
	

	
	5,067
	
	
	
	
	
	
	

	Vгм1
	Максимальный объем взорванной горной породы за один взрыв, м3
	

	
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	Vгм
	Объем взорванной породы в год, м3/г
	
	
	
	

	
	260000
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Aj
	количество взорванного j-того взрывчатого вещества, т/год,
	
	

	
	127,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельное выделение i-того загрязняющего вещества при взрыве 1 тонны j-того взрывчатого вещества, т/т

	qij
	
	
	
	
	
	
	
	

	СО
	0,008
	
	
	
	
	
	
	

	Nox
	0,0094
	
	
	
	
	
	
	

	q'ij
	Удельное выделение i-того загрязняющего вещества из взорванной горной породы, т/т взрывчатого вещества

	СО
	0,002
	
	
	
	
	
	
	

	Nox
	0,0036
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удельное пылевыделение на 1м3 взорванной горной породы, кг/м3, 0,03 
	

	qn
	0,03
	
	
	
	
	
	
	

	
	Безразмерный коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц в пределах разреза;

	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	

	h
	Эффективность применяемых при взрыве средств пылеподавления (поливочные машины), доли единицы

	
	0,85
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество оксида углерода и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу:

	
	Мгод = М1год + М2год, т/год
	
	
	
	
	

	М1год – 
	количество СО, выбрасываемого с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год

	
	М1год = qij х Aj х (1-), т/год
	
	
	
	
	

	СО
	0,1529
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Nox
	0,1796
	 
	 
	 
	
	
	
	

	М2год –
	Количество NOх, постепенно выделяющегося в атмосферу из взорванной горной породы, т/год.

	
	М2год = q'ij  х Aj, т/год
	
	
	
	
	

	СО
	0,2548
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Nox
	0,4586
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мгод = М1год + М2год, т/год 
	
	
	
	
	

	СО
	0,4077
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Nox
	0,6383
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Суммарные выбросы диоксида азота и оксида азота, т/год:
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	Mno2
	0,5106192
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Mno
	0,0829756
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при взрывах, за год рассчитывается по формуле: т/г

	
	[image: image28.jpg]21028070

Crpawmma t w2

NPUNOKEHUE K JIMIIEH3UN

Howmep suuensun 02318P

Jlara sbinaun mumensun 04.10.2021 rox

TloABH(L1) TMUCHIUPYEMOrO BITA ACSTELHOCTH

~TIpHPOROOXPaHHOE MPOSKTHPOBIHE, HOPMHpOBAHIIE 7114 | KaTeropHit XossiicTaennof 1 HHOM

nesTenviocTIH

RN GHORIIIIG 10, AL ISP 0T R AT ILIOGTH 7 CONTROTG T & SUROION Py S 1mKi KAraIs i €O papemneimin.

Jnnensuar

Tpoussoncrsennas Gasa

Ocofuie ycaopust
Jr S ——

Nnnemmap

Pyxosomrems
(ynoamomouennoe mno)

IO

Tonapimecrno ¢ orpamraenno ornercrnemmocroo «Axtay-TeoIwoCepnne
»

130000, PecnyGamia Kazaxcran, Manrnerayekas o6acrs, Axray I'A.. r.Akray,
Mukpopaiion 15, 10m Ne 6. 17, BUH: 110140002814

oI008 HA OGS IO A TS G SIeS-I, o AR AT 7 RONSR 10T oo
WL (10N HHEIC HHOCIPARIIOND 1IPILICERD ). HCCIEN A PHSALAOII HovEp
DAL N IPCACTABIIG LTI UOCTPRINIOND IODAUMESRDI0 IS 1 CIVES OICY 16T
UGG THKLIONIOND  10NCPA Y IOPILUICERIIO I IOIOS T RISt
N IO 8 1y ), MY 0 IO O O b eoT i)

PecnyGanica Kasaxcran 130000, Manrucaycxas ofaacre,r.Axray, 13 mip,
0w 45, k621

Tectonaee)

T conmes i e o1l 36 Takn i Dot S mon K il 4 O pa o meria i Yo o 1)

PecuyGumxanckoe  rocysapersemmoe  ywpemaenne  «Komurer
KOAOFINECKOrD PEryaHPOBANUS 1 KORTPOS MUKHCTEPCTBA DKONOHI,
reonormn 1 npupoanbix pecypeon PecnyGamsn Kasaxeram. Municreperso
KO10F M, FEOIOrHM W NPHPOANBIX pecypeon Pecnybauicn Kasaxcran,

OIS TINCTOBAIIAS P, DLAENINCIO PO K e I

Aéayaanes Aiinap CeiicenGexonn

NI, T, TSI (1 1y )






	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мгод
	0,1872
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Максимальное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых при взрывах, г/с, 

	
	приведенное к 20-ти минутному интервалу осреднения, рассчитывается по формуле:

	для газов: , г/с;
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	для пыли: , г/с,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CO
	5,0666
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Nox
	5,953255
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Пыль
	6,204
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальные разовые выбросы диоксида азота и оксида азота, г/с:
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	Mno2
	4,762604
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Mno
	0,7739232
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Высота подъема пылегазового облака: (м)
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	– безразмерный коэффициент, учитывающий среднюю глубину скважин.
	

	
	При глубине до 15м b=1, при более глубоких скважинах b=0,8
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	H
	214
	 
	 
	 
	
	
	
	


Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс

Источник выделения № 001  Дизель-генераторы

Список литературы: МЕТОДИКА расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004

Дизельное топливо. 20 кВт типа ЭДС-20-Т/230, 1 ед, номинальная мощность  (группа А), годовой расход топлива: 2026-2034 гг. – 2,43 (3,28) т.

Максимальный выброс i-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле: 
[image: image9.wmf]3600
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, г/с, где:

еi -
выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт(ч (таблица 1);

Рэ - 
эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт. Значение берется из технической документации завода-изготовителя. Если в технической документации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве Рэ, принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки; 1/3600 - коэффициент пересчета «час» в «сек».

 Валовый выброс i-ого вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по формуле:
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, т/год, где:

qi -
выброс i-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на один кг дизельного топлива, при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл (таблица 3);

Bгод - 
расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т. (берется по отчетным данным об эксплуатации установки); 

1/1000 - коэффициент пересчета «кг» в «т». 

Максимальный разовый выброс

	Код ЗВ
	Примесь
	еi
	Выброс г/с

	
	Азота оксиды 
	10,30
	0,0458

	0301
	Азота диоксид*
	
	0,0366

	0304
	Азота оксид*
	
	0,0060

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0,70
	0,0031

	0330 
	Сера диоксид 
	1,10
	0,0049

	0337 
	Углерод оксид 
	7,20
	0,0320

	0703 
	Бенз(а)пирен 
	0,000015
	0,0000

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0160

	2754 
	Углеводороды С12-С19 
	3,60
	0,0007


	
	Источник загрязнения № 0001  Организованный выброс
	

	
	Источник выделения № 001  Дизель-генератор
	

	Код ЗВ
	Наименование
	qi
	Выброс вещества, т/год
	ПДК средне​суточная,
	ОБУВ ориентир, безопасн. УВ, мг/м3
	Класс опас​ности 

	
	 вещества
	
	2026 г.
	2027-2034 гг.
	мг/м3 
	
	 

	 
	Азота оксиды, в т.ч. 
	43
	0,1046
	0,141
	0.04 
	 
	2

	0301
	Азота диоксид*
	 
	0,0837
	0,1128
	0,04
	 
	2

	0304
	Азота оксид*
	 
	0,0136
	0,0183
	0,04
	 
	2

	0328
	Сажа 
	3
	0,0073
	0,0098
	0,05
	 
	3

	0330
	Сера диоксид
	4,5
	0,0109
	0,0148
	0,05
	 
	3

	0337
	Углерод оксид 
	30
	0,073
	0,0984
	3
	 
	4

	0703
	Бенз(а)пирен 
	0,000055
	0,00000013
	0,00000018
	0.000001 
	 
	1

	1325
	Формальдегид
	0,6
	0,0015
	0,002
	0,003
	 
	2

	2754
	Углеводороды С12-С19 
	15
	0,0365
	0,0492
	1
	 
	4

	 
	ВСЕГО: 
	 
	0,22650013
	0,30530018
	 
	 
	 


4.3 Предложения по нормативам допустимых выбросов по каждому источнику и ингредиенту.

На основе расчетов для каждого источника эмиссий и объекта в целом устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов исходя из целей достижения нормативов качества окружающей среды на границе области воздействия и целевых показателей качества окружающей среды и в близрасположенных селитебных территориях.
Нормативы допустимых выбросов устанавливаются с таким условием, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды, а также на территории ближайшей жилой зоны, расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие экологические нормативы качества с учетом фоновых концентраций.

При нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1). Согласно разделу 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК.

Нормативы эмиссий пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие. Выбросы всех загрязняющих веществ (г/с, т/год) предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются с 2026 по 2034 годы. 
Нормативы выбросов по источникам и по годам представлены в таблицах 4.3.1.
4.4 Мероприятия по снижению выбросов
Пылеподавление.

При производстве добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

· при производстве вскрышных работ.

· при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам,

· при экскавации и погрузке пород.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить забой, незакрепленные поверхности бортов карьера, неблагоустроенные автодороги.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

· систематическое водяное орошение внутрикарьерных автодорог, забоя при зчистных и добычных операциях, незакрепленная поверхность отвала,

· предупреждать перегруз автосамосвалов для исключения просыпей горной массы,

· снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Для пылеподавления используется специальная техника (поливомоечная машина) 

Машина для обеспыливания и пылеподавления на карьерах. Оснащена пожарным насосом НПЦН 40/100 и лафетным стволом ЛСД-С40У, передней и задней поливомоечной рейкой. В зависимости от выбранного режима распыления струи создает либо завесу тумана для осаждения атмосферной пыли, либо струю для орошения склонов карьера.

	Назначение водопотребления
	Норма потребления, м3
	Кол-во
	Потреб.
	Кол-во

	
	
	ед.
	  м 3/сут,
	сут/год

	2026 г.

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	3200
	3,2
	76

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	3,25
	 

	Годовой расход воды составит: технической - 247 куб.м. (3,25x76).

	

	2027-2034 гг.

	Техническая:

	 
	м3/м2
	м 2
	 
	 

	- орошение дорог
	0,001
	4800
	4,8
	102,5

	- орошение забоя 
	0,005
	10
	0,05
	

	Всего
	 
	 
	4,85
	 

	Годовой расход воды составит: хоз-питьевой в - 2027-2034 гг. - 110,7 куб.м. (1,08x102,5), технической - 497,2 куб.м. (4,85x102,5).

	


Пылеподавление проводится суммарно не менее часа в смену. Расход воды рассчитан в разделе ПГР 6.2.1. Водопотребление. Исходя из расчета, годовой расход воды составит 174,9 м3 технической воды. Техническая вода доставляется из п.Каламкас. 

Коэффициент пылеподавления для расчета выбросов принимается – 0,5.

Соответственно выбросы пыли до и после составят

	Код ЗВ
	Примесь
	2026-2034 гг.

	
	
	Выброс до мероприятия т/г
	Выброс после мероприятия

т/г

	2908
	Пыль неорганическая: 20-70% двуокиси кремния 
	2026 г.-
	2027-2034 гг.
	2026 г.-
	2027-2034 гг.

	
	
	2,8408
	3,8932
	1,4204
	1,9466


В разделе 12.4.4. расчеты произведены с учетом коэффициента пылеподавления.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию при эксплуатации карьера в 2026-2034 гг.
Таблица 4.3.1.
	Карьер 
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ

	
	
	
	Сущ.положение
	на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год
	на 2030 год

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год

	1
	2
	3
	 
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0458
	0,0837
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0074
	0,0136
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0039
	0,0073
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0061
	0,0109
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,04
	0,073
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0000001
	0,00000013
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,0008
	0,0015
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	-
	-
	0,02
	0,0365
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,1240001
	0,22650013
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6004
	Заправ.ГСМ
	-
	-
	0,000001
	0,000002
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027

	2754
	Углевод. С12-19
	6004
	ГСМ
	-
	-
	0,000399
	0,0007183
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	Бульдозер
	
	
	0,0552
	0,007
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095

	
	
	6002
	экскаватор
	-
	-
	0,2924
	1,2761
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	-
	-
	0,0006
	0,0075
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103

	
	
	6006
	Бурение
	
	
	0,0001
	0,0002
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168

	
	
	6007
	взрывы
	
	
	
	0,1296
	
	0,1872
	
	0,1872
	
	0,1872
	
	0,1872

	
	
	Итого пыль:
	
	
	0,348300
	1,420400
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,348700
	1,421120
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536

	Всего по предприятию
	 
	 
	0,472700
	1,647620
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836


Продолжение таблицы 4.3.1.
	Карьер
	Номер источника выброса
	Наиме-нование ИЗА
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год достижения ПДВ

	
	
	
	на 2031 год
	на 2032 год
	на 2033 год
	на 2034 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	24
	25
	26

	Организованные источники

	0301
	Азота диоксид
	0001
	ДЭС
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	0,0458
	0,1128
	2027 г.

	0304
	Азота оксид
	0001
	ДЭС
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	0,0074
	0,0183
	

	0328 
	Углерод (Сажа) 
	0001
	ДЭС
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	0,0039
	0,0098
	

	0330
	Сера диоксид 
	0001
	ДЭС
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	0,0061
	0,0148
	

	0337
	Углерод оксид
	0001
	ДЭС
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	0,04
	0,0984
	

	0703
	Бенз/а/пирен
	0001
	ДЭС
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	0,0000001
	0,00000018
	

	1325
	Фомальдегид
	0001
	ДЭС
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	0,0008
	0,002
	

	2754
	Алканы С12-19
	0001
	ДЭС
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	0,02
	0,0492
	

	Итого по организованным источникам:
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	0,1240001
	0,30530018
	

	Неорганизованные источники

	0333
	Сероводород
	6004
	Заправ.ГСМ
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	0,000001
	0,0000027
	2027 г.

	2754
	Углевод. С12-19
	6004
	ГСМ
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	0,000399
	0,0009688
	

	2908 
	Пыль неорганическая 70-20% SiO2 
	6001
	бульдозер
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	0,0552
	0,0095
	

	
	
	6002
	экскаватор
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	0,2924
	1,7228
	

	
	
	6003
	а/самосвалы 
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	0,0006
	0,0103
	

	
	
	6006
	Бурение
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	0,0037
	0,0168
	

	
	
	6007
	взрывы
	
	0,1872
	
	0,1872
	
	0,1872
	
	0,1872
	
	0,1872
	

	
	
	Итого пыль:
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	0,476300
	1,946564
	

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	0,352300
	1,947536
	 

	Всего по предприятию
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	0,476300
	2,252836
	 


4.5 Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства.

Обоснование возможности достижения нормативов с учетом использования малоотходной технологии и других планируемых мероприятий, в том числе перепрофилирования или сокращения объема производства оператором на карьере не предусматривается.
4.6 Уточнение границ области воздействия объекта.

Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (Сiпр/Сiзв≤1).

Пределы области воздействия на графических материалах территории объекта воздействия обозначаются условными обозначениями. Нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды.
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Расчет производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

4.7 Данные о пределах области воздействия (обоснование СЗЗ)
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке мергеля месторождения Каламкас-3 превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 500 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует требованиям СанП-2022, как объект по добыче мергеля, относящемуся к II классу опасности (Приложение 1, р.3 п. 13, пп. 12)..
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 

Вблизи СЗЗ на месторождении Каламкас-3 (карьера) отсутствуют сторонние объекты
4.8 Расположение заповедников, музеев и памятников архитектуры в районе размещения объекта. 

В районе размещения объекта и на прилегающей территории заповедников, музеев и памятников архитектуры, влияющие на качество атмосферного воздуха не расположены.
5.1 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.

5.1 План мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусло​виях (НМУ) разрабатываются в соответствии с РД 52.04-85 [II]. При НМУ необходимо переходить на другой режим работы и сократить уровень выброса вредных веществ в атмосферу примерно от 10% до 40%. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся сильные инвер​сии, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Гидрометцентра о возможном опасном росте концен​траций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуще​ствляет подразделение Госкомгидромета Мангистауской области. Контроль выпол​нения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

В соответствии с РД 52.04.52-85 предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

При работе ТОО «Oil Construction Company» основными технологическими процессами, при которых в атмосферу происходят максимальные выбросы, являются:

- при вскрышных работах бульдозером;

- при погрузке горной массы;

- при перевозке автосамосвалами полезного ископаемого;

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий разработаны  для трех режимов работы.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до 20%. Мероприятия, проводимые для обеспечения первого режима работы, носят организационно-технический характер и не влекут за собой снижение производительности выпускаемой продукции. К этим мероприятиям относятся:

• усиление орошения водой;

• отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

• дополнительный контроль за выполнением технологического регламента;

• запрещение работ оборудования в форсированном режиме 

Второй режим работы

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные меро​приятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся снижением производительности производства на 15-20%.

Второй режим НМУ предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40%. Эти мероприятия включают в себя:

• отмена работ рыхления;

Третий режим работы

Мероприятия для третьего режима включают все вышеперечисленные мероприятия, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, сопровождающиеся дальнейшим снижением производительности производства на 15-20%.

Эти мероприятия включают в себя:

• отмена добычных работ;

• отмена заправки карьерной техники топливом.
5.2 Обобщенные данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, штиль, температурная инверсия и т.д. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций примесей. В каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.
5.3 Обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию.

Согласно РГП «Казгидромет» НМУ на данной территории не ожидаются, в соответствие с этим обоснование возможного диапазона регулирования выбросов по каждому мероприятию не предусмотрено.
5.4 Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива. 

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi –  ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i-оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн); 

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2026 год (при известном МРП на момент составления Плана горных работ) представлен в таблице 12.8.1.1. 
Таблица 12.8.1.1
	Код ЗВ / наименование ЗВ
	Количество выбросов ВВ т/год 
	Нi 
	Плата Сiвыб,

	
	 
	
	

	
	Ki,
	
	

	
	усл. т/т 
	
	

	
	юсов ВВ
	
	

	
	mhj, усл. т/год 
	
	

	
	ΣMi выб т/год
	МРП
	МРП/год
	Тенге/год*

	2026 г.

	0301 Азота диоксид 
	0,0837
	20
	1,674
	7240,05

	0304  Азота оксид
	0,0136
	20
	0,272
	1176,4

	0328 Углерод сажа
	0,0073
	24
	0,1752
	757,74

	0330 Сера диоксид
	0,0109
	20
	0,218
	942,85

	0337 Углерод оксид
	0,073
	0,32
	0,02336
	101,03

	0703 Бен/а/пирен
	0,00000013
	996600
	0,129558
	560,34

	1325 Формальдегид
	0,0015
	332
	0,498
	2153,85

	2754 Алканы С12-19
	0,0372183
	0,32
	0,01190986
	51,51

	0333 Сероводород
	0,000002
	124
	0,000248
	1,07

	2908 Пыль неорганическая: 20-70 % SiO2
	1,4204
	10
	14,204
	61432,3

	Всего
	17,2062759
	74417,14

	Примечание*  ставка за тонну, 1 МРП – 4325 тенге


5.4 Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

	Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле:

	Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

	Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

	Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

	Mi пер. ист – масса  i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период.

	При расчете платежей учтен расход топлива передвижными источниками, представленный в таблице 12.4.1.

	Сi пер. ист  = 155,2904 х 0,9 + 4,26 х 0,66 = 142,57 МРП (616615,25 тенге).

	В целом примерно плата за природопользование в 2026 г. составит МРП (тенге):

	Побщ = 17,21 + 142,57 = 159,78 МРП (691048,5 тенге)


6.1 Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90).

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме № 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо органи​зацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за источниками выбросов проводится двумя способами:

- расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;

- прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.

Согласно последним рекомендациям («Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97) «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативным значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности».

На данном предприятии метод контроля на источниках выбросов расчетный, на контрольных точках на границе СЗЗ – инструментальный.

Источники подлежат систематическому контролю не реже 1 раз в квартал. 

Контроль выбросов расчетным методом.

На контрольных точках контроль инструментальный с привлечением лаборатории. Периодичность контроля – 1 раз в год.

План-график проведения контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 6.1. Контрольные значения величин концентраций в расчетных точках представлены в таблице 6.2.
	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	N исто
	
	
	
	Периодич
	Норматив
	
	

	чника,
	Производство,
	Контролируемое
	Периоди
	ность
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	ля
	ды НМУ
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	мг/м3
	
	

	точки
	точки
	
	
	раз/сутк
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.0458
	51.3318255
	Лабораторией

предприятия,

либо

организацией,

привлекаемой

предприятием

на договорных

началах
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований загрязняющих веществ в контрольных точках на границе ССЗ карьера

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0074
	8.2937884
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0039
	4.37105064
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0061
	6.83677152
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.04
	44.8312887
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0000001
	0.00011208
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	0.0008
	0.89662577
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.02
	22.4156443
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	6001
	карьер
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	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»
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	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0421
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	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6002
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1333
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0217
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	0.0646
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0833
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.4167
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000013
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.125
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.1431
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6003
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1156
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0188
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.056
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3611
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	0.0008
	
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	6004
	карьер
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	0.1244
	
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	0.0202
	
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	0.0023
	
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	0.0722
	
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	0.3889
	
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	0.1083
	
	
	

	6005
	карьер
	Сероводород (Дигидросульфид)
	
	
	0.000001
	
	
	

	
	
	(518)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на
	
	
	0.000399
	
	
	

	
	
	С/ (Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	

	
	
	С12-С19 (в пересчете на С);
	
	
	
	
	
	

	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	
	
	
	
	

	1
	61047/82674
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.15953
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02594
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.05884
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09659
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49177
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000169
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.12173
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14429
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08444
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	2
	61395/82355
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.16142
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02624
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07409
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09674
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49323
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000175
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	0.14374
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14422
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08042
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	3
	61101/82035
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1614
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02624
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.05348
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09794
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.50237
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.00000174
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.17337
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.14675
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.07036
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	1 раз

/

квартал
	1 раз


	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	

	4
	60747/82364
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	
	
	0.1607
	
	

	
	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	
	
	
	0.02613
	
	

	
	
	(6)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	
	
	
	0.07752
	
	

	
	
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	
	
	
	0.09819
	
	

	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись
	
	
	
	0.49858
	
	

	
	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	
	
	
	0.0000018
	
	

	
	
	(54)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бензин (нефтяной,
	
	
	
	0.13384
	
	

	
	
	малосернистый) /в пересчете
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.1.

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax)

	

	

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	на углерод/ (60)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Керосин (654*)
	
	
	
	0.147
	
	

	
	
	Пыль неорганическая,
	
	
	
	0.08762
	
	

	
	
	содержащая двуокись кремния в
	
	
	
	
	
	

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	

	
	
	цементного производства -
	
	
	
	
	
	

	
	
	глина, глинистый сланец,
	
	
	
	
	
	

	
	
	доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	

	
	
	клинкер, зола, кремнезем,
	
	
	
	
	
	

	
	
	зола углей казахстанских
	
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	
	вещества
	

	но-
	координаты, м
	
	направление
	опасная
	концентрация

	мер
	
	
	ветра,  град
	скорость, м/с
	мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	61047
	82674
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	176
	1.43
	0.15953

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	176
	1.43
	0.02594

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	176
	9.35
	0.05884

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	176
	1.43
	0.09659

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	176
	1.42
	0.49177

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	175
	10.05
	0.0000016854

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	175
	4.22
	0.12173

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	176
	1.43
	0.14429

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	177
	8.92
	0.08444

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	2
	61395
	82355
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	269
	1.47
	0.16142

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	269
	1.47
	0.02624

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	272
	10.22
	0.07409

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	270
	1.47
	0.09674

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	269
	1.47
	0.49323

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	270
	10.09
	0.0000017525

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	263
	3.16
	0.14374

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	270
	1.47
	0.14422

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	274
	10.64
	0.08042

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	


	ЭРА v3.0   ТОО "Актау-ГеоЭкоСервис"
	Таблица 12.4.9.2.

	Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ

	

	Актау, м/р Каламкас-3, ТОО «Oil Construction Company»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	3
	61101
	82035
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	355
	1.34
	0.1614

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	355
	1.34
	0.02624

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	355
	10.62
	0.05348

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	355
	1.34
	0.09794

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	355
	1.34
	0.50237

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	355
	9.73
	0.0000017367

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	355
	1.96
	0.17337

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	355
	1.34
	0.14675

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	354
	11.00
	0.07036

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	

	4
	60747
	82364
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	92
	1.43
	0.1607

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	92
	1.43
	0.02613

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	89
	9.71
	0.07752

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	91
	1.42
	0.09819

	
	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	91
	1.42
	0.49858

	
	
	
	газ) (584)
	
	
	

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	91
	9.93
	0.0000018006

	
	
	
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в
	99
	3.62
	0.13384

	
	
	
	пересчете на углерод/ (60)
	
	
	

	
	
	
	Керосин (654*)
	91
	1.42
	0.147

	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	87
	9.66
	0.08762

	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	

	
	
	
	цементного производства - глина,
	
	
	

	
	
	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	
	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	

	
	
	
	казахстанских месторождений) (494)
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